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    2025年5月26日，常熟市久润塑业有限公司（位于支塘镇）发生一起机械伤害事故，致一人死亡。
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》[
]（国务院令493号）第十九条规定，常熟市人民政府成立了常熟市久润塑业有限公司“5·26”一般机械伤害事故调查组（以下简称：事故调查组），事故调查组由市应急局、市公安局、市总工会、支塘镇人民政府等相关人员组成，并邀请市纪委监委派员参加。
事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任。
经调查认定，常熟市久润塑业有限公司“5·26”一般机械伤害事故是一起因设备安全联锁装置失效，工人在未停机的情况下违章冒险进入吹塑机合模区域造成的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：
一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

常熟市久润塑业有限公司（以下简称“久润公司”）成立于2013年6月3日，类型：有限责任公司，统一社会信用代码：91320581069530528K，注册资本：258万元，住所：常熟市支塘镇八字桥村，经营范围：塑料制品（塑料瓶、塑料瓶盖）制造、加工。
（二）事故发生单位安全管理情况

久润公司安全生产主要负责人为总经理刘某，久润公司制定了安全操作规程、安全生产教育培训制度和隐患排查治理制度等相关制度。但吹塑机安全操作规程制定不完善，未明确防护门开启禁止操作及安全设备点检要求；隐患排查治理中未发现设备安全联锁装置失效的事故隐患；日常安全教育培训缺乏针对性，职工安全意识不强。
（三）事故发生经过

2025年5月26日7时50分许，久润公司一楼生产车间工人王某英、高某振和蔡某东按照公司日常安排进行白班生产作业。王某英、高某振负责吹塑机（设备号：ZK-1）塑料件修边（削除塑胶件多余的毛边、溢边等），蔡某东负责设备维修。
11时51分许，在吹塑机南侧进行塑料件修边的王某英发现吹塑机输送带出料异常，于是打开吹塑机防护门进入吹塑机内部合模区域清理堆积的塑料件，在此过程中被自动启动的合模装置挤压头部导致受伤。

（四）事故设备情况

事故设备为塑料挤出吹塑中空成型机（以下简称“吹塑机”），型号为A0-50-TS，编号122591，出厂日期为2013年2月，生产厂家：开平雅琪塑料机械模具厂，电压380V。该吹塑机可设置自动化运行模式，合模一次完成后至下次合模间隔约24秒。生产工艺流程为加料斗加料→挤出机挤出→储料缸储料→注入型胚→模具合模→空气冷却→模具开模产品脱模→修边。
（五）事故现场情况

1.事故发生于久润公司生产车间ZK-1号吹塑机（图1、图2）。
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	图1 久润公司厂门
	图2 事故发生现场吹塑机，地面残留血迹及员工佩戴的防护帽


2.事故吹塑机南侧安全防护门敞开，出料口有剩余未清理塑料零件。吹塑机内部挤压模块辊轴之间距离40cm（图3、图4）。
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	图3 吹塑机安全防护门敞开，出料口有剩余未清理塑料零件
	图4 吹塑机内部挤压模块辊轴之间距离40cm


3.事故吹塑机内安装的安全联锁装置失效，在防护门开启时该事故吹塑机未停止（图5）。
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	图5 吹塑机内安全

联锁装置失效
	图6 调阅监控录像

事故发生画面


4.调阅监控录像显示：事故发生时王某英在清理吹塑机内部塑料件，被东侧启动的挤出模块压住头部（图6）。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况
常熟市久润塑业有限公司“5·26”一般机械伤害事故造成1人死亡。具体情况如下：

王某英，女，43岁，身份证号码：231XXXXXXXXXXXXX，户籍地址：黑龙江省北安市杨家乡民义村1组58户。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，核定事故直接经济损失约150万元（含一次性死亡赔偿金、丧葬费、精神损害抚慰金，以及其他参与事故处理人员误工损失、交通费等各项费用，不含事故罚款）。
二、事故应急处置及评估情况
（一）事故响应及现场应急救援情况

2025年5月26日7时52分许，久润公司厂长刘某明巡查经过时发现王某英头部被挤压受伤，立即呼喊蔡某东来进行设备操作，后蔡某东移开模具，王某英被转移至安全区域。蔡某东立即拨打“120”求救，刘某明向总经理刘某汇报情况。王某英后由“120”救护车送至常熟市支塘人民医院抢救。
（二）医疗救治和善后情况

2025年5月26日14时43分许，王某英经抢救无效死亡，死亡原因为颅脑损伤。
2025年5月28日，久润公司与死者家属签订了《人民调解协议书》，善后工作已妥善处置。

三、事故原因分析

（一）直接原因

工人在吹塑机未停机的情况下违章冒险进入吹塑机合模区域，被自动启动的合模装置挤压住头部导致死亡。

（二）间接原因
1.久润公司安全设备的维护保养不到位，吹塑机安全联锁装置失效，工人打开防护门后设备仍处于自动运行状态[
]。

2.久润公司安全风险辨识管控不到位，未辨识出异常情况处理存在的机械伤害风险，未落实安全风险管控措施。

3.久润公司安全生产教育培训不到位，三级安全教育培训缺乏针对性，工人安全意识淡薄。

4.久润公司现场安全管理不到位，未及时发现并制止工人的违章冒险行为。
四、监管履职情况

支塘镇是久润公司的安全生产属地监管单位，2025年2月22日，支塘镇应急管理部门与企业签订《支塘镇安全生产管理目标责任书》和《常熟市工业生产型企业安全生产承诺书》，要求企业落实安全生产主体责任，并督促企业于2025年4月11日组织全体员工观看机械伤害事故警示教育片，开展一次教育培训；支塘镇专职安全网格员分别于2025年2月21日、3月27日、5月16日对久润公司进行了日常网格巡查，发现粉料机缺少盖板、简易升降平台联锁装置失效等16条问题隐患，已整改完成并形成整改报告。事故发生后，支塘镇对久润公司开具《现场处理措施决定书》，责令其停产整顿。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任人和责任单位，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规规定，对该事故的有关责任人、责任单位提出处理建议如下：

（一）对有关责任人员的处理建议

1.王某英，女，43岁，吹塑机出料修边工人。在吹塑机未停机的情况下违章冒险进入吹塑机合模区域，导致其头部被合模装置挤压致死，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，故不再追究其责任。

2.刘某，男，45岁，久润公司总经理。督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除吹塑机安全联锁装置失效的生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故。建议由常熟市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[
]的规定，对其作出行政处罚。
（二）对有关责任单位的处理建议

久润公司安全生产主体责任落实不到位，疏于现场安全管理，安全设备的维护保养不到位，吹塑机安全联锁装置失效；安全风险辨识管控不到位，未辨识出异常情况处理存在的机械伤害风险，未落实安全风险管控措施；对作业人员安全生产教育和培训不到位，工人安全意识淡薄，存在违章冒险作业行为，对事故的发生负有责任。建议由常熟市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[
]的规定，对其作出行政处罚。

六、事故主要教训和事故防范、整改措施建议

1.久润公司要深刻吸取事故教训，加强现场安全管理，全面开展风险辨识管控和事故隐患排查治理，及时发现并消除事故隐患；要加强对安全设备的维护保养，确保处于有效状态；要组织开展安全警示教育，强化员工安全教育培训增强员工的安全意识，提高事故防范能力，杜绝违章冒险作业，避免再次发生同类事故。

2.支塘镇要深刻吸取事故教训，举一反三，做好事故警示教育工作，督促企业加强员工安全培训，提升员工安全意识；要对辖区内同类企业开展针对性的安全生产检查，排查并消除安全设备失效的生产安全事故隐患，预防同类事故发生。
[�] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第十九条：特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。


[�] 《塑料挤出吹塑中空成型机》（JB/T 8539-2013） 第5.3.2：合模部分应有可靠的安全联锁装置，正常工作状态下安全门不闭合或遮挡光电装置，不得合模。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。





