[bookmark: _GoBack]莫城街道规划二路西延桥梁工程
“3·15”一般起重伤害事故调查报告

2024年3月15日，莫城街道规划二路西延桥梁工程发生一起起重伤害事故，致一人死亡，造成直接经济损失约人民币152.8万元。
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）第十九条规定，常熟市人民政府成立了莫城街道规划二路西延桥梁工程“3·15”一般起重伤害事故调查组（以下简称：事故调查组），事故调查组由市应急局、市公安局、市总工会相关人员组成，并邀请市纪委监委派员参加。
事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任。
经调查认定，莫城街道规划二路西延桥梁工程“3·15”一般起重伤害事故是一起因司索不当、作业人员未撤离吊装危险区域造成的一般生产安全责任事故。
[bookmark: _Toc12166][bookmark: _Toc1532][bookmark: _Toc12981]一、单位概况
[bookmark: _Toc7204][bookmark: _Toc18328][bookmark: _Toc17648]（一）建设单位概况
苏州尚瑭数字贸易发展有限公司（以下简称“尚瑭公司”），成立日期：2021年9月16日，住所：常熟市莫城街道莫干路1号，统一社会信用代码：91320581MA27368N98，类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，注册资本：15000万元整，经营范围：许可项目：建设工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁等。
[bookmark: _Toc5948]（二）施工单位概况
张家港市吉达市政路桥工程有限公司（以下简称“吉达公司”），成立日期：2003年9月24日，住所：张家港市杨舍镇暨阳东路555号，统一社会信用代码：913205827539409371，类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，注册资本：7000万元整，经营范围：市政公用工程施工、养护；土石方工程 、水利水电工程施工等。
[bookmark: _Toc28240]（三）监理单位概况
常熟市诚建工程监理有限公司（以下简称“诚建公司”），成立日期：2000年4月17日，住所：常熟市建筑装饰材料市场新区37幢201，统一社会信用代码：913205817205464824，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，注册资本：300万元整，经营范围：房屋建筑工程监理；市政公用工程监理；人民防空工程监理等。
[bookmark: _Toc25969]（四）吊装单位概况
常熟市福浩大件吊装有限公司（以下简称“福浩公司”），成立日期：2006年3月21日，住所：常熟市虞山镇景龙村，统一社会信用代码：91320581785580083F，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，注册资本：580万元整，经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；一般项目：装卸搬运；机械设备租赁；普通机械设备安装服务等。
[bookmark: _Toc12445][bookmark: _Toc23468]二、工程概况及相关情况
[bookmark: _Toc19979][bookmark: _Toc13426]（一）工程概况
莫城街道规划二路西延桥梁工程位于莫城街道规划二路与斜桥塘河交界处，为跨越斜桥塘河新建桥梁工程，该工程由莫城街道建设局牵头建设。桥梁由三跨组成，跨径均为16米，全长48米，桥面宽16.6米，桥面采用预制空心板梁，桥梁下部桥台、桥墩采用柱式墩结构，自西向东分别为0#桥台、1#桥墩、2#桥墩、3#桥台。
2023年8月7日，莫城街道规划二路西延桥梁工程经莫城街道工程管理系统立项审批通过，2023年11月2日，该工程在莫城街道建设局完成小型工程备案。2023年11月5日，工程正式开工，原计划竣工日期为2024年4月20日，事故发生时，该桥梁下部桥台、桥墩已施工完毕，处于桥面板梁安装阶段，施工总进度约60%，工程整体建设情况如。
[bookmark: _Toc31452][bookmark: _Toc7446]（二）合同签订情况
2023年9月29日，尚瑭公司与吉达公司签订了《建设工程施工合同》，合同内约定：工程名称：莫城街道规划二路西延桥梁工程；工程地点：常熟市莫城街道；工程承包范围：土石方、道路、商品砼、预拌砂浆、桥梁、弱电、交通设施、路灯；计划开工日期：2023年10月20日；计划竣工日期：2024年2月20日；工程总日历天数：120天；签约合同价：人民币4342888元。
2023年9月24日，尚瑭公司与诚建公司签订了《建设工程监理合同》，合同内约定：工程名称：莫城街道规划二路西延桥梁工程监理；工程地点：常熟市莫城街道；监理内容：投资控制、质量控制、进度控制，合同信息管理，工程全面组织协调；监理期限：2023年9月25日至2024年1月22日；签约酬金：人民币69400元。
[bookmark: _Toc31278][bookmark: _Toc27667]（三）参建单位人员配备情况
建设单位：莫城街道建设局工程建设科委派金某某为项目负责人对该工程进行管理。
施工单位：吉达公司在该工程配备有3名管理人员，其中：项目经理：黄某，安全员：陆某，施工负责人：丁某。
监理单位：诚建公司在该工程配备有3名管理人员，其中：总监理工程师：陆某某，专业监理工程师：丁某，监理员：丁某某。
[bookmark: _Toc23676]（四）木桩及工字钢情况
斜桥塘河内共有102根木桩，桥梁桩基施工时木桩用于支撑桩基施工平台，1#、2#桥墩下方共有8根工字钢（规格：0.32米*0.132米*12米，重量：约693KG），盖梁施工时工字钢用于支撑盖梁模板。2024年3月初，盖梁模板拆除后，工人使用钢丝绳将工字钢捆绑并将钢丝绳上端悬挂于盖梁钢筋上，板梁安装前，需将斜桥塘河内木桩及工字钢进行移除。
[bookmark: _Toc19140]（五）板梁安装计划及木桩、工字钢移除合作情况
2023年3月11日，施工负责人丁某与江苏永谐建筑科技有限公司岳某某联系，让其通知板梁安装单位至现场查看路面回填情况，为板梁安装做准备，后福浩公司业务经理许某至施工现场查看情况，丁某与许某商定，在板梁安装前，由福浩公司汽车起重机将斜桥塘河内的木桩及工字钢进行移除。2023年3月14日，丁某与许某商定，3月15日下午对2#桥墩与3#桥台之间的板梁进行安装，其余两跨板梁在3月16日完成安装。2023年3月15日，许某通过微信向丁某提供了驾驶员左某某Q2（限流动式起重机）操作证照片，双方约定由丁进支付木桩及工字钢移除费用，但未约定具体金额和支付方式。
[bookmark: _Toc7884][bookmark: _Toc24147]三、事故经过、应急救援、事故上报及善后处置情况
2024年3月15日上午7时50分许，施工负责人丁某安排班组长周某某带领周某某、余某某、余某某等工人浇筑桥梁西北侧挡墙墙身混凝土及桥梁两侧护坡封边混凝土，至11时许完成作业。
11时30分许，福浩公司辅助工王某某到达施工现场，12时许，福浩公司驾驶员左某某驾驶汽车起重机（车牌：苏E6J136）搭载辅助工杨某某到达施工现场，随后三人将汽车起重机架设在3#桥台东侧岸边。12时50分许，现场开始对2#桥墩与3#桥台之间的木桩进行拔除，周某某、余某某在斜桥塘河内木筏上将汽车起重机自带钢丝绳捆绑在木桩上，左某某操作汽车起重机进行起吊，周某某、余某某在桥梁东北侧岸边负责解绳及整理木桩。
15时50分许，木桩拔除完毕，开始对2#桥墩盖梁下方的两根工字钢进行移除，周某某、余某某将捆绑在工字钢上的钢丝绳与汽车起重机自带钢丝绳下方的卸扣连接后，周某某撤离至2#桥墩盖梁上，余某某撤离至桥梁东北侧木桩打桩船上，左某某操作汽车起重机将第一根工字钢顺利吊运至东岸地面，随后开始吊运第二根工字钢，周某某负责连接钢丝绳与卸扣。16时10分许，左某某操作汽车起重机吊运第二根工字钢向岸边移动过程中，捆绑工字钢的钢丝绳下端突然松脱，工字钢掉落过程中撞击到木桩打桩船南侧斜杆并向下滑落，滑落过程中砸中站在木桩打桩船上的余某某头部，致其身受重伤。
[bookmark: _Toc9128]四、人员伤亡情况及直接经济损失
莫城街道规划二路西延桥梁工程“3·15”一般起重伤害事故造成1人死亡，死者情况如下：余启明，男，59岁，身份证号码：5135**********1617，住址：重庆市**********。造成直接经济损失约152.8万元。
[bookmark: _Toc30878]五、事故原因分析
[bookmark: _Toc3540][bookmark: _Toc26507]（一）直接原因
1.汽车起重机操作工左某某在吊物重心不稳、未确认吊装作业环境安全的情况下冒险起吊，工人余某某在工字钢吊运过程中未撤离危险区域。
2.工人司索不当，工字钢吊装重心不稳，钢丝绳绳卡数量不足，在吊运过程中钢丝绳捆绑端发生松脱，导致工字钢掉落。
[bookmark: _Toc2357]（二）间接原因
1.吉达公司未落实安全生产主体责任，疏于木桩、工字钢吊装作业管理，未及时发现并消除吊装作业过程中存在的生产安全事故隐患；未划定吊装危险区域并设置明显警示标识。
2.吉达公司在进行吊装作业前，未对现场施工人员及汽车起重机操作人员进行安全技术交底，工人安全意识淡薄。
3.吉达公司疏于特种作业人员管理，工人周某某、余某某未取得建筑起重信号司索工特种作业证。
4.汽车起重机操作人员未对施工现场作业人员是否持有建筑起重信号司索工特种作业证进行核实。
[bookmark: _Toc23106]六、对有关责任人员和责任单位的处理建议
[bookmark: _Toc9060][bookmark: _Toc2563]（一）对有关责任人员的处理建议
1.黄某，男，中共党员，47岁，吉达公司莫城街道规划二路西延桥梁工程项目经理，疏于工程安全管理，未及时排查木桩、工字钢吊装作业过程中存在的生产安全事故隐患，建议由常熟市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，对其作出行政处罚。
2.周某某，男，48岁，群众，吉达公司莫城街道规划二路西延桥梁工程施工班组长，在未取得建筑起重信号司索工特种作业证的情况下擅自进行木桩、工字钢司索及汽车起重机指挥作业，建议由吉达公司按照公司制度规定对其进行处理并将处理情况报常熟市应急管理局。
3.左某某，男，46岁，群众，福浩公司汽车起重机驾驶员、操作员，吊装作业前未对施工现场作业人员是否持有建筑起重信号司索工特种作业证进行核实，在吊物重心不稳、未确认吊装作业环境安全的情况下冒险起吊，建议由福浩公司按照公司制度规定对其进行处理并将处理情况报常熟市应急管理局。
[bookmark: _Toc4064][bookmark: _Toc17415][bookmark: _Toc5470]（二）对有关责任单位的处理建议
1.吉达公司疏于木桩、工字钢吊装作业管理，未对相关作业人员进行安全技术交底；未划定吊装危险区域并设置明显警示标识；疏于吊索具使用管理；安排无证人员从事司索及汽车起重机指挥作业，对事故的发生负有责任，建议由常熟市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条，对其作出行政处罚。
2.福浩公司疏于日常安全管理工作，未按规定对汽车起重机驾驶员、操作员左连高进行安全生产教育培训，未如实记录其安全生产教育培训情况，建议由莫城街道依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条，对其作出行政处罚。
[bookmark: _Toc17434]九、事故主要教训和事故防范、整改措施建议
1.吉达公司要深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，加强对吊装作业的安全管理；落实安全技术交底，加强对施工人员的安全教育培训，提高施工人员安全意识；加强特种作业人员管理及吊索具使用管理，避免再次发生同类事故。
2.福浩公司要认真吸取事故教训，加强对汽车起重机的使用管理，要认真做好并如实记录对汽车起重机驾驶员、操作员及其他从业人员的安全生产教育培训情况。
3.莫城街道要举一反三，以点带面，加强对辖区内建设工程的安全监管，督促各参建单位加强对汽车起重机等起重机械的安全管理，对特种作业人员未持证上岗作业等违法行为严肃查处。
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