奉化锦屏宁波奉化邱氏绣花厂“6·9”一般机械伤害事故调查报告

2025年6月9日10时许，奉化区锦屏街道弥勒大道95号宁波奉化邱氏绣花厂发生一起一般机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约110万元。
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《宁波市人民政府关于印发宁波市生产安全事故报告和调查处理若干规定的通知》（甬政发〔2011〕15号）等规定，事故发生后，宁波市奉化区人民政府于2025年6月10日成立了事故调查组，由区应急管理局牵头、负责人任组长，区公安分局、区总工会、区市场监督管理局、锦屏街道办事处派员参加，对本次事故开展调查工作。同时，邀请区监委和区检察院派员参加，聘请相关专家参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、资料调阅、人员问询、专家论证等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和事故相关企业及相关人员的责任，提出了对事故有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，奉化锦屏宁波奉化邱氏绣花厂“6·9”一般机械伤害事故是一起企业设备存在缺陷，企业负责人督促、检查安全生产工作不到位,作业人员违规作业造成的一般生产安全责任事故。

现将具体有关内容报告如下：
一、事故基本情况
（一）事故发生单位概况
宁波奉化邱氏绣花厂（以下简称绣花厂），位于宁波市奉化区锦屏街道弥勒大道95号，公司成立于2019年7月8日，为个人独资企业，统一社会信用代码91330283MA2GRNGU2U，经营范围电脑绣花的加工以及其他按法律、法规，国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。投资人邱某某。
（二）事故发生经过

通过勘验现场和问询记录，还原事故发生经过如下：

2025年6月9日10时许，邱某训将打包好的三包货物放入简易升降机轿厢地面上，当时升降机停在三层，关上层门按下简易升降机下降按钮后货梯并未运行，邱某训打开层门后向左侧身，右手臂伸入轿厢内按压货物，突然轿厢急速向下运行，导致其右手臂被轿厢顶部与井道外侧三楼地面挤压。现场人员立即展开施救，后送到奉化区人民医院，经抢救无效于当日宣布死亡。       
（三）事故现场情况

事故现场位于公司生产车间西侧的简易升降机入口处。该升降机井道长2.375米、宽2.152米、高14米，轿厢长2.2米、宽1.13米、高2.1米，升降机入口处墙上张贴有限重标志为500KG。升降机整体为钢结构材质，采用金属轨道及电动葫芦钢丝绳牵引，设有一个层门关停装置。电动葫芦安装在井道上方楼顶简易平台的一根工字钢横梁上，上方用木板搭建了简易平台搁置了大量杂物。电动葫芦通过钢丝绳和吊钩连接一货厢，内部钢丝绳不规则缠绕，货厢在井道沿着两条垂直钢质导轨垂直运行，在一楼与三楼之间升降运送货物，底下有电梯井。三层现场轿厢顶部与三楼地面平行，事故发生后轿厢内插入三根钢管固定，轿厢内遗留有若干包货物，在升降机入口处有一滩血迹，轿厢顶部上面散落有松垮的钢丝绳，未发现断裂。
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          图1为事故简易升降机             图2为电动葫芦情况

（四）事故设备情况

现场勘察显示，事故设备完全符合强制性国家标准中关于简易升降机的定义[
]。货厢有效使用面积为2.486m2，可以确定事故简易升降机的额定起重量大于600公斤小于700公斤[
]；根据《特种设备目录》关于其中机械的种类说明“即额定起重量大于或者等于0.5t的升降机”，事故设备已构成特种设备的标准[
]。

事故设备为非标产品，在产品设计、安装上有多项不符合《简易升降机安全规程》（GB 28755-2012）的强制要求，如缺失主要结构和安全保护装置配置，存在安全隐患。

综上所述，事故设备应认定为不符合安全规范要求的简易升降机；属于“额定起重量大于或者等于0.5t的升降机”，事故设备应认定为特种设备。
（五）人员伤亡和直接经济损失情况
死者：邱某训，男，汉族，1969年11月出生，奉化松岙人，公民身份号码：，为投资人邱某某弟弟，生前系绣花厂实际负责人兼操作工。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB 6721-1986)的规定，此次事故直接经济损失约110万元。

二、事故应急处置及评估情况
（一）事故信息接报情况

2025年6月9日10时19分，宁波市奉化区社会应急联动平台系统中，向奉化区应急管理局派发处置信息：奉化消防来电，有个人的手被货梯夹住了。事发地址位于奉化区锦屏街道西圃村振华陶瓷。奉化区应急管理局于6月9日11时09分、6月10日16时18分，通过浙政钉多次向宁波市应急管理局上报事故情况。
（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员迅速开展施救，10时12分、10时16分，现场人员先后联系119消防、120急救，奉化区人民医院、奉化区消防救援大队及时到达现场援救，消防人员将邱某训救出轿厢后，医务人员立即将其送至医院抢救，后经抢救无效于当日死亡，事故救援工作到此结束。
11时许，锦屏街道办事处、当地派出所、区市场监管局、区应急管理局及时赶到事故现场指挥事故处置工作，封锁事故场地、关停作业、部署善后事宜等。
（三）事故善后情况
锦屏街道办事处及时对死者家属进行安抚，全程落实事故处置、心理疏导等工作，家属情绪平稳，积极配合事故调查工作。
（四）事故应急处置评估

事故发生后，锦屏街道办事处和市场监管、应急、公安等有关部门迅速反应，全力组织做好事故处置的各项工作，善后处理到位。在整个事故处置过程中，各部门反应迅速、组织有力，事故信息报送渠道畅通，信息流转及时，应急响应迅速，现场处置措施得当，善后工作开展有序，在事故应急处置中无衍生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范要求。
三、事故直接原因分析

事故调查组经调查询问、现场勘查及查阅相关资料，排除因身体疾病、人为故意等因素引发事故发生的可能性。

经认定，本次事故的直接原因为：操作工邱某训安全意识淡薄，缺乏特种设备安全知识，在简易升降机不能正常工作后，擅自打开层门，进入轿厢违章操作[
]，因升降机层门未设置轿厢门[
]和机械联锁装置[
]，导致事故发生。

四、事故间接原因分析

事故简易升降机在设计、安装上多项不符合国家强制标准要求，存在本质安全缺陷。简易升降机电动葫芦钢索导绳器缺失[
]，上、下限位装置缺失[
]，形成事故隐患；绣花厂未对升降机未开展周期性检查工作[
]，都是事故发生的间接原因。
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议
（一）因在事故中死亡免于追究责任的人员
邱某训，绣花厂实际负责人。违反安全操作规程，对事故发生负直接责任，鉴于其已死亡，不予追究事故责任。

（二）对事故相关企业和人员的处理建议

事故升降机在设计、安装上多项不符合《简易升降机安全规程》的相关要求，造成事故发生，建议由区市场监督管理局对绣花厂作出处理。

（三）其他处理建议

建议奉化区市场监管局认真吸取事故教训，落实好属地特种设备安装监督管理工作，加大打击违法违规使用特种设备行为力度，杜绝类似事故发生。

六、事故主要教训

本起事故暴露出绣花厂贯彻落实安全生产理念不牢，企业主体责任落实不到位，使用不符合安全技术标准的简易升降设备，维护管理不善；现场作业人员安全意识淡薄，违反操作规程作业，应急处置能力不足；自《特种设备目录》修订以来，部分使用单位以偷换概念的方式逃避特种设备行业主管部门的监管，简易升降机设备行业监管工作有待加强。

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，防范类似事故再次发生，建议有关单位落实以下整改措施：

（一）严守安全红线，树立安全发展理念。各级党委政府特别是锦屏街道办事处要加强学习习近平总书记关于安全生产的重要论述，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，切实解决好安全生产在地方经济建设和社会发展中的“摆位”问题，压实各级安全生产责任，切实加强安全生产工作，以强硬的手段做好安全生产监管工作，有效防范重大安全风险，坚决遏制事故的发生。
（二）坚持协调联动，狠抓安全监管工作。相关部门要深刻汲取事故教训，清醒认识我区当前特种设备安全生产形势的严峻性和问题的严重性，深刻反省，深入剖析简易升降机事故多发的深层次原因，坚持问题导向，进一步强化忧患意识、底线思维，加强特种设备监管。各部门间统筹协调和联合互动，形成齐抓共管格局，市场监管局要发挥牵头抓总作用，属地镇街要定期开展隐患排查工作，各行业主管部门要积极配合做好特种设备安全风险防范工作，以严查严管的高压态势，倒逼企业落实主体责任，坚决遏制事故发生，推动安全形势持续稳定向好。

（三）坚持举一反三，严格落实主体责任。要进一步提高认识，杜绝安全教育培训工作走过场、跑形式、不扎实、敷衍了事、弄虚作假的行为，加强对法律法规及安全规程的学习，不断提高管理人员、从业人员的安全意识，杜绝违章作业。企业主要负责人要加强督促、检查安全生产工作力度，增强员工应急处置能力，及时消除生产安全事故隐患。锦屏街道办事处要加强对辖区内企业的监督检查力度，督促企业落实安全生产主体责任。
附件：

1、奉化锦屏宁波奉化邱氏绣花厂“6·9”一般机械伤害事故伤亡人员名单

2、奉化锦屏宁波奉化邱氏绣花厂“6·9”一般机械伤害事故调查报告意见签名表

奉化锦屏宁波奉化邱氏绣花厂“6·9”      一般机械伤害调查组

2025年7月23日

附件1

奉化锦屏宁波奉化邱氏绣花厂“6·9”一般机械伤害事故

伤亡人员名单

	姓名
	籍贯
	年龄
	工种
	培训情况
	伤害程度

	邱某训
	奉化松岙
	56　
	操作工
	未培训
	死亡


[�]《简易升降机安全规程》（GB 28755-2012）3.1  以曳引机、卷扬机、电动葫芦、液压泵站等作为驱动装置，通过钢丝绳、齿轮齿条、链条或液压油缸等部件带动货厢，在井道内沿垂直或与垂直方向倾斜角小于15度的刚性导向装置运行的仅用于运载货物的起重机械。


[�]《简易升降机安全规程》（GB28755-2012）6.1.2  货厢最大有效面积和额定起重量关系应符合表1的规定。对无法明确额定起重量的简易升降机, 其额定起重量应按表1中货厢最大有效面积所对应的额定起重量确定。


[�]《特种设备目录》


�  





[�]《简易升降机安全规程》（GB28755-2012）12.3.3.1  简易升降机维护保养或修理之前,应采取下列预防措施:  b) 除维护或修理需要外,把简易升降机各层门和货厢门关闭。


[�]《简易升降机安全规程》（GB28755-2012）6.1.4.1.1  货厢的入口应装设水平滑动的无孔货箱门。


[�]《简易升降机安全规程》（GB28755-2012 ）7.1.6.1  层门应设机械联锁装置,在正常运行时,应不能打开层门(或多扇层门中的任意一扇),除非货厢在该层门的开锁区域内停止或停站。开锁区域不应大于层站地平面以上或以下75mm,采用货厢门 驱动层门的,该尺寸允许增加到200mm。


[�]《简易升降机安全规程》（GB28755-2012 ）7.3.6.4  电动葫芦应设有导绳装置,以保证钢丝绳在卷筒上的排绳不紊乱。


[�]《简易升降机安全规程》（GB28755-2012 ）9.5.1  曳引式、强制式和齿轮齿条式简易升降机应设置上、下限位开关。


[�]《简易升降机安全规程》（GB28755-2012 ）12.1.2.1  对在用简易升降机应进行周期性检查,检查周期应满足制造商的规定,至少每月进行一次, 做好检查记录并加以保存归档。
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