舟山市华丰船舶修造有限公司“5·22”起重伤害一般生产安全事故调查报告
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2025年 5月22日下午14时12分左右，在位于浙江省舟山市定海区白泉镇塘夹岙屋基园路*号的舟山市华丰船舶修造有限公司（以下简称：华丰船厂）发生了一起起重机械起升卷筒挤压造成机械伤害，并导致1人死亡的事故。经区政府同意，由市市场监管局定海分局牵头，区经信局、区应急局、区公安分局、区检察院、区总工会为组员，并邀请市特检院专家共同开展事故调查。
事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、分析论证，查明了事故发生的原因、经过，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因暴露出的问题，提出了下一步安全防范与整改措施建议。现将事故调查情况报告如下：
[bookmark: _Toc1045913740_WPSOffice_Level1]一、事故基本情况及设备概况 
（一）事故发生相关单位情况
舟山市华丰船舶修造有限公司（以下简称：华丰船厂），成立于2017年3月21日，企业类型：有限责任公司，统一社会信用代码为9133******28KDFC6Q，住所：浙江省舟山市定海区白泉镇塘夹岙屋基园路*号一幢，法定代表人:邬某某，经营范围主要包括：船舶修造,船舶配件及其他机械设备、五金产品制造、销售,货物及技术的进出口业务。
舟山市华力船舶工程有限公司（以下简称：华力公司），成立于2020年3月26日，企业类型：有限责任公司（自然人独资），统一社会信用代码9133******2A3YQ04D，住所：浙江省舟山市定海区白泉镇塘夹岙屋基园路*号二幢502室，法定代表人：孙某某，经营范围主要包括船舶修理；船舶制造。
华力公司与华丰船厂签订《舟山市华丰船舶修造有限公司年度厂内承包合同》，合同有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止。在合同有效期内，华力公司从事的工作内容为机电，涂装。
（二）事故相关设备设施情况 
涉事起重机械使用单位:舟山市华丰船舶修造有限公司；制造单位：江苏华澄重工有限公司；产品名称：门座起重机；使用登记证编号：起71浙LA00163(22)；设备代码：47101
0999202200001；出厂编号：HC01-22-0380；型号规格：HM
50100DK12；额定起重量：50t；投入使用日期：2022年06月；起升高度：-12～60m；工作幅度：主钩：30～95m， 副钩：34～100m；起升速度：主钩：1～10m/min， 副钩：2.5～25m/min；大车运行速度：3～30m/min；变幅速度：1.5～15 m/min；2024年5月由舟山市特种设备检测研究院检验合格，下次检验日期为:2026年5月。
（三）相关人员情况
1.邬某某，男，汉族，1967年8月出生，家庭住址：舟山市普陀区六横镇邵家村邬家路。身份证号码：3309
0******8294713，系华丰船厂法定代表人，董事长。
2.舒某某，男，汉族，1982年8月出生，家庭住址：舟山市定海区临城街道长峙岛香枫园。身份证号码：3306******08142973，系华丰船厂副总经理，安全总监。
3.余某某，男，汉族，1980年8月出生，家庭住址：浙江省舟山市定海区卫海公寓。身份证号码：3309******08043414，系华丰船厂起重机械安全管理人员。
4.盛某某，男，汉族，1981年6月出生，家庭住址：浙江省舟山市定海区白干览镇下沙头。身份证号码：34
2******106071118，系华丰船厂起重机指挥。
[bookmark: _GoBack]5.张某某,男，汉族，1974年10月出生，现住地：华丰船舶修造有限公司宿舍楼。 身份证号码：433
0******10081134，系华丰船厂起重机指挥。
6.方某某，男，汉族，1988年5月出生，现住地：华丰船舶修造有限公司宿舍楼。身份证号码：5224******05010
051，系华丰船厂起重机司机。
7.武某，男，汉族，1977年12月出生，现住址：舟山市定海区白泉镇屋基园弄1号。身份证号码：330
9******12294710，系华丰船厂门机班作业维护长。
8.孙某某，男，汉族，1979年3月出生，家庭住址：浙江省舟山市普陀区六横镇龙泉村龙山小湾岙。身份证号码：3309******0322431X，系舟山市华力船舶工程有限公司法定代表人。
9.舒某，男，汉族，1987年6月出生，家庭住址：湖南省古丈县高峰镇石门塞村。身份证号码：4331******0
6227011，系华力公司杂工组组长。
10. 曾某某，男，汉族，1979年6月出生，家庭住址：江西省赣州市宁都县安福乡马迹村井边组。身份证号码：36
21******06104136，系华力公司杂工组员工。
[bookmark: _Toc1304369516_WPSOffice_Level1]二、事故发生经过、救援和报告情况
（一）事故发生经过
因12号门座式起重机需要进行清洁、除锈、刷漆，门机班作业维护长武某填写部门工作联系单交给涂装工区，由涂装工区联系华力公司安排杂工进行作业。2025年5月22日上午，华力杂工班组舒某（杂工班组长），曾某某，侬某某（死者）到1号码头12号门座式起重机机房进行清洁、除锈、刷漆工作。工作主要内容是清理机房卷筒地面上落下的黄油并对减速箱、制动器和地面出现锈蚀的地方进行除锈刷漆处理。工作前，班组长舒某向物流工区上交一份《杂工作业及清泥班前安全交底表》，该表正面上交底负责人、安全员签名为舒某，反面有班组成员舒某、曾某某、侬某某签名。根据华丰船厂日常工作安排，应由门机班作业维护长武某带杂工班组上门座式起重机，并做现场安全管理。当日上午门机班副班长刘某某安排武某去操作2号门座式起重机，武某未安排其他人员上12号门座式起重机做现场安全管理，也未向领导汇报12号门座式起重机杂工班组无人进行现场安全管理的情况。武某口头向杂工班组做了安全交底，并未带3人上12号门座式起重机机房。杂工班组到12号门座式起重机，起重机司机方某某与三人交流工作时应注意的安全事项后，杂工班组开始工作。杂工班组工作过程中，12号门座式起重机未停机。期间，舒某、方某某、盛某某（下午地面指挥）、张某某（下午船上指挥）通过对讲机进行沟通交流。上午该门座式起重机一直未使用起重机主钩。要使用小钩时，四人通过对讲机确认，让杂工班组离开小钩起升卷筒危险区域。下午14时左右，曾某某来到从机房进入司机门的门口附近，侬某某来到从爬梯进入机房的门口附近，两人分别收拾所用工具及垃圾。舒某通过对讲机通知方某某和起重机指挥工作已结束，又从侬某某附近走到司机室附近，再次口头通知方某某工作已结束。在收到舒某告知工作已结束的通知后，方某某按地面指挥盛某某要求正常进行吊装作业。在此期间侬某某擅自进入起升卷筒与制动器之间的狭小空间内。由于当时并未有人察觉到侬某某走到了起升卷筒与制动器之间的危险区域，方某某按照地面指挥盛某某要求进行了两次主起升吊钩动作的操作，第一次主起升吊钩动作时并未发生异常，在第二次进行主起升吊钩落钩操作不久听到有人喊“出事了”（时间约为14时12分左右）。方某某立刻停止了主起升吊钩落钩并紧急来到机房，看到侬某某两腿被挤压在主起升卷筒和制动器间之间。
（二）事故救援和报告情况
事故发生后，方某某立刻指挥舒某和曾某某赶紧拨打急救电话。舒某询问方某某能否操作一下主起升卷筒转动将侬某某解救出来，方某某为避免对侬某某造成二次伤害予以拒绝，并打电话给班组长刘某某告诉他事故情况。14:15分左右，刘某某和副班组长沃某某抵达事故现场。随后，舒某、曾某某与华丰船舶修造有限公司负责人共同把侬某某救出，并指挥1号门座起重机司机吊运应急吊笼把侬某某从12号门座起重机吊运至地面，随即送往医院抢救。舒某、曾某某、郑某某和华丰的安全管理员陪同。
2025年5月23日早上9:05，侬某某经抢救无效，被宣告死亡。侬某某的居民死亡医学证明（推断）书显示死亡原因：失血性休克，多发伤。
2025年5月23日早上8:42，安环部朱某某将事故情况报告给定海区应急局。


3、 [bookmark: _Toc481216445_WPSOffice_Level1]人员伤亡、设备损坏和直接经济损失
（一）人员伤亡情况。死者侬某某，男，42 岁，壮族，身份证号码：53262******2284112，住址：云南省文山壮族苗族自治区广南县坝美镇堂上村民委大寨小组，系华力公司杂工。
（二）设备损坏情况。起重机械设备无损坏。
（三）直接经济损失情况。包括人员伤亡后支出的费用、善后处理费用、财产损失价值等，人员伤亡和善后处理费用约150万元。
4、 [bookmark: _Toc1832250464_WPSOffice_Level1]事故现场勘查
经现场勘验发现：
（1）主起升卷筒钢丝绳的两个固定压板上附着有伤者裤腿纤维及布片残留物。
（2）伤者被挤压在主起升卷筒与起升制动器之间，该处间隙仅21厘米。
（3）固定钢丝绳的压板整体高度为7厘米，其中螺栓部分凸出高度为4.5厘米。
（4）起升电机及制动器底座高度为28.5厘米。
（5）事故发生位置位于从爬梯进入机房门的一侧。
5、 [bookmark: _Toc1335205829_WPSOffice_Level1]事故发生的原因和事故性质
（一）直接原因
侬某某擅自进入起升卷筒、起升电机、起升制动器和减速箱共同形成的狭窄区域，导致下半身被卷在起升卷筒和制动器之间，最终导致其死亡。
杂工组组长舒某在曾某某、侬某某（死者）尚未完成清洁、除锈、刷漆工具以及垃圾收拾且未完全撤离危险区域的情况下，通知起重机司机方某某和指挥人员清洁与涂装工作已结束。在两次主起升吊钩动作操作期间，未有效履行现场安全管理责任。
（二）主要原因
    华丰船厂安全生产管理不到位，日常工作中起重机边吊装边清洁、除锈、刷漆的情况，安全管理人员未一直在现场；事发当日现场安全管理人员脱离岗位，未进行安全检查与管理。
（三）间接原因
华丰船厂执行公司制定的安全管理制度不到位，在杂工班组清洁、除锈、刷漆作业时未严格执行停电措施。
（四）事故性质
此次事故中，侬某某擅自进入起升卷筒、起升电机、起升制动器和减速箱共同形成的狭窄区域；舒某未有效履行现场安全管理责任，确保杂工班组撤离危险区域;华丰船厂事发现场安全生产管理人员缺位，执行公司制定的安全管理制度不到位;武某事发当日脱离岗位，未履行工作职责。上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》的相关规定。综上，事故调查组认定华丰船厂“5·22”起重机械起升卷筒挤压事故是一起一般生产安全责任事故。
6、 [bookmark: _Toc1996974365_WPSOffice_Level1]事故责任认定和处理建议
（一）侬某某。华力公司杂工。作业结束后擅自靠近起升卷筒、起升电机、起升制动器和减速箱共同形成的狭窄区域，导致下半身被卷在起升卷筒和制动器之间，对事故负有主要责任。鉴于侬某某在事故中已死亡，不再追究其相关责任。
（二）舒某。华力公司杂工班组长。在班组成员尚未完成清洁、除锈、刷漆工具以及垃圾收拾，且未完全撤离危险区域的情况下，通知起重机司机方某某和指挥人员清洁与涂装工作已结束。在两次主起升吊钩动作操作期间，未有效履行现场安全管理责任，未确保杂工班组成员远离危险区域，对事故负有主要责任。建议由应急管理部门移送司法机关调查处理。
（三）舒某某。华丰船厂副总经理，安全生产分管负责人。安全生产管理不到位，对安全管理人员未一直在清洁、除锈、刷漆现场管理的问题,未进行有效的督促整改；事发当日12号门座式起重机机房无现场安全管理人员，未有效落实安全管理责任；对起重机清洁、除锈、刷漆中应执行断电措施的风险管理不到位，未有效履行本单位安全生产管理领导职责。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第三项、第五项和第六项[footnoteRef:1]，第四十九条第二款[footnoteRef:2]，对事故负有领导责任。建议由应急管理部门按《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[footnoteRef:3]，予以行政处罚。 [1:  《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款规定，“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；”，“（五）（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；”，“（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；”]  [2:  《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款规定，“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。”]  [3: 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”] 

（四）华丰船厂。安全生产管理不到位，未有效进行统一协调管理；日常工作中起重机边吊装边清洁、除锈、刷漆的情况下，安全管理人员未一直在现场；在杂工班组清洁、除锈、刷漆作业时未落实安全管理责任，严格执行断电措施，违反制定的QES/C02-55《特种设备安全管理制度》[footnoteRef:4]。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[footnoteRef:5]、第四十九条第二款，对事故负有责任，建议由应急管理部门按《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[footnoteRef:6]的规定，予以行政处罚。 [4:  QES/C02-55 《特种设备安全管理制度》，“第七章 起重机械管理32、起重机司机、挂钩和维修人员，应当经常检查各自负责的设备和吊具，以保证安全运行，在进行检修、人工加油和清洁工作时，起重机应当停止运行，切断电源。起重机停止工作后，司机应当将起重机安全稳妥地停放在规定的地方，方可离开。”]  [5: 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定，“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”]  [6:  《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项规定，“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”] 

（五）武某。华丰船厂门机班作业维护长。事发当日脱离岗位，未履行工作职责，带杂工班组上12号门座式起重机，并开展现场安全管理。对事故负有责任。责成华丰船厂按单位规定进行处理。
（六）余某某。起重机械安全管理人员。未有效履行特种设备安全管理人员职责，对起重机机房清洁、除锈、刷漆时，未严格执行断电措施的问题，未进行有效的管理，对事故负有责任。责成华丰船厂按单位规定进行处理。 
（七）盛某某。起重机指挥。在杂工班组进行清洁、除锈、刷漆工作时，未严格执行停机措施，对事故负有责任。责成华丰船厂按单位规定进行处理。 
（八）邬某某。华丰船厂法定代表人，董事长。无证据表明其未履行华丰船厂主要负责人安全生产职责。建议不予行政处罚。
华丰船厂对武某、余某某、盛某某的处理结果要及时上报应急管理部门。    

7、 [bookmark: _Toc1243569568_WPSOffice_Level1]事故防范与整改措施建议
（一）华丰船厂发生事故，给社会带来一定的负面影响。华丰船厂要认真剖析事故原因，按照《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定，落实安全生产主体责任，建立健全安全生产规章制度；对外协单位应严格落实统一协调管理责任，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。严格遵守公司的规章制度，在进行检修、人工加油和清洁工作时，起重机应当停止运行，切断电源。按照国家有关规定开展安全教育培训，教育和督促从业人员严格执行行业安全生产规章制度和操作规程，并如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素，加强安全技术交底，切实提高员工安全生产意识，举一反三杜绝该类事故的再次发生。 
（二）白泉镇政府要坚持“党政一岗双责、齐抓共管、 失职追责”的原则，严格落实属地领导责任，切实加强辖区内船舶修造企业的安全管理，督促船舶修造企业严格落实对外协单位的统一协调管理责任，对从业人员进行安全教育和培训，督促船舶修造企业切实履行安全生产主体责任，加强安全生产监管工作，严防类似事故的发生。
[bookmark: _Toc2007766797_WPSOffice_Level1]八、有关调查证据
（一）调查笔录。
（二）事故技术分析报告。
（三）华丰船厂营业执照复印件、不动产产权证复印件。
（四）华丰船厂安全生产领导小组文件、华丰船厂特种
设备安全管理机构任命文件、华丰船厂特种设备安全管理人员任命文件。《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》。
（5） 华丰船厂生产安全事故应急预案、华丰船厂《特种设备安全管理制度》《设备和能源管理制度汇编》。
（6） 华丰船厂涉事特种设备使用登记证、产品合格证、出厂资料、《起重机械定期检验报告》《舟山华丰船舶HM50100DK12型门座起重机说明书》、设备维修记录单、一级保养记录单、设备日点检表。
（七）华丰船厂向舟山市定海区应急管理局备案应急预案登记表。
（八）华丰船厂安全教育培训记录、《新员工进厂岗前三级安全教育档卡》、起重设备事故应急演练材料等。
（九）华丰船厂方某某起重机司机操作人员证书。
（十）华丰船厂盛某某、张某某起重机指挥人员作业证书。
（十一）华丰船厂主要负责人履职佐证材料。
（十二）华丰船厂向应急消防管理站负责人报备事故的微信记录。
（十三）华力公司营业执照复印件，《安全生产管理制度汇编》《杂工作业及清理班前安全交底表》《安全环保治安协议书》《舟山市华丰船舶修造有限公司年度承包合同》。
（十四）侬某某身份证复印件、劳动合同、体检表、门（急）诊病例及检验报告单、居民死亡医学证明（推断）书。
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