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2024年4月14日12时45分左右，位于荣盛新材料（舟山）有限公司金塘新材料项目掺混助剂框架工地，发生一起起重伤害事故，导致1人死亡，直接经济损失约155万元。
依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》等法律法规规章规定，4月15日，定海区人民政府依法成立了由区应急局牵头，区公安分局、区总工会、金塘管委会经发局、金塘镇人民政府，并邀请区监委、区检察院派员参加的事故联合调查组，开展事故调查工作。
事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、检验鉴定、资料调阅、人员问询、专家论证等方式，查明了事故发生的原因、经过，认定了事故性质和责任，查清了有关地方政府和相关部门在监管方面存在的问题，提出了对事故有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。
经调查认定，荣盛新材料(舟山)有限公司金塘新材料项目“4•14”起重伤害事故是一起一般生产安全责任事故。
1、 事故基本情况
事故发生单位：浙江瑞古基础工程有限公司。
事故发生地点：荣盛新材料（舟山）有限公司金塘新材料项目掺混助剂框架工地A19号桩机北侧。
事故发生时间：2024年4月14日12时45分左右。
事故伤亡情况：死亡一人。死者：薛某某，男，汉族，现年50岁。家庭住址：安徽省宿州市，身份证号：342************018。直接经济损失共计人民币155万元。
事故类别：起重伤害。
（一）事故单位概况及关系
1、浙江瑞古基础工程有限公司（以下简称瑞古基础公司）。瑞古基础公司成立于2015年05月13日，地址：浙江省宁波高新区翔云北路*号9号楼7-3-1，法定代表人翁某某，注册资本伍仟零捌拾万元。公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：土石方工程、地基与基础工程、市政绿化园林工程、建筑装潢工程承包；污泥、泥浆固态化加工处理；房屋加固；机械设备及配件的销售和租赁；建材的批发、零售；自营或代理各类货物和技术的进口业务，但国家禁止或限定经营的商品和技术除外。建筑业企业资质证书编号D233279684，资质类别及等级：地基基础工程专业承包贰级，安全生产许可证编号：（浙）JZ安许证[2021]029096，许可范围：建筑施工，有效期为2023年12月11日至2027 年01月07日。
2024年03月瑞古基础公司与荣盛新材料（舟山）有限公司口头商定荣盛新材料（舟山）有限公司金塘新材料项目掺混助剂框架桩基工程，建设单位为荣盛新材料（舟山）有限公司，施工单位为瑞古基础公司，桩基工程价格按荣盛新材料（舟山）有限公司桩基报价单，双方未签订建设工程施工合同。同月瑞古基础公司施工作业工人，桩机等设施设备陆续进入荣盛新材料（舟山）有限公司金塘新材料项目掺混助剂框架工程项目部。
瑞古基础公司成立项目部，项目经理孙某某 、技术负责人陈某某、安全经理宋某某、安全员朱某某、李某某、施工员孙某某、质量员徐某某、资料员刘某某等系瑞古基础公司招聘的施工管理人员。
2、浙江自贸区盛港物流有限公司（以下简称盛港物流公司）。盛港物流公司成立于2018年07月06日，地址：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心*室，法定代表人：罗某，注册资本伍仟万元整。公司类型为有限责任公司，经营范围 ,许可项目:道路货物运输（不含危险货物）；电气安装服务。一般项目，建筑装饰材料销售；装卸搬运；建筑材料销售；汽车拖车、救援、清障服务；国内货物运输代理；机械设备租赁；国内集装箱货物运输代理；集装箱租赁服务；住宅水电安装维护服务。汽车起重吊司机翟某某、指挥张某某系盛港物流公司招聘人员。
3、天津辰达工程监理有限公司（以下简称辰达监理公司），公司类型为有限责任公司，法定代表人为刘某某，统一社会信用代码911************275，成立于1994年02月24日，注册地为天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永进道东辰翔大厦2号楼*，注册资本壹仟万元，经营范围：建设工程监理、工程造价咨询业务、技术进出口。一般项目：信息技术咨询服务；工程管理服务。工程监理资质证书编号E112001322 ，资质类别及等级：工程监理综合资质。有效期至2029年03月28日。
2024年01月辰达监理公司与荣盛新材料（舟山）有限公司口头商定荣盛新材料（舟山）有限公司金塘新材料项目120万吨/年ABS装置工程委托监理，建设单位为荣盛新材料（舟山）有限公司，监理单位为辰达监理公司，双方未签订建设工程委托监理合同。同月辰达监理公司监理人员陆续进入荣盛新材料（舟山）有限公司金塘新材料项目120万吨/年ABS装置工程项目部。
辰达监理公司成立项目部，总监理工程师齐某某，安全专监支某某、土建专监王某某，监理员帅某某、王某、辛文琪、李某、陈某某、张某某等系辰达监理公司招聘人员。
（二）事故发生经过
2024年4月12日15时左右，瑞古基础公司桩机班组负责人崔某某电话联系平板车驾驶员孙加伟，让其4月14日中午召集4辆平板车到荣盛新材料（舟山）有限公司金塘新材料项目掺混助剂框架工地装载桩机运往上海。15时10分左右，崔某某又电话联系了盛港物流公司现场负责人张某，让其4月14日中午派一辆50吨汽车吊和指挥员到荣盛新材料（舟山）有限公司金塘新材料项目掺混助剂框架工地吊装A19#桩机。
4月13日中午12时左右上班后，崔某某安排A19#桩机机长鲁某某带刘某某、丁某某、薛某某把19#桩机桩架放倒，桩机设备拆除，明天装运去上海工地。4月13日晚上17时左右，崔某某再次电话联系张某，告知4月14日早上下雨不能吊装桩机作业，让其中午安排50吨汽车吊和指挥员到19#桩机场地吊装作业。
4月14日中午12时左右上班后，鲁某某带刘某某、丁某某、薛某某到19#桩机做装运准备。过了一会，鲁某某看见盛港物流公司汽车吊司机翟某某驾驶车牌浙L24811汽车吊和指挥员张某某到场地上了，汽车吊头朝东停在19#桩机北侧。翟某某下车后操作汽车吊支脚、伸臂。张某某则爬上汽车吊把固定有吊钩的钢丝绳挂在汽车吊的吊钩上，其又指挥陈某某驾驶沪FP2265的平板车头朝西停在汽车吊的尾部，做好吊装准备后，翟某某操作汽车吊摆臂，吊钩上的钢丝绳落在19#桩机上方，张某某指挥翟某某操汽车吊落钩，丁某某和刘某某将钢丝绳上的挂钩，挂到桩机主杆的吊点上，张某某确认安全后指挥翟某某微调收钩，钢丝绳收紧后，接着指挥起吊、摆臂，将桩机主杆吊至平板车右侧，张某某指挥落钩，将桩机主杆落到平板车枕木上。薛某某爬上平板车卸掉钩在桩机主杆上的钢丝绳，然后张某某又指挥翟某某吊运桩机主杆机头，将主杆机头吊至平板车的左侧枕木上，再将桩机主杆的4根斜撑杆吊至平板车货厢桩机主杆和桩机主杆机头中间位置，吊装完后。翟某某在汽车吊操作室看见鲁某某指挥丁某某拉着平板车斜撑杆上卸掉的钢丝绳往车尾主杆机头方向拉，翟某某立刻操作汽车吊抬臂，丁某某把两根钢丝绳吊钩一左一右挂在平板车尾部的桩机主杆头上，其和平板车左侧地面上的刘某某一起扶着挂在主杆机头上的钢丝绳，薛某某则站在平板车车头右侧主杆上观望，翟某某看到工人扶着挂好的钢丝绳吊钩，其操作汽车吊微调收钩，瞬间装载在平板车右侧的桩机主杆从平板车上掉落下来，装载在平板车上的两根斜撑杆也接着滚落到平板车和桩机主杆中间的地面，丁某某跳到平板车车尾右侧地面上腿部受伤，过一会有工人喊，薛某某被斜撑杆压在平板车头右侧地面。工人们见状，马上将吊钩上的钢丝绳挂到平板车右侧地面的斜撑杆上，指挥翟某某把地面上的两根斜撑杆吊离，将压在斜撑杆下的薛某某施救出来，120急救车到现场后，将伤者薛某某送往舟山医院抢救，后经医生抢救无效薛某某被宣告死亡。
（三）事故现场情况
事故现场位于荣盛新材料（舟山）有限公司金塘新材料项目掺混助剂框架工地A19号桩机北侧。A19号桩机北侧工地上停放着一辆三一汽车制造有限公司制造的，全液压汽车起重机（俗称汽车吊），汽车吊头朝东尾朝西，车身黑黄交错，最大额定起重量为75吨，车牌为浙L24811，该汽车吊四条支腿支开底下垫有枕木，吊臂5 节伸出，汽车吊的车尾方2，3米处场地上停着一辆头朝西尾朝北，车身红色，载重为33吨，车牌为沪FP2265的牵引车，该牵引车左侧货厢装载着一个12.00米*1.20米*1.10米，重约5吨，长方体结构A19#桩机的主杆头，尾部车厢桩机主杆头下方垫有2根叠合破损的枕木，车厢上主杆头右侧装载着2根长约12.00米，直径0.30米的圆形桩架斜撑杆。牵引车右侧场地上掉落着一个12.00米*1.20米*1.10米，重约5吨，长方体结构A19#桩机的桩机主杆，桩机主杆的右侧场地上有两根长约12.00米，直径0.30米从牵引车车厢上滚落的桩架斜撑杆，桩架斜撑杆上有两根汽车吊吊钩上垂落的钢丝绳，钢丝绳尾端的吊钩已拆除，放在汽车吊吊臂工具厢,斜撑杆旁场地上有一台桩机的卷扬机。（事故发生时，汽车吊起吊牵引车货厢车尾左侧桩机主杆头更换垫木时，碰撞装载在货厢上桩机主杆头和桩机主杆中间的斜撑杆，斜撑杆触碰车厢右侧桩机主杆，导致车厢右侧桩机主杆滚落到车厢右侧场地上，接着装载在车厢上的其中2根桩机斜撑杆也同时滚落到桩机主杆和牵引车之间的地面上，把薛某某砸伤后压在地面上，施救时把滚落的两根斜撑杆吊至桩机主杆右侧场地上，才把薛某某施救出来），A19#桩机外围汽车吊四周设有警戒线。            
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（图一A19#桩机事故现场）            （图二掉落的A19#桩机主杆）
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（图三A19#桩机事故现场）                   （图四A19#桩机事故现场）
（四）作业管理情况
1.安全生产管理制度落实情况。一是安全生产制度和操作规程不完善，项目部未制定安全生产规章制度和桩机吊装操作规程；二是项目部未建立健全并落实生产安全隐患排查治理制度。
2.吊装作业现场安全措施落实情况。未制定桩机吊装作业方案，使用不符合桩机吊装的吊钩索具；吊装作业前未进行班前安全交底；吊装作业现场生产安全事故隐患排查不到位，未及时消除现场生产安全事故隐患；吊装作业现场也未落实安全管理人员。 
3.安全教育培训实施情况。未对桩机吊装作业人员进行起重作业安全教育培训,告知作业场所和工作岗位存在的危险有害因素、安全防范措施以及事故应急措施。
（五）人员伤亡和直接经济损失情况
1.死亡人员情况
薛某某，男，汉族，现年50岁，瑞古基础公司桩机班组工人。家庭住址：安徽省宿州市埇桥区杨庄镇林庄村，身份证号：342***********018。直接经济损失共计人民币155万元。
2.医院诊断结果
4月14日，薛某某经医生抢救无效被宣告死亡，死亡医学证明（推断）书：死亡原因为胸部挤压伤。
3.直接经济损失情况
事故造成 1 人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》 (GB/T6721)核定，事故直接经济损失为人民币155万元，丧葬及抚恤费。
2、 事故应急处置及评估情况
（1） 事故应急处置情况
事故发生后，瑞古基础公司桩机班组长鲁某某立刻拨打了120急救电话，并向项目部领导报告了事故情况，汽车吊司翟某某见状操作汽车吊把地面上的两根斜撑杆吊离，闻讯赶到的项目部领导和工人，一起将压在斜撑杆下的薛某某施救出，30分钟左右120急救车到现场后，将伤者薛某某送往舟山医院抢救。
（二）事故信息接报情况
2024 年 4 月 14日14时30分左右，定海区应急管理局接到定海区金塘镇应急管理办电话，称荣盛新材料(舟山)有限公司金塘新材料项目工地发生一起汽车吊起重作业事故，当事人薛某某经医生抢救无效被宣告死亡。接到事故报告后，定海区应急管理局执法人员，于同日15时赶往事故现场并固定相关证据。
    （三）事故善后处置情况
同月17日瑞古基础公司与薛某某家属签订《人民调解协议书》，赔付死者家属155万元。
（四）事故应急处置评估
事故调查组对事故应急处置复盘评估认为，事故发生后，项目部第一时间开展现场救援处置。应急响应及时、组织指挥有效、救援行动有序、善后处理平稳。
3、 事故原因分析
（一）事故伤害分析
起因物：汽车吊
致害物：桩机斜撑杆
受伤性质：多伤害
伤害方式：起重伤害
不安全状态：桩机主杆吊装作业时，薛某某站在平板车桩机主杆上。
不安全行为：翟某某违章操作，未确认起吊物上或吊装作业危险区域有工人，用索具吊钩吊装桩机主杆头。
（二）直接原因
事故调查组通过事故现场勘验、调查询问、查阅资料等方式，综合分析认定事故直接原因为：翟某某违章操作，在未确认汽车吊起重钢丝绳处于垂直状态下收钩拉紧桩机主杆头索具吊钩固定的钢丝绳时，桩机主杆头迅速向垂直方向摆动碰撞平板车上装载的斜撑杆和桩机主杆，致使站在主杆上的薛某某随同桩机主杆一起坠落，同时被装载在平板车上滚落的斜撑杆砸伤致死。
（三）事故暴露出的主要问题
     经调查，事故发生单位和相关单位存在的主要问题如下：
1. 瑞古基础公司。
未履行施工全过程安全生产管理职责，（一）安全教育培训未落实。未严格按照规定对薛某某等从业人员进行吊装专业的安全教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识；（二）作业场所安全监管未有效落实桩机吊装作业现场安全风险分级管控和隐患排查治理不到位，对汽车起重吊装单位的人员行为和管理体系存在的安全风险，未有效落实辨识和分级管控。（三）统一协调、管理职责未落实。未有效对汽车起重吊装单位落实安全生产，工作统一协调、管理职责，也未与汽车起重吊装单位签订安全生产管理协议；未制定汽车起重吊装桩机作业操作规程，对汽车起重吊装单位存在的各类管理问题未及时发现并督促落实整改；未切实督促盛港物流公司履行安全管理职责。
   2. 盛港物流公司
未认真履行安全生产主体责任，（一）岗前安全交底未落实。安全生产制度不健全，未在起重吊装作业前对作业人员进行安全技术交底；（二）作业现场安全管理未落实在未制定桩机吊装作业专项方案，安排汽车起重作业人员实施桩机吊装作业，未安排安全管理人员进行现场监督，也未对作业区域采取有效的隔离警戒措施，未在明显位置设置安全警示标识；桩机吊装作业过程中对违章指挥、违规作业行为未及时发现并有效制止。 
3.辰达监理公司
在实施项目监理过程中，履行监理职责不力，（一）作业现场安全监理未落实汽车起重吊装桩机作业专项方案制定情况监督不到位。未及时发现和制止桩机吊装作业人员的违章指挥、违规作业的行为；（二）项目施工安全监理制度不健全监理实施细则中未制定汽车起重吊装桩机作业实施细则；现场作业区域巡视检查不到位，未及时督促施工单位履行施工机械进场报验和安全检查手续。
四、事故责任分析及处理建议
（一）相关责任人的处理意见
1.薛某某安全意识淡薄，在桩机主杆吊装时违章作业，站在起重物桩机主杆上挂钢丝绳，不慎被坠落的斜撑杆砸伤致死，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已死亡，不再追究相关责任。
2. 汽车起重司机翟某某违章操作，在未有效劝离站在平板车上卸吊钩的薛某某，也未确认汽车吊起重钢丝绳处于垂直状态下收钩拉紧桩机主杆头索具吊钩固定的钢丝绳，致使薛某某随同桩机主杆一起坠落，同时被装载在平板车上滚落的斜撑杆砸伤致死，对事故发生负有责任，责成盛港物流公司对其进行处理。
3．孙某某，瑞古基础公司项目经理。未制定汽车起重作业的规章制度和桩机吊装作业操作规程；也未有效督促、检查桩机吊装作业施工现场的安全生产工作，及时消除施工现场违章吊装的生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[
]等有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[
]的规定，建议区应急局依法对其进行处理。
4.张某某，盛港物流公司总经理（主要负责人），未制定汽车起重桩机吊装作业方案和操作规程；也未有效督促、检查桩机吊装作业施工现场的安全生产工作，及时消除吊装作业施工现场的生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[1]等有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[2]的规定，建议区应急局依法对其进行处理。
5. 齐某某，辰达监理公司项目总监，在荣盛新材料（舟山）有限公司金塘新材料项目120万吨/年ABS装置项目施工监理过程中，未有效落实工程监理职责；对汽车起重吊装桩机作业专项方案制定情况监督不到位。现场作业区域巡视检查不到位，未在日检工作中及时发现并督促消除桩机吊装作业人员的违章指挥、违规作业的生产安全事故隐患；对事故的发生负有监理责任，其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第十四条[
]和《建设工程监理规范》 (TB50319-2018) 3.2.2[
]等有关规定，建议金塘管委会规交局依法对其进行处理。
（二）事故责任单位的处理意见
1.瑞古基础公司 。
违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[
]、第四十一条[
]和第四十九条[
]等有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[
]，建议区应急局依法对其进行行政处罚。
     2.盛港物流公司。
违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条[
]、第四十三条[
]和第五十七条[
]等有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[8]，建议区应急局依法对其进行行政处罚。
3.辰达监理公司。
违反了《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第十四条 [3]、《浙江省建设工程监理管理条例》第十九条 [
]等有关规定，建议金塘管委会规交局依法对其进行处理。
五、属地政府履职情况
金塘管委会，在推进荣盛新材料(舟山)有限公司金塘新材料项目过程中，未明确新材料园区建设期间的监管部门，管委会未有效督促相关部门对园区安全生产工作进行检查，也未有效督促建设施工单位及时消除建设期间存在的生产安全事故隐患。
六、事故防范和整改措施
（一）加强安全风险管控措施，落实施工单位主体责任。瑞古基础公司应深刻吸取事故教训，严格按照有关法律、法规要求，进一步落实施工总承包单位安全生产主体责任；加强对汽车起重吊装等危险作业现场的安全管理，应安排专门人员进行现场安全监管；严格按照国家有关规定开展安全教育培训，教育和督促从业人员严格执行行业安全生产规章制度和操作规程，并如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素，加强安全技术交底，切实提高员工安全生产意识；建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，加强作业现场危险危害因素辨识分析；安全隐患的排查，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，要健全完善安全生产责任制和安全生产规章制度，结合本项目对各环节安全操作规程进行全面梳理和修改制定，实施可靠的安全保障措施，提高施工作业安全生产水平，举一反三杜绝该类事故的再次发生。
（二）强化安全培训教育，整治提升专业施工班组。盛港物流公司应严格按照有关规定，切实做好员工的安全教育培训工作，提高作业人员的安全意识和避险自救能力；加强起重吊装作业的安全管理，作业前应落实指挥、司索和作业人员安全交底，现场应全面辨识各类安全风险，落实管控措施，并督促作业人员严格执行；作业现场应安排好专门的安全管理人员，加强吊装作业现场的日常安全检查力度，及时发现并消除各类安全隐患，举一反三杜绝该类事故的再次发生。
（三）加强施工现场安全监管，压紧夯实监理职责。辰达监理公司应切实履行工程监理职责，严格按照法律、法规和工程建设强制性标准履行监理职责，落实行业主管部门要求，按规定开展安全检查，严格审核建设单位吊装施工等专项方案，加强施工现场吊装作业人员的违章指挥、违规作业的行为的监管，日常监理中发现施工现场安全隐患及时签发通知予以整改落实，发现存在事故安全隐患及时签发工程暂停令，并报告建设单位，举一反三杜绝该类事故的再次发生。
（四）压紧压实属地监管责任，加强园区建设安全整治。金塘管委会在大力发展经济的同时，要坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则严格落实属地领导责任，明确化工园区建设工程的监管部门，指导和督促相关部门认真履行监管职责，加强对化工园区建设工程安全生产监督、检查和指导力度，采取有效行动，消除各类事故隐患，督促建筑施工单位做好隐患排查治理等工作，落实安全防护措施，严防类似事故的发生。
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附：荣盛新材料(舟山)有限公司金塘新材料项目“4•14”起重伤害事故联合调查组成员签名：
定海区应急管理局：       
定海区总工会：           
定海区公安分局：        
定海区检察院：
金塘管委会经发局：
金塘镇政府：  
被邀请单位：定海区监委:
[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。


[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：


（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；


[3]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第十四条第三款 工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。


[4]《建设工程监理规范》 (TB50319-2018) 3.2.2：（3）审查分包单位资质，并提出审查意见。（6）审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划。


[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。


[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。


第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。


[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。


[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。


[9]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。


[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。


[11]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。


[12]《浙江省建设工程监理管理条例》第十九条第三款 建设工程所需的原材料、构配件和设备，在使用前应当经监理工程师签认。
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