缙云县徐学建废品回收站 “4·5”
物体打击一般事故技术专篇
2021年4月5日，缙云县徐学建废品回收站发生一起物体打击一般事故，导致一人死亡。
经事故调查组实地勘察、调查取证、查阅资料、询问相关人员，就该起物体打击事故形成技术报告如下：
一、事故现场基本情况


事故发生在缙云县徐学建废品回收站车间东南处，该车间整体呈南北走向。车间内堆放大量废纸块。车间东南处放置了一台废纸压块机，2辆叉车，大量捆绳、已经打压捆扎好的废纸块。废纸压块机的压纸模型长1.8米，高1.3米，宽1.1米。
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图片1 车间内的废纸压块机及堆放的大量废纸块

车间内有一垛废纸块已经倒塌。倒塌的废纸块共有4捆废纸块。每捆废纸块约1.2吨，废纸块由四根绳子捆扎。由下向上的第一捆废纸块长2米，宽1.3米，高1.1米。第二捆废纸块长1.8米，宽1.13米，高1.2米。第三捆废纸块[image: image3.png]


长1.9米，宽1.1米，高1.3米。第四捆废纸块长2米，宽[image: image4.png]


1米，高1.35米。

图片2 倒塌的废纸块

由下向上的第一捆废纸块呈直立状态，第二、三、四捆废纸块呈倒塌状态。其中第四捆废纸块被叉车部分提起，系赵**为救援将纸块提起。
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图3 第四捆废纸被叉车部分提起

车间内停放的2辆叉车均无车牌，其中停放在废纸压块机旁的叉车铭牌为内燃平衡重式叉车，浙江美科斯叉车有限公司生产，出厂编号为1703502421；将废纸块提起的叉车无车牌，无铭牌。
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图4 内燃平衡重式叉车和无铭牌叉车

据第一发现人赵**描述，死者吴**被压在第四捆废纸块下，未佩戴安全帽，面朝下面部流血。勘验当时死者已被移至旁边，原倒地处有大量血迹。

二、事故分析

根据现场人员的调查笔录、现场勘验情况，现将事故分析如下：

赵**负责回收废纸，吴**与徐学建负责驾驶叉车给打包机喂料，然后操作打包机将废纸压成块状，最后驾驶叉车将打包好的废纸块按3个或4个为一组竖排码放。倒塌的废纸块是吴**在2021年4月4日码放的。

2021年4月5日17时51分，吴**进入废品回收站作业。至废纸块倒塌前，吴**一直在废纸块堆垛区域作业。18时23分，赵**称重、回收一批废纸后发现吴**不在员工宿舍，随后进入废品回收站寻找吴**，发现车间内一处废纸块发生倒塌，吴**面朝下未佩戴安全帽，被压在一捆废纸块下。
经现场勘验和调取监控视频，排除以下可能： 

1. 发生事故前，吴**未驾驶叉车进入事发区域，废品回收有两辆叉车，其中一辆停放在废纸块打包机旁，另一台叉车停放在车间大门外，排除其驾驶叉车码放废纸块不稳导致事故发生的可能；

2、发生废纸倒塌的块地面无不平整区域，排除废纸块因地面不平整发生倾斜倒塌的可能；

3、倒塌的四捆废纸块表面大致平整，排除因废纸块表面突起堆叠不稳的可能。

故分析总结为：废纸块堆垛因重心失稳发生倒塌。
三、事故致因分析
根据国家标准《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）致因分析如下：

死者受伤部位 ：颅脑；
受伤性质：压伤；
起因物（致害物）：堆垛的废纸块；

伤害方式：物体打击；

（五）物的不安全状态：废纸块堆垛重心不稳；

（六）人的不安全行为：未佩戴安全帽进入废纸块堆垛危险区域作业。

