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两江两路重庆千多昌物资回收有限公司“5·6”一般机械伤害事故调查报告
2026年5月6日15时24分许，在两江新区两路街道沙坪村13社1幢1-2，重庆千多昌物资回收有限公司组织卸货作业完成后，利用电磁吸盘车牵引货车厢尾门柱时，发生一起机械伤害事故，导致货车驾驶员蒋**死亡，直接经济损失120万元。

事故发生后，两江新区人民政府根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《重庆市安全生产条例》等有关法律法规之规定，成立了由两江新区应急管理局牵头，区政府办公室、区商务委、区公安分局、区总工会、两路街道办事处等单位为成员的两江两路重庆千多昌物资回收有限公司“5·6”一般机械伤害事故调查组（以下简称调查组），邀请区纪委监委机关、区检察院派员参与事故调查工作。聘请了重庆市应急管理专家组的专家对机械伤害事故的直接原因进行了调查，并出具了专家意见。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质、责任单位及个人，并提出了处理意见及防范事故再次发生的措施建议。

经调查认定，两江两路重庆千多昌物资回收有限公司“5·6”一般机械伤害事故是一起因死者违规作业和事故单位使用改装后存在安全隐患的起重机械，造成的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况。
重庆千多昌物资回收有限公司(以下简称千多昌公司)，统一社会信用代码：915000**********0C；类型：有限责任公司(自然人独资)；法定代表人：黄*；注册资本：1201万(元)；成立日期：2017年04月12日；注册地址：重庆市**区**街道**村**社**幢**-**；经营范围包括一般项目：固体废物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；建筑工程机械与设备租赁；再生资源销售；电线、电缆经营；机械设备销售；电子元器件零售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件与机电组件设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；汽车零配件零售；发电机及发电机组销售；制冷、空调设备销售；资源再生利用技术研发；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；高性能有色金属及合金材料销售；再生资源、废旧金属回收（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；销售日用百货、化工产品（不含危险化学品）、橡胶制品、纺织助剂、劳保用品、五金建材（不含危险化学品）、汽车、摩托车配件；设计、制作、代理、发布国内外广告；建筑工程设备租赁及销售；货物进出口；垃圾清运、处置（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；机械设备拆除。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

千多昌公司现有员工7人，主要对辖区内可再生资源进行回收清运，唐*（法定代表人黄*的妻子）作为公司的兼职安全管理人员。持有安全生产管理人员培训合格证，发证日期：2023年5月10日。发证单位：沈阳市瑞鼎安全技术服务有限公司。企业属于家庭作坊式小型企业，建立了安全管理制度和挖机操作规程，对企业的主要设备设施没有专门的维保管理制度。公司法定代表人负责驾驶挖掘机改装的电磁吸盘车，持有挖掘机操作证（证号：BJXZY2******376，发证日期：2026年2月10日，发证单位：北京新职业人才认证服务中心，证书有效期为6年）。

千多昌公司持有《重庆市再生资源回收经营备案登记证》，执照号码：915000**********0C，（渝北公备字[2022] 02号），发证单位：重庆市公安局渝北分局。发证时间：2022年。
（二）相关合同情况

2026年5月6日12时许，废旧回收商人石**与黄*通过电话联系说他有一车废铁要卖，双方商定回收价格2400元一吨，石开兵安排自备货车司机蒋**将货拉到了重庆千多昌物资回收有限公司，双方没有签订买卖协议。
（三）事故经过

2026年5月6日14时许，石**安排自备货车司机蒋**将废铁拉到了重庆千多昌物资回收有限公司货场，黄*随即操作挖掘机（以下称电磁吸盘车）改装的电磁吸盘车（电磁吸盘约1.1吨左右）开始卸废铁。15时04分车上的废铁卸完后，黄*将电磁吸盘车前端的电磁吸盘放在了地面堆放的废铁上，然后把电磁吸盘车熄了火下车。15时20分，货车驾驶员蒋**上到货车厢内关车厢门，由于货车厢尾左侧门柱变形，无法关闭，他就给黄*说，他的厢门关不上，让黄*用电磁吸盘车帮他拉一下。然后黄*父亲就去找了一根吊带给了车厢内的蒋**，驾驶员就把吊带一头绑在货车尾门柱子上，这时黄*重新启动电磁吸盘车，把电磁吸盘升到了车厢尾部上方，15时24分许，蒋**把吊带的另一头挂在了电磁吸盘上，在车厢上指挥黄*移动电磁吸盘，蒋**一边指挥一边在车厢上移动，走到到电磁吸盘下方时，控制电磁吸盘大臂的液压管突然爆裂，电磁吸盘失控发生快速下坠，砸中了在电磁吸盘下方的蒋**，蒋**顿时匍匐倒地不起（详见事故当时的监控视频），在电磁吸盘的瞬间压力下，蒋**内脏器官已经严重受损。随后，黄*和其父亲将蒋**抬下车厢放在货车旁边的地上，然后拨打了120。此时，蒋**还是清醒的，但是腿不能动，黄*发现蒋**腰部有青肿，身上没有出血，蒋**自己还给亲人打了电话，告知了情况。隔了30分钟左右，120到达现场。16时20分许，120把蒋**送到了渝北区人民医院进行抢救。19时许，蒋**在医院抢救无效死亡。

（四）事故现场相关情况

事发地点位于两江新区两路街道沙坪村13社1幢1-2，重庆千多昌物资回收有限公司内。现场为敞开式金属废料堆放及处理厂区。地面为硬化水泥地面，大面积覆盖泥浆、油污及散落的废旧金属零部件，路面湿滑有积水。厂区边缘为砖混及彩钢板结构的简易厂房。

事发电磁吸盘车为千多昌公司法定代表人黄*于2020年在市场上购买的二手挖掘机，其将大臂前端改装成电磁吸盘，电磁吸盘高约0.3m，直径1.3m，重约1.1吨。挖掘机品牌是韩国大宇公司生产的斗山牌挖掘机。从现场查勘电磁吸盘车的设备状况，无技术说明书。

2025年5月20日、2025年9月19日、2026年1月18日，黄*对挖机进行了保养，保养内容为：机油、机油滤芯、空气滤芯、柴油滤芯、油门线、高压油管。2026年3月27日、2026年4月28日保养内容为：更换分配阀油封、机油、机油滤芯、空气滤芯、柴油滤芯、液压油。
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图1 驾驶员蒋**在电磁吸盘下方同时高压油管爆裂瞬间
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图2 事发大货车和电磁吸盘车停放位置
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图3电磁吸盘落在货车尾部车厢砸伤死者位置
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图4爆穿的高压管液压油管
（五）人员伤亡和直接经济损失情况。

蒋**，男，4*岁，汉族，身份证号码：***，住址：重庆市**区**村**组，时为事发货车车辆所有人。在本次事故中死亡。2026年5月8日，黄*与死者家属在两路街道人民调解委员会调解下签订了赔偿协议书，赔偿金额120万元。
二、事故应急处置及评估情况

事故发生后，现场人员立即组织施救并拨打了“120”急救电话和110报警电话，事故单位立即启动了应急处置方案并报告了两江新区有关部门，区公安分局、区应急管理局、两路街道等单位通过联动系统得到了报告,立即启动了突发事故应急预案，派工作人员赶赴事故现场，积极开展了事故善后和调查工作。

经评估，在本次事故中，事故相关单位、政府有关部门及两路街道事故信息逐级上报符合要求，应急响应快速，预案启动及时，应急措施得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.人的不安全行为，蒋**在电磁吸盘升至货箱尾部上方挂好牵引绳后，违规进入电磁吸盘下方，违反了《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB/T6067.1-2010）第17.2.4 b条
的要求。

2.物的不安全状态，《专家意见》指出，电磁吸盘车改装后存在安全隐患，液压系统管路防油管破裂的单向止回阀，不符合《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB/t6067.1-2010）  第5.6条
的要求。蒋**进入电磁吸盘下方时，油管破裂，电磁吸盘下坠，造成蒋**当场受伤，最终导致不治身亡。

间接原因

1.千多昌公司安全隐患排查不到位。黄*将挖掘机改装为电磁吸盘车后，虽然进行了日常保养维护，但是未对电磁吸盘车进行全面检查，未及时发现和消除高压油管有破裂的事故隐患。

2.千多昌公司未落实安全操作规程。在吊装作业过程中，未落实专人指挥、信号统一，吊物下方、回转半径内严禁站人的规定。

四、监管部门履职情况
经查，区商务委作为再生资源行业主管部门，在两江新区合区后一是建立了两江新区再生资源企业监管台账，委托各街镇对辖区内再生资源回收企业、回收网点、中转中心、分拣中心进行了全面摸排。二是在节日期间对各街镇、各商贸企业印发了商务领域安全生产工作的通知。三是节后对各街镇、各商贸企业印发了商务领域复工复产安全防范工作的通知。四是今年以来，对15个镇街的再生资源行业安全生产开展联合指导检查49次，发现隐患81条，全部移交镇街督促整改。未发现相关监管人员监管履职不到位的情况。
经查，两路街道作为属地监管单位，一是街道党工委、办事处主要领导今年以来部署开展再生资源行业专项安全检查2次，组织节前安全排查及节后复工复产专项检查3次。二是分管领导主持召开相关行业领域安全生产形势研判会4次，带队检查8次，其中再生资源回收站点检查3次，排查并督促整改隐患7处。三是相关科室依据年度安全检查计划，累计检查经营主体28家、一般检查对象36家，排查隐患57条，已全部整改完毕。未发现相关监管人员监管履职不到位的情况。
五、对有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）建议不予追究责任人员。
蒋**，时为货车驾驶员，在指挥电磁吸盘车操作时，违规进入电磁吸盘下方，被下落的电磁吸盘砸中身亡，其行为违反了《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB/T6067.1-2010）第17.2.4 b条之规定，对此次事故负有责任，鉴于蒋**在本次事故中已死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的个人
1.黄*作为重庆千多昌物资回收有限公司的主要负责人，负责重庆千多昌物资回收有限公司的安全管理，在日常工作中隐患排查不到位，未落实本单位操作规程，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项
、《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项
之规定，对本次事故发生负有责任。
建议由区应急管理局按照有关规定给予行政处罚。
（三）建议给予行政处罚的单位
重庆千多昌物资回收有限公司，未严格落实安全生产主体责任：未安排专人指挥，未落实安全操作规程，未遵守吊物下方、回转半径内严禁站人的规定，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款
、《中华人民共和国安全生产法》第四十三条
之规定，对本次事故发生负有责任。

建议由区应急管理局按照有关规定给予行政处罚。
六、事故防范措施意见

为了避免和预防类似事故再次发生，上述事故相关单位应从此次事故中吸取血的教训，在以后的工作中，应从以下方面采取预防措施：

（一）千多昌公司，要切实履行企业安全生产主体责任，加大安全生产管理力度，健全本单位全员安全生产责任制，加强安全教育培训，切实提高全员安全生产意识，强化作业现场安全管理工作，严格督促作业人员执行安全生产操作规程，认真开展安全风险辨识和隐患排查治理工作，及时发现和消除事故隐患，避免事故发生。

（二）区商务委，要加强对再生资源行业的安全生产工作的监管力度，加强警示教育，督促和指导相关单位切实落实安全生产主体责任，建立健全并落实安全生产管理制度，认真开展隐患排查，及时发现和消除事故隐患，避免事故发生。

（三）两路街道，要在本辖区内开展警示教育，督促相关企业举一反三，加大隐患排查力度，强化对作业现场的安全管理。要进一步加大安全生产监管力度，督促企业不断完善和落实安全生产责任制，采取有针对性的监督措施，强化企业安全生产主体责任落实，严防类似事故的发生。

两江两路重庆千多昌物资回收有限公司“5·6”一般机械伤害事故调查组
2026年8月6日

高压油管爆裂瞬间





蒋**站在电磁吸盘下方








[�] 《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB/T6067.1-2010）第17.2.4 b条：“任何人不得在悬停载荷的下方停留或通过”。


[�] 《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB/T6067.1-2010） 第5.6条：“平衡阀与变幅液压油缸、伸缩臂液压油缸、顶升液压油缸和液压马达的连接应是刚性连接，如果与平衡阀的连接管路过长，在靠近压力管接头处应装设自动保护装置（防破裂阀）以避免出现任何意外的起升物品下降。”


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项：“（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；”


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：:“（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。......”


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。
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