马关县夹寒箐镇小西卡村小组 
“7・9”溺水事故调查报告

2024年7月9日13时20分许，马关县夹寒箐镇小西卡村小组大梁子水电站水坝下方（岩子洞）河塘，发生一起一般溺水死亡事故，造成1名钓鱼人员死亡。
2026年2月2日，马关县应急管理局接到律师反映：2024年7月9日马关县夹寒箐镇小西卡村小组曾发生一起溺水死亡事故。马关县人民政府高度重视此项工作，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，于2026年2月10日成立事故调查组，由时任县委常委、常务副县长王腾苑同志任组长，县政府办、县公安局、县应急局、县总工会、县人力资源社会保障局、夹寒箐镇人民政府等单位主要负责人任副组长，相关工作人员为成员，并邀请县纪委监委、县人民检察院全程参与监督。
调查组严格遵循“四不放过”原则及“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”工作要求，通过调查询问、查阅资料、现场勘验、检测鉴定等方式，全面查明事故发生经过、原因、人员伤亡，准确认定事故性质，提出处理意见和整改防范措施。
1、 事故发生地及涉及人员基本情况
（一）事故发生地：马关县夹寒箐镇小西卡村小组。
（二）涉及人员基本情况：
1.项永，男，苗族，1971年1月出生，身份证号码：53262519*********7，家庭住址：云南省文山州马关县夹寒箐镇新堡寨村委会小西卡村16号，小西卡村小组组长。
2.杨永华，男，苗族，1979年11月出生，身份证号码：53262519*********3，家庭住址：云南省文山州文山州马关县仁和镇大嘎吉村委会大寨村小组44号，无业。
3.罗叶元，男，汉族，1988年5月出生，身份证号码：53262519*********2，家庭住址：云南省文山州马关县都龙镇保良街村委会保良街二小组20号，挖掘机驾驶员。
4.侯自华，男，苗族，1982年10月出生，身份证号码：53262519*********4，家庭住址：云南省文山州马关县八寨镇八围树村民委河上村民小组，土地租赁经营者。
5.刘寄平，男，汉族，1984年8月出生，身份证号码：36242119*********X，家庭住址：江西省吉安市吉安县油田镇屯山村土安岭自然村32号，挖掘机所有人。
[bookmark: _GoBack]6.熊国海，男，苗族，1998年1月出生，身份证号码：53262519*********9，家庭住址：云南省文山州马关县马白镇城区，本起事故死亡人员。
2、 事故发生经过、报告、救援处置及应急处置评估情况
（一）事故发生经过
2024年6月20日，侯自华在夹寒箐镇小西卡村小组租赁土地种植砂仁，与村小组长项永及相关租户协商租赁事宜后，根据合同约定，由侯自华聘请挖掘机修路，侯自华联系罗叶元，罗叶元介绍刘寄平（挖掘机老板）给侯自华认识，侯自华与刘寄平达成协议后，由刘寄平提供挖掘机，罗叶元驾驶挖掘机实地修路作业。侯自华每天按1600元支付给刘寄平作为工钱，于2024年6月29日，刘寄平组织进入场地施工至事发时。
据杨永华事后陈述：2024年7月8日15时许，熊国海电话邀约杨永华次日一同前往大梁子水电站水坝下方（岩子洞）河塘钓鱼。7月9日7时许，二人相约出发，8时许抵达大梁子水电站水坝下方（岩子洞）区域，两人从河道西侧大嘎吉方向沿岸钓鱼，12时许行至事故水塘钓鱼。钓鱼过程中，熊国海从事发水塘上方大石头处跳至河对面石头上（小西卡方向）钓鱼。13时20分许，有两块小石块从上方滚落至草丛，其当即提醒熊国海，熊国海误认为是树上果实掉落，话音刚落，一块人头大的石头从上方滚落，砸到一棵树脚改变方向后砸中熊国海头部，熊国海随即坠入水中，未见浮出水面。杨永华欲脱衣服下水施救，因现场持续有石块滚落，出于安全考虑未下水，立即电话联系妻子，委托其通知熊国海家属。15时许，熊国海家属抵达事故现场。16时许，项永（小西村组长）接到村委会通知后，当即喊罗叶元（挖掘机师傅）停止施工，并与项永到下方查看情况。
随后，夹寒箐派出所、夹寒箐镇人民政府等相关单位人员接报后抵达现场。
（二）事故救援处置情况
熊国海落水后，杨永华第一时间电话联系妻子转告熊国海家属，并同步联系水性较好的朋友前往施救。15时许，熊国海家属抵达现场。16时许，施救人员、夹寒箐派出所民警抵达现场并实施现场管控。19时许，经派出所许可，专业施救人员下水打捞至20时许未打捞到熊国海，派出所工作人员通知现场人员撤离。次日9时许，村民与派出所工作人员联合开展打捞作业，10时许，工作人员打捞到熊国海，确认死亡后，由殡仪馆转运处理。
（三）事故现场情况
事故地点位于马关县夹寒箐镇小西卡村小组大梁子水电站水坝下方（岩子洞）河塘处。
3、 事故原因分析
（一）直接原因
熊国海安全意识淡薄，擅自进入危险水域区域钓鱼，坠入水塘溺水死亡。
（二）间接原因
经事故调查组全面调查核实：熊国海落水时间为13时20分许，据挖机师傅所述，此时挖机未在落水点正上方（道路终点处）施工，挖机师傅13点开始上班，上班时，挖机所在距离道路终点约50米处作业破碎石头，14时许才施工至距离道路终点约20米处作业（山梁处），16时许挖机实际从原道路终点处前移6米左右。结合县公安局绘制的死亡现场平面示意图及泥土石块滚落范围分析，熊国海落水时，挖掘机作业不在石头滚落可能影响熊国海钓鱼的水塘范围内，因地理环境特殊，山高坡陡（70度左右的坡），风吹草动也会影响浮在草丛上的石头滚落。据杨永华所述：“看见人头大的石头砸到熊国海左边的脑袋上”。从实地查看地形，石头滚落垂直高度300米左右，假如熊国海被石头击中，将造成极大程度的伤害，有可能是熊国海死亡的第一原因。但从《法医学尸体检验鉴定书》查看，熊国海右枕顶部检见长3.6厘米的“V”形头皮挫裂创，相应部位内头皮下血肿，余未检见损伤及异常。尸检鉴定书与伤害结果推理存在差异。从调查情况、提取证据、询问笔录不足以证实事故系挖掘机施工导致石块滚落引发。
（三）检验检测及鉴定情况
经云南省马关县公安司法鉴定中心出具《法医学尸体检验鉴定书》认定：熊国海死亡原因为溺水死亡。
（四）其他因素排除
经调查询问、司法鉴定及现场核查，确认熊国海系溺水死亡，排除人为故意侵害、突发自然灾害等致死因素。
4、 事故性质
经事故调查组认为：马关县夹寒箐镇小西卡村小组“7・9”溺水死亡事故不属于生产安全责任事故。
5、 事故防范和整改措施建议
（一）强化宣传教育，提升安全防范意识
各乡镇、各行业主管部门要深入分析溺水事故发生规律，结合本地水域分布特点，精准开展安全警示教育。面向全体群众，通过真实案例剖析，揭示擅自进入危险水域的严重危害，引导群众自觉远离危险河道、坑塘、沟渠，实现从“被动防护”向“主动远离”转变。
（二）前移管控关口，织密安全防护网络
各乡镇、各行业主管部门坚持“发现在早、防范在先”，聚焦溺水事故易发时段、重点区域、高危人群，全面提升安全监管力度。
1.强化隐患排查：各乡镇集中力量对群众通行、游玩区域的河道、坑塘、沟渠等开展全面风险辨识排查，在危险路段、危险水域醒目位置设置安全警示标识，视情加装隔离带、防护栏等物理防护设施。
2.强化常态监管：推动防溺水安全督查制度化、常态化，确保巡查全覆盖、无死角，做到险情早发现、早处置、早消除。
3.强化应急保障：各乡镇进一步完善防溺水应急预案，明确人员职责、备足应急物资，定期开展实战演练，全面提升溺水事故应急救援和现场处置能力。


马关县夹寒箐镇小西卡村小组
“7・9”事故调查组
          2026年5月30日
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