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交通事故调查报告
2021年5月12日9时,鼎湖区四莲公路S8高速公路出入口路段发生一起重型自卸货车与二轮电动车碰撞的交通道路事故，造成1人死亡，两车不同程度受损。
    一、事故基本情况
    （一）驾驶人信息
驾驶人1：姓名：杨某健，性别：男，广东省肇庆市人，驾驶证号：441283199411******，准驾车型：B2，驾驶证状态：正常，驾驶人杨某健近三年有3宗交通违法信息记录，分别是：2021年5月12日因驾驶货车载物超过核定载质量未达30%的交通违法扣除3分，罚款500元；2020年5月8日因驾驶货车载物超过核定载质量30%以上的违法行为扣除6分，罚款2000元；2019年10月11日因驾驶安全设施不全的机动车上路行驶的交通违法行为罚款100元的违法记录。住址：广东省高要市小湘镇******。经检验鉴定事发时无酒后驾驶情况。
驾驶人2：姓名：钟某兰，性别：女，广东省肇庆市人，身份证号：4412031975051******，未依法取得机动车驾驶证，住址：肇庆市鼎湖区永安镇******。经检验鉴定事发时无酒后驾驶情况。
    （二）事故车辆信息
1.粤H816**号重型自卸货车，车型：重型自卸货车，车辆档案状态：正常，粤H816**号重型自卸货车近三年有3宗交通违法信息记录，三宗均系机动车违反禁令标志指示，共罚款600元。车主姓名：高要市小湘镇杨某康货物运输服务部（以下简称杨某康货物服务部），车主住址：广东省高要市小湘镇******。车辆保险情况：京东安联财产保险有限公司，交强险号：10117102001239000000，商业险号：10117102001239000000，第三者责任险投保额100万。装载情况：车辆事后过磅总重25770KG，车辆登记核载总质量为24500KG，核算超载8.6%，车辆检验在有效期限内。
经检测粤H816**号重型自卸货车整车制动率检验结果为42%，标准限值为≥了60%，整车制动率不合格。
2.无号牌二轮电动车，车架号：L5XDE1ZC8G6094476，电机号：YEG0287100，车辆所有人：钟某兰。车辆保险情况：无。经检验鉴定该车为超标电动车，属机动车管理，因车辆严重损坏不能上线检测其性能。
    二、事故车辆所有权情况
    （一)车辆实际持有人情况：经查，粤H816**货车为杨某健于2020年9月贷款购买并挂于其哥哥杨某康货物服务部名下，车辆实际持有人：杨某健。
（二）杨某康货物服务部的基本情况：杨某康于2020年7月22日成立高要区小湘镇杨某康货物运输服务部，经营者：杨某康；统一社会信用代码：92441283MA55216B23,经营范围：普通货物运输；登记机关：肇庆市高要区市场监督管理局。
（三）杨某康货物服务部名下车辆持有情况。经查，杨某康货物服务部名下共有两辆车，分别是粤H816**、粤H188**，由杨某康和杨伟分健各自出资购买。杨某康与杨某健系亲兄弟关系，其中粤H816**由杨某健付首付款，每月6300元的月供都是由杨某健支付的，车辆实际持有人系杨某健。
（四）杨某康货物服务部的安全生产履职情况。经查，杨某康货物服务部未挂靠任何一家公司，没有专门的经营场所，实际工作场所就是其户籍居住场所，未制定安全生产规章制度，每次出车时都有对车辆状况进行基本的检测，但没有记录在案。
   三、死者信息
姓名：钟某兰，性别：女，广东省肇庆市人，身份证号：4412031975051******，住址：肇庆市鼎湖区永安镇******；生前在鼎湖区四莲公路水库旁边的肥仔美食广场工作。
  四、现场处置情况
9时0分，接到市局指挥中心警情；
9时8分，出动警力处置；
9时39分，交警到达现场；
11时30分，现场处置完毕；
  五、现场交通情况
9时40分，现场单向封闭1条车道，交通缓慢；
11时40分，交通恢复正常；
  六、事故形成和成因分析
[bookmark: _GoBack]事故地点为S8广佛肇高速公路莲花出入口与S260县道交汇T型路口，钟某兰驾驶无号牌二轮电动车在肇事大货车行驶的机动车道外右侧路肩与肇事大货车并向行驶，当二轮动车要直行经过S8广佛肇高速公路莲花出入口时遇并行的大货车右转弯驶入S8高速入口，致使大货车车头右侧与二轮电动车左侧碰撞并发生人车被货车碾压，造成钟某兰死亡的事故。
根据大货车行车记录仪显示该事故中大货车等待右转弯绿灯后右转弯，但在右转弯过程中未注意右侧路边的交通情况，未确保安全右转弯，二轮电动车方行经路口疏忽大意未注意大货车会右转弯，据此，该事故的成因中双方存在过错行为。
    七、存在问题和整改意见
此事故发生后肇庆市公安局窦伟副局长高度重视，于当日下午汇同鼎湖区公安分局梁学锋局长、交警支队钱奋鸿副支队长，第二大队龙伟金大队长等同志亲临事故现场，分析事故成因并形成整改意见，当场决定将事故路口由南往北人行横道单独分出人行18秒绿灯，解决行人与货车交叉的影响，另，二大队之后提出3点整改意见：
  1、由肇庆市交通局城区分局在由南向东右转路口增设凸透镜，减少货车右转视角盲区。
  2、由肇庆市交通局城区分局整改将红绿灯停止往后退5米线设置摩托车待行区。
  3，由肇庆市交通局城区分局破右则花基扩宽增设摩托车、非机动车混合通道。






