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上饶铅山江西汇盈环保科技有限公司“8·28”

一般高处坠落事故调查报告

2025年8月28日，位于铅山县工业园区的江西汇盈环保科技有限公司（以下简称“汇盈环保公司”）富氧熔炼炉车间发生火灾，一工人在灭火救援过程中不慎从顶棚坠落，造成一人死亡，直接经济损失约130万元。事故发生后，汇盈环保公司超过规定时限向应急管理部门和其他负有安全监管职责的部门报告。

上饶市安防委于2025年9月3日下发《铅山“8·28”江西汇盈环保科技有限公司生产安全事故查处挂牌督办通知书》（饶安防督〔2025〕1号），对此次事故调查挂牌督办。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规规定，9月1日，铅山县人民政府成立了由县应急管理局、县工信局、县工业园区管委会、县消防救援局、县公安局、县总工会、永平镇人民政府组成的江西汇盈环保科技有限公司“8·28”高处坠落一般事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请铅山县纪委监委派员参与监督事故调查。事故调查组在调查过程中发现汇盈环保公司叉车工涉嫌无证上岗作业，经请示县人民政府，由县市场监督管理局派员参加事故调查。
事故调查组按照“科学严谨，依法依规，实事求是，注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘查、调查询问、调阅资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。
经调查认定，江西汇盈环保科技有限公司“8·28”高处坠落事故是一起因应急处置不规范，炉前工冒险灭火作业，不慎从顶棚坠落死亡的一般生产安全责任事故，且企业存在迟报情形。
一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

汇盈环保公司成立于2017年6月26日，注册地位于江西省上饶市铅山县工业园区，统一社会信用代码：91361124MA362LE72W，法定代表人为麻某华，注册资本25000万元。汇盈环保公司主要是以含铜二次资源—废杂铜和含铜危险固体废物为原料生产电解铜产品的再生铜冶炼企业。

主要工艺为富氧熔炼炉火法冶炼工艺生产黑铜（粗铜），然后以阳极炉火法冶炼生产阳极铜，后段阳极铜以湿法电解工艺生产电解铜。建成投产备料系统一套，粗铜（黑铜）冶炼的6平方富氧熔炼炉三座、4平方富氧熔炼炉一座，150吨阳极炉三座，10平方烟化炉一座，电解精炼12万吨电解铜生产系统一套（配套净液系统一套）。

（二）事故发生单位安全管理情况
汇盈环保公司有员工240余人，其中大专以上学历20余人。公司成立了安全生产领导小组（安委会），组长由公司总经理张某敏（主持工作）担任，副组长张某水、施某伦、鲁某秀，成员有余某义、崔某军、林某明、杨某璋、郑某光、谢某忠、岑某满。公司下设生产部、行政人资部、安全环保部、采购部、工程基建科、商贸部、财务部7个职能科室和富氧熔炼炉车间、阳极炉车间、电解车间、烟化炉车间4个生产车间，安全环保部为常设安全管理职能部门。

2019年，汇盈环保公司制定了《安全生产管理制度汇编》《安全操作规程汇编》。2024年6月，汇盈环保公司发布实施了新修订的《安全生产管理制度汇编》《安全操作规程汇编》。
（三）事故发生经过
2025年8月27日19时，汇盈环保公司富氧熔炼炉车间当班班长夏某生带领5人负责3#富氧熔炼炉生产作业任务，炉前工张某、吕某锋负责放渣，叉车工兰某达负责叉渣和吊铜，邓某书开叉车加料，王某惠是加料计量操作员。

2025年8月28日04时03分，汇盈环保公司叉车工兰某达在车间内开展熔渣托盘冲渣作业。作业期间，熔融渣包还未充分凝固，兰某达就将其转运至冲渣冷却池中水冷后进行脱模，后在驾驶叉车调整高温熔渣托盘位置时，因托盘重心失衡，装载的高温渣钵突然倾斜滑落，坠入旁边的冲渣水池。瞬间，高温熔渣与冷水剧烈接触引发蒸汽爆炸，大量炽热熔渣喷溅而出，窜出的火焰迅速引燃车间顶棚石棉瓦及叉车坐垫，现场燃起明火并伴随浓烟扩散。兰某达见状立即弃车逃离叉车，在安全区域查看自身及周边人员受伤情况，并呼喊附近工友参与处置。

听到呼救后，车间员工王某惠、张某、夏某生、吕某锋（炉前工）等4人陆续赶到现场参与灭火救援。王某惠与张某第一时间冲向车间内消防箱，快速拆开消防水带接口并完成连接，当尝试开启消防栓阀门供水时，发现消防栓无水压、无法出水，灭火行动受阻。夏某生随即拿出手机拨打119报警电话，说明事故地点、火情规模及消防设施故障情况，随后与王某惠前往公司大门口等候救援队伍，以便及时引导救援路线。

因消防栓无水，现场火势持续蔓延，顶棚燃烧范围不断扩大。04时12分左右，吕某锋在未采取安全防护措施、未与其他工友充分协同的情况下，手持水桶自行攀爬至车间非人上树脂瓦顶棚（该顶棚材质脆弱、承重能力有限，事前未在该区域设置警示标识与物理隔离设施），对着燃烧的石棉瓦区域进行灭火。在灭火过程中吕某锋脚下树脂瓦突然断裂，其失去支撑从顶棚坠落至地面（坠落高度约10米），头部及躯干受到重创。工友发现后立即将其转移至安全地带并拨打120急救电话，急救人员抵达后迅速将吕某锋送往医院抢救，后经全力救治无效，于当日上午确认死亡。
（四）事故现场情况

发生事故的现场为汇盈环保公司8号厂房（富氧熔炼炉车间）3号炉冲渣区域，从顶棚高处坠落，该棚于2025年6月3日开始建设，在2025年6月15日建设完成，该顶棚高度为10米，覆盖面积428平方米，结构材料为2.0镀锌方管，顶棚横梁间距为60公分，顶棚材料为防腐蚀树脂瓦，防火等级为B1，该顶棚材料为防护性轻质结构，仅承受自重、风荷载、雪荷载及偶然性小型坠物冲击，严禁作为承重平台或悬挂重物，禁止人员攀爬或站立作业，事前未在该区域设置警示标识与物理隔离设施，也未通过制度、培训等方式对相关人员强调此处安全管理要求。

经现场勘查，渣棚顶部防腐蚀树脂瓦存在明显过火痕迹；冲渣水池周边发现少量凝固残渣，顶棚西南角人员坠落处有1平方米左右大洞。（见图1和2）
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图1 事故车间
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图2 车间顶棚
（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。事故造成1人死亡。

死者信息：吕某锋，男，51岁，上饶市铅山县********人，身份证号码：362324********4258，2025年8月23日入职，生前为富氧熔炼炉车间3#富氧熔炼炉炉前工。

2.直接经济损失情况。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721），该事故造成直接经济损失约人民币130万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年8月28日04时07分，汇盈环保公司富氧熔炼炉车间3#富氧熔炼炉冲渣顶棚发生火灾后，班长夏某生立即向车间主任张某生报告，随后拨打了119火警电话，并赶往门卫室等待引导消防车。

04时18分，吕某锋从顶棚坠落，同班人员张某发现后立即拨打了120医疗急救电话。

04时24分，上饶市铅山县仕铨大道消防救援站到达现场展开救火。

04时25分，张某生到达现场后，在了解现场情况后立即向总经理张某敏报告了事故情况，并指挥当班人员停炉，保护事故现场。

04时50分，吕某锋被送往铅山县人民医院进行救治。

2025年8月29日15时27分，汇盈环保公司安环部部长余某义经总经理张某敏授权向铅山县应急管理局报告事故。

2025年8月29日16时49分，铅山县应急管理局向铅山县总值班室上报事故信息。

2025年8月29日17时23分，铅山县应急管理局向上饶市应急管理局值班室上报事故信息。

（二）事故现场应急处置情况
2025年8月28日04时07分，119指挥中心接到报警称：江西省上饶市铅山县汇盈环保科技有限公司着火，指挥中心共调集2站3车19人赶赴现场扑救。

8月28日04时24分，上饶市铅山县仕铨大道消防救援站首先到达现场展开救火。

8月28日04时50分，火灾被扑灭。

8月28日05时00分，在确定无被困人员后，铅山县消防救援大队收整器材准备返队。

（三）医疗救治和事故善后情况
1.医疗救治情况

2025年8月28日04时42分，120救护车到达汇盈环保公司，医护人员在对吕某锋做了初步检查后将伤者立即送往铅山县人民医院进行急救，04时50分，到达铅山县人民医院。经抢救，7时11分，铅山县人民医院宣布吕某锋因创伤性休克，临床死亡。
2.事故善后情况
接到事故报告后，铅山县人民政府立即成立了由县应急管理局党委书记、局长任组长的事故调查组，铅山县工业园区管委会成立了工作专班，死者所在乡镇也成立了相应的善后安抚工作组，积极做好善后处置和事故调查工作。

事故发生后，汇盈环保公司积极与死者家属沟通，认真配合做好善后处置工作，2025年8月31日，各项善后处置和理赔工作已经完成。

（四）事故应急处置评估
本次事故发生后医疗部门及时赶到并救治，没有延误抢救时机。汇盈环保公司发生火灾应急处置不力造成救援人员死亡；相关部门在接到事故报告后，积极配合，全力协调善后和赔偿工作，但汇盈环保公司未按规定时限和程序报告事故。

三、事故原因分析
（一）直接原因分析

富氧熔炼炉车间3#富氧熔炼炉铜渣包高温熔渣遇水发生喷溅，使顶棚着火。炉前工吕某锋安全意识淡薄，在不具备登高作业条件下，冒险蛮干擅自爬上顶棚进行灭火作业，从顶棚高处坠落，造成创伤性休克死亡。

（二）间接原因分析

1.安全生产管理履职不到位。汇盈环保公司安全生产管理缺位，车间管理人员、班组长等关键岗位未履行监管职责，安全操作规程不明确，现场监管流于形式。公司虽有“熔融渣包必须充分凝固后方可转运至冲渣冷却池中水冷后进行脱模”的要求，但该标准仅停留在模糊的口头传达层面，实际工作中依赖操作员的“经验判定”，并未制定“具体间隔时间”“渣包冷却温度”等关键指标书面、量化的操作规程，使得员工在实际操作中缺乏明确依据。

2.企业安全隐患排查治理不彻底。汇盈环保公司安全隐患排查不彻底、对作业场所的安全生产状况检查不到位，对熔炼车间消防栓无水失效的事故隐患未及时整改，导致火灾事故发生后消防栓无水，进而引发衍生事故。对树脂瓦顶棚低矮处未设置“禁止攀爬”警示标识或做隔离。
3.员工安全生产教育培训不严格。汇盈环保公司未对上岗员工开展岗前安全教育培训，导致从业人员不具备必要的安全生产知识，不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，未掌握本岗位的安全操作技能，不了解事故应急处理措施。

4.事故应急处置存在短板。汇盈环保公司生产安全事故应急救援预案存在漏项，未制定专门的喷溅事故现场处置方案，发生火灾后现场无指挥、应急处置混乱；未根据富氧熔炼炉及高温熔融金属（熔渣）的风险特点开展爆喷应急演练，致使员工在紧急情况下无章可循、冒险蛮干。

四、事故主要教训

此次事故暴露出汇盈环保公司安全生产管理存在多项突出问题：一是应急演练不足和应急处置不当，缺少专项处置预案，未开展实操训练，导致员工应急技能薄弱、风险认知不足，处置应对火灾时冒险蛮干；二是隐患排查治理流于形式，对消防栓无水的情况未及时处置、消除隐患；三是安全教育与现场管理缺位，未落实新员工岗前安全教育，车间管理人员、班组长等关键岗位对员工违章作业、冒险蛮干的行为未及时制止纠正；四是违规安排未取得相应资质的人员上岗操作特种设备。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

吕某锋，汇盈环保公司富氧熔炼炉车间3#富氧熔炼炉炉前工，安全意识淡薄，在不具备登高作业条件下，冒险蛮干擅自爬上非人上树脂瓦顶棚进行灭火，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。
（二）给予行政处罚人员的处理建议
1.张某敏，汇盈环保公司总经理，未严格履行主要负责人安全生产法定职责，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，对本单位安全生产工作督促、检查不到位，未能及时消除事故隐患，对事故发生负有主要领导责任；未按规定于1小时内进行信息报送，存在迟报行为。其事故责任行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项
的规定；其迟报事故行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第七项
、《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款
和《生产安全事故罚款处罚规定》第五条第一项
的规定，建议由铅山县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项
、第一百一十条第二款
的规定，对其分别裁量、合并进行行政处罚。

2.张某生，汇盈环保公司富氧熔炼炉车间主任，未组织开展本车间从业人员安全生产教育和培训，未及时消除消防栓失效无水的事故隐患，对事故发生负有重要领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项、第五项
的规定，建议由铅山县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条
的规定，对其进行行政处罚。

3.余某义，汇盈环保公司安环部部长，未严格履行本岗位安全生产职责，对新入职员工的安全教育培训不到位，对隐患排查治理监督不力，对事故发生负有领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项、第五项
的规定，建议由铅山县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对其进行行政处罚。

4.夏某生，汇盈环保公司富氧熔炼炉车间带班班长，未严格履行本岗位安全生产职责，对富氧熔炼炉车间3#富氧熔炼炉作业的安全监督不力，对事故发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项
的规定，建议由铅山县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对其进行行政处罚。

（三）给予行政处罚单位的处理建议

汇盈环保公司，企业安全生产主体责任落实不到位，对新入职员工未组织开展安全生产教育和培训。安全隐患排查治理不彻底，未及时消除消防栓无水的隐患，对发生火灾后的应急处置不规范，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条
、第二十八条
、第三十条
、第四十一条第二款
的规定，建议铅山县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项
的规定，对其进行行政处罚。

汇盈环保公司使用未取得特种设备作业人员证的人员进行叉车作业，其行为违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条
的规定，建议由铅山县市场监督管理局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十六条第二款
的规定进行处理。
（四）其他处理建议
兰某达，汇盈环保公司富氧熔炼炉车间工人，未取得特种设备作业操作资格证从事叉车作业，未落实岗位安全生产职责，因违章作业致使火灾事故发生，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，建议由汇盈环保公司按企业内部规章制度对其进行处理，并将处理结果报铅山县应急管理局。

（五）对涉事单位的处理建议

1.铅山县应急管理局：对汇盈环保公司的监督检查不够具体，未发现应急设施失效、新进员工培训不到位、应急预案有漏洞等事故隐患。

2.铅山县工业园区管委会：对汇盈环保公司的日常安全监管不到位，未就汇盈环保公司的人员流动性大这一特点进行针对性安全管理。

3.铅山县工业和信息化局：履行行业安全监管职责不力，对汇盈环保公司安全生产宣传教育工作抓得不实、指导不够。

4.铅山县市场监督管理局：未对汇盈环保公司叉车作业人员持证上岗情况进行常态化核查，反“三违”工作落实不到位。

建议责成铅山县应急管理局、铅山县工业园区管委会、铅山县工业和信息化局、铅山县市场监督管理局分别向铅山县人民政府作出深刻书面检查。

建议由铅山县人民政府约谈铅山县应急管理局、铅山县工业园区管委会、铅山县工业和信息化局和铅山县市场监督管理局主要领导，进一步压实监管责任。

六、事故整改和防范措施
（一）认真吸取事故教训，切实履行安全生产主体责任。汇盈环保公司要认真复盘总结事故暴露出的问题，组织全体员工开展安全警示教育；要结合事故教训修订完善应急预案，按要求组织全体员工学习并开展应急演练；严格落实岗前安全培训教育制度和特种作业人员持证上岗制度；切实加强作业现场的日常检查管理，并运用隐患内部举报奖励机制等手段，整治消除各类违章指挥、违章操作及违反劳动纪律等行为；深入开展隐患排查治理，特别是针对消防栓、灭火器等安全设施是否正常运行开展针对性的排查整治。
（二）属地精准发力，扎实开展专项整治及宣贯工作。各乡镇及园区要严格落实属地管理责任，组织辖区内企业开展专项整治行动，重点核查新进员工培训落实情况、应急预案编制与演练效果，并按时上门指导安全管理工作，必要时可向应急管理部门申请专家服务，通过企业微信群、现场宣讲等形式常态化推送应急处置常识，引导企业负责人树立正确观念，同时建立事故复盘机制，对辖区内发生的安全生产事故及时分析原因，针对性调整监管措施。

（三）严格落实三管三必须要求，积极扛起监管担当。各行业主管部门要强化行业监管责任，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的总要求，积极推行“领导+专家+专班+媒体”的模式对所属行业的企业开展安全生产风险隐患排查整治行动工作。应急管理部门应增加执法检查频次，重点就应急预案、员工培训台账等问题进行核查；行业主管部门应建立跨部门协同监管机制，对监管过程中发现的企业共性问题及时制定行业性指导文件，推动全行业安全管理水平提升；市场监督管理部门应开展辖区内特种设备使用单位专项整治行动，全面排查特种设备操作人员无证上岗、设备未登记等安全隐患，并实行限期闭环管理。
上饶铅山江西汇盈环保科技有限公司
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� 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:


（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；


（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；


� 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:


及时、如实报告生产安全事故。


� 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。


� 《生产安全事故罚款处罚规定》� LINK Word.Document.12 "D:\\工作资料\\安全生产法律法规\\应急管理部令汇总\\应急管理部14号令《生产安全事故罚款处罚规定》.docx" "OLE_LINK1" \t \a  \* MERGEFORMAT�第五条 《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：


（一）报告事故的时间超过规定时限的，属于迟报；�


� 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:


发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款； 


� 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条　生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。


生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。


� 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:


（二）� LINK Word.Document.8 "D:\\工作资料\\安全生产法律法规\\安全生产法（2021版）\\中华人民共和国安全生产法（2021版）.doc" "OLE_LINK1" \t \a �组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；�


（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；


� 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。


� 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:


（二）� LINK Word.Document.8 "D:\\工作资料\\安全生产法律法规\\安全生产法（2021版）\\中华人民共和国安全生产法（2021版）.doc" "OLE_LINK1" \t \a �组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；�


（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；


� 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:


（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；


� 《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。


� 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。


� 《中华人民共和国安全生产法》第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。


� 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。


� 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:


发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；


16 《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条 特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备安全。


17 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十六条 违反本法规定，特种设备生产、经营、使用单位有下列情形之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款:（二）使用未取得相应资格的人员从事特种设备安全管理、检测和作业的；







