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忠县忠州山东路党校路段
“8·6”一般道路运输交通事故调查报告

2025年8月6日，忠县山东路党校路段发生一起一辆重型半挂牵引车牵引重型罐式半挂车与一辆二轮电动车发生碰撞，造成电动车驾驶人受伤后抢救无效于次日死亡的道路运输交通事故。
根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）《重庆市安全生产条例》之规定和县政府（忠府〔2019〕44号）授权，由忠县应急管理局牵头，县政府办、县公安局、县总工会、县交通运输委、忠州街道办事处等单位组成的忠县忠州山东路党校路段“8·6”一般道路运输交通事故调查组（以下简称事故调查组），负责事故调查工作，并邀请县检察院派员参加，邀请县纪委监委机关介入调查。
事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”及“一案双查”“三责同追”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析等，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及存在的问题，提出事故防范措施建议。
[bookmark: _Toc15480][bookmark: _Toc447][bookmark: _Toc14072]经事故调查组认定，忠县忠州山东路党校路段“8·6”一般道路运输交通事故是一起道路运输生产安全事故。 
1、 [bookmark: _Toc22033][bookmark: _Toc3826][bookmark: _Toc15306][bookmark: _Toc21084]事故基本情况
[bookmark: _Toc22379]（一）事故发生经过
[bookmark: _Toc13139][bookmark: _Toc30340][bookmark: _Toc23408][bookmark: _Toc32360]1. 事故基本经过
2025年8月6日16时23分，司机杨**驾驶渝D*****重型半挂牵引车牵引渝D****挂重型罐式半挂车沿忠县山东路从罗家桥往郭家转盘方向行驶，当车辆行驶至重庆市忠县山东路党校路段三岔路口时，未靠右绕环岛行驶，与从忠县中学往罗家桥方向正常行经环岛的崔**驾驶的渝D*****两轮电动车发生碰撞，造成车辆受损，崔**受伤后救治无效于次日死亡的交通事故。
2.事故车辆情况
（1）渝D*****重型半挂牵引车，品牌型号：东风牌DF********，车辆识别代号：LG***************，发动机号：K*******，车辆登记所有人：******有限公司[[footnoteRef:0]]，登记住址：重庆市万州区*******，使用性质：货运，车身颜色：红色，准牵引总质量40000KG，初次登记日期：2019年11月12日，发证日期：2019年11月12日，检验有效期止2025年11月30日，在中国平安财产保险股份有限公司投保机动车交通事故责任强制保险和商业险且在有效期内。该车未发现改型。经鉴定，车辆灯光信号有效；转向有效；行驶系统、传动系统工况正常无故障；驻车制动有效、行车制动有效。事发时车辆行驶速度为33km/h。 [0: [] 统一社会信用代码：915***************，成立日期：2018年8月1日，法定代表人：冉**，注册资本：****万元，经营范围：一般项目：销售建材（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品）、钢材、沙、石子、水泥、混凝土、石材、瓷砖、五金、日杂（不含烟花爆竹）、劳保产品、装潢材料；道路普通货运。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营），轻质建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）] 

经公安交通管理综合应用平台查询，该车近三年内有交通违法行为28起，其中：超载2起，一般违法行为25起，发生交通事故1起，为此次亡人事故。
渝D****挂重型罐式半挂车，品牌型号：瑞江牌WL*********，车辆识别代号：LR***************，发动机号：无，车辆登记所有人：******有限公司，登记住址：重庆市万州区******，使用性质：货运，整备质量：7500KG，初次登记日期：2019年7月16日，发证日期：2019年7月16日，检验有效期止2026年7月31日。该车未发现改型。经鉴定：车辆灯光信号有效、驻车制动有效、行车制动有效。
（2）渝D*****两轮电动车，厂牌型号：安尔达牌TDT703Z，电机号：JYX***************，车架号：99*************，车身颜色：蓝色，车辆登记所有人：崔**，登记住址：重庆市忠县********，在中国人民财产保险股份有限公司投保非机动车责任保险且在有效期内。该车未发现改型。经鉴定：车辆灯光信号有效、转向有效、制动有效。
3. 事故驾驶人情况
（1）杨**，男，46岁，公民身份号码：511204************。户籍地址：重庆市万州区*******，现居住地址：重庆市万州区******，持有准驾车型为A2E机动车驾驶证，驾驶证号码：511204************，档案编号：500**********，初次领证日期：2010年5月13日，有效期止2026年5月13日，事故发生时驾驶渝D*****重型半挂牵引车牵引渝D****挂重型罐式半挂车，未受伤。事故发生后，对杨**进行呼气酒精测试，结果为0mg/100ml；对杨**进行毒驾检测，结果为阴性。经公安交通管理综合应用平台查询，驾驶人杨**近三年有道路交通违法行为累计共12起，其中：严重违法行为0起，一般违法行为7起（其中驾驶渝D*****重型半挂牵引车交通违法2起）；发生道路交通事故1起，为此次亡人事故，承担全部责任。2025年8月7日，忠县公安局对杨**涉嫌交通肇事罪立案侦查并依法追究刑事责任，于2025年9月4日对杨**采取取保候审刑事强制措施。
（2）崔**，男，55岁，汉族，公民身份号码：513521************，户籍地：重庆市忠县******，现住：重庆市忠县******，事发时驾驶渝D*****两轮电动车，在本次事故中死亡。
4. 车辆出行目的及运行轨迹情况
事发当天下午，杨**驾驶渝D*****重型半挂牵引车牵引渝D****挂重型罐式半挂车（空车）从万州辖区经万州五桥站上高速行驶，在石柱西沱站下高速，后行驶至******有限责任公司货场装载由******公司（待注销，同时新注册公司：******有限公司）承包销售的粉煤灰34.62吨，后经石柱西沱站上高速行驶，在石柱沿溪站下高速，后车辆行经忠县复兴镇、忠县长江大桥，后行驶至事发地点（忠县山东路党校路段三岔路口处）发生交通事故。
[bookmark: _Toc10370][bookmark: _Toc31627][bookmark: _Toc23749][bookmark: _Toc22858]（二）事故现场情况
[bookmark: _Toc19345][bookmark: _Toc6527][bookmark: _Toc22047]现场位于重庆市忠县山东路党校路段，道路呈三岔路口，路口中央设置环岛及环岛行驶标志。路口往东至忠县中学方向，路面平整，因路面整修表层沥青铲除，无道路标线，全宽13.8米。路口往西至罗家桥方向，沥青路面，完好、干燥，双向四车道，路口处施划人行横道线，全宽19.4米。路口往北至郭家转盘方向，沥青路面，完好、干燥，双向四车道，路口处施划人行横道线，全宽18.4米。事发路段限速50km/h。2025年8月19日，忠县应急管理局、忠县公路事业管理中心、忠县城市管理局、县公安局交通管理大队联合现场踏勘确认，该路段道路标志标线齐全，完好有效，行车视线良好，一致认为该路段无道路安全隐患。
[bookmark: _Toc11376]（三）人员伤亡情况及损失情况
1.死者基本情况： 崔**，男，汉族，1970年5月25日出生，户籍地址：重庆市忠县******，现住地址：重庆市忠县******，公民身份号码：513521************，事故发生时驾驶渝D*****两轮电动车，在本次事故中死亡。
2.直接损失情况：该起事故直接经济损失主要包括医疗费、死亡赔偿金、丧葬费、电动车维修费、谅解费共计116.815万元
[bookmark: _Toc16169][bookmark: _Toc15264][bookmark: _Toc26211][bookmark: _Toc22452]二、事故应急处置及评估情况
[bookmark: _Toc6163][bookmark: _Toc16196]（一）事故信息接报及响应情况
[bookmark: _Toc19261][bookmark: _Toc4602][bookmark: _Toc22114]事故发生后，渝D*****重型半挂牵引车牵引渝D****挂重型罐式半挂车驾驶人杨**先后拨打110、120，同时在现场等待。忠县公安局交通管理大队接到警情后立即赶赴现场，会同120对伤者进行救助，同时向交通管理大队领导汇报情况并通知事故预防及处理中队赶赴现场进行勘查，忠县公安局交通管理大队李超副大队长随即立即带领事故中队赶赴现场进行现场勘查。
[bookmark: _Toc5092]（二）医疗救治情况
在事故发生后，驾驶员杨**于16时24分许拨打120急救电话，忠县人民医院120救护车16时34分到达现场对伤者崔**现场救护并送往忠县人民医院救治。于2025年8月7日1时40分经抢救无效死亡。
[bookmark: _Toc32343][bookmark: _Toc8037][bookmark: _Toc24667][bookmark: _Toc27560]（三）事故应急处置评估
接报后，忠县公安局交通管理大队迅速赶赴事故现场进行现场处置、应急救援、善后处置。社会面平稳可控，无不稳定因素，事故应急处置较好。
[bookmark: _Toc10426][bookmark: _Toc16851]三、事故原因及事故性质认定
[bookmark: _Toc20257][bookmark: _Toc19387]（一）事故原因分析
结合管理组和技术组技术报告，对事故原因分析如下：
1.渝D*****重型半挂牵引车牵引渝D****挂重型罐式半挂车驾驶人杨**违反《中华人民共和国道路交通安全法》的规定，驾驶车辆违反交通信号，在设有环岛及环岛指示标志情形下未靠右绕环岛行驶[[footnoteRef:1]]是造成本次事故的直接原因。 [1: [] 《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条“车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。”] 

2.经查，渝D*****（重型半挂牵引车）准牵引总质量为40000千克，渝D****挂重型罐式半挂车总质量为39950千克，整备质量7450千克，经计算渝D****挂重型罐式半挂车事发时所载货物超过核定质量2120千克。而该汽车列车的总质量限值为49000千克，所超的2120千克占总质量限值的4.33％，小于《重庆市治理车辆超限超载工作领导小组办公室关于进一步规范治超执法工作的通知》（渝治超办[2022]70号）第二项规定的误差标准，不按超限超载处理。
3.当事人崔**驾驶渝D*****两轮电动车正常行经环岛，无违法过错行为。
[bookmark: _Toc746][bookmark: _Toc12472]（二）事故性质认定
此次道路运输交通事故虽然是在生产经营活动中发生的，但未发现涉事单位在车辆技术状况、驾驶员教育培训及日常安全管理等方面存在与事故发生有直接因果关系的管理疏漏。事故原因系驾驶员个人违反道路交通安全法规，在设有环岛及交通指示标志的路段，未按规定靠右绕环岛行驶所致。事故调查组认定，该起事故是一起由驾驶员个人违规行为引发的道路运输生产安全事故。
[bookmark: _Toc13753][bookmark: _Toc26626]四、对有关责任人员和单位的处理建议
[bookmark: _Toc5901][bookmark: _Toc28181][bookmark: _Toc987][bookmark: _Toc12423]（一）对追究刑事责任人员处理建议
[bookmark: _Toc11212]杨**，渝D*****重型半挂牵引车牵引渝D****挂重型罐式半挂车驾驶员，对本次事故发生负全部责任。其行为涉嫌交通肇事罪[[footnoteRef:2]]，建议由司法机关依法追究刑事责任。 [2: [] 《中华人民共和国刑法》第一百三十三条“违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。”] 

（2） [bookmark: _Toc4066]对涉事车辆所有人及相关企业的处理建议
1.******有限公司
渝D*****重型半挂牵引车牵引渝D****挂重型罐式半挂车属重庆江澳建材有限公司所有，车辆证照齐全，且事发时车辆技术状况良好。事故车辆所有人重庆江澳建材有限公司，公司驾驶员杨**驾驶渝D*****重型半挂牵引车牵引渝D****挂重型罐式半挂车发生事故，是承担该起事故的全部责任方。调查发现该公司所属的渝D*****重型半挂牵引车近三年内在重庆市境内有交通违法达28起，该公司教育管理纠违有差距。但该公司存在的问题不是导致事故的直接原因，与事故发生无直接因果关系，建议将重庆江澳建材有限公司存在的问题移交万州区交通运输委进行调查处理。
2.********公司
8月6日下午，D*****重型半挂牵引车牵引渝D****挂重型罐式半挂车事发当天下午前往*******有限责任公司货场装载由*******公司（待注销，同时新注册公司：******有限公司）承包销售的粉煤灰。事发时渝D*****重型半挂牵引车牵引渝D****挂重型罐式半挂车载货超过核定载质量约2吨，按照《重庆市治理车辆超限超载工作领导小组办公室关于进一步规范治超执法工作的通知》（渝治超办[2022]70号）第二项规定的误差标准，不按超限超载处理。但企业作为货物装载源头，应切实履行安全生产主体责任，加强源头管控，严格按照车辆核定载质量进行合法合规装载，杜绝任何形式的超载行为，确保道路交通安全。
[bookmark: _Toc5490][bookmark: _Toc28852][bookmark: _Toc4692]（三）对行业监管部门的处理建议
1.经查，忠县公安局交通管理大队针对辖区内的各类现场违法行为，交通管理大队勤务一中队2025年1月1日至8月6日现场共查处违法行为1920余件，其中货车违反交通信号等违法行为520余件，在山东路现场查处违法行为71件；2025年1月1日至8月6日勤务中队非现场纠违21461件，其中在山东路非现场纠违420余件。该大队按照职能职责正常履职，建议不予责任追究处理。
2.经查，县交通运输委的综合行政执法支队按2025年执法检查计划，1月至8月共出动执法人员15555人次、执法车辆3832台次，巡查国省县道61278公里，开展路警联合检查124次，现场检查货运车辆共793台次，检查维修企业401次，开展运输企业和货运源头企业检查202次，发现各类隐患87件，现场督促整改17次，下达责令改正通知书70次，全部督促完成整改。查处各类案件637件，其中查处运政案件464件，路政案件137件（含超限案），其他案件36件。多次与辖区交巡警以及超限治理大队开展路警联合治超，移交交通管理大队处理超限车辆63辆。该支队按照职能职责正常履职，建议不予责任追究处理。
[bookmark: _Toc5312][bookmark: _Toc10892]五、事故防范和整改措施
为深刻汲取本次事故的教训，预防和避免类似事故再次发生，针对本次事故的特点，特提出以下防范措施建议：
（1） [bookmark: _Toc7110]******有限公司应深刻汲取事故教训，针对安全管理体系进行全面自查与整改，重点完善并严格落实驾驶员安全教育、车辆动态监控及货物装载规范等核心制度，从车辆入场、装载、过磅到出场实施全过程、全链条闭环管理。要建立健全内部责任追究机制，对违规装载、违规出场的相关人员严肃追责问责，坚决堵塞管理漏洞，确保各项安全管理制度真正执行到位，有效防范类似事故再次发生。
[bookmark: _Toc6436]（二）******公司（待注册的******有限公司）要引起高度重视，切实履行安全生产主体责任，加强对装载人员的法规培训与内部监督，严把货物装载出厂关，坚决杜绝超限超载车辆驶出厂区。要从源头上控制装载标准，严格落实按核定载质量装货的要求，确保出厂车辆合法合规装载，及时消除安全隐患，防止因源头失控引发道路交通事故。
[bookmark: _Toc26086]（三）忠县交通运输委、忠县公安局应认真吸取事故教训，举一反三，重点加强货运车辆超载源头治理与路面联合执法，对重点货运源头单位实施常态化巡查和监管，加大执法检查频次和力度。要强化环岛、学校、桥梁、急弯陡坡等重点路段交通违法管控与安全设施完善，继续加大对超限超载、疲劳驾驶等各类交通违法行为的打击力度，通过强化警示教育和联合惩戒，督促运输企业和源头单位严格落实主体责任，坚决杜绝类似事故再次发生。
[bookmark: _Toc368][bookmark: _Toc3134][bookmark: _Toc16056][bookmark: _Toc2021][bookmark: _Toc31867]                         县政府事故调查组
2026年5月6日
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