	忠县拔山试油气井场“1·14”
环保密闭计量罐一般爆炸事故调查报告


	

	县政府事故调查组

2024年8月



目   录

4一、 事故基本情况


4（一）工程概况及事故相关单位


5（二）事故发生单位概况


6（三）事故发生单位安全管理情况


6（四）事故发生经过


7（五）人员伤亡和直接经济损失情况


8二、事故应急处置及评估情况


8（一）事故信息接报及响应情况


8（二）医疗救治和善后情况


9（三）事故应急处置评估


9三、事故原因分析


9（一）直接原因分析


9（二）间接原因分析


10（三）事故技术调查报告


10（四）其他可能因素排除


10四、有关单位存在的主要问题


10（一）***开发有限公司


10（二）***建设管理中心


11（三）***井下作业公司


13五、对有关责任人员和责任单位的处理建议


13（一）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议


17（二）对建设单位和代建单位的处理建议


18（三）对行业监管部门的处理建议


18六、事故整改和防范措施


19（一）***井下作业公司应汲取事故教训，落实施工主体责任。


19（二）***管理中心应汲取事故教训，落实代管主体责任。


19（三）***开发有限公司应汲取事故教训，落实业主主体责任。


19（四）***局应吸取事故教训，认真组织开展油气行业安全专项整治。




忠县拔山试油气井场“1·14”环保密闭

计量罐一般爆炸事故调查报告

2024年1月14日9时45分，井下作业公司在忠县拔山镇双古社区试油气井场井口泄压过程中，现场环保密闭计量罐发生爆炸，造成1人死亡、2人受伤的一般生产安全事故，直接经济损失145万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《重庆市安全生产条例》等有关法律法规的规定和县政府授权（忠府〔2019〕44号），成立由忠县应急管理局牵头，忠县公安局、忠县总工会、忠县发展改革委、忠县市场监督管理局、忠县拔山镇政府及重庆市应急管理专家组组成的忠县拔山试油气井场“1·14”环保密闭计量罐爆炸事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请忠县检察院、忠县纪委监委派员参加。
事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”及“一案双查、三责同追和四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定、专家认定等，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。
    经事故调查组一致认定：忠县拔山试油气井场“1·14”计量罐爆炸事故是一起因三相分离器单元阀门开关状态有误、泥浆循环罐作为页岩油储罐存在缺陷、计量罐静电接地不良和工艺流程切换时人员操作不当引起的一般生产安全责任事故。

事故基本情况 

（一）工程概况及事故相关单位

1.试油气井的工程概况

该井位于重庆市忠县拔山镇双古村10组的页岩气井，构造位置位于四川盆地川东弧形高陡褶皱带万县复向斜拔山寺向斜中部，是针对中侏罗纪凉高山组凉二中亚段砂岩油气层部署的一口评价井，井型为导眼+水平井。于2022年3月23日开钻，2022年5月7日侧钻水平段，侧钻点斜深1950.00m，至2022年5月25日完钻，完钻斜深4180.00m，水平段长1305m。

该井采用51/2 in套管完井，27/8in油管下深2873.4m，下入斜度84.8°。管柱底部距离A靶点2m，距离射孔层段13m，井口安装采气树装置。2023年6月下入连续油管从油管内进行分段膜制氮气举，7mm油嘴，油管放喷生产，初步取得一个稳定点。初步取值：井口套压7.16MPa、油压2.06MPa，日产气0.63万方、日产油32.6方、日产水2方，气油比194方/方，含水率5.6%。

***开发有限公司与***井下作业公司于2023年12月25日，签订了《2024年油气井修井作业合同》；开发有限公司与建设管理中心于2023年5月31日，签订了《产能建设委托协议》。

2.事故相关单位情况

建设单位：***开发有限公司
；

代建单位：***管理中心
；
施工单位：***井下作业公司
；

施工队伍：***试油（气）队
。
（二）事故发生单位概况

1.施工单位：***井下作业公司
***井下作业公司成立于2005年12月15日，公司地址为：湖北武汉******。企业的经营范围为：承包境内外石油、天然气、煤层气及盐井工程（包括钻井、试油、试气、大修、小修、压裂、酸化、测试、射孔、测井、录井等作业施工）的咨询、设计和监理项目；承包境内外石油、天然气、煤层气及盐井工程（包括钻井、试油、试气、大修、小修、压裂、酸化、测试、射孔、测井、录井等作业施工）及境内国际招标工程；油田特种物资、器材运输（未取得道路经营许可证前不得经营）；机械设备修理、加工、租赁；特种车辆技术服务；井下工具设计、加工、销售；石油专业工程造价管理；本企业自产产品及相关技术的进出口业务；设备、仪器、配件进出口业务；仪器仪表、计算机及软件开发；完井工具销售、压裂材料销售。

2.施工队伍：***试油（气）队
***试油（气）队成立于2020年，拥有甲级队伍资质。队伍现有员工37人，配有队长、书记、副队长、技术员等共7人，大班6人，小班24人，现配有2套试气主体设备，能满足2个平台井的施工，事发时忠县拔山镇双古社区试油气井场的现场作业人员有16人。

（三）事故发生单位安全管理情况

2024年1月11日，***井下作业公司***试油（气）队由湖北省建南镇开始搬迁至重庆市忠县拔山镇进入试油气井场。施工队伍***试油（气）队在2024年1月11日-1月14日期间，一是未组织工人进行集中安全知识教育培训和专项安全知识考试；二是未对施工现场存在的安全隐患进行严格排查；三是工艺流程切换存在违规操作。
（四）事故发生经过 

2024年1月14日，7时42分，施工队伍***试油（气）队的朱**（副经理兼试油测试专业发展负责人）、彭*（***队的技术副队长）组织召开班前会，对当班工作进行分工与风险提示。

8时许，***队进场进行井场标准化整治，并开始泄压作业准备工作。

8时20分许，彭**安排关**（***队的阀门操作工）打开井口阀门查看井口压力，此时油压为0MPa，套压为14.1MPa。  

8时50分许，彭**与关**一起检查了节流管汇台、蒸汽换热器、分离器及下游各阀门状态。

9时许，彭**指挥关**、谢**（***队的班长）与胡*（***队的安全资料员）等3人采用直排管线进行泄压作业。关**打开管汇台阀门（15#、19#、20#）开始直排泄压，管汇台处23#阀门处于开启状态，谢**位于放喷口观察放喷火焰情况，放喷口火焰高度约3～4米，胡**负责周边警戒。

9时10分许，放喷口火焰点燃了放喷池周边的一处草地，谢**通过对讲机报告有关情况，关**接指令将井口阀门关小，直排管线出现结霜现象。

9时35分许，作业人员许**（***队的接线操作工）、韩**（***队的接线操作工）先后到达计量罐后方，开始连接蒸汽管线。

9时40分许，套压降至约6MPa，且发现直排管线结霜开始减弱，判断井口可能即将出液，彭**和关**开始倒工艺流程，为液相物料进罐做准备，打开计量罐进液阀门，关闭排液管线通向放喷池47#阀门。在未确认节流管汇台23#阀门是否处于关闭状态的情况下，彭**前往三相分离器处，打开分离器34#底水阀门，打开了蒸汽换热器25#出口阀门。

9时45分许，计量罐突然发生爆炸，计量罐后端撕裂，排液管线及蒸汽波纹管拉断飞出，进液管井口弯头断脱，喷出气体持续燃烧。

9时55分许，彭**指挥关**关闭15#、19#阀门和25#阀门，切断井口气源，计量罐火焰熄灭。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况 

该事故造成工人许**1人死亡、韩**和李**2人受伤。

1.死者：许**，男，身份证号：500238***，户籍地：重庆市巫溪县***，**队接管线现场工人。
2.伤者：韩**，男，身份证号422853***，户籍地：湖北省巴东县***，**队接管线现场工人，伤情为天然气烧伤3%，II度面部、双上肢；头皮裂伤；臀部、左侧髋部软组织挫伤。住院治疗10天后康复出院。
3.伤者：李**，女，身份证号512223***，户籍地：重庆市忠县***，劳务小工，伤情为头颈部软组织损伤，住院治疗10天后康复出院。

该起事故直接经济损失145万元。

二、事故应急处置及评估情况 

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，井下作业公司的副经理朱**立即拨打“120、110”等电话请求救援。县应急局、县公安局、拔山镇政府等接报后第一时间前往事故现场，忠县拔山镇政府向县委值班室、县政府值班室、县公安局、县应急管理局报送信息。

（二）医疗救治和善后情况

2024年1月14日10时20分许，***试油（气）队的生产副队长刘**用试油气井场的值班车辆将伤者许**、韩**、李**等3人及时送往忠县拔山镇卫生院进行抢救，伤者许**经抢救无效确认死亡，伤者韩**和李**被及时转院到忠县人民医院进行救治。忠县拔山镇政府、井下作业公司、湖北**技术服务有限公司及时对死者家属进行安抚和思想疏导，社会稳定可控，无次生事件发生。

死者许**家属与湖北**技术服务有限公司、井下作业公司达成死亡赔偿协议，一次性死亡赔偿金共计145万元。

（三）事故应急处置评估

本次应急响应快速高效、现场救援处置恰当，伤者救治及时，死者赔偿协调依法依规，积极稳妥，事故舆情管控有力有效。

三、事故原因分析 
通过对现场勘验、调查取证、检测鉴定，结合专家组意见等综合分析，认定事故原因是：该井在开井泄压时，因工艺流程切换操作不当，井筒内高压流体进入计量罐，罐内快速形成爆炸性气体环境，高压流体在高速冲刷下产生火花，导致计量罐发生爆炸并燃烧。

（一）直接原因分析

人的不安全行为：一是工艺流程切换时人员违规操作；二是工人在连接2#密闭计量罐蒸汽管线时，违规开气作业，造成2#环保密闭计量罐发生爆炸并燃烧。
物的不安全状态：一是三相分离器单元阀门开关状态有误；二是泥浆循环罐作为页岩油储罐存在缺陷；三是计量罐静电接地不良。

（二）间接原因分析

***井下作业公司：一是对高风险现场开展流程走向、监控安装、压力表和闸门状态等重点要害部位开展检查确认不到位。二是安全风险研判和管控不到位，开井放压时存在交叉作业，未疏散撤离计量罐连接蒸汽管线的作业人员；三是未组织工人进行集中安全知识教育培训和专项安全知识考试。
（三）事故技术调查报告

重庆市安全生产科学研究有限公司的油气安全专家兼组长高**带队，由重庆科技大学的油气安全、消防安全、油气集输、炼油化工等6名专家勘查事故现场，模拟还原事故，对事故开展技术分析，出具了《忠县试油气井“1.14”爆燃事故直接原因分析报告》。

（四）其他可能因素排除

事故调查组通过事故现场勘查、询问调查和模拟还原事故分析，该起事故排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

四、有关单位存在的主要问题 

（一）***开发有限公司

一是驻场管理不到位，井场常驻代表未及时进场监管，对代建单位进场监管、承包商和施工队伍具体施工不清楚。

二是视频监控不到位，未督促井场施工方设置视频监控并接入平台进行巡检。

三是安全统筹不到位，对代建方、承包商泄压等关键环节施工风险统一协调管理不到位，施工方案审核不严，施工安全交底流于形式。
（二）***管理中心

一是代建单位履职不到位，井场常驻代表未及时进场监管，对高风险现场作业施工方案组织审核不严，施工技术交底流于形式。
二是现场安全监管不力，对井下作业公司开井放压、土建施工情况未能及时掌握；

三是风险分析识别不到位，未识别出在开井放压时连接2#密闭计量罐蒸汽管线交叉作业可能导致火灾爆炸风险。

（三）***井下作业公司
一是三相分离器单元阀门开关状态有误。正常试采阶段：井内混合流体进入三相分离器装置后本应分为油、水、气三路管线排出，分离器初期进气时2个薄膜式气控阀36#、37#阀门本应处于关闭状态，待分离器中分离出的液体（油、水）液面超过上限时，相应的薄膜式气控阀自动开启进行排液（油、水），排气管线应正常处于开启状态。实际情况：①排油管线上本应关闭的自动控制油品液位的37#薄膜式气控阀处于开启状态，其前端的44#阀门处于关闭状态，分离器排油管线通道始终处于关闭状态；②排水管线上本应关闭的自动控制分离器水相液位的36#薄膜式气控阀处于开启状态，排水管线上的31#、34#阀门和35#节流阀全部处于开启状态，分离器排水管线与2#计量罐直接连通，与此同时35#节流阀后端未设置压力表，难以控制排水管线的流体流速，进入分离器的井内流体高速进入2#计量罐；③分离器正常通往放喷池的排气管线46#阀门处于关闭状态，分离器内天然气无法通过排气管线正常排出。违反规程：排气管线46#阀门处于关闭状态，其行为违反了井下作业公司企业标准《卧式三相分离器操作维护规程》 3.1.11 打开天然气出口管线上的手动阀门。36#薄膜式气控阀处于开启状态，排水管线上的31#、34#阀门和35#节流阀全部处于开启状态，其行为违反了井下作业公司企业标准《卧式三相分离器操作维护规程》 3.1.15 检查水出口管线上的自动控制阀，应处于关闭状态。

二是工艺流程切换时人员操作不当。根据事故调查询问笔录及事后闸门状态复原模拟，分析认为操作人员从直排泄压管线切换至正常试气工艺流程时，打开2#计量罐进液阀门，关闭排液管线通向放喷池47#阀门，打开分离器排水管线34#阀门，在未确认上游节流管汇台23#阀门是否处于关闭状态的情况下，打开蒸汽换热器25#出口阀门，导致井口高压流体通过蒸汽换热器后直接进入三相分离器，在三相分离器出口气路管线46#阀门尚未开启的情况下，分离器内所有高压流体通过小管径排水管线全部进入2#密闭计量罐内。违反规程：排气管线46#阀门处于关闭状态，其行为违反了井下作业公司企业标准《卧式三相分离器操作维护规程》 4.1.6 将天然气出口自动控制阀打开，关闭油、气手动出口阀。同时还违反了井下作业公司《含凝析油气井试气作业指导书》 3.5.3.1 过分离器测气求产程序：（2）分离器操作工打开分离器气出口，旁通及液路阀门关闭。（3）技术员指挥分离器操作工开启分离器进口管线闸门，同时数采岗观察分离器压力变化，放喷池人员观察是否有出口，确定有出口后及时向技术员汇报。

三是泥浆循环罐作为页岩油储罐存在缺陷。现场采用40方泥浆循环罐作为页岩油回收罐，进液管出口距罐底距离大于20cm的要求，实际进液管出口三通距离罐底50cm左右。由于进液管出口距罐底距离偏大，出口未浸没于罐内存液中，高速流体喷出时，增加流体与空气之间的摩擦，产生大量静电，达到一定电位后释放产生火花；悬空的进液管出口为直角三通正对罐壁且距离较近，如果井内流体携带有固体颗粒物，容易与金属罐壁撞击后产生火花。违反规程：进液管出口三通距离罐底50cm左右，其行为违反了《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004 6.1.2 油品储罐进液管宜从罐体下部接入，若必须从上部接入，应延伸至距罐底200mm处。

四是2#计量罐静电接地不良。1#和2#计量罐虽然有接地线与接地母线（扁铁）相连接，但事故现场该段接地母线未与接地体连接，导致罐体实际接地不良，同时罐体周边的2个静电释放装置未连接地线，说明罐体静电接地与静电预防工作开展不到位。
违反规程：接地母线未与接地体连接，导致罐体实际接地不良，同时罐体周边的2个静电释放装置未连接地线。其行为违反了井下作业公司《含凝析油气井试气作业指导书》 2.4.5 安装密闭罐系统 （10）密闭罐扶梯入口安装本安型人体静电释放器。（11）每具密闭罐应有两个接地点；接地端采用螺栓连接；接地端无锈蚀，无油污；接地点进行电阻检测，电阻低于10欧姆为合格。

五是安全教育培训不到位。井下作业公司**队人员进入试油气井后，公司未认真组织工人进行集中安全知识教育培训和专项安全知识考试。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款之规定。
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 

    （一）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.***井下作业公司。该公司作为施工单位，一是该公司未认真组织工人进行集中安全知识教育培训和专项安全知识考试。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款
之规定。二是该公司存在：“三相分离器单元阀门开关状态有误、工艺流程切换存在操作不当、泥浆循环罐作为页岩油储罐存在缺陷、2#计量罐静电接地不良和开井放压时存在交叉作业”等各项安全隐患，该公司未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款
之规定，该公司对本次事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项
之规定，建议由忠县应急管理局给予***井下作业公司罚款的行政处罚。

2.张**，该井下作业公司的主要负责人。张**作为主要负责人一是未督促、检查作业现场的安全生产工作，未督促工人按照工艺流程进行操作，工艺流程存在操作不当，未及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项
之规定；二是未认真组织工人进行集中安全知识教育培训和专项安全知识考试，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项
之规定，张**对本次事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项
之规定，建议由忠县应急管理局给予主要负责人张**罚款的行政处罚。

3.朱**，该井下作业公司试油测试专业发展负责人。朱**作为**试油（气）队的负责人直接带领该队开展工作，一是泥浆循环罐作为页岩油储罐存在缺陷。进液管出口三通距离罐底50cm左右，其行为违反了《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004 6.1.2 油品储罐进液管宜从罐体下部接入，若必须从上部接入，应延伸至距罐底200mm处。二是2#计量罐静电接地不良。接地母线未与接地体连接，导致罐体实际接地不良，同时罐体周边的2个静电释放装置未连接地线。其行为违反了井下作业公司《含凝析油气井试气作业指导书》 2.4.5 安装密闭罐系统 （10）密闭罐扶梯入口安装本安型人体静电释放器。（11）每具密闭罐应有两个接地点；接地端采用螺栓连接；接地端无锈蚀，无油污；接地点进行电阻检测，电阻低于10欧姆为合格。三是现场作业时工艺流程切换存在操作不当。朱**未监督检查安全生产标准化建设，未组织落实事故隐患排查及整改。其行为违反了《重庆市安全生产条例》第十六条第一款第二项
之规定，朱**对本次事故负有责任。依据《重庆市安全生产条例》第五十一条
之规定，建议由忠县应急管理局给予副经理兼试油测试专业发展负责人朱**罚款的行政处罚，井控培训中心吊销其“井控证、硫化氢防护证、HSE证”等与安全生产有关的资格。

4.彭**，该井下作业公司**试油（气）队的技术副队长。彭**作为技术副队长，一是三相分离器单元阀门开关状态有误。排气管线46#阀门处于关闭状态，其行为违反了井下作业公司企业标准《卧式三相分离器操作维护规程》 3.1.11 打开天然气出口管线上的手动阀门。36#薄膜式气控阀处于开启状态，排水管线上的31#、34#阀门和35#节流阀全部处于开启状态，其行为违反了井下作业公司企业标准《卧式三相分离器操作维护规程》 3.1.15 检查水出口管线上的自动控制阀，应处于关闭状态。二是工艺流程切换存在操作不当。排气管线46#阀门处于关闭状态，其行为违反了井下作业公司企业标准《卧式三相分离器操作维护规程》 4.1.6 将天然气出口自动控制阀打开，关闭油、水手动出口阀。三是泥浆循环罐作为页岩油储罐存在缺陷，进液管出口三通距离罐底50cm左右，其行为违反了《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004 6.1.2 油品储罐进液管宜从罐体下部接入，若必须从上部接入，应延伸至距罐底200mm处。彭**未严格按照《卧式三相分离器操作维护规程》、《含凝析油气井试气作业指导书》和《石油天然气工程设计防火规范》进行操作。其行为违反了《重庆市安全生产条例》第十六条第一款第一项
之规定，对本次事故负有责任。依据《重庆市安全生产条例》第五十一条
之规定，建议由忠县应急管理局给予技术副队长彭**罚款的行政处罚，井控培训中心吊销其“井控证、硫化氢防护证、HSE证”等与安全生产有关的资格。

（二）对建设单位和代建单位的处理建议

1.***开发有限公司。该公司作为建设单位，一是驻场管理不到位，井场常驻代表未及时进场监管，对代建单位进场监管、承包商和施工队伍具体施工不清楚。

二是视频监控不到位，未督促井场施工方设置视频监控并接入平台进行巡检。

三是安全统筹不到位，对代建方、承包商泄压等关键环节施工风险统一协调管理不到位，施工方案审核不严，施工安全交底流于形式。建议***开发有限公司对有关人员依据本公司的相关管理制度给予处理。
2.***管理中心。该中心作为代建单位，一是代建单位履职不到位，井场常驻代表未及时进场监管，对高风险现场作业施工方案组织审核不严，施工技术交底流于形式。
二是现场安全监管不力，对井下作业公司开井放压、土建施工情况未能及时掌握；

三是风险分析识别不到位，未识别出在开井放压时连接2#密闭计量罐蒸汽管线交叉作业可能导致爆炸风险。建议***管理中心对有关人员依据本中心的相关管理制度给予处理。

（三）对行业监管部门的处理建议

经调查，***局严格按照《2023年忠县非煤矿山监督检查计划》，全年开展监督检查非煤矿山企业83家次，排查并责令整改安全隐患346条，隐患整改率100%，下达执法文书83份，行政处罚2件，罚款1.6万元。

油气行业按照执法计划检查8家，查出隐患27条，整改隐患27条。对开发有限公司忠县站点开展执法检查两次：一是在2023年5月30日检查**L2站，忠县应急责改〔2023〕非煤104号；二是2023年9月22日检查**1站，忠县应急责改〔2023〕非煤124号，共查出隐患7条，整改隐患7条。2023年11月25日，组织全县非煤矿山行业、油气行业主要负责人召开了切实做好今冬明春非煤矿山、油气企业安全生产工作部署会议，并制定印发《忠县矿山安全办公室关于切实做好今冬明春非煤矿山安全生产工作的通知》（忠矿安办〔2023〕2号）和《忠县矿山安全办公室关于进一步加强非煤矿山岁末年初安全生产防范工作的通知》（忠矿安办〔2023〕6号）等相关文件，均针对油气行业开采工作进行了安全部署。鉴于以上履职情况，建议免予责任追究。

六、事故整改和防范措施
（一）***井下作业公司应汲取事故教训，落实施工主体责任。

一是认真汲取此次事故教训。立即对公司项目开展一次举一反三安全大检查，针对性对施工单位作业人员开展一次安全警示教育和安全技能培训学习。二是建立健全安全规章制度。梳理更新公司安全制度，完善危险作业的安全操作规程，组织作业人员认真学习本岗位安全操作规程。三是强化现场安全管理。完善作业现场、作业环境的安全防护措施，强化施工队伍作业环节全过程安全管理，强化安全生产现场管理、工艺流程切换应规范化，杜绝各类事故发生。

（二）***管理中心应汲取事故教训，落实代管主体责任。

一是认真汲取此次事故教训，加强井场现场管理，及时掌握施工进度，严格审核施工方案，强化安全技术交底。二是加强安全风险辨识管控，强化对高风险现场、重点环节、重点工应规范化操作，杜绝各类事故发生。三是加大现场安全督导检查力度，及时发现事故隐患，及时跟踪督导办理，从严从细履行安全职责。

（三）***开发有限公司应汲取事故教训，落实业主主体责任。

一是要认真汲取此次事故教训，加强公司**项目安全管理，及时掌握项目施工进度，落实各方主体安全责任，统筹协调解决安全重大问题；二是进一步协议明确代管建设单位安全管理职责，履行甲方安全责任，视频监控及时接入；三是严格审核施工方案，强化安全技术交底，督促施工单位严格落实各项操作规程，杜绝各类事故发生。
（四）***局应吸取事故教训，认真组织开展油气行业安全专项整治。
一是以“五查四改月述考”机制为安全监管抓手，狠抓各级企业主要负责人“三自三力”责任制落实，推动企业全员安全责任制落地；二是研判油气行业安全风险和事故隐患，针对油气的钻探、开采、泄压、底油回收等环节进行风险研判；三是开展专项整治，对油气钻探、开采行业进行安全大检查，对责任不落实、无视安全生产、风险管控不到位、隐患整改不力、安全教育培训不到位、发生事故的企业要坚决予以查处；四是加大事故警示教育的宣传力度，督促企业落实安全生产管理主体责任，坚决防范油气行业引发的各类事故。 
县政府事故调查组
2024年8月19日
� 营业执照统一社会信用代码：915001**********，营业期限：2014年06月30日至永久，法定代表人：路**。注册资本*亿元，住所：重庆市涪陵区******。许可项目：陆地石油和天然气开采，矿产资源勘查住宿服务。一般项目：石油天然气技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、非居住房地产租赁，住房租赁，工程技术服务，非金属矿及制品销售，非食用盐销售。


� *******管理中心是为进一步优化管理体系，强化公司甲方管理能力建设，全面提升产能建设项目管理质量和效率，增强主业发展能力，剥离整合生产单位产能建设相关业务职能组建的专业化单位，代表****分公司履行产能建设项目实施过程管控职能，同时接受生产单位产能建设投资委托，负责产能建设投资管理，是产能建设项目投资管控责任主体和工程建设实施主体。


� 营业执照统一社会信用代码：914201**********，营业期限：长期，负责人：袁**。安全生产许可证编号为：（鄂）FM安许证〔2023〕0000**号，该公司是一家从事天然气，煤层气，设计等业务的公司。


� 井下作业公司下设4个工程队。分别是：1.137试油（气）队（重庆市綦江区）；2.139试油（气）队（湖北省建南镇）；3.153试油（气）队（重庆市忠县拔山镇）；4.157试油（气）队（重庆市忠县官坝镇）。


� 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款  生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。


� 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款  生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。


� 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项  发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。


� 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项  生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:“（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。


� 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项  生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。


� 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项  生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。


� 《重庆市安全生产条例》第十六条第一款第二项  生产经营单位设置安全生产工作负责人职务的，该负责人对本单位的安全生产工作承担综合监督管理责任，履行下列职责：（二）监督检查安全生产标准化建设，组织落实事故隐患排查及整改；


� 《重庆市安全生产条例》第五十一条  生产经营单位分管安全生产工作的负责人未履行本条例第十六条第一款规定职责的，责令限期改正：逾期未改正的，处一万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，处一万元以上三万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。


� 《重庆市安全生产条例》第十六条第一款第一项  生产经营单位设置安全生产工作负责人职务的，该负责人对本单位的安全生产工作承担综合监督管理责任，履行下列职责：（一）负责安全生产日常监督管理，督促落实安全生产责任制、相关规章制度和技术标准、操作规程。


� 《重庆市安全生产条例》第五十一条  生产经营单位分管安全生产工作的负责人未履行本条例第十六条第一款规定职责的，责令限期改正：逾期未改正的，处一万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，处一万元以上三万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。





