
重庆江北G50沪渝高速“6·22”较大道路

交通事故调查报告
2025年6月22日11时59分，原重庆市江北区G50沪渝高速进城K1747+350路段发生一起轿车追尾货车的交通事故，造成3人死亡，2人受伤，直接经济损失157.999421万元。
根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《重庆市安全生产条例》等有关法律法规的规定，成立由市应急管理局牵头，市公安局、市交通运输委、市总工会，原江北区政府办公室、原江北区应急管理局、九龙坡区应急管理局等单位派员参加的“重庆江北G50沪渝高速‘6·22’较大道路交通事故调查组”（以下简称调查组），邀请原江北区检察院派员参加，共同负责事故调查并开展相关工作。同时，邀请原江北区纪委监委机关介入调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定等，查明了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，并针对事故原因及暴露的问题，提出了事故防范措施建议。

经事故调查组调查认定，重庆江北G50沪渝高速“6·22”较大道路交通事故是一起因驾驶人违反道路交通安全法律法规等相关规定导致的较大生产安全事故。
一、事故基本情况
（一）事故车辆和人员情况

1．车辆情况

（1）渝A0C96E小型轿车，机动车所有人：吴*，地址：重庆市长寿区***，使用性质：非营运，注册日期：2021年11月11日，车辆识别代号：LFMA1ACC8M***6，发动机号码：9932364，品牌型号：丰田牌TV7187EHEV6，检验有效期止：2025年11月30日，机动车状态正常，购买有交强险、商业保险及驾乘人员意外险[
]。事发时，该车核载5人，实载5人。
经调查，该车近三年来共4条交通违法[
]，均已处理完毕；该车注册登记、审验符合有关法律法规规定；近三年无道路交通事故记录。
（2）渝A99909重型仓栅式货车，机动车所有人：重庆祥茂物流有限公司，地址：重庆两江新区金山街道***，使用性质：货运，注册日期：2016年4月27日，车辆识别代号：LGAX5D656G***5，发动机号码：G2009623，品牌型号：东风牌DFL5311CCQA9，检验有效期止：2026年4月30日，购买有交强险、商业保险[
]，取得有《道路运输证》[
]。事发时，该车核载2人，实载1人，核载17990kg，实载14920kg，装载物为啤酒瓶。
经调查，该车近三年来共21条交通违法[
]，均已处理完毕；该车注册登记、审验符合有关法律法规规定；近三年无道路交通事故记录。
2．驾驶人情况

（1）吴*，渝A0C96E小型轿车驾驶人，男，1988年3月28日出生，身份证号：5116*******799，住址：重庆市南岸区***，准驾车型：C1，档案编号：500702134650，初次领证日期：2013年12月25日，有效期限：2019年12月25日至2029年12月25日，驾驶证状态正常。

经调查，吴*无犯罪前科及债务、感情纠纷和其他矛盾，身体状况健康；近三年共有4条交通违法[
]，均已正常处理完毕；驾驶证初学档案资料齐全，考试流程规范，驾驶证申领和使用符合相关法律法规规定；近三年无交通事故记录。
（2）黎*，渝A99909重型仓栅式货车驾驶人，男，1974年7月27日出生，身份证号：5123*******590，住址：重庆市九龙坡区***，准驾车型：A2，档案编号：510200286171，初次领证日期：1998年2月17日，有效期限：2016年2月17日至2026年2月17日，驾驶证状态正常，取得有《从业资格证》[
]。黎*在本次事故中未受伤。
经调查，黎*无犯罪前科及债务、感情纠纷和其他矛盾，身体状况健康；近三年共有24条交通违法[
]，已正常处理完毕；驾驶证初学档案资料齐全，考试流程规范，驾驶证申领和使用符合相关法律法规规定；近三年无交通事故记录。

（二）事故相关单位概况

重庆祥茂物流有限公司，成立于2002年10月15日，法定代表人：张*松，组织机构代码：915000****51T，登记住所：重庆两江新区金山街道***。经营范围包括许可项目：道路货物运输（不包含危险货物）；一般项目：贸易经济；租赁服务；仓储设备租赁服务；搬运装卸；仓储服务；货运代理；货运信息咨询；汽车、叉车销售；以承接服务外包方式从事人力资源管理；再生资源回收。公司现有机动车150辆，其中货运144辆，非营运6辆。
该公司，取得有《营业执照》《道路运输经营许可证》[
]，为渝A99909重型仓栅式货车所属公司。
（三）人员伤亡情况

1．死者基本情况

（1）陈*，女，1989年3月12日出生，身份证号：50022*****74X，住址：重庆市南岸区***，渝A0C96E小型轿车乘车人（乘坐于后排右侧位置），系该车驾驶人吴*妻子。
（2）陈*一，男，2024年4月7日出生，身份证号：500115*****510，住址：重庆市南岸区***，渝A0C96E小型轿车乘车人（乘坐于后排右侧位置，陈杨怀抱），系该车驾驶人吴*儿子。
（3）杨*琴，女，1962年7月22日出生，身份证号：510***7224723，住址：重庆市南岸区南滨西路28号5幢28—4，渝A0C96E小型轿车乘车人（乘坐于后排左侧位置），系该车驾驶人吴*岳母。
2．伤者基本情况
（1）吴*，男，1988年3月28日出生，身份证号：51162*******799，住址：重庆市南岸区***，渝A0C96E小型轿车驾驶人，颅脑、面部、胸部、腰椎等全身多处骨折，现已出院，在康复治疗阶段。
（2）吴*优，女，2020年7月1日出生；身份证号：50011*****522，住址：重庆市南岸区***，渝A0C96E小型轿车乘车人（乘坐于后排中间位置），肺部挫伤、左侧枕骨骨折、心肌损伤等全身多处挫伤，现已出院，在康复治疗阶段。
（四）现场道路及环境情况

事发路段位于东经106.7477，北纬29.6278，G50沪渝高速原江北区境内下行江北收费站往唐家沱方向1747km+350m，路面性质为沥青砼，路段限速：小客车100km/h，小客车除外80km/h。该路段有三条行车道及右侧硬路肩，行车道均宽3.75m，右侧硬路肩宽1.8m。事发时为白天，小雨，事发路段平直、路面湿滑无积水、视线好。
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事故现场图

近三年，事发路段未发生伤亡道路交通事故，不属于事故重点路段。事发路段G50沪渝高速鱼嘴段于2000年竣工，按照100km/h高速公路标准设计，正线采用双向六车道高速公路标准建设（单向2条行车道宽均为3.75m，右侧硬路肩宽2.5m），最大纵坡4%，整体式路基宽度33.5m，设计荷载：公路-1级，技术指标按《公路工程技术标准》（JTGB01-2003）执行。2010年10月由重庆两江新区开发投资集团有限公司申报对鱼嘴立交进行升级改造，技术指标按《公路工程技术标准》（JTGB01-2003）执行，按照100km/h高速公路标准设计，最大纵坡4%，2011年12月贵州宏信创达工程检测咨询有限公司对公路技术状况指数MQI进行检测，公路技术状况MQI值为94.55，公路技术状况评定等级为优。
（五）事故现场勘查情况

事故现场勘查以G50沪渝高速公路鱼嘴往唐家沱方向K1747公里桩为基准点，以道路右侧边缘线为基准线，按车辆行进方向顺向进行勘查。

渝A99909重型仓栅式货车停驶于右侧硬路肩内并占用第三行车道1.2米，沿车行方向顺向停驶，左前轮轴心距离基准线3.07m，其基准线投影距离基准点362m；左后轮轴心距离基准线2.98m，其基准线投影距离基准点350m。

渝A0C96E小型轿车横向停驶于鱼嘴往唐家沱方向第一行车道内，右前轮轴心距离基准线12.35m，其在基准线投影距离基准点359.1m；右后轮轴心距离基准线9.78m，其在基准线投影距离基准点358.75m。

事故现场第一、第二、第三行车道内均有路面散落物，散落物面积为8.36×8.5平方米，散落物中心点距基准线7.43m，其基准线投影距离基准点351.55m。

渝A0C96E小型轿车内后排右侧至前排右侧俯卧一名女性死者（陈*），其怀中抱有另一名死者（陈*一）。第二、第三行车道分界线处俯卧一名女性死者（杨*琴），头朝鱼嘴方向，距离基准线5.2m，基准线投影距离基准点360.6m；脚朝唐家沱方向，距离基准线6.5m，基准线投影距离基准点361.7m。

（六）事故车辆出行目的及轨迹情况

1．渝A0C96E小型轿车

2025年6月22日8时17分许，渝A0C96E小型轿车从重庆市长寿区龙河镇出发前往白家村二组，9时25分许，由白家村二组驶出返回龙河镇。11时7分许，吴*驾驶渝A0C96E号车搭乘陈*、杨*琴、陈*一、吴*优从重庆市长寿区龙河镇出发前往重庆市南岸区，11时20分许从G50沪渝高速公路合兴收费站上道沿G50沪渝高速、S39渝长复线高速往原江北区方向行驶，11时58分许经过G50江北收费站，11时59分发生事故。当日行驶里程约82km，行驶时间约52分钟。
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渝A0C96E小型轿车行驶轨迹图

2．渝A99909重型仓栅式货车

2025年6月22日8时20分左右，黎*驾驶渝A99909重型仓栅式货车从重庆市石柱土家族自治县新苗商贸仓库出发前往重庆市九龙坡区马王场啤酒厂，8时30分许从G5021石渝高速公路石柱西收费站进入石渝高速，9时40分许在南沱收费站下道，10时50分许从G5021石渝高速公路龙头港收费站上道沿G5021石渝高速公路、S37南两高速、S39渝长复线高速、G50沪渝高速往原江北区方向行驶，11时57分许经过G50江北收费站，11时59分发生事故。当日行驶里程约170km，行驶时间约3小时39分钟。
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渝A99909重型仓栅式货车行驶轨迹图
（七）检验、鉴定情况

1．死亡原因鉴定意见

（1）重庆市正港司法鉴定中心渝正港〔2025〕法（病理）鉴字第131号司法鉴定意见书鉴定意见为：杨*琴系交通事故致延髓大部分离断死亡。

（2）重庆市正港司法鉴定中心渝正港〔2025〕法（病理）鉴字第132号司法鉴定意见书鉴定意见为：陈*系交通事故致全身多发伤死亡。

（3）重庆市正港司法鉴定中心渝正港〔2025〕法（病理）鉴字第133号司法鉴定意见书鉴定意见为：陈*一系交通事故致全身多发伤死亡。

2．乙醇含量和毒检鉴定意见

（1）重庆市公安局物证鉴定中心渝公鉴（乙醇）〔2025〕33822号鉴定意见：1号检材中未检出乙醇（驾驶人吴*）。

（2）事发后对驾驶人吴*进行毒化测试，未发现吴*有毒驾违法行为。

（3）事发后对驾驶人黎*进行呼气式酒精测试和唾液式毒化测试，未发现黎*有酒驾和毒驾违法行为。

3．车辆技术鉴定意见

（1）重庆市正港司法鉴定中心渝正港〔2025〕痕鉴字第2325号司法鉴定意见书鉴定意见为：被鉴定车辆渝A0C96E小型轿车的转向系、传动系、行驶系、制动系性能在事发前应有效。

（2）重庆市正港司法鉴定中心渝正港〔2025〕痕鉴字第2327号司法鉴定意见书鉴定意见为：被鉴定车辆渝A99909重型仓栅式货车的转向系、行驶系、制动系性能在事发前应有效；该车尾部应急灯在事发前能点亮、闪烁正常；该车后下防护装置（下缘离地高度）、传动系（传动轴运转时异响）不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》中相关规定。

（3）重庆市安心司法鉴定中心渝安心鉴〔2025〕车检鉴字第1099号司法鉴定意见书鉴定意见为（渝A99909重型仓栅式货车重新检验鉴定）：应急信号灯装置及行驶、转向和制动系统性能有效；传动系统未能满足GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第10.3条的要求；后下部防护装置未能满足GB11567-2017《汽车和挂车侧面及后下部防护装置》第8.1条、GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第12.9.3条的要求。
4．车速鉴定意见

重庆市正港司法鉴定中心渝正港〔2025〕痕鉴字第2326号司法鉴定意见书鉴定意见为：根据现有材料，被鉴定车辆渝A0C96E小型轿车临近事发时的行驶速度约为102km/h。

5．痕迹综合鉴定

重庆市正港司法鉴定中心渝正港〔2025〕痕鉴字第2652号司法鉴定意见书鉴定意见为：死者三人伤情主要来自头部及胸腹部，结合车体痕迹分析，该致命伤符合渝A0C96E小型轿车撞击渝A99909重型仓栅式货车货厢左侧尾部过程中与渝A99909重型仓栅式货车货厢左侧尾部撞击所致；根据现有材料，本次事故发生时，渝A0C96E小型轿车以102km/h的速度撞击停驶的渝A99909重型仓栅式货车尾部，其碰撞能量是GB11567-2017《汽车和挂车侧面及后下部防护装置》所要求的渝A99909重型仓栅式货车后下部防护装置防钻入试验碰撞能量的10倍以上，货车后下部防护装置即使符合标准仍无法有效防护渝A0C96E小型轿车碰撞钻入；根据现有材料，渝A99909重型仓栅式货车后下部防护装置在本次事故中实际吸收的能量无法计算，若渝A99909重型仓栅式货车后下部防护装置符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》中相关要求后吸收的能量也无法计算，两者能量差距同样无法计算，渝A99909重型仓栅式货车实际测量的后下部防护装置下沿离地高度超出标准要求0.03m与渝A0C96E小型轿车内乘员致伤致死后果的关联性无法确定。
二、事故发生经过及应急处置情况
（一）事故发生经过

2025年6月22日11时7分许，吴*驾驶渝A0C96E小型轿车搭乘杨*琴、陈*、陈*一、吴*优由长寿往重庆城区方向行驶，11时59分行驶至G50沪渝高速公路原江北区境内下行方1747km+350m路段时，车辆由第二行车道向右偏移，撞击黎*驾驶的因故障停驶在右侧硬路肩的重庆祥茂物流有限公司的渝A99909重型仓栅式货车尾部左侧，造成渝A0C96E车内乘车人杨*琴、陈*、陈*一3人死亡，驾驶人吴*、乘车人吴*优受伤，两车受损的较大道路交通事故。

（二）应急处置和评估情况

2025年6月22日12时10分，市公安局交通管理总队高速公路第一支队通过视频巡查发现G50沪渝高速进城方向鱼嘴互通段有车辆排队缓行情况，立即调度江北大队巡组查看情况。

12时13分许，江北大队巡组到达现场处置，并报告现场情况。

12时20分许，市公安局交通管理总队高速公路第一支队接110平台转警接警称：G50沪渝高速鱼嘴段发生追尾事故，有人受伤。
12时25分许，120医务人员到达，并现场确认陈*、陈*一、杨*琴死亡。

12时28分许，120将伤者送往长安医院进行救治。
12时30分许，重庆渝涪高速公路有限公司关闭G50江北收费站出口，12时35分事故后方正线分流完成，引导积压车辆在鱼嘴下道绕行。

13时10分许，将死者转移至殡仪馆。

14时2分许，现场撤除，交通恢复。

事故发生后，政府、公安、医疗、应急管理等部门（单位）能够及时启动响应，迅速赶赴现场开展现场处置、应急救援、善后处置、舆情导控等工作，应急处置措施得当。
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成陈*、陈*一、杨*琴共3人死亡，吴*、吴*优共2人受伤，两车不同程度受损。经统计，造成直接经济损失157.999421万元，其中死亡赔偿金143万元，伤者救治费5.479421万元，车辆损失费9.52万元。
四、事故原因及性质

（一）事故直接原因

驾驶人吴*驾驶渝A0C96E机动车在高速公路行驶过程中，遇雨天未降低车速，超过限速标志标明的最高时速行驶（最高限速100km/h，事发时行驶速度102km/h），前方道路无异常情况下车辆由第二行车道偏移至第三行车道，吴*未采取修正方向、制动减速等措施避让前方停驶故障车辆，致使车辆撞击停驶于右侧硬路肩（占用部分第三行车道）的渝A99909故障车辆，是导致本次道路交通事故的直接原因，驾驶人吴*承担本次道路交通事故的全部责任。
渝A99909车驾驶人黎*及渝A0C96E车乘车人吴*优、杨*琴、陈*、陈*一均无导致本次道路交通事故发生的过错行为。黎*及吴*优、杨*琴、陈*、陈*一均不承担本次道路交通事故的责任。

（二）事故性质

通过对本次事故原因分析，事故调查组认定本次事故是一起较大生产安全事故。

五、相关单位（部门）履职调查情况

（一）市公安局交通管理总队高速公路第一支队江北大队

2025年1—6月，江北大队累计出动警力1350人次，警车1035台次，巡逻里程158914km，共检查登记各类车辆20670次，建立两高车辆查缉库超400台次；查处各类违法行为11892件（其中非现场查处超速违法行为7979起，现场查处各类违法行为3913起）；处理交通事故共996起（简易程序处理994起，一般程序处理2起）；开展进社区、进企业等交通安全宣传教育活动共8次；开展辖区高速公路隐患排查工作19次，累计排查各类隐患45处，向辖区高速公路营运公司函告12次，通报隐患情况17次。2025年6月22日事发时段，江北大队共有7名民警、5名辅警在岗（值班领导1人；指挥室调度1人；3个巡组7人），另有3名机动警力。当日1501巡组负责S39渝长复线高速和G50沪渝高速路面巡逻及接处警工作，9时至12时30分，按勤务安排在G50江北收费站进行车辆检查工作，事发时段正常开展检查。1502巡组负责G50沪渝高速跑马坪至长寿西路段的巡逻及接处警工作，9时至10时10分，在G50江北收费站处理事故、开展网巡工作，10时10分至11时40分，按勤务安排对G50沪渝高速路段进行覆盖巡逻，事发时段返回队部用餐。1503巡组负责G5001绕城高速公路龙兴至惠民的巡逻及接处警工作，9时至12时00分按勤务安排在龙兴服务区驻点检查车辆，事发时段从龙兴服务区返回队部。当日江北大队开展服务区、次支收费站专项检查2次，处理事故警情22起，现场查处交通违法55起，检查车辆118台次。
经查，未发现市公安局交通管理总队高速公路第一支队江北大队履职存在问题。
（二）市交通运输综合行政执法总队高速公路第一支队二大队

2025年1—6月，市交通运输综合行政执法总队高速公路第一支队二大队结合关于《深化非法营运及网络预约出租汽车违规经营集中治理的工作方案》及百日行动、“百吨王”专项、醇基液体燃料等各类专项方案开展专项工作47次，检查登记车辆共计5749台次（其中货车和危化品车4313台次，网约车和出租车751台次，其他车辆685台次）。开展纠违183起，其中货车违法行为112起，网约车违法行为50起；周末纠违33起，占比18%。纠违总数较2024年同期增加66%。查处货车违法行为112起（其中包括货运车辆违法超限运输、违法冲关、改型、无“道路运输证”的车辆参加普货运输和抛冒扬洒等违法行为），网约车违法行为50起（主要包括以预设目的地的方式从事定线运输、网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客，未取得巡游出租汽车经营许可，擅自从事巡游出租汽车经营活动等违法行为）。利用重庆市治超联网管理信息系统核查入口货车738台次，关闭ETC车道开展出口抽查20次，入口核查三类大件运输车辆400余台次。通过讲座、研讨会、现场演练、发放宣传资料、播放宣传影片等多种形式，围绕安全生产法律法规、超限治理、网约车及非法营运打击、冲关整治及偷逃通行费等内容，开展安全生产宣传和培训活动20次，其中到辖区高速公路营运公司开展针对性宣传和培训4次。

经查，未发现市交通运输综合行政执法总队高速公路第一支队二大队履职存在问题。
（三）原两江新区城市管理局

原两江新区城市管理局交通运输组负责交通运输领域的事务和安全管理工作，辖区道路运输及相关经营业户总计1951户（其中道路货物运输444户），车辆总计20226辆。2025年1—6月，组织召开安全生产与自然灾害防治工作会4次，专题安全工作部署会议10次；委托第三方安全服务机构指导、检查交通企业31家次，发现各类安全隐患138条；根据《2025年城管系统安全生产监督检查计划》，采取联合检查+业务组计划检查的方式，开展安全生产督导检查188家次，发现问题隐患693个；开展重大节假日节前检查89家次，发现隐患252起；对辖区客、货运站场及交通企业、平台公司开展道路运输领域交通安全专项整治工作，检查道路运输企业41家次，发现隐患72起，以上所有隐患均已整改。开展对道路运输企业约谈15次，组织培训、现场活动及工作走访，发放宣传资料3000余份，悬挂横幅50条，张贴海报300张，培训教育重点领域企业安全负责人200余人。实现客货车辆集中动态监控1365余台，委托第三方安全技术服务机构联合整治高风险企业48余次。2025年1—6月，对重庆祥茂物流有限公司共计开展2次监督检查。出动检查人数4人次，发现隐患5项，均已完成整改。

经查，未发现原两江新区城市管理局履职存在问题。
六、调查发现的其他问题
（一）重庆祥茂物流有限公司安全管理不力

重庆祥茂物流有限公司作为渝A99909车属公司，在生产经营活动过程中，开展了如下工作。一是建立安全管理制度。公司建立了《安全生产培训和教育学习制度》《安全例会制度》《安全生产隐患排查监督检查与隐患治理制度》《车辆动态监控管理制度》等安全管理制度；二是开展安全教育培训。公司每月组织一次安全教育培训，2025年1—7月，通过线上教育+现场培训两种模式，共计组织安全教育培训7次，培训内容包括道路交通安全法律法规、驾驶规范操作、公司制度规定等，并按规定开展了入职教育培训并考核合格；三是督促审验和维护。通过检查车辆审验资料和二级维护证明的方式督促驾驶员按规开展审验和日常维护，对未按期开展审验和维护的车辆驾驶员通过书面和短信提醒告知。四是执行处罚机制。每月收集驾驶员违法驾驶信息，对超速、疲劳驾驶等违法行为均进行警告，并按公司制度进行处罚。该公司的重庆市普通货物道路运输企业2022—2024年度信用评价，连续3年评价均为A级以上。

但调查中发现，重庆祥茂物流有限公司存在如下问题。一是公司未发现渝A99909驾驶室顶部加装空调、货箱栏板加装挂钩、货箱栏板立柱加装可用于拆卸立柱的锁止装置、后下部防护装置不符合规定要求的安全隐患；二是公司未按照要求设置专职GPS监控员[
]。
本次交通事故中，渝A99909车辆不承担本次道路交通事故的责任，且重庆祥茂物流有限公司未发现渝A99909车辆安全隐患和公司未配备专职GPS监控员的问题与本次道路交通事故发生无因果关系。
（二）事故路段右侧硬路肩宽度不符合标准要求
G50沪渝高速（老渝长高速）修建于1996年，设计为双向4车道及两侧硬路肩，2000年开通投入使用；2010年10月28日，重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司对G50沪渝高速鱼嘴互通进行扩建，设计为双向6车道及双侧硬路肩，设计宽度为行车道3.75m，硬路肩宽度为2.5m；2011年12月28日，G50沪渝高速鱼嘴互通进行扩建项目完工；2012年9月20日，项目通过竣工验收，竣工验收图显示硬路肩为2.5m；2012年9月29日起，重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司将G50沪渝高速鱼嘴互通段（包括鱼嘴立交）交由重庆渝涪高速公路有限公司管理养护，期限至2033年9月29日；2019年重庆渝涪高速公路有限公司对G50沪渝高速鱼嘴互通段（包括鱼嘴立交）道路重新铺设沥青砼和施划标线，后沿用至今。
调查发现，G50沪渝高速进城方向鱼嘴互通段右侧硬路肩宽度为1.8m，不符合技术标准[
]。
七、有关人员和单位的处理建议
（一）建议追究刑事责任人员

吴*，驾驶机动车在高速公路行驶过程中，在雨天超速行驶，且在前方道路无异常情况下由第二行车道偏移至第三行车道，未采取修正方向、制动减速等措施避让前方停驶故障车辆，未确保安全驾驶，导致事故发生，承担本次道路交通事故的全部责任，涉嫌交通肇事罪。2025年11月5日，吴*已被公安机关取保候审。
（二）其他相关问题处理建议

1．建议将重庆祥茂物流有限公司未发现渝A99909后下部防护装置、车身其他机构不符合技术标准的安全隐患和公司未配备专职GPS监控员的问题，移交两江新区交通运输委核查处理。

2．建议将G50沪渝高速进城方向鱼嘴互通段右侧硬路肩宽度不符合技术标准的问题，移交市交通运输委核查处理。
八、防范措施及建议

（一）切实提高政治站位，积极主动作为。全市各部门要进一步提高政治站位，强化思想认识，牢固树立人民至上、生命至上理念，认真贯彻落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的工作要求，进一步压实各项工作责任，细化工作措施，强化道路交通安全隐患排查，依法查处各类交通违法行为，强化交通安全宣传，以“时时放心不下”的责任感，切实做好道路交通安全各项工作，履行好监管责任。

（二）强化安全隐患排查，做好安全管控。公安交管部门、交通运输部门、高速公路运营公司要进一步落实联合协调治理机制和措施，强化部门协同配合，齐抓共管做好高速公路交通安全管控，深刻剖析当前道路交通安全领域存在的风险隐患问题，认真查找事故防控的薄弱环节，加强对辖区道路交通安全形势的分析研判，定期对路面开展人、车、路等道路交通安全要素的风险隐患排查，针对性制定管控治理措施，对治理难度大的，聘请专家进行论证研究治理方案，及时消除各类交通安全隐患，有效预防和减少道路交通事故的发生。
（三）强化企业主体责任落实，严防安全事故。重庆祥茂物流有限公司等相关企业要进一步强化安全生产管理工作，对所属车辆定期开展全面的安全检查和隐患排查工作，及时发现并消除各类安全隐患，确保所属车辆的技术状况符合相关法律法规规定。严格执行各项安全生产制度，结合企业实际经营情况，科学开展车辆和人员的管理，加强安全教育培训，督促驾驶员严格按照规章制度开展经营活动，对存在超速、疲劳驾驶等违法违规的行为严格落实公司考核制度。规范设置专职GPS监控员，进一步加强对所属车辆GPS动态监控，提高对车辆的实时监测能力，切实履行企业主体责任。
[�] 交强险保险凭证号：P2403001500115110000003988（中华联合财产保险股份有限公司、保险期间自2024年11月12日至2025年11月11日止）。商业险保险凭证号：P2403003500115000000003478（中华联合财产保险股份有限公司、保险期间自2024年11月12日至2025年11月11日止、中华联合财产保险股份有限公司，车上司机责任险10000元，车上乘车人责任险10000元）。驾乘人员意外险凭证号：P2401006500115320000000940（中华联合财产保险股份有限公司、保险期间自2024年11月12日至2025年11月11日止、驾乘意外伤害身故600000元/座）。


[�] 超速行驶3条、机动车违反中心城区桥隧错峰通行规定的1条。


[�] 交强险保险凭证号：PDZA202550010000450311（中国人民财产保险股份有限公司、保险期间自2025年4月26日至2026年4月26日止），商业险保险凭证号：PDAA202550010000329222（中国人民财产保险股份有限公司、保险期间自2025年04月27日至2026年04月26日止、机动车第三者责任保险一百万元）。


[�] 《道路运输证》：业户名称：重庆祥茂物流有限公司；车牌号码：渝A99909：经营许可证号：500401000002；车辆类型：重型仓栅式货车；经营范围：道路普通货物运输；有效期至：2028年3月25日。


[�] 违反规定停放13条，违反限行规定行驶4条，低于规定时速20%以下2条，违反禁令标志指示的1条，超速行驶1条。


[�] 超速行驶3条、机动车违反中心城区桥隧错峰通行规定的1条。


[�] 《从业资格证》：姓名黎*；从业资格证号：512301197407272590；住址：重庆市九龙坡区龙泉村；从业资格类别：J—货运；有效期2025年11月21日；发证机关：重庆市道路运输管理局。


[�] 机动车违反规定停放的14条（均为高速公路以外的城市道路），载货汽车违反限行规定行驶5条，低于规定时速20%以下2条，违反禁令标志指示1条，超速行驶1条，不按规定车道行驶1条。


[�] 业户名称：重庆祥茂物流有限公司；证号：渝交运管许可渝字500401000002；地址：重庆两江新区金山街道经开园金渝大道111号华荣市场A316；经营范围：道路普通货物运输，货物专用运输（冷藏保鲜设备）；证件有效期：2022年6月20日至2026年6月20日。


[�] 《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十一条：道路旅客运输企业、道路危险货物运输企业和拥有50辆及以上重型载货汽车或牵引车的道路货物运输企业应当配备专职监控人员。专职监控人员配置原则上按照监控平台每接入100辆车设1人的标准配备，最低不少于2人。


[�] 《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）4.0.5：路肩宽度应符合下列规定：高速公路设计速度高于100km/h时，右侧硬路肩宽度一般值为2.50m。


《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）4.0.6：高速公路和作为干线的一级公路右侧硬路肩宽度小于2.50m时，应设置紧急停车带。
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