天津宝丰建材有限公司“8·8”

一般起重伤害事故调查报告

2019年8月8日，天津宝丰建材有限公司管桩生产车间，第四生产线发生一起起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失200万元（不含事故处罚）。

事故发生后，东丽区委、区政府高度重视，区委书记夏新作出批示，要求首先妥善处理善后，安抚好家属；其次要查明事故原因，举一反三，抓实整改；最后要顶格处罚，起到警示作用。区应急管理局领导高度重视，局主要负责人带领工作人员亲赴事故现场，及时对事故发生情况进行核实。根据区委、区政府领导批示指示要求，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，8月9日成立了天津宝丰建材有限公司“8· 8”一般起重伤害事故调查组（以下简称事故调查组），由区应急管理局牵头组织，公安东丽分局、区总工会等单位派员参加，全面负责事故调查工作。事故调查组组长由区应急管理局杨瑞军副局长担任。同时，邀请区监察委派员参加，并聘请有关专家参与事故调查工作。

事故调查组坚持科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效的原则，坚决落实区委、区政府领导的指示批示精神。通过现场勘验、模拟实验、调查取证、专家论证，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡、直接经济损失情况，查明了事故性质，认定了事故责任，总结了事故教训，提出了对责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建设。现将有关情况报告如下：
1、 事故基本情况

（一）事故发生单位概况

天津宝丰建材有限公司（以下简称宝丰公司）成立于2003年，统一社会信用代码为911201107522322268，经济类型为有限责任公司，公司地址位于天津市东丽区津塘公路352号，法定代表人韦坤林，注册资本410万美元，总投资2.5亿元，公司目前有4条管桩生产线，专业生产预应力高强度混凝土管桩（PHC、PTC管桩）。
（二）事故现场情况

1.起重设备情况
涉事起重设备为通用桥式起重机（以下简称天车），型号规格：QE7.5+7.5-17.5A6；跨度：17.5米；工作级别：A6；额定起重量：7.5+7.5吨；起升高度：10米；起升速度13.3米/分钟；运行速度大车92.3米/分钟、小车44米/分钟；操纵形式：室操；产品编号：06097；制造日期：2006年5月；生产厂家：绍兴麒龙起重机械有限公司；注册代码：41101201102007050003；检验日期：2019年3月13日。

2. 4#生产线情况
（1）4#生产线布局图
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（2）4#生产线主要设备：

4#生产线主要设备有起重设备5台，编笼机2台，离心机6台，搅拌机1台，布料机、布料平车4台，小平车1台；
（3）4#生产线分布：
1）、前区：前台（合模、铲料、布料）；后台（装配、拆模、清模）编笼区、装车区

2）、后区：离心、蒸养、出池；

3）、装车区；（移动平车、装卡）

4）、缺陷品修补区，接桩装配区

（4）主要生产工艺流程：
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3.现场勘验及模拟实验情况

现场勘验结果：管桩生产车间4号生产线最西端装车区停放一辆平车，平车南北向停放，平车上堆放4层管桩，从下至上依次为，一层7根，二层7根，三层5根，四层1根。距平车东侧2米的地面与之平行放置一根管桩。管桩南端及其附近地面有血迹。天车配有2只主钩，主钩吊有附钩，附钩由一只大钩（用于吊装管桩）和两只小钩（用于吊装钢筋笼）组成。                                                                      

模拟实验结果：将装车区移动平车上的管桩按照事故发生前的状态码放。利用附钩（大钩）钩住平车上桩垛最顶层的一根管桩的南端，将其吊起20厘米，然后再放下、脱钩并离开。在这一过程中，北侧主钩下方的两只附钩（小钩）始终处于桩垛第三层最外侧（东侧）一根管桩的北端边缘，并且该附钩与端板时有碰撞摩擦，偶有钩住其内沿的现象。
二、事故经过和救援情况

1.事故经过、救援情况

2019年8月8日18时左右，在宝丰公司管桩生产车间4#生产线装车区，天车司机将一根管桩吊装至平车上，然后脱钩离开。此时，补桩工刘芳（女，41岁，黑龙江省泰来县人）走过来，要求天车司机配合其修补刚刚吊装的那根管桩。刘芳站在了平车桩垛的第三层最外侧（东侧）一根管桩上，将附钩（大钩）挂在第四层唯一一根管桩的南端，指挥天车司机将其吊起20厘米。管桩吊起后，刘芳进行修补作业。18时10分，修补结束，刘芳示意天车司机放下管桩。天车司机操作天车将吊钩退出，准备离开。在天车移动过程中，司机发现第三层管桩北端被附钩（小钩）钩住，管桩随之移动。虽然发现，但为时已晚，刘芳连同管桩一起滚落地面。滚落的管桩落地后与地面摆放的一根管桩相撞，刘芳的腿被两根管桩挤住，左腿几乎与身体断开。现场人员立即组织救援并拨打120急救电话。首先将压在刘芳身上的管桩吊开，然后未等120急救车到达，即由公司派车将刘芳送往东丽医院抢救，因刘芳伤势过重，最终经抢救无效死亡。

2.人员伤亡情况 
刘芳，女，41岁，黑龙江省泰来县人，天津宝丰建材有限公司补桩工，死亡。
3.直接经济损失
事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）的规定统计，直接经济损失（不含事故罚款）约为200万元人民币。
三、事故发生原因和性质

（一）事故原因

1.直接原因

经调查分析，事故调查组认定：在吊装作业过程中，附钩（小钩）意外钩住端板，导致管桩滚落，站在桩垛上进行补桩作业的刘芳随桩滚落至地面，刘芳被管桩挤压，是事故发生的直接原因。

2.间接原因

（1）劳动组织不合理，吊装作业管理不规范。

装车及修补作业存在盲区，未进行规范管理。吊装与补桩交叉作业，且天车司机无证上岗，吊装作业现场无指挥人员，起吊物在斜挂的情况下进行补桩作业，严重违反“十不吊”安全要求。
（2）未设置安全操作规程，未认真实施事故防范措施。
各工位、设备未建立健全并设置安全操作规程。未对补桩作业进行有效的危险辨识，且未采取相应的安全防范措施；补桩及吊装作业未制安全工作方案，作业现场无监护，作业现场无安全警示标志及防护设施。
（3）安全生产教育培训不到位、走过场。

安全生产教育培训流于形式，日常安全教育走过场，从业人员安全意识淡薄。补桩工刘芳缺乏自我防护意识，爬上桩垛进行补桩作业，严重违反安全操作规程；天车司机管文武安全意识淡薄，思想麻痹大意，吊装过程中未认真观察下方吊钩装置，未严格遵守吊装作业“十不吊”安全要求。    

（4）安全检查不到位，隐患排查不认真。
安全生产工作认识不足，重视程度不够。面对违章行为消极应对，未能及时制止。安全生产监督检查不到位，作业现场长期存在安全隐患。 
（二）事故性质

    经事故调查组调查认定，天津宝丰建材有限公司“8·8”

起重伤害事故是一起一般生产安全责任事故。
四、对事故有关责任单位及责任人的处理建议

（一）对事故发生单位的处理建议

宝丰公司对从业人员的安全生产教育培训不到位，未保证从业人员掌握必要的安全生产知识，未使从业人员熟悉并遵守有关安全生产规章制度和安全操作规程；特种作业人员未能按照国家有关规定经专门的安全作业培训取得相应资格，便上岗作业。该公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第二十七条第一款之规定，对事故发生负有责任。建议天津市东丽区应急管理局，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款第一项之规定，对宝丰公司给予罚款人民币20万元的行政处罚。

（二）对事故发生单位主要负责人的处理建议

宝丰公司总经理蔡建生，作为公司主要负责人，未履行自身安全生产管理职责，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第一款第三项、第五项之规定，建议天津市东丽区应急管理局，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款第一项之规定，对蔡建生处2018年年收入百分之三十的行政处罚，计人民币6万元。

五、事故防范和整改措施

（一）要全面落实安全生产主体责任。
深刻吸取事故教训，对全员开展警示教育。进一步强化企业安全生产主体责任落实，明确各级安全生产责任制，切实将安全责任落实到每一名员工。深入开展安全风险辨识分级管控和隐患排查治理，强化日常安全管理，强化安全管理，强化安全生产责任制落实。
（二）举一反三，开展隐患排查。

结合本次事故暴露出的问题，在全公司范围内开展安全生产专项整治行动。全面排查安全管理隐患、现场事故隐患、三违行为，全面查找隐患，严格落实整改。
（三）要加强安全培训教育。
强化对从业人员安全生产教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。依法制定教育培训计划，建立培训档案。

（四）要强化特种作业安全管理。
加强特种作业的风险辨识与管控，分管负责人必须亲自组织对现场作业安全条件进行严格确认，切实落实各项防范措施，确保作业安全。

（五）要注重提升本质安全。
要对规章制度、操作规程、工作方案、安全措施等进行排查、细化。健全完善安全生产责任制、安全生产规章制度、应急救援预案、特种设备及作业人员管理制度等，加强落实情况的检查考核工作，确保责任制及规章制度有效执行，提高本质安全水平。

七、事故调查组成员
组  长：杨瑞军  东丽区应急局           副局长

成  员：王节恩  东丽区监察委           科长
            刘  柱  公安东丽分局           科长              

        李学辉  东丽区总工会           部长         

      阎贵利  东丽区应急管理局       副科长
            申  晨  东丽区应急管理局       科员

                 天津宝丰建材有限公司“8·8”
                一般起重伤害事故调查组
                             2019年9月18日
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