河北邺奇建筑工程有限公司“4·21”一般高处坠落事故调查报告

2021年4月21日9时40分左右，位于小淀镇的北辰区淮东路（核心区14号）B地块项目工地，河北邺奇建筑工程有限公司工人于xx在18号楼进行地采暖铺设施工过程中坠落，经抢救无效死亡，事故造1人死亡，直接经济损失150万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等国家有关法律法规，经区政府批准，成立了河北邺奇建筑工程有限公司“4·21”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），由区应急管理局局长任组长，区应急管理局、区住建委、公安北辰分局、区人力资源和社会保障局和区总工会等相关部门负责同志为成员，全面开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验和调查取证，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：
一、事故相关单位和工程项目的基本情况

1.专业分包单位：河北邺奇建筑工程有限公司，成立日期：2013年6月5日，注册地址：临漳县金凤大街北段西侧佳恒花园，法定代表人：张云霞。注册资本：10000万元，统一社会信用代码：911304230708039921；经营范围：房屋建筑工程施工、管道工程施工、地基基础工程施工、建筑装饰装修工程、防水防腐保温工程、钻井工程、降水工程、排水工程，负责事故项目地暖铺设工作。
2.总包单位：天津二建建筑工程有限公司，成立日期：1980年12月22日，注册地址：天津市河北区元纬路二马路82号，法定代表人：李斌，注册资本：60255.52万元，统一社会信用代码：91120000103070263H，经营范围：房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、机电安装工程施工总承包。

3.监理单位：天津市联合工程建设监理有限公司,成立日期：1992年1月28日，注册地址：天津市河东区大桥南道4号，法定代表人：崔力，注册资本：300万元，统一社会信用代码：91120102103229238F，经营范围：工程建设监理；技术培训咨询。
4.建设单位：天津碧军房地产开发有限公司，成立日期：2019年5月22日，注册地址：天津市北辰区小淀镇津围公路东，法定代表人：何晓镭。注册资金：3000万元，统一社会信用代码：91120113786350626W，经营范围包括房地产开发与经营；房屋租赁。
   二、事故发生经过和事故救援情况

2021年4月21日早6时许，河北邺奇建筑工程有限公司在现场工长林园组织于xx、于志平和赵杰华3人进行18号楼9至12层地暖铺设作业，入场施工时林园安排于xx在9层进行地暖铺设作业。上午9时40分许，天津二建建筑工程有限公司现场安全员陈保粮在现场巡查过程中发现有一人躺在外挂电梯西侧的地面上昏迷不醒，随即电话电话向项目副经理孟和平报告，经孟和平与河北邺奇建筑工程有限公司项目经理宋铁奎核实，昏迷者为河北邺奇建筑工程有限公司作业人员于xx。孟和平立即安排面包车将于xx送往北辰医院救治，经抢救无效死亡。事故发生后，天津二建建筑工程有限公司项目经理马震宝与河北邺奇建筑工程有限公司施工作业人员林园分别打电话报警和向有关部门报告。
接到事故报告后，区应急管理局、区住建委、公安小淀派出所和小淀镇政府有关部门领导及工作人员立即赶赴事故现场，组织开展事故调查和善后工作。
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该起事故共造成1人死亡，直接经济损失（医疗、丧葬、抚恤金等费用）150万元。

死者：于xx，男，蒙古族，48岁，内蒙古通辽人。
四、事故发生的原因和事故性质

（一）死者坠落情况分析

因事故现场无其他目击者且无直接监控视频，事故调查组经现场勘查、检验检测、调查询问和市应急管理局现场勘验指导，综合分析认定如下：

根据天津市公安局物证鉴定中心《法医病理检验报告》、《检验报告》和《理化检验报告》结论，死者皮肤未检见电流斑样改变，死者心血检出苯巴比妥成分（苯巴比妥：一种巴比妥类的镇静剂及安眠药），未检出乙醇、常见毒药、杀虫剂、毒鼠强成分，死者左手皮肤检出有外挂电梯电缆线皮，根据北辰分局物证鉴定所《法医学尸表检验意见书》检验意见，于xx符合高坠致创伤性休克死亡。结合死者位置和其他相关人员笔录内容“死者所佩戴的安全帽遗留在12层停层平台”认为，死者从12层停层平台处不慎坠落地面。

（二）现场防护措施和安全管理情况调查

经现场勘验，停层平台两侧边设置有防护栏杆、挡脚板、密目式安全立网等临边防护设施，符合《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)中关于4.1.4规定；其中，防护栏杆设有3根横杆、2根立杆和1根斜拉杆，横杆、立杆和斜拉杆采用脚手架钢管，使用脚手架扣件进行连接固定，横杆间距小于600毫米，立杆间距小于2米，斜拉杆为高于国家标准增设的额外防护杆，挡脚板高度大于180毫米，符合《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)4.3.1规定；密目式安全立网经国家劳动保护用品质量监督检验中心（北京）检验，符合《安全网》（GB5725-2009）规定；楼层防护门高于1.8米设置有防外开装置，符合《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)中关于4.1.5规定。综上，停层平台临边各项防护设施均符合《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)的各项规定。

经调查，入场前天津二建建筑工程有限公司对死者进行了安全生产教育培训并进行了考核，考核合格后入场施工；施工作业前进行了安全技术交底，施工过程中按照公司隐患排查制度对施工现场进行生产安全事故隐患排查，并按要求建立了隐患排查整改台账。天津二建建筑工程有限公司与河北邺奇建筑工程有限公司签订了专业分包合同和专门的安全生产管理协议，各自按照协议规定进行了安全管理。
（三）事故性质

综上，经2021年8月17日市应急管理局对调查情况及有关材料审查，认定河北邺奇建筑工程有限公司“4·21”一般高处坠落事故是一起生产安全非责任事故。



