附件一

天津市鹏程永旺钢管制造有限公司
“5·29”起重伤害事故调查报告

2020年5月29日17时50分左右，天津市鹏程永旺钢管制造有限公司制管生产车间发生一起起重伤害事故，造成1人死亡。
根据国家和我市有关法律法规规定，2020年5月30日，我区成立了天津市鹏程永旺钢管制造有限公司“5·29”起重伤害事故调查组。区应急管理局为调查组牵头单位，公安静海分局、区市场监管局、区工信局、区总工会、大邱庄镇政府为成员单位，同时邀请区监察委参加。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的直接原因和间接原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故单位及相关责任人的处理建议和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

天津市鹏程永旺钢管制造有限公司（以下简称：鹏程永旺公司）
该公司成立于2016年12月2日，注册资本500万元人民币，主要负责人孙书强。位于天津市静海区大邱庄镇太平村开发区园区中路2号，私营企业。经营范围：金属材料等批发零售；钢压延加工。
（二）起重设备情况
涉事起重机设备类别：桥式起重机，设备品种：电动单梁起重机，型号规格：LD5-13.5 A3，使用登记证号：起17津JHA231(13)，额定起重重量5吨。注册代码：41701202232013070019。2019年5月13日，该起重机经天津市特种设备监督检验技术研究院检验合格，下次定期检验日期为2021年5月。

二、事故发生经过和事故救援情况
2020年5月29日17时30分左右，鹏程永旺公司上料工张胜文在生产车间东北角二号制管机组进行上料生产。17时50分左右张胜文使用起重机（额定起重重量5吨）一次性吊装七卷钢带（含自制吊钩重5.4吨），最外侧一卷钢带未能完全挂到C型钩内（自制吊钩,下横梁有效长度92cm，每卷钢带宽度11.8 cm且钢带之间有间隙，最外侧一卷钢带滞空宽度约8.9 cm），在将钢带从运料车向上料存放区吊运的过程中，该卷钢带因碰到上料存放区已码放好的物料发生晃动从C型钩上掉落，钢带在掉落滚动过程中撞倒张胜文，同时钢带上的尖锐“料头”划伤其腹部导致出血。车间人员发现后拨打了120急救电话，急救车赶到后将张胜文送至静海区医院救治，后张胜文经抢救无效死亡。 
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

此次事故造成1人死亡。
死者: 张胜文，男，鹏程永旺公司上料工。
本次事故造成的直接经济损失约131.5212万元。
四、事故发生的原因和事故性质
（一）事故直接原因

上料工张胜文使用桥式起重机吊装钢带时，最外侧一卷钢带未能完全挂到C型钩内，在吊运放料过程中该卷钢带碰到原码放好的物料从C型钩上掉落撞倒张胜文，同时钢带上的尖锐“料头”划伤其腹部导致出血，后张胜文经抢救无效死亡。

（二）事故间接原因
1、鹏程永旺公司
一是违反《中华人民共和国特种设备安全法》第三十四条、三十九条的规定，未建立起重机使用岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，未制定起重机操作规程；未对特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，未对涉事起重机起重量限制器安全保护装置进行定期校验、检修，未发现起重量限制器控制系统电路板上的变压器脱落，导致事故发生前超负荷吊运时起重量限制器未起作用，未能自动切断起升动力源；二是违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、《起重机械安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第92号）第二十条的规定，未设置起重机安全管理机构或者配备专（兼）职安全管理人员从事起重机安全管理工作，未对上料工张胜文进行过起重机作业相关安全技术培训，保证其掌握桥式起重机操作技能和预防事故的知识；三是公司主要负责人孙书强未履行《中华人民共和国安全生产法》第十八条的相关规定，未建立健全包含上料工岗位在内的安全生产责任制、未建立上料岗位的安全管理制度和操作规程、未督促、检查本单位的安全生产工作并及时消除事故隐患等，安全生产管理职责落实不到位。

2、大邱庄镇人民政府

大邱庄镇政府作为属地监管主体，对鹏程永旺公司特种设备的安全检查不到位，未发现起重机存在的安全隐患并及时消除。

（三）事故性质

经现场调查和综合分析，认定此次事故是一起生产安全责任事故；鹏程永旺公司迟报事故。
五、事故责任的认定及对相关责任者的处理建议

（一）对事故单位和责任人员的处理建议
1、鹏程永旺公司存在违反《中华人民共和国特种设备安全法》第三十四条、三十九条的规定，未建立起重机使用岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，未制定起重机操作规程；未对特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，未对涉事起重机起重量限制器安全保护装置进行定期校验、检修，未发现起重量限制器控制系统电路板上的变压器脱落，导致事故发生前超负荷吊运时起重量限制器未起作用，未能自动切断起升动力源；违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、《起重机械安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第92号）第二十条的规定，未设置起重机安全管理机构或者配备专（兼）职安全管理人员从事起重机安全管理工作，未对上料工张胜文进行过起重机作业相关安全技术培训，保证其掌握桥式起重机操作技能和预防事故的知识等问题，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》等法律法规的有关规定，建议由区应急管理局对鹏程永旺公司处以35万元人民币罚款。

2、鹏程永旺公司主要负责人孙书强存在违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条的相关规定，未建立健全包含上料工岗位在内的安全生产责任制、未建立上料岗位的安全管理制度和操作规程、未督促、检查本单位的安全生产工作并及时消除事故隐患等问题，未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，建议由区应急管理局对鹏程永旺公司主要负责人孙书强处以上一年年收入30%的罚款；鹏程永旺公司主要负责人孙书强未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的要求时限上报事故，迟报事故，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》和《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》等有关规定，建议由区应急管理局对鹏程永旺公司主要负责人孙书强处以上一年年收入70%的罚款。合计处以上一年年收入100%的罚款，共计4.5212万元人民币。
（二）对相关责任人员的处理建议
大邱庄镇政府作为属地监管主体，安全生产职责落实不到位  产检查和宣传力度，督促企业依法依规上报安全生产事故。
六、事故防范和整改措施

（一）鹏程永旺公司及主要负责人孙书强要严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》等法律法规的要求，全面落实安全生产主体责任，加强对公司的安全管理：1、要按照规定建立健全安全生产责任制及考核制度，完善特种设备使用岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程；加强对特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，对特别是对起重机的起重量限制器等安全保护装置进行定期校验、检修，保证特种设备安全运行。2、要按规定设置起重机械安全管理机构或者配备专（兼）职安全管理人员从事起重机械安全管理工作，对起重机械作业人员进行安全技术培训，保证其掌握操作技能和预防事故的知识，增强安全意识。3、要认真落实《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的要求，依法依规上报生产安全事故。
（二）大邱庄镇政府在今后工作中要加大对辖区企业的安全生产检查力度，督促企业定期开展隐患排查治理工作并及时消除隐患，确保安全生产；强化安全生产宣传力度，督促企业依法依规上报生产安全事故。
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