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一、事故概况

2023年4月28日下午13时07分许，上海市青浦区课植园路158弄103号内厨房外，一名作业人员（孙某大，男，59岁，江苏人）电焊作业时引燃附近储油桶内燃料起火，过火面积约5平方米。着火过程中孙某大受灼烧致死，附近另一名作业人员（盛某清，男，54岁，江苏人）跌倒受伤。事故造成1人死亡1人重伤。
根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《上海市实施<生产安全事故报告和调查处理条例>的若干规定》和《上海市青浦区人民政府关于生产安全事故调查处理有关事项的决定》等有关法律法规和规范性文件规定，区应急管理局会同上海市公安局青浦分局、区总工会、区消防救援支队、朱家角镇人民政府成立青浦朱家角上海绿溢景观工程有限公司“4.28”其他爆炸一般事故调查组（以下简称事故调查组），邀请区检察院参与调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展调查工作。通过现场勘查、调查取证、综合分析等工作，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和改进工作的措施建议。

经调查认定，青浦朱家角上海绿溢景观工程有限公司“4.28”其他爆炸一般事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位和相关单位概况

1.上海绿溢景观工程有限公司（以下简称绿溢公司），涉事场所经营单位。统一社会信用代码：913101205708408964，成立于2011年3月30日，住所：上海市青浦区赵巷镇嘉松中路5399号3幢4楼G区407室，法定代表人：范春龙，注册资本：50万元人民币，类型：有限责任公司（自然人独资），经营范围：许可项目:各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可文件为准）一般项目：专业设计服务；图文设计制作；园林绿化工程施工；城市绿化管理；园艺产品种植；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的产品）；销售礼品花卉、机械设备、灯具、金属材料、肥料。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2.上海莫凡文化传播有限公司（以下简称莫凡公司），涉事场所管理单位。统一社会信用代码：91310230775218005P，成立于2005年05月17日，住所：上海市崇明区城桥镇东门路103号206室，法定代表人：施力舟，注册资本：人民币170万元，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围：一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业形象策划；市场营销策划；图文设计制作；项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；咨询策划服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；园林绿化工程施工；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
3.上海住富房地产发展有限公司（以下简称住富公司），涉事场所产权单位。统一社会信用代码：913101181321485411，成立于2000年8月11日，住所：青浦区朱家角站绿洲江南园810幢，法定代表人：施建东，注册资本：人民币1000万元整，类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资），经营范围：房地产开发经营及咨询服务，物业管理，销售建筑材料、金属材料（除专控）、机电设备、五金交电、百货商业。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）事故发生经过

2023年4月28日下午13时07分许，青浦区课植园路158弄绿洲江南园103号会所内，孙某大与盛某清二人在厨房处安装雨棚时，孙某大操作电焊设备电焊作业过程中，引燃附近储油桶造成轰燃，轰燃导致孙某大体表着火，同时冲击盛某清导致盛某清倒地。
（三）人员伤亡情况和直接经济损失

1.人员伤亡情况

事故导致1人死亡1人重伤。
死者信息：孙某大，男，59岁，江苏人，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX。绿溢公司施工人员。
伤者信息：盛某清，男，54岁，江苏人，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX。绿溢公司施工人员。经上海交通大学医学院附属瑞金医院诊断，盛某清伤势为：左足跟骨骨折，左足骰骨撕脱性骨折。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定，盛某清伤势为重伤。
2.直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，截止至目前，核定事故造成直接经济损失约为100万元。

三、事故应急处置和评估情况

（一）应急救援情况
事发后现场负责人立即拨打110报警，经指挥中心通报，119、120及时到场施救，火情及时扑灭，孙某大经120现场确认已死亡，盛某清立即送至上海交通大学医学院附属瑞金医院抢救。应急措施妥当，救援及时。
（二）救治善后情况

2023年5月4日，涉事单位与死者家属经沟通协商，签订调解协议，死者遗体于5月5日在青浦区殡仪馆火化。

盛某清住院治疗、观察后，于2023年5月3日出院，恢复情况良好。
（三）事故应急处置评估
本次事故发生后，事故单位在法定时限内上报，联动中心传达准确，相关部门到场及时。事故应急处置信息传达流畅，防控措施妥当，善后处置妥善，事故应急处置到位。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

施工人员实施电焊作业时，引燃储油桶造成轰燃，直接导致事故发生。

（二）勘察鉴定情况

1.技术鉴定情况

复旦大学上海医学院司法鉴定中心对孙某大进行尸表检验，出具《复旦大学上海医学院司法鉴定中心司法鉴定书》（复医[2023]病鉴字第297号），鉴定意见为：孙某大所检见损伤符合烧伤特点；死因符合烧死。

2.检测情况

2023年5月6日，调查组调取涉案燃料样品1.5升（〔沪青〕 应急勘〔2023〕01007号），并委托上海化工院检测有限公司对样品进行定性定量检测、闪点（闭杯）检测、沸点检测，经检测上海化工院检测有限公司于2023年5月24日出具相应报告，检测结果如下：

经定性定量检测，样品主要成分为甲醇，甲醇含量为60.5%。

经闭杯闪点检测，样品闪点值为22℃。

经沸点检测，样品沸点大于50℃。
根据检测结果，燃料样品为易燃品，属于甲类火灾危险源
。
（三）间接原因分析

1.无证实施焊接作业。绿溢公司安排无证作业人员实施焊接作业。
2.违规实施动火作业。实施动火作业前未进行动火审批，未排查周边危险源、清理周边可燃物。
3.安全管理缺失。绿溢公司未建立健全本单位安全生产规章制度和操作规程；未对本单位生产经营场所内的施工行为、动火作业进行安全管理；未对本单位生产经营场所进行危险源辨识，未落实风险分级管控和隐患排查治理双重防控机制。

五、有关责任单位存在的主要问题和处理建议

（一）有关责任人员和责任单位的主要问题

1.上海绿溢景观工程有限公司，安排无证人员实施焊接作业；未建立健全本单位安全生产规章制度和操作规程；未对本单位生产经营场所内的动火作业进行管理；未落实风险分级管控和隐患排查治理双重防控机制，未及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有管理责任。

2.范春龙，男，群众，上海绿溢景观工程有限公司总经理、法定代表人，未建立健全本单位安全生产规章制度和操作规程；未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有管理责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

建议区应急局依法给予上海绿溢景观工程有限公司行政处罚。

建议司法部门依法追究范春龙个人刑事责任。

六、事故整改和防范措施

（一）深刻吸取事故教训，健全安全管理体系

企业要深刻吸取事故教训，建立健全本单位安全生产规章制度和安全操作规程，确保本单位生产经营行为有章可依，有规可循。切实落实安全生产主体责任，抓实安全管理人员及作业人员安全生产教育培训、安全交底，确保作业人员具备岗位必须的安全意识和安全操作技能。

（二）巩固现场安全管理，压实安全生产主体责任

企业应当严格落实本单位安全生产主体责任，强化作业现场安全管理工作，做好生产经营活动计划和管理，落实现场安全管理措施，有力夯实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，加强现场检查巡查，通过技术、管理、教育措施，及时发现并消除生产安全事故隐患，谨防事故发生。
七、附件

（一）调查组人员名单

（二）司法鉴定意见书

（三）检测报告
� 《建筑设计防火规范 GB50016-2014》第3.1.1项，生产的火灾危险性应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素划分，可分为甲、乙、丙、丁、戊类。甲类：1.闪点小于28℃的液体。……







