附件二

监测结果统计表（二）

	　
	点位
	采样时间
	点位描述
	甲醛
	苯酚
	单位

	气
	1-1
	8-13 21:30
	厂区西北门口处
	0.22 
	1.19
	mg/m3
（毫克/立方米）

	
	1-2
	8-13 22:25
	
	0.20 
	1.22
	

	
	1-3
	8-14 1:20
	
	0.13 
	0.320 
	

	
	1-4
	8-14 9:25
	
	0.10
	0.102
	

	
	1-5
	8-14 10:15
	
	0.096
	0.098
	

	
	1-6
	8-14 18:50
	
	0.092
	0.021
	

	
	参考标准
	《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 
	0.20 
	0.080 
	

	
	2-1
	8-13 21:15
	厂区西北角距厂区约200米处（下风向）
	0.12 
	0.680 
	

	
	2-2
	8-13 23:10
	
	0.21 
	0.691 
	

	
	2-3
	8-14 1:20
	
	0.048 
	0.110 
	

	
	2-4
	8-14 9:35
	
	0.038
	0.033
	

	
	2-5
	8-14 10:25
	
	0.034
	0.024
	

	
	20-6
	8-14 18:54
	
	0.02（<DL）
	0.0073
	

	
	参考标准
	《工业企业设计卫生标准》TJ36-79 
	0.05 
	　
	

	
	
	《居住区大气中酚卫生标准》 GB18067-2000 
	　
	0.045 
	

	
	3-1
	8-13 22:15
	厂区西北角距厂区约1000米处（下风向）
	0.01
	0.0042
	

	
	3-2
	8-13 23:10
	
	0.008
	0.0036
	

	
	参考标准
	《工业企业设计卫生标准》TJ36-79 
	0.05 
	　
	

	
	
	《居住区大气中酚卫生标准》 GB18067-2000 
	　
	0.045 
	

	
	4-1
	8-14 18:52
	崧华路1003号厂门口（上风向）
	0.008(<DL)
	0.0043
	

	水
	1-1
	8-13 21:30
	西门口雨水窨井
	1.69
	0.0407
	mg/L
（毫克/升）

	
	参考标准
	《污水综合排放标准》DB31/199-2009 二级标准
	2.0 
	0.5
	

	
	2-1
	8-13 22:15
	西门西河道
	1.62
	0.0387
	

	
	2-2
	8-14 9:30
	
	0.757
	0.0372
	

	
	2-3
	8-14 19:20
	
	0.490
	0.0367
	

	
	参考标准
	《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅳ类
	　
	0.01
	

	
	
	《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅴ类
	　
	0.1
	


