两江玉峰山四川长虹技佳精工有限公司
重庆分公司“7·31”一般机械致害事故调查报告

2026年7月31日，位于两江新区玉峰山镇石锦大道169号的四川长虹技佳精工有限公司重庆分公司生产过程中，一工人操作冲床作业期间被崩飞的设备零部件击中，发生一起机械致害事故，造成1人死亡，直接经济损失135万元。
接到事故报告后，区应急管理局、区经济信息委、区公安分局、玉峰山镇等相关部门和单位人员立即赶赴现场了解情况。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《重庆市安全生产条例》有关规定，经区政府授权，成立了由区应急管理局牵头，区政府办公室、区经济信息委、区总工会、区公安分局、玉峰山镇等单位人员组成的两江玉峰山四川长虹技佳精工有限公司重庆分公司“7·31”一般机械致害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加调查工作。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经调查取证和综合分析，查明了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人的处理意见和防范措施建议。

经调查认定，两江玉峰山四川长虹技佳精工有限公司重庆分公司“7·31”一般机械致害事故是一起因作业人员违章作业，生产经营单位安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况
（一）事故发生单位及相关单位概况

场地出租单位：OPPO（重庆）智能科技有限公司（以下简称OPPO公司）

场地租赁单位：四川长虹技佳精工有限公司重庆分公司（以下简称长虹技佳公司），统一社会信用代码：915****63；住所：重庆市两江新区玉峰山镇；类型：有限责任公司分公司；负责人：杨**；成立日期：*年*月*日；经营范围：一般项目：机械设备及通用零部件设计、制造、加工、销售。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

劳务派遣单位：重庆胜业人力资源管理有限公司（以下简称胜业公司）

（二）相关人员情况

1.吴**，男，身份证号：511****77，系长虹技佳公司冲压二班的冲压工。
2.陈**，男，身份证号：512****16，系长虹技佳公司冲压二班的冲压工。

3.肖*，男，身份证号：500****38，系长虹技佳公司冲压二班的班组长。

4.吉*，男，身份证号：500****7X，系长虹技佳公司的安全员。

5.杨**，男，身份证号：130****11，系长虹技佳公司的负责人、总经理。
（三）合同签订及安全生产管理约定情况

1.长虹技佳公司与OPPO公司合同及安全约定。*年*月*日，OPPO公司将园区中C4、C5幢出租给长虹技佳公司，双方签订《OPPO（重庆）智能生态园场地租赁合同》。合同附件八《OPPO厂房租赁安全协议》第三条“安全管理”第3项约定：“甲方有权对租赁区域进行定期的安全检查，对于安全隐患有权指出整改要求，责任方未及时整改造成的后果和经济损失由责任方负责”。第五条“乙方安全责任”第1项约定：“乙方在租赁期间发生人员伤亡、火灾等事故时，乙方依法自行处理和解决，一切后果和损失由乙方负责”。

2.长虹技佳公司与胜业公司的劳务合同及安全约定。*年*月*日，长虹技佳公司与胜业公司签订《岗位外包合作协议》，胜业公司向长虹技佳公司派遣一线作业人员。双方就一线人员外包业务作出约定，明确外包人员日常安全生产管理由长虹技佳公司负责。

（四）事故发生单位安全管理情况
长虹技佳公司现有*人，其中自有人员*人，劳务派遣人员*人。公司制定有EHS体系制度，设立了**科、**处、**科、**科，由**科负责日常安全生产管理工作，配备了*名专职安全管理人员。公司制定了2026年**管理目标责任书，建立了**等制度。班组长每日组织召开班会，提醒按章操作及安全注意事项；主要负责人不定期组织安全管理人员开展综合安全检查，督促问题整改。

（五）作业人员教育培训情况

吴**于2026年7月24日到长虹技佳公司工作，长虹技佳公司对其开展了三级安全教育，吴**考核合格后任生产车间冲压二班冲压工，于7月29日正式开始冲压作业。作业前，班组长郁**现场教学吴**进行冲床加工洗衣机加强件（编号6006、6007）作业，当日吴**培训合格。7月31日，冲压班组长郁**、肖*在冲压车间现场组织冲压二班人员召开班会，部署当日冲压加工洗衣机加强件（编号6012、6013），强调注意事项、提出安全要求。开工前，班组长肖*现场教学吴**操作冲床加工洗衣机加强件（编号6012、6013），教其如何摆放零部件，吴**同样培训合格，能独立完成操作冲床加工零部件。

（六）事故发生经过
2026年7月31日7时45分许，长虹技佳公司冲压二班班组长郁**、肖*在冲压车间现场组织班组人员召开班会，部署当日洗衣机加强件（编号6012、6013）冲压加工作业，并分配岗位。班会后，根据分工，陈**操作冲床（该冲床模具与吴**操作的冲床模具不同型号）进行洗衣机加强件第二序冲孔剪切作业，将冲压完成的洗衣机加强件摆放在其左侧台面上，供吴**进行第三序冲孔剪切。
分工完毕，肖*带领吴**到达第三序冲床处，对该设备进行点检。7时57分许，肖*现场教学吴**冲压加工洗衣机加强件。教学后，由吴**独立操作冲床作业，肖*站在吴**身后观察，并提醒吴**将零部件摆放到模具定位柱内，方向要正确。8时1分许，吴**独立操作加工完毕10余个零部件后，肖*离开前往其它产线查看。至8时9分许，吴**独自操作完成多件零部件冲压加工，无异常。8时10分许，吴**将一洗衣机加强件放入冲床模具（洗衣机加强件未完全摆放到模具定位柱内，加强件一侧放在模具定位柱上），随后启动设备，冲床冲压时模具定位柱受阻压碎裂崩飞，崩飞的金属碎片击中吴**右眼、左胸以及陈**左臂。吴**捂着右眼走向陈**求救，随后倒地昏迷。

（七）事故现场情况

2026年7月31日，事故调查组调查人员对事故现场进行了详细的踏勘，向现场有关人员了解了相关情况。

事故现场位于长虹技佳公司冲压车间**冲床处。事故冲床型号：**，制造号码：**，行程长**，最大模高**。冲床模具型腔内摆放一块长800mm、宽84mm的洗衣机加强件，靠近工人操作一侧模具型腔内两端各有一个定位柱，中间2个定位柱已损坏缺失，定位柱缺失处遗留有金属碎屑，模具型腔内另一侧4个定位柱完好。现场摆放有2块破损的洗衣机加强件。据现场人员介绍，作业人员在操作冲床进行洗衣机加强件冲压加工时，加强件一侧摆放在了定位柱上，致冲床冲压时定位柱受阻压断裂，崩飞的金属碎片击打中作业人员眼部和胸部，经送医抢救无效死亡。
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模具上模定位柱避位孔（方框所示）
    
    
    
模具下模定位柱已断裂缺失（方框所示）
    
    

洗衣机加强件对比（损坏件上，正常件下）

（八）设备性能情况

1.事发前设备生产作业情况。7月30日晚，冲压一班班组长陈**和班组长赖**更换了冲压生产线第三工序涉事设备**冲床的模具，计划加工洗衣机加强件（编号6012、6013），当晚冲压工林登松操作该冲床进行了洗衣机加强件（编号6012、6013）冲压加工作业，生产产品**件，均无问题。

2.事发后设备性能检测情况。8月3日，事故调查组会同长虹技佳公司对涉事设备进行了鉴定。涉事**冲床整机结构、传动、精度性能均符合国家强制标准及出厂技术要求，设备安全光幕、双手操作按钮、急停开关、离合制动联锁全套安全装置配置完整、功能有效，设备安全防护条件满足规范要求，本体质量、功能、安全装置均完好无损。

（九）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况

本次事故造成1人死亡。死者：吴**，男，**岁，四川达州人；身份证号：511****77；生前家庭住址：四川省达州市**区**镇**村*组；系长虹技佳公司冲压二班的冲压工。

2.直接经济损失

本次事故直接经济损失135万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，陈**大声呼救，肖*赶到现场后向生产科长敬**报告了事故，敬**向公司总经理杨**进行了报告，杨**向属地镇街报告了事故情况。同时，长虹技佳公司人事部门第一时间联系了吴**劳务派遣单位胜业公司沟通情况，胜业公司报告了公安机关。区应急管理局、区经济信息委、区公安分局、玉峰山镇得到事故报告后，立即启动应急响应，派人赶到事故现场进行处置。

（二）事故现场应急处置情况

陈**看见吴**受伤后立即大声呼救，班组长肖*、郁**及工友闻讯到场，看见吴**已昏迷倒地，工友刘**将吴**扶起依靠在身上，并见吴**右眼和胸部流血。肖*立即拨打了120急救电话，医护人员到场后用救护车将吴**送往重庆医科大学附属第三医院救治，敬**随车前往协助，杨**接到事故信息后也立即赶往医院配合救治工作。当日10时18分许，吴**经抢救无效死亡，随即长虹技佳公司封锁了事故现场，联系死者家属处置善后。
（三）事故应急处置评估

接到事故信息后，区应急管理局、区经济信息委、区公安分局、玉峰山镇等单位第一时间赶赴现场进行处置，应急响应及时，组织指挥有效，现场处置得当，善后处理稳妥，未造成负面舆情，无不稳定情况。

三、事故原因分析
（一）直接原因
作业人员操作冲床进行零部件冲压加工作业时，未按照操作规范将加工的零部件放置在正确固定位置，错误摆放在了模具定位柱上，致冲床冲压时模具定位柱受阻压断裂，崩飞的金属碎片击打中作业人员眼部和胸部，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

长虹技佳公司未严格落实安全生产主体责任，主要表现为：安全管理不到位。7月31日，班组长肖*教学吴**操作冲床完成零部件加工后离开，由吴**独立操作设备作业。期间，长虹技佳公司未对吴**操作冲床作业情况进行监督检查，未有效督促吴**严格执行本单位《产品生产作业指导卡》
的操作要求，未及时制止吴**将加工零部件错误摆放在模具定位柱上的违章行为。
四、属地镇街履职情况

玉峰山镇严格落实属地安全监管责任。每年编制安全生产工作要点和年度执法工作计划，党工委会定期研究安全生产工作，研判风险。今年以来，制定下发了《2026年安全生产年度监督检查计划》，明确了年度安全生产重点监督检查内容，分配了镇政府各部门年度企业安全检查名单及频次。截止事发前，累计对企业（含工贸企业）实施安全检查*家次，发现问题隐患*个，已完成整改*个。大力开展安全宣传教育培训。今年以来，组织辖区企业开展安全教育培训、重大事故隐患判定标准宣讲、企业主要负责人和安全生产管理人员职责宣讲等*次，面向群众集中开展安全生产知识宣传*次，鼓励群众积极举报安全生产违法行为。在日常入企安全检查过程中，宣传企业主体责任落实要求、加强员工安全教育培训、加强安全风险研判等。严格核查安全生产投诉举报。今年以来，接到群众安全生产违法投诉举报*起，均完成核查处理，移送相关部门处置*起。本次事故调查中，未发现属地镇街履职不到位的情况。
五、建议不予处罚的单位和人员

1.OPPO（重庆）智能科技有限公司及相关人员。经调查，OPPO公司制定了租赁安全管理制度，并与承租方签订了场地租赁合同，明确自身与承租方在各阶段的安全管理责任。OPPO公司与长虹技佳公司签订了场地租赁合同，约定了各自的安全生产管理职责。OPPO公司每日对承租方开展安全巡查，每月对承租方开展专项安全检查，其中，对长虹技佳公司日常巡查发现问题隐患*个，专项安全检查*次、发现问题隐患*个，均督促其完成了整改。每季度组织承租方召开安全会议，分析事故案例，通报隐患排查情况和下一季度安全生产工作重点。每半年组织承租方开展灭火训练，提高处突能力；上半年，对长虹技佳公司开展灭火训练*次，开展消防安全专项检查*次，发现问题隐患*个，均按时整改。在本次事故中，未发现OPPO（重庆）智能科技有限公司安全管理不到位的情况，对此次事故不负有责任，建议不予处理。

2.重庆胜业人力资源管理有限公司及相关人员。经调查，其与长虹技佳公司签订了《岗位外包合作协议》，双方就一线人员外包业务作出约定，明确外包人员日常安全管理由长虹技佳公司负责。在本次事故中，未发现重庆胜业人力资源管理有限公司安全管理不到位的情况，对此次事故不负有责任，建议不予处理。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任的人员

吴**，违章作业，未按单位操作规范将加工零部件放置在正确固定位置，致冲床冲压时定位柱受阻压断裂，崩飞的金属碎片击打中其眼部和胸部，导致事故发生，对本次事故负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议给予行政处罚的单位

四川长虹技佳精工有限公司重庆分公司，未严格落实安全生产主体责任，安全管理不到位，未有效督促从业人员严格执行本单位的《产品生产作业指导卡》，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款
的规定，对本次事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项
、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项
，参照《重庆市应急管理系统行政处罚裁量权基准》的规定，建议由区应急管理局对其作出罚款的行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的人员

杨**，四川长虹技佳精工有限公司重庆分公司的总经理，主持公司全面工作，安全生产工作主要负责人，组织实施本单位的安全生产规章制度和操作规程不力，对本单位的安全生产工作督促、检查不力，未及时消除生产安全事故隐患，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二、五项
的规定，对本次事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项
、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项
的规定，参照《重庆市应急管理系统行政处罚裁量权基准》的规定，建议由区应急管理局对其处以罚款的行政处罚。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，避免和预防类似事故再次发生，应从以下方面采取防范措施：

（一）四川长虹技佳精工有限公司重庆分公司要进一步建立健全生产安全管理体系，明确各部门、各岗位安全生产责任，将安全生产责任层层分解、压实到人。要针对管理部门及生产员工，开展安全管理制度、设备操作规程、机械安全知识专项培训，重点强化危险场景应急处置等实操内容，提升员工安全操作技能和风险防范意识。要加强设备安全管理与风险防控，组织安全管理人员和设备技术工程师，全面分析各类机械设备安全风险；在设备高风险部位设置明显、规范的安全警示标志，在高速运行的高危区域安装防护网或防护栏，防止人员无意进入。要加强设备日常管控，严格执行定期点检、巡查制度，详细记录设备运行状态；进一步明确设备故障检修责任，建立设备故障整改台账，确保问题及时闭环。

（二）玉峰山镇要严格履行属地安全监管职责，全面压实辖区规下工业企业安全管控责任。组织开展辖区规下工业企业机械作业安全专项排查，建立企业安全管理台账，聚焦机械设备防护缺失、违章作业、制度不健全等突出问题，实行隐患清单化、闭环式管理。加密日常巡查频次，依托网格化监管力量补齐规下企业监管短板，对违法违规行为及时督促整改。广泛开展安全警示教育和上门指导服务，督促企业完善基础安全管理，提升一线人员安全意识，切实消除基层监管盲区。
（三）区经济信息委要切实履行行业安全管理责任，统筹加强规下工业企业安全生产行业指导，推动产业发展与安全生产深度融合。组织开展工业行业机械安全专项治理，指导企业升级改造安全性能不足的生产设备，推广先进安全防护技术与管理经验。督促企业落实安全生产主体责任，引导企业加大安全投入、健全管理制度、强化人员培训。联合属地开展督导检查，从行业源头规范企业生产经营行为，系统性提升规下工业企业安全管理水平，防范化解行业领域安全风险。
受模具定位柱挤压破裂处








�四川长虹技佳精工有限公司重庆分公司《产品生产作业指导卡》：零件依靠8个外形进行定位，零件需放置到位，不允许出现摆放不到位的情况，若零件原材料打烂需要确认模具是否损伤，磨具内是否存在异物、镶块等杂物，确认模具无误无异常后再合模生产。


�《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。


�《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。


�《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。


�《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二、五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。


�《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。


�《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40％的罚款。








