附件一

监测结果统计表（一）

	　
	点位
	采样时间
	点位描述
	甲醛
	苯酚
	单位

	气
	1-1
	9:30
	厂区西门
	0.22 
	1.19
	mg/m3
（毫克/立方米）

	
	1-2
	10:25
	
	0.20 
	1.22
	

	
	1-3
	8-14 1:20
	
	0.13 
	0.320 
	

	
	参考标准
	《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 
	0.20 
	0.080 
	

	
	2-1
	10:15
	厂区西侧十字路口附近(下风向距厂西门约200米）
	0.12 
	0.680 
	

	
	2-2
	11:10
	
	0.21 
	0.691 
	

	
	2-3
	8-14 1:20
	
	0.048 
	0.110 
	

	
	参考标准
	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002 
	0.05 
	　
	

	
	
	《居住区大气中酚卫生标准》 GB18067-2000 
	　
	0.045 
	

	
	3-1
	10:15
	下风向距厂西门约1000米
	0.01
	0.0042
	

	
	3-2
	11:10
	
	0.008
	0.0036
	

	
	参考标准
	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002 
	0.05 
	　
	

	
	
	《居住区大气中酚卫生标准》 GB18067-2000 
	　
	0.045 
	

	水
	点位
	采样时间
	　
	甲醛
	挥发酚
	单位

	
	1-1
	9:30
	西门口
	1.69
	0.0407
	mg/L
（毫克/升）

	
	参考标准
	《污水综合排放标准》DB31/199-2009 二级标准
	2.0 
	0.5
	

	
	2-1
	10:15
	西门西河道
	1.62
	0.0387
	

	
	参考标准
	《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅳ类
	　
	0.01
	

	
	
	《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅴ类
	　
	0.1
	


