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履行职责 情况
	

1.1 主 要 负 责人履行对
本单位安全
生产工作职 责
	《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对 本单位安全生产工作负有下列职责：
（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化 建设；
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机 制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（七）及时、如实报告生产安全事故。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十四条 生产经营单位的主 要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处 二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元 以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。
生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全 事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任。
生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职 处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生 产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任 的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。
	



重点检查 事项

	
	
	





1.2 其 他 负 责人和安全
生产管理人
员履行对本
单位安全生
产工作职责
	《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理 机构以及安全生产管理人员履行下列职责：
（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全 事故应急救援预案；
（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育 和培训情况；
（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管 理措施；
（四）组织或者参与本单位应急救援演练；
（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改 进安全生产管理的建议；
（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
（七）督促落实本单位安全生产整改措施。
生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人 履行安全生产管理职责。
《中华人民共和国安全生产法》第二十六条第一款 生产经营单位的安全生 产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。
生产经营单位作出涉及安全生产的经营决策，应当听取安全生产管理机构 以及安全生产管理人员的意见。
	





《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其 他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责
的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产 安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年 收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法 有关规定追究刑事责任。
	







重点检查 事项

	2
	安全投入
保障情况
	2.1 资 金 投 入保障
	《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款 生产经营单位应当具备 的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人
	《中华人民共和国安全生产法》第九十三条 生产经营单位的决 策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全
	重点检查 事项
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	或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导 致的后果承担责任。
	生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的， 责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位 停产停业整顿。
有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的 主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万 元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	

	
	
	






2.2 安 全 费 用提取和使 用
	





《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第二款 有关生产经营单位应当 按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费 用在成本中据实列支。安全生产费用提取、使用和监督管理的具体办法由国务 院财政部门会同国务院应急管理部门征求国务院有关部门意见后制定。（有关 生产经营单位的范围及提取比例等，依照《企业安全生产费用提取和使用管理 办法》（财资〔2022〕136 号）等规定执行）
	《中华人民共和国安全生产法》第九十三条 生产经营单位的决 策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全 生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的， 责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位 停产停业整顿。
有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的 主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万 元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十三条 生产经营单位 的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人（包括实际控制人，下 同）未依法保证下列安全生产所必需的资金投入之一，致使生产经营 单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金，可以 对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对生产经营单位的主 要负责人、个人经营的投资人处 5000 元以上 1 万元以下罚款；逾期 未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿：
（一）提取或者使用安全生产费用；
生产经营单位主要负责人、个人经营的投资人有前款违法行为， 导致发生生产安全事故的，依照《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》 的规定给予处罚。
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2.3 劳 动 防 护用品配备 经费
	


《中华人民共和国安全生产法》第四十七条 生产经营单位应当安排用于配 备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十三条 生产经营单位的决 策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全 生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的， 责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位 停产停业整顿。
有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的 主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万 元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十三条 生产经营单位 的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人（包括实际控制人，下
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	同）未依法保证下列安全生产所必需的资金投入之一，致使生产经营 单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金，可以 对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对生产经营单位的主 要负责人、个人经营的投资人处 5000 元以上 1 万元以下罚款；逾期 未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿：
（二）用于配备劳动防护用品的经费；
生产经营单位主要负责人、个人经营的投资人有前款违法行为， 导致发生生产安全事故的，依照《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》 的规定给予处罚。
	

	
	
	






2.4 安 全 生 产教育和培 训经费
	







《中华人民共和国安全生产法》第四十七条 生产经营单位应当安排用于配 备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十三条 生产经营单位的决 策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全 生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的， 责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位 停产停业整顿。
有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的 主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万 元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十三条 产经营单位的  决策机构、主要负责人、个人经营的投资人（包括实际控制人，下同） 未依法保证下列安全生产所必需的资金投入之一，致使生产经营单位  不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金，可以对生  产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对生产经营单位的主要负  责人、个人经营的投资人处 5000 元以上 1 万元以下罚款；逾期未改  正的，责令生产经营单位停产停业整顿：
（三）用于安全生产教育和培训的经费。
生产经营单位主要负责人、个人经营的投资人有前款违法行为， 导致发生生产安全事故的，依照《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》 的规定给予处罚。
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安全生产
管理机构
设置和人 员配备
	高危行 业生
产经营单位 设置机构、配 备专职人员
和注册安全 工程师；其他 生产经营单 位设置机构、
	《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 矿山、金属冶炼、建筑施工、 运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理 机构或者配备专职安全生产管理人员。
前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安 全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的， 应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。
第二十七条第三款 危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼 单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘
	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第一项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未 改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元 以下的罚款：
（一）未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理 人员、注册安全工程师的；
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	配备专兼职 人员
	用注册安全工程师从事安全生产管理工作。注册安全工程师按专业分类管理， 具体办法由国务院人力资源和社会保障部门、国务院应急管理部门会同国务院 有关部门制定。
《注册安全工程师管理规定》第六条 从业人员 300 人以上的煤矿、非煤矿 矿山、建筑施工单位和危险物品生产、经营单位，应当按照不少于安全生产管 理人员 15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在 7 人以下的，至 少配备 1 名。
前款规定以外的其他生产经营单位，应当配备注册安全工程师或者委托安 全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产服务。
《注册安全工程师分类管理办法》（国家安全监管总局、人力资源社会保 障部于 2017 年 11 月 2 日印发，2018 年 1 月 1 日起施行）第十二条 危险物品  的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有相应专业类别的中级及以上 注册安全工程师从事安全生产管理工作。
危险物品的生产、储存单位以及矿山单位安全生产管理人员中的中级及以 上注册安全工程师比例应自本办法施行之日起 2 年内，金属冶炼单位安全生产 管理人员中的中级及以上注册安全工程师比例应自本办法施行之日起 5 年内达 到 15%左右并逐步提高。
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从业人员
安全生产
教育和培 训情况
	4.1 主 要 负 责人和安全
管理人 员安
全 生产知识
和管理能力 及考核
	《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款、第二款 生产经营单 位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动 相应的安全生产知识和管理能力。
危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、 运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督 管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第二项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未 改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元 以下的罚款：
（二）危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属 冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照 规定经考核合格的；
	

重点检查 事项

	
	
	


4.2 从 业 人 员安全生产 教育培训
	《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员 进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关 的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能， 了解事故 应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和 培训合格的从业人员，不得上岗作业。
生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业 人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育 和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。
生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生 进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生
	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项、第四项 生 产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款； 逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的 罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五 万元以下的罚款：
（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安 全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项 的；
（四）未如实记录安全生产教育和培训情况的；
	


一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。
生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育 和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。
	
	

	
	
	

4.3 从 业 人
员“四新”培 训
	

《中华人民共和国安全生产法》第二十九条 生产经营单位采用新工艺、新 技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的 安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未 改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元 以下的罚款：
（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安 全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项 的；
	

一般检查 事项

	
	
	4.4 培 训 时 间
	《安全生产培训管理办法》第十一条 生产经营单位从业人员的培训内容和 培训时间，应当符合《生产经营单位安全培训规定》和有关标准的规定。
	《安全生产培训管理办法》第三十六条第一项 生产经营单位有 下列情形之一的，责令改正，处 3 万元以下的罚款：
（一）从业人员安全培训的时间少于《生产经营单位安全培训规 定》或者有关标准规定的；
	一般检查 事项

	
	
	

4.5 告 知 从 业人 员安全 生产事项
	
《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当教育 和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从 业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急 措施。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未 改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元 以下的罚款：
（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安 全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项 的；
	

重点检查 事项

	
	
	4.6 新 招 矿
山井下、危险 物品作业人
员实习上岗
	《安全生产培训管理办法》第十三条第二款 矿山新招的井下作业人员和危 险物品生产经营单位新招的危险工艺操作岗位人员，除按照规定进行安全培训 外，还应当在有经验的职工带领下实习满 2 个月后，方可独立上岗作业。
	《安全生产培训管理办法》第三十六条第二项 生产经营单位有 下列情形之一的，责令改正，处 3 万元以下的罚款：
（二）矿山新招的井下作业人员和危险物品生产经营单位新招的 危险工艺操作岗位人员，未经实习期满独立上岗作业的。
	一般检查 事项
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特种作业
人员持证
上岗情况
	
5.1 特 种 作 业人 员培 训 取证
	
《中华人民共和国安全生产法》第三十条 生产经营单位的特种作业人员必 须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。
特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未 改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元 以下的罚款：
（七）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相 应资格，上岗作业的。
	

重点检查 事项

	
	
	5.2 特 种 作
	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十六条第二款 特种作
	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第四十一条 特种
	一般检查
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	业人 员证 书 真实性
	业人员不得伪造、涂改、转借、转让、冒用特种作业操作证或者使用伪造的特 种作业操作证。
	作业人员伪造、涂改特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证 的，给予警告，并处 1000 元以上 5000 元以下的罚款。
特种作业人员转借、转让、冒用特种作业操作证的，给予警告， 并处 2000 元以上 10000 元以下的罚款。
	事项
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建设项 目
安全评价
及建设项
目安全设
施“ 三同
时”情况
	





6.1 高 危 建 设项目安全 评价
	《中华人民共和国安全生产法》第三十二条 矿山、金属冶炼建设项目和用 于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评 价。
《建设项目安全设施“ 三同时”监督管理办法》第七条 下列建设项目在 进行可行性研究时，生产经营单位应当按照国家规定，进行安全预评价：
（一）非煤矿矿山建设项目；
（二）生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品，下同） 的建设项目；
（三）生产、储存烟花爆竹的建设项目；
（四）金属冶炼建设项目；
（五）使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工建设项目 （属于危险化学品生产的除外，下同）；
（六）法律、行政法规和国务院规定的其他建设项目。
《建设项目安全设施“ 三同时”监督管理办法》第二十二条第一款 本办 法第七条规定的建设项目安全设施竣工或者试运行完成后，生产经营单位应当 委托具有相应资质的安全评价机构对安全设施进行验收评价，并编制建设项目 安全验收评价报告。
	


《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第一项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正， 并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其 他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处 五十万元以上一百万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他 直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑 法有关规定追究刑事责任：
（一）未按照规定对矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储 存、装卸危险物品的建设项目进行安全评价的；
	






一般检查 事项

	
	
	

6.2 高 危 建 设项目安全
设施设计审 查
	


《中华人民共和国安全生产法》第三十三条第二款 矿山、金属冶炼建设项 目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的安全设施设计应当按照国家 有关规定报经有关部门审查，审查部门及其负责审查的人员对审查结果负责。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第二项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正， 并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其 他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处 五十万元以上一百万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他 直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑 法有关规定追究刑事责任：
（二）矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险 物品的建设项目没有安全设施设计或者安全设施设计未按照规定报 经有关部门审查同意的；
	


一般检查 事项

	
	
	6.3 高 危 建 设项目安全
设施设计重 新审查
	《建设项目安全设施“ 三同时”监督管理办法》第十五条 已经批准的建 设项目及其安全设施设计有下列情形之一的，生产经营单位应当报原批准部门 审查同意；未经审查同意的，不得开工建设：
（一）建设项目的规模、生产工艺、原料、设备发生重大变更的；
	《建设项目安全设施“ 三同时”监督管理办法》第二十九条 已 经批准的建设项目安全设施设计发生重大变更，生产经营单位未报原 批准部门审查同意擅自开工建设的，责令限期改正，可以并处 1 万元 以上 3 万元以下的罚款。
	一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	（二）改变安全设施设计且可能降低安全性能的；
（三）在施工期间重新设计的。
	
	

	
	
	
6.4 高 危 建 设项目安全
设施按 照批
准的设计施 工
	

《中华人民共和国安全生产法》第三十四条第一款 矿山、金属冶炼建设项 目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位必须按照批准的安 全设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第三项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正， 并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其 他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处 五十万元以上一百万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他 直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑 法有关规定追究刑事责任：
（三）矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险 物品的建设项目的施工单位未按照批准的安全设施设计施工的；
	


一般检查 事项

	
	
	

6.5 高 危 建 设项目安全
设施竣工验 收
	

《中华人民共和国安全生产法》第三十四条第二款 矿山、金属冶炼建设项 目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应 当由建设单位负责组织对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使 用。负有安全生产监督管理职责的部门应当加强对建设单位验收活动和验收结 果的监督核查。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第四项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正， 并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其 他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处 五十万元以上一百万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他 直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑 法有关规定追究刑事责任：
（四）矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险 物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施未经验收合格 的。
	


一般检查 事项

	
	
	

6.6 其 他 建 设项目安全
设施 “ 三同 时”
	《建设项目安全设施“ 三同时”监督管理办法》第七条 下列建设项目在 进行可行性研究时，生产经营单位应当按照国家规定，进行安全预评价：
（一）非煤矿矿山建设项目；
（二）生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品，下同） 的建设项目；
（三）生产、储存烟花爆竹的建设项目；
（四）金属冶炼建设项目；
（五）使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工建设项目 （属于危险化学品生产的除外，下同）；
（六）法律、行政法规和国务院规定的其他建设项目。
	《建设项目安全设施“ 三同时”监督管理办法》第三十条 本办 法第七条第（一）项、第（二）项、第（三）项和第（四）项规定以 外的建设项目有下列情形之一的，对有关生产经营单位责令限期改 正，可以并处 5000 元以上 3 万元以下的罚款：
（一）没有安全设施设计的；
（二）安全设施设计未组织审查，并形成书面审查报告的；
（三）施工单位未按照安全设施设计施工的；
（四）投入生产或者使用前，安全设施未经竣工验收合格，并形 成书面报告的。
	


一般检查 事项

	
7
	
安全警示
标志情况
	在有较大危
险 因 素的场
所和有关设
施、设备上设 置安全警示
	
《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 生产经营单位应当在有较大危 险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责
	
一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	标志
	
	任：
（一）未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上 设置明显的安全警示标志的；
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安全设备
情况
	

8.1 安 全 设 备安装 、使 用、报废
	

《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 安全设备的设计、制造、 安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标 准或者行业标准的；
	

一般检查 事项

	
	
	
8.2 安 全 设 备维护 、保 养、检测
	
《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款 生产经营单位必须对安 全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检 测应当作好记录，并由有关人员签字。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；
	

一般检查 事项

	
	
	8.3 关闭、破 坏直接关系
生产安全的 监控、报警、
防护、救生设
备、设施，或 者篡改 、 隐 瞒、销毁其相
关数据、信息
	

《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第三款 生产经营单位不得关  闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、 隐瞒、销毁其相关数据、信息。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第四项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（四）关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生 设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的；
	


一般检查 事项

	
	
	8.4 餐 饮 等 行 业的 生产
经营单位安
装使用可 燃
气体报警装 置
	

《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第四款 餐饮等行业的生产经营 单位使用燃气的，应当安装可燃气体报警装置，并保障其正常使用。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第八项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（八）餐饮等行业的生产经营单位使用燃气未安装可燃气体报警 装置的。
	

一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	

9
	
重大危险
源安全管 理情况
	重大危险源 登记建档，定 期检测 、评 估、监控，制 定应急预案
	《中华人民共和国安全生产法》第四十条 生产经营单位对重大危险源应当 登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相 关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。
生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措 施、应急措施报有关地方人民政府应急管理部门和有关部门备案。有关地方人 民政府应急管理部门和有关部门应当通过相关信息系统实现信息共享。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第二项 生产经营 单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期 未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元 以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：
（二）对重大危险源未登记建档，未进行定期检测、评估、监控， 未制定应急预案，或者未告知应急措施的；
	

重点检查 事项

	












10
	











风险分级
管控和隐
患排查治 理情况
	

10.1 风险分 级管控制度
	

《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 生产经营单位应当建立 安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第四项 生产经营 单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期 未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元 以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：
（四）未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采 取相应管控措施的；
	

重点检查 事项

	
	
	
10.2 建立健 全生产安全
事故隐患排
查治理制度
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现 并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者 职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查 治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代 表大会报告。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第五项 生产经营 单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期 未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元 以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：
（五）未建立事故隐患排查治理制度，或者重大事故隐患排查治 理情况未按照规定报告的。
	

重点检查 事项

	
	
	
10.3 采取措 施 消除 事 故 隐患
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现 并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者 职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查 治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代 表大会报告。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	
重点检查 事项

	
	
	10.4 如实记 录事故隐患
排查治理情
况并向从业 人员通报
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现 并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者 职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查 治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代 表大会报告。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第五项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未 改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元 以下的罚款：
（五）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通 报的；
	

重点检查 事项

	
	
	10.5 重大事
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第五项 生产经营
	重点检查
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	故隐患报告
	健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现 并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者 职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查 治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代 表大会报告。
	单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期 未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元 以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：
（五）未建立事故隐患排查治理制度，或者重大事故隐患排查治 理情况未按照规定报告的。
	事项

	
	
	


10.6 重大事 故隐患整改
	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十八条 地方人民政府或者安全 监管监察部门及有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事 故隐患，治理工作结束后，有条件的生产经营单位应当组织本单位的技术人员 和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估；其他生产经营单位应当委托具备 相应资质的安全评价机构对重大事故隐患的治理情况进行评估。
经治理后符合安全生产条件的，生产经营单位应当向安全监管监察部门和 有关部门提出恢复生产的书面申请，经安全监管监察部门和有关部门审查同意 后，方可恢复生产经营。申请报告应当包括治理方案的内容、项目和安全评价 机构出具的评价报告等。
	
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条第六项 生 产经营单位违反本规定，有下列行为之一的，由安全监管监察部门给 予警告，并处三万元以下的罚款：
（六）整改不合格或者未经安全监管监察部门审查同意擅自恢复 生产经营的。
	


重点检查 事项
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危险场所
与 员工宿
舍安全距
离及安全
出 口管理 情况
	11.1 危险物 品场所 与员
工宿舍不在
同一建筑物
且保持安全 距离
	《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第一款 生产、经营、储存、使 用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与 员工宿舍保持安全距离。
生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅 通的出 口、疏散通道。禁止占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出 口、疏散通道。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第一项 生产经营 单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其 直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期 未改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究 刑事责任：
（一）生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与 员工宿舍在同一座建筑内，或者与员工宿舍的距离不符合安全要求 的；
	

一般检查 事项

	
	
	11.2 生产经 营场所和员
工宿舍安全
出口符合疏 散要求，禁止 锁闭、封堵
	

《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 生产经营场所和员工宿 舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出 口、疏散通道。禁止 占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出 口、疏散通道。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第二项 生产经营 单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其 直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期 未改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究 刑事责任：
（二）生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志 明显、保持畅通的出 口、疏散通道，或者占用、锁闭、封堵生产经营 场所或者员工宿舍出 口、疏散通道的。
	

一般检查 事项

	
12
	危险作业
安全管理
情况
	爆破、吊装、
动火、临时用 电以及国务
院有关部门
	《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、 动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险 作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施 的落实。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第三项 生产经营 单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期 未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元
	一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	规定的其他
危险作业安 全管理
	
	以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：
（三）进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部 门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，未安排专门人员进行现 场安全管理的；
	

	


13
	

劳动防护
用 品管理 情况
	
提供符合国 家标准、行业 标准的劳动 防护用品
	

《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员 提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照 使用规则佩戴、使用。
	《中华人民共和国安全生产法》 第九十九条第五项 生产经营 单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期 未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管 人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（五）未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护 用品的
	

一般检查 事项
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生产经营
项目 、场
所 、设备
发包 、 出
租管理情 况
	
14.1 出租给 具备条件或
者资质的单
位或者个人
	

《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款 生产经营单位不得将生 产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的 单位或者个人。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款 生产经营 单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条 件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得； 违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没 有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二 十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损 害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。
	

一般检查 事项

	
	
	14.2 安全管 理协议和发
包方统一协 调管理
	《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发 包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门 的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理 职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理， 定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 生产经营 单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在 承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包 单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一 万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。
	
重点检查 事项

	
	
	


14.3 施工项 目安全管理
	
《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第三款 矿山、金属冶炼建设项 目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目施工单位应当加强对施工项目 的安全管理，不得倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质， 不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解 以后以分包的名义分别转包给第三人，不得将工程分包给不具备相应资质条件 的单位。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第三款 矿山、金 属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工 单位未按照规定对施工项目进行安全管理的，责令限期改正，处十万 元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万 元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；以上施工单位倒 卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质的，责令停 产停业整顿，吊销资质证书，没收违法所得；违法所得十万元以上的， 并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得 不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其 直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下
	


一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	
	的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	

	

15
	

交叉作业
	两个以上生
产经营单位
在同一作业
区域内进行
生产 经 营活 动
	《中华人民共和国安全生产法》第四十八条 两个以上生产经营单位在同一 作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产 管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职 安全生产管理人员进行安全检查与协调。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条 两个以上生产经 营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活 动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行 安全检查与协调的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改 正的，责令停产停业。
	
一般检查 事项

	






16
	






事故管理
	



根据本部门 职责，对照事 故调查报告
的 事 故 防范 和整改措施， 依法开展监 督检查
	《中华人民共和国安全生产法》第八十六条 事故调查处理应当按照科学严 谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，及时、准确地查清事故原因，查 明事故性质和责任，评估应急处置工作，总结事故教训，提出整改措施，并对 事故责任单位和人员提出处理建议。事故调查报告应当依法及时向社会公布。 事故调查和处理的具体办法由国务院制定。
事故发生单位应当及时全面落实整改措施，负有安全生产监督管理职责的 部门应当加强监督检查。
负责事故调查处理的国务院有关部门和地方人民政府应当在批复事故调查 报告后一年内，组织有关部门对事故整改和防范措施落实情况进行评估，并及 时向社会公开评估结果；对不履行职责导致事故整改和防范措施没有落实的有 关单位和人员，应当按照有关规定追究责任。
《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十三条 事故发生单位应当认真 吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。防范和整改措施的 落实情况应当接受工会和职工的监督。
安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门应当对事 故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。
	





对发现的违法行为和事故隐患，依照有关安全生产法律法规追究 法律责任，并依法从重处理。
	





一般检查 事项
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第三方机 构服务
	
失实报告
	《中华人民共和国安全生产法》第七十二条第一款 承担安全评价、认证、 检测、检验职责的机构应当具备国家规定的资质条件，并对其作出的安全评价、 认证、检测、检验结果的合法性、真实性负责。资质条件由国务院应急管理部 门会同国务院有关部门制定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款 承担安全评 价、认证、检测、检验职责的机构出具失实报告的，责令停业整顿， 并处三万元以上十万元以下的罚款；给他人造成损害的，依法承担赔 偿责任。
	一般检查 事项

	
	
	


虚假报告
	

《中华人民共和国安全生产法》第七十二条第二款 承担安全评价、认证、 检测、检验职责的机构应当建立并实施服务公开和报告公开制度，不得租借资 质、挂靠、出具虚假报告。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第二款、第三款 承 担安全评价、认证、检测、检验职责的机构租借资质、挂靠、出具虚 假报告的，没收违法所得；违法所得在十万元以上的，并处违法所得 二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元 的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的 主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；给他 人造成损害的，与生产经营单位承担连带赔偿责任；构成犯罪的，依 照刑法有关规定追究刑事责任。
	

一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	
	对有前款违法行为的机构及其直接责任人员，吊销其相应资质和 资格，五年内不得从事安全评价、认证、检测、检验等工作，情节严 重的，实行终身行业和职业禁入。
	

	



18
	



特种设备
	



检测、检验
	

《中华人民共和国安全生产法》第三十七条 生产经营单位使用的危险物品 的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备 和矿山井下特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具 有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志， 方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第六项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（六）危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性 较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备未经具有专业资 质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用 的；
	


一般检查 事项
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危险物品
	
审批情况
	《中华人民共和国安全生产法》第三十九条第一款 生产、经营、运输、储 存、使用危险物品或者处置废弃危险物品的，由有关主管部门依照有关法律、 法规的规定和国家标准或者行业标准审批并实施监督管理。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百条 未经依法批准，擅自 生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品的， 依照有关危险物品安全管理的法律、行政法规的规定予以处罚；构成 犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	一般检查 事项

	
	
	
专门安全管
理制度及采
取 可 靠的 安 全措施
	
《中华人民共和国安全生产法》第三十九条第二款 生产经营单位生产、经 营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、 法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措 施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第一项 生产经营 单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期 未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元 以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：
（一）生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危 险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施的；
	

一般检查 事项

	

20
	
淘汰危及
生产安全
的工艺、 设备
	

使用情况
	《中华人民共和国安全生产法》第三十八条 国家对严重危及生产安全的工 艺、设备实行淘汰制度，具体目录由国务院应急管理部门会同国务院有关部门 制定并公布。法律、行政法规对目录的制定另有规定的，适用其规定。
省、 自治区、直辖市人民政府可以根据本地区实际情况制定并公布具体目 录，对前款规定以外的危及生产安全的工艺、设备予以淘汰。
生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第七项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（七）使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的；
	

重点检查 事项

	
21
	
劳动协议
	
协议内容
	《中华人民共和国安全生产法》第五十二条第二款 生产经营单位不得以任 何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡 依法应承担的责任。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零六条 生产经营单位与 从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡 依法应承担的责任的，该协议无效；对生产经营单位的主要负责人、 个人经营的投资人处二万元以上十万元以下的罚款。
	一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
22
	从业人员
履职
	履责和遵章 守纪情况
	《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当 严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管 理，正确佩戴和使用劳动防护用品。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的 从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度 或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度 给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	重点检查 事项

	
23
	
监督检查
	
配合情况
	《中华人民共和国安全生产法》第六十六条 生产经营单位对负有安全生产 监督管理职责的部门的监督检查人员（以下统称安全生产监督检查人员）依法 履行监督检查职责，应当予以配合，不得拒绝、阻挠。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零八条 违反本法规定， 生产经营单位拒绝、阻碍负有安全生产监督管理职责的部门依法实施 监督检查的，责令改正；拒不改正的，处二万元以上二十万元以下的 罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二 万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	
一般检查 事项

	
24
	安全生产
责任保险
	
保险情况
	《中华人民共和国安全生产法》第五十一条第二款 国家鼓励生产经营单位 投保安全生产责任保险；属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应 当投保安全生产责任保险。具体范围和实施办法由国务院应急管理部门会同国 务院财政部门、国务院保险监督管理机构和相关行业主管部门制定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条 高危行业、领域 的生产经营单位未按照国家规定投保安全生产责任保险的，责令限期 改正，处五万元以上十万元以下的罚款；逾期未改正的，处十万元以 上二十万元以下的罚款。
	一般检查 事项

	




25
	




提请关闭
	




关闭情形
	
	《中华人民共和国安全生产法》第一百一十三条 生产经营单位 存在下列情形之一的，负有安全生产监督管理职责的部门应当提请地 方人民政府予以关闭，有关部门应当依法吊销其有关证照。生产经营 单位主要负责人五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；情 节严重的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人：
（一）存在重大事故隐患，一百八十日内三次或者一年内四次受 到本法规定的行政处罚的；
（二）经停产停业整顿，仍不具备法律、行政法规和国家标准或 者行业标准规定的安全生产条件的；
（三）不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安 全生产条件，导致发生重大、特别重大生产安全事故的；
（四）拒不执行负有安全生产监督管理职责的部门作出的停产停 业整顿决定的。
	




一般检查 事项
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[bookmark: bookmark3]煤矿企业检查事项

	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	














1
	














规章制度
	








1. 1 安全生产管 理制度
	《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项 生产经营单位的主要负 责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
《四川省生产经营单位安全生产责任规定》第七条 生产经营单位应当建立 健全下列安全生产规章制度：
（一）安全生产投入保障制度；
（二）新建、改建、扩建工程项目的安全论证、评价和管理制度；
（三）设施、设备综合安全管理制度以及安全设施、设备维护、保养和检修、 维修制度；
（四）有较大危险、危害因素的生产经营场所、设施、设备安全管理制度；
（五）重大危险源安全管理制度；
（六）职业卫生管理制度；
（七）劳动防护用品使用和管理制度；
（八）安全生产检查及事故隐患排查、整改制度；
（九）安全生产目标管理和责任追究制度；
（十）安全生产教育培训管理考核制度；
（十一）特种作业人员管理制度；
（十二）现场安全管理和岗位安全生产标准化操作制度；
（十三）安全生产会议管理制度；
（十四）应急救援预案和应急体系管理制度；
（十五）生产安全事故报告和调查处理制度；
（十六）消防、运输、储存、防灾等其他安全生产规章制度。
	

《中华人民共和国安全生产法》第九十四条 生产经营单位的主 要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处 二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元 以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。
生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全 事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任。
生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职 处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生 产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任 的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。
《四川省生产经营单位安全生产责任规定》第三十八条 生产经 营单位违反本规定第七条、第八条，未建立健全和落实安全生产规章 制度、分解落实安全生产责任目标的，由县级以上安全生产监督管理 部门予以通报，责令限期改正，可以并处 2000 元以上 2 万元以下罚 款。
	








重点检查事
项

	
	
	



1.2 安全生产责 任制
	《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项 生产经营单位的主要负 责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建 设；
《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 生产经营单位的全员安全生产 责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。
生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的 监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。
《四川省生产经营单位安全生产责任规定》第八条 生产经营单位必须依法  建立健全本单位安全生产责任制度、安全生产目标管理制度，并将本单位的安全 生产责任目标分解到各部门、各岗位，明确责任人员、责任内容和考核奖惩要求。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十四条 生产经营单位的主 要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处 二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元 以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。
生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全 事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任。
生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职 处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生 产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任 的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。
	



重点检查事
项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	安全生产责任制度、安全生产目标管理制度包括以下内容：
（一）主要负责人的安全生产责任、 目标；
（二）分管安全生产的负责人和其他负责人的安全生产责任、 目标；
（三）管理科室、车间、分公司等部门及其负责人的安全生产责任、 目标；
（四）班组和班组长的安全生产责任、 目标；
（五）岗位从业人员的安全生产责任、 目标。
	《四川省生产经营单位安全生产责任规定》第三十八条 生产经 营单位违反本规定第七条、第八条，未建立健全和落实安全生产规章 制度、分解落实安全生产责任目标的，由县级以上安全生产监督管理 部门予以通报，责令限期改正，可以并处 2000 元以上 2 万元以下罚 款。
	

	
	
	

1.3 安全生产管 理机构设置和  人员配备
	《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款 矿山、金属冶炼、建筑 施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产 管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第三款 危险物品的生产、储存、 装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工   作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。注册安 全工程师按专业分类管理，具体办法由国务院人力资源和社会保障部门、国务院 应急管理部门会同国务院有关部门制定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第一项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未 改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元  以下的罚款：
（一）未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理 人员、注册安全工程师的；
	

一般检查事
项

	
	
	1.4 企业与职工 协议
	《中华人民共和国安全生产法》第五十二条第二款 生产经营单位不得以任 何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依 法应承担的责任。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零六条 生产经营单位与 从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡 依法应承担的责任的，该协议无效；对生产经营单位的主要负责人、 个人经营的投资人处二万元以上十万元以下的罚款。
	一般检查事
项

	







2
	






建设项目三 同时管理
	


2. 1 安全评价
	


《中华人民共和国安全生产法》第三十二条 矿山、金属冶炼建设项目和用 于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第一项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正， 并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其 他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处 五十万元以上一百万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他 直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑 法有关规定追究刑事责任：
（一）未按照规定对矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储 存、装卸危险物品的建设项目进行安全评价的；
	


一般检查事
项

	
	
	


2.2 安全设施设 计审查
	

《中华人民共和国安全生产法》第三十三条第二款 矿山、金属冶炼建设项 目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的安全设施设计应当按照国家有 关规定报经有关部门审查，审查部门及其负责审查的人员对审查结果负责。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第二项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正， 并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其 他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处 五十万元以上一百万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他 直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑 法有关规定追究刑事责任：
（二）矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险 物品的建设项目没有安全设施设计或者安全设施设计未按照规定报
	


一般检查事
项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	
	经有关部门审查同意的；
	

	
	
	


2.3 按设计组织 施工
	

《中华人民共和国安全生产法》第三十四条第一款 矿山、金属冶炼建设项 目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位必须按照批准的安全 设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第三项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正， 并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其 他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处 五十万元以上一百万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他 直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑 法有关规定追究刑事责任：
（三）矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险 物品的建设项目的施工单位未按照批准的安全设施设计施工的；
	


重点检查事
项

	
	
	


2.4 安全设施验 收
	

《中华人民共和国安全生产法》第三十四条第二款 矿山、金属冶炼建设项 目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当 由建设单位负责组织对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。 负有安全生产监督管理职责的部门应当加强对建设单位验收活动和验收结果的 监督核查。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第四项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正， 并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其 他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处 五十万元以上一百万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他 直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑 法有关规定追究刑事责任：
（四）矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险 物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施未经验收合格  的。
	


重点检查事
项

	
	
	



2.5 改扩建矿井 合法性审查
	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条第二款第十二项
煤矿有下列重大安全生产隐患和行为的，应当立即停止生产，排除隐患：
（十二）新建煤矿边建设边生产，煤矿改扩建期间，在改扩建的区域生产， 或者在其他区域的生产超出安全设计规定的范围和规模的；
《煤矿重大事故隐患判定标准》第十五条 “新建煤矿边建设边生产，煤矿 改扩建期间，在改扩建的区域生产，或者在其他区域的生产超出安全设施设计规 定的范围和规模”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：
（一）建设项目安全设施设计未经审查批准，或者审查批准后作出重大变更 未经再次审查批准擅自组织施工的；
（二）新建煤矿在建设期间组织采煤的（经批准的联合试运转除外）；
（三）改扩建矿井在改扩建区域生产的；
（四）改扩建矿井在非改扩建区域超出设计规定范围和规模生产的。
	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条 煤矿 有本规定第八条第二款所列情形之一，仍然进行生产的，由县级以上 地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门或者煤矿安全监察 机构责令停产整顿，提出整顿的内容、时间等具体要求，处 50 万元 以上 200 万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处 3 万元以上 15 万元 以下的罚款。
对 3 个月内 2 次或者 2 次以上发现有重大安全生产隐患，仍然进 行生产的煤矿，县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的 部门、煤矿安全监察机构应当提请有关地方人民政府关闭该煤矿，并 由颁发证照的部门立即吊销矿长资格证和矿长安全资格证，该煤矿的 法定代表人和矿长 5 年内不得再担任任何煤矿的法定代表人或者矿 长。
	



重点检查事
项

	
3
	煤矿安全管
理人员配备
	“五长”及“五 职”技术人员
	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条第二款第十五项
煤矿有下列重大安全生产隐患和行为的，应当立即停止生产，排除隐患：
（十五）有其他重大安全生产隐患的。
《煤矿重大事故隐患判定标准》第十八条第一项 “其他重大事故隐患”，
	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条 煤矿  有本规定第八条第二款所列情形之一，仍然进行生产的，由县级以上 地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门或者煤矿安全监察  机构责令停产整顿，提出整顿的内容、时间等具体要求，处 50 万元
	重点检查事
项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	是指有下列情形之一的：
（一）未分别配备专职的矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长， 以及负责采煤、掘进、机电运输、通风、地测、防治水工作的专业技术人员的；
	以上 200 万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处 3 万元以上 15 万元 以下的罚款。
对 3 个月内 2 次或者 2 次以上发现有重大安全生产隐患，仍然进 行生产的煤矿，县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的 部门、煤矿安全监察机构应当提请有关地方人民政府关闭该煤矿，并 由颁发证照的部门立即吊销矿长资格证和矿长安全资格证，该煤矿的 法定代表人和矿长 5 年内不得再担任任何煤矿的法定代表人或者矿  长。
	

	












4
	











领导带班下 井
	
4. 1 下井次数
	《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》第七条第二款 煤矿的主要负责 人每月带班下井不得少于 5 个。
	《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》第十九条 煤矿领导 未按规定带班下井，或者带班下井档案虚假的，责令改正，并对该煤 矿处 15 万元的罚款，对违反规定的煤矿领导按照擅离职守处理，对 煤矿主要负责人处 1 万元的罚款。
	一般检查事
项

	
	
	4.2 领导带班下 井制度
	《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》第七条第一款 煤矿应当建立健 全领导带班下井制度，并严格考核。带班下井制度应当明确带班下井人员、每月 带班下井的个数、在井下工作时间、带班下井的任务、职责权限、群众监督和考 核奖惩等内容。
	《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》第十八条第一项 煤  矿有下列情形之一的，给予警告，并处 3 万元罚款；对煤矿主要负责 人处 1 万元罚款：
（一）未建立健全煤矿领导带班下井制度的；
	一般检查事
项

	
	
	
4.3 下井公示
	《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》第七条第三款 煤矿领导带班下 井时，其领导姓名应当在井口明显位置公示。煤矿领导每月带班下井工作计划的 完成情况，应当在煤矿公示栏公示，接受群众监督。
	《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》第十八条第四项 煤  矿有下列情形之一的，给予警告，并处 3 万元罚款；对煤矿主要负责 人处 1 万元罚款：
（四）煤矿领导每月带班下井情况未按照规定公示的；
	一般检查事
项

	
	
	4.4 下井交接班 记录簿、带班下 井记录或者保
存带班下井档 案
	《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》第十条 煤矿领导带班下井实行 井下交接班制度。
上一班的带班领导应当在井下向接班的领导详细说明井下安全状况、存在的 问题及原因、需要注意的事项等，并认真填写交接班记录簿。
	《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》第十八条第五项 煤  矿有下列情形之一的，给予警告，并处 3 万元罚款；对煤矿主要负责 人处 1 万元罚款：
（五）未按规定填写煤矿领导下井交接班记录簿、带班下井记录 或者保存带班下井相关记录档案的。
	
一般检查事
项

	
	
	4.5 矿领导井下 交接班制度
	《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》第十条 煤矿领导带班下井实行 井下交接班制度。
上一班的带班领导应当在井下向接班的领导详细说明井下安全状况、存在的 问题及原因、需要注意的事项等，并认真填写交接班记录簿。
	《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》第十八条第二项 煤  矿有下列情形之一的，给予警告，并处 3 万元罚款；对煤矿主要负责 人处 1 万元罚款：
（二）未建立煤矿领导井下交接班制度的；
	一般检查事
项

	
	
	
4.6 领导带班下 井档案管理制  度
	《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》第十一条 煤矿应当建立领导带 班下井档案管理制度。
煤矿领导升井后，应当及时将下井的时间、地点、经过路线、发现的问题及 处理情况、意见等有关情况进行登记，并由专人负责整理和存档备查。
煤矿领导带班下井的相关记录和煤矿井下人员定位系统存储信息保存期不 少于一年。
	《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》第十八条第三项 煤 矿有下列情形之一的，给予警告，并处 3 万元罚款；对煤矿主要负责 人处 1 万元罚款：
（三）未建立煤矿领导带班下井档案管理制度的；
	
一般检查事
项

	5
	转承包管理
	5. 1 矿井承包或
	《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款 生产经营单位不得将生
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款 生产经营
	重点检查事
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	者出租条
	产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单 位或者个人。
《中华人民共和国安全生产法》第四十八条 两个以上生产经营单位在同一 作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管 理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全 生产管理人员进行安全检查与协调。
《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条第二款第十三项
煤矿有下列重大安全生产隐患和行为的，应当立即停止生产，排除隐患：
（十三）煤矿实行整体承包生产经营后，未重新取得安全生产许可证，从事 生产的，或者承包方再次转包的，以及煤矿将井下采掘工作面和井巷维修作业进 行劳务承包的；
《煤矿重大事故隐患判定标准》第十六条 “煤矿实行整体承包生产经营后， 未重新取得或者及时变更安全生产许可证而从事生产，或者承包方再次转包，以 及将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包”重大事故隐患，是指有下列 情形之一的：
（一）煤矿未采取整体承包形式进行发包，或者将煤矿整体发包给不具有法 人资格或者未取得合法有效营业执照的单位或者个人的；
（二）实行整体承包的煤矿，未签订安全生产管理协议，或者未按照国家规 定约定双方安全生产管理职责而进行生产的；
（三）实行整体承包的煤矿，未重新取得或者变更安全生产许可证进行生产 的；
（四）实行整体承包的煤矿，承包方再次将煤矿转包给其他单位或者个人的；
（五）井工煤矿将井下采掘作业或者井巷维修作业（井筒及井下新水平延深 的井底车场、主运输、主通风、主排水、主要机电硐室开拓工程除外）作为独立 工程发包给其他企业或者个人的，以及转包井下新水平延深开拓工程的。
	单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条 件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得； 违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没 有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二 十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损 害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。
《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条 两个以上生产经 营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活 动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行 安全检查与协调的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改 正的，责令停产停业。
《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条 煤矿 有本规定第八条第二款所列情形之一，仍然进行生产的，由县级以上 地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门或者煤矿安全监察 机构责令停产整顿，提出整顿的内容、时间等具体要求，处 50 万元 以上 200 万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处 3 万元以上 15 万元 以下的罚款。
对 3 个月内 2 次或者 2 次以上发现有重大安全生产隐患，仍然进 行生产的煤矿，县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的 部门、煤矿安全监察机构应当提请有关地方人民政府关闭该煤矿，并 由颁发证照的部门立即吊销矿长资格证和矿长安全资格证，该煤矿的 法定代表人和矿长 5 年内不得再担任任何煤矿的法定代表人或者矿 长。
	项

	
	
	5.2 承包安全生 产管理协议
	
	
	重点检查事
项

	
	
	5.3 承包方（承 托方）安全生产 许可证
	
	
	重点检查事
项

	
	
	5.4 转包
	
	
	重点检查事
项

	
	
	






5.5 对外承包
	
	
	重点检查事
项
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安全生产教 育培训
	


6. 1 井下从业人 员及特种作业  人员培训
	《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员 进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的 安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急 处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合 格的从业人员，不得上岗作业。
生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人 员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培 训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。
生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进 行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经 营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项、第四项、第 七项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以 下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二 万元以上五万元以下的罚款：
（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安 全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项  的；
（四）未如实记录安全生产教育和培训情况的；
（七）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相 应资格，上岗作业的。
	



一般检查事
项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和 培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。
《中华人民共和国安全生产法》第三十条 生产经营单位的特种作业人员必 须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。
特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。
《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十六条第一款 煤矿企 业应当依照国家有关规定对井下作业人员进行安全生产教育和培训，保证井下作 业人员具有必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，并建立培训档案。未进行安全生产教育和培训或者 经教育和培训不合格的人员不得下井作业。
	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十六条第二 款 县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门应当对 煤矿井下作业人员的安全生产教育和培训情况进行监督检查；煤矿安 全监察机构应当对煤矿特种作业人员持证上岗情况进行监督检查。发 现煤矿企业未依照国家有关规定对井下作业人员进行安全生产教育 和培训或者特种作业人员无证上岗的，应当责令限期改正，处 10 万 元以上 50 万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产整顿。
	

	
	
	6.2 发放安全手 册
	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第二十二条第一、二款
煤矿企业应当免费为每位职工发放煤矿职工安全手册。
煤矿职工安全手册应当载明职工的权利、义务，煤矿重大安全生产隐患的情 形和应急保护措施、方法以及安全生产隐患和违法行为的举报电话、受理部门。
	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第二十二条第 三款 煤矿企业没有为每位职工发放符合要求的职工安全手册的，由 县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门或者煤矿  安全监察机构责令限期改正；逾期未改正的，处 5 万元以下的罚款。
	一般检查事
项

	
	
	


6.3 培训学时
	《安全生产培训管理办法》第十一条第三款 生产经营单位从业人员的培训 内容和培训时间，应当符合《生产经营单位安全培训规定》和有关标准的规定。
《生产经营单位安全培训规定》第九条第二款 煤矿、非煤矿山、危险化学 品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安 全培训时间不得少于 48 学时，每年再培训时间不得少于 16 学时。
《生产经营单位安全培训规定》第十三条第二款 煤矿、非煤矿山、危险化 学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得 少于 72 学时，每年再培训的时间不得少于 20 学时。
	
《安全生产培训管理办法》第三十六条第一项 生产经营单位有 下列情形之一的，责令改正，处 3 万元以下的罚款：
（一）从业人员安全培训的时间少于《生产经营单位安全培训规 定》或者有关标准规定的；
	

一般检查事
项

	
	
	




6.4 主要负责人 和安全生产管  理人员培训
	


《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款 危险物品的生产、经营、 储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全 生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知 识和管理能力考核合格。考核不得收费。
《煤矿安全培训规定》第十七条第一款 煤矿企业主要负责人和安全生产管 理人员应当自任职之日起六个月内通过考核部门组织的安全生产知识和管理能 力考核，并持续保持相应水平和能力。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第二项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未 改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元  以下的罚款：
（二）危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属 冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照 规定经考核合格的；
《煤矿安全培训规定》第四十七条第一项 煤矿企业有下列行为  之一的，由煤矿安全培训主管部门或者煤矿安全监察机构责令其限期 改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿， 并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他 直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：
（一）主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格
	




重点检查事
项
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	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	
	的；
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安全费用管 理
	















提取和使用安 全生产费用
	《中华人民共和国安全生产法》第二十三条 生产经营单位应当具备的安全 生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人 经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承 担责任。
有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安 全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。安全生产费用提取、使用和监督 管理的具体办法由国务院财政部门会同国务院应急管理部门征求国务院有关部  门意见后制定。
《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条第二款第十五项
煤矿有下列重大安全生产隐患和行为的，应当立即停止生产，排除隐患：
（十五）有其他重大安全生产隐患的。
《煤矿重大事故隐患判定标准》第十八条第二项 “其他重大事故隐患”， 是指有下列情形之一的：
（二）未按照国家规定足额提取或者未按照国家规定范围使用安全生产费用 的；
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第五条第一款 煤炭生产企业依 据开采的原煤产量按月提取。各类煤矿原煤单位产量安全费用提取标准如下：
（一）煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、高瓦斯矿井吨煤 30 元；
（二）其他井工矿吨煤 15 元；
（三）露天矿吨煤 5 元。
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第十七条 煤炭生产企业安全费 用应当按照以下范围使用：
（一）煤与瓦斯突出及高瓦斯矿井落实“两个四位一体”综合防突措施支出， 包括瓦斯区域预抽、保护层开采区域防突措施、开展突出区域和局部预测、实施 局部补充防突措施、更新改造防突设备和设施、建立突出防治实验室等支出；
（二）煤矿安全生产改造和重大隐患治理支出，包括“一通三防”（通风， 防瓦斯、防煤尘、防灭火）、防治水、供电、运输等系统设备改造和灾害治理工 程，实施煤矿机械化改造，实施矿压（冲击地压）、热害、露天矿边坡治理、采 空区治理等支出；
（三）完善煤矿井下监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救 和通信联络安全避险“六大系统”支出，应急救援技术装备、设施配置和维护保 养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急演练支出；
（四）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；
（五）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨 询、标准化建设支出；
	






《中华人民共和国安全生产法》第九十三条 生产经营单位的决 策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全 生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的， 责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位 停产停业整顿。
有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的 主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万 元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条 煤矿 有本规定第八条第二款所列情形之一，仍然进行生产的，由县级以上 地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门或者煤矿安全监察 机构责令停产整顿，提出整顿的内容、时间等具体要求，处 50 万元 以上 200 万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处 3 万元以上 15 万元 以下的罚款。
对 3 个月内 2 次或者 2 次以上发现有重大安全生产隐患，仍然进 行生产的煤矿，县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的 部门、煤矿安全监察机构应当提请有关地方人民政府关闭该煤矿，并 由颁发证照的部门立即吊销矿长资格证和矿长安全资格证，该煤矿的 法定代表人和矿长 5 年内不得再担任任何煤矿的法定代表人或者矿 长。
	















重点检查事
项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	（六）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
（七）安全生产宣传、教育、培训支出；
（八）安全生产适用新技术、新工艺、新标准、新装备的推广应用支出；
（九）安全设施及特种设备检测检验支出；
（十）其他与安全生产直接相关的支出。
	
	

	








8
	







事故隐患排 查治理
	8. 1 事故隐患排 查治理统计分  析表
	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十四条第一款 生产经营单位应 当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度 15 日前和下一年 1 月 31 日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析 表。统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。
	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条第二项 生 产经营单位违反本规定，有下列行为之一的，由安全监管监察部门给 予警告，并处三万元以下的罚款：
（二）未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表的；
	重点检查事
项

	
	
	
8.2 重大事故隐 患报告
	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十四条第二款 对于重大事故隐 患，生产经营单位除依照前款规定报送外，应当及时向安全监管监察部门和有关 部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括：
（一）隐患的现状及其产生原因；
（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析；
（三）隐患的治理方案。
	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条第四项 生 产经营单位违反本规定，有下列行为之一的，由安全监管监察部门给 予警告，并处三万元以下的罚款：
（四）重大事故隐患不报或者未及时报告的；
	重点检查事
项

	
	
	


8.3 事故隐患治 理方案
	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十五条 对于一般事故隐患，由 生产经营单位（车间、分厂、区队等）负责人或者有关人员立即组织整改。
对于重大事故隐患，由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治 理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：
（一）治理的目标和任务；
（二）采取的方法和措施；
（三）经费和物资的落实；
（四）负责治理的机构和人员；
（五）治理的时限和要求；
（六）安全措施和应急预案。
	

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条第三项 生 产经营单位违反本规定，有下列行为之一的，由安全监管监察部门给 予警告，并处三万元以下的罚款：
（三）未制定事故隐患治理方案的；
	重点检查事
项
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安全生产许 可
	


安全生产许可 证延期
	

《安全生产许可证条例》第九条第一款 安全生产许可证的有效期为 3 年。 安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前 3 个月向原安全生产许 可证颁发管理机关办理延期手续。
	《安全生产许可证条例》第十九条 违反本条例规定，未取得安 全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款；造成重大事故或者其他严重后果， 构成犯罪的，依法追究刑事责任。
《安全生产许可证条例》第二十条 违反本条例规定，安全生产 许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产， 限期补办延期手续，没收违法所得，并处 5 万元以上 10 万元以下的 罚款；逾期仍不办理延期手续，继续进行生产的，依照本条例第十九 条的规定处罚。
	


重点检查事
项

	10
	日常安全管 理
	10. 1 劳动保护 用品
	《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员 提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条 生产经营单位有下 列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，
	一般检查事
项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	用规则佩戴、使用。
《四川省安全生产条例》第二十三条 生产经营单位必须安排专项经费为从 业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员 按照使用规则佩戴和使用；不得以货币或者其他物品替代。购买和发放劳动防护 用品的情况应当如实记录。
	处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他 直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停 产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：
（五）未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护 用品的；
《四川省安全生产条例》第七十一条 生产经营单位违反本条例 规定，有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾 期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主 管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严 重的，责令停产停业整顿：
（一）未按照第二十三条、第四十八条规定保障从业人员的安全 生产权利的；
	

	
	
	


10.2 安全警示 标志
	
	
	

	
	
	
	

《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 生产经营单位应当在有较大危 险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（一）未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上 设置明显的安全警示标志的；
	

一般检查事
项
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应急救援管 理
	

11. 1 应急救援 器材、设备
	《中华人民共和国安全生产法》第八十二条第二款 危险物品的生产、经营、 储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当配 备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。
《中华人民共和国突发事件应对法》第二十四条第二款 有关单位应当定期 检测、维护其报警装置和应急救援设备、设施，使其处于良好状态，确保正常使 用。
	《中华人民共和国突发事件应对法》第六十四条第一款第三项
有关单位有下列情形之一的，由所在地履行统一领导职责的人民政府 责令停产停业，暂扣或者吊销许可证或者营业执照，并处五万元以上 二十万元以下的罚款；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给 予处罚：
（三）未做好应急设备、设施日常维护、检测工作，导致发生严 重突发事件或者突发事件危害扩大的；
	

一般检查事
项

	
	
	


11.2.应急预案 管理及演练
	《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 生产经营单位应当制定本单位 生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安 全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。
《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条第一款 生产经营单位应当 制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一 次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案 演练。
《生产安全事故应急预案管理办法》第二十一条第一款 矿山、金属冶炼企 业和易燃易爆物品、危险化学品的生产、经营（带储存设施的，下同）、储存、
	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第六项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未 改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元  以下的罚款：
（六）未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组 织演练的；
《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款第二项
生产经营单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管理部门
	


一般检查事
项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	运输企业，以及使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、 批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当对本单位编制的应急预 案进行评审，并形成书面评审纪要。
	责令限期改正，可以处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：
（二）未按照规定开展应急预案评审的；
	

	
	
	


11.3 签订救护 协议或联合建
立矿山救护队
	

《中华人民共和国安全生产法》第八十二条第一款 危险物品的生产、经营、 储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急 救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的 应急救援人员。
	《中华人民共和国安全生产法》 第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十六条第一项 危险物 品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼单位有下列行为之一 的，责令改正，并可以处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：
（一）未建立应急救援组织或者生产经营规模较小、未指定兼职 应急救援人员的；
	


一般检查事
项
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瓦斯管理
	



12. 1 瓦斯检查、 瓦斯超限作业
	
《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条第二款第二项 煤 矿有下列重大安全生产隐患和行为的，应当立即停止生产，排除隐患：
（二）瓦斯超限作业的；
《煤矿重大事故隐患判定标准》第五条 “瓦斯超限作业”重大事故隐患， 是指有下列情形之一的：
（一）瓦斯检查存在漏检、假检情况且进行作业的；
（二）井下瓦斯超限后继续作业或者未按照国家规定处置继续进行作业的；
（三）井下排放积聚瓦斯未按照国家规定制定并实施安全技术措施进行作业 的。
	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条 煤矿 有本规定第八条第二款所列情形之一，仍然进行生产的，由县级以上 地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门或者煤矿安全监察 机构责令停产整顿，提出整顿的内容、时间等具体要求，处 50 万元 以上 200 万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处 3 万元以上 15 万元 以下的罚款。
对 3 个月内 2 次或者 2 次以上发现有重大安全生产隐患，仍然进 行生产的煤矿，县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的 部门、煤矿安全监察机构应当提请有关地方人民政府关闭该煤矿，并 由颁发证照的部门立即吊销矿长资格证和矿长安全资格证，该煤矿的 法定代表人和矿长 5 年内不得再担任任何煤矿的法定代表人或者矿 长。
	



重点检查事
项

	
	
	


12.2 瓦斯抽放  系统、瓦斯传感 器
	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条第二款第四项 煤 矿有下列重大安全生产隐患和行为的，应当立即停止生产，排除隐患：
（四）高瓦斯矿井未建立瓦斯抽放系统和监控系统，或者瓦斯监控系统不能 正常运行的；
《煤矿重大事故隐患判定标准》第七条“高瓦斯矿井未建立瓦斯抽采系统和 监控系统，或者系统不能正常运行”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：
（一）按照《煤矿安全规程》规定应当建立而未建立瓦斯抽采系统或者系统 不正常使用的；
（二）未按照国家规定安设、调校甲烷传感器，人为造成甲烷传感器失效， 或者瓦斯超限后不能报警、断电或者断电范围不符合国家规定的。
	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条 煤矿 有本规定第八条第二款所列情形之一，仍然进行生产的，由县级以上 地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门或者煤矿安全监察 机构责令停产整顿，提出整顿的内容、时间等具体要求，处 50 万元 以上 200 万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处 3 万元以上 15 万元 以下的罚款。
对 3 个月内 2 次或者 2 次以上发现有重大安全生产隐患，仍然进 行生产的煤矿，县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的 部门、煤矿安全监察机构应当提请有关地方人民政府关闭该煤矿，并 由颁发证照的部门立即吊销矿长资格证和矿长安全资格证，该煤矿的 法定代表人和矿长 5 年内不得再担任任何煤矿的法定代表人或者矿
	



重点检查事
项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	
	长。
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通风安全管 理
	















13. 1 通风系统
	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条第二款第五项 煤 矿有下列重大安全生产隐患和行为的，应当立即停止生产，排除隐患：
（五）通风系统不完善、不可靠的；
《煤矿重大事故隐患判定标准》第八条 “通风系统不完善、不可靠”重大 事故隐患，是指有下列情形之一的：
（一）矿井总风量不足或者采掘工作面等主要用风地点风量不足的；
（二）没有备用主要通风机，或者两台主要通风机不具有同等能力的；
（三）违反《煤矿安全规程》规定采用串联通风的；
（四）未按照设计形成通风系统，或者生产水平和采（盘）区未实现分区通 风的；
（五）高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的任一采（盘）区，开采容易自燃煤层、 低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采（盘）区，未设置专用回风 巷，或者突出煤层工作面没有独立的回风系统的；
（六）进、回风井之间和主要进、回风巷之间联络巷中的风墙、风门不符合 《煤矿安全规程》规定，造成风流短路的；
（七）采区进、回风巷未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采区但一段进风、 一段回风，或者采用倾斜长壁布置，大巷未超前至少2 个区段构成通风系统即开 掘其他巷道的；
（八）煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进未按照国家规定装备甲烷电、 风电闭锁装置或者有关装置不能正常使用的；
（九）高瓦斯、煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井的煤巷、半煤岩巷和 有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面采用局部通风时，不能实现双风机、双电源且自动 切换的；
（十）高瓦斯、煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出建设矿井进入二期工程前， 其他建设矿井进入三期工程前，没有形成地面主要通风机供风的全风压通风系统 的。
《煤矿安全规程》第一百五十条 采、掘工作面应当实行独立通风，严禁 2 个采煤工作面之间串联通风。
同一采区内 1 个采煤工作面与其相连接的 1 个掘进工作面、相邻的2 个掘进 工作面，布置独立通风有困
难时，在制定措施后，可采用串联通风，但串联通风的次数不得超过 1 次。
采区内为构成新区段通风系统的掘进巷道或者采煤工作面遇地质构造而重 新掘进的巷道，布置独立通风有困难时，其回风可以串入采煤工作面，但必须制 定安全措施，且串联通风的次数不得超过 1 次；构成独立通风系统后，必须立即 改为独立通风。
	










《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条 煤矿 有本规定第八条第二款所列情形之一，仍然进行生产的，由县级以上 地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门或者煤矿安全监察 机构责令停产整顿，提出整顿的内容、时间等具体要求，处 50 万元 以上 200 万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处 3 万元以上 15 万元 以下的罚款。
对 3 个月内 2 次或者 2 次以上发现有重大安全生产隐患，仍然进 行生产的煤矿，县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的 部门、煤矿安全监察机构应当提请有关地方人民政府关闭该煤矿，并 由颁发证照的部门立即吊销矿长资格证和矿长安全资格证，该煤矿的 法定代表人和矿长 5 年内不得再担任任何煤矿的法定代表人或者矿 长。
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	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	对于本条规定的串联通风，必须在进入被串联工作面的巷道中装设甲烷传感 器，且甲烷和二氧化碳浓度都不得超过 0.5% ，其他有害气体浓度都应当符合本 规程第一百三十五条的要求。
开采有瓦斯喷出、有突出危险的煤层或者在距离突出煤层垂距小于 10m 的 区域掘进施工时，严禁任何 2 个工作面之间串联通风。
	
	

	
	
	



13.2 井下主要 用风地点风量
	

《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条第二款第五项 煤 矿有下列重大安全生产隐患和行为的，应当立即停止生产，排除隐患：
（五）通风系统不完善、不可靠的；
《煤矿重大事故隐患判定标准》第八条第一项“通风系统不完善、不可靠” 重大事故隐患，是指有下列情形之一的：
（一）矿井总风量不足或者采掘工作面等主要用风地点风量不足的；
	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条 煤矿 有本规定第八条第二款所列情形之一，仍然进行生产的，由县级以上 地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门或者煤矿安全监察 机构责令停产整顿，提出整顿的内容、时间等具体要求，处 50 万元 以上 200 万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处 3 万元以上 15 万元 以下的罚款。
对 3 个月内 2 次或者 2 次以上发现有重大安全生产隐患，仍然进 行生产的煤矿，县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的 部门、煤矿安全监察机构应当提请有关地方人民政府关闭该煤矿，并 由颁发证照的部门立即吊销矿长资格证和矿长安全资格证，该煤矿的 法定代表人和矿长 5 年内不得再担任任何煤矿的法定代表人或者矿 长。
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13.3 采区进
（回）风巷、分 区通风
	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条第二款第五项 煤 矿有下列重大安全生产隐患和行为的，应当立即停止生产，排除隐患：
（五）通风系统不完善、不可靠的；
《煤矿重大事故隐患判定标准》第八条第五项、第六项、第七项 “通风系 统不完善、不可靠”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：
（五）高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的任一采（盘）区，开采容易自燃煤层、 低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采（盘）区，未设置专用回风 巷，或者突出煤层工作面没有独立的回风系统的；
（六）进、回风井之间和主要进、回风巷之间联络巷中的风墙、风门不符合 《煤矿安全规程》规定，造成风流短路的；
（七）采区进、回风巷未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采区但一段进风、 一段回风，或者采用倾斜长壁布置，大巷未超前至少2 个区段构成通风系统即开 掘其他巷道的；
《煤矿安全规程》第一百四十九条 生产水平和采（盘）区必须实行分区通 风。
准备采区，必须在采区构成通风系统后，方可开掘其他巷道；采用倾斜长壁 布置的，大巷必须至少超前 2 个区段，并构成通风系统后，方可开掘其他巷道。 采煤工作面必须在采（盘）区构成完整的通风、排水系统后，方可回采。
高瓦斯、突出矿井的每个采（盘）区和开采容易自燃煤层的采（盘）区，必
	


《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条 煤矿 有本规定第八条第二款所列情形之一，仍然进行生产的，由县级以上 地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门或者煤矿安全监察 机构责令停产整顿，提出整顿的内容、时间等具体要求，处 50 万元 以上 200 万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处 3 万元以上 15 万元 以下的罚款。
对 3 个月内 2 次或者 2 次以上发现有重大安全生产隐患，仍然进 行生产的煤矿，县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的 部门、煤矿安全监察机构应当提请有关地方人民政府关闭该煤矿，并 由颁发证照的部门立即吊销矿长资格证和矿长安全资格证，该煤矿的 法定代表人和矿长 5 年内不得再担任任何煤矿的法定代表人或者矿 长。
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	须设置至少 1 条专用回风巷；低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的 采（盘）区，必须设置 1 条专用回风巷。
采区进、回风巷必须贯穿整个采区，严禁一段为进风巷、一段为回风巷。
	
	

	
	
	


13.4 矿井测风
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并 消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工 代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情 况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会 报告。
《煤矿安全规程》第一百四十条第一款 矿井必须建立测风制度，每 10 天至 少进行 1 次全面测风.对采掘工作面和其他用风地点，应当根据实际需要随时测 风，每次测风结果应当记录并写在测风地点的记录牌上。
	
《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	


一般检查事
项

	
	
	






13.5 密闭管理
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并 消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工 代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情 况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会 报告。
《煤矿安全规程》第二百七十八条 永久性密闭墙的管理应当遵守下列规定：
（一）每个密闭墙附近必须设置栅栏、警标，禁止人员入内，并悬挂说明牌。
（二）定期测定和分析密闭墙内的气体成分和空气温度。
（三）定期检查密闭墙外的空气温度、瓦斯浓度，密闭墙内外空气压差以及 密闭墙墙体。发现封闭不严、有其他缺陷或者火区有异常变化时，必须采取措施 及时处理。
（四）所有测定和检查结果，必须记入防火记录簿。
（五）矿井做大幅度风量调整时，应当测定密闭墙内的气体成分和空气温度。
（六）井下所有永久性密闭墙都应当编号，并在火区位置关系图中注明。
密闭墙的质量标准由煤矿企业统一制定。
	




《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
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监测监控
	
14. 1 甲烷风电 闭锁装置或者
甲烷断电仪和   风电闭锁装置）
	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条第二款第五项 煤 矿有下列重大安全生产隐患和行为的，应当立即停止生产，排除隐患：
（五）通风系统不完善、不可靠的；
《煤矿重大事故隐患判定标准》第八条第八项 “通风系统不完善、不可靠” 重大事故隐患，是指有下列情形之一的：
（八）煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进未按照国家规定装备甲烷电、 风电闭锁装置或者有关装置不能正常使用的；
	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条 煤矿  有本规定第八条第二款所列情形之一，仍然进行生产的，由县级以上 地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门或者煤矿安全监察  机构责令停产整顿，提出整顿的内容、时间等具体要求，处 50 万元 以上 200 万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处 3 万元以上 15 万元 以下的罚款。
对 3 个月内 2 次或者 2 次以上发现有重大安全生产隐患，仍然进 行生产的煤矿，县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的
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	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	
	部门、煤矿安全监察机构应当提请有关地方人民政府关闭该煤矿，并 由颁发证照的部门立即吊销矿长资格证和矿长安全资格证，该煤矿的 法定代表人和矿长 5 年内不得再担任任何煤矿的法定代表人或者矿  长。
	

	
	
	




14.2 监控设备 调校
	《中华人民共和国安全生产法》 第三十六条第一款、第二款 安全设备的设 计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业 标准。
生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正 常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。
《煤矿安全规程》第四百九十二条 安全监控设备必须定期调校、测试，每 月至少 1 次。
采用载体催化元件的甲烷传感器必须使用校准气样和空气气样在设备设置 地点调校，便携式甲烷检测报警仪在仪器维修室调校，每 15 天至少 1 次。甲烷 电闭锁和风电闭锁功能每 15 天至少测试 1 次。可能造成局部通风机停电的，每 半年测试 1 次。
安全监控设备发生故障时，必须及时处理，在故障处理期间必须采用人工监 测等安全措施，并填写故障记录
	
《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项、第三项 生 产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款； 逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的 主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节 严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑 事责任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标 准或者行业标准的；
（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；
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开拓开采
	

15. 1“ 三下”开 采
	《矿山安全法实施条例》第十九条 在下列条件下从事矿山开采，应当编制 专门设计文件，并报管理矿山企业的主管部门批准：
（一）有瓦斯突出的；
（二）有冲击地压的；
（三）在需要保护的建筑物、构筑物和铁路下面开采的；
（四）在水体下面开采的；
（五）在地温异常或者有热水涌出的地区开采的。
	
《矿山安全法实施条例》第五十四条 违反本条例第十五条、第 十六条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条、 第二十二条、第二十三条、第二十五条规定的，由劳动行政主管部门 责令改正，可以处 2 万元以下的罚款。
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15.2 超能力、超 强度或者超定  员组织生产
	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条第二款第一项 煤 矿有下列重大安全生产隐患和行为的，应当立即停止生产，排除隐患：（一）超 能力、超强度或者超定员组织生产的；
《煤矿重大事故隐患判定标准》第四条“超能力、超强度或者超定员组织生 产”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：
（一）煤矿全年原煤产量超过核定（设计）生产能力幅度在 10%以上，或者 月原煤产量大于核定（设计）生产能力的 10%的；
（二）煤矿或其上级公司超过煤矿核定（设计）生产能力下达生产计划或者 经营指标的；
（三）煤矿开拓、准备、回采煤量可采期小于国家规定的最短时间，未主动 采取限产或者停产措施，仍然组织生产的（衰老煤矿和地方人民政府计划停产关 闭煤矿除外）；
	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条 煤矿 有本规定第八条第二款所列情形之一，仍然进行生产的，由县级以上 地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门或者煤矿安全监察 机构责令停产整顿，提出整顿的内容、时间等具体要求，处 50 万元 以上 200 万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处 3 万元以上 15 万元 以下的罚款。
对 3 个月内 2 次或者 2 次以上发现有重大安全生产隐患，仍然进 行生产的煤矿，县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的 部门、煤矿安全监察机构应当提请有关地方人民政府关闭该煤矿，并 由颁发证照的部门立即吊销矿长资格证和矿长安全资格证，该煤矿的 法定代表人和矿长 5 年内不得再担任任何煤矿的法定代表人或者矿 长。
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	（四） 煤矿井下同时生产的水平超过 2 个，或者一个采（盘）区内同时作 业的采煤、煤（半煤岩）巷掘进工作面个数超过《煤矿安全规程》规定的；
（五）瓦斯抽采不达标组织生产的；
（六）煤矿未制定或者未严格执行井下劳动定员制度，或者采掘作业地点单 班作业人数超过国家有关限员规定 20%以上的。
	
	

	
	
	






15.3 采区布置
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并 消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工 代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情 况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会 报告。
《煤矿安全规程》第九十五条 采（盘）区开采前必须按照生产布局和资源 回收合理的要求编制采（盘）区设计，并严格按照采（盘）区设计组织施工，情 况发生变化时及时修改设计。
一个采（盘）区内同一煤层的一翼最多只能布置 1 个采煤工作面和2个煤（半 煤岩）巷掘进工作面同时作业。采空区内不得遗留未经设计确定的煤柱。一个采 （盘）区内同一煤层双翼开采或者多煤层开采的，该采（盘）区最多只能布置 2 个采煤工作面和4个煤（半煤岩）巷掘进工作面同时作业。采掘过程中严禁任意 扩大和缩小设计确定的煤柱。
严禁任意变更设计确定的工业场地、矿界、防水和井巷等的安全煤柱。
严禁在高速铁路下开采安全煤柱。
下山采区未形成完整的通风、排水等生产系统前，严禁掘进回采巷道。
	




《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	






重点检查事
项

	
	
	




15.4 安全出 口
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并 消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工 代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情 况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会 报告。
《煤矿安全规程》第九十七条 采煤工作面必须保持至少2 个畅通的安全出 口，一个通到进风巷道，另一个通到回风巷道。
采煤工作面所有安全出口与巷道连接处超前压力影响范围内必须加强支护， 且加强支护的巷道长度不得小于 20m；综合机械化采煤工作面，此范围内的巷道 高度不得低于 1.8m ，其他采煤工作面，此范围内的巷道高度不得低于 1.6m 。安 全出口和与之相连接的巷道必须设专人维护，发生支架断梁折柱、巷道底鼓变形 时，必须及时更换、清挖。
	


《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	采煤工作面必须正规开采，严禁采用国家明令禁止的采煤方法。
高瓦斯、突出、有容易自燃或者自燃煤层的矿井,不得采用前进式采煤方法。
《煤矿安全规程》第一百二十五条 矿井必须制定井巷维修制度，加强井巷 维修，保证通风、运输畅通和行人安全。
《煤矿安全规程》第一百二十八条 从报废的井巷内回收支架和装备时，必 须制定安全措施。
	
	

	
	
	



15.5 井巷维修 和报废
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并 消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工 代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情 况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会 报告。
《煤矿安全规程》第一百二十九条 报废的巷道必须封闭。报废的暗井和倾 斜巷道下口的密闭墙必须留泄水孔。
《煤矿安全规程》第一百三十条 报废的井巷必须做好隐蔽工程记录，并在 井上、下对照图上标明，归档备查。
	

《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
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15.6 图纸作假 隐瞒工作面
	

《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条第二款第十五项
煤矿有下列重大安全生产隐患和行为的，应当立即停止生产，排除隐患：
（十五）有其他重大安全生产隐患的。
《煤矿重大事故隐患判定标准》第十八条第五项 图纸作假、隐瞒采掘工作 面，提供虚假信息、隐瞒下井人数，或者矿长、总工程师（技术负责人）履行安 全生产岗位责任制及管理制度时伪造记录，弄虚作假的；
	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条 煤矿 有本规定第八条第二款所列情形之一，仍然进行生产的，由县级以上 地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门或者煤矿安全监察 机构责令停产整顿，提出整顿的内容、时间等具体要求，处 50 万元 以上 200 万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处 3 万元以上 15 万元 以下的罚款。
对 3 个月内 2 次或者 2 次以上发现有重大安全生产隐患，仍然进 行生产的煤矿，县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的 部门、煤矿安全监察机构应当提请有关地方人民政府关闭该煤矿，并 由颁发证照的部门立即吊销矿长资格证和矿长安全资格证，该煤矿的 法定代表人和矿长 5 年内不得再担任任何煤矿的法定代表人或者矿 长。
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16
	

防治水
	

16. 1 重大水患 治理
	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条第二款第六项 煤 矿有下列重大安全生产隐患和行为的，应当立即停止生产，排除隐患：
（六）有严重水患，未采取有效措施的；
《煤矿重大事故隐患判定标准》第九条 “有严重水患，未采取有效措施”
重大事故隐患，是指有下列情形之一的：
（一）未查明矿井水文地质条件和井田范围内采空区、废弃老窑积水等情况 而组织生产建设的；
	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条 煤矿 有本规定第八条第二款所列情形之一，仍然进行生产的，由县级以上 地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门或者煤矿安全监察 机构责令停产整顿，提出整顿的内容、时间等具体要求，处 50 万元 以上 200 万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处 3 万元以上 15 万元 以下的罚款。
对 3 个月内 2 次或者 2 次以上发现有重大安全生产隐患，仍然进
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	（二）水文地质类型复杂、极复杂的矿井未设置专门的防治水机构、未配备 专门的探放水作业队伍，或者未配齐专用探放水设备的；
（三）在需要探放水的区域进行采掘作业未按照国家规定进行探放水的；
（四）未按照国家规定留设或者擅自开采（破坏）各种防隔水煤（岩）柱的；
（五）有突（透、溃）水征兆未撤出井下所有受水患威胁地点人员的；
（六）受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或其来水上游发生洪水期间未 实施停产撤人的；
（七）建设矿井进入三期工程前，未按照设计建成永久排水系统，或者生产 矿井延深到设计水平时，未建成防、排水系统而违规开拓掘进的；
（八）矿井主要排水系统水泵排水能力、管路和水仓容量不符合《煤矿安全 规程》规定的；
（九）开采地表水体、老空水淹区域或者强含水层下急倾斜煤层，未按照国 家规定消除水患威胁的。
	行生产的煤矿，县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的 部门、煤矿安全监察机构应当提请有关地方人民政府关闭该煤矿，并 由颁发证照的部门立即吊销矿长资格证和矿长安全资格证，该煤矿的 法定代表人和矿长 5 年内不得再担任任何煤矿的法定代表人或者矿 长。
	

	
	
	







16.2 排水设备 要求
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并 消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工 代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情 况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会 报告。
《中华人民共和国安全生产法》第二十条 生产经营单位应当具备本法和有 关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生 产条件的，不得从事生产经营活动。
《煤矿安全规程》第八十二条 井筒开凿到底后，应当先施工永久排水系统， 并在进入采区施工前完成.永久排水系统完成前，在井底附近必须设置临时排水 系统，并符合下列要求：
（一）当预计涌水量不大于 50m4/h 时，临时水仓容积应当大于 4h 正常涌水 量；当预计涌水量大于 50m4/h 时，临时水仓容积应当大于 8h 正常涌水量. 临时 水仓应当定期清理。
（二）井下工作水泵的排水能力应当能在 20h 内排出24h 正常涌水量，井下 备用水泵排水能力不小于工作水泵排水能力的70％。
（三）临时排水管的型号应当与排水能力相匹配。
（四）临时水泵及配电设备基础应当比巷道底板至少高 300 mm ，泵房断面 应当满足设备布置需要。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《中华人民共和国安全生产法》第一百一十三条 生产经营单位 存在下列情形之一的，负有安全生产监督管理职责的部门应当提请地 方人民政府予以关闭，有关部门应当依法吊销其有关证照。生产经营 单位主要负责人五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；情 节严重的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人：
（一）存在重大事故隐患，一百八十日内三次或者一年内四次受 到本法规定的行政处罚的；
（二）经停产停业整顿，仍不具备法律、行政法规和国家标准或 者行业标准规定的安全生产条件的；
（三）不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安 全生产条件，导致发生重大、特别重大生产安全事故的；
（四）拒不执行负有安全生产监督管理职责的部门作出的停产停 业整顿决定的。
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17
	机电安全管 理
	17. 1 机电设备  及其防护装置、 安全检测仪器
	《矿山安全法实施条例》第十五条 矿山企业应当对机电设备及其防护装置、 安全检测仪器定期检查、维修，并建立技术档案，保证使用安全。
非负责设备运行的人员，不得操作设备。非值班电气人员，不得进行电气作
	《矿山安全法实施条例》第五十四条 违反本条例第十五条、第 十六条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条、 第二十二条、第二十三条、第二十五条规定的，由劳动行政主管部门
	一般检查事
项




31



	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	检查、维修和建 立技术档案
	业。操作电气设备的人员，应当有可靠的绝缘保护。检修电气设备时，不得带电 作业。
	责令改正，可以处 2 万元以下的罚款。
	

	
	
	
17.2 煤矿安全  设备的安装、使
用、检测、改造 和报废
	

《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 安全设备的设计、制造、 安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标 准或者行业标准的；
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17.3 安全设备  进行经常性维  护、保养和定期 检测
	
《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款 生产经营单位必须对安 全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测 应当作好记录，并由有关人员签字。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；
	

一般检查事
项

	
	
	


17.4 煤矿特种 设备
	

《中华人民共和国安全生产法》第三十七条 生产经营单位使用的危险物品 的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和 矿山井下特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专 业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可 投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第六项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（六）危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性 较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备未经具有专业资 质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用 的；
	


一般检查事
项
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提升运输安 全
	


18. 1 提升防跑 车装置
	《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款 生产经营单位必须遵守本法 和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产 责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保 障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险 分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产 水平，确保安全生产。
《中华人民共和国安全生产法》第二十条 生产经营单位应当具备本法和有 关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生 产条件的，不得从事生产经营活动。
	
《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	


一般检查事
项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	《煤矿安全规程》第八十条 开凿或者延深斜井、下山时，必须在斜井、下 山的上口设置防止跑车装置，在掘进工作面的上方设置跑车防护装置，跑车防护 装置与掘进工作面的距离必须在施工组织设计或者作业规程中明确。
斜井（巷）施工期间兼作人行道时，必须每隔 40m设置躲避硐.设有躲避硐 的一侧必须有畅通的人行道.上下人员必须走人行道.人行道必须设红灯和语音提 示装置。
斜巷采用多级提升或者上山掘进提升时，在绞车上山方向必须设置挡车栏。
	
	

	
	
	





18.2 立井提升
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并 消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工 代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情 况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会 报告。
《煤矿安全规程》第三百九十三条 立井提升容器和载荷，必须符合下列要 求：
（一）立井中升降人员应当使用罐笼。在井筒内作业或者因其他原因，需要 使用普通箕斗或者救急罐升降人员时，必须制定安全措施
（二）升降人员或者升降人员和物料的单绳提升罐笼必须装设可靠的防坠 器。
（三）罐笼和箕斗的最大提升载荷和最大提升载荷差应当在井口公布，严禁 超载和超最大载荷差运行。
（四）箕斗提升必须采用定重装载。
	



《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	





一般检查事
项
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顶板管理
	
顶帮管理
	《矿山安全法实施条例》第十七条第一款 井下采掘作业，必须按照作业规 程的规定管理顶帮。采掘作业通过地质破碎带或者其他顶帮破碎地点时，应当加 强支护。
	《矿山安全法实施条例》第五十四条 违反本条例第十五条、第 十六条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条、 第二十二条、第二十三条、第二十五条规定的，由劳动行政主管部门 责令改正，可以处 2 万元以下的罚款。
	一般检查事
项
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防灭火
	


20. 1 防灭火重 大隐患治理
	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条第二款第九项 煤 矿有下列重大安全生产隐患和行为的，应当立即停止生产，排除隐患：
（九） 自然发火严重，未采取有效措施的；
《煤矿重大事故隐患判定标准》第十二条 “ 自然发火严重，未采取有效措 施”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：
（一）开采容易自燃和自燃煤层的矿井，未编制防灭火专项设计或者未采取 综合防灭火措施的；
（二）高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法不能有效防治煤层自然发火的；
（三）有自然发火征兆没有采取相应的安全防范措施继续生产建设的；
（四）违反《煤矿安全规程》规定启封火区的。
	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条 煤矿 有本规定第八条第二款所列情形之一，仍然进行生产的，由县级以上 地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门或者煤矿安全监察 机构责令停产整顿，提出整顿的内容、时间等具体要求，处 50 万元 以上 200 万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处 3 万元以上 15 万元 以下的罚款。
对 3 个月内 2 次或者 2 次以上发现有重大安全生产隐患，仍然进 行生产的煤矿，县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的 部门、煤矿安全监察机构应当提请有关地方人民政府关闭该煤矿，并 由颁发证照的部门立即吊销矿长资格证和矿长安全资格证，该煤矿的
	


重点检查事
项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	《煤矿安全规程》第二百六十条 煤的自燃倾向性分为容易自燃、 自燃、不 易 自燃 3 类。
新设计矿井应当将所有煤层的自燃倾向性鉴定结果报省级煤炭行业管理部 门及省级煤矿安全监察机构。
生产矿井延深新水平时，必须对所有煤层的自燃倾向性进行鉴定。
开采容易自燃和自燃煤层的矿井，必须编制矿井防灭火专项设计，采取综合 预防煤层自然发火的措施。
	法定代表人和矿长 5 年内不得再担任任何煤矿的法定代表人或者矿 长。
	

	
	
	





20.2 专用回风  巷（开采容易自 然煤层必须设
置至少 1 条专 用回风巷）
	



《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并 消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工 代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情 况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会 报告。
《中华人民共和国安全生产法》第二十条 生产经营单位应当具备本法和有 关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生 产条件的，不得从事生产经营活动。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《中华人民共和国安全生产法》第一百一十三条 生产经营单位 存在下列情形之一的，负有安全生产监督管理职责的部门应当提请地 方人民政府予以关闭，有关部门应当依法吊销其有关证照。生产经营 单位主要负责人五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；情 节严重的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人：
（一）存在重大事故隐患，一百八十日内三次或者一年内四次受 到本法规定的行政处罚的；
（二）经停产停业整顿，仍不具备法律、行政法规和国家标准或 者行业标准规定的安全生产条件的；
（三）不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安 全生产条件，导致发生重大、特别重大生产安全事故的；
（四）拒不执行负有安全生产监督管理职责的部门作出的停产停 业整顿决定的。
	






重点检查事
项

	
	
	



20.3 防火门
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并 消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工 代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情 况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会 报告。
《煤矿安全规程》第一百四十九条第三款 高瓦斯、突出矿井的每个采（盘） 区和开采容易自燃煤层的采（盘）区，必须设置至少 1 条专用回风巷；
低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采（盘）区，必须设置 1 条专用回风巷。
《煤矿安全规程》第二百七十三条 开采容易自燃和自燃煤层时，在采（盘）
	

《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	



一般检查事
项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	区开采设计中，必须预先选定构筑防火门的位置。当采煤工作面通风系统形成后， 必须按设计构筑防火门墙，并储备足够数量的封闭防火门的材料。
	
	

	
	
	



20.4 采空区自 然发火管理
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并 消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工 代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情 况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会 报告。
《煤矿安全规程》第二百七十四条 矿井必须制定防止采空区自然发火的封 闭及管理专项措施。采煤工作面回采结束后，必须在 45 天内进行永久性封闭， 每周 1 次抽取封闭采空区气样进行分析，并建立台账。
开采自燃和容易自燃煤层，应当及时构筑各类密闭并保证质量。
与封闭采空区连通的各类废弃钻孔必须永久封闭
	

《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	



一般检查事
项
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煤与瓦斯突 出管理
	




煤与瓦斯突出
重大隐患治理
	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条第二款第三项 煤 矿有下列重大安全生产隐患和行为的，应当立即停止生产，排除隐患：
（三）煤与瓦斯突出矿井，未依照规定实施防突出措施的；
《煤矿重大事故隐患判定标准》第六条 “煤与瓦斯突出矿井，未依照规定 实施防突出措施”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：
（一）未设立防突机构并配备相应专业人员的；
（二）未建立地面永久瓦斯抽采系统或者系统不能正常运行的；
（三）未按照国家规定进行区域或者工作面突出危险性预测的（直接认定为 突出危险区域或者突出危险工作面的除外）；
（四）未按照国家规定采取防治突出措施的；
（五）未按照国家规定进行防突措施效果检验和验证，或者防突措施效果检 验和验证不达标仍然组织生产建设，或者防突措施效果检验和验证数据造假的；
（六）未按照国家规定采取安全防护措施的；
（七）使用架线式电机车的。
	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条 煤矿 有本规定第八条第二款所列情形之一，仍然进行生产的，由县级以上 地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门或者煤矿安全监察 机构责令停产整顿，提出整顿的内容、时间等具体要求，处 50 万元 以上 200 万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处 3 万元以上 15 万元 以下的罚款。
对 3 个月内 2 次或者 2 次以上发现有重大安全生产隐患，仍然进 行生产的煤矿，县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的 部门、煤矿安全监察机构应当提请有关地方人民政府关闭该煤矿，并 由颁发证照的部门立即吊销矿长资格证和矿长安全资格证，该煤矿的 法定代表人和矿长 5 年内不得再担任任何煤矿的法定代表人或者矿 长。
	




重点检查事
项
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防尘管理
	


22. 1 防尘管路 系统
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并 消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工 代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情 况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会 报告。
《煤矿安全规程》第六百四十四条 矿井必须建立消防防尘供水系统，并遵 守下列规定：
（一）应当在地面建永久性消防防尘储水池，储水池必须经常保持不少于
	
《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	


一般检查事
项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	200m3 的水量。备用水池贮水量不得小于储水池的一半。
（二）防尘用水水质悬浮物的含量不得超过 30mg/L ，粒径不大于 0.3mm， 水的pH  值在 6～9 范围内，水的碳酸盐硬度不超过 3mmol/L。
（三）没有防尘供水管路的采掘工作面不得生产。主要运输巷、带式输送机 斜井与平巷、上山与下山、采区运输巷与回风巷、采煤工作面运输巷与回风巷、 掘进巷道、煤仓放煤 口、溜煤眼放煤 口、卸载点等地点必须敷设防尘供水管路， 并安设支管和阀门。防尘用水应当过滤。水采矿井不受此限。
	
	

	
	
	


22.2 掘进防尘
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并 消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工 代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情 况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会 报告。
《煤矿安全规程》第六百四十九条 井工煤矿掘进井巷和硐室时，必须采取 湿式钻眼、冲洗井壁巷帮、水炮泥、爆破喷雾、装岩（煤）洒水和净化风流等综 合防尘措施。
	
《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	


一般检查事
项

	
	
	


22.3 喷雾装置 安设
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款  生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并 消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工 代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情 况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会 报告。
《煤矿安全规程》第六百五十二条 井下煤仓（溜煤眼）放煤 口、输送机转 载点和卸载点，以及地面筛分厂、破碎车间、带式输送机走廊、转载点等地点， 必须安设喷雾装置或者除尘器，作业时进行喷雾降尘或者用除尘器除尘。
	
《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	


一般检查事
项

	
	
	


22.4 预防和隔 绝煤尘爆炸
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并 消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工 代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情 况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会 报告。
《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ 1020-2006）第 6.3 条 开采有煤 尘爆炸危险煤层的矿井，必须有预防和隔绝煤尘爆炸的措施。矿井的两翼、相邻 的采区、相邻的煤层、相邻的采煤工作面间，煤层掘进巷道同与其相连的巷道间， 煤仓同与其相连通的巷道间，采用独立通风并有煤尘爆炸危险的其他地点同与其
	

《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	


一般检查事
项
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	相连通的巷道间，必须用水棚或岩粉棚隔开。
必须及时清除巷道中的浮煤，清扫或冲洗沉积煤尘，每年应至少进行 1 次对 主要进风大巷刷浆。
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淘汰设备、 工艺管理
	







淘汰设备、工艺 类重大隐患防  治
	《中华人民共和国安全生产法》第三十八条 国家对严重危及生产安全的工 艺、设备实行淘汰制度，具体目录由国务院应急管理部门会同国务院有关部门制 定并公布。法律、行政法规对目录的制定另有规定的，适用其规定。
省、自治区、直辖市人民政府可以根据本地区实际情况制定并公布具体目录， 对前款规定以外的危及生产安全的工艺、设备予以淘汰。
生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。
《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条第二款第十项 煤 矿有下列重大安全生产隐患和行为的，应当立即停止生产，排除隐患：
（十）使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺的；
《煤矿重大事故隐患判定标准》第十三条 “使用明令禁止使用或者淘汰的 设备、工艺”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：
（一）使用被列入国家禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录的产品或者工艺 的；
（二）井下电气设备、电缆未取得煤矿矿用产品安全标志的；
（三）井下电气设备选型与矿井瓦斯等级不符，或者采（盘）区内防爆型电 气设备存在失爆，或者井下使用非防爆无轨胶轮车的；
（四）未按照矿井瓦斯等级选用相应的煤矿许用炸药和雷管、未使用专用发 爆器，或者裸露爆破的；
（五）采煤工作面不能保证 2 个畅通的安全出口的；
（六）高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井、开采容易自燃和自燃煤层（薄煤层 除外）矿井，采煤工作面采用前进式采煤方法的。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第七项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（七）使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的；
《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条 煤矿  有本规定第八条第二款所列情形之一，仍然进行生产的，由县级以上 地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门或者煤矿安全监察  机构责令停产整顿，提出整顿的内容、时间等具体要求，处 50 万元 以上 200 万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处 3 万元以上 15 万元 以下的罚款。
对 3 个月内 2 次或者 2 次以上发现有重大安全生产隐患，仍然进 行生产的煤矿，县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的 部门、煤矿安全监察机构应当提请有关地方人民政府关闭该煤矿，并 由颁发证照的部门立即吊销矿长资格证和矿长安全资格证，该煤矿的 法定代表人和矿长 5 年内不得再担任任何煤矿的法定代表人或者矿  长。
	








重点检查事
项
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冲击地压管 理
	



冲击地压类重 大隐患防治
	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条第二款第八项 煤 矿有下列重大安全生产隐患和行为的，应当立即停止生产，排除隐患：
（八）有冲击地压危险，未采取有效措施的；
《煤矿重大事故隐患判定标准》第十一条 “有冲击地压危险，未采取有效 措施”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：
（一）未按照国家规定进行煤层（岩层）冲击倾向性鉴定，或者开采有冲击 倾向性煤层未进行冲击危险性评价，或者开采冲击地压煤层，未进行采区、采掘 工作面冲击危险性评价的；
（二）有冲击地压危险的矿井未设置专门的防冲机构、未配备专业人员或者 未编制专门设计的；
（三）未进行冲击地压危险性预测，或者未进行防冲措施效果检验以及防冲 措施效果检验不达标仍组织生产建设的；
	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条 煤矿  有本规定第八条第二款所列情形之一，仍然进行生产的，由县级以上 地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门或者煤矿安全监察  机构责令停产整顿，提出整顿的内容、时间等具体要求，处 50 万元 以上 200 万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处 3 万元以上 15 万元 以下的罚款。
对 3 个月内 2 次或者 2 次以上发现有重大安全生产隐患，仍然进 行生产的煤矿，县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的 部门、煤矿安全监察机构应当提请有关地方人民政府关闭该煤矿，并 由颁发证照的部门立即吊销矿长资格证和矿长安全资格证，该煤矿的 法定代表人和矿长 5 年内不得再担任任何煤矿的法定代表人或者矿  长。
	



重点检查事
项
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	检查事项
	检查内容
	检查依据
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	（四）开采冲击地压煤层时，违规开采孤岛煤柱，采掘工作面位置、间距不 符合国家规定，或者开采顺序不合理、采掘速度不符合国家规定、违反国家规定 布置巷道或者留设煤（岩）柱造成应力集中的；
（五）未制定或者未严格执行冲击地压危险区域人员准入制度的。
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地面设备设 施安全
	






25. 1 地面风机 房管理
	
《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并 消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工 代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情 况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会 报告。
《中华人民共和国安全生产法》第二十条 生产经营单位应当具备本法和有 关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生 产条件的，不得从事生产经营活动。
《煤矿安全规程》第一百六十条 严禁主要通风机房兼作他用。主要通风机 房内必须安装水柱计（压力表）、电流表、电压表、轴承温度计等仪表，还必须 有直通矿调度室的电话，并有反风操作系统图、司机岗位责任制和操作规程。主 要通风机的运转应当由专职司机负责，司机应当每小时将通风机运转情况记入运 转记录簿内；发现异常，立即报告。实现主要通风机集中监控、图像监视的主要 通风机房可不设专职司机，但必须实行巡检制度。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《中华人民共和国安全生产法》第一百一十三条 生产经营单位 存在下列情形之一的，负有安全生产监督管理职责的部门应当提请地 方人民政府予以关闭，有关部门应当依法吊销其有关证照。生产经营 单位主要负责人五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；情 节严重的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人：
（一）存在重大事故隐患，一百八十日内三次或者一年内四次受 到本法规定的行政处罚的；
（二）经停产停业整顿，仍不具备法律、行政法规和国家标准或 者行业标准规定的安全生产条件的；
（三）不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安 全生产条件，导致发生重大、特别重大生产安全事故的；
（四）拒不执行负有安全生产监督管理职责的部门作出的停产停 业整顿决定的。
	






一般检查事
项

	
	
	




25.2 地面炸药 库房管理
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并 消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工 代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情 况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会 报告。
《煤矿安全规程》第三百二十六条第二款 井上、下接触爆炸物品的人员， 必须穿棉布或者抗静电衣服。
《煤矿安全规程》第三百二十七条 建有爆炸物品制造厂的矿区总库，所有 库房贮存各种炸药的总容量不得超过该厂 1 个月生产量，雷管的总容量不得超过 3 个月生产量。没有爆炸物品制造厂的矿区总库，所有库房贮存各种炸药的总容 量不得超过由该库所供应的矿井 2 个月的计划需要量，雷管的总容量不得超过 6 个月的计划需要量。单个库房的最大容量：炸药不得超过 200t ，雷管不得超过 500 万发。
	



《中华人民共和国安全生产法》 第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	地面分库所有库房贮存爆炸物品的总容量：炸药不得超过 75t ，雷管不得超 过 25 万发。单个库房的炸药最大容量不得超过 25t。地面分库贮存各种爆炸物品 的数量，不得超过由该库所供应矿井 3 个月的计划需要量。
	
	

	
	
	



25.3 调度、监控 室管理
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并 消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工 代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情 况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会 报告。
《煤矿安全规程》第四百九十四条 矿调度室值班人员应当监视监控信息， 填写运行日志，打印安全监控日报表，并报矿总工程师和矿长审阅。系统发出报 警、断电、馈电异常等信息时，应当采取措施，及时处理，并立即向值班矿领导 汇报；处理过程和结果应当记录备案。
《煤矿安全规程》第四百九十五条 安全监控系统必须具备实时上传监控数 据的功能。
	


《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
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25.4 机修房、绞 车房
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并 消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工 代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情 况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会 报告。
《煤矿安全规程》第四百六十九条第二款 地面的通风机房、绞车房、压风 机房、变电所、矿调度室等必须设有应急照明设施。
第七十六条 立井凿井期间，掘进工作面与吊盘、吊盘与井 口、吊盘与辅助 盘、腰泵房与井 口、翻矸平台与绞车房、井口与提升机房必须设置独立信号装置。 井口信号装置必须与绞车的控制回路闭锁。
	

《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
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	检查事项
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1
	














规章制度
	1. 1 变更管理 制度未落实
（ 包括涉及 重大危险源、 重 点 监 管危
险化工工艺
的 生 产 装置 和储存设施，
主要负责人、
原料、工艺路
线、产品、关 键 设 备 方面
发生的变化
未 纳 入 变更 管理，或者在 变更时未进
行安全风险
分 析 等 相关 情形）
	



《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项 生产经营单位的主要 负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令 第 41 号）第十四条第九项 企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况， 制定完善下列主要安全生产规章制度：
（九）变更管理制度。
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）
十、变更管理。
	




《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款、第二款 生 产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责 令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五 万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。
生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全
事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任。
	







重点检查 事项

	
	
	1.2 未建立并 落实安全生 产责任制（包 括 未 建 立重
大 危 险 源主 要负责人、技
术负责人、操 作 负责 人 的
安全包保责
任 制并 如实
履 职 等 相关 情形）
	《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项 生产经营单位的主要 负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化 建设。
第二十二条第一款 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位 的责任人员、责任范围和考核标准等内容。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第 40 号）第十六条 危险化学品单位应当明确重大危险源中关键装置、重点部位 的责任人或者责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时 采取措施消除事故隐患。
《关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通 知》（应急厅〔2021〕12 号） 第二章包保责任。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款、第二款 生 产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责 令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五 万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。
生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全 事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任。
第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未 履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上 三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安 全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以 下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	
	局令第 40 号）第三十四条第二项 危险化学品单位有下列情形之一的， 由县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，可以并处 5000  元以上 3 万元以下的罚款：
（二）未按照本规定明确重大危险源中关键装置、重点部位的责 任人或者责任机构的。
	

	














2
	












危险化学
品安全生
产许可证 情况
	



2. 1 安全生产 许可证取得
	《安全生产许可证条例》第二条 国家对矿山企业、建筑施工企业和危险 化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业（以下统称企业）实行安全生产许 可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。
《危险化学品安全管理条例》第十四条第一款 危险化学品生产企业进行 生产前，应当依照《安全生产许可证条例》的规定，取得危险化学品安全生产 许可证。
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第二条 本办法所称危  险化学品生产企业（以下简称企业），是指依法设立且取得工商营业执照或者 工商核准文件从事生产最终产品或者中间产品列入《危险化学品目录》的企业。
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第三条 企业应当依照 本办法的规定取得危险化学品安全生产许可证（以下简称安全生产许可证）。 未取得安全生产许可证的企业，不得从事危险化学品的生产活动。
	
《安全生产许可证条例》第十九条 违反本条例规定，未取得安全 生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款；造成重大事故或者其他严重后果，构成 犯罪的，依法追究刑事责任。
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十五条第 一项 企业有下列情形之一的，责令停止生产危险化学品，没收违法所 得，并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑 事责任：
（一）未取得安全生产许可证，擅自进行危险化学品生产的；
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2.2 安全生产 许可证延期
	
《安全生产许可证条例》第九条 第一款安全生产许可证的有效期为 3 年。 安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前 3 个月向原安全生产 许可证颁发管理机关办理延期手续。
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第三十三条第一款 安 全生产许可证有效期为 3 年。企业安全生产许可证有效期届满后继续生产危险 化学品的，应当在安全生产许可证有效期届满前 3 个月提出延期申请，并提交 延期申请书和本办法第二十五条规定的申请文件、资料。
	《安全生产许可证条例》第二十条 违反本条例规定，安全生产许 可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限 期补办延期手续，没收违法所得，并处 5 万元以上 10 万元以下的罚款； 逾期仍不办理延期手续，继续进行生产的，依照本条例第十九条的规 定处罚。
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十六条
企业在安全生产许可证有效期届满未办理延期手续，继续进行生产的， 责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处 5 万元以上 10 万元以下的罚款；逾期仍不办理延期手续，继续进行生产的，依照 本办法第四十五条的规定进行处罚。
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2.3 安全生产 许可证变更
	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第三十条 企业在安全 生产许可证有效期内变更主要负责人、企业名称或者注册地址的，应当自工商 营业执照或者隶属关系变更之日起 10 个工作日内向实施机关提出变更申请。
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第三十一条 企业在安 全生产许可证有效期内，当原生产装置新增产品或者改变工艺技术对企业的安 全生产产生重大影响时，应当对该生产装置或者工艺技术进行专项安全评价， 并对安全评价报告中提出的问题进行整改；在整改完成后，向原实施机关提出 变更申请，提交安全评价报告。
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第三十二条 企业在安
	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十七条
企业在安全生产许可证有效期内主要负责人、企业名称、注册地址、 隶属关系发生变更或者新增产品、改变工艺技术对企业安全生产产生 重大影响，未按照本办法第三十条规定的时限提出安全生产许可证变 更申请的，责令限期申请，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款。
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十八条
企业在安全生产许可证有效期内，其危险化学品建设项目安全设施竣 工验收合格后，未按照本办法第三十二条规定的时限提出安全生产许 可证变更申请并且擅自投入运行的，责令停止生产，限期申请，没收
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	全生产许可证有效期内，有危险化学品新建、改建、扩建建设项目（以下简称 建设项目）的，应当在建设项目安全设施竣工验收合格之日起 10 个工作日内 向原实施机关提出变更申请，并提交建设项目安全设施竣工验收报告等相关文 件、资料。
	违法所得，并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款。
	

	
	
	




2.4 转让、 冒
用安全生产
许 可 证 或者
使 用伪 造 的
安 全 生 产许 可证
	




《安全生产许可证条例》第十三条 企业不得转让、冒用安全生产许可证 或者使用伪造的安全生产许可证。
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第三十六条 企业不得 出租、出借、买卖或者以其他形式转让其取得的安全生产许可证，或者冒用他 人取得的安全生产许可证、使用伪造的安全生产许可证。
	《安全生产许可证条例》第二十一条 违反本条例规定，转让安全 生产许可证的，没收违法所得，处 10 万元以上 50 万元以下的罚款， 并吊销其安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任；接受转 让的，依照本条例第十九条的规定处罚。
冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证的，依照本 条例第十九条的规定处罚。
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十四条
企业出租、出借或者以其他形式转让安全生产许可证的，没收违法所 得，处 10 万元以上 50 万元以下的罚款，并吊销安全生产许可证；构 成犯罪的，依法追究刑事责任。
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十五条
企业有下列情形之一的，责令停止生产危险化学品，没收违法所得， 并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责 任：
（一）未取得安全生产许可证，擅自进行危险化学品生产的；
（二）接受转让的安全生产许可证的；
（三）冒用或者使用伪造的安全生产许可证的。
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危险化学
品经营许
可证情况
	




3. 1 经营许可 证取得
	《危险化学品安全管理条例》第三十三条 国家对危险化学品经营（包括 仓储经营，下同）实行许可制度。未经许可，任何单位和个人不得经营危险化 学品。
依法设立的危险化学品生产企业在其厂区范围内销售本企业生产的危险 化学品，不需要取得危险化学品经营许可。
依照《中华人民共和国港口法》的规定取得港口经营许可证的港口经营人， 在港区内从事危险化学品仓储经营，不需要取得危险化学品经营许可。
《危险化学品经营许可证管理办法》第二条 在中华人民共和国境内从事 列入《危险化学品目录》的危险化学品的经营（包括仓储经营）活动，适用本 办法。
民用爆炸物品、放射性物品、核能物质和城镇燃气的经营活动，不适用本 办法。
《危险化学品经营许可证管理办法》第三条 国家对危险化学品经营实行 许可制度。经营危险化学品的企业，应当依照本办法取得危险化学品经营许可
	
《危险化学品安全管理条例》第七十七条第三款 违反本条例规 定，未取得危险化学品经营许可证从事危险化学品经营的，由安全生 产监督管理部门责令停止经营活动，没收违法经营的危险化学品以及 违法所得，并处 10 万元以上 20 万元以下的罚款；构成犯罪的，依法 追究刑事责任。
《危险化学品经营许可证管理办法》第二十九条 未取得经营许 可证从事危险化学品经营的，依照《中华人民共和国安全生产法》有 关未经依法批准擅自生产、经营、储存危险物品的法律责任条款并处 罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
企业在经营许可证有效期届满后，仍然从事危险化学品经营的， 依照前款规定给予处罚。
	




一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	证（以下简称经营许可证）。未取得经营许可证，任何单位和个人不得经营危 险化学品。
从事下列危险化学品经营活动，不需要取得经营许可证：
（一）依法取得危险化学品安全生产许可证的危险化学品生产企业在其厂 区范围内销售本企业生产的危险化学品的；
（二）依法取得港口经营许可证的港口经营人在港区内从事危险化学品仓 储经营的。
	
	

	
	
	



3.2 经营许可 证延期
	

《危险化学品经营许可证管理办法》第十八条 经营许可证的有效期为 3 年。有效期满后，企业需要继续从事危险化学品经营活动的，应当在经营许可 证有效期满 3 个月前，向本办法第五条规定的发证机关提出经营许可证的延期 申请，......。
企业提出经营许可证延期申请时，可以同时提出变更申请，并向发证机关 提交相关文件、资料。
	《危险化学品安全管理条例》第七十七条第三款 违反本条例规 定，未取得危险化学品经营许可证从事危险化学品经营的，由安全生 产监督管理部门责令停止经营活动，没收违法经营的危险化学品以及 违法所得，并处 10 万元以上 20 万元以下的罚款；构成犯罪的，依法 追究刑事责任。
《危险化学品经营许可证管理办法》第二十九条 未取得经营许 可证从事危险化学品经营的，依照《中华人民共和国安全生产法》有 关未经依法批准擅自生产、经营、储存危险物品的法律责任条款并处 罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
企业在经营许可证有效期届满后，仍然从事危险化学品经营的， 依照前款规定给予处罚。
	



一般检查 事项

	
	
	


3.3 经营许可 证变更
	《危险化学品经营许可证管理办法》第十四条 已经取得经营许可证的企 业变更企业名称、主要负责人、注册地址或者危险化学品储存设施及其监控措 施的，应当自变更之日起 20 个工作日内，向本办法第五条规定的发证机关提 出书面变更申请，......。
《危险化学品经营许可证管理办法》第十六条 已经取得经营许可证的企 业有新建、改建、扩建危险化学品储存设施建设项目的，应当自建设项目安全 设施竣工验收合格之日起 20 个工作日内，向本办法第五条规定的发证机关提 出变更申请，并提交危险化学品建设项目安全设施竣工验收报告等相关文件、 资料。发证机关应当按照本办法第十条、第十五条的规定进行审查，办理变更 手续。
	

《危险化学品经营许可证管理办法》第三十三条 已经取得经营 许可证的企业出现本办法第十四条、第十六条规定的情形之一，未依 照本办法的规定申请变更的，责令限期改正，处 1 万元以下的罚款；
逾期仍不申请变更的，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款。
	


一般检查 事项

	
	
	3.4 伪造、变 造或者出租、
出借、转让经
营许可证，或
者使用伪造、 变 造 的经 营 许可证
	
《危险化学品经营许可证管理办法》第二十一条 任何单位和个人不得伪 造、变造经营许可证，或者出租、出借、转让其取得的经营许可证，或者使用 伪造、变造的经营许可证。
	
《危险化学品经营许可证管理办法》第三十一条 伪造、变造或 者出租、出借、转让经营许可证，或者使用伪造、变造的经营许可证 的，处 10 万元以上 20 万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所 得；构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的， 依法追究刑事责任。
	

一般检查 事项

	4
	人员管理
	4. 1 生产经营
	《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 第一款矿山、金属冶炼、建
	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第一项 生产经营单
	一般检查
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	情况
	单位设置安
全 生 产 管理 机构、配备专 职 安 全 管理 人员情况
	筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全 生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第三款 危险物品的生产、储 存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管 理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。 注册安全工程师按专业分类管理，具体办法由国务院人力资源和社会保障部 门、国务院应急管理部门会同国务院有关部门制定。
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十二条 企业应当依 法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产 管理人员必须能够满足安全生产的需要。
《国家安全监管总局、工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实〈国 务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉的实施意见》（安监总管三 [2010]186 号）第一条第三款 专职安全生产管理人员不少于企业员工总数的 2%（不足 50 人的企业至少配备 1 人）......。
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十六条 企业主要负 责人、分管安全负责人和安全生产管理人员必须具备与其从事的生产经营活动 相适应的安全生产知识和管理能力，依法参加安全生产培训，并经考核合格， 取得安全合格证书。
企业分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人应当具有一定的 化工专业知识或者相应的专业学历，专职安全生产管理人员应当具备国民教育 化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专 业技术职称。
企业应当有危险物品安全类注册安全工程师从事安全生产管理工作。
《注册安全工程师管理规定》第六条 从业人员300 人以上的煤矿、非煤 矿矿山、建筑施工单位和危险物品生产、经营单位，应当按照不少于安全生产 管理人员 15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7 人以下的， 至少配备 1 名。
前款规定以外的其他生产经营单位，应当配备注册安全工程师或者委托安 全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产服务。
《注册安全工程师分类管理办法》第十二条 危险物品的生产、储存单位 以及矿山、金属冶炼单位应当有相应专业类别的中级及以上注册安全工程师从 事安全生产管理工作。
危险物品的生产、储存单位以及矿山单位安全生产管理人员中的中级及以 上注册安全工程师比例应自本办法施行之日起 2 年内，金属冶炼单位安全生产 管理人员中的中级及以上注册安全工程师比例应自本办法施行之日起 5 年内 达到 15%左右并逐步提高。
	位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未 改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以 下的罚款：
（一）未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理 人员、注册安全工程师的；
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条
企业取得安全生产许可证后发现其不具备本办法规定的安全生产条件 的，依法暂扣其安全生产许可证 1 个月以上 6 个月以下；暂扣期满仍 不具备本办法规定的安全生产条件的，依法吊销其安全生产许可证。
《危险化学品经营许可证管理办法》第三十二条 已经取得经营 许可证的企业不再具备法律、法规和本办法规定的安全生产条件的， 责令改正；逾期不改正的，责令停产停业整顿；经停产停业整顿仍不 具备法律、法规、规章、国家标准和行业标准规定的安全生产条件的， 吊销其经营许可证。
	事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	《危险化学品经营许可证管理办法》第八条第四项 申请人带有储存设施 经营危险化学品的，除符合本办法第六条规定的条件外，还应当具备下列条件：
（四）专职安全生产管理人员具备国民教育化工化学类或者安全工程类中 等职业教育以上学历，或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者危险物品 安全类注册安全工程师资格；
	
	

	
	
	







4.2 主要负责
人和安全管
理 人 员安 全
生 产 知识 和
管 理 能 力及 考核
	

《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款 危险物品的生产、经 营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人 和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安 全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十六条第一款 企业 主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员必须具备与其从事的生产经 营活动相适应的安全生产知识和管理能力，依法参加安全生产培训，并经考核 合格，取得安全合格证书。
《危险化学品经营许可证管理办法》第六条第二项 从事危险化学品经营 的单位（以下统称申请人）应当依法登记注册为企业，并具备下列基本条件：
（二）企业主要负责人和安全生产管理人员具备与本企业危险化学品经营 活动相适应的安全生产知识和管理能力，经专门的安全生产培训和安全生产监 督管理部门考核合格，取得相应安全资格证书；特种作业人员经专门的安全作 业培训，取得特种作业操作证书；其他从业人员依照有关规定经安全生产教育 和专业技术培训合格；
《生产经营单位安全培训规定》第二十四条 煤矿、非煤矿山、危险化学 品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，自 任职之日起 6 个月内，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理 能力考核合格。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第二项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未 改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以 下的罚款：
（二）危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属 冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照 规定经考核合格的；
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条
企业取得安全生产许可证后发现其不具备本办法规定的安全生产条件 的，依法暂扣其安全生产许可证 1 个月以上 6 个月以下；暂扣期满仍 不具备本办法规定的安全生产条件的，依法吊销其安全生产许可证。
《危险化学品经营许可证管理办法》第三十二条 已经取得经营 许可证的企业不再具备法律、法规和本办法规定的安全生产条件的， 责令改正；逾期不改正的，责令停产停业整顿；经停产停业整顿仍不 具备法律、法规、规章、国家标准和行业标准规定的安全生产条件的， 吊销其经营许可证
《生产经营单位安全培训规定》第三十条第一项 生产经营单位 有下列行为之一的，由安全生产监管监察部门责令其限期改正，可以 处 5 万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处 5 万 元以上 10 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任 人员处 1 万元以上 2 万元以下的罚款：
（一）煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生 产经营单位主要负责人和安全管理人员未按照规定经考核合格的；
	









重点检查 事项

	
	
	
4.3 从业人员 安全生产教 育培训
	《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人 员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有 关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事 故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育 和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业 人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育
	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项、第四项 生 产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款； 逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的 罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五 万元以下的罚款：
（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安 全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；
	

一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。
生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生 进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生 产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。
生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育 和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。
	（四）未如实记录安全生产教育和培训情况的；
	

	
	
	

4.4 从业人员 “ 四新”培训
	
《中华人民共和国安全生产法》第二十九条 生产经营单位采用新工艺、 新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效 的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 生产经营单位有下 列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的， 责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚 款：
（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安 全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；
	

一般检查 事项

	
	
	



4.5 从业人员 培训时间和 培训记录
	《安全生产培训管理办法》第十一条 生产经营单位从业人员的培训内容 和培训时间，应当符合《生产经营单位安全培训规定》和有关标准的规定。
《生产经营单位安全培训规定》第九条第二款 煤矿、非煤矿山、危险化 学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初 次安全培训时间不得少于 48 学时，每年再培训时间不得少于 16 学时。
《生产经营单位安全培训规定》第十三条第二款 煤矿、非煤矿山、危险 化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间 不得少于 72 学时，每年再培训的时间不得少于 20 学时。
《生产经营单位安全培训规定》第二十二条 生产经营单位应当建立健全 从业人员安全生产教育和培训档案，由生产经营单位的安全生产管理机构以及 安全生产管理人员详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果 等情况。
	《安全生产培训管理办法》第三十六条第一项 生产经营单位有 下列情形之一的，责令改正，处 3 万元以下的罚款：
（一）从业人员安全培训的时间少于《生产经营单位安全培训规 定》或者有关标准规定的；
《生产经营单位安全培训规定》第三十条第三项 生产经营单位 有下列行为之一的，由安全生产监管监察部门责令其限期改正，可以 处 5 万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处 5 万 元以上 10 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任 人员处 1 万元以上 2 万元以下的罚款：
（三）未如实记录安全生产教育和培训情况的；
	



一般检查 事项

	
	
	
4.6 告知从业 人 员安 全 生 产事项
	
《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 第一款生产经营单位应当教 育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向 从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应 急措施。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未 改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以 下的罚款：
（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安 全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；
	

一般检查 事项

	
	
	4.7 危险工艺 操作岗位作
业 人 员实 习
	《安全生产培训管理办法》第十三条第二款 矿山新招的井下作业人员和 危险物品生产经营单位新招的危险工艺操作岗位人员，除按照规定进行安全培 训外，还应当在有经验的职工带领下实习满 2 个月后，方可独立上岗作业。
	《安全生产培训管理办法》第三十六条第二项 生产经营单位有 下列情形之一的，责令改正，处 3 万元以下的罚款：
（二）矿山新招的井下作业人员和危险物品生产经营单位新招的
	一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	上岗
	
	危险工艺操作岗位人员，未经实习期满独立上岗作业的；
	

	
	
	




4.8 特种作业 人 员培 训取 证
	


《中华人民共和国安全生产法》第三十条 生产经营单位的特种作业人员 必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。
特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十四条 生产经营单位 应当加强对本单位特种作业人员的管理，建立健全特种作业人员培训、复审档 案，做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的检查工作。
《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试 行）》（安监总管三〔2017〕121 号）第二条 特种作业人员未持证上岗。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项 第七项生产 经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款； 逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的 罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五 万元以下的罚款：
（七）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相 应资格，上岗作业的。
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十八条 生产 经营单位未建立健全特种作业人员档案的，给予警告，并处 1 万元以 下的罚款。
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十九条第一款
生产经营单位使用未取得特种作业操作证的特种作业人员上岗作业 的，责令限期改正，可以处 5 万元以下的罚款；逾期未改正的，责令 停产停业整顿，并处 5 万元以上 10 万元以下的罚款，对直接负责的主 管人员和其他直接责任人员处 1 万元以上 2 万元以下的罚款。
	





重点检查 事项

	
	
	

4.9 特种作业 人 员证 书真 实性
	
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十六条 生产经营单位 不得印制、伪造、倒卖特种作业操作证，或者使用非法印制、伪造、倒卖的特 种作业操作证。
特种作业人员不得伪造、涂改、转借、转让、冒用特种作业操作证或者使 用伪造的特种作业操作证。
	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第四十条 生产经 营单位非法印制、伪造、倒卖特种作业操作证，或者使用非法印制、 伪造、倒卖的特种作业操作证的，给予警告，并处 1 万元以上 3 万元 以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第四十一条 特种 作业人员伪造、涂改特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证 的，给予警告，并处 1000 元以上 5000 元以下的罚款。
特种作业人员转借、转让、冒用特种作业操作证的，给予警告， 并处 2000 元以上 1 万元以下的罚款。
	


一般检查 事项

	
	
	
4.10  选 用 不 符合资质的
承 包商 或 未
对 承 包商 的
安全生产工 作统一协调、 管理的
	《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营单位不得将生产经 营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位 或者个人。
生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承 包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同 中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全 生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督 促整改。
矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目施 工单位应当加强对施工项目的安全管理，不得倒卖、出租、出借、挂靠或者以 其他形式非法转让施工资质，不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 生产经营单位将 生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者 相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所 得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法 所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元 以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元 以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的， 与承包方、承租方承担连带赔偿责任。
生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理 协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责， 或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限
	



一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人，不得将工 程分包给不具备相应资质条件的单位。
	期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接 责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。
矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建 设项目的施工单位未按照规定对施工项目进行安全管理的，责令限期 改正，处十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责 任人员处二万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；以 上施工单位倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资 质的，责令停产停业整顿，吊销资质证书，没收违法所得；违法所得 十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所 得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以 下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以 上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	

	










5
	









工艺管理 情况
	


5. 1 未按规定 制定操作规
程和工艺控 制指标的
	《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项 生产经营单位的主要 负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十四条第十三项、第 十九项 企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要 安全生产规章制度：
（十三）工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；
（十九）安全管理制度及操作规程定期修订制度。
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十五条 企业应当根 据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位 操作安全规程。
	
《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款 生产经营单 位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改 正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上 十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条
企业取得安全生产许可证后发现其不具备本办法规定的安全生产条件 的，依法暂扣其安全生产许可证 1 个月以上 6 个月以下；暂扣期满仍 不具备本办法规定的安全生产条件的，依法吊销其安全生产许可证。
	



重点检查 事项

	
	
	5.2 生产、储 存装置及设
施超温 、 超 压、超液位运
行的；浮顶储 罐运行中浮 盘落底的
	
《危险化学品安全管理条例》第二十四条第二款 危险化学品的储存方式、 方法以及储存数量应当符合国家标准或者国家有关规定。
《油气罐区防火防爆十条规定》（安监总政法〔2017〕15 号）第六条严 禁内浮顶储罐运行中浮盘落底
	《危险化学品安全管理条例》第八十条第五项 生产、储存、使 用危险化学品的单位有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责 令改正，处 5 万元以上 10 万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产停 业整顿直至由原发证机关吊销其相关许可证件，并由工商行政管理部 门责令其办理经营范围变更登记或者吊销其营业执照；有关责任人员 构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（五）危险化学品的储存方式、方法或者储存数量不符合国家标 准或者国家有关规定的。
	

重点检查 事项

	
	
	5.3 涉及液化 烃、液氨、液
氯、硫化氢等 易 燃 易爆 及
	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 安全设备的设计、制 造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
《固定式压力容器安全技术监察规程》的最新版本为 TSG21-2016 第 9. 1.
2.（3）条对易爆介质或者毒性程度为极度、高度或者中度危害介质的压力容
	《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第二项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，
	一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	有毒介质的
安全阀及其
他泄放设施
直排大气的
（ 环氧乙烷
的排放应采 取安全措施）
	器，应当在安全阀或者爆破片的排出口装设导管，将排放介质引至安全地点， 并且进行妥善处理，不得直接排入大气。
	责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标 准或者行业标准的；
	

	
	
	5.4   涉 及 硝
化、氯化、氟
化、重氮化、 过氧化的精
细化工生产 装置企业，未 开展有关产
品生产工艺
全 流程 的 反
应安全风险 评估，未对原 料 、 中间产 品、产品及副 产物进行热 稳定性测试， 或者未落实 评估建议。
	

《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 生产经营单位应当建 立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。
《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试 行）》（安监总管三〔2017〕121 号）第十九条 精细化工企业未按规范性文 件要求开展反应安全风险评估。
《首批重点监管的危险化工工艺目录》（安监总管三〔2009〕116 号）
《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》（安委〔2020〕3 号） 现 有涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产装置必须于 2021 年底前完成有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估，同时按照加 强精细化工反应安全风险评估工作指导意见，对相关原料、中间产品、产品及 副产物进行热稳定性测试。
	




《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	






重点检查 事项

	
	
	5.5 氯乙烯气 柜的进出口
管 道 未 设远
程 紧 急 切断 阀；氯乙烯气
柜的压力（钟
罩内）、柜位 高度不能实
现 在线 连 续 监测：未设置
气柜压力、柜
位等联锁。湿
	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款 生产经营单位必须对 安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、 检测应当作好记录，并由有关人员签字。
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令  第 41 号）第九条第一款第三项 企业的厂房、作业场所、储存设施和安全设施、 设备、工艺应当符合下列要求：
（三）涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置装设自动化控制系 统；涉及危险化工工艺的大型化工装置装设紧急停车系统；涉及易燃易爆、有 毒有害气体化学品的场所装设易燃易爆、有毒有害介质泄漏报警等安全设施。
《危险化学品建设项目安全设施目录》（安监总危化〔2007〕225 号） 1. 预防事故设施
（1）检测、报警设施。
	

《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的， 责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：
（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的。
	



重点检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	式气柜储存 毒性为极度、 高度危害的 气体
	压力、温度、液位、流量、组份等报警设施，可燃气体、有毒有害气体、 氧气等检测和报警设施，用于安全检查和安全数据分析等检测检验设备、仪器。 控制事故设施
（7）紧急处理设施。
紧急备用电源，紧急切断、分流、排放（火炬）、吸收、中和、冷却等设 施，通入或加入惰性气体、反应抑制剂等设施，紧急停车、仪表联锁等设施。
《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78 号） 附件 9  重点危险化学品特殊管控安全风险隐患排查表
（六）氯乙烯
第 6 条 氯乙烯气柜进出总管应设置压力和柜位检测，DCS 指示、报警、 联锁，记录保持时间不低于 3 个月。气柜压力和柜位联锁应设置高高或低低的 三选二联锁动作。第 11 条氯乙烯气柜的进出口管道应设远程紧急切断阀。
《工业企业湿式气柜技术规范》（GB/T51094）第 9.3.1 条 气柜不应储存 溶于水的各种气体和毒性为极度、高度危害的气体。
	
	

	









6
	








设备设施
管理情况
	

6. 1 安全设备 的安装 、 使 用、检测、维
修、改造和报 废 不符 合 国
家 标 准 或行 业标准；或使 用国家明令
淘汰的危及
生 产安 全 的
工艺、设备的
	


《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 安全设备的设计、制 造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款 国家对严重危及生产 安全的工艺、设备实行淘汰制度，具体目录由国务院应急管理部门会同国务院 有关部门制定并公布。法律、行政法规对目录的制定另有规定的，适用其规定。
《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015 年第一 批）的通知》（安监总科技〔2015〕75 号）
《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016  年）的通知》（安监总科技〔2016〕137 号）
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项、第七项 生 产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款； 逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的 主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节 严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑 事责任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标 准或者行业标准的；
（七）使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产 行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国 家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	






重点检查 事项

	
	
	6.2 爆炸危险 场所未按国
家标准安装
使用防爆电
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚
	重点检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	气设备
	查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试 行）》（安监总管三〔2017〕121 号）第十二条 涉及可燃和有毒有害气体泄 漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使 用防爆电气设备。
《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 50058-2014)5.2.3  防爆电气设备 的级别和组别不应低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别， 并应符合下列规定：
1.气体、蒸气或粉尘分级与电气设备类别的关系应符合表 5.2.3-1 的规定。 当存在有两种以上可燃性物质形成的爆炸性混合物时，应按照混合后的爆炸性 混合物的级别和组别选用防爆设备，无据可查又不可能进行试验时，可按危险 程度较高的级别和组别选用防爆电气设备。
对于标有适用于特定的气体、蒸气的环境的防爆设备，没有经过鉴定，不 得使用于其他的气体环境内。
2. Ⅱ类电气设备的温度组别、最高表面温度和气体、蒸气引燃温度之间的 关系符合表 5.2.3-2 的规定。
3.安装在爆炸性粉尘环境中的电气设备应采取措施防止热表面点可燃性 粉尘层引起的火灾危险。Ⅲ类电气设备的最高表面温度应按国家现行有关标准 的规定进行选择。电气设备结构应满足电气设备在规定的运行条件下不降低防 爆性能的要求。
	款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	

	
	
	6.3   有 毒 有
害、可燃气体 泄 漏 检 测报
警 系统 未 按 照标准设置、 使 用或 定 期 检测校验；以 及 报 警 信号
未发送至有
操作人员常 驻的控制室、 现场操作室 进行报警的
	




《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 安全设备的设计、制 造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）
	《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第二项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的， 责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标 准或者行业标准的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产 行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国 家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	





重点检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	6.4 涉及危险 化工工艺、重 点 监 管危 险
化学品的装
置设置自动 化控制系统， 涉及危险化
工工艺的大
型 化 工 装置
设置紧急停 车系统
	
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第三项 企业的 厂房、作业场所、储存设施和安全设施、设备、工艺应当符合下列要求：
（三）涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置装设自动化控制系 统；涉及危险化工工艺的大型化工装置装设紧急停车系统；涉及易燃易爆、有 毒有害气体化学品的场所装设易燃易爆、有毒有害介质泄漏报警等安全设施；
《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试 行）》（安监总管三〔2017〕121 号）第四条 涉及重点监管危险化工工艺的 装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、 紧急停车系统未投入使用。
	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条
企业取得安全生产许可证后发现其不具备本办法规定的安全生产条件 的，依法暂扣其安全生产许可证 1 个月以上 6 个月以下；暂扣期满仍 不具备本办法规定的安全生产条件的，依法吊销其安全生产许可证。
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产 行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国 家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	



重点检查 事项

	
	
	



6.5 未按照有 关标准规范
要 求 定 期对
涉 及易 燃 易 爆、剧毒物料
的管线（包括
管件）进行测 厚
	《危险化学品安全管理条例》第十三条第一款 生产、储存危险化学品的 单位，应当对其铺设的危险化学品管道设置明显标志，并对危险化学品管道定 期检查、检测。
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）
七、设备完好性（完整性）。
《压力管道定期检验规则一工业管道》(TSG D7005-2018) 2 定期检验、3  安全状况等级评定和附件 A 工业管道年度检查要求、附件 B 工业管道定期检 验报告。
《关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94 号） 第（十六）条 建立和不断完善泄漏检测、报告、处理、消除等闭环管理制度。 建立定期检测、报告制度，对于装置中存在泄漏风险的部位，尤其是受冲刷或  腐蚀容易减薄的物料管线，要根据泄漏风险程度制定相应的周期性测厚和泄漏  检测计划，并定期将检测记录的统计结果上报给企业的生产、设备和安全管理  部门，所有记录数据要真实、完整、准确。企业发现泄漏要立即处置、及时登  记、尽快消除，不能立即处置的要采取相应的防范措施并建立设备泄漏台账， 限期整改。加强对有关管理规定、操作规程、作业指导书和记录文件以及采用  的检测和评估技术标准等泄漏管理文件的管理。
	




《危险化学品安全管理条例》第七十八条第一款第一项有下列情 形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，可以处 5 万元以下的 罚款；拒不改正的，处 5 万元以上 10 万元以下的罚款；情节严重的， 责令停产停业整顿：
（一）生产、储存危险化学品的单位未对其铺设的危险化学品管
道设置明显的标志，或者未对危险化学品管道定期检查、检测的。
	






一般检查 事项

	
	
	6.6 涉及易燃 易爆、剧毒物
料的设备、管 线及管件发 生泄漏，未妥 善 处 置 仍继
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	
一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	续运行，或者 打 卡 子 带 “病”运行、 未采取有效
措 施 彻底 消 除隐患
	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）
七、设备完好性（完整性）以及十二、事故和事件管理。
《关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94 号） 第（十六）条 建立和不断完善泄漏检测、报告、处理、消除等闭环管理制度。 建立定期检测、报告制度，对于装置中存在泄漏风险的部位，尤其是受冲刷或  腐蚀容易减薄的物料管线，要根据泄漏风险程度制定相应的周期性测厚和泄漏  检测计划，并定期将检测记录的统计结果上报给企业的生产、设备和安全管理  部门，所有记录数据要真实、完整、准确。企业发现泄漏要立即处置、及时登  记、尽快消除，不能立即处置的要采取相应的防范措施并建立设备泄漏台账， 限期整改。加强对有关管理规定、操作规程、作业指导书和记录文件以及采用  的检测和评估技术标准等泄漏管理文件的管理。
《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》（安监总政法〔2017〕 15 号）第六条 严禁设备设施带病运行。
	
	

	
	
	6.7 涉及重大 危险源、重点 监 管危 险 化
工工艺的生 产装置、储存 设施的安全
联锁摘除未 履行手续，或 者未及时恢 复
	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款、第三款 安全设备的 设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者 行业标准。生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防 护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）
七、设备完好性（完整性）以及十、变更管理。
《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》（安监总管三〔2015〕 113 号）第二十二条 安全联锁未正常投用或未经审批摘除以及经审批后临时  摘除超过一个月未恢复的。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项、第四项 生 产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款； 逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的 主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节 严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑 事责任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标 准或者行业标准的；
（四）关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生 设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的。
	


重点检查 事项

	





7
	




安全管理
情况
	


7. 1 危险化学 品生产装置、 罐区等设施
与 周 边 的距 离
	《中华人民共和国安全生产法》第三十八条 生产经营单位应当建立健全 生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故 隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。
《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产 安全事故隐患判定标准（试行） 〉和〈烟花爆竹生产经营单位重大生产安全 事故隐患判定标准（试行）〉的通知》（安监总管三〔2017〕121 号） 化工 和危险化学品类：
三、涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符 合国家标准要求。
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第八条 企业选址布局、 规划设计以及与重要场所、设施、区域的距离应当符合下列要求：
（一）国家产业政策；当地县级以上（含县级）人民政府的规划和布局； 新设立企业建在地方人民政府规划的专门用于危险化学品生产、储存的区域
	
《中华人民共和国安全生产法》第九十九条 生产经营单位未采 取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位 拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚 款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万 元以下的罚款。
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条
企业取得安全生产许可证后发现其不具备本办法规定的安全生产条件 的，依法暂扣其安全生产许可证 1 个月以上 6 个月以下；暂扣期满仍 不具备本办法规定的安全生产条件的，依法吊销其安全生产许可证。
	




重点检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	内；
（二）危险化学品生产装置或者储存危险化学品数量构成重大危险源的储 存设施，与《危险化学品安全管理条例》第十九条第一款规定的八类场所、设 施、区域的距离符合有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准的规定；
（三）总体布局符合《化工企业总图运输设计规范》（GB50489）、《工 业企业总平面设计规范》（GB50187）、《建筑设计防火规范》（GB50016） 等标准的要求。
石油化工企业除符合本条第一款规定条件外，还应当符合《石油化工企业 设计防火规范》（GB50160）的要求。
	
	

	
	
	



7.2 危险化学 品未按照标
准分区 、 分
类 、 分库存 放，或超量、 超品种储存
及 相互 禁 忌
物 质混 放混 存
	

《危险化学品安全管理条例》第二十四条 危险化学品应当储存在专用仓 库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，并由专人负责管理； 剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应当在专用仓库 内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。
危险化学品的储存方式、方法以及储存数量应当符合国家标准或者国家有 关规定。
《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试 行）》（安监总管三〔2017〕121 号）第二十条 未按国家标准分区分类储存 危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。
《危险化学品仓厍储存通则》（GB 15603-2022）5.3 应根据危险化学品仓 库的设计和经营许可要求，严格控制危险化学品的储存品种、数量。
5.4 危险化学品储存应满足危险化学品分类，包装，储存方式及消防要求。
5.5 危险化学品的储存配存，应符合附录 A 及其化学品安全技术说明书的 要求。
	《危险化学品安全管理条例》第八十条第四项、第五项 生产、 储存、使用危险化学品的单位有下列情形之一的，由安全生产监督管 理部门责令改正，处 5 万元以上 10 万元以下的罚款；拒不改正的，责 令停产停业整顿直至由原发证机关吊销其相关许可证件，并由工商行 政管理部门责令其办理经营范围变更登记或者吊销其营业执照；有关 责任人员构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（四）未将危险化学品储存在专用仓库内，或者未将剧毒化学品 以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库内单独存 放的；
（五）危险化学品的储存方式、方法或者储存数量不符合国家标 准或者国家有关规定的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产 行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国 家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	







重点检查 事项

	
	
	7.3 油气储罐 超温、超压、 超液位操作
和随意变更
储存介质
	
《危险化学品安全管理条例》第二十四条第二款 危险化学品的储存方式、 方法以及储存数量应当符合国家标准或者国家有关规定。
《油气罐区防火防爆十条规定》（安监总政法〔2017〕15 号）第一条 严 禁油气储罐超温、超压、超液位操作和随意变更储存介质。
	《危险化学品安全管理条例》第八十条第五项 生产、储存、使 用危险化学品的单位有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责 令改正，处 5 万元以上 10 万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产停 业整顿直至由原发证机关吊销其相关许可证件，并由工商行政管理部 门责令其办理经营范围变更登记或者吊销其营业执照；有关责任人员 构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（五）危险化学品的储存方式、方法或者储存数量不符合国家标
	

重点检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	
	准或者国家有关规定的。
	

	
	
	
7.4 特殊作业 安全管理（包 括 未 制定 动 火、受限空间 等 特 殊 作业 管理制度；特 殊作业未履 行许可手续；
动火、受限空 间作业未按
规定进行气 体分析；作业 过 程无 人 监 护。）
	《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊 装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他 危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全 措施的落实。
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令  第 41 号）第十四条第十四项 企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况， 制定完善下列主要安全生产规章制度：
（十四）动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设 备检维修等作业安全管理制度。
《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试 行）》（安监总管三〔2017〕121 号）第十八条 未按照国家标准制定动火、 进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。
《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871-2022) 4.6 作业前，危险 化学品企业应组织办理作业审批手续，并由相关责任人签字审批。
4. 10 作业期间应设监护人。
5.3. 1 动火作业前应进行气体分析。
6.3 作业前，应确保受限空间内的气体环境满足作业要求。
	
《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第三项 生产经营  单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期 未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以 下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：
（三）进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部 门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，未安排专门人员进行现 场安全管理的；
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；
	






重点检查 事项

	
	
	
7.5 危险化学 品 生 产企 业
未 提 供 化学
品安全技术 说明书，未在
包装（包括外
包装件）上粘
贴、拴挂化学 品安全标签 的（危险化学
品的“一书一 签”管理）
	

《危险化学品安全管理条例》第十五条 危险化学品生产企业应当提供与 其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包 括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。化 学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合国家标准的要 求。
危险化学品生产企业发现其生产的危险化学品有新的危险特性的，应当立 即公告，并及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签。
《化学品安全标签编写规定》（GB 15258-2009）
《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》（GB/T 16483-2008）
	《危险化学品安全管理条例》第七十八条第三项、第四项、第五 项、第六项 有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正， 可以处 5 万元以下的罚款；拒不改正的，处 5 万元以上 10 万元以下的 罚款；情节严重的，责令停产停业整顿：
（三）危险化学品生产企业未提供化学品安全技术说明书，或者 未在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签的；
（四）危险化学品生产企业提供的化学品安全技术说明书与其生 产的危险化学品不相符，或者在包装（包括外包装件）粘贴、拴挂的 化学品安全标签与包装内危险化学品不相符，或者化学品安全技术说 明书、化学品安全标签所载明的内容不符合国家标准要求的；
（五）危险化学品生产企业发现其生产的危险化学品有新的危险 特性不立即公告，或者不及时修订其化学品安全技术说明书和化学品 安全标签的；
（六）危险化学品经营企业经营没有化学品安全技术说明书和化 学品安全标签的危险化学品的；
	





一般检查 事项

	
	
	7.6 企业应制 定 重大 危 险 源管理制度，
	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第七条 危险化学品单位应 当按照《危险化学品重大危险源辨识》标准，对本单位的危险化学品生产、经 营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，并记录辨识过程与
	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十二条第二项
危险化学品单位有下列行为之一的，由县级以上人民政府安全生产监 督管理部门责令限期改正，可以处 10 万元以下的罚款；逾期未改正的，
	一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	按照GB   182 18 辨识并确 定 重大 危 险 源，建立重大 危险源档案
	结果。
第二十二条 危险化学品单位应当对辨识确认的重大危险源及时、逐项进 行登记建档。
	责令停产停业整顿，并处 10 万元以上 20 万元以下的罚款，对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处2 万元以上5 万元以下的罚款； 构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：
（二）未按照本规定要求对重大危险源进行登记建档的；
第三十四条第一项 危险化学品单位有下列情形之一的，由县级以 上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，可以并处 5000 元以上 3 万元以下的罚款：
（一）未按照标准对重大危险源进行辨识的。
	

	
	
	7.7 企业应按
照 AQ   3036 及 有 关规 定
设 置 重大 危
险源安全监 控报警系统， 重大危险源 涉及的压力、
温度、液位、 泄 漏报 警 等
重要参数的
测 量 要 有远
传 和 连 续记 录
	

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条第一项 危险化学 品单位应当根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺（方 式）或者相关设备、设施等实际情况，按照下列要求建立健全安全监测监控体 系，完善控制措施：
（一）重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采 集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远 传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；一级或者二级重大危险源，具备 紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于 30 天。
	


《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十二条第三项
危险化学品单位有下列行为之一的，由县级以上人民政府安全生产监 督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以 并处 2 万元以上 10 万元以下的罚款：
（三）未按照本规定及相关标准要求对重大危险源进行安全监测 监控的。
	




一般检查 事项

	
	
	7.8  构 成 一
级、二级重大 危险源的危
险 化学 品 罐
区未实现紧 急切断功能； 涉 及 毒性 气
体 、 液 化气 体、剧毒液体
的一级、二级 重大危险源
的 危 险 化学
品 罐 区 未配
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第 40 号）第十三条第二项、第三项 危险化学品单位应当根据构成重大危险源的 危险化学品种类、数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际 情况，按照下列要求建立健全安全监测监控体系，完善控制措施：
（二）重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系 统；一级或者二级重大危险源，装备紧急停车系统；
（三）对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设
	


《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接
负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	




重点检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	备 独立 的 安 全仪表系统
	置紧急切断装置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、 液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统 （SIS）。
《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试 行）》（安监总管三〔2017〕121 号）第五条 构成一级、二级重大危险源的 危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的 一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。
	
	

	
	
	



7.9 危险化学 品重大危险 源管理情况
	
《中华人民共和国安全生产法》第四十条第一款 生产经营单位对重大危 险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业 人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十六条 危险化学品单位 应当明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并对重大 危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。事故隐患 难以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限 和预案。
《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第二项 生产经营 单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期 未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以 下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：
（二）对重大危险源未登记建档，未进行定期检测、评估、监控， 未制定应急预案，或者未告知应急措施的；
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十五条 危险 化学品单位未按照本规定对重大危险源的安全生产状况进行定期检 查，采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；危险化 学品单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处 10 万元以上 20 万元 以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 2 万元 以上 5 万元以下的罚款。
	




重点检查 事项

	
	
	7.10  企 业 应 将 重大 危 险
源 及 相关 安 全措施、应急 措施报送当
地县级以上
人民政府应
急 管理 部 门 备案
	
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十三条 危险化学品单 位在完成重大危险源安全评估报告或者安全评价报告后 15 日内，应当填写重 大危险源备案申请表，连同本规定第二十二条规定的重大危险源档案材料（其 中第二款第五项规定的文件资料只需提供清单），报送所在地县级人民政府安 全生产监督管理部门备案。
	

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十四条第四项
危险化学品单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府安全生产监 督管理部门给予警告，可以并处 5000 元以上 3 万元以下的罚款：
（四）未按照本规定进行重大危险源备案或者核销的。
	


一般检查 事项

	
	
	7. 11  有 毒 气 体 的 区 域配
备便携式检 测仪、空气呼 吸器等器材 和设备
	《中华人民共和国安全生产法》第八十二条第二款 危险物品的生产、经 营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位 应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证 正常运转。
《生产安全事故应急预案管理办法》第三十八条 生产经营单位应当按照 应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立 应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十六条第二项 危险物 品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼单位有下列行为之一 的，责令改正，并可以处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：
（二）未配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性 维护、保养，保证正常运转的。
《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款第六项
生产经营单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管理部门
	

一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	使其处于适用状态。
	责令限期改正，可以处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：
（六）未落实应急预案规定的应急物资及装备的。
	

	
	
	

7. 12  在 有 较 大危险因素
的 生 产经 营
场所和有关 设施、设备上 未设置明显
的安全警示 标志的
	



《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 生产经营单位应当在有较大 危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
《危险化学品安全管理条例》第二十条第二款 生产、储存危险化学品的 单位，应当在其作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志。
《化学品作业场所安全警示标志规范》（AQ 3047—2013）
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的， 责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：
（一）未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上 设置明显的安全警示标志的；
《危险化学品安全管理条例》第七十八条第八项 有下列情形之 一的，由安全生产监督管理部门责令改正，可以处 5 万元以下的罚款； 拒不改正的，处 5 万元以上 10 万元以下的罚款；情节严重的，责令停 产停业整顿：
（八）生产、储存危险化学品的单位未在作业场所和安全设施、 设备上设置明显的安全警示标志，或者未在作业场所设置通信、报警 装置的；
	




一般检查 事项

	
	
	





7.13  企 业 安 全评价实施 情况
	

《中华人民共和国安全生产法》第三十二条 矿山、金属冶炼建设项目和 用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全 评价。
《危险化学品安全管理条例》第二十二条第一款 生产、储存危险化学品 的企业，应当委托具备国家规定的资质条件的机构，对本企业的安全生产条件 每 3 年进行一次安全评价，提出安全评价报告。安全评价报告的内容应当包括 对安全生产条件存在的问题进行整改的方案。
《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准 （试行）》（国家安全生产监督管理总局公告 2014 年第 13 号）
《 危 险 化 学品 生产装 置和储存设施 外部安全 防 护距 离确定 方 法》 （GB/T37243-2019）
	《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第一项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正， 并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其 他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处 五十万元以上一百万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他 直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑 法有关规定追究刑事责任：
（一）未按照规定对矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储 存、装卸危险物品的建设项目进行安全评价的；
《危险化学品安全管理条例》第八十条第三项 生产、储存、使 用危险化学品的单位有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责 令改正，处 5 万元以上 10 万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产停 业整顿直至由原发证机关吊销其相关许可证件，并由工商行政管理部 门责令其办理经营范围变更登记或者吊销其营业执照；有关责任人员 构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（三）未依照本条例规定对其安全生产条件定期进行安全评价的；
	





一般检查 事项

	
	
	7. 14  具 有 甲 乙类火灾危 险性、粉尘爆
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接
	重点检查 事项
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	检查事项
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	炸危险性、中 毒危险性的 厂房（含装置
或车间）和仓 库内设置办
公室 、 休息 室、外操室、 巡检室。
	者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》(GB 50160) 5.2. 16 装置的 控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等不得与设有甲、乙，类设备的 房间布置在同一建筑物内。装置的控制室与其他建筑物合建时，应设置独立的 防火分区。
《粉尘防爆安全规程》(GB 15577-2018) 5.7 粉尘爆炸危险场所应严格控制 区域内作业人员数量，不得设有休息室、会议室等人员密集场所，与其他厂房、 员工宿舍等应不小于 GB50016 规定的防火安全距离。
	负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	

	
	
	7.15  企 业 危 险 化学 品 安
全 生 产风 险
监 测预 警 系
统现场感知
监 测监 控 设
备 设 施 未正 常运转。
	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款 生产经营单位必须对 安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、 检测应当作好记录，并由有关人员签字。
《危险化学品建设项目安全设施目录》（安监总危化〔2007〕225 号） 预 防事故设施
（1）检测、报警设施。压力、温度、液位、流量、组份等报警设施，可 燃气体、有毒有害气体、氧气等检测和报警设施，用于安全检查和安全数据分 析等检测检验设备、仪器。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的， 责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：
（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的。
	

重点检查 事项

	







8
	





危险化学
品建设项
目安全设
施“ 三同 时”
	


8. 1 危险化学 品建设项目
安全条件审 查
	《危险化学品安全管理条例》第十二条第一款 新建、改建、扩建生产、 储存危险化学品的建设项目（以下简称建设项目），应当由安全生产监督管理 部门进行安全条件审查。
《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第十条 建设单位应当在建设 项目开始初步设计前，向与本办法第四条、第五条规定相应的安全生产监督管 理部门申请建设项目安全条件审查，提交下列文件、资料，并对其真实性负责：
（一）建设项目安全条件审查申请书及文件；
（二）建设项目安全评价报告；
（三）建设项目批准、核准或者备案文件和规划相关文件（复制件）；
（四）工商行政管理部门颁发的企业营业执照或者企业名称预先核准通知 书（复制件）。
	《危险化学品安全管理条例》第七十六条第一款 未经安全条件 审查，新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目的，由安 全生产监督管理部门责令停止建设，限期改正；逾期不改正的，处 50 万元以上 100 万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第三十五条 未经安 全条件审查或者安全条件审查未通过，新建、改建、扩建生产、储存 危险化学品的建设项目的，责令停止建设，限期改正；逾期不改正的， 处五十万元以上一百万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责 任。
建设项目发生本办法第十四条规定的变化后，未重新申请安全条 件审查，以及审查未通过擅自建设的，依照前款规定处罚。
	



一般检查 事项

	
	
	
8.2 危险化学 品建设项目
安全设施设 计审查
	《中华人民共和国安全生产法》第三十三条第二款 矿山、金属冶炼建设 项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的安全设施设计应当按照国 家有关规定报经有关部门审查，审查部门及其负责审查的人员对审查结果负 责。
《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第十六条 建设单位应当在建 设项目初步设计完成后、详细设计开始前，向出具建设项目安全条件审查意见 书的安全生产监督管理部门申请建设项目安全设施设计审查，提交下列文件、
	《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第二项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正， 并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其 他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处 五十万元以上一百万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他 直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑 法有关规定追究刑事责任：
	

一般检查 事项
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	资料，并对其真实性负责：
（一）建设项目安全设施设计审查申请书及文件；
（二）设计单位的设计资质证明文件（复制件）；
（三）建设项目安全设施设计专篇。
	（二）矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险 物品的建设项目没有安全设施设计或者安全设施设计未按照规定报经 有关部门审查同意的；
《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第三十六条第一项
建设单位有下列行为之一的，依照《中华人民共和国安全生产法》有 关建设项目安全设施设计审查、竣工验收的法律责任条款给予处罚：
（一）建设项目安全设施设计未经审查或者审查未通过，擅自建 设的；
	

	
	
	



8.3 危险化学 品建设项目
安全设施变 更设计审查
	


《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第二十条 已经审查通过的建 设项目安全设施设计有下列情形之一的，建设单位应当向原审查部门申请建设 项目安全设施变更设计的审查：
（一）改变安全设施设计且可能降低安全性能的；
（二）在施工期间重新设计的。
	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第三十六条第二项
建设单位有下列行为之一的，依照《中华人民共和国安全生产法》有 关建设项目安全设施设计审查、竣工验收的法律责任条款给予处罚：
（二）建设项目安全设施设计发生本办法第二十条规定的情形之 一，未经变更设计审查或者变更设计审查未通过，擅自建设的；
《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第二项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正； 逾期未改正的，处五十万元以上一百万元以下的罚款，对其直接负责 的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构 成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：
（二）矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险 物品的建设项目没有安全设施设计或者安全设施设计未按照规定报经 有关部门审查同意的；
	




一般检查 事项

	
	
	


8.4 危险化学
品建设项目
安全设施按
照批准的设 计施工
	



《中华人民共和国安全生产法》第三十四条第一款 矿山、金属冶炼建设 项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位必须按照批准的 安全设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第三项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正， 并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其 他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处 五十万元以上一百万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他 直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑 法有关规定追究刑事责任：
（三）矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险 物品的建设项目的施工单位未按照批准的安全设施设计施工的；
《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第三十六条第三项
建设单位有下列行为之一的，依照《中华人民共和国安全生产法》有 关建设项目安全设施设计审查、竣工验收的法律责任条款给予处罚：
（三）建设项目的施工单位未根据批准的安全设施设计施工的；
	




一般检查 事项

	
	
	8.5 危险化学
	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第二十二条 建设单位应当组
	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第三十七条第三项、
	一般检查
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	品建设项目 试生产管理
	织建设项目的设计、施工、监理等有关单位和专家，研究提出建设项目试生产 （使用）（以下简称试生产〈使用〉）可能出现的安全问题及对策，并按照有 关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定，制定周密的试生 产（使用）方案。试生产（使用）方案应当包括下列有关安全生产的内容：
（一）建设项目设备及管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联 动试车等生产准备的完成情况；
（二）投料试车方案；
（三）试生产（使用）过程中可能出现的安全问题、对策及应急预案；
（四）建设项目周边环境与建设项目安全试生产（使用）相互影响的确认 情况；
（五）危险化学品重大危险源监控措施的落实情况；
（六）人力资源配置情况；
（七）试生产（使用）起止日期。
建设项目试生产期限应当不少于 30 日，不超过 1 年。
《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第二十三条 建设单位在采取 有效安全生产措施后，方可将建设项目安全设施与生产、储存、使用的主体装 置、设施同时进行试生产（使用）。
试生产（使用）前，建设单位应当组织专家对试生产（使用）方案进行审 查。
试生产（使用）时，建设单位应当组织专家对试生产（使用）条件进行确 认，对试生产（使用）过程进行技术指导。
	第四项 建设单位有下列行为之一的，责令改正，可以处一万元以下的 罚款；逾期未改正的，处一万元以上三万元以下的罚款：
（三）未组织有关单位和专家研究提出试生产（使用）可能出现 的安全问题及对策，或者未制定周密的试生产（使用）方案，进行试 生产（使用）的；
（四）未组织有关专家对试生产（使用）方案进行审查、对试生 产（使用）条件进行检查确认的。
	事项

	
	
	


8.6 危险化学 品建设项目
安全设施竣 工验收
	《中华人民共和国安全生产法》第三十四条第二款 矿山、金属冶炼建设 项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前， 应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和 使用。负有安全生产监督管理职责的部门应当加强对建设单位验收活动和验收 结果的监督核查。
《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第二十六条第一款 建设项目 投入生产和使用前，建设单位应当组织人员进行安全设施竣工验收，作出建设 项目安全设施竣工验收是否通过的结论。参加验收人员的专业能力应当涵盖建 设项目涉及的所有专业内容。
《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第二十八条 建设单位组织安 全设施竣工验收合格后，应将验收过程中涉及的文件、资料存档，并按照有关 法律法规及其配套规章的规定申请有关危险化学品的其他安全许可。
	
《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第四项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正， 并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其 他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处 五十万元以上一百万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他 直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑 法有关规定追究刑事责任：
（四）矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险 物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施未经验收合格的。
	



一般检查 事项
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[bookmark: bookmark5]金属非金属地下矿山检查事项

	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	














1
	














许可情况
	

1. 1 安全生产 许可证取得
	《安全生产许可证条例》第二条 国家对矿山企业、建筑施工企业和危险 化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业（以下统称企业）实行安全生产许 可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第二条 非煤矿矿山企业必 须依照本实施办法的规定取得安全生产许可证。
未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。
	《安全生产许可证条例》第十九条 违反本条例规定，未取得安全 生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款；造成重大事故或者其他严重后果， 构成犯罪的，依法追究刑事责任。
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十二条第一项
非煤矿矿山企业有下列行为之一的，责令停止生产，没收违法所得， 并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款：
（一）未取得安全生产许可证，擅自进行生产的；
	

重点检查 事项

	
	
	


1.2 安全生产 许可证延期
	《安全生产许可证条例》第九条第一款 安全生产许可证的有效期为 3 年。 安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前 3 个月向原安全生产 许可证颁发管理机关办理延期手续。
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第十九条第一款 安全生产 许可证的有效期为 3 年。安全生产许可证有效期满后需要延期的，非煤矿矿山 企业应当在安全生产许可证有效期届满前 3 个月向原安全生产许可证颁发管 理机关申请办理延期手续，并提交下列文件、资料：
（一）延期申请书；
（二）安全生产许可证正本和副本；
（三）本实施办法第二章规定的相应文件、资料。
	《安全生产许可证条例》第二十条 违反本条例规定，安全生产 许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产， 限期补办延期手续，没收违法所得，并处 5 万元以上 10 万元以下的 罚款；逾期仍不办理延期手续，继续进行生产的，依照本条例第十九 条的规定处罚。
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十五条 非煤 矿矿山企业在安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生 产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处 5 万元以上 10 万元以下的罚款；逾期仍不办理延期手续，继续进行生 产的，依照本实施办法第四十二条的规定处罚。
	


一般检查 事项

	
	
	


1.3 安全生产 许可证变更
	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第二十一条 非煤矿矿山企 业在安全生产许可证有效期内有下列情形之一的，应当自工商营业执照变更之 日起 30 个工作日内向原安全生产许可证颁发管理机关申请变更安全生产许可 证：
（一）变更单位名称的；
（二）变更主要负责人的；
（三）变更单位地址的；
（四）变更经济类型的；
（五）变更许可范围的。
	

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十四条第一  款 非煤矿矿山企业在安全生产许可证有效期内，出现需要变更安全 生产许可证的情形，未按本实施办法第二十一条的规定申请、办理变 更手续的，责令限期办理变更手续，并处 1 万元以上 3 万元以下罚款。
	


一般检查 事项

	
	
	1.4 因采矿许 可 证 到期 及
被暂扣 、 撤 销、吊销和注
	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第二十八条 非煤矿矿山企 业发现在安全生产许可证有效期内采矿许可证到期失效的，应当在采矿许可证 到期前 15 日内向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并交回安全生产许可 证正本和副本。
	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十三条 非煤 矿矿山企业在安全生产许可证有效期内出现采矿许可证有效期届满 和采矿许可证被暂扣、撤销、吊销、注销的情况，未依照本实施办法 第二十八条的规定向安全生产许可证颁发管理机关报告并交回安全
	一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	销等交回安
全 生 产许 可 证
	采矿许可证被暂扣、撤销、吊销和注销的，非煤矿矿山企业应当在暂扣、 撤销、吊销和注销后 5 日内向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并交回安 全生产许可证正本和副本。
	生产许可证的，处 1 万元以上 3 万元以下罚款。
	

	
	
	





1.5 转让 、 冒
用安全生产
许 可 证 或者
使 用伪 造 的
安 全 生 产许 可证
	






《安全生产许可证条例》第十三条 企业不得转让、冒用安全生产许可证 或者使用伪造的安全生产许可证。
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第二十七条 非煤矿矿山企 业不得转让、冒用、买卖、出租、出借或者使用伪造的安全生产许可证。
	《安全生产许可证条例》第二十一条 违反本条例规定，转让安 全生产许可证的，没收违法所得，处 10 万元以上 50 万元以下的罚款， 并吊销其安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任；接受转 让的，依照本条例第十九条的规定处罚。
冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证的，依照本 条例第十九条的规定处罚。
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十一条 取得 安全生产许可证的非煤矿矿山企业有下列行为之一的，吊销其安全生 产许可证：
（一）倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让安全生产许可 证的；
（二）暂扣安全生产许可证后未按期整改或者整改后仍不具备安 全生产条件的。
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十二条 非煤 矿矿山企业有下列行为之一的，责令停止生产，没收违法所得，并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款：
（一）未取得安全生产许可证，擅自进行生产的；
（二）接受转让的安全生产许可证的；
（三）冒用安全生产许可证的；
（四）使用伪造的安全生产许可证的。
	







一般检查 事项

	





2
	



基本图纸
及与实际
符合情况
	



未保存基本
图纸或图实 不符
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）4.1.10  地下矿山应保存 下列图纸，并根据实际情况的变化及时更新：
—矿区地形地质图、水文地质图（含平面和剖面）；
—开拓系统图；
—中段平面图；
—通风系统图；
—井上、井下对照图；
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、第二  项 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的， 给予警告，并可以对生产经营单位处以 1 万元以上 3 万元以下罚款， 对其主要负责人、其他有关人员处以 1 千元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违法操作规程或者安全管理规定作业的；
（二）故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安 全问题的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第三项 应急管理部
	




重点检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	—压风、供水、排水系统图；
—通信系统图
—供配电系统图；
—井下避灾路线图；
—相邻采取或者矿山与本矿山空间位置关系图。
图中应正确标记：
—已掘进巷道和计划掘进巷道的位置、名称、规格；
—采空区和已充填采空区、废弃井巷和计划开采的采场的位置、名称与尺 寸；
—通风、防尘、防火、防水、排水等主要设备和设置的位置；
—风流方向，人员安全撤离的路线和安全出 口；
—井下通信设备位置；
—采空区及废弃井巷的处理方式、井度、现状及地表塌陷区的位置。
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》 一、金属非金属地下矿山重 大事故隐患
（四）地下矿山现状图纸存在下列情形之一的：
1.未保存《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）第 4. 1.10  条规 定的图纸，或者生产矿山每 3 个月、基建矿山每 1 个月未更新上述图纸；
2.岩体移动范围内的地面建构筑物、运输道路及沟谷河流与实际不符；
3.开拓工程和采准工程的井巷或者井下采区与实际不符；
4.相邻矿山采区位置关系与实际不符；
5.采空区和废弃井巷的位置、处理方式、现状，以及地表塌陷区的位置与 实际不符。
	门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行政 执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标 准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	

	





3
	




采掘系统
	




3. 1 矿井的安 全出 口
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 6. 1. 1. 1 矿井的安全出 口 应符合下列规定：
—每个矿井至少应有两个相互独立、间距不小于 30m、直达地面的安全出 口；矿体一翼走向长度超过 1000m 时，此翼应有安全出 口。
—每个生产水平或中段至少应有两个便于行人的安全出 口，并应同通往地 面的安全出口相通；
—井巷的分道口应有路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向。
	
《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处以 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负 责人、其他有关人员处以 1 千元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违法操作规程或者安全管理规定作业的；
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	—安全出口应定期检查，保证其处于良好状态。
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》 一、金属非金属地下矿山重 大事故隐患
（一）安全出口存在下列情形之一的：
1.矿井直达地面的独立安全出口少于 2 个，或者与设计不一致；
2.矿井只有两个独立直达地面的安全出口且安全出口的间距小于 30 米， 或者矿体一翼走向长度超过 1000 米且未在此翼设置安全出 口；
3.矿井的全部安全出口均为竖井且竖井内均未设置梯子间，或者作为主 要安全出口的罐笼提升井只有 1 套提升系统且未设梯子间；
4.主要生产中段（水平）、单个采区、盘区或者矿块的安全出口少于 2 个，或者未与通往地面的安全出口相通；
5.安全出 口出现堵塞或者其梯子、踏步等设施不能正常使用，导致安全 出 口不畅通。
	
	

	
	
	
3.2 出入井管 理
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 4.7.8 地下矿山企业应 建立健全下井人员出入矿井登记和检查制度。入井人员应随身携带符合安全要 求的照明灯具和自救器。
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违法操作规程或者安全管理规定作业的；
	
一般检查 事项

	
	
	






3.3 顶板分级 管 理 制度 或
管控措施
	
《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 6.3. 1. 12 应建立采场顶 板分级管理制度。对顶板不稳固的采场，应有监控手段和处理措施。
人员需要进入的采场作业面的顶板和侧面应保持稳定，矿岩不稳固时应采 取支护措施。因爆破或其他原因而破坏的支护应及时修复，确认安全后方准作 业。
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》 一、金属非金属地下矿山重 大事故隐患
（十九）巷道或者采场顶板未按照设计要求采取支护措施。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违法操作规程或者安全管理规定作业的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	





3.4 按设计要 求 对 不稳 固
岩 层 采 掘支 护
	
《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）6.2.7.2  在不稳固的岩层 中掘进时应进行支护；在松软、破碎或流砂地层中掘进时应在永久性支护与掘 进工作面之间进行临时支护或特殊支护。
6.2.7.3  井巷施工设计中应规定井巷支护方法和支护与工作面间的距离； 中途停止掘进时应及时支护至工作面。
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》 一、金属非金属地下矿山重 大事故隐患
（十九）巷道或者采场顶板未按照设计要求采取支护措施。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违法操作规程或者安全管理规定作业的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
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3.5 清理顶、 帮浮石
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 6.2.7.5  井巷砌碹支模 时应遵守下列规定：
——砌碹前拆除原有支架时，应及时清理顶、帮浮石，并采取临时护顶措 施；
——砌碹后应将顶、帮空隙填实；
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；
	
一般检查 事项

	
	
	




3.6 地压管理
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 6.3. 1. 14  工程地质复杂、 有严重地压活动的矿山，应遵守下列规定：
——设立专门机构或专职人员负责地压管理工作，做好现场监测和预测、 预报工作；
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》 一、金属非金属地下矿山重 大事故隐患
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违法操作规程或者安全管理规定作业的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	（十八）工程地质类型复杂、有严重地压活动的矿山存在下列情形之一的：
1.未设置专门机构、配备专门人员负责地压防治工作；
2.未制定防治地压灾害的专门技术措施；
3.发现大面积地压活动预兆，未立即停止作业、撤出人员。
	产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	

	
	
	






3.7 生产作业 区采空区处 理
	


《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 6.3. 1.15  采用空场法采 矿的矿山，应采取充填、隔离或强制崩落围岩的措施，及时处理采空区。
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》 一、金属非金属地下矿山重 大事故隐患
（十七）未按设计要求的处理方式或者时间对采空区进行处理。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违法操作规程或者安全管理规定作业的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	






重点检查 事项

	
	
	




3.8 保安矿柱
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 6.3. 1.6  应严格保持矿 柱（含顶柱、底柱和间柱等）的尺寸、形状和直立度；应有专人检查和管理， 确保矿柱的稳定性。
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》 一、金属非金属地下矿山重 大事故隐患
（十六）保安矿（岩）柱或者采场矿柱存在下列情形之一的：
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违法操作规程或者安全管理规定作业的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生
	



重点检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	1.未按设计留设矿（岩）柱；
2.未按设计回采矿柱；
3.擅自开采、损毁矿（岩）柱。
	产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	

	
	
	

3.9 禁止使用 空场法采矿
（ 无底柱采 矿法）采场内 人工装运作 业、横撑支柱 采矿法
	《中华人民共和国安全生产法》第三十八条 国家对严重危及生产安全的 工艺、设备实行淘汰制度，具体目录由国务院应急管理部门会同国务院有关部 门制定并公布。法律、行政法规对目录的制定另有规定的，适用其规定。
省、自治区、直辖市人民政府可以根据本地区实际情况制定并公布具体目 录，对前款规定以外的危及生产安全的工艺、设备予以淘汰。
生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。
《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目 录（第一批）的通知》 新建、改建、扩建的金属非金属地下矿山一律禁止使 用下列设备及工艺，现有生产地下矿山在用的下列设备及工艺，按照规定时限 予以强制淘汰。
18．空场法采矿（无底柱采矿法）采场内人工装运作业（ 自发布之日起一 年后禁止使用）
19．横撑支柱采矿法（ 自发布之日起立即禁止使用）
	

《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第七项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（七）使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的；
	




重点检查 事项

	
	
	

3.10  禁 止 使 用集中铲装
作业时人工 装卸矿岩、未 安装捕尘装
置的干式凿 岩作业、主要 无轨运输巷
道 采 用人 力
或 畜 力运 输 矿岩
	《中华人民共和国安全生产法》第三十八条 国家对严重危及生产安全的 工艺、设备实行淘汰制度，具体目录由国务院应急管理部门会同国务院有关部 门制定并公布。法律、行政法规对目录的制定另有规定的，适用其规定。
省、自治区、直辖市人民政府可以根据本地区实际情况制定并公布具体目 录，对前款规定以外的危及生产安全的工艺、设备予以淘汰。
生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。
《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目 录（第二批）的通知》 新建、改建、扩建的矿山从本目录发布之日起，一律 禁止使用下列设备及工艺。现有生产矿山在用下列设备及工艺的，按照本目录 规定的时限予以强制淘汰。
5.集中铲装作业时人工装卸矿岩（金属非金属露天矿山自发布之日起立即 禁止使用，地下矿山自发布之日起一年半后禁止使用）；
6.未安装捕尘装置的干式凿岩作业（金属非金属地下矿山自发布之日起立 即禁止使用，露天矿山自发布之日起半年后禁止使用）；
7.主要无轨运输巷道及露天采场采用人力或畜力运输矿岩（金属非金属地 下矿山及露天矿山自发布之日起一年后禁止使用）。
	



《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第七项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（七）使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的；
	





重点检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	




3. 11  发 包 单
位 与外 包单
位安全生产
管理协议
	《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所 发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专 门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管 理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理， 定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。
《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第八条 发包单位应当与承包单 位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责。安全生产管理协议 应当包括下列内容：
（一）安全投入保障；
（二）安全设施和施工条件；
（三）隐患排查与治理；
（四）安全教育与培训；
（五）事故应急救援；
（六）安全检查与考评；
（七）违约责任。
安全生产管理协议的文本格式由国家安全生产监督管理总局另行制定。
	

《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 生产经营 单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在 承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包 单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一 万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。
《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第三十三条 发包单位 与承包单位、总承包单位与分项承包单位未依照本办法第八条规定签 订安全生产管理协议的，责令限期改正，可以处 5 万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处以 1 万元以下 罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。
	





一般检查 事项

	
	
	3. 12  发 包 单
位 对 外 包单
位的安全管 理
	《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第十一条 金属非金属矿山分项 发包单位，应当将承包单位及其项目部纳入本单位的安全管理体系，实行统一 管理，重点加强对地下矿山领导带班下井、地下矿山从业人员出入井统计、特 种作业人员、民用爆炸物品、隐患排查与治理、职业病防护等管理，并对外包 工程的作业现场实施全过程监督检查。
	《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第三十四条第二项 有 关发包单位有下列行为之一的，责令限期改正，给予警告，并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：
（二）违反本办法第十一条的规定，未将承包单位及其项目部纳 入本单位的安全管理体系，实行统一管理的；
	
一般检查 事项

	
	
	3.13  地 下 矿 山 主 要 系统 分包管理
	《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第十二条 金属非金属矿山总发 包单位对地下矿山一个生产系统进行分项发包的，承包单位原则上不得超过 3 家，避免相互影响生产、作业安全。
前款规定的发包单位在地下矿山正常生产期间，不得将主通风、主提升、 供排水、供配电、主供风系统及其设备设施的运行管理进行分项发包。
	《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第三十五条 对地下矿 山实行分项发包的发包单位违反本办法第十二条的规定，在地下矿山 正常生产期间，将主通风、主提升、供排水、供配电、主供风系统及 其设备设施的运行管理进行分项发包的，责令限期改正，处 2 万元以 上 3 万元以下罚款。
	
一般检查 事项

	



4
	



提升系统
	

4. 1 竖井与各 中段连接处 栅栏、阻车器 等设置
	

《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 安全设备的设计、制 造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 6.4.2.8 斜井各水平车场
应设阻车器或挡车栏；下部车场还应设躲避硐室。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标 准或者行业标准的；
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，
	


一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	
	并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违法操作规程或者安全管理规定作业的；
	

	
	
	



4.2 过卷保护 装置及防坠 装置
	
《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 安全设备的设计、制 造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 6.4.4. 14 提升竖井的井 塔或者井架内和竖井井底应设置过卷段，过卷段高度应符合下列规定：
——提升速度大于 6m/s 时，不小于最高提升速度下运行 1s 的距离或者 10m；
——提升速度为 3m/s～6m/s 时，不小于 6m；
——提升速度小于 3m/s 时，不小于 4m；
——凿井期间用吊桶提升时，不小于 4m。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标 准或者行业标准的；
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违法操作规程或者安全管理规定作业的；
	




一般检查 事项

	
	
	




4.3 提升系统 的 保 护和 闭 锁连锁装置
	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 安全设备的设计、制 造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）6.4.8.11  提升装置的机 电控制系统应采用双 PLC 控制系统，实现位置和速度的冗余保护，并具有下 列保护功能：
——限速保护；
——主电动机的短路及断电保护；
——过卷保护；
——过速保护；
——过负荷及无电压保护；
——闸瓦磨损保护；
——润滑系统油压过高、过低或制动油温过高的保护；
——直流电动机失励磁保护；
——测速回路断电保护。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标 准或者行业标准的；
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违法操作规程或者安全管理规定作业的；
	




一般检查 事项

	
	
	4.4 提升设备 定 期维 保 及 检测
	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款 生产经营单位必须对 安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、 检测应当作好记录，并由有关人员签字。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 6.4.4.29 竖井提升系统 应按照下列要求进行检查，发现问题立即处理，并将检查和处理结果记录存档：
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责
	
一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	——提升系统的钢丝绳、悬挂装置、提升容器、防坠器等，每天由专人检 查 1 次，每月由矿机电部门组织检查 1 次；
——提升机的卷筒或摩擦轮、制动装置、调绳装置、传动装置、电动机和 控制设备以及各种保护装置和闭锁装置等，每天由专人检查 1 次，每月由矿机 电部门组织检查 1 次；
——提升容器的防坠器、连接装置、保险链、罐门、导向槽、罐体、罐内 阻车器等，每天由专人检查 1 次，每月由矿机电部门组织检查 1 次；
——天轮、导向轮、过卷缓冲装置、罐道、尾绳隔离装置、安全门、摇台、 阻车器、装卸矿设施等，每月由专人检查 1 次；
——新安装或大修后的单绳罐笼防坠器应进行脱钩试验，合格后方可使 用；在用防坠器每半年进行 1 次不脱钩试验；每年进行 1 次脱钩试验；防坠器 的抓捕器断面减少20%或者导向套衬瓦一侧磨损超过 3mm  时应更换。
	任：
（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违法操作规程或者安全管理规定作业的；
	

	
	
	




4.5 斜井防跑 车装置、阻车 器或挡车栏
	

《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 安全设备的设计、制 造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款 生产经营单位必须对 安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、 检测应当作好记录，并由有关人员签字。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 6.4.2.7 斜井串车提升系 统应设常闭式防跑车装置。
6.4.2.8 斜井各水平车场应设阻车器或挡车栏；下部车场还应设躲避硐室。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项、第三项 生 产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款； 逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的 主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节 严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑 事责任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标 准或者行业标准的；
（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违法操作规程或者安全管理规定作业的；
	




一般检查 事项

	
	
	

4.6  提 升 装
置、罐笼及钢 丝绳等安全 设备
	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 安全设备的设计、制 造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款 生产经营单位必须对 安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、 检测应当作好记录，并由有关人员签字。
《 金属 非 金属 矿 山 在用缠 绕 式提 升机 安全检 测检验 规 范》 （AQ  2020-2008）
《 金属 非 金属 矿 山 在用摩 擦 式提 升机 安全检 测检验 规 范》 （AQ  2021-2008）
《金属非金属矿山在用提升绞车安全检测检验规范》（AQ 2022-2008）
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项、第三项 生 产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款； 逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的 主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节 严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑 事责任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标 准或者行业标准的；
（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》（AQ 2026-2010）
《罐笼安全技术要求》（GB 16542-2010） 4.5. 1 专作升降人员用的或既 作升降人员用又作升降物料用的单绳提升罐笼，必须装设可靠的防坠器。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）6.4.4.31 提升系统每年应 进行 1 次检验，发现问题立即处理。检验和处理结果应记录存档。检验项目如 下：
——6.4.8. 11～6.4.8. 14 规定的各种安全保护；
——电气传动装置和控制系统的情况；
——工作制动和安全制动的工作性能：验算和检测制动力矩，测定安全制 动减速度。
6.4.7. 1 提升钢丝绳、平衡钢丝绳、罐道钢丝绳、制动钢丝绳使用前均应进 行检验，并有经过相关责任人员签字的检验报告。经过检验的钢丝绳贮存期不 超过 6 个月，超过 6 个月应重新检验。
	
	

	
	
	
4.7 禁止使用 非定型竖井 罐 笼 、 Φ 1.2 米以下（不含 Φ 1.2 米）用 于升降人员 的提升绞车、
KJ 型矿井提 升机、JKA 型 矿井提升机、
XKT 型 矿 井
提升机、带式 制 动 矿 用提 升绞车、TKD 型提升机电
控装置及使
用继电器结
构 原理 的 提
升机电控装 置
	《中华人民共和国安全生产法》第三十八条 国家对严重危及生产安全的 工艺、设备实行淘汰制度，具体目录由国务院应急管理部门会同国务院有关部 门制定并公布。法律、行政法规对目录的制定另有规定的，适用其规定。
省、 自治区、直辖市人民政府可以根据本地区实际情况制定并公布具体目录， 对前款规定以外的危及生产安全的工艺、设备予以淘汰。
生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。
《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目 录（第一批）的通知》 新建、改建、扩建的金属非金属地下矿山一律禁止使 用下列设备及工艺，现有生产地下矿山在用的下列设备及工艺，按照规定时限 予以强制淘汰。
1．非定型竖井罐笼（ 自发布之日起一年后禁止使用）
2． Φ1.2 米以下（不含Φ1.2 米）用于升降人员的提升绞车（ 自发布之日 起一年后禁止使用）
3．KJ 型矿井提升机（ 自发布之日起一年后禁止使用）
4．JKA 型矿井提升机（ 自发布之日起一年后禁止使用）
5．XKT 型矿井提升机（ 自发布之日起一年后禁止使用）
6．JTK 型矿用提升绞车（ 自发布之日起一年半后禁止用于主提升）
7．带式制动矿用提升绞车（ 自发布之日起立即禁止用于主提升）
国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录 （第二批）的通知 新建、改建、扩建的矿山从本目录发布之日起，一律禁止 使用下列设备及工艺。现有生产矿山在用下列设备及工艺的，按照本目录规定 的时限予以强制淘汰。
9．TKD 型提升机电控装置及使用继电器结构原理的提升机电控装置（金
	






《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第七项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（七）使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的；
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	属非金属地下矿山自发布之日起一年后禁止使用）。
	
	

	
















5
	















运输系统
	















5. 1 电机车运 输
	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 安全设备的设计、制 造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 6.4. 1. 1 采用电机车运输 的矿井，由井底车场或平硐口到作业地点所经平巷长度超过 1500 m 时，应设 专用人车运送人员。
专用人车应有坚固的金属顶棚和确保人员安全的车辆结构，车辆的顶棚、 车厢和车架应有良好的连接，通过钢轨实现电气接地。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 6.4. 1. 17 无人驾驶电机 车运输应遵守下列规定：
——设置通信系统；
——设置报警系统；
——设置视频监视系统；
——设置装卸矿控制系统；
——设置具备信集闭、 自动控制和人工控制功能的电机车运行控制系统；
——设置地面或者井下集中控制室；
——电机车运行时不应有人员进入作业区域。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 6.4. 1.13  架线式电机车 的滑触线架设高度应符合下列规定：
——主要运输巷道：线路电压低于 500V  时，不低于 1.8m；线路电压高 于 500V  时，不低于 2.0m；
——井下调车场、轨道与人行道交叉点：线路电压低于 500 V  时，不低 于 2.0 m；线路电压高于 500V  时，不低于 2.2m；
——井底车场，不低于 2.2m；
——地表架线高度不低于 2.4m。
6.4. 1. 14    电机车滑触线架设应符合下列规定：
——滑触线悬挂点的间距：在直线段内不超过 5m，在曲线段内不超过 3m；
——滑触线线夹两侧的横拉线应用瓷瓶绝缘，线夹与瓷瓶的距离不超过 0.2 m ，线夹与巷道顶板或支架横梁间的距离不小于 0.2m；
——滑触线与管线外缘的距离不小于 0.2m；
——滑触线与金属管线交叉处应用绝缘物隔开。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 6.4. 1.15 电机车滑触线 应设分段开关，分段距离不超过 500m 。每一条支线也应设分段开关。上下班 时间，距井筒 50m  以内的滑触线应切断电源。
架线式电机车工作中断时间超过一个班时，应切断非工作区域内的电机车 线路电源。维修电机车线路时应先切断电源，并将线路接地。
	









《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标 准或者行业标准的；
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违法操作规程或者安全管理规定作业的；
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	




5.2 带式输送 机运输
	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 安全设备的设计、制 造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 6.4.3.4 使用带式输送机 应遵守下列规定：
——物料不应从输送带上向下滚落；
——带式输送机倾角：向上不大于 15° , 向下不大于 12°；大倾角输送 机不受此限；
——任何人员均不应搭乘非载人带式输送机；
——跨越输送机的地点应设置带有安全栏杆的跨越桥；
——清除附着在输送带、滚筒和托辊上的物料，应停车进行；
——不应在运行的输送带下清理物料；
——输送机运转时不应进行注油、检查和修理等工作；
——维修或者更换备件时，应停车并切断电源，并由专人监护不许送电。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标 准或者行业标准的；
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违法操作规程或者安全管理规定作业的；
	




一般检查 事项

	
	
	




5.3 无轨运输 设备运输
	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 安全设备的设计、制 造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 6.3.4.2 无轨设备应符合 下列规定：
——采用电动机或者柴油发动机驱动；
——柴油发动机尾气中：CO 的体积浓度小于或等于 1500 × 10-6 ，NO 的 体积浓度小于或等于 900 × 10-6；
——每台设备均应配备灭火装置；
——刹车系统、灯光系统、警报系统应齐全有效；
——操作人员上方应有防护板或者防护网；
——用于运输人员、油料的无轨设备应采用湿式制动器；
——井下专用运人车应有行车制动系统、驻车制动系统和应急制动系统；
——行车制动系统和应急制动系统至少有一个为失效安全型。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标 准或者行业标准的；
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违法操作规程或者安全管理规定作业的；
	




一般检查 事项

	
	
	


5.4 斜井专用 人车运输
	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 安全设备的设计、制 造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 6.4. 1. 1 采用电机车运输 的矿井，由井底车场或平硐口到作业地点所经平巷长度超过 1500m 时，应设 专用人车运送人员。
专用人车应有坚固的金属顶棚和确保人员安全的车辆结构，车辆的顶棚、 车厢和车架应有良好的连接，通过钢轨实现电气接地。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标 准或者行业标准的；
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经
	


一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	
	营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违法操作规程或者安全管理规定作业的；
	

	
	
	

5.5 禁止使用 专门用于运
输人员 、 炸 药、油料的无 轨胶轮车使
用干式制动 器
	《中华人民共和国安全生产法》第三十八条 国家对严重危及生产安全的 工艺、设备实行淘汰制度，具体目录由国务院应急管理部门会同国务院有关部 门制定并公布。法律、行政法规对目录的制定另有规定的，适用其规定。
省、 自治区、直辖市人民政府可以根据本地区实际情况制定并公布具体目录， 对前款规定以外的危及生产安全的工艺、设备予以淘汰。
生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。
《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目 录（第二批）的通知》 新建、改建、扩建的矿山从本目录发布之日起，一律 禁止使用下列设备及工艺。现有生产矿山在用下列设备及工艺的，按照本目录 规定的时限予以强制淘汰。
8．专门用于运输人员、炸药、油料的无轨胶轮车使用的干式制动器（金 属非金属地下矿山自发布之日起一年后禁止使用）；
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第七项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（七）使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的；
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违法操作规程或者安全管理规定作业的；
	



重点检查 事项

	








6
	








通风系统
	







6. 1 机械通风 系统
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 6.6.2. 1 地下矿山应采用 机械通风。设有在线监测系统的矿山应根据监测结果及时调整通风系统；未设 置在线监测系统的矿山每年应对通风系统进行 1 次检测，并根据检测结果及时 调整通风系统。矿山应及时更新通风系统图。通风系统图应标明通风设备、风 量、风流方向、通风构筑物、与通风系统隔离的区域等。
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》 一、金属非金属地下矿山重 大事故隐患
（二十）矿井未采用机械通风，或者采用机械通风的矿井存在下列情形之 一的：
1.在正常生产情况下，主通风机未连续运转；
2.主通风机发生故障或者停机检查时，未立即向调度室和企业主要负责人 报告，或者未采取必要安全措施；
3.主通风机未按规定配备备用电动机，或者未配备能迅速调换电动机的设 备及工具；
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违法操作规程或者安全管理规定作业的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	







重点检查 事项




75



	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	4.作业工作面风速、风量、风质不符合国家标准或者行业标准要求；
5.未设置通风系统在线监测系统的矿井，未按国家标准规定每年对通风系 统进行 1 次检测；
6.主通风设施不能在 10 分钟之内实现矿井反风，或者反风试验周期超过 1 年。
	
	

	
	
	




6.2 主通风机 及运行
	


《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 安全设备的设计、制 造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-20020） 6.6.3. 1 正常生产情况 下主通风机应连续运转，满足井下生产所需风量。当主通风机发生故障或需要 停机检查时，应立即向调度室和矿山企业主要负责人报告，并采取必要措施。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标 准或者行业标准的；
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违法操作规程或者安全管理规定作业的；
	




一般检查 事项

	
	
	




6.3 局部通风 设备
	

《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 安全设备的设计、制 造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 6.6.3.5 掘进工作面和通 风不良的工作场所，应设局部通风设施，并应有防止其被撞击破坏的措施。
6.6.3.6 局部通风应采用阻燃风筒，风筒口与工作面的距离：
压入式通风不应超过 10 m；抽出式通风不应超过 5m；混合式通风，压入 风筒的出口不应超过 10m ，抽出风筒入口应滞后压入风筒出 口 5m 以上。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标 准或者行业标准的；
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违法操作规程或者安全管理规定作业的；
	




一般检查 事项

	
	
	6.4 主通风机 房的监控仪 表设置
	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 安全设备的设计、制 造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 6.6.3.4 主通风机房应设 有测量风压、风量、电流、电压和轴承温度等的仪表。每班都应对通风机运转
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重
	一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	情况进行检查，并有运转记录。采用自动控制的主通风机，每两周应进行 1 次自控系统的检查。
	的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标 准或者行业标准的；
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违法操作规程或者安全管理规定作业的；
	

	
	
	







6.5 便携式气 体 检 测报 警
仪和自救器 配备
	

《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 安全设备的设计、制 造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》（AQ 2031-2011） 5.1 地下矿山应配置足够的便携式气体检测报警仪。便携式气体检测报警仪应能测 量一氧化碳、氧气、二氧化氮浓度，并具有报警参数设置和声光报警功能。
《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》（AQ2033-2011） 4.4 应 为入井人员配备额定防护时间不少于 30min 的自救器，并按入井总人数的 10% 配备备用自救器。
5. 1 地下矿山应配置足够的便携式气体检测报警仪。便携式气体检测报警 仪应能测量一氧化碳、氧气、二氧化氮浓度，并具有报警参数设置和声光报警 功能。
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》 一、金属非金属地下矿山重 大事故隐患
（二十一）未配齐或者随身携带具有矿用产品安全标志的便携式气体检测 报警仪和自救器，或者从业人员不能正确使用自救器。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标 准或者行业标准的；
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违法操作规程或者安全管理规定作业的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	








重点检查 事项

	
	
	6.6 禁止适用
ZH15 隔绝式 化学氧自救
器和一氧化
碳过滤式自 救器
	《中华人民共和国安全生产法》第三十八条 国家对严重危及生产安全的 工艺、设备实行淘汰制度，具体目录由国务院应急管理部门会同国务院有关部 门制定并公布。法律、行政法规对目录的制定另有规定的，适用其规定。
省、自治区、直辖市人民政府可以根据本地区实际情况制定并公布具体目 录，对前款规定以外的危及生产安全的工艺、设备予以淘汰。
生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第七项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
	
重点检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目 录（第一批）的通知》 新建、改建、扩建的金属非金属地下矿山一律禁止使 用下列设备及工艺，现有生产地下矿山在用的下列设备及工艺，按照规定时限 予以强制淘汰。
16．ZH15 隔绝式化学氧自救器（ 自发布之日起立即禁止使用）
17．一氧化碳过滤式自救器（ 自发布之日起半年后禁止使用）
	（七）使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的；
	

	
	
	


6.7 禁止使用 非 矿 用局 部 通风机
	《中华人民共和国安全生产法》第三十八条 国家对严重危及生产安全的 工艺、设备实行淘汰制度，具体目录由国务院应急管理部门会同国务院有关部 门制定并公布。法律、行政法规对目录的制定另有规定的，适用其规定。
省、自治区、直辖市人民政府可以根据本地区实际情况制定并公布具体目 录，对前款规定以外的危及生产安全的工艺、设备予以淘汰。
生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。
《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目 录（第一批）的通知》 新建、改建、扩建的金属非金属地下矿山一律禁止使 用下列设备及工艺，现有生产地下矿山在用的下列设备及工艺，按照规定时限 予以强制淘汰。
13．非矿用局部通风机（ 自发布之日起半年后禁止使用）
	
《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第七项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（七）使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的；
	



一般检查 事项

	







7
	







防灭火系 统
	
7. 1 动火作业 管理
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 6.9. 1. 19 矿山应建立动 火制度，在井下和井口建筑物内进行焊接等明火作业，应制定防火措施，经矿 山企业主要负责人批准后方可动火。在井筒内进行焊接时应派专人监护；在作 业部位的下方应设置收集焊渣的设施；焊接完毕应严格检查清理。
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；
	
一般检查 事项

	
	
	
7.2 禁止使用 电炉和灯泡 防潮、烘烤和
采暖；禁止吸 烟
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 6.9. 1. 18 不应用明火直 接加热井下空气或烘烤井口冻结的管道。井下不应使用电炉和灯泡防潮、烘烤 和采暖。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 7.5. 10 钻井、修井作业， 应遵守下列规定:
——有易燃气体的作业场所严禁吸烟，动火作业应办理动火作业证；
6.9. 1. 18 不应用明火直接加热井下空气或烘烤井口冻结的管道。井下不应 使用电炉和灯泡防潮、烘烤和采暖。
4.7.2 矿山井下禁止吸烟。
	
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；
	


一般检查 事项

	
	
	
7.3 油类管理
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚
	一般检查 事项




78



	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 6.9. 1. 10 井下车库、加 油站和储油硐室应符合下列要求：
——应设在发生火灾或爆炸事故时对井下主要设施及作业区影响最小的 位置；
——加油站、储油硐室应和车库分开；
——应设置防止失控车辆闯入的保护措施；
——在显著位置设置“严禁烟火” 的标志。
6.9. 1. 11  储油硐室和加油站应符合下列要求：
——应有独立回风道；
——与巷道连接处应设甲级防火门；
——储油量不超过三昼夜的需用量；
——每个油罐或者油桶均应有明确标识和编号；
——储油硐室附近和加油站内应设集油坑；
——集油坑容积：储存油罐的不小于油罐容积的 1.5 倍；储存油桶的不小 于最大油桶容积的 1. 1 倍；加油站的不小于 0.5m3；
——应定期检查油罐，发现泄漏立即停止使用；
——修理油罐应采取安全措施，经过审批后进行；
——油桶应分类摆放整齐，油桶和空桶分开存放，并严密封盖；
——地面和墙壁应光滑、不渗漏，应有使溢流流向集油坑的坡度；
——收集的油料应尽快运出矿井。
	款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违法操作规程或者安全管理规定作业的；
	

	
	
	

7.4 禁止使用 油断路器、非
阻燃电缆（含
强、弱电）、
非阻燃风筒、 非阻燃输送 带、主要井巷
木支护、火雷 管、导火索
	《中华人民共和国安全生产法》第三十八条 国家对严重危及生产安全的 工艺、设备实行淘汰制度，具体目录由国务院应急管理部门会同国务院有关部 门制定并公布。法律、行政法规对目录的制定另有规定的，适用其规定。
省、 自治区、直辖市人民政府可以根据本地区实际情况制定并公布具体目录， 对前款规定以外的危及生产安全的工艺、设备予以淘汰。
生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。
《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目 录（第一批）的通知》 新建、改建、扩建的金属非金属地下矿山一律禁止使 用下列设备及工艺，现有生产地下矿山在用的下列设备及工艺，按照规定时限 予以强制淘汰。
9．油断路器（ 自发布之日起立即禁止使用）
10．非阻燃电缆（含强、弱电）（ 自发布之日起一年后禁止使用）
11．非阻燃风筒（ 自发布之日起半年后禁止使用）
12．非阻燃输送带（ 自发布之日起一年后禁止使用）
	


《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第七项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（七）使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的；
	




重点检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	14．主要井巷木支护（新掘、维修井巷自发布之日起立即禁止使用）
15．火雷管、导火索（ 自发布之日起立即禁止使用）
	
	

	
	
	







7.5 有自燃发 火 危 险 的矿 山，未按照国
家标准、行业 标 准 或设 计
采取防火措 施
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 6.9.2.2 开采有自然发火 危险的矿床应采取以下防火措施：
——主要运输巷道、总进风道、总回风道，均应布置在无自然发火危险的 围岩中，并采取预防性注浆或者其他有效措施；
——选择合适的采矿方法，合理划分矿块，并采用后退式回采顺序；根据 采取防火措施后的矿床最短发火期确定采区开采期限；充填法采矿时，应采用 惰性充填材料及时充填采空区；
——应有灭火的应急预案；
——采用黄泥或其他物料注浆灭火时应按应急预案规定的钻孔网度、料浆 浓度和注浆系数进行；
——应防止上部中段的水泄漏到采矿场，并防止水管在采场漏水；
——严密封闭采空区；
——应清理采场矿石，工作面不应留存坑木等易燃物。
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》 一、金属非金属地下矿山重 大事故隐患
（十三）有自然发火危险的矿山，存在下列情形之一的：
1.未安装井下环境监测系统，实现自动监测与报警；
2.未按设计或者国家标准、行业标准采取防灭火措施；
3.发现自然发火预兆，未采取有效处理措施。
	


《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违法操作规程或者安全管理规定作业的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	










重点检查 事项

	


8
	

防排水系 统
	
8. 1 地表水系 穿过矿区未
按设计要求
采取防水措 施
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 6.8.2. 1 应查清矿区及其 附近地表的水流系统、汇水面积、河流沟渠汇水情况、疏水能力、积水区、水
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责
	

重点检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	利工程现状和规划情况，以及当地日最大降雨量、历年最高洪水位，并结合矿 区特点建立和健全防水、排水系统。
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》一、金属非金属地下矿山重大 事故隐患
（六）矿区及其附近的地表水或者大气降水危及井下安全时，未按设计采 取防治水措施。
	人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违法操作规程或者安全管理规定作业的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	

	
	
	


8.2 水害隐患 排查
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 6.8.3. 1 应调查核实矿区 范围内的小矿井、老井、老采空区、现有生产矿井的积水区、含水层、岩溶带、 地质构造等详细情况，并填绘矿区水文地质图。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违法操作规程或者安全管理规定作业的；
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8.3 井口标高
	
《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 6.8.2.3 矿井（竖井、斜 井、平硐等）井口的标高应高于当地历史最高洪水位 1m 以上。工业场地的地 面标高应高于当地历史最高洪水位。
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》 一、金属非金属地下矿山重 大事故隐患
（八）井口标高未达到当地历史最高洪水位 1 米以上，且未按设计采取相 应防护措施。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违法操作规程或者安全管理规定作业的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	
	撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	

	
	
	


8.4 探放水作 业 管理 及 水
文 地 质类 型
为中等及复
杂 的 矿 井没
有设立专门 防治水机构、 配备探放水
作业队伍或
配 齐 专 用探 放水设备
	
《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 6.8.3.5 对接近水体的地 带或与水体有联系的可疑地段，应坚持“有疑必探，先探后掘”的原则，编制 探水设计。
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》 一、金属非金属地下矿山重 大事故隐患
（九）水文地质类型为中等或者复杂的矿井，存在下列情形之一的：
1.未配备防治水专业技术人员；
2.未设置防治水机构，或者未建立探放水队伍；
3.未配齐专用探放水设备，或者未按设计进行探放水作业。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违法操作规程或者安全管理规定作业的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	






重点检查 事项

	
	
	




8.5 排水系统 设 置 与设 计 不符
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 6.8.2.5 矿区及其附近的 地表水或大气降水有可能危及井下安全时，应根据具体情况采取设防洪堤、截 水沟、封闭溶洞或报废的矿井和钻孔、留设防水矿柱等防范措施。
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》 一、金属非金属地下矿山重 大事故隐患
（七）井下主要排水系统存在下列情形之一的：
1.排水泵数量少于 3 台，或者工作水泵、备用水泵的额定排水能力低于设 计要求；
2.井巷中未按设计设置工作和备用排水管路，或者排水管路与水泵未有效
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违法操作规程或者安全管理规定作业的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	连接；
3.井下最低中段的主水泵房通往中段巷道的出口未装设防水门，或者另外 一个出口未高于水泵房地面7 米以上；
4.利用采空区或者其他废弃巷道作为水仓。
	隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	

	
	
	




8.6 排水泵设 置
	

《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 安全设备的设计、制 造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 6.8.4.3 井下主要排水设 备应包括工作水泵、备用水泵和检修水泵。工作水泵应能在 20h 内排出一昼夜 正常涌水量；工作水泵和备用水泵应能在 20h 内排出一昼夜的设计最大排水 量。备用水泵能力不小于工作水泵能力的 50%；检修水泵能力不小于工作水泵 能力的 25% 。只设 3  台水泵时，水泵型号应相同。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标 准或者行业标准的；
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违法操作规程或者安全管理规定作业的；
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8.7 防水门设 置与运行
	


《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 安全设备的设计、制 造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
《金属非金属矿山安全规》（GB 16423-2020） 6.8.4.2 井下最低中段的主 水泵房出口不少于两个；一个通往中段巷道并装设防水门；另一个在水泵房地 面 7m  以上与安全出口连通，或者直接通达上一水平。水泵房地面应至少高出 水泵房入口处巷道底板 0.5m；潜没式泵房应设两个通往中段巷道的出 口。
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》 一、金属非金属地下矿山重 大事故隐患
（十）水文地质类型复杂的矿山存在下列情形之一的：
1.关键巷道防水门设置与设计不符；
2.主要排水系统的水仓与水泵房之间的隔墙或者配水阀未按设计设置。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标 准或者行业标准的；
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违法操作规程或者安全管理规定作业的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	
	撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	

	
	
	8.8 受地表水 倒灌威胁的
矿井在强降
雨天气或其
来水上游发 生洪水期间， 不实施停产 撤人
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》 一、金属非金属地下矿山重 大事故隐患
（十二）受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或其来水上游发生洪水期 间，未实施停产撤人。
	

《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
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8.9 露天转地 下开采，地表 与 井 下 形成 贯通，未按照 设计要求采 取相应措施
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》 一、金属非金属地下矿山重 大事故隐患
（五）露天转地下开采存在下列情形之一的：
1.未按设计采取防排水措施；
2.露天与地下联合开采时，回采顺序与设计不符；
3.未按设计采取留设安全顶柱或者岩石垫层等防护措施。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
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供配电系 统
	


9. 1 双回路供 电
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 6.7. 1.5  井下变、配电 所的电源及供电回路设置应符合下列规定：
——由地面引至井下各个变、配电所的电力电缆总回路数不少于两回路； 当任一回路停止供电时，其余回路应能承担该变电所的全部负荷；
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违法操作规程或者安全管理规定作业的；
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	——有一级负荷的井下变、配电所，主排水泵房变、配电所，在有爆炸危 险或对人体健康有严重损害危险环境中工作的主通风机和升降人员的竖井提 升机，应由双重电源供电；
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》 一、金属非金属地下矿山重 大事故隐患
（二十四）一级负荷未采用双重电源供电，或者双重电源中的任一电源不 能满足全部一级负荷需要。
	《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	

	
	
	







9.2 中性点接 地
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 6.7.3.4 井下 3kV～35kV 配电系统单相接地保护应符合下列规定：
——中性点不接地、高电阻接地或消弧线圈接地时，变、配电所的高压馈 出线上应装有选择性的单相接地保护；接地保护应动作于跳闸或信号；向移动 变电站供电的高压馈出线，应装设有选择性的单相接地保护，保护应无时限地 动作于跳闸；
——中性点低电阻接地时，井下各级变、配电所高压馈线均应装设二段零 序电流保护；其第一段应采用动作时限不长于 0.3s 的零序电流速断，直接向 电动机、变压器和移动变电站供电的高压馈线应采用无时限的零序电流速断； 第二段应采用零序过电流保护，时限应与相间过电流保护相同。
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》一、金属非金属地下矿山重大 事故隐患
（二十五）向井下采场供电的6kV～35kV 系统的中性点采用直接接地。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违法操作规程或者安全管理规定作业的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
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地表错动
区域管理
	10. 1  相 邻 矿 山开采岩体
移动范围存
在 交 叉 重叠
等 相互 影 响 时，未按照设 计要求采取
相应措施
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》 一、金属非金属地下矿山重 大事故隐患
（十四）相邻矿山开采岩体移动范围存在交叉重叠等相互影响时，未按设
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	计留设保安矿（岩）柱或者采取其他措施。
	（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	

	
	
	

10.2  岩 体 移 动范围内存
在居民村庄
或者重要设
备设施时未
按照设计要
求 采 取 相应 措施
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》 一、金属非金属地下矿山重 大事故隐患
（十五）地表设施设置存在下列情形之一，未按设计采取有效安全措施的：
1.岩体移动范围内存在居民村庄或者重要设备设施；
2.主要开拓工程出入口易受地表滑坡、滚石、泥石流等地质灾害影响。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
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相邻矿山
管理
	




相邻矿山井 巷互联互通
	
《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》 一、金属非金属地下矿山重 大事故隐患
（三）不同矿权主体的相邻矿山井巷相互贯通，或者同一矿权主体相邻独 立生产系统的井巷擅自贯通。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
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[bookmark: bookmark6]金属非金属露天矿山检查事项

	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	














1
	














许可情况
	

1. 1 安全生产许 可证取得
	《安全生产许可证条例》第二条 国家对矿山企业、建筑施工企业和危险 化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业（以下统称企业）实行安全生产 许可制度。
企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第二条 非煤矿矿山企业必 须依照本实施办法的规定取得安全生产许可证。
未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。
	《安全生产许可证条例》第十九条 违反本条例规定，未取得安 全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款；造成重大事故或者其他严重后果， 构成犯罪的，依法追究刑事责任。
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十二条第一 项 非煤矿矿山企业有下列行为之一的，责令停止生产，没收违法所 得，并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款：
（一）未取得安全生产许可证，擅自进行生产的；
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1.2 安全生产许 可证延期
	《安全生产许可证条例》第九条第一款 安全生产许可证的有效期为 3 年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前 3 个月向原安 全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第十九条 安全生产许可证 的有效期为 3 年。安全生产许可证有效期满后需要延期的，非煤矿矿山企业 应当在安全生产许可证有效期届满前 3 个月向原安全生产许可证颁发管理机 关申请办理延期手续，并提交下列文件、资料：
（一）延期申请书；
（二）安全生产许可证正本和副本；
（三）本实施办法第二章规定的相应文件、资料。
	《安全生产许可证条例》第二十条 违反本条例规定，安全生产 许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产， 限期补办延期手续，没收违法所得，并处 5 万元以上 10 万元以下的 罚款；逾期仍不办理延期手续，继续进行生产的，依照本条例第十九 条的规定处罚。
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十五条 非煤 矿矿山企业在安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生 产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处 5 万元以上 10 万元以下的罚款；逾期仍不办理延期手续，继续进行生 产的，依照本实施办法第四十二条的规定处罚。
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1.3 安全生产许 可证变更
	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第二十一条 非煤矿矿山企 业在安全生产许可证有效期内有下列情形之一的，应当自工商营业执照变更 之日起30 个工作日内向原安全生产许可证颁发管理机关申请变更安全生产许 可证：
（一）变更单位名称的；
（二）变更主要负责人的；
（三）变更单位地址的；
（四）变更经济类型的；
（五）变更许可范围的。
	

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十四条第一  款 非煤矿矿山企业在安全生产许可证有效期内，出现需要变更安全 生产许可证的情形，未按本实施办法第二十一条的规定申请、办理变 更手续的，责令限期办理变更手续，并处 1 万元以上 3 万元以下罚款。
	


一般检查 事项

	
	
	1.4 因采矿许可 证到期及被暂 扣、撤销、吊销 和注销等交回
安全生产许可
	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第二十八条 非煤矿矿山企 业发现在安全生产许可证有效期内采矿许可证到期失效的，应当在采矿许可 证到期前 15 日内向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并交回安全生产许 可证正本和副本。
采矿许可证被暂扣、撤销、吊销和注销的，非煤矿矿山企业应当在暂扣、
	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十三条 非煤 矿矿山企业在安全生产许可证有效期内出现采矿许可证有效期届满 和采矿许可证被暂扣、撤销、吊销、注销的情况，未依照本实施办法 第二十八条的规定向安全生产许可证颁发管理机关报告并交回安全 生产许可证的，处 1 万元以上 3 万元以下罚款。
	
一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	证
	撤销、吊销和注销后 5 日内向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并交回 安全生产许可证正本和副本。
	
	

	
	
	




1.5 转让、冒用 安全生产许可
证或者使用伪
造的安全生产 许可证
	





《安全生产许可证条例》第十三条 企业不得转让、冒用安全生产许可证 或者使用伪造的安全生产许可证。
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第二十七条 非煤矿矿山企 业不得转让、冒用、买卖、出租、出借或者使用伪造的安全生产许可证。
	《安全生产许可证条例》第二十一条 违反本条例规定，转让安 全生产许可证的，没收违法所得，处 10 万元以上 50 万元以下的罚款， 并吊销其安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任；接受转 让的，依照本条例第十九条的规定处罚。
冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证的，依照本 条例第十九条的规定处罚。
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十一条第一 项 取得安全生产许可证的非煤矿矿山企业有下列行为之一的，吊销 其安全生产许可证：
（一）倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让安全生产许可 证的；
第四十二条第二项、第三项、第四项 非煤矿矿山企业有下列行 为之一的，责令停止生产，没收违法所得，并处 10 万元以上 50 万元 以下的罚款：
（二）接受转让的安全生产许可证的；
（三）冒用安全生产许可证的；
（四）使用伪造的安全生产许可证的。
	






一般检查 事项

	






2
	




基本 图纸
及与实际 符 合 情 况。
	





未保存基本图
纸或图实不符
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健 全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现 并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患 排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者 职工代表大会报告。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 4. 1.9  露天矿山应保存 下列图纸，并根据实际情况的变化及时更新：
——地形地质图；
——采剥工程年末图；
——采场边坡工程平面及剖面图；
——采场最终境界图；
——排土场年末图；
——排土场工程平面及剖面图；
——供配电系统图；
——井下采空区与露天矿平面对照图；
	
《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、第六 项 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的， 给予警告，并可以对生产经营单位处以 1 万元以上 3 万元以下罚款， 对其主要负责人、其他有关人员处以 1 千元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违法操作规程或者安全管理规定作业的；
（六）故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全 问题的；
	





一般检查 事项
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	检查事项
	检查内容
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	——防排水系统图。
	
	

	
















3
	















开采方式 情况
	







3. 1 分台阶开采
	


《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时 发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大 会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故 隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会 或者职工代表大会报告。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 5.2. 1. 1 露天开采应遵 循自上而下的开采顺序，分台阶开采。生产台阶高度应符合表 1 的规定。
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》 二、金属非金属露天矿山重 大事故隐患
（三）未采用自上而下的开采顺序分台阶或者分层开采。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违法操作规程或者安全管理规定作业的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	






重点检查 事项

	
	
	






3.2 台阶参数
	
《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时 发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大 会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故 隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会 或者职工代表大会报告。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）5.2. 1. 1  露天开采应遵 循自上而下的开采顺序，分台阶开采。生产台阶高度应符合表 1 的规定。
5.2. 1.3  多台阶并段时并段数量不超过 3 个，且不应影响边坡稳定性及下 部作业安全。
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》 二、金属非金属露天矿山重 大事故隐患
（四）工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或者最终边坡台阶高度超过设 计高度。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违法操作规程或者安全管理规定作业的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重
	






重点检查 事项
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	大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	

	
	
	






3.3 凹陷露天矿 山的防洪、排洪 设施
	

《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时 发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大 会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故 隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会 或者职工代表大会报告。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 5. 1.6  采剥和排土作业 不应给深部开采和邻近矿山造成水害或者其他危害。
5. 1. 1  有遭遇洪水危险的露天矿山应设置专用的防洪、排洪设施。
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》 二、金属非金属露天矿山重 大事故隐患
（十）凹陷露天矿山未按设计建设防洪、排洪设施。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违法操作规程或者安全管理规定作业的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	






重点检查 事项

	
	
	3.4 小型露天采 石场安全距离
	《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第十二条 相邻的采石场开 采范围之间最小距离应当大于 300 米。对可能危及对方生产安全的，双方应 当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全 措施，指定专门人员进行安全检查与协调。
	《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第三十九条 违反 本规定第十二条、第十三条第一、二款、第十四条、第十五条、第十 六条、第十七条、第十九条、第二十条第一款、第二十一条、第二十 二条规定的，给予警告，并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款。
	一般检查 事项

	
	
	3.5 小型露天采 石场分层开采
	《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第十五条第一款 小型露天 采石场应当采用台阶式开采。不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺 序开采。
	《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第三十九条 违反 本规定第十二条、第十三条第一、二款、第十四条、第十五条、第十 六条、第十七条、第十九条、第二十条第一款、第二十一条、第二十 二条规定的，给予警告，并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款。
	一般检查 事项

	
	
	

3.6 小型露天采 石场分层参数
	《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第十五条 小型露天采石场  应当采用台阶式开采。不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采。
分层开采的分层高度、最大开采高度（第一分层的坡顶线到最后一分层 的坡底线的垂直距离）和最终边坡角由设计确定，实施浅孔爆破作业时，分 层数不得超过 6 个，最大开采高度不得超过 30 米；实施中深孔爆破作业时， 分层高度不得超过 20 米，分层数不得超过 3 个，最大开采高度不得超过 60 米。
分层开采的凿岩平台宽度由设计确定，最小凿岩平台宽度不得小于 4 米。
	
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第三十九条 违反 本规定第十二条、第十三条第一、二款、第十四条、第十五条、第十 六条、第十七条、第十九条、第二十条第一款、第二十一条、第二十 二条规定的，给予警告，并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款。
	

一般检查 事项
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	分层开采的底部装运平台宽度由设计确定，且应当满足调车作业所需的 最小平台宽度要求。
	
	

	















4
	















采掘作业
管理情况
	



4. 1 穿孔作业行 为
	《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应 当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服 从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 5.2.2.2 移动钻机应遵 守如下规定：
——行走前司机应先鸣笛，确认履带前后无人；
——行进前方应有充分的照明；
——行走时应采取防倾覆措施，前方应有人引导和监护；
——不应在松软地面或者倾角超过 15° 的坡面上行走；
——不应 90° 急转弯；
——不应在斜坡上长时间停留。
5.2.2.3 遇到影响安全的恶劣天气时不应上钻架顶作业。
	
《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的 从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度 或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度 给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；
	



一般检查 事项

	
	
	


4.2 铲装作业行 为
	《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应 当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服 从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 5.2.3.5 多台铲装设备 在同一平台上作业时，铲装设备间距应符合下列规定：
——汽车运输：不小于设备最大工作半径的3 倍，且不小于 50m；
——铁路运输：不小于 2 列车的长度。
5.2.3.6 上、下台阶同时作业时，上部台阶的铲装设备应超前下部台阶铲 装设备；超前距离不小于铲装设备最大工作半径的3 倍，且不小于 50m。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的 从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度 或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度 给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；
	


一般检查 事项

	
	
	


4.3 护栏、挡车 墙设置
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时 发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大 会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故 隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会 或者职工代表大会报告。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 5.4.2.4 运输道路的高 陡路基路段，或者弯道、坡度较大的填方地段，远离山体一侧应设置高度不 小于车轮轮胎直径 1/2 的护栏、挡车墙等安全设施及醒目的警示标志。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；
	


一般检查 事项

	
	
	4.4 禁止使用扩 壶爆破、掏底崩
落、掏挖开采、
	《中华人民共和国安全生产法》第三十八条 国家对严重危及生产安全的 工艺、设备实行淘汰制度，具体目录由国务院应急管理部门会同国务院有关 部门制定并公布。法律、行政法规对目录的制定另有规定的，适用其规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第七项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人
	重点检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	不分层的“一面
墙”开采、爆破 方式对大块矿
岩进行二次破 碎、无稳压装置 的 中深孔凿岩 设备、集中铲装
作业时人工装
卸矿岩、未安装 捕尘装置的干 式凿岩作业
	省、自治区、直辖市人民政府可以根据本地区实际情况制定并公布具体目录， 对前款规定以外的危及生产安全的工艺、设备予以淘汰。
生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。
《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目 录（第二批）的通知》 新建、改建、扩建的矿山从本目录发布之日起，一律 禁止使用下列设备及工艺。现有生产矿山在用下列设备及工艺的，按照本目 录规定的时限予以强制淘汰。
1．扩壶爆破（金属非金属露天矿山自发布之日起立即禁止使用）；
2．掏底崩落、掏挖开采、不分层的“一面墙”开采（金属非金属露天矿 山 自发布之日起立即禁止使用）；
3．使用爆破方式对大块矿岩进行二次破碎（金属非金属露天矿山自发布 之日起立即禁止使用）；
4.  无稳压装置的中深孔凿岩设备（金属非金属露天矿山自发布之日起一 年后禁止使用）；
5.  集中铲装作业时人工装卸矿岩（金属非金属露天矿山自发布之日起立 即禁止使用，地下矿山自发布之日起一年半后禁止使用）；
6．未安装捕尘装置的干式凿岩作业（金属非金属地下矿山自发布之日起 立即禁止使用，露天矿山自发布之日起半年后禁止使用）；
	员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（七）使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的；
	

	







5
	







运输系统
	



5. 1 铁路运输
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 5.4. 1. 1 铁路运输线路 应符合下列规定：
——线路坡度不大于45‰；曲线段坡度不大于3‰；
——平面连接曲线长度不小于 30m；
——线路的平曲线段轨距应加宽：半径小于 300m 时，加宽 10mm；不小 于 300m 时，加宽 5mm；
——轨距加宽段与正常段之间的连接线长度不小于 30m ，坡度不大于 3‰；
——竖曲线半径不小于 3000m ，连接线长度不小于 200m；
——道床边坡坡度不大于 1:1.75；
——路肩宽度不小于 1m。
	

《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；
	



一般检查 事项

	
	
	

5.2 道路运输
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时 发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大 会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故 隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会 或者职工代表大会报告。
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；
《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未
	
一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 5.4.2.9 雾霾或烟尘影 响能见度时，应开启警示灯，靠右侧减速行驶，前后车间距应不小于 30m ， 视距不足 30m 时，应靠右停车。冰雪或多雨季节，道路湿滑时，应有防滑措 施并减速行驶，前后车距应不小于 40m 。拖挂其他车辆时，应采取有效的安 全措施，并有专人指挥。
	采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	

	
	
	


5.3 溜槽、平硐 溜井运输
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时 发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大 会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故 隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会 或者职工代表大会报告。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 5.2.5.2 溜井井口应高 出周围地面，防止地面汇水进入溜井；井口周围应有良好的照明，并设安全 护栏和明显的警示标志；溜井卸矿口应设高度不小于车轮轮胎直径 1/3  的车 挡；卸矿时应有监控或者专人指挥。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；
	


一般检查 事项

	
	
	





5.4 带式输送机 运输
	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 安全设备的设计、制 造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标 准。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 5.4.3.5 带式输送机应 设如下安全保护装置：
——装料点和卸料点的空仓、满仓等的保护和报警装置，并与输送机联 锁；
——输送带清扫装置；
——防止输送带撕裂、断带、跑偏等的保护装置；
——防止过速、过载、打滑、大块冲击等的保护装置；
——线路上的信号、电气联锁和紧急停车装置；
——可靠的制动装置；
——上行带式输送机防逆转装置。
5.4.3.6 带式输送机传动装置、拉紧装置周围应设安全围栏；输送机转载 处应设防护罩和溜槽堵塞保护装置与报警装置。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标 准或者行业标准的；
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；
	





一般检查 事项

	
	
	5.5 主要无轨运 输巷道及露天
采场禁止采用
人力或畜力运 输矿岩
	《中华人民共和国安全生产法》第三十八条 国家对严重危及生产安全的 工艺、设备实行淘汰制度，具体目录由国务院应急管理部门会同国务院有关 部门制定并公布。法律、行政法规对目录的制定另有规定的，适用其规定。
省、自治区、直辖市人民政府可以根据本地区实际情况制定并公布具体目录， 对前款规定以外的危及生产安全的工艺、设备予以淘汰。
生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第七项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
	
重点检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目 录（第二批）的通知》 新建、改建、扩建的矿山从本目录发布之日起，一律 禁止使用下列设备及工艺。现有生产矿山在用下列设备及工艺的，按照本目 录规定的时限予以强制淘汰。
7．主要无轨运输巷道及露天采场采用人力或畜力运输矿岩（金属非金属 地下矿山及露天矿山自发布之日起一年后禁止使用）；
	（七）使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的；
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边坡现场
管理情况
	





6. 1 采场工作帮 和高陡边帮不
稳定区段异常 情况处理
	
《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时 发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大 会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故 隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会 或者职工代表大会报告。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 5.2.4.6 露天采场工作 边坡应每季度检查 1 次，运输或者行人的非工作边坡每半年检查 1 次；边坡 出现滑坡或者坍塌迹象时，应立即停止受影响区域的生产作业，撤出相关人 员和设备，采取安全措施；高度超过 200m 的露天边坡应进行在线监测，对 承受水压的边坡应进行水压监测。
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》 二、金属非金属露天矿山重 大事故隐患
（六）未按有关国家标准或者行业标准对采场边坡、排土场边坡进行稳 定性分析。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
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6.2 采剥工作面 边坡
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时 发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大 会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故 隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会 或者职工代表大会报告。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 5.2.4.2 邻近最终边坡 作业应遵守下列规定：
——采用控制爆破减震；
——保持台阶的安全坡面角，不应超挖坡底。
5.2.4.3  遇有下列情况时，应采取有效的安全措施：
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	——岩层内倾于采场，且设计边坡角大于岩层倾角；
——有多组节理、裂隙空间组合结构面内倾于采场；
——有较大软弱结构面切割边坡；
——构成不稳定的潜在滑坡体的边坡。
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》 二、金属非金属露天矿山重 大事故隐患
（八）边坡出现滑移现象，存在下列情形之一的：
1.边坡出现横向及纵向放射状裂缝；
2.坡体前缘坡脚处出现上隆（凸起）现象，后缘的裂缝急剧扩展；
3.位移观测资料显示的水平位移量或者垂直位移量出现加速变化的趋势。
	
	

	
	
	






6.3 开采矿柱或 岩柱
	


《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时 发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大 会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故 隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会 或者职工代表大会报告。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 5. 1.7 设计规定保留的 矿柱、岩柱、挂帮矿体，在规定的期限内，未经技术论证，不应开采或破坏。
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》 二、金属非金属露天矿山重 大事故隐患
（五）开采或者破坏设计要求保留的矿（岩）柱或者挂帮矿体。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
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6.4 地下开采改 为露天开采形 成的采空区
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时 发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大 会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故 隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会 或者职工代表大会报告。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 5. 1.3 地下开采转为露 天开采时，应确定全部地下工程和矿柱的位置并绘制在矿山平、剖面对照图
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	上；开采前应处理对露天开采安全有威胁的地下工程和采空区，不能处理的， 应采取安全措施并在开采过程中处理。
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》 二、金属非金属露天矿山重 大事故隐患
（一）地下开采转露天开采前，未探明采空区和溶洞，或者未按设计处 理对露天开采安全有威胁的采空区和溶洞。
	人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	

	










7
	








边坡监测
与稳定性
专项分析
	








边坡监测系统
设计及定期监
测及稳定性分 析
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时 发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大 会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故 隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会 或者职工代表大会报告。
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020） 5.2.4.5 矿山应建立健 全边坡安全管理和检查制度。每 5 年至少进行 1 次边坡稳定性分析。
5.2.4.6  露天采场工作边坡应每季度检查 1 次，运输或者行人的非工作边 坡每半年检查 1 次；边坡出现滑坡或者坍塌迹象时，应立即停止受影响区域 的生产作业，撤出相关人员和设备，采取安全措施；高度超过 200m 的露天 边坡应进行在线监测，对承受水压的边坡应进行水压监测。
《非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》第一条第四款第6 项
6.边坡高度 200 米以上的露天矿山高陡边坡、堆置高度 200 米以上的排土场、 三等及以上等级的尾矿库，必须进行在线监测，定期进行稳定性专项分析。
5.5.3.2 矿山企业应建立排土场边坡稳定监测制度，边坡高度超过 200m 的，应设边坡稳定监测系统，防止发生泥石流和滑坡。
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》 二、金属非金属露天矿山重 大事故隐患
（七）边坡存在下列情形之一的：
1.高度 200 米及以上的采场边坡未进行在线监测；
2.高度 200 米及以上的排土场边坡未建立边坡稳定监测系统；
3.关闭、破坏监测系统或者隐瞒、篡改、销毁其相关数据、信息。
	

《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	









重点检查 事项

	8
	排土场安 全管理
	8.1 非 正 常 级 排土场处理
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以
	重点检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大 会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故 隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会 或者职工代表大会报告。
《金属非金属矿山排土场安全生产规则》(AQ 2005-2005) 10.6 对于危险 级排土场，企业必须停产整治，并采取以下措施：
a 、处理不良地基；
b 、处理滑坡，将各排土参数修复到设计范围内；
c 、疏通、加固或修复排水沟。
10.7 对于“病级”排土场，企业应采取以下措施限期消除隐患：
a 、采取措施控制排土沉降；
b 、将各排土参数修复到设计范围内。
10.8 企业对非正常级排土场的检查周期：
a 、对“危险”级排土场每周不少于 1 次；
b 、对“病级”排土场每月不少于 1 次。
在暴雨和汛期，应根据实际情况对排土场增加检查次数。检查中如发现 重大隐患，必须立即采取措施进行整改，并向安全生产监督部门报告。
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》 二、金属非金属露天矿山重 大事故隐患
（十一）排土场存在下列情形之一的：
1.在平均坡度大于 1:5 的地基上顺坡排土，未按设计采取安全措施；
2.排土场总堆置高度 2 倍范围以内有人员密集场所，未按设计采取安全措 施；
3. 山坡排土场周围未按设计修筑截、排水设施。
	下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	

	
	
	

8.2 排土场和下 游泥石流拦挡
坝的汛期巡视 及修复
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时 发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大 会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故 隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会 或者职工代表大会报告。
《金属非金属矿山排土场安全生产规则》(AQ  2005-2005)  7.5 汛期应对 排土场和下游泥石流拦挡坝进行巡视，发现问题应及时修复，防止连续暴雨 后发生泥石流和垮坝事故。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；
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1
	








安全管理规
章制度
	







尾矿库生产经营 单位建立健全安 全生产规章制度 的情况
	《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项 生产经营单位的主要负 责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
《四川省生产经营单位安全生产责任规定》第七条 生产经营单位应当建立 健全下列安全生产规章制度：
（一）安全生产投入保障制度；
（二）新建、改建、扩建工程项目的安全论证、评价和管理制度；
（三）设施、设备综合安全管理制度以及安全设施、设备维护、保养和检 修、维修制度；
（四）有较大危险、危害因素的生产经营场所、设施、设备安全管理制度；
（五）重大危险源安全管理制度；
（六）职业卫生管理制度；
（七）劳动防护用品使用和管理制度；
（八）安全生产检查及事故隐患排查、整改制度；
（九）安全生产目标管理和责任追究制度；
（十）安全生产教育培训管理考核制度；
（十一）特种作业人员管理制度；
（十二）现场安全管理和岗位安全生产标准化操作制度；
（十三）安全生产会议管理制度；
（十四）应急救援预案和应急体系管理制度；
（十五）生产安全事故报告和调查处理制度；
（十六）消防、运输、储存、防灾等其他安全生产规章制度。
	





《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款 生产经营单位 的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正， 处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元 以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。
《四川省生产经营单位安全生产责任规定》第三十八条 生产经营  单位违反本规定第七条、第八条，未建立健全和落实安全生产规章制度、 分解落实安全生产责任目标的，由县级以上安全生产监督管理部门予以 通报，责令限期改正，可以并处 2000 元以上 2 万元以下罚款。
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2
	


安全生产责
任制
	

尾矿库生产经营 单位建立健全安 全 生产 责任 制的 情况
	《四川省生产经营单位安全生产责任规定》第七条第一项 生产经营单位应 当建立健全下列安全生产规章制度：
（一）安全生产投入保障制度；
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第十八条 非煤矿山开采企业安 全费用应当按照以下范围使用：
（一）完善、改造和维护安全防护设施设备（不含“ 三同时”要求初期投 入的安全设施）和重大安全隐患治理支出，包括矿山综合防尘、防灭火、防治 水、危险气体监测、通风系统、支护及防治边帮滑坡设备、机电设备、供配电 系统、运输（提升）系统和尾矿库等完善、改造和维护支出以及实施地压监测 监控、露天矿边坡治理、采空区治理等支出；
	

《四川省生产经营单位安全生产责任规定》第三十八条 生产经营  单位违反本规定第七条、第八条，未建立健全和落实安全生产规章制度、 分解落实安全生产责任目标的，由县级以上安全生产监督管理部门予以 通报，责令限期改正，可以并处 2000 元以上 2 万元以下罚款。
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
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	（二）完善非煤矿山监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施 救和通信联络等安全避险“六大系统”支出，完善尾矿库全过程在线监控系统 和海上石油开采出海人员动态跟踪系统支出，应急救援技术装备、设施配置及 维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急演练支出；
（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；
（四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、 咨询、标准化建设支出；
（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
（六）安全生产宣传、教育、培训支出；
（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；
（八）安全设施及特种设备检测检验支出；
（九）尾矿库闭库及闭库后维护费用支出；
（十）地质勘探单位野外应急食品、应急器械、应急药品支出；
（十一）其他与安全生产直接相关的支出。
	
	

	









3
	








安全生产投 入及使用
	







3.1 尾矿库生产经 营单位安全生产
投入保障制度建 立的情况
	《四川省生产经营单位安全生产责任规定》第七条第（一）项 生产经营单 位应当建立健全下列安全生产规章制度：
（一）安全生产投入保障制度；
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第十八条 非煤矿山开采企业安 全费用应当按照以下范围使用：
（一）完善、改造和维护安全防护设施设备（不含“ 三同时”要求初期投 入的安全设施）和重大安全隐患治理支出，包括矿山综合防尘、防灭火、防治 水、危险气体监测、通风系统、支护及防治边帮滑坡设备、机电设备、供配电 系统、运输（提升）系统和尾矿库等完善、改造和维护支出以及实施地压监测 监控、露天矿边坡治理、采空区治理等支出；
（二）完善非煤矿山监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施 救和通信联络等安全避险“六大系统”支出，完善尾矿库全过程在线监控系统 和海上石油开采出海人员动态跟踪系统支出，应急救援技术装备、设施配置及 维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急演练支出；
（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；
（四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、 咨询、标准化建设支出；
（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
（六）安全生产宣传、教育、培训支出；
（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；
（八）安全设施及特种设备检测检验支出；
（九）尾矿库闭库及闭库后维护费用支出；
	







《四川省生产经营单位安全生产责任规定》第三十八条 生产经营  单位违反本规定第七条、第八条，未建立健全和落实安全生产规章制度、 分解落实安全生产责任目标的，由县级以上安全生产监督管理部门予以 通报，责令限期改正，可以并处 2000 元以上 2 万元以下罚款。
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	（十）地质勘探单位野外应急食品、应急器械、应急药品支出；
（十一）其他与安全生产直接相关的支出。
	
	

	
	
	

3.2 尾矿库生产经 营单位安全生产
费用提取使用的 情况
	《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第二款 有关生产经营单位应当 按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费 用在成本中据实列支。安全生产费用提取、使用和监督管理的具体办法由国务 院财政部门会同国务院应急管理部门征求国务院有关部门意见后制定。
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第六条第一款第七项 非煤矿山 开采企业依据开采的原矿产量按月提取。各类矿山原矿单位产量安全费用提取 标准如下：
（七）尾矿库按入库尾矿量计算，三等及三等以上尾矿库每吨 1 元，四等 及五等尾矿库每吨 1.5 元。
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十三条第一款第一项 生 产经营单位的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人（包括实际控 制人，下同）未依法保证下列安全生产所必需的资金投入之一，致使生 产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金， 可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对生产经营单位的 主要负责人、个人经营的投资人处 5000 元以上 1 万元以下罚款；逾期 未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿：
（一）提取或者使用安全生产费用；
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3.3 尾矿库生产经 营单位为从业人 员提供符合国家 标准或者行业标 准 的 劳 动防 护用 品的情况
	
《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员 提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照 使用规则佩戴、使用。
《中华人民共和国安全生产法》第四十七条 生产经营单位应当安排用于配 备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。
《安全生产违法行为行政处罚办法》四十三条第一款第二项 生产经营单位 的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人（包括实际控制人，下同）未依 法保证下列安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条 件的，责令限期改正，提供必需的资金，并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人处 5000 元 以上 1 万元以下罚款；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿：
（二）用于配备劳动防护用品的经费；
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第五项 生产经营单位 有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正 的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其 他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停 产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：
（五）未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用 品的；
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十三条第一款第二项 生 产经营单位的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人（包括实际控 制人，下同）未依法保证下列安全生产所必需的资金投入，致使生产经 营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金，并可 以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对生产经营单位的主 要负责人、个人经营的投资人处 5000 元以上 1 万元以下罚款；逾期未 改正的，责令生产经营单位停产停业整顿：
（二）用于配备劳动防护用品的经费；
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	3.4 尾矿库生产经 营单位支付从业
人 员进行安全培
训期间 工 资 并承
担安全培训费用 的情况
	
《生产经营单位安全培训规定》第二十一条第一款 生产经营单位应当将安 全培训工作纳入本单位年度工作计划。保证本单位安全培训工作所需资金。
《生产经营单位安全培训规定》第二十三条 生产经营单位安排从业人员进 行安全培训期间，应当支付工资和必要的费用。
	《生产经营单位安全培训规定》第二十九条第一项、第二项 生产 经营单位有下列行为之一的，由安全生产监管监察部门责令其限期改  正，可以处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：
（一）未将安全培训工作纳入本单位工作计划并保证安全培训工 作所需资金的；
（二）从业人员进行安全培训期间未支付工资并承担安全培训费用 的。
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	3.5 尾矿库生产经 营单位决策机构、
	《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款 生产经营单位应当具备 的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人
	《中华人民共和国安全生产法》第九十三条第一款 生产经营单位 的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安
	重点检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	主 要 负责人或者
个人经营的投资
人保证安全生产
所 必 需的 资金投 入的情况
	或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导 致的后果承担责任。
	全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的， 责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停 产停业整顿。
	

	













4
	











尾矿库安全
设施设计审
查、备案及
相关资质认
定
	


4.1 尾矿库生产经 营单位安全生产 许可取得情况
	

《安全生产许可证条例》第二条 国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化 学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可 制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第五条第一款 本实施办法所 称的非煤矿矿山企业包括金属非金属矿山企业及其尾矿库、地质勘探单位、采 掘施工企业、石油天然气企业。
	《安全生产许可证条例》第十九条 违反本条例规定，未取得安全 生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款；造成重大事故或者其他严重后果，构成 犯罪的，依法追究刑事责任。
《安全生产许可证条例》第二十条 违反本条例规定，安全生产许 可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限期 补办延期手续，没收违法所得，并处 5 万元以上 10 万元以下的罚款；
逾期仍不办理延期手续，继续进行生产的，依照本条例第十九条的规定 处罚。
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4.2 安全生产许可 证延期
	《安全生产许可证条例》第九条 安全生产许可证的有效期为 3 年。安全生 产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前 3 个月向原安全生产许可证 颁发管理机关办理延期手续。
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第十九条 安全生产许可证的 有效期为 3 年。安全生产许可证有效期满后需要延期的，非煤矿矿山企业应当 在安全生产许可证有效期届满前 3 个月向原安全生产许可证颁发管理机关申请 办理延期手续，并提交下列文件、资料：
（一）延期申请书；
（二）安全生产许可证正本和副本；
（三）本实施办法第二章规定的相应文件、资料。
	《安全生产许可证条例》第二十条 违反本条例规定，安全生产许 可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限期 补办延期手续，没收违法所得，并处 5 万元以上 10 万元以下的罚款；
逾期仍不办理延期手续，继续进行生产的，依照本条例第十九条的规定 处罚。
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十五条 非煤矿 矿山企业在安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产  的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处 5 万元以 上 10 万元以下的罚款；逾期仍不办理延期手续，继续进行生产的，依 照本实施办法第四十二条的规定处罚。
	


一般检查 事项

	
	
	

4.3 安全生产许可 证变更
	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第二十一条 非煤矿矿山企业 在安全生产许可证有效期内有下列情形之一的，应当自工商营业执照变更之日 起 30 个工作日内向原安全生产许可证颁发管理机关申请变更安全生产许可证：
（一）变更单位名称的；
（二）变更主要负责人的；
（三）变更单位地址的；
（四）变更经济类型的；
（五）变更许可范围的。
	
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十四条 非煤矿 矿山企业在安全生产许可证有效期内，出现需要变更安全生产许可证的 情形，未按本实施办法第二十一条的规定申请、办理变更手续的，责令 限期办理变更手续，并处 1 万元以上 3 万元以下罚款。
	

一般检查 事项

	
	
	4.4 转让、冒用安 全生产许可证或
	《安全生产许可证条例》第十三条 企业不得转让、冒用安全生产许可证或 者使用伪造的安全生产许可证。
	《安全生产许可证条例》第二十一条 违反本条例规定，转让安全 生产许可证的，没收违法所得，处 10 万元以上 50 万元以下的罚款，并
	一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	者使用伪造 的安 全生产许可证
	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第二十七条 非煤矿矿山企业 不得转让、冒用、买卖、出租、出借或者使用伪造的安全生产许可证。
	吊销其安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任；接受转让的， 依照本条例第十九条的规定处罚。
冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证的，依照本条 例第十九条的规定处罚。
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十一条第一项
取得安全生产许可证的非煤矿矿山企业有下列行为之一的，吊销其安全 生产许可证：
（一）倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让安全生产许可证 的；
第四十二条第二项、第三项、第四项 非煤矿矿山企业有下列行为 之一的，责令停止生产，没收违法所得，并处 10 万元以上 50 万元以下 的罚款：
（二）接受转让的安全生产许可证的；
（三）冒用安全生产许可证的；
（四）使用伪造的安全生产许可证的。
	

	
	
	

4.5 尾矿库生产经 营单位建设项 目
进行安全评价的 情况
	《建设项目安全设施“ 三同时”监督管理办法》第七条第一项 下列建设项 目在进行可行性研究时，生产经营单位应当按照国家规定，进行安全预评价：
（一）非煤矿矿山建设项目；
《建设项目安全设施“ 三同时”监督管理办法》第八条 生产经营单位应当 委托具有相应资质的安全评价机构，对其建设项目进行安全预评价，并编制安 全预评价报告。
建设项目安全预评价报告应当符合国家标准或者行业标准的规定。
生产、储存危险化学品的建设项目和化工建设项目安全预评价报告除符合 本条第二款的规定外，还应当符合有关危险化学品建设项目的规定。
	《建设项目安全设施“ 三同时”监督管理办法》第二十八条第一项
生产经营单位对本办法第七条第（一）项、第（二）项、第（三）项和 第（四）项规定的建设项目有下列情形之一的，责令停止建设或者停产 停业整顿，限期改正；逾期未改正的，处 50 万元以上 100 万元以下的 罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 2 万元以上 5 万 元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：
（一）未按照本办法规定对建设项目进行安全评价的；
	


一般检查 事项

	
	
	


4.6 尾矿库生产经 营单位建设项 目
进行安全设施设
计或 审查 同意及 开工建设的情况
	《建设项目安全设施“ 三同时”监督管理办法》第十条第一款 生产经营单 位在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的初步设计单位对建设项目安 全设施同时进行设计，编制安全设施设计。
《建设项目安全设施“ 三同时”监督管理办法》第十二条第一款 本办法第 七条第一项、第二项、第三项、第四项规定的建设项目安全设施设计完成后，
生产经营单位应当按照本办法第五条的规定向安全生产监督管理部门提出审查 申请，并提交下列文件资料：
（一）建设项目审批、核准或者备案的文件；
（二）建设项目安全设施设计审查申请；
（三）设计单位的设计资质证明文件；
（四）建设项目安全设施设计；
（五）建设项目安全预评价报告及相关文件资料；
	
《建设项目安全设施“ 三同时”监督管理办法》第二十八条第二项
生产经营单位对本办法第七条第一项、第二项、第三项和第四项规定的 建设项目有下列情形之一的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改 正；逾期未改正的，处 50 万元以上 100 万元以下的罚款，对其直接负 责的主管人员和其他直接责任人员处 2 万元以上 5 万元以下的罚款；构 成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：
（二）没有安全设施设计或者安全设施设计未按照规定报经安全生 产监督管理部门审查同意，擅自开工的；
	



一般检查 事项




102



	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	（六）法律、行政法规、规章规定的其他文件资料.
	
	

	
	
	4.7 尾矿库生产经 营单位施工单位
按照批准的安全
设施设计施工的 情况
	
《建设项目安全设施“ 三同时”监督管理办法》第十七条第三款 施工单位 应当严格按照安全设施设计和相关施工技术标准、规范施工，并对安全设施的 工程质量负责。
	《建设项目安全设施“ 三同时”监督管理办法》第二十八条第三项
生产经营单位对本办法第七条第一项、第二项、第三项和第四项规定的 建设项目有下列情形之一的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改 正；逾期未改正的，处 50 万元以上 100 万元以下的罚款，对其直接负 责的主管人员和其他直接责任人员处 2 万元以上 5 万元以下的罚款；构 成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：
（三）施工单位未按照批准的安全设施设计施工的；
	

一般检查 事项

	
	
	4.8 尾矿库生产经 营单位建设项 目
投入生产或者使 用前，安全设施竣 工验收合格的情 况
	
《建设项目安全设施“ 三同时”监督管理办法》第二十三条第一款 建设项  目竣工投入生产或者使用前，生产经营单位应当组织对安全设施进行竣工验收， 并形成书面报告备查。安全设施竣工验收合格后，方可投入生产和使用。
	《建设项目安全设施“ 三同时”监督管理办法》第二十八条第四项
生产经营单位对本办法第七条第一项、第二项、第三项和第四项规定的 建设项目有下列情形之一的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改 正；逾期未改正的，处 50 万元以上 100 万元以下的罚款，对其直接负 责的主管人员和其他直接责任人员处 2 万元以上 5 万元以下的罚款；构 成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：
（四）投入生产或者使用前，安全设施未经验收合格的。
	

一般检查 事项

	
	
	


4.9 尾矿库生产经 营单位建设项 目 勘察、设计、安全
评价、施工、监理 等资质情况
	《尾矿库安全监督管理规定》第十条 尾矿库的勘察单位应当具有矿山工程 或者岩土工程类勘察资质。设计单位应当具有金属非金属矿山工程设计资质。
安全评价单位应当具有尾矿库评价资质。施工单位应当具有矿山工程施工资质。 施工监理单位应当具有矿山工程监理资质。
尾矿库的勘察、设计、安全评价、施工、监理等单位除符合前款规定外， 还应当按照尾矿库的等别符合下列规定：
（一）一等、二等、三等尾矿库建设项目，其勘察、设计、安全评价、监 理单位具有甲级资质，施工单位具有总承包一级或者特级资质；
（二）四等、五等尾矿库建设项目，其勘察、设计、安全评价、监理单位 具有乙级或者乙级以上资质，施工单位具有总承包三级或者三级以上资质，或 者专业承包一级、二级资质。
	《安全评价检测检验机构管理办法》第三十条第六项 安全评价检  测检验机构有下列情形之一的，责令改正或者责令限期改正，给予警告， 可以并处一万元以下的罚款；逾期未改正的，处一万元以上三万元以下 的罚款，对相关责任人处一千元以上五千元以下的罚款；情节严重的， 处一万元以上三万元以下的罚款，对相关责任人处五千元以上一万元以 下的罚款：
（六）未按照有关法规标准的强制性规定从事安全评价、检测检验 活动的；
（《安全评价检测检验机构管理办法》未对安全评价、检测原甲、 乙级资质进行划分，承担安全评价及检测的业务范围按照新公布的《安 全评价检测检验机构管理办法》的要求开展。
勘察、设计、施工、监理资质不符的案件向相关部门移送。）
	



一般检查 事项

	


5
	


尾矿库相关 设备检查
	5.1 尾矿库生产经 营单位按 照国家 标准或者行业标 准对安全设备进 行安装、使用、检 测、改造、报废的 情况
	

《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 安全设备的设计、制造、 安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 生产经营单位 有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正 的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其 他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停 产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准 或者行业标准的；
	

一般检查 事项

	
	
	5.2 尾矿库生产经 营单位安全设备
	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款 生产经营单位必须对安 全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项 生产经营单位 有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正
	一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	经常性维护 、保 养、定期检测的情 况
	测应当作好记录，并由有关人员签字。
	的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其 他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停 产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：
（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；
	

	
	
	5.3 尾矿库生产经 营单位电气设备
采取相 应的保 护 措施的情况
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现 并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者 职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查 治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代 表大会报告。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采 取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的 罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接负责的 主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯 罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	
一般检查 事项

	

6
	

重大危险源 检查
	尾矿库生产经营 单位重大危险源 登记建档及定期 检测、评估、监控 的情况
	
《中华人民共和国安全生产法》第四十条第一款 生产经营单位对重大危险 源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人 员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第二项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改 正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其 直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的 罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：
（二）对重大危险源未登记建档，未进行定期检测、评估、监控， 未制定应急预案，或者未告知应急措施的；
	

重点检查 事项

	

7
	

个人劳动防
护用品检查
	尾矿库生产经营 单位 为从 业人 员 提供符合国家标 准或者行业标准 的 劳 动防 护用品 的情况
	
《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员 提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照 使用规则佩戴、使用。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第五项 生产经营单位 有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正 的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其 他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停 产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：
（五）未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用 品的；
	

一般检查 事项

	



8
	


风险管控和
隐患排查治 理
	

8.1 尾矿库生产经 营单位建立风险 分级管控制度、事 故隐患排查治理
等各项制度的情 况
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款 生产经营单位 应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。
生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取 技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实 记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。 其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部 门和职工大会或者职工代表大会报告。
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第八条 生产经营单位是事故隐患 排查、治理和防控的责任主体。
生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建 立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第四项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改 正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其 直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的 罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：
（四）未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取 相应管控措施的；
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条第一项 生产 经营单位违反本规定，有下列行为之一的，由安全监管监察部门给予警 告，并处三万元以下的罚款：
（一）未建立安全生产事故隐患排查治理等各项制度的；
	



重点检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	第九条 生产经营单位应当保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使 用专项制度。
第十条 生产经营单位应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其 他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患 的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。
第十一条 生产经营单位应当建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发 动职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。对发现、排除和举报事故隐 患的有功人员，应当给予物质奖励和表彰。
	
	

	
	
	
8.2 尾矿库生产经 营单位事故隐患
排查治理情况如 实记录的情况
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现 并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者 职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查 治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代 表大会报告。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第五项 生产经营单位 有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正 的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直 接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚 款：
（五）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报 的；
	

重点检查 事项

	
	
	8.3 尾矿库生产经 营单位事故隐患
排查治理情况向
从 业人 员通 报 的 情况
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现 并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者 职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查 治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代 表大会报告。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第五项 生产经营单位 有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正 的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直 接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚 款：
（五）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报 的；
	

重点检查 事项

	
	
	



8.4 尾矿库生产经 营单位隐患排查 治理、统计分析及 上报的情况
	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第八条第一款 生产经营单位是事 故隐患排查、治理和防控的责任主体。
第十条 生产经营单位应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其 他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患 的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。
第十四条 生产经营单位应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进 行统计分析，并分别于下一季度 15 日前和下一年 1 月 31 日前向安全监管监察 部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营单位主要负 责人签字。
对于重大事故隐患，生产经营单位除依照前款规定报送外，应当及时向安 全监管监察部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括：
（一）隐患的现状及其产生原因；
（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析；
（三）隐患的治理方案。
	
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条 生产经营单 位违反本规定，有下列行为之一的，由安全监管监察部门给予警告，并 处三万元以下的罚款：
（一）未建立安全生产事故隐患排查治理等各项制度的；
（二）未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表的；
（三）未制定事故隐患治理方案的；
（四）重大事故隐患不报或者未及时报告的；
（五）未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营的；
（六）整改不合格或者未经安全监管监察部门审查同意擅自恢复生 产经营的。
	




重点检查 事项
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	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
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9
	
















安全教育培 训检查
	9.1 尾矿库生产经 营单位 主 要 负责
人和安全管理人
员经安全生产知
识和管理能力培
训考核合格的情 况
	
《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款 危险物品的生产、经营、 储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安  全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生  产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。
	《中华人民共和国 安全生产法》第九十七条第二项 生产经营单位 有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚  款；逾期未改 正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其 直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的 罚款：
（二）危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶 炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定 经考核合格的；
	

一般检查 事项

	
	
	


9.2 尾矿库生产 经营单位对从业 人员、被派遣劳动
者、实习学生进行 安全生产教育和 培训的情况
	《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员 进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关 的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能， 了解事故 应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和 培训合格的从业人员，不得上岗作业。
生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业 人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育 和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。
生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生 进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生 产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。
生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育 和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。
	

《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项 生产经营单位 有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正 的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直 接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚 款：
（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全 生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；
	




一般检查 事项

	
	
	
9.3 尾矿库生产经 营单位从业人员 “ 四新”培训
	
《中华人民共和国安全生产法》第二十九条 生产经营单位采用新工艺、新 技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的 安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项 生产经营单位 有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正 的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直 接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚 款：
（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全 生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；
	

一般检查 事项

	
	
	

9.4 尾矿库生产经 营单位安全培训 时间的情况
	《生产经营单位安全培训规定》第九条 生产经营单位主要负责人和安全生 产管理人员初次安全培训时间不得少于 32 学时。每年再培训时间不得少于 12  学时。
煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要 负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于 48 学时；每年再培训时 间不得少于 16 学时。
《生产经营单位安全培训规定》第十三条 生产经营单位新上岗的从业人 员，岗前安全培训时间不得少于 24 学时。
	
《安全生产培训管理办法》第三十六条第一项 生产经营单位有下 列情形之一的，责令改正，处 3 万元以下的罚款：
（一）从业人员安全培训的时间少于《生产经营单位安全培训规定》 或者有关标准规定的；
	

一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上 岗的从业人员安全培训时间不得少于 72 学时，每年再培训的时间不得少于 20 学时。
《安全生产培训管理办法》第十一条 生产经营单位从业人员的培训内容和 培训时间，应当符合《生产经营单位安全培训规定》和有关标准的规定。
	
	

	
	
	
9.5 尾矿库生产经 营单位如实告知
有关的安全生产 事项的情况
	
《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当教育 和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从 业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急 措施。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项 生产经营单位 有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正 的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直 接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚 款：
（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全 生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；
	

重点检查 事项

	
	
	9.6 尾矿库生产经 营单位新进从业
人 员上 岗实 习作 业的情况
	《安全生产培训管理办法》第十三条 国家鼓励生产经营单位实行师傅带徒 弟制度。
矿山新招的井下作业人员和危险物品生产经营单位新招的危险工艺操作岗 位人员，除按照规定进行安全培训外，还应当在有经验的职工带领下实习满 2 个月后，方可独立上岗作业。
	《安全生产培训管理办法》第三十六条第二项 生产经营单位有下 列情形之一的，责令改正，处 3 万元以下的罚款：
（二）矿山新招的井下作业人员和危险物品生产经营单位新招的危 险工艺操作岗位人员，未经实习期满独立上岗作业的；
	
一般检查 事项

	
	
	9.7 造成人员死亡 事故的尾矿库生
产经营单位主要
负责人和安全生
产管理人 员重新
参加安全培训的 情况
	《安全生产培训管理办法》第十二条 中央企业的分公司、子公司及其所属 单位和其他生产经营单位，发生造成人员死亡的生产安全事故的，其主要负责 人和安全生产管理人员应当重新参加安全培训。
特种作业人员对造成人员死亡的生产安全事故负有直接责任的，应当按照 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》重新参加安全培训。
	
《安全生产培训管理办法》第三十六条第三项 生产经营单位有下 列情形之一的，责令改正，处 3 万元以下的罚款：
（三）相关人员未按照本办法第十二条规定重新参加安全培训的。
	

重点检查 事项

	
	
	9.8 生产经营单位 如实记录安全生
产教育 和培训的 情况
	
《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款 生产经营单位应当建立 安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加 人员以及考核结果等情况。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第四项 生产经营单位 有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正 的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直 接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚 款：
（四）未如实记录安全生产教育和培训情况的；
	
一般检查 事项

	

10
	
特种作业人 员检查
	10.1 尾矿库生产 经营单位特种作
业人 员经 专门 的 安全作业培训，取 得相应资格的情 况
	
《中华人民共和国安全生产法》第三十条 生产经营单位的特种作业人员必 须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。
特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第七项 生产经营单位 有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正 的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直 接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚 款：
（七）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应
	
重点检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	
	资格，上岗作业的。
	

	
	
	10.2 尾矿库生产 经营单位建立健 全特种作业人员 档案的情况
	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十四条 生产经营单位应 当加强对本单位特种作业人员的管理，建立健全特种作业人员培训、复审档案， 做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的检查工作。
	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十八条 生产经 营单位未建立健全特种作业人员档案的，给予警告，并处 1 万元以下的 罚款。
	一般检查 事项

	
	
	10.3 尾矿库生产 经 营单位 非 法印 制、伪造、倒卖特
种作业操作证，或
者使用非法印制、 伪造、倒卖、转借、 转让、冒用特种作
业操作证、的情况
	
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十六条 生产经营单位不 得印制、伪造、倒卖特种作业操作证，或者使用非法印制、伪造、倒卖的特种 作业操作证。
特种作业人员不得伪造、涂改、转借、转让、 冒用特种作业操作证或者使 用伪造的特种作业操作证。
	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第四十条 生产经营  单位非法印制、伪造、倒卖特种作业操作证，或者使用非法印制、伪造、 倒卖的特种作业操作证的，给予警告，并处 1 万元以上 3 万元以下的罚 款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第四十一条 特种作业人员伪造、涂改特种作业操作证或者使用伪 造的特种作业操作证的，给予警告，并处 1000 元以上 5000 元以下的罚 款。
特种作业人员转借、转让、冒用特种作业操作证的，给予警告，并 处 2000 元以上 10000 元以下的罚款。
	


一般检查 事项

	








11
	







岗位操作规
程及标准化 操作检查
	



11.1 尾矿库生产 经营单位生产流 程各环节、各岗位 安全生产标准化
操作的情况
	


《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项 生产经营单位的主要负 责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
《四川省生产经营单位安全生产责任规定》第十七条 生产经营单位应当在 生产流程各环节、各岗位推行岗位安全生产标准化操作，教育从业人员严格遵 守本岗位的安全生产规章制度、标准和操作规程。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十四条 生产经营单位的主要 负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万 元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的 罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。
生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事 故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处 分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经 营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终 身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。
《四川省生产经营单位安全生产责任规定》第四十二条 生产经营 单位违反本规定第十五条第一款、第十七条，未按规定对从业人员进行 安全生产教育培训的，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 第三项的规定予以处罚。
	




一般检查 事项

	
	
	11.2 尾矿库生产 经营单位爆破、吊 装以及国务院有 关部门 规定 的其 他危险作业安排 专 门人 员进行 现 场安全管理的情
	
《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、 动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险 作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施 的落实。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第三项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改 正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其 直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的 罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：
（三）进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门 会同国务院有关部门规定的其他危险作业，未安排专门人员进行现场安
	

一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	况
	
	全管理的；
	

	

12
	
安全生产会 议检查
	尾矿库生产经营 单位建立健全安 全生产规章制度 并按 制度召开安 全生产会议的情 况
	
《四川省生产经营单位安全生产责任规定》第七条第（十三）项 生产经营 单位应当建立健全下列安全生产规章制度：
（十三）安全生产会议管理制度；
	《四川省生产经营单位安全生产责任规定》第三十八条 生产经营  单位违反本规定第七条、第八条，未建立健全和落实安全生产规章制度、 分解落实安全生产责任目标的，由县级以上安全生产监督管理部门予以 通报，责令限期改正，可以并处 2000 元以上 2 万元以下罚款。
	
一般检查 事项

	













13
	












应急管理情 况检查
	13.1 尾矿库生产 经营单位编制应
急预案前进行事
故风险评估和应
急资源调查的情 况
	《生产安全事故应急预案管理办法》第十条 编制应急预案前，编制单位应 当进行事故风险辨识、评估和应急资源调查。
事故风险辨识、评估，是指针对不同事故种类及特点，识别存在的危险危 害因素，分析事故可能产生的直接后果以及次生、衍生后果，评估各种后果的 危害程度和影响范围，提出防范和控制事故风险措施的过程。
应急资源调查，是指全面调查本地区、本单位第一时间可以调用的应急资 源状况和合作区域内可以请求援助的应急资源状况，并结合事故风险辨识评估 结论制定应急措施的过程。
	
《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一项 生产经营 单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管理部门责令限期改 正，可以处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：
（一）在应急预案编制前未按照规定开展风险辨识、评估和应急资 源调查的；
	

一般检查 事项

	
	
	13.2 尾矿库生产 经营单位制定本
单位事故应急救
援预案并定期组 织演练的情况
	
《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 生产经营单位应当制定本单位 生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产 安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第六项 生产经营单位 有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正 的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直 接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚 款：
（六）未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织 演练的；
	

一般检查 事项

	
	
	13.3 尾矿库危险 性较大行业及中 等 规模 以上 的其 他生产经营单位 进行应急 预案评 审，其他生产经营 单位进行论证的 情况
	《生产安全事故应急预案管理办法》第二十一条 矿山、金属冶炼企业和易 燃易爆物品、危险化学品的生产、经营（带储存设施的，下同）、储存、运输 企业，以及使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批 发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当对本单位编制的应急预 案进行评审，并形成书面评审纪要。
前款规定以外的其他生产经营单位可以根据自身需要，对本单位编制的应 急预案进行论证。
	
《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款第二项 生 产经营单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管理部门责令 限期改正，可以处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：
（二）未按照规定开展应急预案评审的；
	

一般检查 事项

	
	
	13.4 尾矿库生产 经营单位按隶属 关系、行业领域、 规模等备案情况
	《生产安全事故应急条例》第七条 县级以上人民政府负有安全生产监督管 理职责的部门应当将其制定的生产安全事故应急救援预案报送本级人民政府备 案；易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位， 矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐 场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当将其制定的生产安全事故应急 救援预案按照国家有关规定报送县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责
	《生产安全事故应急条例》第三十二条 生产经营单位未将生产安 全事故应急救援预案报送备案、未建立应急值班制度或者配备应急值班 人员的，由县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门责令限 期改正；逾期未改正的，处 3 万元以上 5 万元以下的罚款，对直接负责 的主管人员和其他直接责任人员处 1 万元以上 2 万元以下的罚款。
《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第二款 生产经营
	
一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	的部门备案，并依法向社会公布。
《生产安全事故应急预案管理办法》第二十六条第一款 易燃易爆物品、危 险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市 轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员 密集场所经营单位，应当在应急预案公布之日起 20 个工作日内，按照分级属地 原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的 部门进行备案，并依法向社会公布。
	单位未按照规定进行应急预案备案的，由县级以上人民政府应急管理等 部门依照职责责令限期改正；逾期未改正的，处 3 万元以上 5 万元以下 的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1 万元以上 2 万 元以下的罚款。
	

	
	
	13.5 尾矿库生产 经营单位将有关 事故风险的性质、 影 响范 围和应急
防范措施告知周
边的其他单位和 人员的情况
	
《生产安全事故应急预案管理办法》第二十四条第二款 事故风险可能影响 周边其他单位、人员的，生产经营单位应当将有关事故风险的性质、影响范围 和应急防范措施告知周边的其他单位和人员。
	《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款第三项 生 产经营单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管理部门责令 限期改正，可以处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：
（三）事故风险可能影响周边单位、人员的，未将事故风险的性质、 影响范围和应急防范措施告知周边单位和人员的；
	

一般检查 事项

	
	
	13.6 尾矿库生产 经营单位建立应
急预案定期评估 制度，高危行业领 域及 中型 规模 以
上生产经营单位
每三年进行一次 评估的情况
	《生产安全事故应急预案管理办法》第三十五条 应急预案编制单位应当建 立应急预案定期评估制度，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急 预案是否需要修订作出结论。
矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品等危险物品 的生产、经营、储存企业、使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟 花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当每三年 进行一次应急预案评估。
应急预案评估可以邀请相关专业机构或者有关专家、有实际应急救援工作 经验的人员参加，必要时可以委托安全生产技术服务机构实施。
	

《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款第四项 生 产经营单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管理部门责令 限期改正，可以处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：
（四）未按照规定开展应急预案评估的；
	


一般检查 事项

	
	
	13.7 尾矿库生产 经营单位涉及组 织指挥体 系与 职 责 、应急处置程 序 、 主要处置措 施、应急响应分级 等内容变更按照 报备程序重新备 案的情况
	

《生产安全事故应急预案管理办法》第三十七条 应急预案修订涉及组织指 挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的， 修订工作应当参照本办法规定的应急预案编制程序进行，并按照有关应急预案 报备程序重新备案。
	

《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款第五项 生 产经营单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管理部门责令 限期改正，可以处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：
（五）未按照规定进行应急预案修订的；
	


一般检查 事项

	
	
	13.8 尾矿库生产 经营单位根据本
单位可能发生的
	《中华人民共和国突发事件应对法》第二十四条第二款 有关单位应当定期 检测、维护其报警装置和应急救援设备、设施，使其处于良好状态，确保正常 使用。
	《中华人民共和国突发事件应对法》第六十四条第一款第三项 有 关单位有下列情形之一的，由所在地履行统一领导职责的人民政府责令 停产停业，暂扣或者吊销许可证或者营业执照，并处五万元以上二十万
	一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	生产安全事故的 特点和危害，配备
的应急救援器材、
设备和物资，并进
行经常性维护、保
养的情况
	《生产安全事故应急条例》第十三条第二款 易燃易爆物品、危险化学品等 危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运 营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经 营单位，应当根据本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，配备必要的 灭火、排水、通风以及危险物品稀释、掩埋、收集等应急救援器材、设备和物 资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。
	元以下的罚款；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予处罚： （三）未做好应急设备、设施日常维护、检测工作，导致发生严重
突发事件或者突发事件危害扩大的；
《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款第六项 生 产经营单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管理部门责令 限期改正，可以处 1 万元以上 3 万元以下罚款：
（六）未落实应急预案规定的应急物资及装备的。
	

	
	
	


13.9 尾矿库生产 经营单位建立应 急值班制度，配备 应 急值 班人 员及 汛期防汛责任制、
24 小时监测监控 和值班值 守的 情 况
	《生产安全事故应急条例》第十四条 下列单位应当建立应急值班制度，配 备应急值班人员：
（一）县级以上人民政府及其负有安全生产监督管理职责的部门；
（二）危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城 市轨道交通运营、建筑施工单位；
（三）应急救援队伍。
规模较大、危险性较高的易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、 经营、储存、运输单位应当成立应急处置技术组，实行 24小时应急值班。
《尾矿库安全监督管理规定》第二十一条 生产经营单位应当建立健全防汛 责任制，实施 24小时监测监控和值班值守，并针对可能发生的垮坝、漫顶、排 洪设施损毁等生产安全事故和影响尾矿库运行的洪水、泥石流、山体滑坡、地 震等重大险情制定并及时修订应急救援预案，配备必要的应急救援器材、设备， 放置在便于应急时使用的地方。
应急预案应当按照规定报相应的安全生产监督管理部门备案，并每年至少 进行一次演练。
	



《生产安全事故应急条例》第三十二条 生产经营单位未将生产安 全事故应急救援预案报送备案、未建立应急值班制度或者配备应急值班 人员的，由县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门责令限 期改正；逾期未改正的，处 3 万元以上 5 万元以下的罚款，对直接负责 的主管人员和其他直接责任人员处 1 万元以上 2 万元以下的罚款。
	





一般检查 事项

	
	
	
13.10 尾矿库生产 经 营单位按 照国
家有关规定对应
急 救援人 员进行 培训的情况
	《生产安全事故应急条例》第十五条 生产经营单位应当对从业人员进行应 急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故 应急措施。
《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从 业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟 悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能， 了 解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产 教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项 生产经营单位 有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正 的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直 接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚 款：
（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全 生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；
	

一般检查 事项

	

14
	
安全生产事
故报告处理 检查
	尾矿库生产经营 单位及时、如实报 告生产安全事故 的情况
	
《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第七项 生产经营单位的主要负 责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（七）及时、如实报告生产安全事故。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条 生产经营单位的主 要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调 查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管 理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十 五 日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟
	

一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	
	报的，依照前款规定处罚。
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稳定性专项 评价检查
	





尾矿库生产经营
单位开展安全现
状评价及稳定性
专项评价的情况
	




《尾矿库安全监督管理规定》第十九条 尾矿库应当每三年至少进行一次安 全现状评价。安全现状评价应当符合国家标准或者行业标准的要求。
尾矿库安全现状评价工作应当有能够进行尾矿坝稳定性验算、尾矿库水文 计算、构筑物计算的专业技术人员参加。
上游式尾矿坝堆积至二分之一至三分之二最终设计坝高时，应当对坝体进 行一次全面勘察，并进行稳定性专项评价。
	《尾矿库安全监督管理规定》第三十九条第一款 生产经营单位或 者尾矿库管理单位违反本规定第八条第二款、第十九条、第二十条、第 二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十六条、第二 十九条第一款规定的，给予警告，并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款； 对主管人员和直接责任人员由其所在单位或者上级主管单位给予行政  处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条第四项 生产 经营单位违反本规定，有下列行为之一的，由安全监管监察部门给予警 告，并处三万元以下的罚款：
（四）重大事故隐患不报或者未及时报告的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急管 理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行 政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标 准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故隐 患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出 作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重大事故 隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	






一般检查 事项
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年度、季度
排尾作业检 查
	尾矿库生产经营 单位年度、季度作 业计 划的编 制及 落实情况
	
《尾矿库安全监督管理规定》第二十二条 生产经营单位应当编制尾矿库年 度、季度作业计划，严格按照作业计划生产运行，做好记录并长期保存。
	《尾矿库安全监督管理规定》第三十九条第一款 生产经营单位或 者尾矿库管理单位违反本规定第八条第二款、第十九条、第二十条、第 二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十六条、第二 十九条第一款规定的，给予警告，并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款； 对主管人员和直接责任人员由其所在单位或者上级主管单位给予行政  处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
	
一般检查 事项
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尾矿库库区
周边检查
	



尾矿库库 区环境 的情况
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现 并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者 职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查 治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代 表大会报告。
《尾矿库安全监督管理规定》第二十六条 未经生产经营单位进行技术论证 并同意，以及尾矿库建设项目安全设施设计原审批部门批准，任何单位和个人 不得在库区从事爆破、采砂、地下采矿等危害尾矿库安全的作业。
《尾矿库安全规程》（GB 39496-2020） 6.8 库区及周边条件规定
6.8.1 尾矿库上和尾矿库区内不得建设与尾矿库远行无关的建、构筑物。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采 取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的 罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接负责的 主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯 罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《尾矿库安全监督管理规定》第三十九条第一款 生产经营单位或 者尾矿库管理单位违反本规定第八条第二款、第十九条、第二十条、第 二十一条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十九条第一款 规定的，给予警告，并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款；对主管人员和 直接责任人员由其所在单位或者上级主管单位给予行政处分；构成犯罪 的，依法追究刑事责任。
	



重点检查 事项




112



	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	6.8.2 尾矿坝上对尾矿产生安全影响的区域不得进行乱采、滥挖和非法爆 破等违规作业。
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》 三、尾矿库重大事故隐患
（一）库区或者尾矿坝上存在未按设计进行开采、挖掘、爆破等危及尾矿 库安全的活动。
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经营 单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可 以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其 他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条第四项 生产 经营单位违反本规定，有下列行为之一的，由安全监管监察部门给予警 告，并处三万元以下的罚款：
（四）重大事故隐患不报或者未及时报告的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急管 理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行 政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标 准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故隐 患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出 作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重大事故 隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
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尾矿库日常
安全检查
	






18.1 尾矿库初期 坝上下游坡比、堆 积坡比情况
	



《尾矿库安全监督管理规定》第十八条第四项 对生产运行的尾矿库，未经 技术论证和安全生产监督管理部门的批准，任何单位和个人不得对下列事项进 行变更：
（四）坝型、坝外坡坡比、最终堆积标高和最终坝轴线的位置；
《尾矿库安全规程》（GB 39496-2020） 5.3.3 初期坝坝高的确定应符合 下列要求：
——上游式尾矿坝的初期坝坝高与总坝高的比值应不小于 1/8。
5.3.20 尾矿堆积坝平均堆积外坡比不得陡于 1:3.
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》三、尾矿库重大事故隐患
（三）坝体的平均外坡比或者堆积子坝的外坡比陡于设计坡比。
	《尾矿库安全监督管理规定》第四十条 生产经营单位或者尾矿库 管理单位违反本规定第十八条规定的，给予警告，并处 3 万元的罚款； 情节严重的，依法责令停产整顿或者提请县级以上地方人民政府按照规 定权限予以关闭。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经营 单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可 以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其 他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条第四项 生产 经营单位违反本规定，有下列行为之一的，由安全监管监察部门给予警 告，并处三万元以下的罚款：
（四）重大事故隐患不报或者未及时报告的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急管 理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行 政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标 准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故隐 患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出
	







重点检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	
	作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重大事故 隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	

	
	
	








18.2 坝面维护
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现 并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者 职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查 治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代 表大会报告。
《尾矿库安全规程》（GB 39496-2020） 5.3.20 尾矿堆积坝平均堆积外坡 比不得陡于 1:3.尾矿坝最终下洲坡面应设置维护设施，维护设施应满足下列要 求：
——设置马道，相邻两级马道的高差不得大于 15m，马道宽度不应小于 1.5m，有行车要求时，宽度不应小于 5m；
——采用石料、土石料或土料等进行护坡，采用土石料或土料护坡的应在 坡面植草或灌木类植物；
——设置排水系统，下游坡与两岸山坡结合处应设置坝肩截水沟；尾矿堆 积坝的每级马道内侧或上游式尾矿筑坝的每级子坝下游坡脚处均应设置纵向排 水沟，并应在坡面设置人字沟或者竖向排水沟；
——设置踏步，沿坝轴线方向踏步间距应不大于 500m。
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》三、尾矿库重大事故隐患
（六）采用尾矿堆坝的尾矿库，未按《尾矿库安全规程》（GB39496-2020） 第 6.1.9 条规定对尾矿坝做全面的安全性复核。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采 取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的 罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接负责的 主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯 罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《尾矿库安全监督管理规定》第三十九条 生产经营单位或者尾矿 库管理单位违反本规定第八条第二款、第十九条、第二十条、第二十一 条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十六条、第二十九条 第一款规定的，给予警告，并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款；对主管 人员和直接责任人员由其所在单位或者上级主管单位给予行政处分；构 成犯罪的，依法追究刑事责任。
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急管 理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行 政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标 准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故隐 患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出 作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重大事故 隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	







重点检查 事项

	
	
	




18.3 尾矿库坝体 坡面情况
	《尾矿库安全规程》（GB 39496-2020） 6.3.11 坝外坡面维护工作应按设 计要求进行，尾矿坝下游坡面上不得有积水坑。坝体出现冲沟、裂缝、塌坑等 现象时，应及时处理。
《尾矿库安全规程》（GB 39496-2020） 6.9.1 尾矿库存在下列一般生产
安全事故隐患时，应在限定时间内进行整治，消除事故隐患：
——坝面局部出现纵向或横向裂缝；
——坝面未按设计设置排水沟，冲蚀严重，形成较多或较大的冲沟；
——堆积坝外坡未按设计设置维护措施。
《尾矿库安全规程》（GB 39496-2020） 6.9.2 尾矿库存在下列重大生产 安全事故隐患之一时，应立即停产，生产经营单位应制定并实施重大事故隐患 治理方案，消除事故隐患：
——坝体出现大面积纵向裂缝，且出现较大范围渗透水高位出逸，出现大 面积沼泽化；
——坝外坡坡比陡于设计坡比；
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经营 单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可 以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其 他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；
《尾矿库安全监督管理规定》第三十九条 生产经营单位或者尾矿  库管理单位违反本规定第八条第二款、第十九条、第二十条、第二十一 条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十九条第一款规定的， 给予警告，并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款；对主管人员和直接责任 人员由其所在单位或者上级主管单位给予行政处分；构成犯罪的，依法 追究刑事责任。
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条第四项 生产 经营单位违反本规定，有下列行为之一的，由安全监管监察部门给予警 告，并处三万元以下的罚款：
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》 三、尾矿库重大事故隐患
（二）坝体存在下列情形之一的：
1.坝体出现严重的管涌、流土变形等现象；
2.坝体出现贯穿性裂缝、坍塌、滑动迹象；
3.坝体出现大面积纵向裂缝，且出现较大范围渗透水高位出逸或者大面积 沼泽化。
	（四）重大事故隐患不报或者未及时报告的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急管 理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行 政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标 准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故隐 患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出 作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重大事故 隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	

	
	
	







18.4 尾矿库排水
沟、截水沟、排水 井等排洪设施设 置的情况
	《尾矿库安全规程》（GB 39496-2020） 6.4.7 洪水过后应对坝体和排洪 设施进行全面检查，发现问题及时处理。
6.4.8 尾矿库排洪构筑物终止使用时，应严格按照设计要求及时封堵，并 确保施工质量。
6.9.1 尾矿库存在下列一般生产安全事故隐患时，应在限定时间内进行整 治，消除事故隐患：
——排洪设施出现不影响安全使用的裂缝、腐蚀或磨损；
——坝面未按设计设置排水沟，冲蚀严重，形成较多或较大的冲沟；
——坝肩无截水沟，山坡雨水冲刷坝肩；
6.9.2 尾矿库存在下列重大生产安全事故隐患之一时，应立即停产，生产 经营单位应制定并实施重大事故隐患治理方案，消除事故隐患：
——排洪设施部分堵塞或坍塌、排水井有所倾斜，排水能力有所降低，达 不到设计要求；
6.9.3 尾矿库出现下列重大险情之一时,生产经营单位应立即停产,启动应 急预案,进行抢险:
——排水井显著倾斜，有倒塌迹象的；
——排洪系统严重堵塞或坍塌，不能排水或排水能力急剧降低；
《尾矿库安全监督管理规定》第十八条第（五）项、第（六）项 对生产运 行的尾矿库，未经技术论证和安全生产监督管理部门的批准，任何单位和个人 不得对下列事项进行变更：
（五）坝体防渗、排渗及反滤层的设置；
（六）排洪系统的型式、布置及尺寸；
	





《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经营 单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可 以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其 他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；
《尾矿库安全监督管理规定》第四十条 生产经营单位或者尾矿库 管理单位违反本规定第十八条规定的，给予警告，并处 3 万元的罚款； 情节严重的，依法责令停产整顿或者提请县级以上地方人民政府按照规 定权限予以关闭。
	








一般检查 事项

	
	
	
18.5 尾矿库挡水 坝
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现 并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者 职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查 治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采 取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的 罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接负责的 主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯 罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
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	表大会报告。
《尾矿库安全规程》（GB 39496-2020）5.3.7 尾矿库挡水坝应按坝型满足 相应的水库坝设计规范要求，防洪标准不应低于本标准的规定；
5.3.8 上游式尾矿堆积坝沉积滩顶与设计洪水位的高差应符合表 3 的最小 安全超高值的规定。滩顶至设计洪水位边线的距离应符合表 3 的最小干滩长度 的规定。
5.3.9 下游式和中线式尾矿坝坝顶外缘至设计洪水位时水边线的距离应符 合表 4 的规定；坝顶与设计洪水位的高差应符合表 3 的最小安全超高的规定。
5.3.10 洪水运行条件下坝前存水的干式尾矿库尾矿堆积坝防洪宽度应符合 表 5 的规定；坝外坡面顶标高与设计洪水位的高差应符合表 3 的最小安全超高 值的规定。
5.3.11尾矿库挡水坝坝顶与设计洪水位的高差不应小于表 3 的最小安全超 高值，最大风壅水面高度和最大波浪爬高三者之和。
5.3.12 设计地震水平加速度不小于 0.05g 地震区的尾矿库，湿式尾矿库尾 矿堆积坝滩顶与正常生产水位的高差不应小于表 3 的最小安全超高值与地震沉 降值、地震爽浪高度之和。挡水坝和一次建坝尾矿坝坝顶与正常生产水位的高 差不应小干表 3 的最小安全超高值与地震沉降值地震壅浪高度，最大风雍水面 高度及最大波浪爬高之和。
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》 三、尾矿库重大事故隐患
（八）汛前未按国家有关规定对尾矿库进行调洪演算，或者湿式尾矿库防 洪高度和干滩长度小于设计值，或者干式尾矿库防洪高度和防洪宽度小于设计 值。
	
	

	
	
	




18.6 尾矿库坝体 位移及 浸润线 监 测的情况
	《尾矿库安全监督管理规定》第八条第二款 一等、二等、三等尾矿库应当 安装在线监测系统。
《尾矿库安全规程》（GB 39496-2020） 5.3.15 尾矿坝应满足渗流控制的 要求，尾矿坝的渗流控制措施应确保浸润线低于控制浸润线。
5.5.1 尾矿库应设置人工安全监测和在线安全监测相结合的安全监测设施， 人工安全监测与在线安全监测监测点应相同或接近，并应采用相同的基准值。 监测设施横剖面应结合尾矿坝稳定计算断面布置监测设施的布置还应满足下列 原则：
——应全面反映尾矿库的运行状态；
——尾矿坝位移监测点的布置应根据稳定计算结果延伸到坝脚以外的一定 范围；
——坝肩及基岩断层、坝内埋管处必要时应加设监测设施。
5.5.2 湿式尾矿库监测项目应包括坝体位移，浸润线，干滩长度及坡度， 降水量，库水位，库区地质滑坡体位移及坝体、排洪系统进出口等重要部位的
	《尾矿库安全监督管理规定》第三十九条 生产经营单位或者尾矿  库管理单位违反本规定第八条第二款、第十九条、第二十条、第二十一 条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十九条第一款规定的， 给予警告，并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款；对主管人员和直接责任 人员由其所在单位或者上级主管单位给予行政处分；构成犯罪的，依法 追究刑事责任。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经营 单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可 以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其 他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条第四项 生产 经营单位违反本规定，有下列行为之一的，由安全监管监察部门给予警 告，并处三万元以下的罚款：
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	视频监控；干式尾矿库监测项目应包括坝体位移，最大坝体剖面的浸润线，降 水量及坝体、排洪系统进出口等重要部位的视频监控；三等及三等以上湿式尾 矿库必要时还应监测孔隙水压力、渗透水量及浑浊度。
5.5.3 尾矿库在线安全监测系统应符合下列规定：
——应具备自动巡测、应答式测量功能；
——应具备传感器和采集设备、供电系统、通信网络故障自诊断功能；
——应具备防雷及抗干扰功能；
——应具备数据后台处理、数据库管理、数据备份、预警、监测图形及报 表制作、监测信息查询及发布功能；
——应具备与现场巡查、人工安全监测接 口，进行数据补测、比测和记录。 《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》 三、尾矿库重大事故隐患
（七）浸润线埋深小于控制浸润线埋深。
	（四）重大事故隐患不报或者未及时报告的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项应急管理 部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行政 执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准 或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故隐 患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出 作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重大事故 隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	

	
	
	



18.7 尾矿库尾矿 排放情况
	《尾矿库安全规程》（GB 39496-2020） 6.3.1 尾矿筑坝与排放包括岸坡 清理、尾矿排放、坝体堆筑、坝面维护、排渗设施施工和质量检查等环节，应 按照设计要求和作业计划进行，并做好记录。
6.3.2 子坝及后期坝体堆筑前应进行岸坡处理，将树木、树根、草皮、坟 墓及其它构筑物全部清除，清除杂物不得就地堆积，应运到库外。若遇有泉眼、 水井、地道、溶洞或洞穴等，应按设计要求处理。
《尾矿库安全监督管理规定》第十八条第二项、第三项 对生产运行的尾矿 库，未经技术论证和安全生产监督管理部门的批准，任何单位和个人不得对下 列事项进行变更：
（二）排放方式；
（三）尾矿物化特性；
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经营 单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可 以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其 他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；
《尾矿库安全监督管理规定》第四十条 生产经营单位或者尾矿库 管理单位违反本规定第十八条规定的，给予警告，并处 3 万元的罚款； 情节严重的，依法责令停产整顿或者提请县级以上地方人民政府按照规 定权限予以关闭。
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18.8 尾矿库筑坝 情况
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现 并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者 职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查 治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代 表大会报告。
《尾矿库安全规程》（GB 39496-2020） 6.3.1 尾矿筑坝与排放包括岸坡 清理、尾矿排放、坝体堆筑、坝面维护、排渗设施施工和质量检查等环节，应 按照设计要求和作业计划进行，并作好记录。
6.3.2 子坝及后期坝体堆筑前应进行岸坡处理，将树木、树根、草皮、坟 墓及其他构筑物全部清除，清除杂物不得就地堆积，应运到库外。若遇有泉眼、 水井、地道、溶洞或洞穴等，应按设计要求处理。
6.3.9 干式尾矿库排矿和筑坝时，排矿台阶设置、拦挡坝设置、尾矿压实
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采 取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的 罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接负责的 主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯 罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经营 单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可 以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其 他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；
《尾矿库安全监督管理规定》第四十条 生产经营单位或者尾矿库 管理单位违反本规定第十八条规定的，给予警告，并处 3 万元的罚款； 情节严重的，依法责令停产整顿或者提请县级以上地方人民政府按照规
	




重点检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	度应符合设计要求；排矿与筑坝作业环节应按设计要求严格控制，不同区域的 排矿作业方式、摊平厚度、碾压遍数及碾压范围、压实指标等均应满足设计要 求，并应采取有效措施防止作业机械损坏坝体、排水构筑物等。
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》 三、尾矿库重大事故隐患
（四）坝体高度超过设计总坝高，或者尾矿库超过设计库容贮存尾矿。
	定权限予以关闭。
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条第四项 生产 经营单位违反本规定，有下列行为之一的，由安全监管监察部门给予警 告，并处三万元以下的罚款：
（四）重大事故隐患不报或者未及时报告的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急管 理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行 政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标 准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故隐 患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出 作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重大事故 隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
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尾矿库汛期
检查
	







19.1 尾矿库滩顶 安全超高和干滩 长度的情况
	




《尾矿库安全规程》（GB 39496-2020） 5.3.9 下游式和中线式尾矿坝坝 顶外缘至设计洪水位时水边线的距离应符合表 4 的规定；坝顶与设计洪水位的 高差应符合表 3 的最小安全超高值规定。
5.3.10 洪水运行条件下坝前存水的干式尾矿库尾话堆积坝防洪宽度应符合 表 5 的规定；坝外坡面顶标高与设计洪水位的高差应符合表 3 的最小安全超高 值的规定。
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》 三、尾矿库重大事故隐患
（八）汛前未按国家有关规定对尾矿库进行调洪演算，或者湿式尾矿库防 洪高度和干滩长度小于设计值，或者干式尾矿库防洪高度和防洪宽度小于设计 值。
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经营 单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可 以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其 他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；
《尾矿库安全监督管理规定》第四十条 生产经营单位或者尾矿库 管理单位违反本规定第十八条规定的，给予警告，并处 3 万元的罚款； 情节严重的，依法责令停产整顿或者提请县级以上地方人民政府按照规 定权限予以关闭。
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条第四项 生产 经营单位违反本规定，有下列行为之一的，由安全监管监察部门给予警 告，并处三万元以下的罚款：
（四）重大事故隐患不报或者未及时报告的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急管 理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行 政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标 准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故隐 患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出 作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重大事故 隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	








重点检查 事项

	
	
	19.2 汛期排洪防 汛能力的情况
	《尾矿库安全监督管理规定》第二十四条第三项 尾矿库出现下列重大险情 之一的，生产经营单位应当按照安全监管权限和职责立即报告当地县级安全生
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经营 单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可
	一般检查 事项




118



	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	产监督管理部门和人民政府，并启动应急预案，进行抢险：
（三）库内水位超过限制的最高洪水位的；
《尾矿库安全规程》（GB 39496-2020） 5.4.1 尾矿库的防洪标准应符合 下列规定：
——尾矿库各使用期的防洪标准应根据使用期的等别、库容、坝高、使用 年限及对下游可能造成的危害程度等因素，按表 9 确定；
5.4.5 尾矿库洪水计算应根据各省水文图集或有关部门建议的特小汇水面 积的计算方法进行计算。当采用全国通用的公式时，应采用当地水文参数。设 计洪水的降雨历时应采用 24h。
5.4.6 尾矿库调洪演算应采用水量平衡法进行计算。尾矿库的一次洪水排 出时间应小于 72h。
	以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其 他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；
《尾矿库安全监督管理规定》第三十九条第一款 生产经营单位或 者尾矿库管理单位违反本规定第八条第二款、第十九条、第二十条、第 二十一条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十九条第一款 规定的，给予警告，并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款；对主管人员和 直接责任人员由其所在单位或者上级主管单位给予行政处分；构成犯罪 的，依法追究刑事责任。
	

	
	
	









19.3 尾矿库汛期 排水构筑物检查 的情况
	


《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现 并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者 职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查 治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代 表大会报告。
《尾矿库安全规程》（GB 39496-2020） 6.4.1 生产经营单位应按设计要 求进行库水位控制与防洪。
6.4.5 尾矿库内应设置清晰醒目的水位观测标尺。汛期应加强对排洪设施 检查，确保排洪设施畅通。
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》三、尾矿库重大事故隐患
（九）排洪系统存在下列情形之一的：
1.排水井、排水斜槽、排水管、排水隧洞、拱板、盖板等排洪建构筑物混 凝土厚度、强度或者型式不满足设计要求；
2.排洪设施部分堵塞或者坍塌、排水井有所倾斜，排水能力有所降低，达 不到设计要求；
3.排洪构筑物终止使用时，封堵措施不满足设计要求。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采 取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的 罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接负责的 主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯 罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经营 单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可 以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其 他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；
《尾矿库安全监督管理规定》第四十条 生产经营单位或者尾矿库 管理单位违反本规定第十八条规定的，给予警告，并处 3 万元的罚款； 情节严重的，依法责令停产整顿或者提请县级以上地方人民政府按照规 定权限予以关闭。
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条第四项 生产 经营单位违反本规定，有下列行为之一的，由安全监管监察部门给予警 告，并处三万元以下的罚款：
（四）重大事故隐患不报或者未及时报告的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急管 理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行 政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标 准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故隐 患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出 作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重大事故
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	
	隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	

	
	
	

19.4 尾矿库汛期 后排水沟储物清 理及停用情况
	
《尾矿库安全规程》（GB 39496-2020） 6.4.7 洪水过后应对坝体和排洪 设施进行全面检查，发现问题及时处理。
《尾矿库安全监督管理规定》第十八条第六项 对生产运行的尾矿库，未经 技术论证和安全生产监督管理部门的批准，任何单位和个人不得对下列事项进 行变更：
（六）排洪系统的型式、布置及尺寸；
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项  生产经营 单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可 以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其 他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；
《尾矿库安全监督管理规定》第四十条 生产经营单位或者尾矿库 管理单位违反本规定第十八条规定的，给予警告，并处 3 万元的罚款； 情节严重的，依法责令停产整顿或者提请县级以上地方人民政府按照规 定权限予以关闭。
	


一般检查 事项

	
	
	
19.5 尾矿库汛期 库 区应急管理 情 况
	《尾矿库安全监督管理规定》第二十一条 生产经营单位应当建立健全防汛 责任制，实施 24小时监测监控和值班值守，并针对可能发生的垮坝、漫顶、排 洪设施损毁等生产安全事故和影响尾矿库运行的洪水、泥石流、山体滑坡、地 震等重大险情制定并及时修订应急救援预案，配备必要的应急救援器材、设备， 放置在便于应急时使用的地方。
应急预案应当按照规定报相应的安全生产监督管理部门备案，并每年至少 进行一次演练。
	《尾矿库安全监督管理规定》第三十九条第一款 生产经营单位或 者尾矿库管理单位违反本规定第八条第二款、第十九条、第二十条、第 二十一条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十九条第一款 规定的，给予警告，并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款；对主管人员和 直接责任人员由其所在单位或者上级主管单位给予行政处分；构成犯罪 的，依法追究刑事责任。
	

一般检查 事项
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尾矿库回采
和闭库检查
	







尾矿库回采和闭 库管理的情况。
	《尾矿库安全监督管理规定》第二十七条 尾矿回采再利用工程应当进行回 采勘察、安全预评价和回采设计，回采设计应当包括安全设施设计，并编制安 全专篇。
回采安全设施设计应当报安全生产监督管理部门审查批准。
生产经营单位应当按照回采设计实施尾矿回采，并在尾矿回采期间进行日 常安全管理和检查，防止尾矿回采作业对尾矿坝安全造成影响。
尾矿全部回采后不再进行排尾作业的，生产经营单位应当及时报安全生产 监督管理部门履行尾矿库注销手续。具体办法由省级安全生产监督管理部门制 定。
《尾矿库安全监督管理规定》第二十八条 尾矿库运行到设计最终标高或者 不再进行排尾作业的，应当在一年内完成闭库。特殊情况不能按期完成闭库的， 应当报经相应的安全生产监督管理部门同意后方可延期，但延长期限不得超过  6 个月。
库容小于 10 万立方米且总坝高低于 10 米的小型尾矿库闭库程序，由省级 安全生产监督管理部门根据本地实际制定。
《尾矿库安全监督管理规定》第二十九条 尾矿库运行到设计最终标高的前 12个月内，生产经营单位应当进行闭库前的安全现状评价和闭库设计，闭库设 计应当包括安全设施设计。
闭库安全设施设计应当经有关安全生产监督管理部门审查批准。
	





《尾矿库安全监督管理规定》第三十九条第一款 生产经营单位或 者尾矿库管理单位违反本规定第八条第二款、第十九条、第二十条、第 二十一条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十九条第一款 规定的，给予警告，并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款；对主管人员和 直接责任人员由其所在单位或者上级主管单位给予行政处分；构成犯罪 的，依法追究刑事责任。
	







一般检查 事项
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尾矿库安全 度检查
	










尾矿库安全度情 况（主要根据尾矿 库防洪能力和尾 矿坝坝体稳定性 确定，分为危库、 险库、病库、正常 库四级）。
	《尾矿库安全规程》（GB39496-2020） 9.2.4 根据尾矿库实际的地形、水 位和尾矿沉积滩面，应对尾矿库防洪能力进行复核，确实尾矿库安全超高、干 滩长度和干滩坡度是否满足设计要求。
9.2.5 排洪构筑特安全检查的主要内容包括构筑物有无变形、位移、损毁、 淤堵，排水能力是否满足设计要求。
9.2.6 排水井检查包括内径、窗口尺寸及位置，井壁剥蚀、脱落、渗漏、 最大裂缝开展宽度，井身倾斜度和变位，井、管联接部位，拱板放置、断裂、 最大裂缝开展宽度，拱板之间以及拱板与井壁之间的防漏充填物、漏砂、进水 口水面漂浮物，停用井封堵方法及措施，排水井拱板安装辅助设施设置情况。
《尾矿库安全监督管理规定》第二十条 尾矿库经安全现状评价或者专家论 证被确定为危库、险库和病库的，生产经营单位应当分别采取下列措施：
（一）确定为危库的，应当立即停产，进行抢险，并向尾矿库所在地县级 人民政府、安全生产监督管理部门和上级主管单位报告；
（二）确定为险库的，应当立即停产，在限定的时间内消除险情，并向尾 矿库所在地县级人民政府、安全生产监督管理部门和上级主管单位报告；
（三）确定为病库的，应当在限定的时间内按照正常库标准进行整治，消 除事故隐患。
《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现 并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者 职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查 治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代 表大会报告。
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》 三、尾矿库重大事故隐患
（六）采用尾矿堆坝的尾矿库，未按《尾矿库安全规程》（GB 39496-2020） 第 6.1.9 条规定对尾矿坝做全面的安全性复核。
《尾矿库安全监督管理规定》第十九条 尾矿库应当每三年至少进行一次安 全现状评价。安全现状评价应当符合国家标准或者行业标准的要求。尾矿库安 全现状评价工作应当有能够进行尾矿坝稳定性验算、尾矿库水文计算、构筑物 计算的专业技术人员参加。上游式尾矿坝堆积至二分之一至三分之二最终设计 坝高时，应当对坝体进行一次全面勘察，并进行稳定性专项评价。
	





《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采 取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的 罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接负责的 主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯 罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《尾矿库安全监督管理规定》第三十九条 生产经营单位或者尾矿 库管理单位违反本规定第八条第二款、第十九条、第二十条、第二十一 条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十六条、第二十九条 第一款规定的，给予警告，并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款；对主管 人员和直接责任人员由其所在单位或者上级主管单位给予行政处分；构 成犯罪的，依法追究刑事责任。
《尾矿库安全监督管理规定》第三十九条第一款 生产经营单位或 者尾矿库管理单位违反本规定第八条第二款、第十九条、第二十条、第 二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十六条、第二 十九条第一款规定的，给予警告，并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款； 对主管人员和直接责任人员由其所在单位或者上级主管单位给予行政  处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
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浸润线监测
	
浸润线埋深
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现 并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者 职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查 治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采 取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的 罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接负责的 主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯 罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	
重点检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	表大会报告。
《尾矿库安全规程》（GB 39496-2020） 9.3.5 检查坝体渗漏时，应包括 坝体浸润线，坝体外坡及下游渗漏，坝体排渗设施。坝体浸润线检查应查明浸 润线位置、形态；坝体排渗设施检查应查明排渗设施是否完好、排渗效果及排 水水质。
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》 三、尾矿库重大事故隐患
（七）浸润线埋深小于控制浸润线埋深。
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其他检查
	








尾矿库其他运行 情况
	




《尾矿库安全规程》（GB 39496-2020） 9.5.1 尾矿库安全检查主要内容 应包括周边山体稳定性，违章建筑、违章施工和违章采选作业等情况。
9.5.2 检查周边山体滑坡、塌方和泥石流等情况时，应详细观察周边山体 有无异常和急变，并根据岩土工程勘察报告，分析周边山体滑坡的可能性。
9.5.3 检查库区范围内是否存在危及尾矿库安全的行为，主要内容应包括 违章爆破、采石和建筑，违章进行尾矿回采、取水，外来尾矿、废石、废水和 废弃物排入，放牧和开垦等。
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》 三、尾矿库重大事故隐患
（十）设计以外的尾矿、废料或者废水进库。
（十一）多种矿石性质不同的尾砂混合排放时，未按设计进行排放。
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经营 单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可 以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其 他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；
《尾矿库安全监督管理规定》第四十条 生产经营单位或者尾矿库 管理单位违反本规定第十八条规定的，给予警告，并处 3 万元的罚款； 情节严重的，依法责令停产整顿或者提请县级以上地方人民政府按照规 定权限予以关闭。
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条第四项 生产 经营单位违反本规定，有下列行为之一的，由安全监管监察部门给予警 告，并处三万元以下的罚款：
（四）重大事故隐患不报或者未及时报告的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急管 理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行 政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标 准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故隐 患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出 作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重大事故 隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
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1
	













烟花爆竹
安全生产
许可情况
	







1. 1 安全生产许 可证取得
	

《中华人民共和国安全生产法》第二十条 生产经营单位应当具备本法和 有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安 全生产条件的，不得从事生产经营活动。
《安全生产许可证条例》第二条 国家对矿山企业、建筑施工企业和危险 化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业（以下统称企业）实行安全生产许 可制度。
企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。
《烟花爆竹安全管理条例》第三条 国家对烟花爆竹的生产、经营、运输 和举办焰火晚会以及其他大型焰火燃放活动，实行许可证制度。
未经许可，任何单位或者个人不得生产、经营、运输烟花爆竹，不得举办 焰火晚会以及其他大型焰火燃放活动。
《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》第三条 企业应当依照本 办法的规定取得烟花爆竹安全生产许可证（以下简称安全生产许可证）。
未取得安全生产许可证的，不得从事烟花爆竹生产活动。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百条 未经依法批准，擅自 生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品的， 依照有关危险物品安全管理的法律、行政法规的规定予以处罚；构成 犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《安全生产许可证条例》第十九条 违反本条例规定，未取得安 全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款；造成重大事故或者其他严重后果， 构成犯罪的，依法追究刑事责任。
《烟花爆竹安全管理条例》第三十六条 对未经许可生产、经营 烟花爆竹制品，或者向未取得烟花爆竹安全生产许可的单位或者个人 销售黑火药、烟火药、引火线的，由安全生产监督管理部门责令停止 非法生产、经营活动，处 2 万元以上 10 万元以下的罚款，并没收非 法生产、经营的物品及违法所得。
非法生产、经营、运输烟花爆竹，构成违反治安管理行为的，依 法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》第四十六条第一 项 企业有下列行为之一的，责令停止生产，没收违法所得，并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款：
（一）未取得安全生产许可证擅自进行烟花爆竹生产的；
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1.2 安全生产许 可证延期
	

《安全生产许可证条例》第九条 安全生产许可证的有效期为 3 年。安全生 产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前 3 个月向原安全生产许可证 颁发管理机关办理延期手续。
	《安全生产许可证条例》第二十条 违反本条例规定，安全生产 许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产， 限期补办延期手续，没收违法所得，并处 5 万元以上 10 万元以下的 罚款；逾期仍不办理延期手续，继续进行生产的，依照本条例第十九 条的规定处罚。
《安全生产许可证条例》第十九条 违反本条例规定，未取得安 全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款；造成重大事故或者其他严重后果， 构成犯罪的，依法追究刑事责任。
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1.3 安全生产许 可证变更
	《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》第二十七条第一项 企业 在安全生产许可证有效期内有下列情形之一的，应当按照本办法第二十八条的 规定申请变更安全生产许可证：
（一）改建、扩建烟花爆竹生产（含储存）设施的；
	《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》第四十四条第三 项 企业有下列行为之一的，依法暂扣其安全生产许可证：
（三）改建、扩建烟花爆竹生产（含储存）设施未办理安全生产 许可证变更手续的；
企业有前款第一项、第二项、第三项行为之一的，并处 1 万元以
	
一般检查 事项
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	上 3 万元以下的罚款。
	

	
	
	
	《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》第二十七条 企业在安全 生产许可证有效期内有下列情形之一的，应当按照本办法第二十八条的规定申 请变更安全生产许可证：
（二）变更产品类别、级别范围的；
	《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》第四十六条第二 项 企业有下列行为之一的，责令停止生产，没收违法所得，并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款：
（二）变更产品类别或者级别范围未办理安全生产许可证变更手续 的。
	
一般检查 事项

	
	
	
	《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》第二十七条 企业在安全 生产许可证有效期内有下列情形之一的，应当按照本办法第二十八条的规定申 请变更安全生产许可证：
（三）变更企业主要负责人的；
（四）变更企业名称的。
	《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条第一 项 企业有下列行为之一的，责令停止违法活动或者限期改正，并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：
（一）变更企业主要负责人或者名称，未办理安全生产许可证变 更手续的；
	
一般检查 事项

	
	
	


1.4 出租、转让 许可证
	


《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》第四十条 企业取得安全 生产许可证后，不得出租、转让安全生产许可证 … …
	《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》第四十五条第一 项 企业有下列行为之一的，依法吊销其安全生产许可证：
（一）出租、转让安全生产许可证的；
企业有前款第一项行为的，没收违法所得，并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款。
《安全生产许可证条例》第二十一条第一款 违反本条例规定， 转让安全生产许可证的，没收违法所得，处 10 万元以上 50 万元以下 的罚款，并吊销其安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任； 接受转让的，依照本条例第十九条的规定处罚。
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1.5 安全生产许 可证的冒用、伪 造
	

《安全生产许可证条例》第十三条 企业不得转让、冒用安全生产许可证 或者使用伪造的安全生产许可证。
	《安全生产许可证条例》第二十一条第二款 冒用安全生产许可 证或者使用伪造的安全生产许可证的，依照本条例第十九条的规定处 罚。
《安全生产许可证条例》第十九条 违反本条例规定，未取得安 全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款；造成重大事故或者其他严重后果， 构成犯罪的，依法追究刑事责任。
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1.6 生产线或者 工（库）房的转 包、分包
	

《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》第四十条 企业取得安全 生产许可证后，不得出租、转让安全生产许可证，不得将企业、生产线或者工 （库）房转包、分包给不具备安全生产条件或者相应资质的其他任何单位或者 个人 … …
	《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》第四十七条 企 业取得安全生产许可证后，将企业、生产线或者工（库）房转包、分 包给不具备安全生产条件或者相应资质的其他单位或者个人，依照 《中华人民共和国安全生产法》  的有关规定给予处罚。
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故
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	隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
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生产管理 情况
	




2. 1 多股东不得 各自独立生产
	



《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》第四十条 企业取得安全 生产许可证后，不得出租、转让安全生产许可证，不得将企业、生产线或者工 （库）房转包、分包给不具备安全生产条件或者相应资质的其他任何单位或者 个人，不得多股东各自独立进行烟花爆竹生产活动。
	《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》第四十四条第一 项 企业有下列行为之一的，依法暂扣其安全生产许可证：
（一）多股东各自独立进行烟花爆竹生产活动的；
企业有前款第一项、第二项、第三项行为之一的，并处 1 万元以 上 3 万元以下的罚款。
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	




重点检查 事项

	
	
	



2.2 按照许可证 核定产品种类 生产
	



《烟花爆竹安全管理条例》第十一条 生产烟花爆竹的企业，应当按照安 全生产许可证核定的产品种类进行生产 … …
（产品种类标准见《烟花爆竹安全与质量》GB10631）
	《烟花爆竹安全管理条例》第三十七条第一项 生产烟花爆竹的 企业有下列行为之一的，由安全生产监督管理部门责令限期改正，处 1 万元以上 5 万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停产停业整顿， 情节严重的，吊销安全生产许可证：
（一）未按照安全生产许可证核定的产品种类进行生产的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	




重点检查 事项

	
	
	
2.3 按照标准执 行生产工序和 生产作业
	《烟花爆竹安全管理条例》第十一条 生产烟花爆竹的企业， … …生产工 序和生产作业应当执行有关国家标准和行业标准。
（生产工序和生产作业常用标准见《烟花爆竹作业安全技术规程》GB11652、 《烟花爆竹工程设计安全规范》GB50161）
	《烟花爆竹安全管理条例》第三十七条第二项 生产烟花爆竹的 企业有下列行为之一的，由安全生产监督管理部门责令限期改正，处 1 万元以上 5 万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停产停业整顿， 情节严重的，吊销安全生产许可证：
（二）生产工序或者生产作业不符合有关国家标准、行业标准 的；
	
一般检查 事项

	
	
	2.4 危险工序的
	《中华人民共和国安全生产法》第三十条 生产经营单位的特种作业人员
	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项 生产经营单位
	重点检查
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	作业人员经设
区的市人民政
府安全生产监
督管理部门考 核合格
	必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。
特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。
《烟花爆竹安全管理条例》第十二条 生产烟花爆竹的企业，应当对生产 作业人员进行安全生产知识教育，对从事药物混合、造粒、筛选、装药、筑药、 压药、切引、搬运等危险工序的作业人员进行专业技术培训。从事危险工序的 作业人员经设区的市人民政府安全生产监督管理部门考核合格，方可上岗作业
	有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改 正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对 其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以 下的罚款：
（七）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相 应资格，上岗作业的。
《烟花爆竹安全管理条例》第三十七条第三项 生产烟花爆竹的 企业有下列行为之一的，由安全生产监督管理部门责令限期改正，处 1 万元以上 5 万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停产停业整顿， 情节严重的，吊销安全生产许可证：
（三）雇佣未经设区的市人民政府安全生产监督管理部门考核 合格的人员从事危险工序作业的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	事项

	
	
	




2.5 使用禁止使 用或者禁忌配
伍的物质生产
	



《烟花爆竹安全管理条例》第十三条 生产烟花爆竹使用的原料，应当符 合国家标准的规定。生产烟花爆竹使用的原料，国家标准有用量限制的，不得 超过规定的用量。不得使用国家标准规定禁止使用或者禁忌配伍的物质生产烟 花爆竹。
（常用标准见《烟花爆竹作业安全与质量》GB10631）
	《烟花爆竹安全管理条例》第三十七条 生产烟花爆竹的企业有 下列行为之一的，由安全生产监督管理部门责令限期改正，处 1 万元 以上 5 万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停产停业整顿，情节严 重的，吊销安全生产许可证：
（一）使用按照国家标准规定禁止使用或者禁忌配伍的物质生 产烟花爆竹的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	




重点检查 事项

	
	
	2.6 产品标注燃 放说明，包装物
	《烟花爆竹安全管理条例》第十四条 生产烟花爆竹的企业，应当按照国 家标准的规定，在烟花爆竹产品上标注燃放说明，并在烟花爆竹包装物上印制
	《烟花爆竹安全管理条例》第三十七条第六项 生产烟花爆竹的 企业有下列行为之一的，由安全生产监督管理部门责令限期改正，处
	一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	印制警示标志
	易燃易爆危险物品警示标志。
（常用标准见《烟花爆竹作业安全与质量》GB10631 、《烟花爆竹标志》 GB24426）
	1 万元以上 5 万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停产停业整顿， 情节严重的，吊销安全生产许可证：
（六）未按照国家标准的规定在烟花爆竹产品上标注燃放说明， 或者未在烟花爆竹的包装物上印制易燃易爆危险物品警示标志的。
	

	
	
	
2.7  半 成 品 购 买、销售
	《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》第四十条第二款 企业不 得从其他企业购买烟花爆竹半成品加工后销售或者购买其他企业烟花爆竹成 品加贴本企业标签后销售，不得向其他企业销售烟花爆竹半成品。从事礼花弹 生产的企业不得将礼花弹销售给未经公安机关批准的燃放活动。
	《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条第二 项 企业有下列行为之一的，责令停止违法活动或者限期改正，并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：
（二）从其他企业购买烟花爆竹半成品加工后销售，或者购买其 他企业烟花爆竹成品加贴本企业标签后销售，或者向其他企业销售烟 花爆竹半成品的。
	
一般检查 事项

	
	
	




2.8  生产工艺、 生产设备、生产 原材料应用使 用
	
《中华人民共和国安全生产法》第三十八条 国家对严重危及生产安全的 工艺、设备实行淘汰制度，具体目录由国务院应急管理部门会同国务院有关部 门制定并公布。法律、行政法规对目录的制定另有规定的，适用其规定。
省、自治区、直辖市人民政府可以根据本地区实际情况制定并公布具体目 录，对前款规定以外的危及生产安全的工艺、设备予以淘汰。
生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。
《烟花爆竹生产经营安全规定》第八条 生产企业应当积极推进烟花爆竹 生产工艺技术进步，采用本质安全、性能可靠、自动化程度高的机械设备和生 产工艺，使用安全、环保的生产原材料。禁止使用国家明令禁止或者淘汰的生 产工艺、机械设备及原材料。禁止从业人员自行携带工具、设备进入企业从事 生产作业。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第七项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（七）使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的；
第六十五条第一款第三项 应急管理部门和其他负有安全生产监 督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位 执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行 监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	





重点检查 事项

	
	
	



2.9 新工艺、新 设备论证
	


《烟花爆竹生产经营安全规定》第九条 生产企业的涉药生产环节采用新 工艺、使用新设备前，应当组织具有相应能力的机构、专家进行安全性能、安 全技术要求论证。
	《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十四条第二项 生产企业、 批发企业有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚 款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负 责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款； 情节严重的，责令停产停业整顿：
（二）使用新安全设备，未进行安全性论证的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故
	



重点检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	
	隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	

	
	
	




2.10 安全 生产 标志标识
	

《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 生产经营单位应当在有较大 危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
《烟花爆竹生产经营安全规定》第十一条第一款 生产企业、批发企业的 生产区、总仓库区、工（库）房及其他有较大危险因素的生产经营场所和有关 设施设备上，应当设置明显的安全警示标志；所有工（库）房应当按照国家标 准或者行业标准的规定设置准确、清晰、醒目的定员、定量、定级标识。
（常用标准见《烟花爆竹安全生产标志》AQ4114）
	《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第一项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（一）未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上 设置明显的安全警示标志的；
《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十三条第一项 生产企业、 批发企业有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，处一万 元以上三万元以下的罚款：
（一）工（库）房没有设置准确、清晰、醒目的定员、定量、定 级标识的；
	




一般检查 事项

	
	
	






2. 11 安全风 险 管控和隐患排 查治理
	


《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款 生产经营单 位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。
生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取 技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实 记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。 其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部 门和职工大会或者职工代表大会报告。
《烟花爆竹生产经营安全规定》第十五条 生产企业、批发企业应当依法 建立安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制，采取技术、管理等 措施，管控安全风险，及时消除事故隐患，建立安全风险分级管控和事故隐患 排查治理档案，如实记录安全风险分级管控和事故隐患排查治理情况，并向本 企业从业人员通报。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第四项、第五项 生 产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款； 逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的 罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五 万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：
（四）未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采 取相应管控措施的；
（五）未建立事故隐患排查治理制度，或者重大事故隐患排查治 理情况未按照规定报告的。
第九十七条第五项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期 改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并 处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他 直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：
（五）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通 报的；
《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十九条 违反本规定，构成 《中华人民共和国安全生产法》及其他法律、行政法规规定的其他违 法行为的，依照《中华人民共和国安全生产法》等法律、行政法规的 规定处理。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
	







重点检查 事项

	
	
	2. 12 值 班 制度
	《烟花爆竹生产经营安全规定》第十六条 生产企业、批发企业必须建立
	《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十九条 违反本规定，构成
	一般检查
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	和现场巡查制 度
	值班制度和现场巡查制度，全面掌握当日各岗位人员数量及药物分布等安全生 产情况，确保不超员超量，并及时处置异常情况。
生产企业、批发企业的危险品生产区、总仓库区，应当确保二十四小时有 人值班，并保持监控设施有效、通信畅通。
	《中华人民共和国安全生产法》及其他法律、行政法规规定的其他违 法行为的，依照《中华人民共和国安全生产法》等法律、行政法规的 规定处理。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
	事项

	
	
	








2.13 人员、车辆 出入厂管理
	






《烟花爆竹生产经营安全规定》第十七条 生产企业、批发企业应当建立 从业人员、外来人员、车辆进出厂（库）区登记制度，对进出厂（库）区的从 业人员、外来人员、车辆如实登记记录，随时掌握厂（库）区人员和车辆的情 况。禁止无关人员和车辆进入厂（库）区。禁止未安装阻火装置等不符合国家
标准或者行业标准规定安全条件的机动车辆进入生产区和仓库区。
	《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十五条 生产企业、批发企 业有下列行为之一的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款；逾 期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚 款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万 元以下的罚款：
（一）未建立从业人员、外来人员、车辆出入厂（库）区登记制 度的；
第三十八条第二项 生产经营单位未采取措施消除下列事故隐患 的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停 产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的 主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：
（二）允许未安装阻火装置等不具备国家标准或者行业标准规 定安全条件的机动车辆进入生产区和仓库区的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	








重点检查 事项

	
	
	

2. 14  黑 火 药 引 火线管理
	
《烟花爆竹生产经营安全规定》第十八条 生产企业和经营黑火药、引火 线的批发企业应当要求供货单位提供并查验购进的黑火药、引火线及化工原材 料的质检报告或者产品合格证，确保其安全性能符合国家标准或者行业标准的 规定；对总仓库和中转库的黑火药、引火线、烟火药及裸药效果件，应当建立 并实施由专人管理、登记、分发的安全管理制度。
	《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十五条第二项、第四项 生 产企业、批发企业有下列行为之一的，责令限期改正，可以处十万元 以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二 十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 二万元以上五万元以下的罚款：
（二）未制定专人管理、登记、分发黑火药、引火线、烟火药及 库存和中转效果件的安全管理制度的；
（四）未按规定建立烟花爆竹流向管理制度的。
	

一般检查 事项

	
	
	2.15 作 业 安全 管理
	《烟花爆竹安全管理条例》第十一条 生产烟花爆竹的企业，应当按照安 全生产许可证核定的产品种类进行生产，生产工序和生产作业应当执行有关国 家标准和行业标准。
	《烟花爆竹安全管理条例》第三十七条第二项 生产烟花爆竹的 企业有下列行为之一的，由安全生产监督管理部门责令限期改正，处 1 万元以上 5 万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停产停业整顿，
	重点检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	（生产工序和生产作业常用标准见《烟花爆竹作业安全技术规程》 GB11652 、《烟花爆竹工程设计安全规范》GB50161）
《烟花爆竹生产经营安全规定》第十九条 生产企业、批发企业应当加强 日常安全检查，采取安全监控、巡查检查等措施，及时发现、纠正违反安全操 作规程和规章制度的行为。禁止工（库）房超员、超量作业，禁止擅自改变工 （库）房设计用途，禁止作业人员随意串岗、换岗、离岗。
	情节严重的，吊销安全生产许可证：
（二）生产工序或者生产作业不符合有关国家标准、行业标准的；
《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十八条第一项 生产经营单 位未采取措施消除下列事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生 产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万 元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万 元以上五万元以下的罚款：
（一）工（库）房超过核定人员、药量或者擅自改变设计用途使 用工（库）房的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急管理 部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行 政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家 标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	

	
	
	
2.16 烟花爆竹 的装卸
	
《烟花爆竹生产经营安全规定》第二十五条第二款 生产企业、批发企业 装卸烟花爆竹成品、半成品及原材料时，应当严格遵守作业规程。禁止碰撞、 拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等不安全行为。
	《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十八条第八项 生产经营单 位未采取措施消除下列事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生 产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万 元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万 元以上五万元以下的罚款：
（八）其他事故隐患。
	
一般检查 事项

	
	
	




2.17 烟花爆竹 产品存放
	《烟花爆竹安全管理条例》第十一条 生产烟花爆竹的企业，应当按照安 全生产许可证核定的产品种类进行生产，生产工序和生产作业应当执行有关国 家标准和行业标准。
（生产工序和生产作业常用标准见《烟花爆竹作业安全技术规程》 GB11652 、《烟花爆竹工程设计安全规范》GB50161）
《烟花爆竹生产经营安全规定》第二十条 生产企业、批发企业应当按照 设计用途、危险等级、核定药量使用药物总库和成品总库，并按规定堆码，分 类分级存放，保持仓库内通道畅通，准确记录药物和产品数量。
禁止在仓库内进行拆箱、包装作业。禁止将性质不相容的物质混存。禁止 将高危险等级物品储存在危险等级低的仓库。禁止在烟花爆竹仓库储存不属于 烟花爆竹的其他危险物品。
（常用标准见《烟花爆竹作业安全技术规程》GB11652）
	《烟花爆竹安全管理条例》第三十七条第二项 生产烟花爆竹的 企业有下列行为之一的，由安全生产监督管理部门责令限期改正，处 1 万元以上 5 万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停产停业整顿， 情节严重的，吊销安全生产许可证：
（二）生产工序或者生产作业不符合有关国家标准、行业标准的；
《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十八条第二项、第三项 生 产经营单位未采取措施消除下列事故隐患的，责令立即消除或者限期 消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以 上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人 员处二万元以上五万元以下的罚款：
（二）仓库内堆码、分类分级储存等违反国家标准或者行业标准 规定的；
（三）在仓库内进行拆箱、包装作业，将性质不相容的物质混存
	




重点检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	
	的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第三项 应急管理部 门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行政 执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标 准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	

	
	
	







2.18 药物、半成 品中转管理
	





《烟花爆竹安全管理条例》第十一条 生产烟花爆竹的企业，应当按照安 全生产许可证核定的产品种类进行生产，生产工序和生产作业应当执行有关国 家标准和行业标准。
《烟花爆竹生产经营安全规定》第二十一条 生产企业的中转库数量、核 定存药量、药物储存时间，应当符合国家标准或者行业标准规定，确保药物、
半成品、成品合理中转，保障生产流程顺畅。禁止在中转库内超量或者超时储 存药物、半成品、成品。
	《烟花爆竹安全管理条例》第三十七条第二项 生产烟花爆竹的 企业有下列行为之一的，由安全生产监督管理部门责令限期改正，处 1 万元以上 5 万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停产停业整顿， 情节严重的，吊销安全生产许可证：
（二）生产工序或者生产作业不符合有关国家标准、行业标准的；
《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十八条第三项 生产经营单 位未采取措施消除下列事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生 产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万 元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万 元以上五万元以下的罚款：
（三）在中转库、中转间内，超量、超时储存药物、半成品、成 品的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第三项 应急管理部 门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行政 执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标 准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	







重点检查 事项

	
	
	

2.19 设备设施 检维修管理
	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款 生产经营单位必须对 安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、 检测应当作好记录，并由有关人员签字。
《烟花爆竹生产经营安全规定》第二十二条 生产企业、批发企业应当定 期检查工（库）房、安全设施、电气线路、机械设备等的运行状况和作业环境， 及时维护保养；对有药物粉尘的工房，应当按照操作规程及时清理冲洗。
对工（库）房、安全设施、电气线路、机械设备等进行检测、检修、维修、
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；
	

一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	改造作业前，生产企业、批发企业应当制定安全作业方案，停止相关生产经营 活动，转移烟花爆竹成品、半成品和原材料，清除残存药物和粉尘，切断被检 测、检修、维修、改造的电气线路和机械设备电源，严格控制检修、维修作业 人员数量，撤离无关的人员。
	《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十四条第三项 生产企业、 批发企业有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚 款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负 责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款； 情节严重的，责令停产停业整顿：
（三）在生产区、工（库）房等有药区域对安全设备进行检测、 改造作业时，未将工（库）房内的药物、有药半成品、成品搬走并清 理作业现场的。
《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十七条第一项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令改正；拒不改正的，处一万元以上三万元 以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元 以上一万元以下的罚款：
（一）对工（库）房、安全设施、电气线路、机械设备等进行检 测、检修、维修、改造作业前，未制定安全作业方案，或者未切断被 检修、维修的电气线路和机械设备电源的；
	

	
	
	

2.20 产 品流 向 管理
	《烟花爆竹生产经营安全规定》第二十三条 生产企业、批发企业在烟花 爆竹购销活动中，应当依法签订规范的烟花爆竹买卖合同，建立烟花爆竹买卖 合同和流向管理制度，使用全国统一的烟花爆竹流向管理信息系统，如实登记 烟花爆竹流向。
生产企业应当在专业燃放类产品包装（包括运输包装和销售包装）及个人 燃放类产品运输包装上张贴流向登记标签，并在产品入库和销售出库时登记录 入。
	《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十五条第三项、第四项 生 产企业、批发企业有下列行为之一的，责令限期改正，可以处十万元 以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二 十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 二万元以上五万元以下的罚款：
（三）未建立烟花爆竹买卖合同管理制度的；
（四）未按规定建立烟花爆竹流向管理制度的。
	

一般检查 事项

	
	
	

2.21 运输车辆、 工具管理
	
《烟花爆竹生产经营安全规定》第二十五条第一款 在生产企业、批发企 业内部及生产区、库区之间运输烟花爆竹成品、半成品及原材料时，应当使用 符合国家标准或者行业标准规定安全条件的车辆、工具。企业内部运输应当严 格按照规定路线、速度行驶。
（常用标准见《烟花爆竹作业安全技术规程》GB11652）
	《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十八条第六项 生产经营单 位未采取措施消除下列事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生 产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万 元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万 元以上五万元以下的罚款：
（六）企业内部及生产区、库区之间运输烟花爆竹成品、半成品 及原材料的车辆、工具不符合国家标准或者行业标准规定安全条件 的；
	

一般检查 事项

	
	
	
2.22 危 险废 弃 物处置
	《烟花爆竹生产经营安全规定》第二十六条 生产企业、批发企业应当及 时妥善处置生产经营过程中产生的各类危险性废弃物。不得留存过期的烟花爆 竹成品、半成品、原材料及各类危险性废弃物。
《烟花爆竹作业安全技术规程》GB11652 第 13 条
	《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十八条第五项 生产经营单 位未采取措施消除下列事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生 产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万 元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万 元以上五万元以下的罚款：
（五）留存过期及废弃的烟花爆竹成品、半成品、原材料等危险
	
一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	
	废弃物的；
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[bookmark: bookmark9]烟花爆竹经营企业检查重点事项

	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	















1
	













烟花爆竹
经营许可
情况
	





1. 1  取 得 许 可证经营
	《中华人民共和国安全生产法》第二十条 生产经营单位应当具备本法和 有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安 全生产条件的，不得从事生产经营活动。
《烟花爆竹安全管理条例》第三条 国家对烟花爆竹的生产、经营、运输 和举办焰火晚会以及其他大型焰火燃放活动，实行许可证制度。
未经许可，任何单位或者个人不得生产、经营、运输烟花爆竹，不得举办 焰火晚会以及其他大型焰火燃放活动。
《烟花爆竹经营许可实施办法》第三条 从事烟花爆竹批发的企业（以下 简称批发企业）和从事烟花爆竹零售的经营者（以下简称零售经营者）应当按 照本办法的规定，分别取得《烟花爆竹经营（批发）许可证》（以下简称批发 许可证）和《烟花爆竹经营（零售）许可证》（以下简称零售许可证）。
从事烟花爆竹进出 口的企业，应当按照本办法的规定申请办理批发许可 证。
未取得烟花爆竹经营许可证的，任何单位或者个人不得从事烟花爆竹经营 活动。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百条 未经依法批准，擅自 生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品的， 依照有关危险物品安全管理的法律、行政法规的规定予以处罚；构成 犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《烟花爆竹安全管理条例》第三十六条 对未经许可生产、经营 烟花爆竹制品，或者向未取得烟花爆竹安全生产许可的单位或者个人 销售黑火药、烟火药、引火线的，由安全生产监督管理部门责令停止 非法生产、经营活动，处 2 万元以上 10 万元以下的罚款，并没收非 法生产、经营的物品及违法所得。
非法生产、经营、运输烟花爆竹，构成违反治安管理行为的，依 法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十一条 对未经许可经营、 超许可范围经营、许可证过期继续经营烟花爆竹的，责令其停止非法 经营活动，处 2 万元以上 10 万元以下的罚款，并没收非法经营的物 品及违法所得。
	





重点检查 事项

	
	
	
1.2  批 发 许 可证延期
	《烟花爆竹经营许可实施办法》第十二条 批发许可证的有效期限为 3 年。
批发许可证有效期满后，批发企业拟继续从事烟花爆竹批发经营活动的， 应当在有效期届满前 3 个月向原发证机关提出延期申请，并提交下列文件、资 料：
	《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十一条 对未经许可经营、 超许可范围经营、许可证过期继续经营烟花爆竹的，责令其停止非法 经营活动，处 2 万元以上 10 万元以下的罚款，并没收非法经营的物 品及违法所得。
	
重点检查 事项

	
	
	
1.3  批 发 许 可证变更
	《烟花爆竹经营许可实施办法》第十五条 批发企业在批发许可证有效期 内变更企业名称、主要负责人和注册地址的，应当自变更之日起 10 个工作日 内向原发证机关提出变更，并提交下列文件、资料：
	《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十二条第九项 批发企业有 下列行为之一的，责令其限期改正，处 5000 元以上 3 万元以下的罚 款：
（九）变更企业名称、主要负责人、注册地址，未申请办理许可 证变更手续的；
	
一般检查 事项

	
	
	
1.4  零 售 许 可证重新申 领
	《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十一条 零售许可证的有效期限由发 证机关确定，最长不超过 2 年。零售许可证有效期满后拟继续从事烟花爆竹零 售经营活动，或者在有效期内变更零售点名称、主要负责人、零售场所和许可 范围的，应当重新申请取得零售许可证。
	《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第一项 零售经营者 有下列行为之一的，责令其限期改正，处 1000 元以上 5000 元以下的 罚款；情节严重的，处 5000 元以上 30000 元以下的罚款：
（一）变更零售点名称、主要负责人或者经营场所，未重新办理 零售许可证的；
	
一般检查 事项

	
	
	1.5 出租、出 借、转让、
	《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十六条 烟花爆竹经营单位不得出租、 出借、转让、买卖、 … …烟花爆竹经营许可证。
	《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十六条第一款 烟花爆竹经 营单位出租、出借、转让、买卖烟花爆竹经营许可证的，责令其停止
	重点检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	买卖、 冒用
许可证或者
使用伪造的 许可证
	
	违法行为，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款，并依法撤销烟花爆竹经 营许可证。
	

	
	
	
	
《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十六条 烟花爆竹经营单位不得 … … 冒用或者使用伪造的烟花爆竹经营许可证。
	《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十六条第二款 冒用或者使 用伪造的烟花爆竹经营许可证的，依照本办法第三十一条的规定处 罚。
第三十一条 对未经许可经营、超许可范围经营、许可证过期继 续经营烟花爆竹的，责令其停止非法经营活动，处 2 万元以上 10 万 元以下的罚款，并没收非法经营的物品及违法所得。
	
重点检查 事项

	













2
	












经营管理
情况
	






2. 1  采 购 和 销售非法生
产、经营的
烟花爆竹，
采购和销售
产品质量不
符合标准规
定的烟花爆
竹，销售应
当 由专业燃
放人员燃放
的烟花爆竹
	



《烟花爆竹安全管理条例》第二十条第二款、第三款 从事烟花爆竹批发 的企业、零售经营者不得采购和销售非法生产、经营的烟花爆竹。
从事烟花爆竹批发的企业，不得向从事烟花爆竹零售的经营者供应按照国 家标准规定应由专业燃放人员燃放的烟花爆竹。从事烟花爆竹零售的经营者， 不得销售按照国家标准规定应由专业燃放人员燃放的烟花爆竹。
《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十二条 批发企业、零售经营者不得 采购和销售非法生产、经营的烟花爆竹和产品质量不符合国家标准或者行业标 准规定的烟花爆竹。
批发企业不得向未取得零售许可证的单位或者个人销售烟花爆竹，不得向 零售经营者销售礼花弹等应当由专业燃放人员燃放的烟花爆竹；从事黑火药、 引火线批发的企业不得向无《烟花爆竹安全生产许可证》的单位或者个人销售 烟火药、黑火药、引火线。
零售经营者应当向批发企业采购烟花爆竹，不得采购、储存和销售礼花弹 等应当由专业燃放人员燃放的烟花爆竹，不得采购、储存和销售烟火药、黑火 药、引火线。
《烟花爆竹生产经营安全规定》第二十四条 生产企业、批发企业所生产、 销售烟花爆竹的质量、包装、标志应当符合国家标准或者行业标准的规定。
	《烟花爆竹安全管理条例》第三十八条 从事烟花爆竹批发的企 业向从事烟花爆竹零售的经营者供应非法生产、经营的烟花爆竹，或 者供应按照国家标准规定应由专业燃放人员燃放的烟花爆竹的，由安 全生产监督管理部门责令停止违法行为，处 2 万元以上 10 万元以下 的罚款，并没收非法经营的物品及违法所得；情节严重的，吊销烟花 爆竹经营许可证。
从事烟花爆竹零售的经营者销售非法生产、经营的烟花爆竹，或 者销售按照国家标准规定应由专业燃放人员燃放的烟花爆竹的，由安 全生产监督管理部门责令停止违法行为，处 1000 元以上 5000 元以下 的罚款，并没收非法经营的物品及违法所得；情节严重的，吊销烟花 爆竹经营许可证。
《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十二条第二项、第十项 批 发企业有下列行为之一的，责令其限期改正，处 5000 元以上 3 万元 以下的罚款：
（二）采购和销售质量不符合国家标准或者行业标准规定的烟花 爆竹的；
（十）向未取得零售许可证的单位或者个人销售烟花爆竹的。
第三十四条第一项、第二项 零售经营者有下列行为之一的，责 令其停止违法行为，处 1000 元以上 5000 元以下的罚款，并没收非法 经营的物品及违法所得；情节严重的，依法吊销零售许可证：
（一）销售非法生产、经营的烟花爆竹的；
（二）销售礼花弹等按照国家标准规定应当由专业人员燃放的烟 花爆竹的。
《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十九条 违反本规定，构成 《中华人民共和国安全生产法》及其他法律、行政法规规定的其他违 法行为的，依照《中华人民共和国安全生产法》等法律、行政法规的 规定处理。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
	











一般检查 事项

	
	
	2.2  批 发 企 业 合 同 管
	《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十五条批发企业应当建立并严格执行 合同管理、流向登记制度，健全合同管理和流向登记档案，并留存 3 年备查。
	《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十二条第六项、第七项 批 发企业有下列行为之一的，责令其限期改正，处 5000 元以上 3 万元
	一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	理、流向管 理 和 黑 火 药、 引火线
购销记录备 案
	黑火药、引火线批发企业的采购、销售记录，应当自购买或者销售之日起 3 日内报所在地县级安全监管局备案。
《烟花爆竹生产经营安全规定》第二十三条 生产企业、批发企业在烟花 爆竹购销活动中，应当依法签订规范的烟花爆竹买卖合同，建立烟花爆竹买卖 合同和流向管理制度，使用全国统一的烟花爆竹流向管理信息系统，如实登记 烟花爆竹流向。
生产企业应当在专业燃放类产品包装（包括运输包装和销售包装）及个人 燃放类产品运输包装上张贴流向登记标签，并在产品入库和销售出库时登记录 入。
批发企业购进烟花爆竹时，应当查验流向登记标签，并在产品入库和销售 出库时登记录入。
标准见《烟花爆竹流向登记通用规范》AQ4102
	以下的罚款：
（六）未执行合同管理、流向登记制度或者未按照规定应用烟花 爆竹流向管理信息系统的；
（七）未将黑火药、引火线的采购、销售记录报所在地县级安全 监管局备案的；
《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十五条第三项、第四项 生 产企业、批发企业有下列行为之一的，责令限期改正，可以处十万元 以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二 十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 二万元以上五万元以下的罚款：
（三）未建立烟花爆竹买卖合同管理制度的；
（四）未按规定建立烟花爆竹流向管理制度的。
	

	
	
	









2.3  批 发 企 业储存及零
售点存放管 理
	




《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十三条 禁止在烟花爆竹经营许可证 载明的储存（零售）场所以外储存烟花爆竹。
烟花爆竹仓库储存的烟花爆竹品种、规格和数量，不得超过国家标准或者 行业标准规定的危险等级和核定限量。
零售点存放的烟花爆竹品种和数量，不得超过烟花爆竹经营许可证载明的 范围和限量。
标准见《烟花爆竹作业安全技术规程》GB11652
《烟花爆竹生产经营安全规定》第二十条 生产企业、批发企业应当按照 设计用途、危险等级、核定药量使用药物总库和成品总库，并按规定堆码，分 类分级存放，保持仓库内通道畅通，准确记录药物和产品数量。
禁止在仓库内进行拆箱、包装作业。禁止将性质不相容的物质混存。禁止 将高危险等级物品储存在危险等级低的仓库。禁止在烟花爆竹仓库储存不属于 烟花爆竹的其他危险物品。
	《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十二条第三项、第四项 批 发企业有下列行为之一的，责令其限期改正，处 5000 元以上 3 万元 以下的罚款：
（三）在仓库内违反国家标准或者行业标准规定储存烟花爆竹 的；
（四）在烟花爆竹经营许可证载明的仓库以外储存烟花爆竹的；
第三十五条第二项 零售经营者有下列行为之一的，责令其限期 改正，处 1000 元以上 5000 元以下的罚款；情节严重的，处 5000 元 以上 30000 元以下的罚款：
（二）存放的烟花爆竹数量超过零售许可证载明范围的。
第三十八条第二项、第三项 生产经营单位未采取措施消除下列 事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的， 责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚 款：
（二）仓库内堆码、分类分级储存等违反国家标准或者行业标准 规定的；
（三）在仓库内进行拆箱、包装作业，将性质不相容的物质混存 的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	
	撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	

	
	
	


2.4  批 发 企 业废弃产品 销毁管理
	

《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十四条 批发企业对非法生产、假冒 伪劣、过期、含有违禁药物以及其他存在严重质量问题的烟花爆竹，应当及时、 妥善销毁。
《烟花爆竹生产经营安全规定》第二十六条 生产企业、批发企业应当及 时妥善处置生产经营过程中产生的各类危险性废弃物。不得留存过期的烟花爆 竹成品、半成品、原材料及各类危险性废弃物。
	《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十二条第五项 批发企业有 下列行为之一的，责令其限期改正，处 5000 元以上 3 万元以下的罚 款：
（五）对假冒伪劣、过期、含有超量、违禁药物以及其他存在严 重质量问题的烟花爆竹未及时销毁的；
第三十八条第五项 生产经营单位未采取措施消除下列事故隐患 的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停 产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的 主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：
（五）留存过期及废弃的烟花爆竹成品、半成品、原材料等危险 废弃物的；
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2.5  批 发 企 业安全生产 标志标识
	

《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 生产经营单位应当在有较大 危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
《烟花爆竹生产经营安全规定》第十一条第一款 生产企业、批发企业的 生产区、总仓库区、工（库）房及其他有较大危险因素的生产经营场所和有关 设施设备上，应当设置明显的安全警示标志；所有工（库）房应当按照国家标 准或者行业标准的规定设置准确、清晰、醒目的定员、定量、定级标识。
常用标准见《烟花爆竹安全生产标志》AQ4114
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（一）未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上 设置明显的安全警示标志的；
《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十三条第一项  生产企业、 批发企业有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，处一万 元以上三万元以下的罚款：
（一）工（库）房没有设置准确、清晰、醒目的定员、定量、定 级标识的；
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2.6  批 发 企 业安全风险
和隐患管理
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款 生产经营单 位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。
生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取 技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实 记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。 其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部 门和职工大会或者职工代表大会报告。
《烟花爆竹生产经营安全规定》第十五条 生产企业、批发企业应当依法 建立安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制，采取技术、管理等 措施，管控安全风险，及时消除事故隐患，建立安全风险分级管控和事故隐患
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第四项、第五项
生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚 款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以 下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以 上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：
（四）未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采 取相应管控措施的；
（五）未建立事故隐患排查治理制度，或者重大事故隐患排查治 理情况未按照规定报告的。
第九十七条第五项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	排查治理档案，如实记录安全风险分级管控和事故隐患排查治理情况，并向本 企业从业人员通报。
	改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并 处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他 直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：
（五）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通 报的；
《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十九条 违反本规定，构成 《中华人民共和国安全生产法》 及其他法律、行政法规规定的其他 违法行为的，依照《中华人民共和国安全生产法》 等法律、行政法 规的规定处理。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
	

	
	
	










2.7  批 发 企
业人员、车
辆出入库管 理
	
《烟花爆竹生产经营安全规定》第十六条 生产企业、批发企业必须建立 值班制度和现场巡查制度，全面掌握当日各岗位人员数量及药物分布等安全生 产情况，确保不超员超量，并及时处置异常情况。
生产企业、批发企业的危险品生产区、总仓库区，应当确保二十四小时有 人值班，并保持监控设施有效、通信畅通。
	

《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十九条 违反本规定，构成 《中华人民共和国安全生产法》 及其他法律、行政法规规定的其他 违法行为的，依照《中华人民共和国安全生产法》 等法律、行政法 规的规定处理。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
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《烟花爆竹生产经营安全规定》第十七条 生产企业、批发企业应当建立 从业人员、外来人员、车辆进出厂（库）区登记制度，对进出厂（库）区的从 业人员、外来人员、车辆如实登记记录，随时掌握厂（库）区人员和车辆的情 况。禁止无关人员和车辆进入厂（库）区。禁止未安装阻火装置等不符合国家
标准或者行业标准规定安全条件的机动车辆进入生产区和仓库区。
	《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十五条第一项 生产企业、 批发企业有下列行为之一的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚 款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以 下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以 上五万元以下的罚款：
（一）未建立从业人员、外来人员、车辆出入厂（库）区登记制 度的；
第三十八条第三项 生产经营单位未采取措施消除下列事故隐患 的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停 产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的 主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：
（三）允许未安装阻火装置等不具备国家标准或者行业标准规 定安全条件的机动车辆进入生产区和仓库区的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	
	大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	

	
	
	





2.8  批 发 企 业作业安全 管理
	



《烟花爆竹生产经营安全规定》第十九条 生产企业、批发企业应当加强 日常安全检查，采取安全监控、巡查检查等措施，及时发现、纠正违反安全操 作规程和规章制度的行为。禁止工（库）房超员、超量作业，禁止擅自改变工 （库）房设计用途，禁止作业人员随意串岗、换岗、离岗。
《烟花爆竹生产经营安全规定》第二十五条第二款 生产企业、批发企业 装卸烟花爆竹成品、半成品及原材料时，应当严格遵守作业规程。禁止碰撞、 拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等不安全行为。
	《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十八条第一项、第八项 生 产经营单位未采取措施消除下列事故隐患的，责令立即消除或者限期 消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以 上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人 员处二万元以上五万元以下的罚款：
（一）工（库）房超过核定人员、药量或者擅自改变设计用途使 用工（库）房的；
（八）其他事故隐患。
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
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2.9  批 发 企 业产品存放
	


《烟花爆竹安全管理条例》第十一条 生产烟花爆竹的企业，应当按照安 全生产许可证核定的产品种类进行生产，生产工序和生产作业应当执行有关国 家标准和行业标准。
（生产工序和生产作业常用标准见《烟花爆竹作业安全技术规程》 GB11652 、《烟花爆竹工程设计安全规范》GB50161）
《烟花爆竹生产经营安全规定》第二十条 生产企业、批发企业应当按照 设计用途、危险等级、核定药量使用药物总库和成品总库，并按规定堆码，分 类分级存放，保持仓库内通道畅通，准确记录药物和产品数量。
禁止在仓库内进行拆箱、包装作业。禁止将性质不相容的物质混存。禁止 将高危险等级物品储存在危险等级低的仓库。禁止在烟花爆竹仓库储存不属于 烟花爆竹的其他危险物品。
（常用标准见《烟花爆竹作业安全技术规程》GB11652）
	《烟花爆竹安全管理条例》第三十七条第二项 生产烟花爆竹的 企业有下列行为之一的，由安全生产监督管理部门责令限期改正，处 1 万元以上 5 万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停产停业整顿， 情节严重的，吊销安全生产许可证：
（二）生产工序或者生产作业不符合有关国家标准、行业标准的；
《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十八条第二项、第三项 生 产经营单位未采取措施消除下列事故隐患的，责令立即消除或者限期 消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以 上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人 员处二万元以上五万元以下的罚款：
（二）仓库内堆码、分类分级储存等违反国家标准或者行业标准 规定的；
（三）在仓库内进行拆箱、包装作业，将性质不相容的物质混存 的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内
	







重点检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	
	撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	

	
	
	








2.10 批发企 业设备设施
检维修管理
	




《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二项 生产经营单位必须对 安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、 检测应当作好记录，并由有关人员签字。
《烟花爆竹生产经营安全规定》第二十二条 生产企业、批发企业应当定 期检查工（库）房、安全设施、电气线路、机械设备等的运行状况和作业环境， 及时维护保养；对有药物粉尘的工房，应当按照操作规程及时清理冲洗。
对工（库）房、安全设施、电气线路、机械设备等进行检测、检修、维修、 改造作业前，生产企业、批发企业应当制定安全作业方案，停止相关生产经营 活动，转移烟花爆竹成品、半成品和原材料，清除残存药物和粉尘，切断被检 测、检修、维修、改造的电气线路和机械设备电源，严格控制检修、维修作业 人员数量，撤离无关的人员。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；
《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十四条第三项生产企业、 批发企业有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚 款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负 责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款； 情节严重的，责令停产停业整顿：
（三）在生产区、工（库）房等有药区域对安全设备进行检测、 改造作业时，未将工（库）房内的药物、有药半成品、成品搬走并清 理作业现场的。
《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十七条第一项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令改正；拒不改正的，处一万元以上三万元 以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元 以上一万元以下的罚款：
（一）对工（库）房、安全设施、电气线路、机械设备等进行检 测、检修、维修、改造作业前，未制定安全作业方案，或者未切断被 检修、维修的电气线路和机械设备电源的；
	








一般检查 事项

	
	
	
2. 11 批发企 业 运 输 车 辆、工具管 理
	
《烟花爆竹生产经营安全规定》第二十五条第一款 在生产企业、批发企 业内部及生产区、库区之间运输烟花爆竹成品、半成品及原材料时，应当使用 符合国家标准或者行业标准规定安全条件的车辆、工具。企业内部运输应当严 格按照规定路线、速度行驶。
	《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十八条第六项 生产经营单 位未采取措施消除下列事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生 产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万 元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万 元以上五万元以下的罚款：
（六）企业内部及生产区、库区之间运输烟花爆竹成品、半成品 及原材料的车辆、工具不符合国家标准或者行业标准规定安全条件  的；
	

一般检查 事项

	
	
	
2. 12 配送管 理
	《烟花爆竹生产经营安全规定》第二十七条 批发企业应当向零售经营者 及零售经营场所提供烟花爆竹配送服务。配送烟花爆竹抵达零售经营场所装卸 作业时，应当轻拿轻放、妥善码放，禁止碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤 压等不安全行为。
第二十八条 零售经营者应当向批发企业采购烟花爆竹并接受批发企业配
	《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十三条 生产企业、批发企 业有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，处一万元以上 三万元以下的罚款：
（二）未向零售经营者或者零售经营场所提供烟花爆竹配送服务 的。
	
一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	送服务，不得到企业仓库自行提取烟花爆竹。
	《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十六条第二项 零售经营者 有下列行为之一的，责令其限期改正，可以处一千元以上五千元以下 的罚款；逾期未改正的，处五千元以上一万元以下的罚款：
（二）到批发企业仓库自行提取烟花爆竹的。
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冶金企业检查事项

	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	1
	人 员管理 情况
	对冶金企业内的金属冶炼企业，按照《安全生产监督检查综合事项》第 3 项、第 4 项、第 5 项执行
	一般检查 事项

	

2
	建设项 目
安全评价
及建设项
目安全设
施 “ 三同
时”情况
	

对冶金企业内的金属冶炼企业，按照《安全生产监督检查综合事项》第 6 项执行。
	
一般检查 事项

	


3
	

安全警示
标志情况
	在有较大危
险因素的场
所和有关设 施、设备上， 是否设置明
显的安全警 示标志
	

《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 生产经营单位应当在有较大 危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（一）未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上 设置明显的安全警示标志的；
	

一般检查 事项

	







4
	





人 员聚集
场所设置 情况
	

会议室 、操
作室 、 活动 室、休息室、 更衣室 、交
接班室和钢
（铁）水罐
冷热修工位
等场所设置
在铁水 、钢
水和液渣吊
运影响范围 内
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第二十七条 企业的操作室、 会议室、活动室、休息室、更衣室等场所不得设置在高温熔融金属吊运的影响 范围内。进行高温熔融金属吊运时，吊罐（包）与大型槽体、高压设备、高压 管路、压力容器的安全距离应当符合有关国家标准或者行业标准的规定，并采 取有效的防护措施。
《高温熔融金属吊运安全规程》（AQ 7011—2018） 5.7 高温熔融金属和 熔渣吊运行走区域禁止设置操作室、会议室、交接班室、活动室、休息室、更 衣室、澡堂等人员集聚场所；不应设置放置可燃、易燃物品的仓库、储物间； 不应有液压站、电气间、电缆桥架等重要防火场所和设施。危险区域附近的上 述建筑物的门、窗应背对吊运区域。
5. 17 熔融金属罐冷热修区不应设在吊运路线上，应设置通风降温设施，地
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第四十六条 企业违 反本规定第二十四条至第三十七条的规定，构成生产安全事故隐患 的，责令立即消除或者限期消除事故隐患；企业拒不执行的，责令停 产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的 主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重
	






重点检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	面应有安全通道。
《工贸企业重大事故隐患判定标准》第四条第一项 冶金企业有下列情形 之一的，应当判定为重大事故隐患：
（一）会议室、活动室、休息室、操作室、交接班室、更衣室（含澡堂） 等 6 类人员聚集场所，以及钢铁水罐冷（热）修工位设置在铁水、钢水、液渣 吊运跨的地坪区域内的；
	大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	

	














5
	













起重机情 况
	5. 1 炼钢厂吊 运铁水 、钢
水或液渣时
是否采用固
定式龙门钩
的铸造起重
机炼铁厂铸
铁车间吊运
铁水 、液渣
起重机不符
合吊运熔融
金属起重机
的相关要求
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现 并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者 职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查 治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工 代表大会报告。
《炼钢安全规程》（AQ2001-2018） 8.4.4 炼钢车间铁水、钢水或液渣， 应使用铸造起重机，铸造起重机额定能力应符合 GB50439 的规定。
《高温熔融金属吊运安全规程》（AQ7011-2018） 6.1.2 炼钢企业吊运铁 水、钢水或液渣，应使用带有固定龙门钩的铸造起重机，铸造起重机额定能力 应符合 GB50439 的规定。
《高温熔融金属吊运安全规程》（AQ7011-2018）6. 1 起重设备
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	




一般检查 事项

	
	
	5.2 吊运熔融 金属起重机
龙门钩横梁
焊缝和销轴
未按要求定
期进行探伤 检测；吊钩、 板钩 、钢丝
绳及其端头
固定零件未
定期进行检
查 ，发现问
题未及时整 改。
盛装铁水、
钢水和液渣
的罐（ 包、
盆）等容器
耳轴未按要
	
《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十条第二款企业应当定 期对吊运、盛装熔融金属的吊具、罐体（本体、耳轴）进行安全检查和探伤检 测。
《炼钢安全规程》（AQ 2001-2018） 8.4.3 铁水罐、钢水罐龙门钩的横 梁、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件，应定期进行检查，发现问题及 时处理，应定期对吊钩本体作超声波探伤检查。
《高温熔融金属吊运安全规程》（AQ  7011-2018） 4.6 起重机械应按照 GB/T6067. 1 和特种设备安全监督管理的有关规定定期进行检测检验。吊钩、 板钩、横梁等吊具部件应每年至少进行一次离线探伤检查；吊钩、板钩等出现 严重磨损、钩片开片等情况应进行更换，并对板钩、横梁的轴进行探伤检查； 必要时进行金相检查，防止发生蠕变现象。
6.2.6 罐体和浇包耳轴加工后应进行探伤检查，探伤的要求应遵守 JB/T 5000 的规定。使用中的熔融金属罐体和包体每年应至少对耳轴作一次无损探 伤检查，做好记录，并存档。凡耳轴出现内裂纹、壳体焊缝开裂、明显变形、 耳轴磨损超过原轴直径的 10%、机械失灵、内衬损坏超过规定，均应报修或报 废。
	

《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第四十六条 企业违 反本规定第二十四条至第三十七条的规定，构成生产安全事故隐患 的，责令立即消除或者限期消除事故隐患；企业拒不执行的，责令停 产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的 主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	







重点检查 事项




143



	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	求定期进行
探伤检测，
耳轴磨损严
重仍在使用
	
	
	

	









6
	








防积水情 况
	




冶炼、熔炼、 精炼生产区
域的安全坑
内及熔融金
属泄漏 、喷
溅影响范围 内 存 在 积 水 ，或放置
易燃易爆物 品
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第二十八条第一款 企业在进 行高温熔融金属冶炼、保温、运输、吊运过程中，应当采取防止泄漏、喷溅、 爆炸伤人的安全措施，其影响区域不得有非生产性积水。
第二十九条企业对电炉、电解车间应当采取防雨措施和有效的排水设施， 防止雨水进入槽下地坪，确保电炉、电解槽下没有积水。
《炼钢安全规程》（AQ2001-2018） 6.2.7  铁水预处理、转炉、AOD 炉、 电炉、精炼炉的炉下区域，应采取防止积水的措施；炉下漏钢坑应按防水要求 设计施工，其内表应砌相应防护材料保护，且干燥后方可使用；炉下钢水罐车、 渣罐车运行区域，地面应保持干燥；炉下热泼渣区，周围应设隔热防护结构， 其他坪应防止积水；炉渣冲击与挖掘机铲渣地点，应在耐热混凝土基础上铺砌 厚铸铁板或采取其他措施保护。
6.2.8  不允许渗水的坑、槽、沟，应按防水要求设计施工。
7.3.4  混铁炉与倒罐站作业区地坪及受铁坑内，不应有水。凡受铁水辐射 热及喷溅影响的建、构筑物，均应采取防护措施。
9. 1.3  炉基周围应保持清洁干燥，不应积水和堆积废料。炉基水槽应保持 畅通。
	
《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第四十六条 企业违 反本规定第二十四条至第三十七条的规定，构成生产安全事故隐患 的，责令立即消除或者限期消除事故隐患；企业拒不执行的，责令停 产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的 主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	









一般检查 事项
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煤气柜防
火间距情 况
	
煤气柜建设
在居民稠密
区 ，未远离
大型建筑、
仓库 、通信
和交通枢纽
等重要设施
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现 并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者 职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查 治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工 代表大会报告。
《钢铁冶金企业设计防火标准》（GB 50414-2018） 4.2.4 湿式可燃气体 储罐与建筑物、储罐、堆场的防火间距不应小于表 4.2.4 规定。
《工业企业煤气安全规程》（GB 6222-2005） 9.1. 1. 1  新建湿式柜不应建 设在居民稠密区，应远离大型建筑、仓库、通信和交通枢纽等重要设施，并应 布置在通风良好的地方。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
第六十五条第一款第三项 应急管理部门和其他负有安全生产监 督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位 执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行 监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	9.1.2.8  湿式柜柜顶和柜壁外的爆炸性气体环境危险区域的范围应遵守 GB50058 的规定。
	撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	

	










8
	








煤气柜附
属设备设
施防爆、
防雷情况
	






煤气爆炸危
险环境 1  区
未采用符合
要求的防爆 型 电 气 设 备 。柜顶是
否设置防雷 装置
	


《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款、第二款、第三款 安 全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家 标准或者行业标准。
生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正 常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。
生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救 生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。
《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十三条  企业对涉及煤  气、氧气、氢气等易燃易爆危险化学品生产、输送、使用、储存的设施以及油 库、电缆隧道（沟）等重点防火部位，应当按照有关规定采取有效、可靠的防 火、防爆和防泄漏措施。
企业对具有爆炸危险环境的场所，应当按照《爆炸性气体环境用电气设备》 （GB3836）及《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058）设置自动检  测报警和防灭火装置。
《炼铁安全规程》（AQ 2002-2018）6.20  炼铁企业内的厂房、烟囱等高 大建（构）筑物及易燃、易爆等危险设施，应按 GB 50057 的规定设置防雷设 施，并应定期检查，确保防雷设施完好。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项、第三项、第 四项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以 下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其 直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下 的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有 关规定追究刑事责任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标 准或者行业标准的；
（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；
（四）关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生 设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的；
第六十五条第一款第三项 应急管理部门和其他负有安全生产监 督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位 执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行 监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第四十六条 企业违 反本规定第二十四条至第三十七条的规定，构成生产安全事故隐患 的，责令立即消除或者限期消除事故隐患；企业拒不执行的，责令停 产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的 主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。
	









一般检查 事项
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煤气区域
报警装置
及警示情 况
	煤气区域有
人值守的控
制室 、操作
室和休息室
等人员较集
中 的场所，
以及可能发 生 煤 气 泄 漏 、聚集的
场所 ，未设
置固定式一
氧化碳浓度
	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款、第二款、第三款 安 全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家 标准或者行业标准。
生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证 正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。
生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救 生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。
《工业企业煤气安全规程》（GB 6222-2005） 4. 10 煤气危险区（如地下 室、加压站、热风炉及各种煤气发生设施附近）的一氧化碳浓度应定期测定， 在关键部位应设置一氧化碳监测装置。作业环境一氧化碳最高允许浓度为 30mg/m3（24ppm）。
8.2.4 站房内应设有一氧化碳监测装置，并把检测信号传送到管理室内。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项、第三项、第 四项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以 下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其 直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下 的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有 关规定追究刑事责任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标 准或者行业标准的；
（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；
（四）关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生 设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的；
《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第四十六条 企业违
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	监测报警装 置
	9.2.2.3 活塞上部应备有一氧化碳检测报警装置及空气呼吸器。
《工贸企业重大事故隐患判定标准》第四条第六项 冶金企业有下列情形 之一的，应当判定为重大事故隐患：
（六）煤气生产、回收净化、加压混合、储存、使用设施附近的会议室、 活动室、休息室、操作室、交接班室、更衣室等6 类人员聚集场所，以及可能 发生煤气泄漏、积聚的场所和部位未设置固定式一氧化碳浓度监测报警装置， 或者监测数据未接入 24 小时有人值守场所的；
	反本规定第二十四条至第三十七条的规定，构成生产安全事故隐患 的，责令立即消除或者限期消除事故隐患；企业拒不执行的，责令停 产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的 主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
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金 属 铸 造、连铸、 浇铸流程
中高温熔
融金属紧
急排放和
应急储存
设施情况
	连铸 、模铸
流程未设置 事 故 钢 水 罐、溢流槽、 漏钢回转溜
槽 、 中 间罐
漏钢坑等熔
融金属紧急
排放和应急
储存设施，
或紧急排放
和应急储存
设施未处于
良好的备用 状态
	

《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第二十九条第二款企业对电 炉、铸造熔炼炉、保温炉、倾翻炉、铸机、流液槽、熔盐电解槽等设备，应当 设置熔融金属紧急排放和储存的设施，并在设备周围设置拦挡围堰，防止熔融 金属外流。
《炼钢安全规程》（AQ2001-2018） 12.3.3 连铸浇注区，应设事故钢水罐、 溢流槽、中间溢流罐、钢水罐漏钢回转溜槽、中间罐漏钢坑及钢水罐滑板事故
关闭系统
《高温熔融金属吊运安全规程》（AQ7011-2018） 5.9 吊运高温熔融金属 和熔渣的区域应设置事故罐，事故罐放置应在专用位置或专用支架上，并设置 明显安全警示标识。
	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第四十六条 企业违 反本规定第二十四条至第三十七条的规定，构成生产安全事故隐患 的，责令立即消除或者限期消除事故隐患；企业拒不执行的，责令停 产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的 主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	





一般检查 事项
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煤气分配
	煤气分配主
管上支管引
接处 ，未设
置可靠隔断
装置； 进入
车间前的煤
气管道 ，未
设置隔断装 置
	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款、第二款 安全设备的 设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者 行业标准。
生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正 常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。
《工贸企业重大事故隐患判定标准》（ 中华人民共和国应急管理部令第  10 号）第四条第七项 冶金企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：
（七）加热炉、煤气柜、除尘器、加压机、烘烤器等设施，以及进入车间 前的煤气管道未安装隔断装置的；
《工业企业煤气安全规程》（GB 6222-2005） 6.2. 1. 10 煤气分配主管上支
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项、第三项 生 产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款； 逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的 主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节 严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑 事责任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标 准或者行业标准的；
（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；
第六十五条第一款第三项 应急管理部门和其他负有安全生产监
	


重点检查 事项

	
	主管 、 车
间内各类
燃 气管线
切断阀设
置情况
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	管引接处（ 热发生炉煤气管除外），应设置可靠的隔断装置。
	督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位 执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行 监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	

	










12
	









氧枪等水
冷元件情
况
	 (
装
 
炉
 
氧
 
联
)





炼钢炉氧枪
等设备的水
冷元件未规
范设置出水
温度 、进出
水流量差监
测 报 警 置 ，未与
体倾动、
气开闭等 锁
	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款、第二款 安全设备的 设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者 行业标准。
生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证 正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。
《工贸企业重大事故隐患判定标准》（ 中华人民共和国应急管理部令第  10 号）第四条第四项 冶金企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：
（四）转炉、电弧炉、AOD 炉、LF 炉、RH 炉、VOD 炉等炼钢炉的水冷 元件未设置出水温度、进出水流量差等监测报警装置，或者监测报警装置未与 炉体倾动、氧（副）枪自动提升、电极自动断电和升起装置联锁的；
《炼钢安全规程》（AQ2001-2018）9.1.4  转炉氧枪升降装置，应配备钢 绳张力测定、钢绳断裂防坠、事故驱动等安全装置；各枪位停靠点，应与转炉 倾动、氧气开闭、冷却水流量和温度等联锁 … …
（AQ2001-2018） 9. 1.9 烟道上的氧、副枪孔与加料 口，应设可靠的氮封。 转炉炉子跨炉 口以上的各层平台，应设固定式煤气检测与报警装置，除就地报 警外，煤气检测和报警应在转炉主控室集中显示 … …
10. 1.8  水冷炉壁与炉盖的水冷板、Consteel 炉连接小车水套、竖井水冷件 等，应配置出水温度与进出水流量差检测、报警装置。出水温度超过规定值、 进出水流量差报警时，应自动断电并升起电极停止冶炼，操作人员应迅速查明 原因，排除故障，然后恢复供电。
11. 1.4  受钢液高温影响的水冷元件，应采取必要的安全措施，确保在断电 期间保护设备免遭损坏；可能因冷却水泄漏酿成爆炸事故的水冷元件，如 VOD 、CAS-OB 、IR-UT 、RH-KTB 中的水冷氧枪，应配备进出水流量差报警 装置；报警信号发出后，氧枪应自动提升并停止供氧，停止精炼作业。
	

《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项、第三项 生 产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款； 逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的 主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节 严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑 事责任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标 准或者行业标准的；
（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；
第六十五条第一款第三项 应急管理部门和其他负有安全生产监 督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位 执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行 监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	









重点检查 事项

	


13
	高炉 、 转
炉 、加热
炉（使用
介质 为热
煤气的除
外） 、煤
气柜 、 除
	高炉、转炉、 加热炉 、煤
气柜 、 除尘
器等设施的
煤气管道未
设置吹扫、
放散和可靠
	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款、第二款 安全设备的 设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者 行业标准。
生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正 常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。
《工业企业煤气安全规程》（GB 6222-2005） 7.2. 1 一般规定
凡经常检修的部位应设可靠的隔断装置。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项、第三项生产 经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款； 逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的 主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节 严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑 事责任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标
	

重点检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	 (
尘
 
施
 
管
 
装
 
扫
)器等设
的煤气
道隔离
置和吹
情况
	隔断装置；
煤气设施的
吹扫介质管
道 ，在使用
后未断开或 未堵盲板
	7.5.2  … …为防止煤气串入蒸汽或氮气管内，只有在通蒸汽或氮气时，才 能把蒸汽或氮气管与煤气管道连通，停用时应断开或堵盲板。
10.2. 1 煤气设施停煤气检修时，应可靠地切断煤气来源并将内部煤气吹净。 长期检修或停用的煤气设施，应打开上、下人孔、放散管等，保持设施内部的 自然通风。
《工贸企业重大事故隐患判定标准》（ 中华人民共和国应急管理部令第 10 号）第四条第七项  冶金企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐 患
（七）加热炉、煤气柜、除尘器、加压机、烘烤器等设施，以及进入车间 前的煤气管道未安装隔断装置的；
《炼钢安全规程》（AQ 2001-2018） 9. 1. 12 转炉煤气回收系统设备和管 道上，应合理设置泄爆、放散、吹扫等设施 … …
	准或者行业标准的；
（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；
第六十五条第一款第三项 应急管理部门和其他负有安全生产监 督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位 执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行 监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
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	 (
用
 
外
 
冷
 
维
   
使
 
用
 
淋
 
式
 
用
续
 
采
 
喷
 
方
 
使
继
 
或
 
部
 
却
 
持
)炉 、 窑、
槽 、 罐类
设备本体
及附属设
施未定期
检查 ， 出
现严重焊
缝开裂、
腐蚀 、破
损 、衬砖
损坏 、 壳
体发红、
煤气泄漏
及 明显弯
曲变形等
未报修或
报废 ，仍
	
炉、窑、槽、 罐类设备本
体及附属设
施未定期检
查 ， 出现严 重 焊 缝 开 裂 、腐蚀、
破损 、衬砖
损坏 、 壳体
发红 、煤气
泄漏及明显
弯曲变形等
未报修或报
废 ，仍继续
使用或采用
外部喷淋冷
却方式维持 使用
	

《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十四条第一款 企业对反 应槽、罐、池、釜和储液罐、酸洗槽应当采取防腐蚀措施，设置事故池，进行 经常性安全检查、维护、保养，并定期检测，保证正常运转。
《炼钢安全规程》（AQ 2001-2018） 8.1.5 用于铁水预处理的铁水罐与用 于炉外精炼的钢水罐，应经常维护罐 口；罐口严重结壳，应停止使用。应及时 清理铁水罐、钢水罐罐口罐壁上黏结的块状残钢、残渣，
9. 1.6 转炉宜采用铸铁盘管水冷炉 口；若采用钢板焊接水箱形式的水冷炉 口，应加强经常性检查，以防止焊缝漏水酿成爆炸事故。
《炼铁安全规程》（AQ 2002-2018） 12. 1.2 热风炉炉皮、热风管道、热 风阀法兰烧红、开焊或有裂纹，应立即停用，并及时处理，值班人员应至少每 2h 检查一次热风炉。
	
《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
第六十五条第一款第三项 应急管理部门和其他负有安全生产监 督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位 执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行 监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第四十六条 企业违 反本规定第二十四条至第三十七条的规定，构成生产安全事故隐患 的，责令立即消除或者限期消除事故隐患；企业拒不执行的，责令停 产停业整顿，并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款，对其直接负责的 主管人员和其他直接责任人员处 2 万元以上 5 万元以下的罚款。
	








一般检查 事项

	
15
	高炉炉顶
工作压力
超设计最
	高炉炉顶工
作压力超设
计最大值，
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接
	一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	 (
炉
 
连
 
点
 
性
 
保
 
型
 
正
,
 
缸
 
温
 
效
 
确
 
模
 
、
 
行
 
型
 
炉
 
测
 
有
 
法
 
蚀
 
确
 
运
 
模
 
底
 
续
 
的
 
无
 
侵
 
准
 
常
)大值 ， 正
常生产期
间炉顶放
散阀未处
于 自 动联
锁状态 ； 未设置炉
缸水 系统
热负荷检
测 系统和
炉缸侵蚀
	正常生产期
间炉顶放散
阀未处于 自 动 联 锁 状 态；未设置
炉缸水系统
热负荷检测
系统和炉缸
侵蚀模型，
炉底炉缸连
续测温点的
有效性无法
确保侵蚀模
型准确 、正 常运行
	者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《炼铁安全规程》（AQ 2002-2018） 8. 1. 1  炉顶工作压力不应超过设计值。
8. 1.4 炉顶放散阀，应比卷扬机顶部绳轮平台至少高出 3m ，并能在中控室 或卷扬机室控制操作。
9. 1.8 炉体冷却系统应按长寿、安全的要求设计，保证各部位冷却强度足 够，分部位按不同水压供水，冷却器管道或空腔的流速及流量适宜。并应满足 下列要求：
a）冷却水压力比热风压力至少大 0.05MPa;
b）总管测压点的水压，比该点到最上一层冷却器的水压应至少大 0. 1MPa;
c）高炉风 口、渣口水压由设计确定；
d）供水分配管应保留足够的备用水头，供高炉后期生产及冷却器由双联 （多联）改为单联时
e）使用；应制定因冷却水压降低，高炉减风或休风后的具体操作规程。
9. 1.9 热电偶应对整个炉底进行自动、连续测温，其结果应正确显示于中 控室（值班室）。采用强制通风冷却炉底时，炉基温度不宜高于250℃；应有 备用鼓风机，鼓风机运转情况应显示于高炉中控室。采用水冷却炉底时，炉基 温度不宜高于 100℃。
9.2. 17 高炉冷却系统应符合下列规定：
a）高炉各区域的冷却水温度，应根据热负荷进行控制；
	负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	

	







16
	
使用煤气 （ 天 然 气） 的燃
烧装置，
未设置防
止回火的
	

使 用 煤 气 （天然气） 的 燃 烧 装 置 ，未设置
防止回火的
紧急 自 动切
断装置 ；煤  气（天然气） 点火作业程
序不符合标 准要求
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十二条第一款 生产、储 存、使用煤气的企业应当严格执行《工业企业煤气安全规程》（GB6222）， 在可能发生煤气泄漏、聚集的场所，设置固定式煤气检测报警仪和安全警示标 志。
《工业企业煤气安全规程》（GB 6222-2005） 7.1. 1 当燃烧装置采用强制 送风的燃烧嘴时，煤气支管上应装止回装置或自动隔断阀。在空气管道上应设 泄爆膜。
10. 1.4 炉子点火时，炉内燃烧系统应具有一定的负压，点火程序应为先点 燃火种后给煤气，不应先给煤气后点火。凡送煤气前已烘炉的炉子，其炉整温 度超过 1073K(800℃) 时，可不点火直接送煤气，但应严密监视其是否燃烧。
10. 1.5 送煤气时不着火或者着火后又熄灭，应立即关闭煤气阀门，查清原
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《冶金和有色金属企业安全生产规定》第四十六条 企业违反本 规定第二十四条至第三十七条的规定，构成生产安全事故隐患的，责 令立即消除或者限期消除事故隐患；企业拒不执行的，责令停产停业 整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重
	






一般检查 事项

	
	紧急自动 切 断 装
置 ；煤气 （ 天 然 气） 点火
作业程序
不符合标 准要求
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	因，排净炉内混合气体后，再按规定程序重新点火。
10. 1.6 凡强制送风的炉子，点火时应先开鼓风机但不送风，待点火送煤气 燃着后，再逐步增大供风量和煤气量。停煤气时，应先关闭所有的烧嘴，然后 停鼓风机。
	大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	

	






17
	

煤 气 U/V 型水封和
湿式冷凝
水排水器
水封的有
效高度不
符合标准
要求 ；煤
气排水器
违规共用
	


煤气 U/V 型 水封和湿式
冷凝水排水
器水封的有
效高度不符 合 标 准 要 求；煤气排
水器违规共 用
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《工业企业煤气安全规程》（GB 6222-2005） 7.2.3. 1 水封装在其他隔断 装置之后并用时，才是可靠的隔断装置。水封的有效高度为煤气计算压力至少 加 500mm ，并应定期检查水封高度。
7.4.3 两条或两条以上的煤气管道及同一煤气管道隔断装置的两侧，宜单 独设置排水器
9. 1.2. 1 湿式柜每级塔间水封的有效高度，应不小于最大工作压力的 1.5 倍。
《煤气排水器安全技术规程》（AQ7012-2018） 4.1.2 水封式排水器除了 满足 4. 1. 1 的要求，还应满足以下要求：
C）水封的有效高度应取煤气计算压力加 500mmH2O 与煤气计算压力 1.2 倍的较大值，并不得小于 3m;
	




《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	





一般检查 事项
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生产 、储
存 、使用
煤 气的企
业 ，未建
立煤 气防 护    站 （组），
未配备必
要的煤气
防护人员
及防护设 备
	


生产、储存、 使用煤气的
企业 ，未建
立煤气防护
站（ 组），
未配备必要
的煤气防护
人员及防护 设备
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《冶金企业和有色金属企业安全生产规定第三十一条 生产、储存、使用 煤气的企业应当建立煤气防护站（组），配备必要的煤气防护人员、煤气检测 报警装置及防护设施，并且每年至少组织一次煤气事故应急演练。
《工业企业煤气安全规程》（GB 6222-2005） 12.2. 1  组织每个生产、供 应和使用煤气的企业，应设煤气防护站或煤气防护组，并配备必要的人员，建 立紧急救护体系。
12.2.4  设施配置煤气防护站应配备呼吸器、通风式防毒面具、充填装置、 万能检查器、自动苏生器、隔离式自救器、担架、各种有毒气体分析仪、防爆 测定仪及供危险作业和抢救用的其他设施（如对讲电话），并应配备救护车和 作业用车等，且应加强维护，使之经常处于完好状态。
	

中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采 取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下 的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接负 责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款； 构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第四十六条 企业违 反本规定第二十四条至第三十七条的规定，构成生产安全事故隐患 的，责令立即消除或者限期消除事故隐患；企业拒不执行的，责令停 产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的 主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。
	





一般检查 事项

	19
	空分装置
	空分装置在
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未
	一般检查
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	 (
运
 
分
 
箱
 
泄
)在液氧中
碳氢化合
物总含量
超标的情
况 下  行 ； 空
装置冷
内严重 漏
	液氧中碳氢
化合物总含
量超标的情 况下运行； 空分装置冷
箱内严重泄 漏
	立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》（GB 16912-2008）4.2.2  空分装置的吸风口与散发碳氢化合物（尤其是乙炔）等有害气体发生源应有一 定的安全距离。吸风口空气中有害杂质允许极限含量应通过实际检测，符合表 1 的要求。
4.6.28 空分装置应采取防爆措施，防止乙炔及其他碳氢化合物和氮氧化物 在液氧、液空中积聚、浓缩、堵塞引起燃爆。降膜式主冷应采取更严格的防爆 措施。
6.5 空分装置
6.5.2 应定期化验液氧中的乙炔、碳氢化合物和油脂等有害杂质的含量。 大 、 中型制氧机液氧中乙炔含量不应超过 0. 1×10-6 ，小型制氧机不应超过 1.0×10-6 ，超过时应排放；大、中型制氧机液氧中的碳氢化合物总含量不应超 过 100×10-6 ，超过时应排放；大型空分降膜式主冷还应对氧化亚氮进行监控。 此外，还应严格按设备操作说明书和生产单位安全技术操作规程的规定执行。
6.5. 10 运行过程中应保持温度、压力、流量、液面等工艺参数的相对稳定， 避免快速大幅度增减空气量、氧气量和氮气量，防止产生液泛等故障。
6.5. 12 空分冷箱上的防爆板动作或喷出珠光砂，应立即检查，必要时停车 处理。
	采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	事项

	

20
	烧结矿运
输皮带输
送矿料温 度 超 过 120℃
	烧结矿运输
皮带输送矿
料温度超过
120℃
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	
一般检查 事项
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[bookmark: bookmark10]粉尘涉爆企业检查事项

	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	















1
	













粉尘爆炸
危险场所
的设置情 况
	










粉 尘 爆 炸
危 险 场 所
设 置 在 非
框 架 结 构
的 多 层 建 （构）筑物
内，或其内 部 设 有 员 工宿舍、会
议室、休息 室等场所
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现 并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者 职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查 治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代 表大会报告。
《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第 10  号）第十一条第一项 存在粉尘爆炸危险的工贸企业有下列情形之一的，应当判 定为重大事故隐患：
（一）粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建（构）筑物内，或者 粉尘爆炸危险场所内设有员工宿舍、会议室、办公室、休息室等人员聚集场所 的；
《工贸企业粉尘防爆安全规定》第十四条 粉尘涉爆企业存在粉尘爆炸危险 场所的建（构）筑物的结构和布局应当符合《粉尘防爆安全规程》等有关国家 标准或者行业标准要求，采取防火防爆、防雷等措施，单层厂房屋顶一般应当 采用轻型结构，多层厂房应当为框架结构，并设置符合有关标准要求的泄压面 积。
粉尘涉爆企业应当严格控制粉尘爆炸危险场所内作业人员数量，在粉尘爆 炸危险场所内不得设置员工宿舍、休息室、办公室、会议室等，粉尘爆炸危险 场所与其他厂房、仓库、民用建筑的防火间距应当符合《建筑设计防火规范》 的规定。
《铝镁制品机械加工粉尘防爆安全技术规范》（AQ 4272-2016） 6.1 厂房 内存在铝镁制品机械加工粉尘爆炸环境危险区域，厂房建筑物应独立设置，与 学校、医院、商业等重要公共建筑之间的防火间距不小于 50m ，与民用建筑之 间的防火间距不小于 25m 。如果铝镁制品机械加工粉尘爆炸危险区域设置在联 合厂房内，应符合下列要求：
a）布置在联合厂房的外侧；
b）粉尘爆炸危险区域设置耐火极限不低于 3.00h 的实体结构隔墙，与其它 加工方式的作业区隔离。
《铝镁制品机械加工粉尘防爆安全技术规范》（AQ 4272-2016） 6.4 存在 粉尘爆炸环境危险区域的厂房内，不得设置办公室、休息室、会议室、仓库和 危险化学品仓库。
《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018） 5. 1 存在粉尘爆炸危险的工艺设 备或存在粉尘爆炸危险场所的建（构）筑物，不应设置在公共场所和居民区内，
	





《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
《工贸企业粉尘防爆安全规定》第二十九条 粉尘涉爆企业违反 本规定第十四条、第十五条、第十六条、第十八条、第十九条的规定， 同时构成事故隐患，未采取措施消除的，依照《中华人民共和国安全 生产法》有关规定，由负责粉尘涉爆企业安全监管的部门责令立即消 除或者限期消除，处 5 万元以下的罚款；企业拒不执行的，责令停产 停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 5 万元以 上 10 万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任。
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	其防火间距应符合 GB50016 的相关规定。
存在粉尘爆炸危险场所的建筑物宜为框架结构的单层建筑，其屋顶宜用轻 型结构。如为多层建应采用框架结构。
5.7 粉尘爆炸危险场所应严格控制区域内作业人员数量，不得设有休息室、 会议室等人员密集场所。
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除 尘 系统
的安全措 施情况
	

2.1 不 同 类
别 的 可 燃
性粉尘、可 燃 性 粉 尘
与 可 燃 气
体 等 易 加
剧 爆 炸 危
险 的 介 质
共 用 一 套 除尘系统， 或 者 不 同 建（构）筑
物、不同防 火 分 区 共
用 一 套 除
尘系统、除 尘 系 统 互 联互通的
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现 并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者 职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查 治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代 表大会报告。
《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第 10  号）第十一条第二项 存在粉尘爆炸危险的工贸企业有下列情形之一的，应当判 定为重大事故隐患：
（二）不同类别的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险 的介质共用一套除尘系统，或者不同建（构）筑物、不同防火分区共用一套除 尘系统、除尘系统互联互通的；
《工贸企业粉尘防爆安全规定》第十五条第一款 粉尘涉爆企业应当按照 《粉尘防爆安全规程》等有关国家标准或者行业标准规定，将粉尘爆炸危险场 所除尘系统按照不同工艺分区域相对独立设置，可燃性粉尘不得与可燃气体等 易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统禁止互联 互通。
《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018） 8. 1. 1 不同类别的可燃性粉尘不 应合用同一除尘系统。
8. 1.2 粉尘爆炸危险场所除尘系统不应与带有可燃气体、高温气体、或其它 工业气体的风管及设备连通。
8. 1.3 应按工艺分片（分区域）设置相对独立的除尘系统。
8. 1.4 不同防火分区的除尘系统不应连通。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
第六十五条第一款第三项应急管理部门和其他负有安全生产监 督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位 执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行 监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
《工贸企业粉尘防爆安全规定》第二十九条 粉尘涉爆企业违反 本规定第十四条、第十五条、第十六条、第十八条、第十九条的规定， 同时构成事故隐患，未采取措施消除的，依照《中华人民共和国安全 生产法》有关规定，由负责粉尘涉爆企业安全监管的部门责令立即消 除或者限期消除，处 5 万元以下的罚款；企业拒不执行的，责令停产 停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 5 万元以 上 10 万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任。
	









重点检查 事项

	
	
	2.2  干 式 除 尘 系 统 未
规 范 采 取
泄 爆 、 隔 爆、惰化、
抑爆、抗爆 等 控 爆 措 施
	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款、第二款 安全设备的设 计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行 业标准。
生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证 正常运转。
《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第 10  号）第十一条第三项 存在粉尘爆炸危险的工贸企业有下列情形之一的，应当判 定为重大事故隐患
（三）干式除尘系统未采取泄爆、惰化、抑爆等任一种爆炸防控措施的维 护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项、第三项 生 产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款； 逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的 主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节 严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑 事责任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标 准或者行业标准的；
（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；
第六十五条第一款第三项 应急管理部门和其他负有安全生产
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	《工贸企业粉尘防爆安全规定》第十五条第一款 在粉尘爆炸危险的工艺设 备应当采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆、抗爆等一种或者多种控爆措施，但不得 单独采取隔爆措施。
《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018） 7. 1.3 存在粉尘爆炸危险的工艺 设备，应采用泄爆、抑爆和隔爆、抗爆中的一种或多种控爆方式，但不能单独 采取隔爆。
《粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范》（AQ 4273-2016） 4.2 干 式除尘系统应按照可燃性粉尘爆炸特性采取预防和控制粉尘爆炸的措施，选用 降低爆炸危险的一种或多种防爆装置：
a）泄爆装置。在爆炸压力尚未达到除尘器和风管的抗爆强度之前，采用泄 爆装置排出爆炸产物，使除尘器及风管不致被破坏。
b）惰化装置。向除尘器充入惰性气体或粉体，使可燃性粉尘失去爆炸性。
c）隔爆装置。在风管上设置隔爆装置，将火焰及爆炸波阻断在一定的范围 内。
d）抑爆装置。在风管和（或）除尘器上设置抑爆装置，爆炸发生瞬间，向 风管和（或）除尘器内充入用于扑灭火焰的物理、化学灭火介质，抑制爆炸发 展或传播。
存在有毒性、腐蚀性粉尘，以及燃料粉尘的除尘器及风管不应采用泄爆装 置进行泄压，应选用向除尘器及风管充入用于扑灭火焰的灭火气体或粉体介质 的抑爆装置。
《铝镁制品机械加工粉尘防爆安全技术规范》（AQ 4272-2016） 9. 1. 1 应 识别、评估铝镁制品机械加工存在的粉尘爆炸危险，除尘器的选用应符合以下 要求：
a）选用干式除尘器进行除尘时，采用袋式外滤除尘和（或）旋风除尘工艺；
b）选用湿式除尘器进行除尘时，采用水洗或水幕除尘工艺；
c）不得采用电除尘器；
d）不得采用正压吹送粉尘至干式巷道式构筑物作为除尘风道或类似结构构 筑物的除尘工艺。不得采用以沉降室为主的重力沉降除尘方式。
9. 1.2  干式除尘系统应按照粉尘爆炸特性采取预防和控制粉尘爆炸的措施， 选用降低爆炸危险的以下一种或多种防爆装置：
a）泄爆装置：在爆炸压力尚未达到除尘器和风管的抗爆强度之前，采用泄 爆装置排出爆炸产物，使除尘器及风管不致被破坏。
b）惰化装置：向除尘器充入惰性气体或粉体，使粉尘失去爆炸性。
c）隔爆装置：在风管上设置隔爆装置，将火焰及爆炸波阻断在一定的范围 内。
d）抑爆装置：在风管和（或）除尘器上设置抑爆装置，爆炸发生瞬间，向 风管和（或）除尘器内充入用于扑灭火焰的物理、化学灭火介质，抑制爆炸发 展或传播。
	监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单 位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进 行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
《工贸企业粉尘防爆安全规定》第二十九条 粉尘涉爆企业违反 本规定第十四条、第十五条、第十六条、第十八条、第十九条的规定， 同时构成事故隐患，未采取措施消除的，依照《中华人民共和国安全 生产法》有关规定，由负责粉尘涉爆企业安全监管的部门责令立即消 除或者限期消除，处 5 万元以下的罚款；企业拒不执行的，责令停产 停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 5 万元以 上 10 万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任。
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	《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018） 7. 1.3 存在粉尘爆炸危险的工艺 设备，应采用泄爆、抑爆和隔爆、抗爆中的一种或多种控爆方式，但不能单独 采取隔爆。
	
	

	
	
	


2.3 铝镁 等
金 属 粉 尘
除 尘 系 统
采 用 正 压 除尘方式； 其 他 可 燃
性 粉 尘 除
尘 系 统 采
用 正 压 吹 送粉尘时， 未 规 范 采
取 火 花 探
测 消 除 等
防 范 点 燃 源措施
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现 并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者 职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查 治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代 表大会报告。
《工贸企业粉尘防爆安全规定》第十五条第一款 铝镁等金属粉尘应当采用 负压方式除尘，其他粉尘受工艺条件限制，采用正压方式吹送时，应当采取可 靠的防范点燃源的措施。
《粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范》（AQ 4273-2016） 4.4 干 式除尘器运行工况应是连续卸灰、连续输灰。不宜采用沉降室进行粉尘处理。
4.5 铝镁粉尘和木制品粉尘爆炸危险场所除尘器应在负压状态下工作；其他 粉尘爆炸危险场所除尘系统若采用正压吹送粉尘，则应采取可靠的防范点燃源 的措施。
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018 版）9.3.9  排除有燃烧或爆炸 危险气体、蒸气和粉尘的排风系统，应符合下列规定：
1 排风系统应设置导除静电的接地装置；
2 排风设备不应布置在地下或半地下建筑（室）内；
3 排风管应采用金属管道，并应直接通向室外安全地点，不应暗设。
《铝镁制品机械加工粉尘防爆安全技术规范》（AQ 4272-2016） 9. 1.5 除 尘器应在负压状态下工作。
9. 1.7 除尘系统的风管及除尘器不得有火花进入，对存在火花经由吸尘罩或 吸尘柜吸入风管危险，应采用阻隔火花进入风管及除尘器的措施。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
第六十五条第一款第三项 应急管理部门和其他负有安全生产 监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单 位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进 行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
《工贸企业粉尘防爆安全规定》第二十九条 粉尘涉爆企业违反 本规定第十四条、第十五条、第十六条、第十八条、第十九条的规定， 同时构成事故隐患，未采取措施消除的，依照《中华人民共和国安全 生产法》有关规定，由负责粉尘涉爆企业安全监管的部门责令立即消 除或者限期消除，处 5 万元以下的罚款；企业拒不执行的，责令停产 停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 5 万元以 上 10 万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任。
	









一般检查 事项

	
	
	
2.4  除 尘 系 统 采 用 重
力 沉 降 室 除尘，或采 用 巷 道 式
构 筑 物 作
为 除 尘 风 道
	《中华人民共和国安全生产法》第三十八条 国家对严重危及生产安全的工 艺、设备实行淘汰制度，具体目录由国务院应急管理部门会同国务院有关部门 制定并公布。法律、行政法规对目录的制定另有规定的，适用其规定。
省、 自治区、直辖市人民政府可以根据本地区实际情况制定并公布具体目 录，对前款规定以外的危及生产安全的工艺、设备予以淘汰。
生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。
《关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016 年）的通知》（安监 总科技〔2016〕137 号）
《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现 并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者 职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第七项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（七）使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的；
第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令 立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执 行的，责令停产停业整顿；对其直接负责的主管人员和其他直接责任 人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规 定追究刑事责任。
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代 表大会报告。
《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第 10  号）第十一条第五项 存在粉尘爆炸危险的工贸企业有下列情形之一的，应当判 定为重大事故隐患：
（五）除尘系统采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除 尘风道的；
《工贸企业粉尘防爆安全规定》第十五条第一款 禁止采用粉尘沉降室除尘 或者采用巷道式构筑物作为除尘风道。
《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018） 8.3.2 禁止采用干式巷道式构筑 物作为除尘风道。
8.4.2 禁止采用重力沉降室除尘。
10.金属打磨工艺的砖槽式通风道。
	第六十五条第一款第三项 应急管理部门和其他负有安全生产 监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单 位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进 行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
《工贸企业粉尘防爆安全规定》第二十九条 粉尘涉爆企业违反 本规定第十四条、第十五条、第十六条、第十八条、第十九条的规定， 同时构成事故隐患，未采取措施消除的，依照《中华人民共和国安全 生产法》有关规定，由负责粉尘涉爆企业安全监管的部门责令立即消 除或者限期消除，处 5 万元以下的罚款；企业拒不执行的，责令停产 停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 5 万元以 上 10 万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任。
	

	
	
	



2.5 铝镁 等
金 属 粉 尘
及 木 质 粉
尘 的 干 式
除 尘 系 统
未 规 范 设
置 锁 气 泄 灰装置，或 未 及 时 清
卸 灰 仓 内 的积灰
	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款、第二款 安全设备的设 计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行 业标准。
生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证 正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。
《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现 并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者 职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查 治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代 表大会报告。
《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第 10  号）第十一条第四项 存在粉尘爆炸危险的工贸企业有下列情形之一的，应当判 定为重大事故隐患：
（四）铝镁等金属粉尘除尘系统采用正压除尘方式，或者其他可燃性粉尘 除尘系统采用正压吹送粉尘时，未采取火花探测消除等防范点燃源措施的；
《工贸企业粉尘防爆安全规定》第十五条第二款 采用干式除尘系统的粉尘 涉爆企业应当按照《粉尘防爆安全规程》等有关国家标准或者行业标准规定， 结合工艺实际情况，安装使用锁气卸灰、火花探测熄灭、风压差监测等装置， 以及相关安全设备的监测预警信息系统，加强对可能存在点燃源和粉尘云的粉 尘爆炸危险场所的实时监控。铝镁等金属粉尘湿式除尘系统应当安装与打磨抛
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项、第三项 生 产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款； 逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的 主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节 严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑 事责任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标 准或者行业标准的；
（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；
第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令 立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执 行的，责令停产停业整顿；对其直接负责的主管人员和其他直接责任 人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规 定追究刑事责任。
第六十五条第一款第三项 应急管理部门和其他负有安全生产 监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单 位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进 行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重
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	检查依据
	法律责任
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	光设备联锁的液位、流速监测报警装置，并保持作业场所和除尘器本体良好通 风，防止氢气积聚，及时规范清理沉淀的粉尘泥浆。
《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018） 8. 1.7 铝镁等金属粉尘禁止采 用正压吹送的除尘系统；其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送时，应采取可 靠的防范点燃源的措施。
8.4.6  干式除尘器应设置锁气卸灰装置，及时清卸灰仓内的积灰。
	大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
《工贸企业粉尘防爆安全规定》第二十九条 粉尘涉爆企业违反 本规定第十四条、第十五条、第十六条、第十八条、第十九条的规定， 同时构成事故隐患，未采取措施消除的，依照《中华人民共和国安全 生产法》有关规定，由负责粉尘涉爆企业安全监管的部门责令立即消 除或者限期消除，处 5 万元以下的罚款；企业拒不执行的，责令停产 停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 5 万元以 上 10 万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任。
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防火防爆 情况
	








3.1 粉 尘 爆 炸 危 险 场
所 的 立 筒
仓 、 收 尘 仓、除尘器
内 部 等 20 区 未 采 用
符 合 要 求
的 防 爆 型 电气设备
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现 并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者 职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查 治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代 表大会报告。
《工贸企业粉尘防爆安全规定》第十七条 粉尘防爆相关的泄爆、隔爆、抑  爆、惰化、锁气卸灰、除杂、监测、报警、火花探测消除等安全设备的设计、 制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合《粉尘防爆安全规程》 等有关国家标准或者行业标准，相关设计、制造、安装单位应当提供相关设备  安全性能和使用说明等资料，对安全设备的安全性能负责。
粉尘涉爆企业应当对粉尘防爆安全设备进行经常性维护、保养，并按照《粉 尘防爆安全规程》等有关国家标准或者行业标准定期检测或者检查，保证正常 运行，做好相关记录，不得关闭、破坏直接关系粉尘防爆安全的监控、报警、 防控等设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。粉尘涉爆企业 应当规范选用与爆炸危险区域相适应的防爆型电气设备。
《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第 10  号）第十一条第七项 存在粉尘爆炸危险的工贸企业有下列情形之一的，应当判 定为重大事故隐患：
（七）除尘器、收尘仓等划分为 20 区的粉尘爆炸危险场所电气设备不符合 防爆要求的；
《可燃性粉尘环境用电气设备第 1 部分：通用要求》（GB  12476.1-2013）
4.2  20 区用设备的设计和试验原则
20 区用电气设备应特殊考虑。
设备应设计成功能符合制造商规定的运行参数并确保具备高级别保护措 施。
《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014） 5.2.2 危险区域划 分与电气设备保护级别的关系应符合下列规定：
1 爆炸性环境内电气设备保护级别的选择应符合表 5.2.2-1 的规定。
	


《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
第六十五条第一款第三项应急管理部门和其他负有安全生产监 督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位 执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行 监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
《工贸企业粉尘防爆安全规定》第二十七条第二项 粉尘涉爆企 业有下列行为之一的，由负责粉尘涉爆企业安全监管的部门依照《中 华人民共和国安全生产法》有关规定，责令限期改正，处 5 万元以下 的罚款；逾期未改正的，处 5 万元以上 20 万元以下的罚款，对其直 接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1 万元以上2 万元以下的罚 款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规 定追究刑事责任：
（二）粉尘防爆安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符 合国家标准或者行业标准的；
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	2 电气设备保护级别（EPL）与电气设备防爆结构的关系应符合表 5.2.2-2 的规定。
《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》(GB  50257-2014 ) 5.3. 1 配线钢管应采用低压流体输送用镀锌焊接钢管。
5.3.2  钢管与钢管、钢管与电气设备、钢管与钢管附件之间的连接，应采用 螺纹连接。不得采用套管焊接，并应符合下列规定：
1 螺纹加工应光滑、完整、无锈蚀，钢管与钢管、钢管与电气设备、钢管 与钢管附件之间应采用跨接连接，并应保证良好的电气通路，不得在螺纹上缠 麻或绝缘胶带及涂其它油漆。
2 在爆炸性气体环境 1 区或 2 区与隔爆型设备连接时，螺纹连接处应有锁 紧螺母。
3 外露丝扣不应过长。
《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018） 6.3.3 粉尘爆炸危险场所用电气 设备应符合 GB 12476.1 、GB/T 3836.15 的相关规定；应防止由电气设备或线路 产生的过热及火花，防止可燃性粉尘进入产生电火花或高温部件的外壳内。
6.3.3  粉尘爆炸危险场所电气设计、安装应按 GB50058 的有关规定执行。
	
	

	
	
	



3.2 粉碎 、 研 磨 、 造 粒、砂光等
易 产 生 机
械 火 花 的 工艺，未规
范 采 取 杂
物 去 除 或
火 花 探 测
消 除 等 防
范 点 燃 源
措施
	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款、第二款 安全设备的设 计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行 业标准。
生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证 正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。
《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第 10  号）第十一条第八项 存在粉尘爆炸危险的工贸企业有下列情形之一的，应当判 定为重大事故隐患：
（八）粉碎、研磨、造粒等易产生机械点燃源的工艺设备前，未设置铁、 石等杂物去除装置，或者木制品加工企业与砂光机连接的风管未设置火花探测 消除装置的；
《工贸企业粉尘防爆安全规定》第十六条 针对粉碎、研磨、造粒、砂光等 易产生机械点燃源的工艺，粉尘涉爆企业应当规范采取杂物去除或者火花探测 消除等防范点燃源措施，并定期清理维护，做好相关记录。
《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018） 6.4.2 在工艺流程的进料处，应 安装能除去混入料中杂物的磁铁、气动分离器或筛子，防止杂物与设备碰撞。
6.4.3 应采取有效措施防止铝、镁、钦、钻等金属粉末或含有这些金属的粉 末与锈钢摩擦产生火花。
6.4.5 粉尘输送管道中存在火花等点火源时，如与木质板材加工用砂光机连 接的除尘风管、纺织梳棉（麻）设备除尘风管等，应设置火花探测与消除火花 的装置。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项、第三项 生 产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款； 逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的 主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节 严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑 事责任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标 准或者行业标准的；
（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；
第六十五条第一款第三项应急管理部门和其他负有安全生产监 督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位 执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行 监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
《工贸企业粉尘防爆安全规定》第二十九条 粉尘涉爆企业违反 本规定第十四条、第十五条、第十六条、第十八条、第十九条的规定， 同时构成事故隐患，未采取措施消除的，依照《中华人民共和国安全 生产法》有关规定，由负责粉尘涉爆企业安全监管的部门责令立即消
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	法律责任
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	9.木制品加工企业，与砂光机连接的风管未规范设置火花探测报警装置。
	除或者限期消除，处 5 万元以下的罚款；企业拒不执行的，责令停产 停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 5 万元以 上 10 万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任。
	

	











4
	










粉尘清扫 情况
	







未 规 范 制
定 粉 尘 清 理制度，未 及 时 规 范
清 理 作 业
现 场 和 相
关 设 备 设
施积尘
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现 并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者 职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查 治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代 表大会报告。
《工贸企业粉尘防爆安全规定》第七条第五项 粉尘涉爆企业应当结合企业 实际情况建立和落实粉尘防爆安全管理制度。粉尘防爆安全管理制度应当包括 下列内容：
（五）粉尘清理和处置；
第十八条第一款 粉尘涉爆企业应当按照《粉尘防爆安全规程》等有关国家 标准或者行业标准，制定并严格落实粉尘爆炸危险场所的粉尘清理制度，明确 清理范围、清理周期、清理方式和责任人员，并在相关粉尘爆炸危险场所醒目 位置张贴。相关责任人员应当定期清理粉尘并如实记录，确保可能积尘的粉尘 作业区域和设备设施全面及时规范清理。粉尘作业区域应当保证每班清理。
《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第 10  号）第十一条第十项 存在粉尘爆炸危险的工贸企业有下列情形之一的，应当判 定为重大事故隐患：
（十）未落实粉尘清理制度，造成作业现场积尘严重的。
《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018） 9. 1 企业对粉尘爆炸危险场所应 制定包括清扫范围、清扫方式、清扫周期等内容的粉尘清理制度。
9.4 所有可能沉积粉尘的区域（包括粉料贮存间）及设备设施的所有部位应 进行及时全面规范清扫。
《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018） 10.5 检修作业应采用防止产生
火花的防爆工具，禁止使用铁质检修作业工具。
	
《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
第六十五条第一款第三项应急管理部门和其他负有安全生产监 督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位 执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行 监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
《工贸企业粉尘防爆安全规定》第二十九条 粉尘涉爆企业违反 本规定第十四条、第十五条、第十六条、第十八条、第十九条的规定， 同时构成事故隐患，未采取措施消除的，依照《中华人民共和国安全 生产法》有关规定，由负责粉尘涉爆企业安全监管的部门责令立即消 除或者限期消除，处 5 万元以下的罚款；企业拒不执行的，责令停产 停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 5 万元以 上 10 万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任。
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5
	

作业场所
安全警示
标志设置 情况
	粉 尘 涉 爆
作 业 场 所
应 设 置 明
显 的 安 全
警 示 标 志
和 警 示 说
明
	《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 生产经营单位应当在有较大危 险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
《工贸企业粉尘防爆安全规定》第十一条第二款 粉尘涉爆企业应当在粉尘 爆炸较大危险因素的工艺、场所、设施设备和岗位，设置安全警示标志。
《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008） 9. 1 标志牌应设在与安全有 关的醒目地方，并使大家看见后，有足够的时间来注意它所表示的内容。环境 信息标志宜设在有关场所的入口处和醒目处；局部信息标志应设在所涉及的相 应危险地点或设备（部件）附近的醒目处。激光产品和激光作业场所安全标志 的使用见附录 C。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（一）未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上 设置明显的安全警示标志的；
《工贸企业粉尘防爆安全规定》第二十七条第一项 粉尘涉爆企
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	9.2 标志牌不应设在门、窗、架等可移动的物体上，以免标志牌随母体物体 相应移动，影响认读。标志牌前不得放置妨碍认读的障碍物。
9.4 标志牌应设置在明亮的环境中。
9.5 多个标志牌在一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序， 先左后右、先上后下地排列。
10. 1 安全标志牌至少每半年检查一次，如发现有破损、变形、褪色等不符 合要求时应及时修整或更换。
	业有下列行为之一的，由负责粉尘涉爆企业安全监管的部门依照《中 华人民共和国安全生产法》有关规定，责令限期改正，处 5 万元以下 的罚款；逾期未改正的，处 5 万元以上 20 万元以下的罚款，对其直 接负责的主管人员和其他直接责任人员处1 万元以上2 万元以下的罚 款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规 定追究刑事责任：
（一）未在产生、输送、收集、贮存可燃性粉尘，并且有较大危 险因素的场所、设施和设备上设置明显的安全警示标志的；
	

	



6
	铝镁等金
属 粉 尘的 收集、贮存 等场所未
采取防水
防潮 、 通 风、氢气浓 度监测等
防火防爆 措施
	铝 镁 等 金
属 粉 尘 的 收集、贮存 等 场 所 未
采 取 防 水
防 潮 、 通 风、氢气浓 度 监 测 等
防 火 防 爆 措施
	《工贸企业粉尘防爆安全规定》第十八条第二款 铝镁等金属粉尘和镁合金 废屑的收集、贮存等处置环节，应当避免粉尘废屑大量堆积或者装袋后多层堆 垛码放；需要临时存放的，应当设置相对独立的暂存场所，远离作业现场等人 员密集场所，并采取防水防潮、通风、氢气监测等必要的防火防爆措施。含水 镁合金废屑应当优先采用机械压块处理方式，镁合金粉尘应当优先采用大量水 浸泡方式暂存。
《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）6.1.2  在通常贮存条件下，大量 贮存具有自燃性的散装粉料时，应对粉料温度进行连续监测；当发现温度升高 或气体析出时，应采取使粉料冷却的措施。
6. 1.3  对遇湿自燃的金属粉尘，其收集、堆放与贮存时应采取防水防潮措施
	《工贸企业粉尘防爆安全规定》第二十九条 粉尘涉爆企业违反 本规定第十四条、第十五条、第十六条、第十八条、第十九条的规定， 同时构成事故隐患，未采取措施消除的，依照《中华人民共和国安全 生产法》有关规定，由负责粉尘涉爆企业安全监管的部门责令立即消 除或者限期消除，处 5 万元以下的罚款；企业拒不执行的，责令停产 停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 5 万元以 上 10 万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任。
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1
	







作 业 场 所
安 全 警 示
标 志 设 置 情况
	







未按照规定
设置明显的
有限空间安
全警示标志
	《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 生产经营单位应当在有较大危 险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
《工贸企业有限空间作业安全规定》（2024 年 1 月 1  日起施行）第十一条
工贸企业应当在有限空间出入口等醒目位置设置明显的安全警示标志，并在具 备条件的场所设置安全风险告知牌。
《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第 10  号）第十三条第一项 存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间作业的工贸 企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：
（一）未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且未设置明显的安 全警示标志的；
《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008） 9.1 标志牌应设在与安全有 关的醒目地方，并使大家看见后，有足够的时间来注意它所表示的内容。环境 信息标志宜设在有关场所的入口处和醒目处；局部信息标志应设在所涉及的相 应危险地点或设备（部件）附近的醒目处。激光产品和激光作业场所安全标志 的使用见附录 C。
9.2 标志牌不应设在门、窗、架等可移动的物体上，以免标志牌随母体物体 相应移动，影响认读。标志牌前不得放置妨碍认读的障碍物。
9.4 标志牌应设置在明亮的环境中。
9.5 多个标志牌在一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序， 先左后右、先上后下地排列。
10. 1 安全标志牌至少每半年检查一次，如发现有破损、变形、褪色等不符 合要求时应及时修整或更换。
	


《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期 未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主 管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节 严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究 刑事责任：
（一）未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备 上设置明显的安全警示标志的；
《工贸企业有限空间作业安全规定》（2024 年 1 月 1  日起施行） 第十九条第一项 工贸企业有下列行为之一的，责令限期改正，处 5   万元以下的罚款；逾期未改正的，处 5 万元以上 20 万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1 万元以上 2 万元  以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照  刑法有关规定追究刑事责任：
（一）未按照规定设置明显的有限空间安全警示标志的
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	有 限 空 间
作 业 安 全
仪 器 、 设 备、装备和
器材配备、 使 用 及 经 常性维护、 保 养 和 定
期 检 测 情 况
	未按照规定
配备 、使用
符合国家标
准或者行业
标准的有限
空间作业安
全仪器 、设
备 、装备和
器材的 ，或
者未对其进
行经常性维
护 、保养和
	《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员 提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照 使用规则佩戴、使用。
《工贸企业有限空间作业安全规定》（2024 年 1 月 1  日起施行）第十三条
工贸企业应当根据有限空间危险因素的特点，配备符合国家标准或者行业标准 的气体检测报警仪器、机械通风设备、呼吸防护用品、全身式安全带等防护用 品和应急救援装备，并对相关用品、装备进行经常性维护、保养和定期检测， 确保能够正常使用。
《四川省安全生产条例》第二十三条 生产经营单位必须安排专项经费为从 业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人 员按照使用规则佩戴和使用；不得以货币或者其他物品替代。购买和发放劳动 防护用品的情况应当如实记录。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第五项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期 未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主 管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节 严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究 刑事责任：
（五）未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防 护用品的；
《工贸企业有限空间作业安全规定》（2024 年 1 月 1  日起施行） 第十九条第二项 工贸企业有下列行为之一的，责令限期改正，处 5   万元以下的罚款；逾期未改正的，处 5 万元以上 20 万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1 万元以上 2 万元
	



一般检查 事项




161



	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	定期检测
	
	以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照 刑法有关规定追究刑事责任：
（二）未按照规定配备、使用符合国家标准或者行业标准的有 限空间作业安全仪器、设备、装备和器材的，或者未对其进行经常 性维护、保养和定期检测的。
《四川省安全生产条例》第七十一条第一项 生产经营单位违反 本条例规定，有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的 罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直 接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的 罚款；情节严重的，责令停产停业整顿：
（一）未按照第二十三条、第四十八条规定保障从业人员的安 全生产权利的；
	

	







3
	





有 限 空 间
作 业 开 展 培训、记录 情况
	




未按照规定
开展有限空
间作业专题
安全培训或
者未如实记
录安全培训 情况
	《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员 进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关 的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能， 了解事故 应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和 培训合格的从业人员，不得上岗作业。
生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业 人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育 和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。
生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生 进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生 产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。
生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育 和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。
《工贸企业有限空间作业安全规定》（2024 年 1 月 1  日起施行）第九条 工 贸企业应当每年至少组织一次有限空间作业专题安全培训，对作业审批人、监 护人员、作业人员和应急救援人员培训有限空间作业安全知识和技能，并如实 记录。
未经培训合格不得参与有限空间作业。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项、第四项 生 产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚 款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元 以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万 元以上五万元以下的罚款：
（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行 安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事 项的；
（四）未如实记录安全生产教育和培训情况的；
《工贸企业有限空间作业安全规定》（2024 年 1 月 1  日起施行） 第二十条第一项 工贸企业有下列行为之一的，责令限期改正，处 10   万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处 10 万元  以上 20 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任  人员处 2 万元以上 5 万元以下的罚款：
（一）未按照规定开展有限空间作业专题安全培训或者未如实 记录安全培训情况的；
	






一般检查 事项

	


4
	
现 场 处 置
方 案 及 演
练情况
	未按照规定
制定有限空
间作业现场
处置方案或
者未按照规
定组织演练
	《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 生产经营单位应当制定本单位 生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产 安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。
《工贸企业有限空间作业安全规定》（2024 年 1 月 1  日起施行）第十条 工 贸企业应当制定有限空间作业现场处置方案，按规定组织演练，并进行演练效 果评估。
《生产安全事故应急预案管理办法》第十二条 生产经营单位应当根据有关
	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第六项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期 未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚 款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五 万元以下的罚款：
（六）未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期 组织演练的；
	

一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发 生的事故特点，与相关预案保持衔接，确立本单位的应急预案体系，编制相应 的应急预案，并体现自救互救和先期处置等特点。
《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条第一款 生产经营单位应当 制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织 一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置 方案演练。
	《工贸企业有限空间作业安全规定》（2024 年 1 月 1  日起施行） 第二十条第二项 工贸企业有下列行为之一的，责令限期改正，处 10   万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处 10 万元  以上 20 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任  人员处 2 万元以上 5 万元以下的罚款：
（二）未按照规定制定有限空间作业现场处置方案或者未按照 规定组织演练的。
《生产安全事故应急预案管理办法》第四十四条 生产经营单位 有下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管理等部门依照《中 华人民共和国安全生产法》第九十七条第六项的规定，责令限期改 正，可以处 5 万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿， 并处 5 万元以上 10 万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直 接责任人员处 1 万元以上 2 万元以下的罚款：
（一）未按照规定编制应急预案的；
（二）未按照规定定期组织应急预案演练的。
	

	









5
	








作 业 现 场
安 全 管 理
情况
	







未配备监护
人员 ，或者
监护人员未
按规定履行 岗位职责
	《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、 动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险 作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施 的落实。
《工贸企业有限空间作业安全规定》（2024 年 1 月 1  日起施行）第五条 工 贸企业应当实行有限空间作业监护制，明确专职或者兼职的监护人员，负责监 督有限空间作业安全措施的落实。
监护人员应当具备与监督有限空间作业相适应的安全知识和应急处置能 力，能够正确使用气体检测、机械通风、呼吸防护、应急救援等用品、装备。
第十二条 工贸企业应当对可能产生有毒物质的有限空间采取上锁、隔离 栏、防护网或者其他物理隔离措施，防止人员未经审批进入。监护人员负责在 作业前解除物理隔离措施。
第十四条第二款 作业前，应当组织对作业人员进行安全交底，监护人员应 当对通风、检测和必要的隔断、清除、置换等风险管控措施逐项进行检查，确 认防护用品能够正常使用且作业现场配备必要的应急救援装备，确保各项作业 条件符合安全要求。有专业救援队伍的工贸企业，应急救援人员应当做好应急 救援准备，确保及时有效处置突发情况。
第十五条第一、二款 监护人员应当全程进行监护，与作业人员保持实时联 络，不得离开作业现场或者进入有限空间参与作业。
发现异常情况时，监护人员应当立即组织作业人员撤离现场。发生有限空 间作业事故后，应当立即按照现场处置方案进行应急处置，组织科学施救。未 做好安全措施盲目施救的，监护人员应当予以制止。
	


《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第三项 生产经营 单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾 期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的 罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上 五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：
（三）进行爆破、 吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理 部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，未安排专门人员进 行现场安全管理的；
《工贸企业有限空间作业安全规定》（2024 年 1 月 1  日起施行） 第二十一条第一款第一项 违反本规定，有下列情形之一的，责令限  期改正，对工贸企业处 5 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人  员和其他直接责任人员处 1 万元以下的罚款：
（一）未配备监护人员，或者监护人员未按规定履行岗位职责 的；
	








一般检查 事项

	6
	作 业 现 场
	未按要求进
	《工贸企业有限空间作业安全规定》（2024 年 1 月 1  日起施行）第十五条
	《工贸企业有限空间作业安全规定》（2024 年 1 月 1  日起施行）
	一般检查




163



	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	安 全 管 理
情况
	行通风和气 体检测
	第三款 作业过程中，工贸企业应当安排专人对作业区域持续进行通风和气体浓 度检测。作业中断的，作业人员再次进入有限空间作业前，应当重新通风、气 体检测合格后方可进入。
	第二十一条第四项 违反本规定，有下列情形之一的，责令限期改正， 对工贸企业处 5 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他 直接责任人员处 1 万元以下的罚款：
（四）未按要求进行通风和气体检测的。
	事项

	





7
	



有 限 空 间
管 理 台 账
和 辨 识 情
况
	



未对有限空 间 进 行 辨 识 ，或者未
建立有限空
间管理台账
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现 并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者 职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查 治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代 表大会报告。
《工贸企业有限空间作业安全规定》（2024 年 1 月 1  日起施行）第六条第 一款 工贸企业应当对有限空间进行辨识，建立有限空间管理台账，明确有限空 间数量、位置以及危险因素等信息，并及时更新。
《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第 10  号）第十三条第一项 存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间作业的工贸 企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：
（一）未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且未设置明显的安 全警示标志的；
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条 生产经营单位有 下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改 正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元 以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：
（五）未建立事故隐患排查治理制度，或者重大事故隐患排查 治理情况未按照规定报告的。
《工贸企业有限空间作业安全规定》（2024 年 1 月 1  日起施行） 第二十一条第二项 违反本规定，有下列情形之一的，责令限期改正， 对工贸企业处 5 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他  直接责任人员处 1 万元以下的罚款：
（二）未对有限空间进行辨识，或者未建立有限空间管理台账 的；
	




重点检查 事项
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作 业 审 批
制 度 的 落 实情况
	




未落实有限
空间作业审
批 ，或者作 业 未 执 行 “ 先通风、
再检测 、后
作业”要求
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现 并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者 职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查 治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代 表大会报告。
《工贸企业有限空间作业安全规定》（2024 年 1 月 1  日起施行）第七条 工 贸企业应当根据有限空间作业安全风险大小，明确审批要求。
对于存在硫化氢、一氧化碳、二氧化碳等中毒和窒息等风险的有限空间作 业，应当由工贸企业主要负责人或者其书面委托的人员进行审批，委托进行审 批的，相关责任仍由工贸企业主要负责人承担。
未经工贸企业确定的作业审批人批准，不得实施有限空间作业。
第十四条 有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”要求。 存在爆炸风险的，应当采取消除或者控制措施，相关电气设施设备、照明灯具、 应急救援装备等应当符合防爆安全要求。
作业前，应当组织对作业人员进行安全交底，监护人员应当对通风、检测 和必要的隔断、清除、置换等风险管控措施逐项进行检查，确认防护用品能够 正常使用且作业现场配备必要的应急救援装备，确保各项作业条件符合安全要 求。有专业救援队伍的工贸企业，应急救援人员应当做好应急救援准备，确保
	


《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元 以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其 直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下 的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《工贸企业有限空间作业安全规定》（2024 年 1 月 1  日起施行） 第二十一条第三项 违反本规定，有下列情形之一的，责令限期改正， 对工贸企业处 5 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他  直接责任人员处 1 万元以下的罚款：
（三）未落实有限空间作业审批，或者作业未执行“先通风、 再检测、后作业”要求的；
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	及时有效处置突发情况。
《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第 10  号）第十三条第二项 存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间作业的工贸 企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：
（二）未落实有限空间作业审批，或者未执行“先通风、再检测、后作业” 要求，或者作业现场未设置监护人员的。
	
	

	











9
	









承 包 方 资
质 和 签 订
的 协 议 情 况
	









检查承包方
资质和签订 的协议
	


《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营单位不得将生产经营 项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或 者个人。
生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承 包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同 中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全 生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督 促整改。
矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目施 工单位应当加强对施工项目的安全管理，不得倒卖、出租、出借、挂靠或者以 其他形式非法转让施工资质，不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者 将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人，不得将工 程分包给不具备相应资质条件的单位。
《工贸企业有限空间作业安全规定》（2024 年 1 月 1  日起施行）第八条 工 贸企业将有限空间作业依法发包给其他单位实施的，应当与承包单位在合同或 者协议中约定各自的安全生产管理职责。工贸企业对其发包的有限空间作业统 一协调、管理，并对现场作业进行安全检查，督促承包单位有效落实各项安全 措施。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 生产经营单位将 生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或 者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违 法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没 有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上 二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人 员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人 造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。
生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管 理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职 责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的， 责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和 其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产 停业整顿。
矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的 建设项目的施工单位未按照规定对施工项目进行安全管理的，责令 限期改正，处十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他 直接责任人员处二万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业 整顿； 以上施工单位倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法 转让施工资质的，责令停产停业整顿，吊销资质证书，没收违法所 得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚 款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万 元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接 责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法 有关规定追究刑事责任。
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
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1
	














安 全 设 施
“ 三同时”
	











液氨制冷新
建 、 改建、
扩建项 目应
当按照国家
有关规定进
行安全评价
和安全设施 设计
	《中华人民共和国安全生产法》第三十二条 矿山、金属冶炼建设项目和 用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全 评价。
第三十三条第二款 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危 险物品的建设项目的安全设施设计应当按照国家有关规定报经有关部门审查， 审查部门及其负责审查的人员对审查结果负责。
》第三十四条第二款 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸 危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安 全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。负有安全生产监督管理 职责的部门应当加强对建设单位验收活动和验收结果的监督核查。
《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第八条第一款 建设单位应当 在建设项目的可行性研究阶段，委托具备相应资质的安全评价机构对建设项目 进行安全评价。
第十二条第一款 对已经受理的建设项目安全条件审查申请，安全生产监 督管理部门应当指派有关人员或者组织专家对申请文件、资料进行审查，并自 受理申请之日起四十五日内向建设单位出具建设项目安全条件审查意见书。建 设项目安全条件审查意见书的有效期为两年。
第十五条 设计单位应当根据有关安全生产的法律、法规、规章和国家标 准、行业标准以及建设项目安全条件审查意见书，按照《化工建设项目安全设 计管理导则》(AQ/T3033) ，对建设项目安全设施进行设计，并编制建设项目安 全设施设计专篇。建设项目安全设施设计专篇应当符合《危险化学品建设项目 安全设施设计专篇编制导则》的要求。
第十六条 建设单位应当在建设项目初步设计完成后、详细设计开始前， 向出具建设项目安全条件审查意见书的安全生产监督管理部门申请建设项目 安全设施设计审查，提交下列文件、资料，并对其真实性负责：
（一）建设项目安全设施设计审查申请书及文件；
（二）设计单位的设计资质证明文件（复制件）;
（三）建设项目安全设施设计专篇。
第二十一条 建设项目安全设施施工完成后，建设单位应当按照有关安全 生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定，对建设项目安全设施进 行检验、检测，保证建设项目安全设施满足危险化学品生产、储存的安全要求， 并处于正常适用状态。
第二十二条第一款 建设单位应当组织建设项目的设计、施工、监理等有  关单位和专家，研究提出建设项目试生产（使用）（以下简称试生产〈使用〉）
	《中华人民共和国安全生产法》第九十八条 生产经营单位有下 列行为之一的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正，并处十 万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接 责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五十万 元以上一百万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责 任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关 规定追究刑事责任：
（一）未按照规定对矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储 存、装卸危险物品的建设项目进行安全评价的；
（二）矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险 物品的建设项目没有安全设施设计或者安全设施设计未按照规定报 经有关部门审查同意的；
（三）矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险 物品的建设项目的施工单位未按照批准的安全设施设计施工的；
（四）矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险 物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施未经验收合格 的。
《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第三十五条 未经安 全条件审查或者安全条件审查未通过，新建、改建、扩建生产、储存 危险化学品的建设项目的，责令停止建设，限期改正；逾期不改正的， 处 50 万元以上 100 万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责 任。
建设项目发生本办法第十四条规定的变化后，未重新申请安全条 件审查，以及审查未通过擅自建设的，依照前款规定处罚。
第三十六条 建设单位有下列行为之一的，依照《中华人民共和 国安全生产法》有关建设项目安全设施设计审查、竣工验收的法律责 任条款给予处罚：
（一）建设项目安全设施设计未经审查或者审查未通过，擅自建 设的；
（二）建设项目安全设施设计发生本办法第二十一条规定的情形 之一，未经变更设计审查或者变更设计审查未通过，擅自建设的；
（三）建设项目的施工单位未根据批准的安全设施设计施工的；
（四）建设项目安全设施未经竣工验收或者验收不合格，擅自投 入生产（使用）的。
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	可能出现的安全问题及对策，并按照有关安全生产法律、法规、规章和国家标 准、行业标准的规定，制定周密的试生产（使用）方案。试生产（使用）方案 应当包括下列有关安全生产的内容：
（一）建设项目设备及管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联 动试车等生产准备的完成情况；
（二）投料试车方案；
（三）试生产（使用）过程中可能出现的安全问题、对策及应急预案；
（四）建设项目周边环境与建设项目安全试生产（使用）相互影响的确认 情况；
（五）危险化学品重大危险源监控措施的落实情况；
（六）人力资源配置情况；
（七）试生产（使用）起止日期。
《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第二十三条第二款 试生产（使 用）前，建设单位应当组织专家对试生产（使用）方案进行审查。
第二十三条第三款 试生产（使用）时，建设单位应当组织专家对试生产 （使用）条件进行确认，对试生产（使用）过程进行技术指导。
	第三十七条 建设单位有下列行为之一的，责令改正，可以处 1 万元以下的罚款；逾期未改正的，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：
（一）建设项目安全设施竣工后未进行检验、检测的；
（二）在申请建设项目安全审查时提供虚假文件、资料的；
（三）未组织有关单位和专家研究提出试生产（使用）可能出现 的安全问题及对策，或者未制定周密的试生产（使用）方案，进行试 生产（使用）的；
（四）未组织有关专家对试生产（使用）方案进行审查、对试生 产（使用）条件进行检查确认的。
	

	







2
	





氨 制 冷 工 程的设计、 设 备 安 装
单位资质
	




氨制冷工程
的设计 、设
备安装应由
具备相应资
质等级的单 位承担
	《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款 生产经营单位必须执行 依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。
第四十九条第一款 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包 或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。
《氨制冷企业安全规范》（AQ 7015-2018） 4.2 氨制冷企业相关工程的设 计应由具备相应资质等级的单位承担。其中冷库（冷藏库）、制冷系统设计应 由具备工程设计综合甲级资质或具备工程设计行业、专业、专项资质的单位承 担；压力容器、压力管道的设计应由取得国家市场监督管理局颁发的压力容器、 压力管道设计资质的单位承担。
4.4 制冷系统安装，施工单位应由具备以下条件：
a）机电设备安装工程专业承包三级及以上；
b）符合以下条件之一的，可以安装相应级别的压力容器：
1）相应级别的压力容器制造单位；
2)GB 级、GC2 级压力管道安装单位配备相应数量起重工后，可以安 装与其相连接的D 级压力容器；
3）取得压力容器安装 1 级许可的单位。
c） 中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道）安装 GC2 级及以上。
	



《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款 生产经营 单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条 件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得； 违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没 有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二 十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损 害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。
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3
	特 种 作 业 操作证
	制冷设备运 行 操 作 作 业 、调试与
维修作业人
	《中华人民共和国安全生产法》第三十条 生产经营单位的特种作业人员 必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。
特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》 附件 特种作业目录
	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 生产经营单位有下 列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的， 责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚
	一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	员应持特种
作业操作证
	4 制冷与空调作业
	款：
（七）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相 应资格，上岗作业的。
	

	






4
	




厂房、辅助 用 房 等 建
筑 物 的 布 局
	
员工宿舍不
应与氨制冷
机房 、冷库 或 其 他 厂 房 、仓库设
置在同一座
建筑物 内氨
制冷车间与
民用建筑的
防火间距 ≥
25m
	《中华人民共和国安全生产法》第三十九条第一款 生产、经营、储存、 使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当 与员工宿舍保持安全距离。
第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患 排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排 查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等 方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全 生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。
《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018 年版） 3.3.5 员工宿舍 严禁设置在厂房内。办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内，确需贴邻 本厂房时，其耐火等级不应低于二级，并应采用耐火极限不低于 3.00h 的防爆 墙与厂房分隔，且应设置独立的安全出 口。
《氨制冷企业安全规范》（AQ 7015-2018） 5.13 氨制冶系统及其阀门、 管道安装要求:
d）氨管道不应穿过有人员办公、休息和居住的建筑物及人员密集场所。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第一项 生产经营 单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其 直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期 未改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究 刑事责任：
（一）生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与 员工宿舍在同一座建筑内，或者与员工宿舍的距离不符合安全要求 的；
《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	





一般检查 事项
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消防通道
	
制冷厂房、
库房应设置 消防通道
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《冷库设计规范》（GB 50072-2010） 4. 1.8......库房应设置环形消防车道。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	

一般检查 事项
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安全出 口、 安全门
	



安全出 口、
安全门是否
符合规定
	《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 生产经营场所和员工 宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出 口、疏散通道。禁 止占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出 口、疏散通道。
《冷库设计规范》（GB 50072-2010） 4.2. 10 库房的楼梯间应设在穿堂附 近，并应采用不燃材料建造，通向穿堂的门应为乙级防火门；
《冷库设计规范》（GB 50072-2010） 4.6. 1 氨制冷机房、变配电所和控制 室应符合下列规定：
6.氨制冷机房和变配电所的门应采用平开门并向外开启。
7.氨制冷机房、配电室和控制室之间连通的门均应为乙级防火门。
《氨制冷企业安全规范》（AQ 7015-2018） 5. 10 氨制冷机房建设要求：
d）款氨制冷机房与其控制室贴邻建造时，应采用耐火极限不低于 3.00h 的 防火隔墙隔开和设置独立的安全出 口。氨制冷机房与其控制室之间隔墙上的观
	
《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第二项 生产经营 单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其 直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期 未改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究 刑事责任：
（二）生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志 明显、保持畅通的出 口、疏散通道，或者占用、锁闭、封堵生产经营 场所或者员工宿舍出 口、疏散通道的。
	



一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	察窗应为甲级固定防火窗；当确需设置连通门时，应采用开向制冷机房的甲级 防火门。
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安全设备
	












安全设备安
装 、使用、
检测是否符
合标准 ，且 保持完好
	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款、第二款 安全设备的 设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者 行业标准。
生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证 正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。
《冷库设计规范》（GB 50072-2010） 6.4.2 冷凝器应设冷凝压力超压报警 装置，水冷冷凝器应设断水报警装置，蒸发式冷凝器应增设压力表、安全阀及 风机故障报警装置。
6.4.6 低压循环贮液器、气液分离器和中间冷却器应设超高液位报警装 置， ……。
6.4.7 贮液器、中间冷却器、气液分离器、低压循环贮液器、低压贮液器、 排液桶、集油器等均应设液位指示器，其液位指示器两端连接件应有自动关闭 装置。
6.4.8 安全阀应设泄压管。氨制冷系统的安全总泄压管出口应高于周围 50m 内最高建筑（冷库除外）的屋脊 5m ，并应采取防止雷击、防止雨水、杂物落 入泄压管内的措施。
《氨制冷企业安全规范》（AQ 7015-2018） 4.10 … …、安全阀件（压力表、 安全阀等）、安全设施等应由具有相关资质的检验机构定期校验，并出具有效 检测合格报告，不具备有效检测合格报告和不符合安全生产条件的设备设施应 及时更换。
5. 12 制冷及辅助设备、报警装置布置要求：
f）款安装有氨制冷快速冻结装置的作业间内应设置防爆型事故排风机及氨 气浓度报警装置。… …氨气浓度传感器应安装在快速冻结装置进、出料口处的 上方。
g）款氨制冷机房应设置氨气浓度报警装置。氨气浓度传感器应安装在氨 制冷机组、氨泵及贮氨器的上方。
h）款冷凝器应设冷凝压力超压报警装置。水冷冷凝器应设断水报警装置； 蒸发式冷凝器应增设压力表、安全阀及风机故障报警装置。
7.3 构成重大危险源的制冷系统应在制冷机房和安装有快速冻结装置的加 工车间等场所设置视频监控报警系统。
7.8 制冷系统用压力容器、加氨站集管，以及氨液体、气体分配站集管和 空气分离器的回气管，均应安装氨专用压力表。
	










《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项、第三项生产 经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款； 逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的 主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节 严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑 事责任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标 准或者行业标准的；
（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；
	













一般检查 事项

	
8
	应 急 救 援
器材、设备 和物资
	是否配备必
要的应急救
援器材 、设
备和物资，
	《中华人民共和国安全生产法》第八十二条第二款 危险物品的生产、经 营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位 应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证 正常运转。
	《中华人民共和国突发事件应对法》第六十四条第一款第三项
有关单位有下列情形之一的，由所在地履行统一领导职责的人民政府 责令停产停业，暂扣或者吊销许可证或者营业执照，并处五万元以上 二十万元以下的罚款；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给
	一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	并保证正常 运转
	《中华人民共和国突发事件应对法》第二十四条第二款 有关单位应当定  期检测、维护其报警装置和应急救援设备、设施，使其处于良好状态，确保正 常使用。
《生产安全事故应急预案管理办法》第三十八条生产经营单位应当按照应 急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应 急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护， 使其处于适用状态。
《氨制冷企业安全规范》（AQ 7015-2018） 7.10 … …制冷机房应配备日常 检维修作业所需的有效的防护器具，过滤式防毒面具（氨气专用滤毒罐、隔离 式防护服）、橡胶手套、胶靴、化学安全防护眼镜，应满足在岗人员一人一具。 构成重大危险源的企业应按照 GB30077 的规定，至少配备两套正压式空气呼吸 器、化学防护服。
7. 11 条 制冷机房控制室应配备适量保质期内的酸性饮料或食醋、2%硼酸 溶液、生理盐水等应急抢救物品。
	予处罚：
（三）未做好应急设备、设施日常维护、检测工作，导致发生严 重突发事件或者突发事件危害扩大的；
《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款第六项
生产经营单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管理部门 责令限期改正，可以处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：
（六）未落实应急预案规定的应急物资及装备的。
	

	



9
	


贮 氨 器 水 喷淋系统、 遮阳设施
	

贮氨器水喷
淋系统 、遮
阳设施是否
符合规定
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《冷库设计规范》 (GB 50072-2010） 6.4.10 … …设于室外的制冷机组、 贮液器，除应设围栏外，还应有通风良好的遮阳设施。
8.3.4 大型冷库的氨压缩机房贮氨器上方宜设置水喷淋系统， … …。
3.0. 1 … …公称容积＞20000m³为大型冷库 … …。
	

《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	


一般检查 事项
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	 (
包装间、分
割间、产品
)等 多 调 制
 (
式
)间 较 空 的
理 员 所 统 方
整 人 场 系 冷
	

包装间 、分
割间 、产品
整理间等人
员较多场所
空调系统严
禁采用氨直
接蒸发制冷 系统
	《中华人民共和国安全生产法》第三十八条 国家对严重危及生产安全的 工艺、设备实行淘汰制度，具体目录由国务院应急管理部门会同国务院有关部 门制定并公布。法律、行政法规对目录的制定另有规定的，适用其规定。
省、 自治区、直辖市人民政府可以根据本地区实际情况制定并公布具体目录， 对前款规定以外的危及生产安全的工艺、设备予以淘汰。
生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。
《冷库设计规范》(GB 50072-2010） 6.2.7 包装间、分割间、产品整理间 等人员较多房间的空调系统严禁采用氨直接蒸发制冷系统。
《氨制冷企业安全规范》（AQ 7015-2018） 5.8 包装间、分割间、产品整 理间等人员较多的生产场所的空调系统不应采用氨直接蒸发制冷系统。
《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第 10  号）第十二条第一项 使用液氨制冷的工贸企业有下列情形之一的，应当判定 为重大事故隐患：
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第七项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（七）使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内
	




重点检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	（一）包装、分割、产品整理场所的空调系统采用氨直接蒸发制冷的；
	撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
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人 员 较 多
的 生 产 场
所 使 用 快
速 冻 结 装
置 的 防 护 情况
	


快速冻结装
置必须设置
在单独的作
业间内 ，且
作业间 内作
业人员不得 超过 9 人
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《氨制冷企业安全规范》（AQ 7015-2018） 5.9 条快速冻结装置应设置在 单独的作业间内，作业间内应结构完整，且作业间内同一时间作业人数不应超 过 9 人。
《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第 10  号）第十二条第二项 使用液氨制冷的工贸企业有下列情形之一的，应当判定 为重大事故隐患：
（二）快速冻结装置未设置在单独的作业间内，或者快速冻结装置作业间 内作业人员数量超过 9 人的。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
第六十五条第一款第三项 应急管理部门和其他负有安全生产监 督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位 执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行 监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	




重点检查 事项

	


12
	

爆 炸 危 险
环 境 防 爆 措施
	

爆炸危险环
境应采取防 爆措施
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014） 5.2.2. 1 爆炸性环 境内电气设备保护级别的选择应符合表 5.2.2-1 的规定。
	
《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	

一般检查 事项

	


13
	

重 大 危 险
源 管 理 情 况
	制冷系统氨
充注量大于 等 于 10t  的 企业 ，应按
照危险化学
品重大危险
源进行管理
	《中华人民共和国安全生产法》第四十条 生产经营单位对重大危险源应 当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和 相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。
生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措 施、应急措施报有关地方人民政府应急管理部门和有关部门备案。有关地方人 民政府应急管理部门和有关部门应当通过相关信息系统实现信息共享。
（重大危险源依照《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）4 确 定，并依照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》等规定执行）
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第二项 生产经营 单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期 未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元 以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：
（二）对重大危险源未登记建档，未进行定期检测、评估、监控， 未制定应急预案，或者未告知应急措施的；
	

一般检查 事项
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[bookmark: bookmark13]机械企业检查事项

	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	


1
	

安全警示
标志
	在有较大危
险因素的场
所和有关设 施、设备上， 是否设置明
显的安全警 示标志
	

《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 生产经营单位应当在有较大 危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
《安全标志及其使用导则》(GB 2894-2008)
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（一）未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上 设置明显的安全警示标志的；
	

一般检查 事项

	











2
	


可 控 气 氛 多用炉
	2. 1  可 控 气 氛多用炉淬
火室设安全
防爆装置，
炉门设防护
装置；通水
冷却的电阻 炉 安 装 水 温、水压报 警装置
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现 并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者 职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查 治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工 代表大会报告。
《金属热处理生产过程安全、卫生要求》（GB 15735-2012） 7.2.5 可控 气氛多用炉淬火室应设安全防爆装置，炉门应设防护装置；
7.2.6  通水冷却的电阻炉应安装水温、水压报警装置，当出现不正常情况 时应能断电，并及时报警。
	

《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	


一般检查 事项

	
	


燃料炉
	2.2  燃 料 炉 的气、油管
道设压力调
节阀、压力
超高超低自
动截止阀。
在燃烧器前
设火焰逆止 器
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《金属热处理生产过程安全、卫生要求》（GB 15735-2012） 7.3.2 通入 炉内的气、油管道要有压力调节阀、压力超高超低自动截止阀。在燃烧器前应 有火焰逆止器。
	
《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	


一般检查 事项

	
	

真 空 处 理 设备设施
	
2.3  真 空 处 理设备设施
安全防爆装 置
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《金属热处理生产过程安全、卫生要求》（GB 15735-2012） 7.8.2 设备
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	

一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	应具有安全防爆装置。
	
	

	



3
	

自 动 电 镀
生 产 线 防 护措施
	

自动电镀生
产线无槽液
快速循环和
溢流的措施
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《电镀生产装置安全技术条件》（AQ 5203-2008） 5.7  自动电镀生产线应 具有槽液快速循环和溢流的措施，避免镀槽液面因聚集大量氢气泡而发生氢气 爆炸的现象。
	
《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	


一般检查 事项

	



4
	


烘 干 室 清 扫
	

随时清除烘
干 室 内 漆
渣、排气管 内沉积物
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《涂装作业安全规程涂层烘干室安全技术规定》（GB  14443-2007） 9.6  烘干室内部应保持清洁，随时清除室内的漆渣和定期清除排气管内沉积物，以 避免可燃物自燃引起火灾。
	
《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	


一般检查 事项

	


5
	

禁 止 使 用
有机溶剂
	

严禁使用有
机溶剂清洗
地面和墙壁
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《涂装作业安全规程安全管理通则》（GB 7691-2003） 9.6 严禁使用有机 溶剂清洗地面和墙壁。
	
《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	

一般检查 事项

	



6
	


电气系统
	电动机的动
力配线应套
以金属保护
管，保护接 地 连 接 可 靠，并有明
显标志，转
传动部位有 防护装置
	
《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
	
《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	


一般检查 事项

	7
	车 间 消 防
设施
	按规定配备
消防器材，
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以
	一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	且保障灵敏
可靠；消防
器材和防火
部位均设置
明显标志，
其 1 米范围
内无障碍物
	现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
	下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	

	








8
	







涂装调漆
间 和 喷 漆 室
	




涂装调漆间
和喷漆室未
规范设置可
燃气体浓度
监测报警装
置， 电气设
备设施不符 合 防 爆 要 求，通风设 施失效
	《中华人民共和国安全生产法》第三十九条第二款 生产经营单位生产、 经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、 法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措 施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。
《涂装作业安全规程安全管理通则》（GB 7691-2003）6.10  涂装设备配 套的防爆电气设备，按国家技术监督局、劳动部等十一个部门颁发的《关于对 实施安全认证的电工产品进行强制性监督管理的通知》进行强制监督管理。涂 装作业场所使用的防爆电气设备，应具有以下产品标记：
a)  国家安全认证标志；
b)  国家检验单位签发的“ 防爆合格证”标记：
c)  产品铭牌（包括防爆类型、级别、组别），铭牌内容不全的由使用单 位向销售单位索取补充资料。
6. 11  涂装设备的配套的燃油燃气装置应遵守有关的安全规定。
《涂装作业安全规程喷漆室安全技术规定》（GB 14444-2006） 5.3 喷漆 室应设置安全通风装置和去除漆雾装置。
5. 10 大型喷漆室宜设置多点可燃气休检测报警仪，其报警浓度下限值应调 整在所监测的可燃气体浓度（体积）爆炸极限下限的 25%
6. 1. 1 喷漆区为 1 区爆炸危险区域（见 GB50058）。
6.2 喷漆区的电气设施
喷漆区的电气接线和设备应符合爆炸危险场所 1 区的规定。
	





《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第一项 生产经营 单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期 未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元 以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：
（一）生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危 险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施的；
	








重点检查 事项

	



9
	

使 用 易 燃
易 爆 稀 释
剂（如天拿
水）清洗设 备设施
	使用易燃易 爆 化 学 品
（ 如 天 拿 水）清洗设
备设施、工
位器具和地
面时 ，未采
取有效措施
及时清除集
聚在地沟、
	

《中华人民共和国安全生产法》第三十九条第二款 生产经营单位生产、 经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、 法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措 施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。
	
《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第一项 生产经营 单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期 未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元 以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：
（一）生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危 险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施的；
	


重点检查 事项




174



	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	地坑等空间
内的可燃气
体，或在影
响范围内存 在明火
	
	
	

	






10
	





天然气（煤
气）加热炉
	

燃烧器操作
部位是否设
置可燃气体
泄漏报警装
置，或燃烧
系统是否设
置防突然熄
火或点火失
败的安全装 置
	

《中华人民共和国安全生产法》 第三十九条第二款 生产经营单位生产、 经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、 法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措 施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。
《工业企业煤气安全规程》（GB 6222-2005） 7.1. 1 当燃烧装置采用强制 送风的燃烧嘴时，煤气支管上应装止回装置或自动隔断阀。在空气管道上应设 泄爆膜。
《城镇燃气设计规范》（GB 50028-2006） 10.6.6 工业企业生产用气设备 燃烧装置的安全设施应符合下列要求：
1.燃气管道上应安装低压和超压报警以及紧急自动切断阀；
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第一项 生产经营 单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期 未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元 以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：
（一）生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危 险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施的；
第六十五条第一款第三项 应急管理部门和其他负有安全生产监 督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位 执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行 监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	





重点检查 事项

	


11
	

规章制度
	
建立的事故
隐患排查治 理制度
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第五项 生产经营 单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期 未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元 以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：
（五）未建立事故隐患排查治理制度，或者重大事故隐患排查治 理情况未按照规定报告的。
	

重点检查 事项

	



12
	

生 产 安 全
事 故 应 急
救 援 预 案 相关
	按照规定制
定的生产安
全事故应急
救援预案和
定期组织演
练的记录。
应急救援预
案的论证记
录，备案记 录
	


《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 生产经营单位应当制定本单 位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生 产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。
	
《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第六项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未 改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元 以下的罚款：
（六）未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组 织演练的；
	


一般检查 事项

	13
	事 故 风 险
	编制应急预
	《生产安全事故应急预案管理办法》第十条第一款 编制应急预案前，编
	《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款第一项
	重点检查
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	辨识、评估
和 应 急 资
源调查
	案前 ，进行
事故风险辨
识、评估和
应急资源调
查的记录
	制单位应当进行事故风险辨识、评估和应急资源调查。
	生产经营单位有下列行为之一的，由县级以上应急管理部门部门责令 限期改正，可以处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：
（一）在应急预案编制前未按照规定开展风险辨识、评估和应急 资源调查的；
	事项

	


14
	安 全 管 理
机构，及安
全 生 产 管
理 人 员 配 备
	按照规定设
置的安全管
理机构，或
者配备专职
或者兼职安
全生产管理
人员的文件
	
《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款 前款规定以外的其他 生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备 专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的 安全生产管理人员。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第一项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未 改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元 以下的罚款：
（一）未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理 人员、注册安全工程师的；
	

重点检查 事项

	


15
	
事 故 隐 患
排 查 治 理 记录
	将事故隐患
排查治理情
况如实记录
或者向从业
人员通报的 记录
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第五项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未 改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元 以下的罚款：
（五）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通 报的；
	

重点检查 事项

	






16
	




特种作业
人 员 操 作 证
	特种作业人
员（ 电工作
业、焊接与 热 切 割 作 业、防爆电
气作业、高
处作业、化
工自动化控
制仪表作业
等）按照规
定经专门的
安全作业培
训并取得相
应资格的证 件
	




《中华人民共和国安全生产法》第三十条 生产经营单位的特种作业人员 必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。
特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。
	


《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未 改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元 以下的罚款：
（七）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相 应资格，上岗作业的。
	





重点检查 事项

	
17
	会议室、活
动室、休息
室、更衣室 等 场 所 设
	会议室、活
动室、休息
室、更衣室
等场所设置
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚
	重点检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	置 在 铸 造 用熔炼（精
炼）炉、熔
融 金 属 吊
运 和 浇 注
作 业 影 响 范围内
	在铸造用熔
炼（精炼）
炉、熔融金
属吊运和浇
注作业影响 范围内
	查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第二十七条 企业的操作室、 会议室、活动室、休息室、更衣室等场所不得设置在高温熔融金属吊运的影响 范围内。进行高温熔融金属吊运时，吊罐（包）与大型槽体、高压设备、高压 管路、压力容器的安全距离应当符合有关国家标准或者行业标准的规定，并采 取有效的防护措施。
《高温熔融金属吊运安全规程》（AQ7011—2018） 5.7 高温熔融金属和 熔渣吊运行走区域禁止设置操作室、会议室、交接班室、活动室、休息室、更 衣室、澡堂等人员集聚场所；不应设置放置可燃、易燃物品的仓库、储物间； 不应有液压站、电气间、电缆桥架等重要防火场所和设施。危险区域附近的上 述建筑物的门、窗应背对吊运区域。
5.17  熔融金属罐冷热修区不应设在吊运路线上，应设置通风降温设施， 地面应有安全通道。
	款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第四十六条 企业违 反本规定第二十四条至第三十七条的规定，构成生产安全事故隐患 的，责令立即消除或者限期消除事故隐患；企业拒不执行的，责令停 产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的 主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
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金 属 起 重
机 的 相 关 要求。吊运 浇 注 包 的
横 梁 焊 缝
和 销 轴 未
按 要 求 定
期进行探 伤检测；吊 钩 等 零 件
未 定 期 进 行检查，或
出现裂纹、
严重磨损、
严 重 形 变
等缺陷
	
吊运铁水等
熔融金属的
起重机不符
合吊运熔融
金属起重机
的相关要
求。吊运浇
注包的横梁
焊缝和销轴
未按要求定
期进行探伤
检测；吊钩
等零件未定
期进行检
查，或出现
裂纹、严重
磨损、严重
形变等缺陷
	
《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十条第二款 企业应当定 期对吊运、盛装熔融金属的吊具、罐体（本体、耳轴）进行安全检查和探伤检 测。
《高温熔融金属吊运安全规程》（AQ7011—2018）6. 1  起重设备
4.6 起重机械应按照GB/T6067. 1 和特种设备安全监督管理的有关规定定期 进行检测检验。吊钩、板钩、横梁等吊具部件应每年至少进行一次离线探伤检 查；吊钩、板钩等出现严重磨损、钩片开片等情况应进行更换，并对板钩、横 梁的轴进行探伤检查；必要时进行金相检查，防止发生蠕变现象。
6.2.6 罐体和浇包耳轴加工后应进行探伤检查，探伤的要求应遵守 JB/T 5000 的规定。使用中的熔融金属罐体和包体每年应至少对耳轴作一次无损探 伤检查，做好记录，并存档。凡耳轴出现内裂纹、壳体焊缝开裂、明显变形、 耳轴磨损超过原轴直径的 10%、机械失灵、内衬损坏超过规定，均应报修或报 废。
	
《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
第六十五条第一款第三项 应急管理部门和其他负有安全生产监 督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位 执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行 监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第四十六条 企业违 反本规定第二十四条至第三十七条的规定，构成生产安全事故隐患 的，责令立即消除或者限期消除事故隐患；企业拒不执行的，责令停 产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的 主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。
	








重点检查 事项

	19
	熔 融 金 属 铸造、浇铸
	熔融金属铸
造、浇铸流
	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第二十九条第二款 企业对电 炉、铸造熔炼炉、保温炉、倾翻炉、铸机、流液槽、熔盐电解槽等设备，应当
	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第四十六条 企业违 反本规定第二十四条至第三十七条的规定，构成生产安全事故隐患
	一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	规 紧 和 存   未 置 放 储   程 设 排 急 施
流 范 急 应 设
	程未规范设
置紧急排放
和应急储存 设施
	设置熔融金属紧急排放和储存的设施，并在设备周围设置拦挡围堰，防止熔融 金属外流。
	的，责令立即消除或者限期消除事故隐患；企业拒不执行的，责令停 产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的 主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。
	

	







20
	


铸 造 用 熔 炼（精炼）
炉炉底、炉 坑 及 浇 注
坑 等 作 业
坑 存 在 积 水，或放置
易 燃 易 爆
物品、设置 工 业 管 道 等设施
	


铸造用熔炼
（精炼）炉
炉底、炉坑
及浇注坑等
作业坑存在
积水 ，或放
置易燃易爆
物品、设置
工业管道等 设施
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第二十八条第一款 企业在进 行高温熔融金属冶炼、保温、运输、吊运过程中，应当采取防止泄漏、喷溅、 爆炸伤人的安全措施，其影响区域不得有非生产性积水。
第二十九条 企业对电炉、电解车间应当采取防雨措施和有效的排水设施， 防止雨水进入槽下地坪，确保电炉、电解槽下没有积水。
《高温熔融金属吊运安全规程》（AQ7011—2018）5. 11 熔融金属冶炼（熔 炼）炉的炉下及周围、熔融金属罐、渣罐和浇包吊运区域、熔融金属罐车和渣 罐车运行区域，地面不得有积水，不应堆放潮湿物品和其他易燃、易爆物品。
5. 12  高温熔融金属、熔渣作业或吊运危险区域、高温熔融金属吊运通道 与浇注区及其附近的地面与地下，禁止设置水管、氧气管道、燃气管道、燃油 管道和电线电缆等管线。如必须设置时，应采取可靠的防护措施。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第四十六条 企业违 反本规定第二十四条至第三十七条的规定，构成生产安全事故隐患 的，责令立即消除或者限期消除事故隐患；企业拒不执行的，责令停 产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的 主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	






重点检查 事项

	




21
	铸 造 用 熔 炼（精炼） 炉 冷 却 水
系 统 未 规
范 设 置 温
度、流量监
	铸造用熔炼
（精炼）炉
冷却水系统
未规范设置
温度、流量
监测报警装
置，或未采
取防止冷却
水进入炉内
的安全措施
	

《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
	


《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	



重点检查 事项

	
	测 报 警 装 置，或未采
取 防 止 冷
却水进入
炉 内 的 安 全措施
	
	
	
	

	
22
	天然气（煤
气）加热炉 燃 烧 器 操
	天然气（煤
气）加热炉
燃烧器操作
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接
	重点检查 事项




178



	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	 (
取
 
熄
 
火
 
安
采
 
然
 
点
 
的
) (
施
) (
未
 
突
 
或
 
败
 
措
统
 
防
 
火
 
失
 
全
)作 部 位 未
规 范 设 置
可 燃 气 体
浓 度 监 测 报警装置， 或 燃 烧 系
	部位未规范
设置可燃气
体浓度监测
报警装置，
或燃烧系统
未采取防突
然熄火或点
火失败的安 全措施
	者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十二条第一款 生产、储 存、使用煤气的企业应当严格执行《工业企业煤气安全规程》（GB6222）， 在可能发生煤气泄漏、聚集的场所，设置固定式煤气检测报警仪和安全警示标 志。
《工业企业煤气安全规程》（GB 6222-2005） 7.1. 1 当燃烧装置采用强制 送风的燃烧嘴时，煤气支管上应装止回装置或自动隔断阀。在空气管道上应设 泄爆膜。
《城镇燃气设计规范》（GB 50028-2006） 10.6.6 工业企业生产用气设备 燃烧装置的安全设施应符合下列要求：
1.燃气管道上应安装低压和超压报警以及紧急自动切断阀；
	负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《冶金和有色金属企业安全生产规定》第四十六条 企业违反本 规定第二十四条至第三十七条的规定，构成生产安全事故隐患的，责 令立即消除或者限期消除事故隐患；企业拒不执行的，责令停产停业 整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	

	






23
	 (
削
 
的
 
废
 
立
 
间
切
 
水
 
金
 
设
 
房
有
 
或
 
合
 
未
 
独
混
 
液
 
镁
 
屑
 
单
)





（库房）存
放，或未采 取 防 水 防 潮、通风、 氢 气 浓 度
监 测 等 防
火 防 爆 措 施
	

混有切削液
或水的镁合
金废屑未设
立单独房间
（库房）存
放，或未采 取 防 水 防 潮、通风、
氢气浓度监
测等防火防 爆措施
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《铝镁制品机械加工粉尘防爆安全技术规范》（AQ 4272-2016） 10 机械 加工设备安全
10.4 采用水湿或水浸加工工艺的设备符合下列要求：
c） 应识别及评估铝镁粉尘与铁锈、水或其他化学物质接触或受潮发生放 热反应产生自燃的危险，宜在水池（箱）设置温度监测报警装置和（或）宜在 产生氢气的危险区设置氢气浓度监测报警装置，当出现异常状况时应发出声光 报警信号；
12.3 清扫、收集的粉尘应防止与铁锈、水或其他化学物质接触或受潮发生 放热反应产生自燃，应装入经防锈蚀表面处理的非铝质金属材料或防静电材料 制成的容器（桶）内，且存放在指定的安全区域，收集的粉尘应作无害化处置。
	




《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	





一般检查 事项

	


24
	 (
装置、自动
 
灭
 
火
 
系
 
统
)电 仓 范 灾 警
子 储 规 火 报
离 存 未 置 测
锂 池 库 设 探
	锂离子电池
存储仓库未
规范设置火
灾探测报警
装置、 自动
灭火系统和
灭火器材，
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《锂离子电池工厂设计标准》（GB 51377-2019） 6.2.3 化成工序应采取
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	

一般检查 事项




179



	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	和 灭 火 器
材，或未规
范 设 置 故
障 电 池 隔
离 装 置 和
通 风 排 烟
设施
	或未规范设
置故障电池
隔离装置和
通风排烟设 施
	以下安全措施：
1. 当采用闭口化成工艺时，每个电池应被安全器具隔离或每台设备都具有 独立的排风隔火装置；房间内应设置全面排风和事故排风；
2. 当采用开口化成工艺时，每个电池应设置独立的抽真空排气装置；房间 内应设置事故排风。
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[bookmark: bookmark14]纺织企业检查事项

	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	


1
	

特 种 作业 操作证
	
特种作业人
员是否持特
种作业操作 证
	《中华人民共和国安全生产法》第三十条生产经营单位的特种作业人员 必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。
特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》 附件 特种作业目录
9.3 氯化工艺作业
	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未 改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元 以下的罚款：
（七）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相 应资格，上岗作业的。
	

重点检查 事项

	


2
	

安全出 口、 安全门
	

安全出 口、安 全门是否符 合规定
	
《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 生产经营场所和员工 宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出 口、疏散通道。禁 止占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出 口、疏散通道。
《棉纺织企业安全生产规程》（AQ 7003-2007） 7.3.4  生产场所应当保 障疏散通道、安全出口畅通，严禁占用，通道及安全出口应有明显标志。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第二项 生产经营 单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其 直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期 未改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究 刑事责任：
（二）生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志 明显、保持畅通的出 口、疏散通道，或者占用、锁闭、封堵生产经营 场所或者员工宿舍出 口、疏散通道的。
	

一般检查 事项
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安全监测
设备类
	





棉纺织前纺
车间是否有 监测设备、报
警装置、压力
表、压力阀等
	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款、第二款、第三款 安 全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家 标准或者行业标准。
生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证 正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。
生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救 生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。
《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007） 11. 1.6 棉纺织前纺车 间内金属探测排除器、烟火联动报警器、多功能灭火水枪，以及墙式消防栓、 喷淋装置、消防软管等应当配备齐全、实用到位。
11. 1.7 化纤生产、印染生产等涉及有毒有害的场所应当配备齐全、有效的 监控装置、报警装置、防毒面具、抢险应急工具和专用消防设施等。
11. 1.8 纺织专用设备上的压力表、安全阀、防爆膜、温度计、电流表、电 压表，以及其他各种仪器应灵敏有效。同时，必须符合电气、仪表安全规程要 求。
11. 1.9 纺织专用设备上的电触能压力表、固定停启装置在核定压力数值 后，应当具有防止擅自改动压力的措施。
11. 1. 10 纺织专用设备各管道应有符合规定的标色，标明流向，管路上的 开关处红白相间的芯子漆色应清晰。
	


《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项、第三项、第 四项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以 下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其 直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下 的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有 关规定追究刑事责任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标 准或者行业标准的；
（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；
（四）关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生 设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的；
	







一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）第 11.2.7.5 条煮纱（布 ） 锅、高温高压染色机（筒子、绞纱）、管道染纱机、浆染联合机（纱、线）、 绞纱烘燥机、筒子烘燥机、蒸箱（筒）、经轴浆纱机、热定型锅（箱）、磨缄  机（刷绒）、履带练漂平洗机、平洗机（皂洗机）、烘燥机（织物轧水烘烧机、 五层短环烘烧机）、小烫机、印花机、蒸化机、溢流染色机、高温高压喷射溢  流管式染色机、丝光机、浸轧机、热定型机（热风拉幅机）、热定形锅（箱）、 防缩机、蓬松机、烫平机、三辊连续蒸呢机等设备必须装设齐全、完整、有效  的安全阀、压力表、温度计以及爆破片（防爆膜）等安全附件，定期检查、检  测，合格使用。
	
	

	










4
	








印染工序
中对危险
有害因素
的安全监
控和防护
	







是 否配 备 印
染过程中监 控装置、报警
装置、防毒面
具、抢险应急
工具和专用 消防设施
	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款、第二款、第三款 安 全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家 标准或者行业标准。
生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证 正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。
生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救 生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。
《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007） 11. 1.7 化纤生产、印 染生产等涉及有毒有害的场所应当配备齐全、有效的监控装置、报警装置、防 毒面具、抢险应急工具和专用消防设施等。
11.2.2.3 印染及整理专用设备中的预缩机（三辊防缩机）进布端、重型轧 车和辊筒印花机的万向联轴器等危险部位，必须做到防护隔离装置和电气联锁 装置相配套，并在醒目处设置安全警示标志。旋转部位安全防护罩应完整、牢 固、无缺损。
11.2.2.6 使用、贮存酸、碱、氧化剂、还原剂等腐蚀性的印染及整理专用 设备、容器、管道必须完整无损，防范有效。贮存管口必须防腐、加盖、上锁， 安全标志应齐全、醒目。从业人员必须正确佩戴和使用手套、套鞋、眼镜等专 用防护用品、用具进行安全操作。
11.2.2.7 印染及整理车间应当设置排水、防水措施，地面应具有向排水沟 或者有地漏的坡度。溢水多的印染及整理专用设备位于楼层时，设备下部应设 集水盘。
11.2.2.8 印染及整理专用设备的电缆、电气动力配线和照明电线应当使用 线槽或者线管架空设置。电气设备、装置和移动电具等应当具有防水、防潮、 防触电和漏电保护装置，并有效接地。
	





《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项、第三项、第 四项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以 下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其 直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下 的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有 关规定追究刑事责任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标 准或者行业标准的；
（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；
（四）关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生 设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的；
	









一般检查 事项

	
5
	汽化室、燃
气贮罐、储
油罐、热媒 炉设置和
	纱、线、织物
加工的烧毛、
开幅、烘干等 热定型工艺
	《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第一款 生产、经营、储存、 使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当 与员工宿舍保持安全距离。
《纺织工业企业安全管理规范》(AQ 7002-2007） 11.2.10.2 使用煤气、石
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第一项 生产经营 单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其 直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期 未改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究
	重点检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	布局情况
	使用煤气、石
油液化气、天 然气和汽油
等汽化气烧
毛的燃气分
配室 、储气 罐、储油罐、
汽油汽化器、 热媒炉等设 备、装置，是 否与生产加 工、人员密集 场 所 明 确分 开，单独设置
	油液化气、天然气和汽油等汽化气烧毛的燃气分配室、储气罐、储油罐、汽油 汽化器、热媒炉等设备、装置，必须与生产加工、人员密集场所明确分开，单 独设置，保持安全距离。
《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第  10 号）第九条第一项 纺织企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患： 	（一）纱、线、织物加工的烧毛、开幅、烘干等热定型工艺的汽化室、燃 气贮罐、储油罐、热媒炉，未与生产加工等人员聚集场所隔开或者单独设置的；
	刑事责任：
（一）生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与 员工宿舍在同一座建筑内，或者与员工宿舍的距离不符合安全要求 的；
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	

	










6
	









危险品储
存安全措 施情况
	






联苯、二硫化
碳、保险粉、
双氧水、亚氯
酸钠、雕白粉
（吊白块）等 危险品储存
是否符合规 定
	《危险化学品安全管理条例》第二十二条第一款 生产、储存危险化学品 的企业，应当委托具备国家规定的资质条件的机构，对本企业的安全生产条件 每 3 年进行一次安全评价，提出安全评价报告。安全评价报告的内容应当包括 对安全生产条件存在的问题进行整改的方案。
第二十四条第一款 危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用 储存室（以下统称专用仓库）内，并由专人负责管理；剧毒化学品以及储存数 量构成重大危险源的其他危险化学品，应当在专用仓库内单独存放，并实行双 人收发、双人保管制度。
《中华人民共和国安全生产法》第三十九条第二款 生产经营单位生产、 经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、 法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措 施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。
《纺织工业企业安全管理规范》(AQ7002-2007) 13.3.6 储存的危险化学品， 特别是甲、乙类危险化学品，必须包装牢固、密封，严防跑、冒、滴、漏，并 且定点存放，严禁超存、混存、露天堆放。
易 自燃或者遇水分解的物品，必须在温度较低、通风良好和空气干燥的场 所储存，做好防水、防潮、防腐蚀措施。
凡易相互发生化学反应或者灭火方法不同的化学物品必须分间、分库储 存，并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。
《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第  10 号）第九条第二项 纺织企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：
（二）保险粉、双氧水、次氯酸钠、亚氯酸钠、雕白粉（吊白块）与禁忌 物料混合储存，或者保险粉储存场所未采取防水防潮措施的。
	《危险化学品安全管理条例》第七十六条第一款 未经安全条件 审查，新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目的，由安 全生产监督管理部门责令停止建设，限期改正；逾期不改正的，处 50 万元以上 100 万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第七十八条第一款第九项、第十项、第十一项 有下列情形之一 的，由安全生产监督管理部门责令改正，可以处 5 万元以下的罚款； 拒不改正的，处 5 万元以上 10 万元以下的罚款；情节严重的，责令 停产停业整顿：
（九）危险化学品专用仓库未设专人负责管理，或者对储存的剧 毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品未实行双 人收发、双人保管制度的；
（十）储存危险化学品的单位未建立危险化学品出入库核查、登 记制度的；
（十一）危险化学品专用仓库未设置明显标志的；
第八十条第一款第三项、第四项、第五项、第六项 生产、储存、 使用危险化学品的单位有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门 责令改正，处 5 万元以上 10 万元以下的罚款；拒不改正的，责令停 产停业整顿直至由原发证机关吊销其相关许可证件，并由工商行政管 理部门责令其办理经营范围变更登记或者吊销其营业执照；有关责任 人员构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（三）未依照本条例规定对其安全生产条件定期进行安全评价 的；
（四）未将危险化学品储存在专用仓库内，或者未将剧毒化学品 以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库内单独
	









重点检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	
	存放的；
（五）危险化学品的储存方式、方法或者储存数量不符合国家标 准或者国家有关规定的；
（六）危险化学品专用仓库不符合国家标准、行业标准的要求的； 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第一项 生产经营
单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期 未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元 以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：
（一）生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危 险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施的；
第六十五条第一款第三项 应急管理部门和其他负有安全生产监 督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位 执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行 监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
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有关设施
设备安全
装置的设 置情况
	

汽化室、燃气 贮罐 、储油 罐、汽油汽化
器、热媒炉等 所使 用的 电 气线路、装置 和照明灯具
是否采取防 爆型，是否设 置检测报警 装置、防爆装 置
	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款、第二款、第三款 安 全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家 标准或者行业标准。
生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证 正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。
生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救 生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。
《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB  50058-2014） 5.2.2. 1 爆炸性 环境内电气设备保护级别的选择应符合表 5.2.2-1 的规定。
《纺织工业企业安全管理规范》(AQ  7002-2007） 11.2.10.4 燃气分配室、 储气罐、储油罐、汽油汽化器、热媒炉等设备、装置的泄爆 口、爆破片、防爆 膜等防爆装置必须符合国家有关防范技术标准的规定。其设备、设施、容器、 管道等应完好无泄漏，燃气管道应用色标明确。
11.2.10.5 燃气分配室、储气罐、储油罐、汽油汽化器、热媒炉等所使用的 电气设备、装置和照明灯具必须采取防爆型，电气开关装置应设置在室外。
11.2.10.6 燃气分配室、储气罐、储油罐、汽油汽化器、热媒炉等危险部位 必须配备具有针对性的灭火设备、器材和报警装置。烧毛设备的自动点火及灭 火装置应完好有效。汽化器、热媒炉等停机、停气联锁装置必须有效、可靠。
	


《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项、第三项、第 四项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以 下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其 直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下 的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有 关规定追究刑事责任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标 准或者行业标准的；
（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；
（四）关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生 设备、设施，或者篡改、
	






一般检查 事项




184



	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	11.2.3.3 使用联苯加热器的装置应当具备液面镜、超温超压联锁、安全阀、 压力表等，并且齐全有效，检测合格，安全使用；
11.2.3.4 黄化机、五合机等专用设备必须密闭无泄漏，装设符合设计要求 的防爆装置， … …。
11.2.6.8 起毛机储尘室出风面积应大于墙面积的 1/5，储尘室容积应大于 8 m³ , 做到一机一室，具有安全泄爆 口，安置喷淋灭火管，禁止使用无防护措 施的电气装置。
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机械旋转
部位的安
全防护装
置
	

机械旋转部
位的安全防
护装 置是否
符合规定
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
（应按照《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置的设计与制造一般  要求》（GB/T 8196-2018/ISO 14120：2015）、《纺织工业企业安全管理规范》 (AQ 7002-2007) 、《棉纺织企业安全生产规程》（AQ7003-2007）设置完整、 有效、可靠的机械旋转部位的安全防护装置。）
	

《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	


一般检查 事项
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防爆，特别 是亚麻厂
的除尘器
和过滤室
	



防爆是否符
合标准规定
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
（应按《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014 ，2018 年版）、《爆炸危 险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）、《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）、《纺织工业粉尘防爆安全规程》（GB 32276-2015）、《亚麻 纤维加工系统粉尘防爆安全规程》（GB 19881-2005）、《纺织工业企业安全 管理规范》(AQ 7002-2007）检查。）
	

《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	



一般检查 事项
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重点监管
危 险 化学
品：二硫化 碳
	

涉及二硫化 碳的储存、生 产装 置 应落
实相关 安 全 措施
	《纺织工业企业安全管理规范》(AQ 7002-2007） 11.2.3.6 二硫化碳贮罐 必须全部浸入水中，操作平台应装设围栏。贮库池水应当定期更换，保持水质 清洁。贮罐液位计量管玻璃应当符合耐压、清晰要求，保护装置齐全。计量桶 应当安装超位报警装置，并有溢流管。
11.2.3.7 二硫化碳的设备、管道、阀门、考克、液面计等处应当严密无泄 露，各法兰处装设接地片，并接地良好。地面上的贮罐应有降温装置。
《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（部分摘录）提  供安全淋浴和洗眼设备。...... 生产、使用及贮存场所应设置泄漏检测报警仪， 使用防爆型的通风系统和设备。穿防静电工作服，戴防护手套。可能接触其蒸 气时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。必要时戴化学安全防护眼镜。
	《危险化学品安全管理条例》第七十八条第一款第八项、第九项 第十项、第十一项 有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责 令改正，可以处 5 万元以下的罚款；拒不改正的，处 5 万元以上 10 万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿：
（八）生产、储存危险化学品的单位未在作业场所和安全设施、 设备上设置明显的安全警示标志，或者未在作业场所设置通信、报警 装置的；
（九）危险化学品专用仓库未设专人负责管理，或者对储存的剧 毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品未实行双 人收发、双人保管制度的；
	


一般检查 事项




185



	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和 报警功能的安全装置。应与氧化剂、胺类、碱金属、食用化学品分开存放，切 忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。储存罐安装于地下，上有 通风阴凉的房子防日晒。为防止夏天高温和防止泄漏事故，储存罐用循环水加 以冷却降温。因二硫化碳比重比水重，一旦发生泄漏只能沉在水底层，降低危 险性。
此外，参照危化品管理相关法律法规。
	（十）储存危险化学品的单位未建立危险化学品出入库核查、登 记制度的；
（十一）危险化学品专用仓库未设置明显标志的；
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重点监管
工艺 ： 涤 纶、锦纶、 维纶 、 腈 纶、尼龙等 合 成纤 维
生产中的 聚合
	




聚 合 工 艺安
全控制应符
合相关规定
	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 安全设备的设计、制  造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
《纺织工业企业安全管理规范》（AQ  7002-2007） 11.2.3. 1 酯化、聚合 等专用设备中，各反应釜或者酯交换塔必须做到管道完整无泄漏；安全阀和压 力表应当齐全可靠、定期检测、合格使用；反应釜的反应装置、贮罐降温设施 及温度报警装置灵敏有效；联苯加热器液位标志明显清晰，温度和压力上下限 位联锁报警装置、防爆片等可靠到位；现场应当有明显的安全标志；室内应当 设置热感应报警装置或者烟火自动报警装置，配置适量的蒸汽灭火管。
《首批重点监管的危险化工工艺目录》 附件 2 《首批重点监管的危险化 工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》之聚合工艺规定：
反应釜温度和压力的报警和联锁；紧急冷却系统；紧急切断系统；紧急加 入反应终止剂系统；搅拌的稳定控制和联锁系统；料仓静电消除、可燃气体置 换系统，可燃和有毒气体检测报警装置；高压聚合反应釜设有防爆墙和泄爆面 等。
	

《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标 准或者行业标准的；
	




一般检查 事项
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应急救援
器材、设备 和物资
	



是 否配 备 必
要 的 应急 救
援器材、设备
和物资，并保
证正常运转
	《中华人民共和国安全生产法》第八十二条第二款 危险物品的生产、经 营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位 应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证 正常运转。
《中华人民共和国突发事件应对法》第二十四条第二款 有关单位应当定 期检测、维护其报警装置和应急救援设备、设施，使其处于良好状态，确保正 常使用。
《生产安全事故应急预案管理办法》第三十八条 生产经营单位应当按照 应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立 应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护， 使其处于适用状态。
《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007） 11.6.3 企业应当建立、 健全各项完整的特种设备安全管理规章制度、安全操作规程和事故应急救援预 案等。
22.3.2 企业应当定期对救援器材、救援物资进行检查、维护和更新，确保
	
《中华人民共和国突发事件应对法》第六十四条第一款第三项
有关单位有下列情形之一的，由所在地履行统一领导职责的人民政府 责令停产停业，暂扣或者吊销许可证或者营业执照，并处五万元以上 二十万元以下的罚款；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给 予处罚：
（三）未做好应急设备、设施日常维护、检测工作，导致发生严 重突发事件或者突发事件危害扩大的；
《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款第六项
生产经营单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管理部门 责令限期改正，可以处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：
（六）未落实应急预案规定的应急物资及装备的。
	





一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	储备的器材和物资始终处于完好状态。
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	














1
	













水泥筒型库
清库作业外 包情况
	







水泥工厂
筒型储存
库人工清
库作业外
包 给 不具
备专业资
质的承包 方，作业前 未根据风
险分析制
定 适宜 的 清库方案， 未严格按
照清库方 案实施
	




《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营单位不得将生产经 营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位 或者个人。
生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承 包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同 中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全 生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督 促整改。
矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目施 工单位应当加强对施工项目的安全管理，不得倒卖、出租、出借、挂靠或者以 其他形式非法转让施工资质，不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者 将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人，不得将工 程分包给不具备相应资质条件的单位。
《水泥工厂筒型储存库人工清库安全规程》（AQ  2047-2012） 5. 1 清库 工作外包时，承包方必须具备高空作业工程专业承包企业资质。
5.2 清库前，承包方提交清库方案和符合 AQ/T9002 要求的应急预案，报水 泥工厂书面批准。水泥工厂应与承包方签订清库外包合同（包括安全责任协 议），明确双方责任。
6. 1. 1 清库前，水泥工厂应成立清库工作小组，制定清库方案和应急预案， 并经企业安全生产管理部门负责人和企业负责人批准。清库作业过程必须实行 统一指挥。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 生产经营单位将 生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或 者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违 法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没 有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上 二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人 员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人 造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。
生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管 理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职 责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的， 责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和 其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产 停业整顿。
矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的 建设项目的施工单位未按照规定对施工项目进行安全管理的，责令 限期改正，处十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他 直接责任人员处二万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业 整顿；以上施工单位倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法 转让施工资质的，责令停产停业整顿，吊销资质证书，没收违法所 得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚 款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万 元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接 责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法 有关规定追究刑事责任。
第六十五条第一款第三项 应急管理部门和其他负有安全生产 监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营 单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情 况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事 故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区 域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设 备；重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	














重点检查 事项

	2
	水泥工厂监
	水泥工厂
	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 安全设备的设计、制
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 生产经营单
	重点检查
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	测 、报警、
灭火及防爆
装置的设置 情况
	煤 磨 袋式 收尘器（或
煤粉仓）未 设置温度
和一氧化
碳浓度监
测报警装 置，或未设 置气体灭 火装置
	造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
《水泥工厂设计规范》（GB 50295-2016） 6.7.4  煤粉制备系统的安全防 爆设计应符合下列规定；
1.煤磨、收尘器、煤粉仓应装设泄压阀；
8.煤磨进出口应设温度监测装置，在煤粉仓、收尘器上应设温度和一氧化 碳监测及自动报警装置；
10.煤磨、煤粉仓、煤磨收尘器应设置气体灭火系统；
《水泥工厂职业安全卫生设计规范》（GB 50577-2010） 5.4.9 煤粉仓应设 置一氧化碳和温度监测仪表及报警、灭火设施。
5.4. 11 煤磨收尘器入口处及煤粉仓应设置气体灭火装置。
《工贸企业重大事故隐患判定标准》（ 中华人民共和国应急管理部令第  10 号）第六条第一项  建材企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：
（一）煤磨袋式收尘器、煤粉仓未设置温度和固定式一氧化碳浓度监测报 警装置，或者未设置气体灭火装置的；
	位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期 未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主 管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节 严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究 刑事责任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家 标准或者行业标准的；
第六十五条第一款第三项 应急管理部门和其他负有安全生产 监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营 单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情 况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事 故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区 域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设 备；重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	事项

	








3
	





燃气窑炉防
火 、 防爆、
防一氧化碳
中毒措施情 况
	燃气窑炉
在燃气管
道上未设 置低压、超 压报警和
紧急自动 切断阀，制
氢站、制氧
站、保护气 体配气间
等易燃易
爆气体聚
集场所未
设置可燃
气体浓度
监测报警
装置及防
爆泄压设 备
	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 安全设备的设计、制  造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
《平板玻璃工厂设计规范》（GB 50435-2016） 7.2.6.9 发生炉煤气的熔窑 烟道必须采取煤气换向防爆措施。
《工业企业煤气安全规程》（GB 6222-2005） 4. 10 煤气危险区（如地下 室、加压站、热风炉及各种煤气发生设施附近）的一氧化碳浓度应定期测定， 在关键部位应设置一氧化碳监测装置。作业环境一氧化碳最高允许浓度为 30mg／m³(24ppm)。
《耐火材料生产安全规程》（AQ 2023－2008） 5. 15 燃气窑炉和燃气管道 的仪表室应设低压警报器。室内应设灭火装置。
7.6. 11 燃气窑炉和燃气管道的仪表控制室和操作工位应设固定式泄漏报警 装置、低压警报器和快速切断阀，室内应设灭火装置。
8.2. 1 车间内各类燃气、动力管线，应架空敷设并应在车间入口设总管切断 阀；燃气总管应设快速切断阀和低压报警装置。车间内架空燃气管道与其他架 空管线的最小净距，应符合有关规定。
8.2.4 煤气助燃用的空气管线总管应安装低压报警装置。空气管末端应安装 放散管及防爆薄膜。
8.2.5 窑前燃气总管的开闭器之间和各分配管的末端，应设放散管。放散管 管口高度应按 GB 6222 的相关规定设置。
	
《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期 未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主 管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节 严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究 刑事责任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家 标准或者行业标准的；
第六十五条第一款第三项 应急管理部门和其他负有安全生产 监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营 单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情 况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事 故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区 域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设 备；重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	







重点检查 事项

	
4
	高温熔炉冷
却及报警装
置的设置情 况
	纤维制品
三相电弧 炉、电熔制
品电炉、玻
	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 安全设备的设计、制  造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
《平板玻璃工厂设计规范》（GB 50435-2016） 7.2.5.2 冷却风应符合下列 规定：
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期 未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主 管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节
	重点检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	璃窑炉、玻 璃锡槽等
设备的水 冷、风冷保 护 系统 漏 水、漏气， 或玻璃窑 炉、玻璃锡 槽未设置
冷却保护
系统监测
报警装置
	1）熔窑自投产开始，冷却风不得中断；
7.3.2.8 锡槽槽底必须设置防止锡液渗漏的冷却设施。
11.3.5 熔窑的冷却风机、助燃风机等机电设备均应设运行显示和故障报警 装置。对于重要设备的冷却水进出口温度宜设显示和超温报警装置，并应在进 水口设计断水报警装置。
《耐火材料生产安全规程》（AQ 2023－2008）7.8.1  使用三相电弧炉时 ， 应遵守下列规定：电极夹头安装冷却循环水防漏装置，如有漏水，立即断电抢 修；
	严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究 刑事责任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家 标准或者行业标准的；
第六十五条第一款第三项 应急管理部门和其他负有安全生产 监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营 单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情 况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事 故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区 域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设 备；重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	

	







5
	




煤气发生炉
及煤气输送 系 统 的 防 火 、 防爆等
装置的设置 情况
	
煤气发生
炉的进口
空气管道
上，是否设
有阀门、止 回阀和蒸
汽吹扫装 置；煤气发 生炉空气
总 管末 端
是否设有
泄爆装置 和放散管； 是否设报 警装置
	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 安全设备的设计、制  造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
《平板玻璃工厂设计规范》（GB 50435-2016）14.4.7  净化有爆炸危险的 煤粉尘时，所设置的除尘器、过滤器及管道等均应设置泄爆装置，设备和管道 均应采取防静电接地措施，设备应采用防爆型，干式除尘器和过滤器应布置在 系统负压段上。
《工业企业煤气安全规程》(GB 6222-2005)5.1.2.3 煤气发生站中央控制室 应设有调度电话和一般电话，并设有煤气发生炉进口饱和空气压力计、温度计、 流量计、煤气发生炉出口煤气压力计、温度计、煤气高低压和空气低压报警装 置、主要自动控制调节装置、连锁装置及灯光信号等。
5. 1.3.5  煤气发生炉的进口空气管道上，应设有阀门、止回阀和蒸汽吹扫装 置。空气总管末端应设有泄爆装置和放散管，放散管应接至室外。
5. 1.3.9  新建、扩建煤气发生炉后的竖管、除尘器顶部或煤气发生炉出口管 道，应设能自动放散煤气的装置。
《发生炉煤气站设计规范》（GB 50195-2013） 7.0. 1 煤气净化设备和煤气 余热锅炉，应设放散管和吹扫管接头；其装设的位置应能使设备内的介质吹净； 当煤气净化设备相连处无隔断装置时，应在较高的设备上或设备之间的煤气管 道上装设放散管。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期 未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主 管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节 严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究 刑事责任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家 标准或者行业标准的；
第六十五条第一款第三项 应急管理部门和其他负有安全生产 监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营 单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情 况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事 故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区 域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设 备；重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	






重点检查 事项
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输送设备防
护 、 急停等
隔离的情况
	的 尾 部 送 部 角 是 护 机  、 紧 输 向 夹 位 防 送 部 拉、 和 改 及 部 设 输 头 部 位 带 位 等 否
	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 安全设备的设计、制  造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
《水泥工厂职业安全卫生设计规范》（GB 50577-2010） 5.2.8 各种机械传 动装置的外露部分必须配置防护罩或防护网等安全防护装置，露出的轴承必须 加护盖。
《带式输送机安全规范》（GB 14784-2013） 4. 1. 1. 1 在经常有人接近的输 送机的头部、尾部、拉紧部位和输送带改向部位是易挤夹部位。
4. 1.2  滚筒的防护
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期 未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主 管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节 严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究 刑事责任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家 标准或者行业标准的；
	

一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	装置 ； 滚 筒、托辊是
否设防护； 各种机械
传动装置
的外露部
分是否 设 防护，露出 的轴承是
否加护盖
	滚筒的防护应采用防护罩（板）或防夹楔。
4. 1.3. 1  输送松散物料且在凸弧段内相邻两组承载托辊的夹角大于 3° 时， 应对托辊两侧用防护板进行防护。
4. 1.3.3  在回程分支凸弧段两相邻托辊组的夹角大于 3 ° 时 ，也应按照
4. 1.3. 1 的规定对托辊进行防护。
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脱硝系 统防
爆 、接地、
烟感温感及 报警情况
	低 压 供配
电是否采 用TN-S 系 统；氨水储 罐接地是
否良好、是 否设有防 雷设施；还 原剂储存
区域内是
否设火灾
感温感烟 探测器；氨
水储存区
域是否 设
氨 气泄 漏
检测器及
声光报警 装置
	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 安全设备的设计、制  造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
《水泥工厂脱硝工程技术规范》（GB 51045-2014） 7.1. 1 采用封闭厂房储 存还原剂时，厂房内的电气设计应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置 设计规范》GB 50058 的有关规定，并应按 2 区爆炸性气体环境危险区域设计， 且应采用防爆型电机，现场仪表应选用隔爆型或本安型产品，电气设备应采用 防腐、防爆型。
《水泥工厂脱硝工程技术规范》（GB 51045-2014）7.1.2 还原剂储存厂房 的防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057 中二类防 雷建筑的有关规定。
7. 1.3 低压供配电应采用 TN-S 系统。
7. 1.4 还原剂储存区域内应设置火灾感温感烟探测器，应能自动切断电源。
7. 1.5 电气控制柜不应布置在还原剂储存罐所在厂房内。
7.3.2 氨水储存区域应设置氨气泄漏检测器及声光报警装置，报警信号应在 中央控制室及现场同步显现，现场氨气浓度大于或等于 30mg／m³时应能自动 报警。
《新型干法水泥生产安全规程》（AQ 7014-2018） 7.1.6.2 氨水储罐应接 地良好，储罐的遮阳棚及周边 30m 范围内要增设安全有效的防雷设施。
	
《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期 未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主 管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节 严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究 刑事责任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家 标准或者行业标准的；
第六十五条第一款第三项 应急管理部门和其他负有安全生产 监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营 单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情 况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事 故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区 域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设 备；重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	







重点检查 事项
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有限空间作
业安全管理
	进 入 筒型 储库、预热
器旋风筒、
分解炉、磨 机 、 破碎
机 、 篦冷 机、各种焙 烧 窑等 有
限空间作
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《工贸企业重大事故隐患判定标准》（ 中华人民共和国应急管理部令第  10 号）第六条第四项 建材企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：
（四）进入筒型储库、焙烧窑、预热器旋风筒、分解炉、竖炉、篦冷机、
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元 以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其 直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下 的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
第六十五条第一款第三项 应急管理部门和其他负有安全生产 监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营 单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情 况进行监督检查，行使以下职权：
	


重点检查 事项




191



	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	业前，未对 可能意外
启动的设
备以及涌 入的物料、
高温气体、
有毒有害
气体等采
取有效隔 离措施，或 者未落实
防止高处 坠落、坍塌 等安全措 施
	磨机、破碎机前，未对可能意外启动的设备和涌入的物料、高温气体、有毒有 害气体等采取隔离措施，或者未落实防止高处坠落、坍塌等安全措施的；
	（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事 故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区 域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设 备；重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	

	





9
	水泥工厂电
石渣原料库
未设置可燃
气体浓度监
	水泥工厂
电石渣原
料库未设
置可燃气
体浓度监
测报警装 置，未设置 与报警装
置 联 锁的
事故通风
装置 ， 报 警、通风装 置未有效 运行
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《水泥工厂职业安全卫生设计规范》（GB 50577-2010） 6. 1.9 产生有害气 体的辅助生产车间（室），应设置机械排风系统。
《水泥工厂设计规范》（GB 50295-2016） 11.3.3 事故通风的设计应符合 下列规定：
2.事故通风应根据放散物的种类，设置相应的检测报警及控制系统。事故 通风设备的手动控制装置应在室内外便于操作的地点分别设置。
	



《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元 以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其 直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下 的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	




一般检查 事项

	
	测 报 警 装
置 ，未设置
与报警装置
联锁的事故
通风装置，
报警 、通风
装置未有效 运行
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	空分装置在
液氧中碳氢
化合物总含
量超标的情 况下运行 ； 空分装置冷
箱 内严重泄 漏
	空分装置
在液氧中
碳氢化合
物总含量
超标的情 况下运行；
空分装置
冷箱内严
重泄漏
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》（GB 16912-2008）4.2.2  空分装置的吸风口与散发碳氢化合物（尤其是乙炔）等有害气体发生源应有一 定的安全距离。吸风口空气中有害杂质允许极限含量应通过实际检测，符合表
	
《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元 以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其 直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下 的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	


一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	1 的要求。
4.6.28 空分装置应采取防爆措施，防止乙炔及其他碳氢化合物和氮氧化物 在液氧、液空中积聚、浓缩、堵塞引起燃爆。降膜式主冷应采取更严格的防爆 措施。
6.5 空分装置
6.5.2 应定期化验液氧中的乙炔、碳氢化合物和油脂等有害杂质的含量。大、 中型制氧机液氧中乙炔含量不应超过 0. 1×10-6 ，小型制氧机不应超过 1.0×10-6， 超过时应排放；大、中型制氧机液氧中的碳氢化合物总含量不应超过 100×10-6， 超过时应排放；大型空分降膜式主冷还应对氧化亚氮进行监控。此外，还应严 格按设备操作说明书和生产单位安全技术操作规程的规定执行。
6.5.10  运行过程中应保持温度、压力、流量、液面等工艺参数的相对稳定， 避免快速大幅度增减空气量、氧气量和氮气量，防止产生液泛等故障。
6.5. 12  空分冷箱上的防爆板动作或喷出珠光砂，应立即检查，必要时停车 处理。
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[bookmark: bookmark16]轻工企业检查事项

	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	


1
	

安全警示标 志
	在有较大
危险因素
的场所和 有关设施、
设备上，是 否设置明
显的安全
警示标志
	《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 生产经营单位应当在有较大 危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008） 8 标志牌的设置高度
标志牌的设置高度，应尽量与人眼的视线高度相一致。悬挂式和柱式的环 境信息标志牌的下缘距地面的高度不宜小于 2m：局部信息标志的设置高度应 视具体情况确定。
《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008） 附录 A  安全标志牌的尺寸。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（一）未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上 设置明显的安全警示标志的；
	

一般检查 事项

	











2
	










高温设备安
全保护措施 配备情况
	






食品制造
企 业涉 及 烘制、油炸 等 高温 的
设施设备 和岗位，未 采取防过
热自动切
断报警装
置 和隔 热
防护措施
	




《中华人民共和国安全生产法》第三十六条 安全设备的设计、制造、安 装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证 正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。
生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救 生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。
餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，应当安装可燃气体报警装置，并 保障其正常使用。
《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》第十六条第三项 食品生产 企业的作业场所应当符合下列要求：
（三）涉及烘制、油炸等高温的设施设备和岗位，采用必要的防过热自动 报警切断和隔热板、墙等保护设施；
《工贸企业重大事故隐患判定标准》（ 中华人民共和国应急管理部令第  10 号）第八条第一项 轻工企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：
（一）食品制造企业烘制、油炸设备未设置防过热自动切断装置的；
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项、第三项、第 四项、第八项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处 五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚 款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万 元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照 刑法有关规定追究刑事责任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标 准或者行业标准的；
（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；
（四）关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生 设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的；
（八）餐饮等行业的生产经营单位使用燃气未安装可燃气体报警 装置的。
《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》第二十六条 食品 生产企业有下列行为之一的，责令限期改正，可以处以 5 万元以下的 罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处以 5 万元以上 10 万 元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以 1 万元以上 2 万元以下的罚款：
（一）未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理 人员的；
（二）未如实记录安全生产教育和培训情况的；
（三）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通 报的。
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和
	










重点检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	
	国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	

	



3
	

木糖醇生产
加氢环节氢 气罐防雷、防 静电装置的 设置
	是 防 和 设   罐 装 置 电   气 安 装 静   氢 否 雷 防 施
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《氢气使用安全技术规程》（GB 4962-2008） 6.4.6 氢气罐应安装防雷装 置。防雷装置应每年检测一次，并建立设备档案。
6.4.8  氢气罐应有静电接地装置，所有防静电设施应定期检查、维修，并 建立设备档案。
	

《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	


一般检查 事项
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造纸企业
	


纸浆制造、 造纸企业 使用蒸气、
明火直接
加热钢瓶
汽化液氯
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《氯气安全规程》（GB 11984-2008） 5.3.2 采用液氯气化法向贮罐压送 液氯时，要严格控制气化器的压力和温度，液氯气化器应用热水加热，不应用 蒸汽加热，进口水温不应超过40℃ , 气化压力不应超过 1Mpa.
6. 1.5 不应使用蒸汽、明火直接加热气瓶。可采用40℃以下的温水加热。
《工贸企业重大事故隐患判定标准》（ 中华人民共和国应急管理部令第  10 号）第八条第三项 轻工企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：
（三）纸浆制造、造纸企业使用蒸气、明火直接加热钢瓶汽化液氯的；
	
《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 生产经 营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告， 并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责 人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：
（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；
	




重点检查 事项
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日用玻璃、陶
瓷、搪瓷制造 企业燃气窑
炉安全防护 设备情况
	日用玻璃、
陶 瓷 制造
企业采用
预混燃烧
方式的燃
气窑炉（热 发生炉煤
气 窑 炉除 外）的燃气 总管未设
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《工业企业煤气安全规程》（GB 6222-2005） 4. 10 煤气危险区（如地下 室、加压站、热风炉及各种煤气发生设施附近）的一氧化碳浓度应定期测定， 在关键部位应设置一氧化碳监测装置。作业环境一氧化碳最高允许浓度为 30mg／m3 (24ppm)。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
第六十五条第一款第三项 应急管理部门和其他负有安全生产监 督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位 执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行 监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故
	


重点检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	置管道压
力监测报 警装置，或 者监测报
警装置未
与紧急自
动 切断 装 置联锁；日 用玻璃制
造企业玻
璃 窑 炉的
冷却保护
系统未设
置监测报 警装置
	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（ 中华人民共和国应急管理部令第 10 号）第八条第四项第五项 轻工企业有下列情形之一的，应当判定为重大事 故隐患：
（四）日用玻璃、陶瓷制造企业采用预混燃烧方式的燃气窑炉（热发生炉 煤气窑炉除外）的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置 未与紧急自动切断装置联锁的；
（五） 日用玻璃制造企业玻璃窑炉的冷却保护系统未设置监测报警装置 的；
	隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
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喷涂车间、调 漆间
	



使 用非 水
性漆的调 漆间、喷漆 室未设置
固 定 式可
燃气体浓
度监测报
警装置或
者通风设 施
	

《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款、第二款安全设备的设 计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行 业标准。
生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证 正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。
《涂装作业安全规程喷漆室安全技术规定》（GB 14444-2006） 5.3 喷漆 室应设置安全通风装置和去除漆雾装置。
6. 1. 1 喷漆区为 1 区爆炸危险区域
6.2 喷漆区的电气设施
喷漆区的电气接线和设备应符合爆炸危险场所 1 区的规定。
《工贸企业重大事故隐患判定标准》（ 中华人民共和国应急管理部令第  10 号）第八条第六项 轻工企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：
（六）使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报 警装置或者通风设施的；
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项、第三项、第 四项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以 下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其 直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下 的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有 关规定追究刑事责任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标 准或者行业标准的；
（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；
（四）关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生 设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的；
第六十五条第一款第三项 应急管理部门和其他负有安全生产监 督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位 执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行 监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	







重点检查 事项

	
7
	白酒储存、勾 兑场所
	白酒勾兑、 灌装场所
和酒库未
设 置固 定
	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 安全设备的设计、制  造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
《四川省酒类管理条例》第十九条 酒类生产经营禁止下列行为：
（一）用甲醇、非食用酒精等其他非食用物质或者超过保质期的食品原料、
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项、第三项、第 四项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以 下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其 直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下
	重点检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	蒸 监 装 监 装 通 联   醇 度 警 者 警 与 施   乙 浓 报 或， 报 未 设   式 气 测 置 测 置 风 锁
	食品添加剂生产酒类食品；
（二）超范围、超限量使用食品添加剂，或者经营超范围、超限量使用食 品添加剂的酒类食品；
（三）以假充真，以次充好，掺杂、掺假，或者以不合格酒类食品冒充合 格酒类食品；
（四）使用有毒、有害容器、工具和设备生产、包装、运输、储存酒类食 品；
（五）销售未经检验或者检验不合格的酒类食品；
（六）销售未取得食品生产许可证生产的预包装酒类食品；
（七）法律、法规禁止的其他行为。
《工贸企业重大事故隐患判定标准》（ 中华人民共和国应急管理部令第  10 号）第八条第二项 轻工企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：
（二）白酒勾兑、灌装场所和酒库未设置固定式乙醇蒸气浓度监测报警装 置，或者监测报警装置未与通风设施联锁的；
	的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有 关规定追究刑事责任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标 准或者行业标准的；
（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；
（四）关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生 设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的；
《四川省酒类管理条例》第四十二条 违反本条例第十九条第六 项规定的，销售未取得食品生产许可证生产的预包装酒类食品的，由 县级以上地方人民政府食品安全监督管理部门责令改正，并处一千元 以上三万元以下罚款。
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生 产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和 国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	

	


8
	食品制造企
业 燃 气油 炸
锅未规范设
置可燃气体
浓度监测报 警装置
	食品制造
企业燃气
油炸锅未
规范设置
可燃气体
浓度监测
报警装置
	

《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第四款 餐饮等行业的生产经 营单位使用燃气的，应当安装可燃气体报警装置，并保障其正常使用。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第八项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（八）餐饮等行业的生产经营单位使用燃气未安装可燃气体报警 装置的。
	

一般检查 事项
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有限空间
	


有限空间
的辨识和
作业检查
	《工贸企业有限空间作业安全规定》（2024 年 1 月 1  日起施行）第六条 第一款 工贸企业应当对有限空间进行辨识，建立有限空间管理台账，明确有 限空间数量、位置以及危险因素等信息，并及时更新。
第七条 工贸企业应当根据有限空间作业安全风险大小，明确审批要求。
对于存在硫化氢、一氧化碳、二氧化碳等中毒和窒息等风险的有限空间作 业，应当由工贸企业主要负责人或者其书面委托的人员进行审批，委托进行审 批的，相关责任仍由工贸企业主要负责人承担。
未经工贸企业确定的作业审批人批准，不得实施有限空间作业。
第十四条 有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”要求。 存在爆炸风险的，应当采取消除或者控制措施，相关电气设施设备、照明灯具、 应急救援装备等应当符合防爆安全要求。
	《工贸企业有限空间作业安全规定》（2024 年 1 月 1  日起施行） 第二十一条 违反本规定，有下列情形之一的，责令限期改正，对工  贸企业处 5 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责  任人员处 1 万元以下的罚款：
（一）未配备监护人员，或者监护人员未按规定履行岗位职责的；
（二）未对有限空间进行辨识，或者未建立有限空间管理台账的；
（三）未落实有限空间作业审批，或者作业未执行“先通风、再 检测、后作业”要求的；
（四）未按要求进行通风和气体检测的。
	



重点检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	作业前，应当组织对作业人员进行安全交底，监护人员应当对通风、检测 和必要的隔断、清除、置换等风险管控措施逐项进行检查，确认防护用品能够 正常使用且作业现场配备必要的应急救援装备，确保各项作业条件符合安全要 求。有专业救援队伍的工贸企业，应急救援人员应当做好应急救援准备，确保 及时有效处置突发情况。
第十五条 监护人员应当全程进行监护，与作业人员保持实时联络，不得 离开作业现场或者进入有限空间参与作业。
发现异常情况时，监护人员应当立即组织作业人员撤离现场。发生有限空 间作业事故后，应当立即按照现场处置方案进行应急处置，组织科学施救。未 做好安全措施盲目施救的，监护人员应当予以制止。
作业过程中，工贸企业应当安排专人对作业区域持续进行通风和气体浓度 检测。作业中断的，作业人员再次进入有限空间作业前，应当重新通风、气体 检测合格后方可进入。
《有限空间作业安全技术规程》（DB33/707-2013）
( 1 ) 作业点应设置醒目的警示标识和清仓、维修作业流程。
( 2 ) 有限空间作业应执行审批程序。作业先通风，再检测，合格后进行 监护作业。
( 3 ) 进入仓内作业时应正确佩戴安全绳、安全帽及防毒用品。监护人员 到位，并配备急救用品和正压呼吸器。
( 4 ) 在自然通风不良的环境内作业时，应采用机械通风置换空气，在作 业过程中不得停风。
( 5 ) 有限空间的吸风口应设置在下部。当存在与空气密度相同或小于空 气密度的污染物时，还应在顶部增设吸风 口。
	
	




198



[bookmark: bookmark17]有色企业检查事项

	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	








1
	







安全设施
“ 三 同 时”
	




有色行业内
的金属冶炼
建设项 目是
否按照国家
有关规定进
行安全评价
和安全设施 设计
	《中华人民共和国安全生产法》第三十二条 矿山、金属冶炼建设项目和 用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全 评价。
《中华人民共和国安全生产法》第三十三条第二款 矿山、金属冶炼建设 项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的安全设施设计应当按照国 家有关规定报经有关部门审查，审查部门及其负责审查的人员对审查结果负 责。
《中华人民共和国安全生产法》第三十四条 矿山、金属冶炼建设项目和 用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位必须按照批准的安全设 施设计施工，并对安全设施的工程质量负责。
矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣 工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收；验收 合格后，方可投入生产和使用。负有安全生产监督管理职责的部门应当加强对 建设单位验收活动和验收结果的监督核查。
《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第十四条 金属冶炼建设项目 在可行性研究阶段，建设单位应当依法进行安全评价。
建设项目在初步设计阶段，建设单位应当委托具备国家规定资质的设计单 位对其安全设施进行设计，并编制安全设施设计。
建设项目竣工投入生产或者使用前，建设单位应当按照有关规定进行安全 设施竣工验收。
	
《中华人民共和国安全生产法》第九十八条 生产经营单位有下列 行为之一的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正，并处十万 元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责 任人员处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五十万元 以上一百万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任 人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规 定追究刑事责任：
（一）未按照规定对矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储 存、装卸危险物品的建设项目进行安全评价的；
（二）矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险 物品的建设项目没有安全设施设计或者安全设施设计未按照规定报经 有关部门审查同意的；
（三）矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险 物品的建设项目的施工单位未按照批准的安全设施设计施工的；
（四）矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险 物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施未经验收合格的。
	







一般检查 事项

	


2
	

特种作业 操作证
	有色企业内
从事煤气生
产 、储存 、 输送、使用、 维护检修的
作业人员是
否持特种作 业操作证
	
《中华人民共和国安全生产法》第三十条生产经营单位的特种作业人员必 须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。
特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》附件特种作业目录“8.1 煤 气作业”
	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未 改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以 下的罚款：
（七）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相 应资格，上岗作业的。
	

一般检查 事项

	

3
	
人员聚集
场所设置 情况
	会议室 、 活
动室 、休息 室、操作室、 交接班室、
更衣室（ 含
澡 堂 ） 等 6
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采 取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下 的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接负 责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款； 构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《冶金和有色金属企业安全生产规定》第四十六条 企业违反本
	
重点检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	类人员聚集
场所设置在
熔融金属吊
运跨的地坪 区域内
	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（ 中华人民共和国应急管理部令第  10 号）第五条第一项 有色企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：
（一）会议室、活动室、休息室、操作室、交接班室、更衣室（含澡堂） 等 6 类人员聚集场所设置在熔融金属吊运跨的地坪区域内的；
《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第二十七条企业的操作室、会 议室、活动室、休息室、更衣室等场所不得设置在高温熔融金属吊运的影响范 围内。
《铜及铜合金熔铸安全设计规范》（GB 30187-2013） 11.2 起吊高温铜液 的起重机，应符合 JB/T7688.5 的规定，其行走路线应尽量短，并禁止通过操 作室、人行通道等有人区域。
	规定第二十四条至第三十七条的规定，构成生产安全事故隐患的，责 令立即消除或者限期消除事故隐患；企业拒不执行的，责令停产停业 整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产 行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国 家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	

	











4
	










起重机等
吊具情况
	


吊运熔融有
色金属及液
渣的起重机
不符合吊运
熔融金属起
重机的相关
要求 ；横梁
焊缝和销轴
未按要求定
期进行探伤 检测；吊钩、 板钩 、钢丝
绳及其端头
固定零件未
定期进行检
查 ，发现问
题未及时整 改
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十条第一款 吊运高温熔 融金属的起重机 ，应当满足《起重机械安全技术监察规程--桥式起重机》 (TSGQ002）和《起重机械定期检验规则》（TSGQ7015）的要求。
《起重机械安全技术监察规程--桥式起重机》(TSG Q0002-2008）第六条 吊运熔融金属的起重机，其额定起重量 75t   以上（含 75t），除符合本规程外， 还必须符合 JB/T 7688.15-1999《冶金起重机技术条件铸造起重机》相关要求。 以电动葫芦作为起升机构，吊运熔融金属的起重机还应当符合以下要求：
（一）额定起重量不得大于 10t；
（二）电动葫芦的工作级别不小于 M6 级。
《起重机械安全技术监察规程--桥式起重机》(TSG Q0002-2008）第九十 四条 起重机每班使用前，应当对制动器、吊钩、钢丝绳、滑轮、安全保护装 置和电气系统等进行检查，发现异常时，应当在使用前排除，并且做好相应记 录。
第九十五条第一款 使用单位应当对在用起重机进行定期的自行检查和日 常维护保养，至少每月进行一次常规检查（内容见第九十六条），每年进行一 次全面检查，必要时进行试验验证，并且做记录。
《有色金属工程设计防火规范》（GB 50630-2010） 4.5.5.9 用于吊运熔融 体或进行浇铸作业的厂房起重机（吊车）应采用冶金专用的铸造桥式起重机。
《炼钢安全规程》（AQ 2001-2018） 8.4.4 炼钢车间铁水、钢水或液渣，
	


《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采 取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下 的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接负 责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款； 构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《冶金和有色金属企业安全生产规定》第四十六条 企业违反本 规定第二十四条至第三十七条的规定，构成生产安全事故隐患的，责 令立即消除或者限期消除事故隐患；企业拒不执行的，责令停产停业 整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产 行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国 家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	










一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	应使用铸造起重机，铸造起重机额定能力应符合 GB 50439 的规定。
《高温熔融金属吊运安全规程》（AQ 7011-2018） 6. 1.2 炼钢企业吊运铁 水、钢水或液渣，应使用带有固定龙门钩的铸造起重机，铸造起重机额定能力 应符合 GB50439 的规定。
	
	

	







5
	





熔融有色
金属罐体
耳轴检测 情况
	




盛装熔融有
色金属及液 渣的罐（包、 盆）等容器
耳轴未按要
求定期进行 探伤检测
	
《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十条第二款 企业应当定 期对吊运、盛装熔融金属的吊具、罐体（本体、耳轴）进行安全检查和探伤检 测。
《高温熔融金属吊运安全规程》（AQ 7011-2018） 6.2.6 罐体和浇包耳轴 加工后应进行探伤检查，探伤的要求应遵守 JB/T 5000 的规定。使用中的熔融 金属罐体和包体每年应至少对耳轴作一次无损探伤检查，做好记录，并存档。 凡耳轴出现内裂纹、壳体焊缝开裂、明显变形、耳轴磨损超过原轴直径的 10%、 机械失灵、内衬损坏超过规定，均应报修或报废。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采 取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下 的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接负 责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款； 构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《冶金和有色金属企业安全生产规定》第四十六条 企业违反本 规定第二十四条至第三十七条的规定，构成生产安全事故隐患的，责 令立即消除或者限期消除事故隐患；企业拒不执行的，责令停产停业 整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产 行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国 家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	






一般检查 事项
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防积水情 况
	生产期间冶
炼 、精炼、
铸造生产区 域 的 事 故 坑 、炉下渣
坑 ， 以及熔
融 金 属 泄
漏 、喷溅影
响范围内 的
炉前平台、
炉基区域、
厂房内 吊运
和地面运输
通道等 6 类
区域存在非
生产性积水
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《工贸企业重大事故隐患判定标准》（ 中华人民共和国应急管理部令第  10 号）第五条第二项 有色企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：
（二）生产期间冶炼、精炼、铸造生产区域的事故坑、炉下渣坑，以及熔 融金属泄漏、喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域、厂房内吊运和地面运输 通道等6 类区域存在非生产性积水的；
《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第二十八条第一款 企业在进 行高温熔融金属冶炼、保温、运输、吊运过程中，应当采取防止泄漏、喷溅、 爆炸伤人的安全措施，其影响区域不得有非生产性积水。
《有色金属工程设计防火规范》（GB 50630-2010） 4.7. 1 熔盐电解（含 铝、镁电解等类型）生产工艺的防火设计应符合下列规定：
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采 取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下 的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接负 责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款； 构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《冶金和有色金属企业安全生产规定》第四十六条 企业违反本 规定第二十四条至第三十七条的规定，构成生产安全事故隐患的，责 令立即消除或者限期消除事故隐患；企业拒不执行的，责令停产停业 整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产 行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国 家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内
	





重点检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	3.严禁雨水、地表水、地下水进入电解厂房，不得在电解厂房内设置上、 下水管道；
《有色金属工程设计防火规范》（GB 50630-2010） 6.3. 1 具有熔融状态 的粗金属（熔渣）作业区，其厂房屋面防水等级不应低于二级，应有防止天窗、 天沟、水落管等雨水飘落、渗漏的可靠措施；
《铜及铜合金熔铸安全设计规范》（GB 30187-2013）8.10.8 具有熔融铜 液（熔渣）的作业、吊运及浇铸场所，不宜设置地沟；不应敷设上、下水管道； 屋面防水等级不应低于二级，并应有防止雨水渗漏的可靠措施。生产确需设置 地沟或地坑时，应有严密的防水设施。该类车间地坪标高宜高出室外地面 0.3m  以上。
	撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
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有色金属
铸造、浇
铸流程紧
急排放和
应急储存
设施情况
	





熔融有色金
属铸造 、浇
铸流程未设
置紧急排放
和应急储存 设施
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第二十九条 企业对电炉、电 解车间应当采取防雨措施和有效的排水设施，防止雨水进入槽下地坪，确保电 炉、电解槽下没有积水。
企业对电炉、铸造熔炼炉、保温炉、倾翻炉、铸机、流液槽、熔盐电解槽 等设备，应当设置熔融金属紧急排放和储存的设施，并在设备周围设置拦挡围 堰，防止熔融金属外流。
《工贸企业重大事故隐患判定标准》（ 中华人民共和国应急管理部令第  10 号）第五条第三项 有色企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：
（三）熔融金属铸造环节未设置紧急排放和应急储存设施的（倾动式熔炼 炉、倾动式保温炉、倾动式熔保一体炉、带保温炉的固定式熔炼炉除外）；
《有色金属工程设计防火规范》（GB 50630-2010） 4.5.5.8 根据工艺配置  要求，在冶炼炉熔体放出口邻近区位处，当设置容纳漏淌熔体的应急事故坑时， 事故坑距离厂房结构柱的净距不应小于 0.5m，邻近事故坑的厂房钢结构（柱） 应按本规范附录 A 的有关规定，进行耐火稳定性的验算和耐火防护。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采 取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下 的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接负 责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款； 构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《冶金和有色金属企业安全生产规定》第四十六条 企业违反本 规定第二十四条至第三十七条的规定，构成生产安全事故隐患的，责 令立即消除或者限期消除事故隐患；企业拒不执行的，责令停产停业 整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产 行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国 家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	







重点检查 事项
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	高温工作
的熔融有
色金属冶
炼炉窑、
铸造机、
加热炉及
水冷元件
	采用水冷冷
却的冶炼炉
窑 、铸造机
（铝加工深
井铸造工艺
的结晶器除
外） 、加热
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现 并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者 职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查 治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工 代表大会报告。
《工贸企业重大事故隐患判定标准》（ 中华人民共和国应急管理部令第
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采 取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下 的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接负 责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款； 构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
第六十五条第一款第三项 应急管理部门和其他负有安全生产监 督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位
	

重点检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	设置应急
冷却水源
等冷却应
急处置措 施情况
	炉未设置应 急水源
	10 号）第五条第四项 有色企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：
（四）采用水冷冷却的冶炼炉窑、铸造机（铝加工深井铸造工艺的结晶器 除外）、加热炉未设置应急水源的；
《铸造机械安全要求》（GB 20905-2007） 10.4 工作中不允许因停电而造 成水冷和其他系统中断的机器，应另设维持水冷和其他系统继续正常工作的附 属装置。
《铜及铜合金熔铸安全设计规范》（GB 30187-2013） 6.2.2 有芯感应炉 应设置应急电源，有芯感应炉和无芯感应炉应设置应急水；并应设置事故坑、 事故包；铸造机的结晶器应设置应急水。
《铜冶炼厂工艺设计规范》（GB 50616-2010） 6.2. 12 闪速炉冷却水必须 连续供水，不得中断，水压应稳定。冷却水应使用硬度低的净化水。
6.3. 12 顶吹浸没熔炼安全措施必须符合下列规定：
3.炉体冷却元件供水不得中断，水压应稳定，冷却水应使用硬度低的净化 水。
6.7. 11 三菱熔炼炉冷却水必须连续供水，不得中断，水压应稳定，冷却水 应为净化水。
6.8. 10 瓦纽科夫熔炼炉冷却水必须连续供水，不得中断，水压应稳定，冷 却水应为净化水。
	执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行 监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
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冶炼炉窑
的水冷元
件配备温
度、进出
水流量差
检测及报
警装置情 况
	熔融金属冶
炼炉窑的闭
路循环水冷
元件未设置
出水温度、
进出水流量
差监测报警
装置 ，或者
开路水冷元
件未设置进
水流量 、压
力监测报警
装置 ，或者
未监测开路
水冷元件出 水温度
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《有色金属工程设计防火规范》（GB 50630-2010） 4.5.5 冶炼（含熔炼、 吹炼、精炼等类型）生产工艺的防火设计应符合下列规定：
6.冶炼炉及其配套设施的密闭冷却水系统，应设置温度、压力、流量等检 测以及事故报警信号和联锁控制装置，并宜独立设置循环水系统和应急供水装 置；
《工贸企业重大事故隐患判定标准》（ 中华人民共和国应急管理部令第  10 号）第五条第五项 有色企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：
（五）熔融金属冶炼炉窑的闭路循环水冷元件未设置出水温度、进出水流 量差监测报警装置，或者开路水冷元件未设置进水流量、压力监测报警装置， 或者未监测开路水冷元件出水温度的；
	
《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采 取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下 的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接负 责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款； 构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
第六十五条第一款第三项 应急管理部门和其他负有安全生产监 督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位 执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行 监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	





重点检查 事项
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	设备设施
检查及维
修报废情 况
	炉、窑、槽、 罐类设备本
体及附属设
施未定期检
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采 取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下 的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接负 责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；
	一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	查 ， 出现严 重 焊 缝 开 裂 、腐蚀、
破损 、衬砖
损坏 、壳体
发红及明显
弯曲变形等
未报修或报
废 ，仍继续 使用
	查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十四条第一款 企业对反 应槽、罐、池、釜和储液罐、酸洗槽应当采取防腐蚀措施，设置事故池，进行 经常性安全检查、维护、保养，并定期检测，保证正常运转。
《氧化铝安全生产规范》（GB 30186-2013） 4. 1. 1. 1 应定期检查石灰炉炉 体及卷扬、下料漏斗、布料器等，设备出现裂纹、破损、炉体焊缝开裂、明显 变形、机械失灵、衬砖损坏等应报修或报废。
4.2.4. 1 应定期检查槽罐类设备及附属设施，槽体出现焊缝开裂、腐蚀、破 损、明显变形、机械失灵应报修或报废。应按规定检测承压槽罐、管道，检测 不合格不应使用。
4.3. 1. 1 应定期检查熟料窑，窑体出现裂纹破损、焊缝开裂、明显弯曲变形、 衬砖损坏等应检修处置。窑附属设施应定期检查、维护，发现问题及时联系检 修处置。
4.5. 1. 1 应定期检查、检测脱硅机及附属设施，机体出现焊缝开裂、腐蚀、 机械损伤、凸凹变形、超过规定使用年限等，应报修或报废。
	构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产 行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国 家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	

	









11
	




使用煤气 （ 天 然 气）的烧 燃 烧 装 置 ，设置
与压力联
锁的快速
切断装置 情况
	



使 用 煤 气
（天然气）
并强制送风
的燃烧装置
的燃气总管
未设置压力
监测报警装
置 ，或者监
测报警装置
未与紧急 自
动切断装置 联锁
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现 并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者 职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查 治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工 代表大会报告。
《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十二条第一款生产、储存、 使用煤气的企业应当严格执行《工业企业煤气安全规程》（GB6222），在可 能发生煤气泄漏、聚集的场所，设置固定式煤气检测报警仪和安全警示标志。
《工贸企业重大事故隐患判定标准》（ 中华人民共和国应急管理部令第 10 号）第五条第十二项  有色企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故 隐患：
（十二）使用煤气（天然气）并强制送风的燃烧装置的燃气总管未设置压 力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁的；
《工业企业煤气安全规程》（GB 6222-2005） 7. 1. 1 当燃烧装置采用强制 送风的燃烧嘴时，煤气支管上应装止回装置或自动隔断阀。在空气管道上应设 泄爆膜。
《城镇燃气设计规范》（GB 50028-2006） 10.6.6 工业企业生产用气设备 燃烧装置的安全设施应符合下列要求：
1.燃气管道上应安装低压和超压报警以及紧急自动切断阀；
《有色金属工程设计防火规范》（GB 50630-2010） 4.5.2 冶金生产的各
	
《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采 取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下 的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接负 责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款； 构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《冶金和有色金属企业安全生产规定》第四十六条 企业违反本 规定第二十四条至第三十七条的规定，构成生产安全事故隐患的，责 令立即消除或者限期消除事故隐患；企业拒不执行的，责令停产停业 整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。
《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项 应急 管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产 行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国 家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	








重点检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	类炉窑（反应装置），当使用燃气时，其防火设计应符合下列规定：1.煤气使 用装置的防火设计应符合现行国家标准《工业企业煤气安全规程》GB6222 、 《城镇燃气设计规范》GB50028 的有关规定；......。
4.5.4  冶金物料准备（含干燥、煅烧、焙烧、烧结等类型）生产工艺的防 火设计应符合下列规定：
3.烧结机点火器应设置空气、煤气低压报警装置和指示信号以及煤气低压 自动切断的装置；
4.烧结机点火器烧嘴的空气支管应采取防爆措施，煤气管道应设置紧急事 故快速切断阀；
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煤气、氧 气、氢气、 酸、碱、
氢化物等
危险化学
品 的 管 理。
	
可能出现 一 氧 化 碳 泄 漏 、聚集的
场所 ，未设
置固定式监 测 报 警 装 置；可能存
在砷化氢气
体的场所，
未使用符合
国家标准最
高容许浓度
精度要求的
检测监测设
备 ，或采取
同等效果的 检测措施
	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十一条 生产、储存、使 用煤气的企业应当建立煤气防护站（组），配备必要的煤气防护人员、煤气检 测报警装置及防护设施，并且每年至少组织一次煤气事故应急演练。
《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十二条 生产、储存、使 用煤气的企业应当严格执行《工业企业煤气安全规程》（GB6222），在可能 发生煤气泄漏、聚集的场所，设置固定式煤气检测报警仪和安全警示标志。
进入煤气区域作业的人员，应当携带便携式一氧化碳检测报警仪，配备空 气呼吸器，并由企业安排专门人员进行安全管理。
煤气柜区域应当设有隔离围栏，安装在线监控设备，并由企业安排专门人 员值守。煤气柜区域严禁烟火。
《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十三条 企业对涉及煤气、 氧气、氢气等易燃易爆危险化学品生产、输送、使用、储存的设施以及油库、 电缆隧道（沟）等重点防火部位，应当按照有关规定采取有效、可靠的防火、 防爆和防泄漏措施。
企业对具有爆炸危险环境的场所，应当按照《爆炸性气体环境用电气设备》 （GB3836）及《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058）设置自动检  测报警和防灭火装置。
《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十六条 企业在使用酸、 碱的作业场所，应当采取防止人员灼伤的措施，并设置安全喷淋或者洗涤设施。
采用剧毒物品的电镀、钝化等作业，企业应当在电镀槽的下方设置事故池， 并加强对剧毒物品的安全管理。
	








依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》 《四川省安全生产条例》相关条款实施处罚。
	








一般检查 事项

	


13
	煤气 U/V  型水封和
湿式冷凝
水排水器
水封的有
效高度不
符合标准
要求；煤
	煤气 U/V 型 水封和湿式
冷凝水排水
器水封的有
效高度不符 合 标 准 要 求；煤气排
水器违规共
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《工业企业煤气安全规程》（GB 6222-2005） 7.2.3. 1 水封装在其他隔断 装置之后并用时，才是可靠的隔断装置。水封的有效高度为煤气计算压力至少
	
《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采 取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下 的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接负 责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款； 构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	

一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	气排水器
违规共用
	用
	加 500mm ，并应定期检查水封高度。
7.4.3 两条或两条以上的煤气管道及同一煤气管道隔断装置的两侧，宜单 独设置排水器
9. 1.2. 1 湿式柜每级塔间水封的有效高度，应不小于最大工作压力的 1.5 倍。
《煤气排水器安全技术规程》（AQ 7012-2018） 4.1.2  水封式排水器除了 满足 4. 1. 1 的要求，还应满足以下要求：
C）水封的有效高度应取煤气计算压力加 500mmH2O 与煤气计算压力 1.2 倍的较大值，并不得小于 3m;
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生产、储
存、使用
煤气的企
业 ，未配
备专职的
煤气防护
人员及防 护设备
	




生产、储存、
使用煤气的
企业 ，未配
备专职的煤
气防护人员
及防护设备
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款生产经营单位应当建立 健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现 并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者 职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查 治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工 代表大会报告。
《冶金企业和有色金属企业安全生产规定第三十一条 生产、储存、使用 煤气的企业应当建立煤气防护站（组），配备必要的煤气防护人员、煤气检测 报警装置及防护设施，并且每年至少组织一次煤气事故应急演练。
《工业企业煤气安全规程》（GB 6222-2005） 12.2.1 组织
每个生产、供应和使用煤气的企业，应设煤气防护站或煤气防护组，并配 备必要的人员，建立紧急救护体系。
12.2.4  设施配置
煤气防护站应配备呼吸器、通风式防毒面具、充填装置、万能检查器、自 动苏生器、隔离式自救器、担架、各种有毒气体分析仪、防爆测定仪及供危险 作业和抢救用的其他设施（如对讲电话），并应配备救护车和作业用车等，且 应加强维护，使之经常处于完好状态。
	


中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取 措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的 罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接负责 的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构 成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第四十六条 企业违 反本规定第二十四条至第三十七条的规定，构成生产安全事故隐患的， 责令立即消除或者限期消除事故隐患；企业拒不执行的，责令停产停 业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管 人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。
	






一般检查 事项
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[bookmark: bookmark18]烟草企业检查事项

	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	














1
	













熏 蒸 杀虫
作业安全
防护措施 情况
	1. 1  熏 蒸 杀 虫作业场所
是否安排专
人值班 ，人
员进入警戒
区前是否进
行许可登记
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时 发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大 会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故 隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会 或者职工代表大会报告。
《储烟虫害治理磷化氢与二氧化碳混合熏蒸安全规程》 (YC 301-2009)
4.1.1.2 熏蒸区域、设备清洗场所及残留物处理区应设置警戒线、悬挂醒 目警示标志，并应安排专人值班，人员进入警戒区前应进行许可登记。
	
《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	


一般检查 事项

	
	
	1.2  熏 蒸 杀 虫作业场所
作业人员是
否按规定配
置相应的专 用 防 护 用 品 ，并在工
作中正确佩 戴使用
	《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人 员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员 按照使用规则佩戴、使用。
《储烟虫害治理磷化氢与二氧化碳混合熏蒸安全规程》 (YC 301-2009))
4.1.2.1 现场人员应配备专用防护用品，劳动防护用品的选择应符合 GB 11651 的相关规定。
4.1.2.2 接触、使用磷化铝等熏蒸药剂和清洗仓外磷化氢发生器的作业 人员佩戴的防毒面具应符合 GB 2890 的相关规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第五项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（五）未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护 用品的；
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1.3  熏 蒸 杀 虫作业前未
确认无关人
员全部撤离
仓库 ，作业
场所未配置 防毒面具
	
《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时 发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大 会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故 隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会 或者职工代表大会报告。
《卷烟制造企业防尘防毒技术规范》（AQ 4245-2015） 6.7 熏蒸作业应 满足 YC301 的要求。应聘请专业机构和人员进行。熏蒸作业场所应密闭。熏 蒸作业完成后经通风换气、有毒物质浓度经检测符合 GBZ2. 1 的规定，撤销警 戒区和撤除警示标识后，作业人员才可进入。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以 下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚 款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
第六十五条第一款第三项 应急管理部门和其他负有安全生产监 督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位 执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行 监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	




重点检查 事项

	
	
	1.4  熏 蒸 杀
	《中华人民共和国安全生产法》第三十五条生产经营单位应当在有较大
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一项 生产经营单
	一般检查
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	虫作业场所
是否设置警
戒线 、悬挂
醒 目警示标 志
	危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
《储烟虫害治理磷化氢与二氧化碳混合熏蒸安全规程》(YC 301-2009)
4. 1. 1.2 熏蒸区域、设备清洗场所及残留物处理区应设置警戒线、悬挂醒 目警示标志，并应安排专人值班，人员进入警戒区前应进行许可登记。
	位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（一）未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上 设置明显的安全警示标志的；
	事项

	






2
	



使 用液 态
二氧化碳
的 生 产线
和场所安
全防护设
备的设置 情况
	
使用液态二
氧化碳制造
膨胀烟丝的
生产线和场
所未设置固
定式二氧化
碳浓度监测
报警装置，
或者监测报
警装置未与
事故通风设 施联锁
	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 安全设备的设计、制 造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标 准。
《工贸企业重大事故隐患判定标准》（ 中华人民共和国应急管理部令第 10 号）第十条第二项  烟草企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐 患：
（二）使用液态二氧化碳制造膨胀烟丝的生产线和场所未设置固定式二 氧化碳浓度监测报警装置，或者监测报警装置未与事故通风设施联锁的。
《卷烟厂设计规范》（YC/T 9-2015） 6.3. 10 在二氧化碳压缩机、二氧化 碳容易积蓄及泄漏处应设二氧化碳浓度检测装置和自动报警系统，应设操作 人员紧急出 口。室内二氧化碳浓度不应超过 5000mg／m3。
6.3. 11 膨胀烟丝车间应有对流通风措施，并应设事故通风装置。事故通风 装置应与二氧化碳浓度检测装置和自动报警系统联动。
6.3. 12 热风炉宜布置在通风良好处，并设燃气浓度检测报警系统。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未 改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重 的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责 任：
（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标 准或者行业标准的；
第六十五条第一款第三项 应急管理部门和其他负有安全生产监 督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位 执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行 监督检查，行使以下职权：
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内 撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重 大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
	





重点检查 事项
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[bookmark: bookmark19]采用深井铸造工艺的铝加工行业领域检查事项

	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	











1
	铝加工深
井铸造工
艺的浇铸
炉 铝液 出
口、铝液出
口流槽、流 槽与模盘
（ 分配流 槽）入口连 接 处 关于
机械锁紧  装置（固定  式浇铸炉）、 液位监测  报警装置、 紧急排放  阀、快速切
断阀（断开
装置）、控
制系统（倾 动式浇铸
炉） 等安 装、设置、
相互联锁
的情况
	铝加工深井
铸造工艺的
浇铸炉铝液
出 口 、铝液
出 口流槽、
流槽与模盘 （ 分 配 流 槽）入口连
接处关于机
械锁紧装置
（ 固定式浇
铸炉） 、液
位监测报警
装置 、 紧急
排放阀 、快 速 切 断 阀
（ 断 开 装 置） 、控制
系统（ 倾动
式浇铸炉）
等安装 、设
置 、相互联 锁的情况
	

《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第 10 号）第五条第 项、第八项、第九项 有色企业有下列情形之一的，应当判 定为重大事故隐患：
（七）铝加工深井铸造工艺的浇铸炉铝液出口流槽、流槽与模盘（分配流 槽）入口连接处未设置液位监测报警装置，或者固定式浇铸炉的铝液出口未设 置机械锁紧装置的；
（八）铝加工深井铸造工艺的固定式浇铸炉的铝液流槽未设置紧急排放  阀，或者流槽与模盘（分配流槽）入口连接处未设置快速切断阀（断开装置）， 或者流槽与模盘（分配流槽）入口连接处的液位监测报警装置未与快速切断阀  （断开装置）、紧急排放阀联锁的；
（九）铝加工深井铸造工艺的倾动式浇铸炉流槽与模盘（分配流槽）入 口  连接处未设置快速切断阀（断开装置），或者流槽与模盘（分配流槽）入口连  接处的液位监测报警装置未与浇铸炉倾动控制系统、快速切断阀（断开装置） 联锁的；
	








《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元 以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其 直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下 的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	










重点检查事
项

	


2
	配置的液
位传感器
未 与铝 水
流槽上的
快 速 切断
阀和紧急
排放阀联
	配置的液位
传感器未与
铝水流槽上
的快速切断
阀和紧急排
放阀联锁。
倾动式熔炼
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元 以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其 直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下 的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	

一般检查事
项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	 (
锁
 
熔
 
紧
 
下
 
动
)。倾动式 炼炉在
急状态
不能自
复位
	炉在紧急状
态下不能 自 动复位
	
	
	

	








3
	



放置入炉
原材料的 地面潮湿，
熔炼炉、保
温炉及铸
造 等 作业
场所存在
非生产性 积水
	




放置入炉原
材料的地面
潮湿 ，熔炼
炉 、保温炉
及铸造等作
业场所存在
非生产性积 水
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（国家安全监管总局令第 91   号）第二十八条第一款 企业在进行高温熔融金属冶炼、保温、运输、吊运过 程中，应当采取防止泄漏、喷溅、爆炸伤人的安全
《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第  10 号）第五条第二项 有色企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：
（二）生产期间冶炼、精炼、铸造生产区域的事故坑、炉下渣坑，以及熔 融金属泄漏、喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域、厂房内吊运和地面运输 通道等 6 类区域存在非生产性积水的；
《变形铝及铝合金铸锭安全生产规范》（GB 30078-2013） 4.1.5 熔炼、 铸造设备上方不应设置存在滴、漏水隐患设施，如通风装置、天窗、水管等。
5.1. 1.2 应保持熔炼炉作业现场地面干燥。
5.1. 1.3 应确保加入熔炼炉熔体中的原、辅材料干燥。
5.5. 1 保温炉（静置炉）应保持现场地面干燥。
	


《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元 以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其 直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下 的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第四十六条 企业违 反本规定第二十四条至第三十七条的规定，构成生产安全事故隐患 的，责令立即消除或者限期消除事故隐患；企业拒不执行的，责令 停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负 责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚 款。
	







重点检查事
项

	




4
	 (
深
 
工
 
晶
 
水
 
设
工
 
造
 
结
 
却
 
未
加
 
铸
 
的
 
冷
 
统
铝
 
井
 
艺
 
器
 
系
)



置进水压 力、进水流 量监测报 警装置，或 者监测报
警装置未
	铝加工深井
铸造工艺的
结晶器冷却
水系统未设 置 进 水 压 力 、进水流
量监测报警
装置 ，或者
监测报警装
置未与快速
切断阀 、 紧
	《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第三款 生产经营单位不得使 用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。
第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患 排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排 查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等 方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全 生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。
《金属冶炼企业禁止使用的设备及工艺目录（第一批）》（安监总管四 〔2017〕142 号） 13.深井浇铸结晶器的循环水系统未设置应急水源或循环水 水泵未设置应急电源。
《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第七项 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期 未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主 管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节 严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究 刑事责任：
（七）使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的；
第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令 立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不 执行的，责令停产停业整顿；对其直接负责的主管人员和其他直接 责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法
	



重点检查事
项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	与快速切 断阀、紧急
排放阀、流 槽断开装 置联锁，或 者监测报
警装置未
与倾动式
浇铸炉控
制系统联 锁
	急排放阀、
流槽断开装
置联锁 ，或
者监测报警
装置未与倾
动式浇铸炉
控制系统联 锁
	10 号）第五条第六项 有色企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：
（六）铝加工深井铸造工艺的结晶器冷却水系统未设置进水压力、进水流 量监测报警装置，或者监测报警装置未与快速切断阀、紧急排放阀、流槽断开 装置联锁，或者监测报警装置未与倾动式浇铸炉控制系统联锁的；
	有关规定追究刑事责任。
	

	





5
	


熔融金属
铸造流程
未规范设
置紧急排
放 或应 急
储存设施
	



熔融金属铸
造流程未规
范设置紧急
排放或应急
储存设施
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（国家安全监管总局令第 91   号）第二十九条第二款 企业对电炉、铸造熔炼炉、保温炉、倾翻炉、铸机、 流液槽、熔盐电解槽等设备，应当设置熔融金属紧急排放和储存的设施，并在 设备周围设置拦挡围堰，防止熔融金属外流。
《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第  10 号）第五条第三项 有色企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：
（三）熔融金属铸造环节未设置紧急排放和应急储存设施的（倾动式熔炼 炉、倾动式保温炉、倾动式熔保一体炉、带保温炉的固定式熔炼炉除外）；
	
《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元 以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其 直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下 的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第四十六条 企业违 反本规定第二十四条至第三十七条的规定，构成生产安全事故隐患 的，责令立即消除或者限期消除事故隐患；企业拒不执行的，责令 停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负 责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚 款。
	




重点检查事
项

	



6.
	铸造机钢
丝 卷 扬系
统 选 用非
钢 芯 钢丝 绳，或者未 落 实 钢丝
绳定期检 查、更换制 度
	铸造机钢丝
卷扬系统选
用非钢芯钢
丝绳 ，或者
未落实钢丝 绳 定 期 检 查 、更换制 度
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建 立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第  10 号）第五条第十项 有色企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：
（十）铝加工深井铸造机钢丝卷扬系统选用非钢芯钢丝绳，或者未落实钢 丝绳定期检查、更换制度的；
	

《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未 采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元 以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其 直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下 的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	


重点检查事
项

	7
	铸造车间
	铸造车间现
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未
	一般检查事
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	严 人 制 人
场 控 未 (未 制 控)， 生 (产)进 (入)
现 格 数 非 员
	场未严格控
制人数 ，未
控制非生产 人员进入
	立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或 者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排 查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告。
	采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元 以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其 直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下 的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	项
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[bookmark: bookmark20]安全培训及安全评价机构检测检验机构检查事项

	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	














1
	














资质认可
	



1. 1  法 人 资 格
	《安全评价检测检验机构管理办法》第六条第一项 申请安全评价机构资 质应当具备下列条件：
（一）独立法人资格，固定资产不少于八百万元；
《安全评价检测检验机构管理办法》第七条第一项 申请安全生产检测检 验机构资质应当具备下列条件：
（一）独立法人资格，固定资产不少于一千万元；
《安全评价检测检验机构管理办法》第八条第一项、第二项、第三项 下 列机构不得申请安全评价检测检验机构资质：
（一）本办法第三条规定部门所属的事业单位及其出资设立的企业法人；
（二）本办法第三条规定部门主管的社会组织及其出资设立的企业法人；
（三）本条第一项、第二项中的企业法人出资设立（含控股、参股）的企 业法人。
	

《安全评价检测检验机构管理办法》第二十七条 申请人隐瞒有 关情况或者提供虚假材料申请资质（包括资质延续、资质变更、增 加业务范围等）的，资质认可机关不予受理或者不予行政许可，并 给予警告。该申请人在一年内不得再次申请。
第二十八条 申请人以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质（包括 资质延续、资质变更、增加业务范围等）的，应当予以撤销。该申 请人在三年内不得再次申请；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
	



一般检查 事项

	
	
	

1.2  固 定 资 产
	《安全评价检测检验机构管理办法》第六条第一项 申请安全评价机构资 质应当具备下列条件：
（一）独立法人资格，固定资产不少于八百万元；
《安全评价检测检验机构管理办法》第七条第一项 申请安全生产检测检 验机构资质应当具备下列条件：
（一）独立法人资格，固定资产不少于一千万元；
	《安全评价检测检验机构管理办法》第二十七条 申请人隐瞒有 关情况或者提供虚假材料申请资质（包括资质延续、资质变更、增 加业务范围等）的，资质认可机关不予受理或者不予行政许可，并 给予警告。该申请人在一年内不得再次申请。
第二十八条 申请人以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质（包括 资质延续、资质变更、增加业务范围等）的，应当予以撤销。该申 请人在三年内不得再次申请；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
	

一般检查 事项

	
	
	

1.3  工 作 场 所
	《安全评价检测检验机构管理办法》第六条第二项 申请安全评价机构资 质应当具备下列条件：
（二）工作场所建筑面积不少于一千平方米，其中档案室不少于一百平方 米，设施、设备、软件等技术支撑条件满足工作需求；
《安全评价检测检验机构管理办法》第七条第二项 申请安全生产检测检 验机构资质应当具备下列条件：
（二）工作场所建筑面积不少于一千平方米，有与从事安全生产检测检验 相适应的设施、设备和环境，检测检验设施、设备原值不少于八百万元；
	《安全评价检测检验机构管理办法》第二十七条 申请人隐瞒有 关情况或者提供虚假材料申请资质（包括资质延续、资质变更、增 加业务范围等）的，资质认可机关不予受理或者不予行政许可，并 给予警告。该申请人在一年内不得再次申请。
第二十八条 申请人以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质（包括 资质延续、资质变更、增加业务范围等）的，应当予以撤销。该申 请人在三年内不得再次申请；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
	

一般检查 事项

	
	
	
1.4  人 员 配 备
	《安全评价检测检验机构管理办法》第六条第三项、第四项、第七项 申 请安全评价机构资质应当具备下列条件：
（三）承担矿山、金属冶炼、危险化学品生产和储存、烟花爆竹等业务范 围安全评价的机构，其专职安全评价师不低于本办法规定的配备标准（附件 1）；
（四）承担单一业务范围的安全评价机构，其专职安全评价师不少于二十
	《安全评价检测检验机构管理办法》第二十七条 申请人隐瞒有 关情况或者提供虚假材料申请资质（包括资质延续、资质变更、增 加业务范围等）的，资质认可机关不予受理或者不予行政许可，并 给予警告。该申请人在一年内不得再次申请。
第二十八条 申请人以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质（包括
	
一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	五人；每增加一个行业（领域），按照专业配备标准至少增加五名专职安全评 价师；专职安全评价师中，一级安全评价师比例不低于百分之二十，一级和二 级安全评价师的总数比例不低于百分之五十，且中级及以上注册安全工程师比 例不低于百分之三十；
（七）配备专职技术负责人和过程控制负责人；专职技术负责人具有一级 安全评价师职业资格，并具有与所开展业务相匹配的高级专业技术职称，在本 行业领域工作八年以上；专职过程控制负责人具有安全评价师职业资格；
《安全评价检测检验机构管理办法》第七条第三项、第四项、第六项申请 安全生产检测检验机构资质应当具备下列条件：
（三）承担单一业务范围的安全生产检测检验机构，其专业技术人员不少 于二十五人；每增加一个行业（领域），至少增加五名专业技术人员；专业技 术人员中，中级及以上注册安全工程师比例不低于百分之三十，中级及以上技 术职称比例不低于百分之五十，且高级技术职称人员比例不低于百分之二十 五；
（四）专业技术人员具有与承担安全生产检测检验相适应的专业技能，以 及在本行业领域工作两年以上；
（六）主持安全生产检测检验工作的负责人、技术负责人、质量负责人具 有高级技术职称，在本行业领域工作八年以上；
	资质延续、资质变更、增加业务范围等）的，应当予以撤销。该申 请人在三年内不得再次申请；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
	

	
	
	




1.5  管 理 体 系
	《安全评价检测检验机构管理办法》第六条第五项、第六项、第八项 申 请安全评价机构资质应当具备下列条件：
（五）健全的内部管理制度和安全评价过程控制体系；
（六）法定代表人出具知悉并承担安全评价的法律责任、义务、权利和风 险的承诺书；
（八）正常运行并可以供公众查询机构信息的网站；
《安全评价检测检验机构管理办法》第七条第五项、第七项、第八项 申 请安全生产检测检验机构资质应当具备下列条件：
（五）法定代表人出具知悉并承担安全生产检测检验的法律责任、义务、 权利和风险的承诺书；
（七）符合安全生产检测检验机构能力通用要求等相关标准和规范性文件 规定的文件化管理体系；
（八）正常运行并可以供公众查询机构信息的网站；
	

《安全评价检测检验机构管理办法》第二十七条 申请人隐瞒有 关情况或者提供虚假材料申请资质（包括资质延续、资质变更、增 加业务范围等）的，资质认可机关不予受理或者不予行政许可，并 给予警告。该申请人在一年内不得再次申请。
第二十八条 申请人以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质（包括 资质延续、资质变更、增加业务范围等）的，应当予以撤销。该申 请人在三年内不得再次申请；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
	




一般检查 事项

	
	
	
1.6  资 质 变 更、延期
	《安全评价检测检验机构管理办法》第十二条 安全评价检测检验机构的 名称、注册地址、实验室条件、法定代表人、专职技术负责人、授权签字人发 生变化的，应当自发生变化之日起三十日内向原资质认可机关提出书面变更申 请。
安全评价检测检验机构因改制、分立或者合并等原因发生变化的，应当自
	《安全评价检测检验机构管理办法》第十四条第一款第一项、 第二项 安全评价检测检验机构有下列情形之一的，原资质认可机关 应当注销其资质，在本部门网站予以公告，并纳入安全评价检测检 验机构信息查询系统：
（一）法人资格终止；
	
一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	发生变化之日起三十日 内向原资质认可机关书面申请重新核定资质条件和业 务范围。
安全评价检测检验机构取得资质一年以上，需要变更业务范围的，应当向 原资质认可机关提出书面申请。
第十三条 安全评价检测检验机构资质证书有效期五年。资质证书有效期 届满需要延续的，应当在有效期届满三个月前向原资质认可机关提出申请。原 资质认可机关应当按照本办法第九条至第十一条的规定办理。
	（二）资质证书有效期届满未延续；
第二十七条 申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请资质 （包括资质延续、资质变更、增加业务范围等）的，资质认可机关 不予受理或者不予行政许可，并给予警告。该申请人在一年内不得 再次申请。
第二十八条 申请人以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质（包括 资质延续、资质变更、增加业务范围等）的，应当予以撤销。该申 请人在三年内不得再次申请；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第三十条第五项 安全评价检测检验机构有下列情形之一的，责 令改正或者责令限期改正，给予警告，可以并处一万元以下的罚款； 逾期未改正的，处一万元以上三万元以下的罚款，对相关责任人处 一千元以上五千元以下的罚款；情节严重的，处一万元以上三万元 以下的罚款，对相关责任人处五千元以上一万元以下的罚款：
（五）机构名称、注册地址、实验室条件、法定代表人、专职 技术负责人、授权签字人发生变化之日起三十日内未向原资质认可 机关提出变更申请的；
	

	








2
	








技术服务
	

2. 1  签 订 合 同
	
《安全评价检测检验机构管理办法》第十六条 生产经营单位委托安全评 价检测检验机构开展技术服务时，应当签订委托技术服务合同，明确服务对象、 范围、权利、义务和责任。
	《安全评价检测检验机构管理办法》第三十条第一项 安全评价 检测检验机构有下列情形之一的，责令改正或者责令限期改正，给 予警告，可以并处一万元以下的罚款；逾期未改正的，处一万元以 上三万元以下的罚款，对相关责任人处一千元以上五千元以下的罚 款；情节严重的，处一万元以上三万元以下的罚款，对相关责任人 处五千元以上一万元以下的罚款：
（一）未依法与委托方签订技术服务合同的；
	

重点检查 事项

	
	
	



2.2 信 息 公 开
	《安全评价检测检验机构管理办法》第十七条第一款 安全评价检测检验 机构应当建立信息公开制度，加强内部管理，严格自我约束。
第十八条 安全评价检测检验机构开展技术服务时，应当如实记录过程控 制、现场勘验和检测检验的情况，并与现场图像影像等证明资料一并及时归档。
安全评价检测检验机构应当按照有关规定在网上公开安全评价报告、安全 生产检测检验报告相关信息及现场勘验图像影像。
第十九条 安全评价检测检验机构应当在开展现场技术服务前七个工作日 内，书面告知（附件 4）项目实施地资质认可机关，接受资质认可机关及其下 级部门的监督抽查。
第二十一条第一款 安全评价检测检验机构应当主动公开服务收费标准， 方便用户和社会公众查询。
	《安全评价检测检验机构管理办法》第三十条第二项、第三项、 第四项 安全评价检测检验机构有下列情形之一的，责令改正或者责 令限期改正，给予警告，可以并处一万元以下的罚款；逾期未改正 的，处一万元以上三万元以下的罚款，对相关责任人处一千元以上 五千元以下的罚款；情节严重的，处一万元以上三万元以下的罚款， 对相关责任人处五千元以上一万元以下的罚款：
（二）违反法规标准规定更改或者简化安全评价、检测检验程 序和相关内容的；
（三）未按规定公开安全评价报告、安全生产检测检验报告相 关信息及现场勘验图像影像资料的；
（四）未在开展现场技术服务前七个工作日内，书面告知项目 实施地资质认可机关的；
	



一般检查 事项

	
	
	2.3  行 为 管
	《安全评价检测检验机构管理办法》第十七条 专职技术负责人和过程控
	《安全评价检测检验机构管理办法》第二十九条 未取得资质的
	重点检查
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	理
	制负责人应当按照法规标准的规定，加强安全评价、检测检验活动的管理。
安全评价项目组组长应当具有与业务相关的二级以上安全评价师资格，并 在本行业领域工作三年以上。项目组其他组成人员应当符合安全评价项目专职 安全评价师专业能力配备标准。
第二十二条 安全评价检测检验机构及其从业人员不得有下列行为：
（一）违反法规标准的规定开展安全评价、检测检验的；
（二）不再具备资质条件或者资质过期从事安全评价、检测检验的；
（三）超出资质认可业务范围，从事法定的安全评价、检测检验的；
（四）出租、出借安全评价检测检验资质证书的；
（五）出具虚假或者重大疏漏的安全评价、检测检验报告的；
（六）违反有关法规标准规定，更改或者简化安全评价、检测检验程序和 相关内容的；
（七）专职安全评价师、专业技术人员同时在两个以上安全评价检测检验 机构从业的；
（八）安全评价项目组组长及负责勘验人员不到现场实际地点开展勘验等 有关工作的；
（九）承担现场检测检验的人员不到现场实际地点开展设备检测检验等有 关工作的；
（十）冒用他人名义或者允许他人冒用本人名义在安全评价、检测检验报 告和原始记录中签名的；
（十一）不接受资质认可机关及其下级部门监督抽查的。
本办法所称虚假报告，是指安全评价报告、安全生产检测检验报告内容与 当时实际情况严重不符，报告结论定性严重偏离客观实际。
	机构及其有关人员擅自从事安全评价、检测检验服务的，责令立即 停止违法行为，依照下列规定给予处罚：
（一）机构有违法所得的，没收其违法所得，并处违法所得一 倍以上三倍以下的罚款，但最高不得超过三万元；没有违法所得的， 处五千元以上一万元以下的罚款；
（二）有关人员处五千元以上一万元以下的罚款。
对有前款违法行为的机构及其人员，由资质认可机关记入有关 机构和人员的信用记录，并依照有关规定予以公告。
《安全评价检测检验机构管理办法》第三十条第二项、第六项 第七项、第八项、第九项、第十项、第十一项 安全评价检测检验机 构有下列情形之一的，责令改正或者责令限期改正，给予警告，可 以并处一万元以下的罚款；逾期未改正的，处一万元以上三万元以 下的罚款，对相关责任人处一千元以上五千元以下的罚款；情节严 重的，处一万元以上三万元以下的罚款，对相关责任人处五千元以 上一万元以下的罚款：
（二）违反法规标准规定更改或者简化安全评价、检测检验程 序和相关内容的；
（六）未按照有关法规标准的强制性规定从事安全评价、检测 检验活动的；
（七）出租、出借安全评价检测检验资质证书的；
（八）安全评价项目组组长及负责勘验人员不到现场实际地点 开展勘验等有关工作的；
（九）承担现场检测检验的人员不到现场实际地点开展设备检 测检验等有关工作的；
（十）安全评价报告存在法规标准引用错误、关键危险有害因 素漏项、重大危险源辨识错误、对策措施建议与存在问题严重不符 等重大疏漏，但尚未造成重大损失的；
（十一）安全生产检测检验报告存在法规标准引用错误、关键 项目漏检、结论不明确等重大疏漏，但尚未造成重大损失的。
第三十一条 承担安全评价、检测检验工作的机构，出具虚假证 明的，没收违法所得；违法所得在十万元以上的，并处违法所得二 倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的， 单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主 管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；给他 人造成损害的，与生产经营单位承担连带赔偿责任；构成犯罪的， 依照刑法有关规定追究刑事责任。
	事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	
	对有前款违法行为的机构，由资质认可机关吊销其相应资质， 向社会公告，按照国家有关规定对相关机构及其责任人员实行行业 禁入，纳入不良记录“黑名单”管理，以及安全评价检测检验机构 信息查询系统。
	

	





3
	




报告质量
及资质管 理
	



报 告 合 法
性、真实性
及是否存在
租借资质、 挂靠
	


《中华人民共和国安全生产法》第七十二条 承担安全评价、认证、检测、 检验职责的机构应当具备国家规定的资质条件，并对其作出的安全评价、认证、 检测、检验结果的合法性、真实性负责。资质条件由国务院应急管理部门会同 国务院有关部门制定。
承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构应当建立并实施服务公开和 报告公开制度，不得租借资质、挂靠、出具虚假报告。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十二条 承担安全评价、认 证、检测、检验职责的机构出具失实报告的，责令停业整顿，并处 三万元以上十万元以下的罚款；给他人造成损害的，依法承担赔偿 责任。
承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构租借资质、挂靠、 出具虚假报告的，没收违法所得；违法所得在十万元以上的，并处 违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不 足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其 直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下 的罚款；给他人造成损害的，与生产经营单位承担连带赔偿责任； 构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
对有前款违法行为的机构及其直接责任人员，吊销其相应资质 和资格，五年内不得从事安全评价、认证、检测、检验等工作，情 节严重的，实行终身行业和职业禁入。
	




重点检查 事项

	

4
	
培训条件
	是否具备从
事安全培训 工作条件
	《安全生产培训管理办法》第五条第一款 安全培训的机构应当具备从事 安全培训工作所需要的条件。从事危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、 金属冶炼单位的主要负责人和安全生产管理人员，特种作业人员以及注册安全 工程师等相关人员培训的安全培训机构，应当将教师、教学和实习实训设施等 情况书面报告所在地安全生产监督管理部门、煤矿安全培训监管机构。
	《安全生产培训管理办法》第三十四条第一款第一项 安全培训 机构有下列情形之一的，责令限期改正，处 1 万元以下的罚款；逾 期未改正的，给予警告，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：
（一）不具备安全培训条件的；
	
一般检查 事项

	



5
	



培训内容
	


是否按照统
一的培训大
纲组织培训
	《安全生产培训管理办法》第六条 安全培训应当按照规定的安全培训大 纲进行。
安全监管监察人员，危险物品的生产、经营、储存单位与非煤矿山、金属 冶炼单位的主要负责人和安全生产管理人员、特种作业人员以及从事安全生产 工作的相关人员的安全培训大纲，由国家安全监管总局组织制定。
煤矿企业的主要负责人和安全生产管理人员、特种作业人员的培训大纲由 国家煤矿安监局组织制定。
除危险物品的生产、经营、储存单位和矿山、金属冶炼单位以外其他生产 经营单位的主要负责人、安全生产管理人员及其他从业人员的安全培训大纲， 由省级安全生产监督管理部门、省级煤矿安全培训监管机构组织制定。
	

《安全生产培训管理办法》第三十四条第一款第二项 安全培训 机构有下列情形之一的，责令限期改正，处 1 万元以下的罚款；逾 期未改正的，给予警告，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：
（二）未按照统一的培训大纲组织教学培训的；
	


一般检查 事项

	
6
	培训档案
	培训档案管 理
	《安全生产培训管理办法》第十五条 安全培训机构应当建立安全培训工 作制度和人员培训档案。安全培训相关情况，应当如实记录并建档备查。
	《安全生产培训管理办法》第三十四条第一款第三项 安全培训 机构有下列情形之一的，责令限期改正，处 1 万元以下的罚款；逾 期未改正的，给予警告，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：
	一般检查 事项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	
	（三）未建立培训档案或者培训档案管理不规范的；
	




218



[bookmark: bookmark21]安全生产应急管理检查事项

	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	



1
	


主要负责人
应急管理职
责履行情况
	

主 要 负责 人
组织制定并
实施本单位
事 故 应急 救 援预案
	《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第六项 生产经营单位的主要负 责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
《生产安全事故应急条例》第四条 生产经营单位应当加强生产安全事故应 急工作，建立、健全生产安全事故应急工作责任制，其主要负责人对本单位的生 产安全事故应急工作全面负责。
《生产安全事故应急预案管理办法》第五条 生产经营单位主要负责人负责 组织编制和实施本单位的应急预案，并对应急预案的真实性和实用性负责；各分 管负责人应当按照职责分工落实应急预案规定的职责。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十四条 生产经营单位的主要 负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万 元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的 罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。
生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事 故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处 分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经 营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终 身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。
	


重点检查事
项

	

2
	风险辨识、
评估和应急
资源调查情 况
	编 制 应急 预
案前进行事 故风险辨识、 评 估 和 应急 资源调查
	《生产安全事故应急条例》第五条第二款 生产经营单位应当针对本单位可 能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安 全事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布。
《生产安全事故应急预案管理办法》第十条第一款 编制应急预案前，编制 单位应当进行事故风险辨识、评估和应急资源调查。
	《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款第一项 生 产经营单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管理部门责令 限期改正，可以处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：
（一）在应急预案编制前未按照规定开展风险辨识、评估和应急资 源调查的；
	
一般检查事
项

	





3
	




应急预案制 定
	




制定本单位
事 故 应急 救 援预案
	
《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 生产经营单位应当制定本单位 生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安 全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。
《生产安全事故应急条例》第五条第二款 生产经营单位应当针对本单位可 能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安 全事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布。
《生产安全事故应急预案管理办法》第十二条 生产经营单位应当根据有关 法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生 的事故特点，与相关预案保持衔接，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应 急预案，并体现自救互救和先期处置等特点。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第六项 生产经营单位 有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正 的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直 接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚 款：
（六）未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织 演练的；
《生产安全事故应急预案管理办法》第四十四条第一款第一项 生 产经营单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管理等部门依 照《中华人民共和国安全生产法》第九十七条的规定，责令限期改正， 可以处 5 万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处 5 万 元以上 10 万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人 员处 1 万元以上 2 万元以下的罚款：
（一）未按照规定编制应急预案的；
	




重点检查事
项

	
4
	应急预案演 练
	定期组织演 练
	《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 生产经营单位应当制定本单位 生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安 全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第六项 生产经营单位 有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正 的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直
	重点检查事
项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	《生产安全事故应急条例》第八条第二款 易燃易爆物品、危险化学品等危 险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、 建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位， 应当至少每半年组织 1 次生产安全事故应急救援预案演练，并将演练情况报送所 在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。
《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条第一款、第二款 生产经营 单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至 少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场 处置方案演练。
易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿 山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、 旅游景区等人员密集场所经营单位，应当至少每半年组织一次生产安全事故应急 预案演练，并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管 理职责的部门。
	接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚 款：
（六）未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织 演练的；
《生产安全事故应急预案管理办法》第四十四条第一款第二项 生 产经营单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管理等部门依 照《中华人民共和国安全生产法》第九十七条的规定，责令限期改正， 可以处 5 万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处 5 万 元以上 10 万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人 员处 1 万元以上 2 万元以下的罚款：
（二）未按照规定定期组织应急预案演练的。
	

	



5
	


应急预案评
审或者论证
	危险性较大
行 业及 中等
规模以上的
其他生产经
营单位进行
应急预案评 审，其他生产 经营单位进 行论证
	《生产安全事故应急预案管理办法》第二十一条 矿山、金属冶炼企业和易 燃易爆物品、危险化学品的生产、经营（带储存设施的，下同）、储存、运输企 业，以及使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经 营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当对本单位编制的应急预案进行 评审，并形成书面评审纪要。
前款规定以外的其他生产经营单位可以根据自身需要，对本单位编制的应急 预案进行论证。
	

《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款第二项 生 产经营单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管理部门责令 限期改正，可以处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：
（二）未按照规定开展应急预案评审的；
	


一般检查事
项
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应急预案备 案
	


按 照生产 经
营单位隶属 关系、行业领
域、规模等备 案
	《生产安全事故应急条例》第七条 县级以上人民政府负有安全生产监督管 理职责的部门应当将其制定的生产安全事故应急救援预案报送本级人民政府备 案；易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿 山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、 旅游景区等人员密集场所经营单位，应当将其制定的生产安全事故应急救援预案 按照国家有关规定报送县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门备 案，并依法向社会公布。
《生产安全事故应急预案管理办法》第二十六条 易燃易爆物品、危险化学 品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通 运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经 营单位，应当在应急预案公布之日起 20 个工作日内，按照分级属地原则，向县级 以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案， 并依法向社会公布。
	
《生产安全事故应急条例》第三十二条 生产经营单位未将生产安 全事故应急救援预案报送备案、未建立应急值班制度或者配备应急值班 人员的，由县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门责令限 期改正；逾期未改正的，处 3 万元以上 5 万元以下的罚款，对直接负责 的主管人员和其他直接责任人员处 1 万元以上 2 万元以下的罚款。
《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第二款 生产经营 单位未按照规定进行应急预案备案的，由县级以上人民政府应急管理等 部门依照职责责令限期改正；逾期未改正的，处 3 万元以上 5 万元以下 的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1 万元以上 2 万 元以下的罚款。
	




一般检查事
项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	
	前款所列单位属于中央企业的，其总部（上市公司）的应急预案，报国务院 主管的负有安全生产监督管理职责的部门备案，并抄送应急管理部；其所属单位 的应急预案报所在地的省、 自治区、直辖市或者设区的市级人民政府主管的负有 安全生产监督管理职责的部门备案，并抄送同级人民政府应急管理部门。
本条第一款所列单位不属于中央企业的，其中非煤矿山、金属冶炼和危险化 学品生产、经营、储存、运输企业，以及使用危险化学品达到国家规定数量的化 工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业的应急预案，按照隶属关系报所在地县级 以上地方人民政府应急管理部门备案；本款前述单位以外的其他生产经营单位应 急预案的备案，由省、 自治区、直辖市人民政府负有安全生产监督管理职责的部 门确定。
油气输送管道运营单位的应急预案，除按照本条第一款、第二款的规定备案 外，还应当抄送所经行政区域的县级人民政府应急管理部门。
海洋石油开采企业的应急预案，除按照本条第一款、第二款的规定备案外， 还应当抄送所经行政区域的县级人民政府应急管理部门和海洋石油安全监管机 构。
煤矿企业的应急预案除按照本条第一款、第二款的规定备案外，还应当抄送 所在地的煤矿安全监察机构。
	
	

	


7
	
事故风险及
应急措施告 知
	将有关事故 风险的性质、 影 响范 围 和
应急防范措
施 告 知周边
的其他单位 和人员
	
《生产安全事故应急预案管理办法》第二十四条第二款 事故风险可能影响 周边其他单位、人员的，生产经营单位应当将有关事故风险的性质、影响范围和 应急防范措施告知周边的其他单位和人员。
	《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款第三项 生 产经营单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管理部门责令 限期改正，可以处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：
（三）事故风险可能影响周边单位、人员的，未将事故风险的性质、 影响范围和应急防范措施告知周边单位和人员的；
	

一般检查事
项
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应急预案评 估
	建 立 应急 预
案定期评估 制度，高危行 业领域及中
型规模以上
生产经营单
位每三年进
行一次评估
	《生产安全事故应急预案管理办法》第三十五条 应急预案编制单位应当建 立应急预案定期评估制度，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预 案是否需要修订作出结论。
矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的 生产、经营、储存、运输企业、使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、 烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当每三年 进行一次应急预案评估。
应急预案评估可以邀请相关专业机构或者有关专家、有实际应急救援工作经 验的人员参加，必要时可以委托安全生产技术服务机构实施。
	

《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款第四项 生 产经营单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管理部门责令 限期改正，可以处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：
（四）未按照规定开展应急预案评估的；
	


一般检查事
项

	
9
	应急预案修
订和重新备 案
	涉及组织指
挥体 系与 职 责、应急处置
	《生产安全事故应急条例》第六条第二款 有下列情形之一的，生产安全事 故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案：
（一）制定预案所依据的法律、法规、规章、标准发生重大变化；
	《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款第五项 生 产经营单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管理部门责令 限期改正，可以处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：
	一般检查事
项
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	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	
	程序、主要处
置措施、应急 响应分级等
内容变更是
否按照报备
程序重新备 案
	（二）应急指挥机构及其职责发生调整；
（三）安全生产面临的风险发生重大变化；
（四）重要应急资源发生重大变化；
（五）在预案演练或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题；
（六）其他应当修订的情形。
《生产安全事故应急预案管理办法》第三十六条 有下列情形之一的，应急 预案应当及时修订并归档：
（一）依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变 化的；
（二）应急指挥机构及其职责发生调整的；
（三）安全生产面临的风险发生重大变化的；
（四）重要应急资源发生重大变化的；
（五）在应急演练和事故应急救援中发现需要修订预案的重大问题的；
（六）编制单位认为应当修订的其他情况。
《生产安全事故应急预案管理办法》第三十七条 应急预案修订涉及组织指 挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的，修 订工作应当参照本办法规定的应急预案编制程序进行，并按照有关应急预案报备 程序重新备案。
	（五）未按照规定进行应急预案修订的；
《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第二款 生产经营 单位未按照规定进行应急预案备案的，由县级以上人民政府应急管理等 部门依照职责责令限期改正；逾期未改正的，处 3 万元以上 5 万元以下 的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1 万元以上 2 万 元以下的罚款。
	

	






10
	





应急救援器
材 、设备和 物资
	

是否根据本
单位可能发
生的生产安
全事故的特 点和危害，配 备 的 应急 救 援器材、设备
和物资，并进 行经常性维 护、保养
	
《中华人民共和国突发事件应对法》第二十四条第二款 有关单位应当定期 检测、维护其报警装置和应急救援设备、设施，使其处于良好状态，确保正常使 用。
《生产安全事故应急条例》第十三条第二款 易燃易爆物品、危险化学品等 危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、 建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位， 应当根据本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，配备必要的灭火、排水、 通风以及危险物品稀释、掩埋、收集等应急救援器材、设备和物资，并进行经常 性维护、保养，保证正常运转。
《生产安全事故应急预案管理办法》第三十八条 生产经营单位应当按照应 急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急 物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其 处于适用状态。
	《中华人民共和国突发事件应对法》第六十四条第一款第三项 有 关单位有下列情形之一的，由所在地履行统一领导职责的人民政府责令 停产停业，暂扣或者吊销许可证或者营业执照，并处五万元以上二十万 元以下的罚款；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予处罚：
（三）未做好应急设备、设施日常维护、检测工作，导致发生严重 突发事件或者突发事件危害扩大的；
《生产安全事故应急条例》第三十一条 生产经营单位未对应急救 援器材、设备和物资进行经常性维护、保养，导致发生严重生产安全事 故或者生产安全事故危害扩大，或者在本单位发生生产安全事故后未立 即采取相应的应急救援措施，造成严重后果的，由县级以上人民政府负 有安全生产监督管理职责的部门依照《中华人民共和国突发事件应对 法》有关规定追究法律责任。
《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款第六项 生 产经营单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管理部门责令 限期改正，可以处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：
（六）未落实应急预案规定的应急物资及装备的。
	





一般检查事
项

	11
	应急值班制
度或者配备
	是否按规定
建 立 应急值
	《生产安全事故应急条例》第十四条 下列单位应当建立应急值班制度，配 备应急值班人员：
	《生产安全事故应急条例》第三十二条 生产经营单位未将生产安 全事故应急救援预案报送备案、未建立应急值班制度或者配备应急值班
	一般检查事
项




222



	序号
	检查事项
	检查内容
	检查依据
	法律责任
	事项分类

	
	应急值班人 员
	班制度，配备 应急值班人 员
	（一）县级以上人民政府及其负有安全生产监督管理职责的部门；
（二）危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市 轨道交通运营、建筑施工单位；
（三）应急救援队伍。
规模较大、危险性较高的易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经 营、储存、运输单位应当成立应急处置技术组，实行 24 小时应急值班。
	人员的，由县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门责令限 期改正；逾期未改正的，处 3 万元以上 5 万元以下的罚款，对直接负责 的主管人员和其他直接责任人员处 1 万元以上 2 万元以下的罚款。
	

	





12
	




应急预案教 育培训
	


是 否 按 照国
家有关规定
对 应急 救援
人 员进行 培 训
	《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从 业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉 有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能， 了解事 故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和 培训合格的从业人员，不得上岗作业。
《生产安全事故应急条例》第十五条 生产经营单位应当对从业人员进行应 急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应 急措施。
《生产安全事故应急预案管理办法》第三十一条第二款、第三款 生产经营 单位应当组织开展本单位的应急预案、应急知识、 自救互救和避险逃生技能的培 训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。
应急培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应当如实 记入本单位的安全生产教育和培训档案。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项 生产经营单位 有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正 的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直 接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚 款：
（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全 生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；
《生产安全事故应急条例》第三十条 生产经营单位未制定生产安 全事故应急救援预案、未定期组织应急救援预案演练、未对从业人员进 行应急教育和培训，生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全 事故时不立即组织抢救的，由县级以上人民政府负有安全生产监督管理 职责的部门依照《中华人民共和国安全生产法》有关规定追究法律责任。
	




一般检查事
项


备注：《安全生产分类检查事项目录》主要梳理安全生产领域监管执法检查事项。具体监管执法检查、行政处罚应由各级应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责 的部门按照法律法规、“ 三定”方案的规定在各自的职责范围内实施。
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不予处罚清单

	序号
	违法行为种类
	不予处罚适用条件
	相应法律依据

	


1
	

安全评价检测检验机构未依法与委托 方签订技术服务合同的。
	
同时符合下列条件：
1.违法行为及时改正；
2.没有造成危害后果的。
	《安全评价检测检验机构管理办法》第三十条第一项 安全评价检测检验机构有下列情形之一的，责令 改正或者责令限期改正，给予警告，可以并处一万元以下的罚款；逾期未改正的，处一万元以上三万元以 下的罚款，对相关责任人处一千元以上五千元以下的罚款；情节严重的，处一万元以上三万元以下的罚款， 对相关责任人处五千元以上一万元以下的罚款：
（ 一）未依法与委托方签订技术服务合同的。
《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的， 不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚（下同，略）。

	

2
	危险物品的生产、经营、储存单位以 及矿山、金属冶炼单位未建立应急救 援组织或者生产经营规模较小、未指 定兼职应急救援人员的。
	同时符合下列条件：
1. 生产经营规模较小，未指定兼职应急救援 人员；
2.生产经营单位及时改正；
3.没有造成危害后果。
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十六条第一项 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、 金属冶炼单位有下列行为之一的，责令改正，并可以处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：
（ 一）未建立应急救援组织或者生产经营规模较小、未指定兼职应急救援人员的；
《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款

	
3
	生产经营单位未落实应急预案规定的 应急物资及装备的。
	同时符合下列条件：
1.生产经营单位及时改正；
2.没有造成危害后果。
	《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款第六项 生产经营单位有下列情形之一的，由 县级以上人民政府应急管理部门责令限期改正，可以处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：
（六）未落实应急预案规定的应急物资及装备的；
《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款

	
4
	危险化学品建设单位建设项目安全设 施竣工后未进行检验、检测的。
	同时符合下列条件：
1.项目尚未投入生产或试生产；
2.生产经营单位及时改正；
3.没有造成危害后果。
	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第三十七条第一项 建设单位有下列行为之一的，责令改 正，可以处 1 万元以下的罚款；逾期未改正的，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：
（ 一）建设项目安全设施竣工后未进行检验、检测的；
《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款

	

5
	危险物品的生产、经营、储存单位以  及矿山、金属冶炼单位未配备必要的  应急救援器材、设备和物资，并进行  经常性维护、保养，保证正常运转的。
	同时符合下列条件：
1. 已配备必要的应急救援器材、设备和物资， 能正常运转，但未进行经常性维护、保养；
2.生产经营单位及时改正；
3.没有造成危害后果。
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十六条第二项：危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、 金属冶炼单位有下列行为之一的，责令改正，并可以处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：
（二）未配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转的。
《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款


备注：《不予处罚清单》包括以上 5 种违法行为种类，但不限于有其他符合法律法规规定的不予处罚情形。
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免于处罚清单

	序号
	违法行为种类
	免予处罚适用条件
	相应法律依据

	

1
	生产、储存、使用危险化学品的单位转产、停 产、停业或者解散，未按规定将其危险化学品 生产装置、储存设施以及库存危险化学品的处 置方案报有关部门备案的。
	同时符合下列条件：
1.初次发生的违法；
2.危害后果轻微；
3.生产经营单位及时改正。
	《危险化学品安全管理条例》第八十二条第二款 生产、储存、使用危险化学品的单位转产、停产、 停业或者解散，未依照本条例规定将其危险化学品生产装置、储存设施以及库存危险化学品的处置方案报 有关部门备案的，分别由有关部门责令改正，可以处 1 万元以下的罚款；拒不改正的，处 1 万元以上 5 万 元以下的罚款。
《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的， 不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚（下同，略）。

	
2
	危险化学品生产企业、进口企业（以下统称登 记企业）未向用户提供应急咨询服务或者应急 咨询服务不符合《危险化学品登记管理办法》 第二十二条规定的。
	同时符合下列条件：
1.初次发生的违法；
2.危害后果轻微；
3.生产经营单位及时改正。
	《危险化学品登记管理办法》第三十条第一项 登记企业有下列行为之一的，责令改正，可以处 3 万 元以下的罚款：
（一）未向用户提供应急咨询服务或者应急咨询服务不符合本办法第二十二条规定的；
《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款

	
3
	登记企业在危险化学品登记证有效期内企业名 称、注册地址、应急咨询服务电话发生变化， 未按规定按时办理危险化学品登记变更手续 的。
	同时符合下列条件：
1.初次发生的违法；
2.危害后果轻微；
3.生产经营单位及时改正。
	《危险化学品登记管理办法》第三十条第二项 登记企业有下列行为之一的，责令改正，可以处 3 万 元以下的罚款：
（二）在危险化学品登记证有效期内企业名称、注册地址、应急咨询服务电话发生变化，未按规定按 时办理危险化学品登记变更手续的；
《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款

	
4
	登记企业危险化学品登记证有效期满后，未按 规定申请复核换证，继续进行生产或者进口的。
	同时符合下列条件：
1.初次发生的违法；
2.危害后果轻微；
3.生产经营单位及时改正。
	《危险化学品登记管理办法》第三十条第三项 登记企业有下列行为之一的，责令改正，可以处 3 万 元以下的罚款：
（三）危险化学品登记证有效期满后，未按规定申请复核换证，继续进行生产或者进口的；
《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款

	
5
	化学品单位未按照《化学品物理危险性鉴定与 分类管理办法》建立化学品物理危险性鉴定与 分类管理档案的。
	同时符合下列条件：
1.初次发生的违法；
2.危害后果轻微；
3.生产经营单位及时改正。
	《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》第十九条第二项 化学品单位有下列情形之一的，由安全 生产监督管理部门责令限期改正，可以处 1 万元以下的罚款；拒不改正的，处 1 万元以上 3 万元以下的罚 款：
（二）未按照本办法规定建立化学品物理危险性鉴定与分类管理档案的；
《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款

	
6
	
烟花爆竹生产企业、批发企业未建立烟花爆竹 买卖合同管理制度的。
	同时符合下列条件：
1.初次发生的违法；
2.危害后果轻微；
3.生产经营单位及时改正。
	《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十五条第三项 生产企业、批发企业有下列行为之一的，责令限 期改正，可以处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的 罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：
（三）未建立烟花爆竹买卖合同管理制度的；
《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款

	7
	烟花爆竹零售经营者到批发企业仓库自行提取 烟花爆竹的。
	同时符合下列条件：
1.初次发生的违法；
	《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十六条第二项 零售经营者有下列行为之一的，责令其限期改正， 可以处一千元以上五千元以下的罚款；逾期未改正的，处五千元以上一万元以下的罚款：
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	序号
	违法行为种类
	免予处罚适用条件
	相应法律依据

	
	
	2.危害后果轻微；
3.生产经营单位及时改正。
	（二）到批发企业仓库自行提取烟花爆竹的。
《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款

	
8
	生产经营单位对从业人员进行安全培训期间未 支付工资并承担安全培训费用的。
	同时符合下列条件：
1.初次发生的违法；
2.危害后果轻微；
3.生产经营单位及时改正。
	《生产经营单位安全培训规定》第二十九条第二项 生产经营单位有下列行为之一的，由安全生产监 管监察部门责令其限期改正，可以处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：
（二）从业人员进行安全培训期间未支付工资并承担安全培训费用的。
《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款

	
9
	生产经营单位在应急预案编制前未按照规定开 展风险辨识、评估和应急资源调查的。
	同时符合下列条件：
1.初次发生的违法；
2.危害后果轻微；
3.生产经营单位及时改正。
	《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款第一项 生产经营单位有下列情形之一的，由 县级以上人民政府应急管理部门责令限期改正，可以处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：
（ 一）在应急预案编制前未按照规定开展风险辨识、评估和应急资源调查的；
《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款

	
10
	生产经营单位未按照规定开展应急预案评审 的。
	同时符合下列条件：
1.初次发生的违法；
2.危害后果轻微；
3.生产经营单位及时改正。
	《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款第二项 生产经营单位有下列情形之一的，由 县级以上人民政府应急管理部门责令限期改正，可以处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：
（二）未按照规定开展应急预案评审的；
《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款

	
11
	生产经营单位事故风险可能影响周边单位、人 员的，生产经营单位未将事故风险的性质、影 响范围和应急防范措施告知周边单位和人员 的。
	同时符合下列条件：
1.初次发生的违法；
2.危害后果轻微；
3.生产经营单位及时改正。
	《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款第三项 生产经营单位有下列情形之一的，由 县级以上人民政府应急管理部门责令限期改正，可以处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：
（ 三）事故风险可能影响周边单位、人员的，未将事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周 边单位和人员的。
《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款

	
12
	生产经营单位未按照规定开展应急预案评估 的。
	同时符合下列条件：
1.初次发生的违法；
2.危害后果轻微；
3.生产经营单位及时改正。
	《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款第四项 生产经营单位有下列情形之一的，由 县级以上人民政府应急管理部门责令限期改正，可以处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：
（ 四）未按照规定开展应急预案评估的；
《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款

	
13
	生产经营单位未按照规定进行应急预案修订 的。
	同时符合下列条件：
1.初次发生的违法；
2.危害后果轻微；
3.生产经营单位及时改正。
	《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款第五项 生产经营单位有下列情形之一的，由 县级以上人民政府应急管理部门责令限期改正，可以处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：
（五）未按照规定进行应急预案修订的；
《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款

	
14
	生产经营单位未按照《四川省生产经营单位安 全生产责任规定》第七条、第八条健全和落实 安全生产规章制度、分解落实安全生产责任目 标的。
	同时符合下列条件：
1.初次发生的违法；
2.危害后果轻微；
3.生产经营单位及时改正。
	《四川省生产经营单位安全生产责任规定》第三十八条 生产经营单位违反本规定第七条、第八条， 未建立健全和落实安全生产规章制度、分解落实安全生产责任目标的，由县级以上安全生产监督管理部门 予以通报，责令限期改正，可以并处 2000 元以上 2 万元以下罚款。
《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款


备注：《免于处罚清单》包括以上 14 种违法行为种类，但不限于有其他符合法律法规规定的免于处罚情形。
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从轻或减轻处罚清单

	序号
	从轻或减轻处罚的情形
	相应法律依据

	


1
	


已满 14 周岁不满 18 周岁的公民实施安全生产违法行为的。
	《中华人民共和国行政处罚法》第三十条 已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的，应当从轻或者减轻行政 处罚。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十六条第一款第一项 生产经营单位及其有关人员有下列情形之一的，应当依法 从轻或者减轻行政处罚：
（一）已满 14 周岁不满 18 周岁的公民实施安全生产违法行为的；
《应急管理行政裁量权基准暂行规定》第十四条 不满十四周岁的未成年人有违法行为的，不予行政处罚，责令监护人加 以管教；已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的，应当从轻或者减轻行政处罚。

	

2
	
尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾 人有安全生产违法行为的。
	《中华人民共和国行政处罚法》第三十一条 尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行 为的，可以从轻或者减轻行政处罚；
《应急管理行政裁量权基准暂行规定》第十五条 精神病人、智力残疾人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为 的，不予行政处罚，但应当责令其监护人严加看管和治疗。间歇性精神病人在精神正常时有违法行为的，应当给予行政处罚。 尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的，可以从轻或者减轻行政处罚。

	


3
	


主动消除或者减轻安全生产违法行为或者事故危害后果的。
	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第一项 当事人有下列情形之一，应当从轻或者减轻行政处罚：
（一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；
《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十六条第一款第二项 生产经营单位及其有关人员有下列情形之一的，应当依法 从轻或者减轻行政处罚：
（二）主动消除或者减轻安全生产违法行为危害后果的；
《应急管理行政裁量权基准暂行规定》第十七条第一项 当事人有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻行政处罚：
（一）主动消除或者减轻违法行为或者事故危害后果的；

	


4
	


受他人胁迫或者诱骗实施安全生产违法行为的。
	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第二项 当事人有下列情形之一，应当从轻或者减轻行政处罚：
（二）受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；
《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十六条第一款第三项 生产经营单位及其有关人员有下列情形之一的，应当依法 从轻或者减轻行政处罚：
（三）受他人胁迫实施安全生产违法行为的；
《应急管理行政裁量权基准暂行规定》第十七条第二项 当事人有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻行政处罚：
（二）受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；
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5
	



配合应急管理部门查处违法行为或者进行事故调查，有立功表现 的。
	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第四项 当事人有下列情形之一，应当从轻或者减轻行政处罚：
（四）配合行政机关查处违法行为有立功表现的；
《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十六条第一款第四项 生产经营单位及其有关人员有下列情形之一的，应当依法 从轻或者减轻行政处罚：
（四）配合安全监管监察部门查处安全生产违法行为，有立功表现的；
《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十六条第三款 本条第一款第四项所称的立功表现，是指当事人有揭发他人安全 生产违法行为，并经查证属实；或者提供查处其他安全生产违法行为的重要线索，并经查证属实；或者阻止他人实施安全生 产违法行为；或者协助司法机关抓捕其他违法犯罪嫌疑人的行为。
《应急管理行政裁量权基准暂行规定》第十七条第四项 当事人有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻行政处罚：
（四）配合应急管理部门查处违法行为或者进行事故调查有立功表现的；

	
6
	
主动投案，并向应急管理部门如实交待自己的违法行为的。
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十六条第一款第五项 生产经营单位及其有关人员有下列情形之一的，应当依法 从轻或者减轻行政处罚：
（五）主动投案，向安全监管监察部门如实交待自己的违法行为的；

	
7
	
主动供述应急管理部门及其他行政机关尚未掌握的违法行为的。
	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第三项 当事人有下列情形之一，应当从轻或者减轻行政处罚：
（三）主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；
《应急管理行政裁量权基准暂行规定》第十七条第三项 当事人有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻行政处罚：
（三）主动供述应急管理部门及其他行政机关尚未掌握的违法行为的；
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从重处罚清单

	序号
	从重处罚的情形
	相应法律依据

	1
	危及公共安全或者其他生产经营单位及其人员安全的安全生产违 法行为，经责令限期改正，逾期未改正的。
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十五条第一项 生产经营单位及其有关人员有下列情形之一的，应当从重处罚：
（一）危及公共安全或者其他生产经营单位安全的，经责令限期改正，逾期未改正的；

	
2
	
因同一违法行为受过刑事处罚，或者一年内因同一种违法行为受 过行政处罚的。
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十五条第二项 生产经营单位及其有关人员有下列情形之一的，应当从重处罚：
（二）一年内因同一违法行为受到两次以上行政处罚的；
《应急管理行政裁量权基准暂行规定》第十九条第一款第一项 当事人有下列情形之一的，应当依法从重处罚：
（一）因同一违法行为受过刑事处罚，或者一年内因同一种违法行为受过行政处罚的；

	3
	拒不整改或者整改不力，其违法行为处于持续状态的。
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十五条第三项 生产经营单位及其有关人员有下列情形之一的，应当从重处罚：
（三）拒不整改或者整改不力，其违法行为呈持续状态的；

	
4
	
拒绝、阻碍或者以暴力威胁行政执法人员执行职务的。
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十五条第四项 生产经营单位及其有关人员有下列情形之一的，应当从重处罚：
（四）拒绝、阻碍或者以暴力威胁行政执法人员的；
《应急管理行政裁量权基准暂行规定》第十九条第一款第二项 当事人有下列情形之一的，应当依法从重处罚：
（二）拒绝、阻碍或者以暴力方式威胁行政执法人员执行职务的；

	
5
	
在处置突发事件期间实施安全生产违法行为的。
	《中华人民共和国行政处罚法》第四十九条 发生重大传染病疫情等突发事件，为了控制、减轻和消除突发事件引起的社 会危害，行政机关对违反突发事件应对措施的行为，依法快速、从重处罚。
《应急管理行政裁量权基准暂行规定》第十九条第二款 发生自然灾害、事故灾难等突发事件，为了控制、减轻和消除突 发事件引起的社会危害，对违反突发事件应对措施的行为，应当依法快速、从重处罚。

	6
	伪造、隐匿、毁灭安全生产违法行为证据的。
	《应急管理行政裁量权基准暂行规定》第十九条第一款第三项 当事人有下列情形之一的，应当依法从重处罚：
（三）伪造、隐匿、毁灭证据的；

	7
	对举报人、证人和行政执法人员打击报复的。
	《应急管理行政裁量权基准暂行规定》第十九条第一款第四项 当事人有下列情形之一的，应当依法从重处罚：
（四）对举报人、证人和行政执法人员打击报复的；

	
8
	违反《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》被举报后经应急 管理部门查证属实的安全生产违法行为。
	《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》第十七条 煤炭行业管理部门、煤矿安全监管部门、煤矿安全监察机构应当建 立举报制度，公开举报电话、信箱或者电子邮件地址，受理有关举报；对于受理的举报，应当认真调查核实；经查证属实的， 依法从重处罚。

	9
	违反《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规 定》被举报后经应急管理部门查证属实的安全生产违法行为。
	《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第十六条 安全生产监督管理部门应当建立举报制度，公
开举报电话、信箱或者电子邮件地址，受理有关举报；对于受理的举报，应当认真调查核实；经查证属实的，依法从重处罚。
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