附件3：
[bookmark: _GoBack]浙江双丰阀门制造有限公司“1·2”机械伤害一般事故应急处置评估报告
为规范生产安全事故应急处置工作，总结和吸取应急处置经验教训，不断提高生产安全事故应急处置能力，持续改进应急准备工作。根据《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）、《生产安全事故应急处置评估暂行办法》（安监总厅应急〔2014〕95号）的有关要求, 按照客观、公正、科学的原则，事故调查组应急处置评估组对浙江双丰阀门制造有限公司“1·2”机械伤害一般事故应急处置情况进行了评估，评估情况如下： 
一、事故经过基本情况 
2020年1月2日下午2时左右，周绍虞开始工作，先使用混砂机进行玻璃水砂混砂作业。15时左右，周绍虞完成玻璃水砂混砂作业后，对混砂机进行清理，以便接下来的糖浆砂混砂作业。
下午3时11分左右，周绍华走进生产车间准备找周绍虞商量个人医保事项，在周绍虞工作的混砂机岗位找不到周绍虞，发现卸料处有一只黑色鞋子，周绍华意识到周绍虞可能发生事故，于是跑到作业平台上，发现周绍虞被挤压在混砂机里面，混砂机处于运行状态。
二、事故单位应急处置责任落实情况 
周绍华发现周绍虞被挤压在混砂机里面后，马上关闭了混砂机电源，并喊来车间主任李文献。李文献立即向安管员陶建武报告，陶建武拨打了110报警电话，并向总经理孙雷水报告。
三、地方人民政府应急处置责任落实情况 
15时32分，接到报告双丰公司发生人员死亡事件后，县应急管理局、县公安局、县人力社保局、县总工会、县经信商务局、经济开发区管委会立即组织人员赶赴现场进行调查，维护事故现场秩序，组织安抚死者亲属，并于16时25分向县委、县政府、市应急管理局报告事故情况。
16时43分，县应急管理局组织基础科、经济开发区所安全生产行政执法人员对事故现场进行勘验，提取、固定各类证据。
18时15分，县应急管理局牵头组织县公安局、经济开发区管委会、双丰公司人员在双丰公司会议室召开事故处置会议，部署事故处置各项事宜。
四、评估结论
事故发生后，双丰公司管理人员能第一时间赶赴现场，并采取关闭混砂机电源等措施防范次生灾害发生，能够及时拨打报警电话，如实报送事故情况。
接到事故信息报告后，县应急管理局、县公安局、县人力社保局、县总工会、县经信商务局、经济开发区管委会相关人员赶赴现场，组织指导现场处置，督促指导协助企业全力做好善后工作和事故调查处理工作，有效应对了本起突发生产安全事故，最大限度地减少了财产损失。 
从本起事故应急救援处置情况看，本起事故上报、救援信息传递沟通顺畅，较为及时，并逐级上报，政府和有关部门也响应积极，能及时、准确上报及发布事故信息，积极引导舆论导向，社会反应较好，没有造成不良后果。事故应急处置和善后处理工作得当, 事故危险状态迅速消除。总体上本起事故应急处置和善后处理工作得当,未发生次生、衍生事件，没有因处置不力造成不良社会影响。

