洪泽县宏港毛纺有限公司厂区改造项目“3·31”高处坠落一般事故调查报告
来源：洪泽区应急管理局　淮安市洪泽区·政府信息公开(事故调查)
原文链接：http://www.hongze.gov.cn/col/1167_462443/art/16645536/1665306564719W7JIbxbZ.html
发布时间：2022-06-20　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

- 1 -
洪泽县宏港毛纺有限公司
“3•31”高处坠落一般事故调查报告
2022 年 3 月 31 日 15 时 35 分左右，由江苏力标建设工程有
限公司承建的洪泽县宏港毛纺有限公司厂区改造项目发生一起
高处坠落事故，伤者于事发当日送至区人民医院抢救治疗，于 4
月 14 日抢救无效死亡。事故直接经济损失 110.6 万元。
事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安
全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等法律法规
规定，经区政府批准，成立了由区应急局牵头，公安分局、纪委
监委、住建局、总工会、经济开发区、高良涧街道等单位人员组
成的事故调查组，聘请相关领域的安全生产专家进行技术分析，
并邀请区检察院参加，负责事故调查及责任认定工作。
事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实
事求是、注重实效”的原则，通过个别询问、现场勘察、调查取
证、综合分析的方法，查明了事故发现的经过、原因、人员伤亡
和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关
责任单位和人员的处理建议，针对事故暴露的问题，提出了事故
防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：
一、涉事单位基本情况
（一）项目建设单位：洪泽县宏港毛纺有限公司（以下简称
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“宏港毛纺”），成立于 2002 年 6 月 25 日，注册资本 2000 万元，
注册地址洪泽县工业园区东五道。统一社会信用代码：
9132082973957802XG。法定代表人兼总经理倪*刚。经营范围：
毛纱、毛线及各类纱线纺织、销售；自营和代理各类商品及技术
的进出口业务。
（二）项目施工单位：江苏力标建设工程有限公司（以下简
称“力标建设”），成立于 2020 年 3 月 27 日，注册资本 1000
万元，注册地址淮安市洪泽经济开发区科技创业园 1 楼。统一社
会信用代码：91320829MA213T2D6T。法定代表人宋*洋，实际投
资人及负责人邓*山。经营范围：许可项目，建筑劳务分包；建
设工程施工；施工专业作业。一般项目，土石方工程施工；建筑
工程机械与设备租赁；园林绿化工程施工；工程管理服务；物业
管理等。安全生产许可证编号：（苏）JZ 安许证字〔2020〕002443，
有效期至 2023 年 5 月 19 日。取得防水防腐保温工程专业承包贰
级和建筑装修装饰工程专业承包贰级资质，有效期至 2025 年 6
月 4 日，证书编号：D232257081。建筑工程施工总承包叁级，市
政公用工程施工总承包叁级，模板脚手架专业承包不分等级资
质，有效期至 2025 年 4 月 21 日，证书编号：D332312331。
二、项目建设有关情况
（一）维修改造项目情况。2021 年年初至事故发生时，宏港
毛纺和力标建设（分别约定为甲方和乙方）签订厂区维修改造项
目共 6 项协议，事故发生前已完成并经验收的有 4 项，包括：厂
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牌更换大理石及刻字贴金项目，造价 5.7 万元；老厂区内食堂室
内外改造工程，造价 25 万元；新老厂区内浴室改造、车棚、道路、
道板砖等改造维修工程，造价 26 万元；宿舍楼室内改造 84.0356
万元、浴室改造 8.7591 万元、厂区改造 11.596 万元等工程，共
计造价 104.3907 万元。目前在建的有 2 项，分别是：车间零星土
建工程，造价 50 万元，工期 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
30 日；厂区排水管道改造工程，造价 9.38 万元，2022 年 3 月 25
日签订，工期 1 个月。
（二）事发维修建筑情况。事发维修建筑为宏港毛纺花二车
间（老办公楼），位于宏港毛纺厂区大门东侧。始建于 2002 年，
砖混结构，长 65 米，宽 10 米，共 2 层，建筑面积约 1300 平方
米。该楼建造时办公楼和车间为一体，一层为花二车间辅房，二
层为办公用房。2009 年办公室搬离后二楼一直闲置用于堆放杂
物，在结构上与花二车间有连接，常年风吹日晒导致连接处有损
坏，每逢夏季雨水会从连接处渗漏到花二车间，本次申请维修区
域办公楼与花二车间连接处楼顶防水，属于零星维修工程。
三、事故发生经过及应急救援情况
（一）事故发生经过
宏港毛纺花二车间（老办公楼）改造维修工程包括楼顶防水
维修项目。张*见（力标建设在宏港毛纺施工现场负责人）经人
介绍将防水工程转包给防水包工头黄*国。
2022 年 3 月 29 日，黄*国带队进场开展施工前准备工作（清
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理施工楼顶）。3 月 31 日上午黄*国安排黄*金、曹*贵、黄*平
（死者）三人楼顶施工（防水维修作业），本人去了岔河工地从
事其它工作。
3 月 31 日下午 15：35 分左右，黄*金和曹*贵位于楼顶人孔
东侧作业，黄*平位于楼顶人孔西侧铺贴沥青防水卷材。在铺贴
防水卷材至西侧第 7 个采光井时，由于采光井南北两侧可供施工
站立行走的间隙很窄，黄*平脚底突然打滑，从无任何安全防护
措施的第七个采光井洞口坠落，砸破二楼吊顶玻璃，头部着地至
二楼走廊上（高度 3.8 米）。
工友黄*金和曹*贵目睹坠落现场，黄*金拨打 120 急救电话，
10 分钟后黄*平被 120 救护车送至区人民医院抢救。因伤势严重
家属要求放弃治疗，伤者于 4 月 14 日出院，当日在家中死亡。
（二）应急救援情况
事故发生后，现场工友黄*金分别于 15：39 和 16：27 拨打
了 120 急救电话和 110 报警电话，15：49 分救护车到达事发现
场，15：58 分将伤者送达区医院急救，17：33 分转入 ICU 病房
治疗。经过十多天的抢救治疗，后因伤势严重家属要求放弃继续
治疗，于 4 月 14 日办理出院手续，当日在家中死亡。
3 月 31 日下午区应急管理局接到 110 转警后，立即安排两
组人员，一组赴事发现场勘验现场、调阅资料、固定证据；一组
赴区医院调查了解有关信息，并及时向市应急局、区委区政府报
告，同时依法对企业下达暂时停止施工《现场处理措施决定书》。
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4 月 1 日市应急局事故调查评估和统计处的领导来洪指导事
故调查和处置工作。
事发后企业及时通知并安抚死者家属，并由力标建设、黄*
国和家属就赔偿善后问题进行了协商。4 月 13 日三方达成赔偿协
议，共计赔偿死者家属 100 万元，至此善后工作结束。
三、人员伤亡和直接经济损失
事故造成 1 人死亡。死者黄*平，男，身份证号码
3208919******1618，户籍地为江苏省淮安市洪泽区东双沟镇沿
河村 10 组*号。事故直接经济损失 110.6 万元（不包括行政处罚
款）。
四、安全技术专篇（附专家组技术分析报告）
（一）现场勘验情况
1.事发建筑物情况。事发建筑为宏港毛纺原先使用的位于公
司大门东侧的两层楼房（见图 1）。
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该楼为两层建筑，东西走向，楼内北端为内走廊，起脊琉璃
瓦坡屋顶。屋顶北侧为 1.67 米宽的平台，从东往西依次布置 15
个采光井，供二楼走廊采光所需。二楼走廊层高 3500 mm，石膏
板吊顶（其中吊顶高 60 mm），采光井位置中间吊顶为 4 mm 平
板玻璃，供光线透过，见图 2—图 4。
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2.事发位置及周边情况
事故发生在宏港毛纺原办公楼二楼楼顶北瓦檐外侧平顶由
西向东第七个采光井洞口处。 该采光井洞口呈东西向，洞口内
径长 2500mm,宽 900mm,壁厚 150mm，壁高 300mm。楼顶瓦檐北端
距采光井洞口南外壁 220mm,采光井洞口北外壁距女儿墙 250mm,
女儿墙高 550mm，见图 6。
（二）事故技术原因分析
1.从作业环境分析。一是楼顶采光井平台虽然宽度为 1.67
米，但采光井南北两侧分别距离楼顶瓦檐北端和女儿墙内侧的间
隙仅有 220mm 和 250mm，间隙非常狭窄，仅能插进一只脚。通过
采光井时，必须一只脚落在一侧的间隙里，一只脚踏在采光井的
上口井沿上，且采光井井口无任何防高空坠落的安全防护措施。
二是楼面和采光井沿口端面长期经受风吹日晒雨淋，摩擦系数
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小，容易导致人员滑倒。
2.从亡者的自身情况分析。黄*平现年 65 周岁，精神及反应
能力和平衡能力都早已不在最佳状态。加之在距离地面七、八米
的楼顶作业，一侧的女儿墙只有 550mm 高，仅在其膝盖之上，人
的重心远在女儿墙之上，从事这样的高处作业，极易造成精神紧
张。
（三）事故发生过程分析
施工人员黄*平在宏港毛纺花二车间（老办公楼）楼顶进行
防水卷材铺贴作业。由于楼顶采光井南北两侧可供插脚的间隙很
窄，仅有 220mm 和 250mm 宽，每一侧仅能插进一只脚。而采光井
口宽度方向有 1200mm 的跨度，不能两只脚同时踩在采光井两侧
的间隙里，只能要么一只脚插在一侧的间隙，而另一只脚则需踏
在采光井洞口的沿面上；要么两只脚踩在同一条间隙里，但这样
行走很慢，且无法作业；要么两只脚分别站在采光井两侧的沿面
上，这样站立并行走的风险显著增大。3 月 31 日下午 15：35 左
右，黄*平（死者）在铺贴防水卷材到西边第 7 个采光井口约一
半部分时，其一只脚踩采光井南侧沿口上，另一只脚抬起移动身
体位置，人的重心完全落在踏在洞口沿面的脚上，因脚底突然打
滑身体瞬间从无任何防高空坠落安全措施的第七个采光井洞口
摔落，砸破二楼吊顶玻璃，坠落在二楼走廊上，坠落高度为
3800mm。
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五、事故发生原因和性质
（一）直接原因
1.施工单位组织人员高处施工作业，未按规定在垂直洞口临
空一侧设置安全防护栏杆，并采用密目式安全立网或工具式栏板
封闭等防坠落措施（《建筑施工高处作业安全技术规范》
JGJ80-2016 4.2.1.1）。
2.施工人员洞口临空高处危险作业未按规定配备及使用个体
劳动防护用品（《建筑施工劳动和防护用品配备及使用标准》
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JGJ184-2009 2.0.4）。
（二）间接原因
1.未对施工人员进行安全教育培训和安全技术交底。施工单
位未对防水施工人员进行专项安全教育培训，高处危险作业没有
进行专项安全技术书面交底。
2.高处危险作业未遵守有关安全管理规定。发包单位未履行
安全生产主体责任，施工单位未能落实安全生产施工现场管理责
任，施工单位转包防水维修工程，施工单位组织高处危险作业未
经审批，高处作业人员无相关资质，施工现场无管理人员全过程
监管。
（三）事故性质
洪泽县宏港毛纺有限公司厂区改造项目“3•31”高处坠落事
故是施工单位组织高处危险作业未落实安全防护措施发生的一
般生产安全责任事故。
六、安全管理责任落实情况
（一）宏港毛纺安全生产主体责任未落实
1.未按规定办理施工许可证。宏港毛纺厂区内宿舍楼室内改
造工程、浴室改造、厂区绿化带职工活动室改造工程，合同造价
共计 104.3907 万元，未按照《建筑工程施工许可管理办法》（住
建部令第 42 号）规定办理项目施工许可手续，没有审查核实承
包单位有关安全管理人员资格和特种作业人员持证上岗情况。
2.未按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全管理人
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员。宏港毛纺现有从业人员近 1400 人，年销售额几亿元。近两
年厂区维修改造工程不断，却没有设置安全生产管理机构或专职
安全生产管理人员，只由后勤科兼管安全生产工作，企业对安全
生产重视程度不够。
3.外包施工项目统一协调管理有缺失。未对施工单位防水维
修项目履行安全生产管理职责，未发现施工单位转包防水维修工
程，未审查施工人员无登高作业资质，未发现施工人员未经过安
全生产教育培训，未及时发现防水维修作业现场无任何安全防护
实施，未及时发现施工人员没有佩戴安全防护用品。
4.企业主要负责人履行安全生产管理职责不力。外包施工项
目安全生产统一协调管理职责不履行、责任不落实，未能提供施
工项目安全作业所需资金投入，未能督促、检查施工单位安全生
产工作，未采取技术和管理措施及时发现和消除事故隐患。
（二）力标建设施工现场安全管理责任未落实
1.安全管理责任体系不健全。施工现场全员安全生产责任制
不健全，未明确各岗位安全生产职责，安全生产管理制度不落实，
企业主要负责人和施工现场负责人均未取得安全生产知识考核
合格证书。
2.未对从业人员开展安全生产教育培训。未对施工现场从业
人员开展安全生产知识、应急处置方法和安全操作技能进行教育
培训。未对动火作业、高处作业等特种作业人员资格进行审核，
未进行专项安全技术书面交底。
- 14 -
3.高处危险作业安全防范措施不落实。转包防水维修工程，
垂直洞口临空高处危险作业时，未按规定设置安全防护设施，未
为从业人员配备符合要求的个体劳动防护用品，危险作业现场负
责人擅离岗位，现场无安全管理。
4.企业主要负责人和现场管理人员履行安全管理职责不力。
企业主要负责人督促、检查本单位的安全生产工作不力，未采取
技术和管理措施及时消除施工现场事故隐患。施工现场负责人擅
离施工现场，施工现场防坠落安全措施不落实，施工现场无安全
管理，未对从业人员进行安全教育培训并如实记录有关情况。
七、对事故的责任认定和处理建议
（一）单位的责任认定和处理建议
１.江苏力标建设工程有限公司。转包防水维修工程，安全管
理责任体系不健全，未对从业人员开展安全生产教育培训，高处
危险作业安全防范措施不落实，企业主要负责人和现场管理人员
履行安全管理职责不力，对事故的发生负有主要责任。建议由区
应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条
第一款第(一)项的规定给予行政处罚。
２.洪泽县宏港毛纺有限公司。未按规定办理施工许可证施
工，未按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全管理人员，
外包施工项目统一协调管理有缺失，企业主要负责人履行安全生
产管理职责不力，对事故的发生负有重要责任。建议由区应急管
理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款
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第(一)项的规定给予行政处罚。
（二）人员的责任认定和处理建议
1.免于追究责任人员
黄*平，防水工程施工人员，安全生产意识差，洞口临空高
处作业未按规定佩戴个体劳动防护用品，违反了《建筑施工劳动
和防护用品配备及使用标准》的规定。因其在事故中死亡，建议
免于追究责任。
2.依法追究责任人员
(1)邓*山，江苏力标建设工程有限公司实际投资人和主要负
责人，未取得建筑施工企业主要负责人安全生产知识考核合格证
书。转包防水维修工程，督促检查施工现场安全生产工作不力，
未采取技术、管理措施及时消除施工现场事故隐患，履行安全生
产职责不力，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中
华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第(一)项的规定，
对其处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。
(2)倪*刚，洪泽县宏港毛纺有限公司法定代表人、总经理。
落实本单位安全生产规章制度不严格，未按规定办理施工许可证
组织施工，未按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全管理
人员，外包施工项目统一协调管理有缺失，履行安全生产管理职
责不力，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华
人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第(一)项的规定对其
处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚；区应急管理局依据
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《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款规定，是否撤
销其生产经营单位主要负责人职务，视其认错态度和整改配合程
度予以决定。
(3)刘*聪，洪泽县宏港毛纺有限公司后勤科科长，企业维修
改造工程安全生产管理负责人。履行外包工程统一协调管理职责
不力，未能发现施工单位转包防水维修工程，未能发现施工人员
无登高作业资质，未能发现施工人员未经过安全教育培训，未能
及时发现防水维修作业现场无任何安全防护实施，未能及时发现
施工人员没有佩戴个体安全防护用品，对事故发生负有责任。建
议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六
条的规定暂停其安全有关资质三个月，并处上一年年收入百分之
三十罚款的行政处罚。
(4)张*见，江苏力标建设工程有限公司派驻宏港毛纺施工项
目现场负责人。未取得建筑施工企业安全生产管理人员安全生产
知识考核合格证书，参与转包防水维修工程，施工现场全员安全
生产责任制不健全，施工人员安全生产岗位职责不明确，安全生
产管理制度不落实。未对从业人员开展安全生产教育培训，未审
查高处作业等特种作业人员从业资格，未进行专项安全技术书面
交底，高处危险作业无任何安全防范措施，对事故发生负有直接
责任，涉嫌事故犯罪。根据《关于印发<江苏省安全生产行政执
法与刑事司法衔接工作实施办法>的通知》（苏应急〔2019〕118
号），建议将张业见违法行为移送公安机关进一步调查依法追究
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其刑事责任。如果经公安机关调查达不到立案侦查条件，建议由
区住建局依据法律法规的规定暂停其与安全生产有关资质；由区
应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规
定对其处上一年年收入百分之三十罚款的行政处罚。
(5)黄*国，宏港毛纺防水工程实际承建人、施工现场组织者。
未对从业人员开展安全生产教育培训，聘用无从业资格人员从事
高处特种作业，未进行专项安全技术书面交底，高处危险作业无
任何安全防范措施，并擅离施工作业现场，对事故发生负有直接
责任，涉嫌事故犯罪。根据《关于印发<江苏省安全生产行政执
法与刑事司法衔接工作实施办法>的通知》（苏应急〔2019〕118
号），建议将黄*国违法行为移送公安机关进一步调查依法追究
其刑事责任。如果经公安机关调查达不到立案侦查条件，建议由
区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的
规定对其处上一年年收入百分之三十罚款的行政处罚。
八、事故防范和整改措施建议
（一）宏港毛纺要落实项目发包单位安全主体责任。宏港毛
纺应加强对外包项目的日常安全管理，建立健全安全检查、反“三
违”、隐患排查治理和绩效考核制度，认真审查承包单位项目部
的安全生产管理机构或安全管理人员配备、规章制度和操作规
程、安全教育培训以及特种作业人员持证上岗等情况，并纳入本
单位的安全管理体系，实行统一管理，切实履行安全生产主体责
任。
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（二）力标建设要强化建筑施工作业现场安全管理。力标建
设要根据承接项目的规模和特点，依法健全安全生产责任体系，
完善安全生产管理制度，配备有资质的安全生产管理人员，加强
现场作业安全管理，落实各项规章制度和安全措施，定期排查并
及时治理事故隐患，落实各项规章制度和安全措施。进入危险区
域作业或进行危险作业时，必须严格执行审批制度，开展对从业
人员安全生产知识、应急处置和安全操作技能的教育培训工作，
切实提升施工现场本质安全管理水平，履行施工现场安全管理直
接责任。
（三）强化对相关人员的资格管理和危险作业审批交底。各
项目发包和承包单位要强化对施工现场安全管理人员、特种作业
人员的资格管理，坚决禁止未取得安全管理资格和特种作业操作
证人员从事安全管理工作和特种作业行为。从事高处、动火、吊
装等危险作业要严格审核审批手续，并安排专人全过程监管，并
针对作业安全风险做好针对性的安全教育培训和技术交底。
（四）加强对外包作业安全风险辨识管控和隐患排查治理。
各发包和承包企业要结合生产经营活动的实际，对生产工艺、设
备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险
进行全面系统辨识，并落实有效管用的管控措施，确保问题和隐
患闭环管理，及时消除不安全因素，保证生产安全。
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洪泽县宏港毛纺有限公司
“3•31”高处坠落一般事故调查组
2022 年 6 月 1 日
