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仑应急
〔
202
4
〕
26
号
签发人
：
徐健钢
宁波市北仑区应急管理局
关于要求批复
宁波市盛丰钢塑管制造厂
“
5.12
”
一般起重伤害事故
调查报告
的请示
区人民政府：
2024
年
5
月
12
日
14
时
56
分
，
位于宁波市北仑区戚家山街
道金鸡路
102
巷
15
号的宁波市盛丰钢塑管制造厂在进行钢塑管
吊运作业时发生一起起重伤害事故，造成
1
人死亡。
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令
第
493
号
）
和
《
北仑区生产安全事故报告和调查处理若干规定
》
的
规定
，
宁波市北仑区人民政府立即成立了由区应急管理局
、
公安
分局、区总工会、戚家山街道办事处等单位相关负责人员组成
，
并邀请区监察委员会参加的事故调查组
，
展开事故调查
。
现调查
工作已结束
，
并形成
《
宁波市盛丰钢塑管制造厂
“
5.12
”
一般起
-
2
-
重伤害事故
调查报告
》，呈报区政府。
当否，请批复。
附：
宁波市盛丰钢塑管制造厂
“
5.12
”
一般起重伤害事故
调查报告
宁波市北仑区应急管理局
202
4
年
8
月
13
日
(
联系人：朱志辉，
联系方式：
0574-89383399)
-
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宁波市盛丰钢塑管制造厂
“
5.12
”
一般起重伤
害事故
调查报告
编制单位：北仑区生产安全事故调查组
2024
年
6
月
-
4
-
-
5
-
目
录
一、
报告开篇和事故性质认定
....................................................................... 1
（一）报告开篇
........................................................................................... 1
（二）事故性质认定
................................................................................... 1
二、事故单位及安全管理情况
......................................................................... 1
（一）事故发生单位情况
........................................................................... 1
（二）事故单位安全管理情况
................................................................... 2
三、事故发生经过及应急救援情况
................................................................. 2
（一）事故发生经过
................................................................................... 2
（二）应急救援情况
................................................................................... 3
四、事故现场情况
............................................................................................. 4
五、人员伤亡和直接经济损失情况
................................................................. 5
（一）人员伤亡情况
................................................................................... 5
（二）直接经济损失
................................................................................... 6
六、事故原因分析
............................................................................................. 6
（一）直接原因分析
................................................................................... 6
（二）间接原因分析
................................................................................... 6
七、事故责任认定及处理建议
......................................................................... 7
（一）事故相关人员责任及处理建议
....................................................... 7
（二）事故相关单位责任及处理建议
....................................................... 7
-
6
-
八、整改防范措施建议
..................................................................................... 7
九、附件
............................................................................................................. 8
-
1
-
一、
报告开篇和事故性质认定
（一）报告开篇
202
4
年
5
月
12
日
14
时
56
分
，
位于宁波市北仑区戚家山街
道金鸡路
102
巷
15
号的宁波市盛丰钢塑管制造厂在进行钢塑管
吊运作业时发生一起起重伤害事故
，
造成
1
人死亡
，
直接经济损
失人
民币
125
万
元（
不含事故罚款
）
。
接到事故报告后，根据《中华人民共和国安全生产法
》
《生
产安全事故报告和调查处理条例
》
以及
《
北仑区生产安全事故报
告和调查处理若干规定
》
等规定
，
宁波市北仑区人民政府立即成
立了由区应急管理局
、
公安分局
、
区总工会
、
戚家山
街道
办事处
等单位相关负责人员组成
，
并邀请区监察委员会参加的事故调查
组
。
通过
调查组
现场勘查
、
调查取证
、
综合分析
，
查明了事故发
生的原因
，
认定了事故的性质
，
提出了对有关责任人员
、
责任单
位的处理建议和改进工作的措施建议。
（二）事故性质认定
经事故调查组调查认定
，
这是一起
因索具绑挂不当导致吊物
坠落发生的
一般等级的
起重伤害
生产安全责任事故。
二、
事故
单位及安全管理
情况
（一）事故发生单位情况
宁波市盛丰钢塑管制造厂
（
以下简称
“
盛丰制造厂
”
）
，
统一
社会信用代码
：
91330204144194385J
，
成立日期
1991
年
9
月
2
7
日
，
住所地宁波市北仑区戚家山金鸡路
102
巷
15
号
,
法定代表人
-
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章明伟（执行董事、总经理
）
，注册资本人民币壹亿元整。经营
范围
：
钢塑管及其配件
、
钢管及其配件
、
消防管道及其配件
、
管
道及其配件、金属制品、阀门等。
（二）事故单位安全管理情况
盛丰制造厂建立有
《
宁波市盛丰钢塑管制造厂
安全生产规章
制度
》
（安全生产责任制、安全生产教育培训制度、事故隐患排
查治理制度
、
行车安全操作规程
）
。
向调查组提供了
2023
、
202
4
年度全员安全生产培训教育计划及培训记录
，
企业三级安全生产
责任书签订记录等安全生产相关台账。
三、
事故发生经过及应急救援情况
（一）事故发生经过
202
4
年
5
月
1
2
日
，
盛丰制造厂向天津某工厂采购的一批次
钢塑管到达厂区，因环氧漆存在色差，盛丰制造厂需自行补喷
。
当日下午
13
时，仓库主任张国良、复合车间班组长詹诗江、行
车操作工赵小发来到仓库共同实施补漆作业
。
三人先将需要喷漆
的钢塑管平铺在管件支架上
，
等待
挤出车间
主任章明红补喷
。
下
午
14
时
10
分
，
章明红来到仓库
，
使用盛丰制造厂自用剩余的环
氧漆试喷
，
试喷后发现色差较大
，
便电话联系采购负责人包幼珍
，
包幼珍告知其新漆即将送达。
在等待油漆期间
，
为扩大作业空间
，
方便后续补漆
，
张国良
指派赵小发
、
詹诗江将复合车间门前的转运车移走
。
因车上放置
有多束钢塑管
，
人力无法推动
，
因此需使用行车以及挂在行车吊
-
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钩上的工型钢架将车上的钢塑管吊离
。
吊运时赵
、
詹二人先使用
工型钢架两头的挂钩挂住两端管口
，
固定后由赵小发操作行车控
制器实施吊运
。
下午
14
时
50
分
，
三人开始第三次吊运
，
因转运
车上剩余管束为小口径钢塑管
，
工型钢架挂钩无法钩住管口
，
需
使用尼龙带套住管束两端后挂在工型钢架挂钩上
，
才能使用行车
吊运。吊运开始前，詹诗江负责套挂靠近复合车间一端的管束
，
赵小发负责另一端。詹诗江先使用一根大号尼龙带套住两束钢
管
，
又使用一根小号尼龙带套住另一束钢管
，
将两根尼龙带挂在
钢架挂钩上固定
；
赵小发在另一端使用三根小号尼龙带分别套住
对应的三束钢管并挂在钢架吊钩上固定
。
14
时
56
分
，
本次吊运
开始
，
赵小发先操作行车作小幅提升
，
让钢架两端小钩受力吃紧
，
确认吊物挂牢后
，
缓慢将管束提升至离地面约
3
米高位置
，
再横
向移动
。
根据现场监控视频显示
，
在吊物平移过程中
，
詹诗江行
走至吊物下方，此时由其负责固定的一端管束突然自尼龙带脱
落
，
三束钢塑管先后坠地
，
其中一捆散开
，
詹诗江躲避不及
，
腰
背部被一整束钢塑管压住
。
在复合车间门口指挥吊装的张国良见
状迅速向外侧躲避，未受到伤害。
（二）应急救援情况
事故发生后
，
张国良
、
赵小发及正在附近打电话的章明红迅
速展开救援
，
章明红组织张国良
、
赵小发将行车撤走
，
将詹诗江
从管件下拖出
，
并立即拨打了
“
120
”
急救电话
。
约
15
分钟后救
护车到达现场，将詹诗江送往北仑区第三人民医院抢救，
16
时
-
4
-
14
分，詹诗江经抢救无效死亡。
四、
事故现场情况
事故地点为宁波市北仑区戚家山街道兴中路
20
号的宁波市
盛丰钢塑管制造厂钢塑管收发仓库
。
经勘验
，
仓库内架设有一台
行车，额定起重重量为
2.8t
。行车东侧地面上可见掉落的三束
钢塑管
，
其中一束已经散开
，
另外两束被钢带固定未散
。
未散的
钢塑管件每根长
6m
，每束重
705kg
，两端有周长
1m
、
1.6m
两种
型号的尼龙带用于固定
。
管束北侧为复合车间
，
门前停有一台矩
形轨道转运车，转运车四角护栏高
1.9m
，行车正下方钢塑管堆
放区域放置有一根用于吊运的工型钢架
，
长
4.9m
，
宽
0.36m
，
上
方焊接有吊钩挂孔
，
两侧各焊接有
3
根小型挂钩
，
由长
1.14m
的
钢索相连
。
现场另发现有一台涉事行车的无线地操盒
。
详见下方
勘验照片。
图一
事故发生地钢塑管仓库
图二
轨道转运车
-
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图三
吊运使用的工型钢支架
图四
脱钩后散落地面的塑钢管
图五
行车吊运塑钢管使用的尼龙带
图六
控制仓库行车的地操盒
五、
人员伤亡和直接经济损失情况
（一）人员伤亡情况
事故造成
1
人死亡
，
死者
詹诗江
，
男
，
19
66
年
8
月
15
日生
，
汉族，户籍地安徽省
安庆市太湖县弥陀镇长林村上河组
57
号
。
（二）直接经济损失
事故造成直接经济损失人民币
125
万元（不含事故罚款
）
。
六、
事故原因分析
（一）直接原因分析
-
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1.
物的不安全状态：套挂钢塑管两端的尼龙带长度存在差
异
，
导致起吊后管件处于倾斜状态
，
重心不稳
，
在平移过程中较
高一端的管件自尼龙带脱落；
2.
人的不安全行为
：
詹诗江在吊运过程中行走至吊物下方危
险区域，被掉落的钢塑管件砸中。
（二）间接原因分析
1.
詹诗江安全意识淡薄
，
对吊装作业的安全风险缺乏基本辨
识，擅自进入吊装危险区域，导致事故发生。
2.
盛丰制造厂
未依法正确履行安全生产主体责任
。
一是安全
教育培训不到位
，
导致员工安全意识淡薄
，
不具备必要的安全生
产常识
，
对行车吊运作业时的风险隐患缺乏认知
；
二是安全管理
规章制度和安全操作规程不健全
，
危险作业的组织实施和现场安
全管理混乱
，
未落实有效的现场安全措施
，
管理人员放任员工违
规进入吊装危险区域
；
三是安全风险辨识管控和事故隐患排查治
理不力
，
对起重机械作业时存在的斜吊歪吊等事故隐患未及时发
现并消除。
七、
事故责任认定及处理建议
（一）事故相关人员责任及处理建议
1.
詹诗江
，
盛丰制造厂员工
。
安全意识淡薄
，
擅自进入吊装
作业危险区域，
对事故发生负有直接责任。鉴于在事故中死亡
，
建议
免予
追究
。
2.
章明伟
，
盛丰制造厂法定代表人
。
未依法正确履行生产经
-
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营单位主要负责人安全生产职责
，
组织实施员工安全教育培训不
到位
，
督促落实各项
安全生产规章制度和
安全
操作规程
不力
，
未
及时发现并消除本单位存在的生产安全事故隐患
，
对事故发生负
有领导责任，建议由应急管理部门依法给予行政处罚。
3.
张国良
，
盛丰制造厂仓库主任
。
作为吊装作业组织者和现
场管理人员
，
组织吊装作业不合理
，
未及时发现并消除事故隐患
，
未严格督促员工落实现场安全措施，未及时制止违规作业行为
，
对事故发生负有
领导
责任
，
建议
由应急管理部门依法给予行政处
罚
。
（二）事故相关单位责任及处理建议
盛丰制造厂
。
未依法
正确
履行安全生产主体责任
，
对事故发
生负有管理责任，建议由应急管理部门依法给予行政处罚。
八、
整改防范措施建议
1.
盛丰制造厂
要深刻吸取事故教训
，
迅速开展事故举一反三
和整改落实工作
。
要全面落实安全生产主体责任
，
建立健全安全
生产各项规章制度
，
加强厂区内设施设备的安全管理
，
严格落实
各项操作规程
；
不断强化员工日常安全教育培训工作
，
提高员工
的安全意识和风险辨识与防范能力
；
常态化开展
安全生产事故隐
患排查治理
，全面辨识厂区车间、仓库作业中的各类安全风险
，
认真落实管控措施，坚决防止事故发生。
2.
宁波市北仑区人民政府
戚家山
街道办事处要认真吸取事
故教训
，
切实履行安全生产属地监管职责
，
提高监管能力
，
督促
-
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企业落实安全生产主体责任
，
制定并完善安全生产规章制度和操
作规程
，
加强企业关键部位
、
危险作业场所的监督检查
，
加大法
律法规和安全生产知识的宣传力度，开展事故案例警示教育活
动
，
提高所辖企业安全生产意识
，
确保生产安全
，
严防各类事故
发生。
九、附件
附
：
宁波市盛丰钢塑管制造厂
“
5.12
”
一般起重伤害事故
调
查组名单
北仑区生产安全事故调查组
202
4
年
7
月
4
日
-
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宁波市北仑区
应急管理局办公室
202
4
年
8
月
1
3
日印
发
