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一、事故概况
2024 年 6 月 6 日，浙江沪嘉住宅工业股份有限公司发生一起机械
伤害事故，造成 1 人死亡。
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）
和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第 310 号）
等有关法律法规，嘉善县人民政府于 6 月 7 日成立由县应急管理局、
县公安局、县人力社保局、县市场监管局、县总工会等部门（单位）
有关人员组成的事故调查组，县应急管理局副局长杨永春任组长。同
时邀请县纪委县监委，县检察院派员参加调查组。
经调查认定：浙江沪嘉住宅工业股份有限公司“6·6”事故是一
起因机械伤害造成的一般生产安全责任事故。
二、事故基本情况
（一）事故发生单位概况
浙江沪嘉住宅工业股份有限公司位于浙江省嘉兴市嘉善县干窑镇
**路**号，2016 年 8 月 4 日成立，属于非金属矿物制品业，企业类别
为股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)，法定代表人：朱松林，
统一社会信用代码：91330421**********，经营范围：生产、销售：
预应力混凝土管桩、钢筋混凝土方桩、水泥预制构件；销售：建筑材
料。
总用地面积 54.5 亩，（整地块东西长度约 250 米，南北宽度约 180
米），建筑面积共计 19465.7 平方米，现有员工 175 人，事故发生区
域为搅拌楼 4 楼。
（二）事故发生单位安全管理情况
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1.基础管理情况
浙江沪嘉住宅工业股份有限公司基本保证了安全生产投入，建立
了基本的安全生产规章制度和操作规程，对员工进行了基本的安全教
育，开展了基本的隐患排查治理工作，但未建立专门的安全生产管理
机构或者配备专职安全生产管理人员，未健全安全生产规章制度和操
作规程，隐患排查不彻底。
2.事故防范措施和法规标准的贯彻执行
浙江沪嘉住宅工业股份有限公司主要负责人周建明未督促、落实本
单位的安全生产工作，未及时消除安全生产事故隐患。
（三）事故发生经过
当时事发情况为：2024 年 6 月 6 日 10 时 30 分许，杂工陈耀明在
搅拌楼 4 楼清理砂分料皮带周边的砂料时，被突然运转的砂分料皮带
碰倒，身体卷入下料口和砂分料皮带之间挤压受伤，后经 120 急救车
送至嘉善县第二人民医院抢救无效死亡。
（四）事故现场情况
1.现场勘验时，发生伤亡事故后输送带停止使用，输送带周围有
有血迹，输送带下方支架被焊断了 2 个，卸下了 10 多个滚轴（见图 1）。
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图 1
2.输送带控制系统
在搅拌楼 2 楼操作间有控制台，控制台上从上而下第一排是石子
皮带，有 3 个按钮和 1 个开关。按钮从左往右分别是正转按钮、停止
和反转。开关是切换石子 2、3 号仓的开关。第二排右边四个是跟石子
原理相同，只是运输的是黄沙。左边两列分别是 3 条输送带的启动和
停止按钮，从上到下分别控制 1、2、3 号皮带。运输黄沙的时候，先
是按下砂分料皮带正转或反转按钮开启砂分料皮带，然后依次开启 1
号、2 号、3 号上料皮带。运输石子的时候先按下石分料皮带的正转或
6
反转按钮开启石分料皮带，然后依次开启 1 号、2 号、3 号上料皮带。
（见图 2）。
图 2
（五）人员伤亡和直接经济损失情况
事故造成 1 人死亡，事故造成直接经济损失约 126.1 万元。
（六）其他情况
2024 年 6 月 6 日星期四，嘉善天气多云，全天气温 16℃-23℃，
日出时间：04:52，日落时间：18:57。
三、事故应急处置及评估情况
（一）事故信息接报及响应情况
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2024 年 6 月 6 日 10 点 30 分左右，4 楼石子的储料仓满，搅拌楼
操作工陈娟准备运送黄沙。启动砂分料皮带，过了 2 分钟发现下料斗
满了出来。陈娟暂停了运输带，通过对讲机喊机修工去 4 楼看一下。
机修工徐向东上到 4 楼后看到陈耀明脸朝下趴在南侧的砂分料输送带
上。徐向东马上通过对讲机喊了其他的机修工上来。其他机修工上来
后，在 10 时 35 分机修工汤永明打电话告知厂长周建荣有人受伤了，
厂长周建荣立即赶往现场并拨打了 120。
（二）事故现场应急处置情况
2024 年 6 月 6 日 10 时 40 分许，浙江沪嘉住宅工业股份有限公司
厂长周建荣赶到现场后，发现陈耀明头朝西，脚朝东趴在输送带上，
胸部贴于输送带，上背卡于下料口处，陈耀明大腿上有血迹。厂长周
建荣立刻组织员工通过电焊熔断架子，让输送带下沉，并将陈耀明拉
出。10 时 50 分许，厂长周建荣和汤永明将陈耀明运到救护车上，后送
去嘉善县第二人民医院。
（三）医疗救治和善后情况
陈耀明被送往嘉善县第二人民医院经抢救无效于当日死亡，死亡
原因：心跳呼吸骤停。居民死亡医学证明（推断）书编号：
330421***********。2024 年 6 月 7 日，浙江沪嘉住宅工业股份有限公
司与死者家属签订人民调解协议，编号：（2024）嘉嘉干人调字第 60
号，调解达成赔偿金额：125 万元。
（四）事故应急处置评估
浙江沪嘉住宅工业股份有限公司在事故发生后处置程序基本正
确、规范，处置措施执行到位，及时救援了伤亡人员并上报事故信息。
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四、事故原因分析
（一）直接原因分析
事故直接原因是：杂工陈耀明在搅拌楼 4 楼清理砂分料皮带周边
的砂料时，安全意识淡薄，未与输送带保持安全距离，在砂分料皮带
被启动时后碰到，导致身体卷入下料口和输送带之间挤压死亡。
（二）其他可能因素排除
通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析排除突发灾害因
素等影响。
（三）间接原因分析
1.防护措施不到位
浙江沪嘉住宅工业股份有限公司隐患排查不到位，带式输送机防
护装置缺失，未设安全联锁装置，未设置紧急停止装置。
2.安全管理混乱
未建立专门的安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人
员，未建全安全生产规章制度和操作规程。浙江沪嘉住宅工业股份有
限公司主要负责人未督促、落实本单位的安全生产工作，未及时消除
安全生产事故隐患。
五、责任单位存在的主要问题
浙江沪嘉住宅工业股份有限公司：对生产现场疏于安全管理，未
建立专门的安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，未设
置专门的输送带清理岗位安全操作规程，事故隐患排查治理缺乏针对
性，未及时发现并消除事故隐患，带式输送机防护装置缺失，未设安
全联锁装置和紧急停止装置。
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六、对有关责任人员和责任单位的处理意见
（1）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员
陈耀明，男，浙江沪嘉住宅工业股份有限公司杂工。安全意识淡
薄，未与输送带保持安全距离，在砂分料皮带启动时被碰倒，导致身
体卷入下料口和输送带之间挤压致死。对事故的发生负有责任。因在
事故中死亡，依法免予追究责任。
（2）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议
1.周建明，男，浙江沪嘉住宅工业股份有限公司总经理、主要负
责人，未认真履行安全生产管理职责，未设置专门的输送带清理工岗
位安全操作规程，对作业现场疏于管理，未及时督促、检查本单位的
安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有重要
领导责任。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一
条第（二）项、第（五）项的规定，建议由嘉善县应急管理局依照《中
华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定给予行政处
罚。
2.浙江沪嘉住宅工业股份有限公司，对生产现场疏于安全管理，
未建立专门的安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，事
故隐患排查治理缺乏针对性，未及时发现并消除事故隐患，带式输送
机防护装置缺失，未设安全联锁装置和紧急停止装置。上述行为违反
了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款和第四十一条第
二款的规定，建议由嘉善县应急管理局依照《中华人民共和国安全生
产法》第一百一十四条第一款第（一）项和《生产安全事故罚款处罚
规定》第十四条第（二）项的规定给予行政处罚。
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七、事故主要教训
企业安全管理工作主体责任落实不到位，生产现场疏于安全管理，
安全设备的设计、制造、使用不符合国家标准或者行业标准，安全隐
患排查治理工作不实，进行输送带清理等风险较大的作业前未辨识安
全危险有害因素并提出控制措施。
八、事故整改和防范控制措施
（一）浙江沪嘉住宅工业股份有限公司要深刻吸取这起事故教训，
严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《浙江省安全生产条例》
等法律法规，履行各项安全生产法定职责，按照“一必须、五到位”
的要求，严格落实安全生产主体责任。要强化源头治理，建立健全并
严格落实安全生产责任制，认真组织对现场作业人员的安全生产教育
培训和技术交底，严格制定输送带清理工岗位等操作规程，强化安全
检查和隐患排查工作。设备采购、使用应符合国家标准、行业标准，
配置安全设备设施，严格管理现场作业人员操作流程，遵守安全岗位
操作规程。
（二）干窑镇人民政府要深刻吸取事故教训，举一反三，切实消
除各类事故隐患，全面督促落实安全生产责任制，保障区域内安全形
势持续稳定，要深入细致开展建材行业安全生产大排查大整治，做到
拉网式、全覆盖，加强培训教育，对各类违法违规行为实行零容忍，
加大执法力度。
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九、附件
（一）调查组成员名单及意见表
