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2023年5月27日12时55分许，位于龙游县经济开发区的浙江金励环保纸业有限公司年产100万吨环保再生高档包装纸项目续建工程装饰装修工程发生一起起重伤害事故，一人死亡，一人受伤，直接经济损失160余万元。
依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）和《龙游县人民政府关于授权龙游县应急管理局开展生产安全事故调查的批复》（龙政发[2022]4号）的有关规定，5月27日，经县政府同意，成立了由县应急管理局牵头、县住建局、县市监局、县公安局、县总工会、开发区管委会等有关单位组成的事故调查组，并邀请县纪委监委和县检察院派员参加事故调查工作。
事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、人员问询、调查取证、综合分析等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质事故相关企业及相关人员的责任，查清了有关地方政府和相关部门在监管方面存在的问题，提出了对事故相关企业、有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。
事故调查组认定，龙游开发区浙江金励环保纸业有限公司年产100万吨环保再生高档包装纸项目续建工程装饰装修工程“5·27”起重伤害事故是一起一般生产安全责任事故。
一、事故基本情况
（一）事故发生单位及人员、设备情况。
浙江金励环保纸业有限公司
中国轻工业长沙工程有限公司
江苏毓恒建设工程有限公司
浙江双圆建设管理有限公司
5.死者：尹某良，男，汉族，龙游县湖镇镇张家埠村人，江苏毓恒建设工程有限公司门窗班组安装工。
6.伤者：邹某富，男，汉族，龙游县横山镇上下朱村人，江苏毓恒建设工程有限公司门窗班组安装工。
7.涉事机械：电动葫芦桥式起重机，特种设备使用登记证编号：起19浙HE01018（23），使用单位名称：浙江金励环保有限公司，设备代码：419010D25202211096，产品编号：2111096，登记机关：龙游县市场监督管理局，发证日期：2023年02月01日。
(二)事故现场情况。
事故现场位于浙江金励环保纸业有限公司PM11湿式造纸车间联合厂房的二楼东侧，该处系装饰装修工程专业分包单位江苏毓恒建设工程有限公司作业，分别为泥工班组和门窗班组。现场有一剪叉式高空作业平台（登高车）侧翻于地面，正上方有一电动葫芦桥式起重机（行车吊），行车东侧下挂的检修笼侧面有些许撞击痕迹。
（三）项目有关情况。
2022年3月28日，中国轻工业长沙工程有限公司与江苏毓恒建设工程有限公司签订浙江金励环保纸业有限公司年产100万吨环保再生高档包装纸项目续建工程装饰装修工程施工分包合同，约定由江苏毓恒建设工程有限公司负责相关装饰装修工程施工，合同总价约2032万元。
二、事故经过及救援情况
2023年5月27日12时30分许，浙江金励环保纸业有限公司年产100万吨环保再生高档包装纸项目续建工程装饰装修工程PM11造纸车间二楼内，江苏毓恒建设工程有限公司泥工班组和门窗班组正常开始上班。门窗班组尹某良、邹某富二人站在剪叉式高空作业平台（登高车）上，将作业平台升高至离地约8米处，使用木质横档搭在作业平台栏杆与东侧墙窗沿上，二人头戴安全帽，身系安全绳并将另一段系在作业平台栏杆上，站在木质横档上进行铝合金窗户安装作业。12时50分许，泥工班组潘某在地面上使用二楼车间内电动葫芦桥式起重机（行车吊，地操）先将一楼处水泥吊运至二楼东北侧，后操作行车吊欲将水泥吊运至车间东南侧用于地面浇筑作业。12时55分许，行车吊由北向南运行过程中，行车吊东侧下挂的行车检修笼碰撞到剪叉式高空作业平台，致登高车侧翻倒地，尹某良、邹某富二人掉落至地面，当场昏厥。
事故发生后，边上干活的工友王某、王某见等人立即上前查看情况，并立即拨打“110”、“120”及向公司负责人汇报相关情况。13时10分许，县应急管理局接110通报相关情况。13时30分许，“120”到达现场将受伤人员送往医院救治。15时30分许，尹某良因抢救无效宣布死亡。邹某富伤情稳定，于龙游县人民医院骨科住院治疗。
目前，事故善后处理已结束，死者家属已得到民事赔偿，伤者已妥善治疗。
三、事故发生的原因
（一）直接原因。
人的不安全行为：
（二）间接原因。
1.安全教育培训不到位。
2.现场安全管理不到位。
3.隐患排查治理不到位。
4.监管、监理不到位。
四、事故责任分析及事故责任者的处理建议
根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规，对事故有关责任单位和责任人员提出如下处理意见：
（一）建议予以行政处罚的单位。
1.江苏毓恒建设工程有限公司。
2.中国轻工业长沙工程有限公司。
3.浙江双圆建设管理有限公司。
（二）建议给予行政处罚的人员。
王某华
（三）建议给予内部处理的人员。
杨某招
邹某中
（四）建议司法机关追究刑事责任人员。
潘某
五、事故防范和整改措施
（一）严格落实安全生产主体责任。江苏毓恒建设工程有限公司要遵守《中华人民共和国安全生产法》和建设工程有关法律法规的规定，增强安全生产意识，树立“安全第一”理念，加强本单位安全生产管理工作，严格落实事故隐患排查治理机制，强化作业现场安全管理，切实做好全员的安全生产教育培训和技术交底，提高安全生产水平，确保生产安全。总承包单位要加强对分包单位的监督和管理，对生产作业安全实行统一、协调管理。监理单位要切实履行工程管理监理职责，及时发现和消除施工中存在的安全隐患，对于重大隐患，要采取措施完成整改，确保施工安全。
（二）深化建设施工领域安全隐患排查。县住建局要切实履行行业监管责任，紧盯薄弱环节，分析研判安全风险，加大对建设项目安全排查力度，对重大安全隐患和违法行为要按照有关规定及时移送，形成合力，予以坚决打击。
（三）加强特种设备安全监管。县市监局和其他负有安全生产监督管理职责的部门要切实履行特种设备安全监管监管责任，加强特种设备安全监察，严厉打击特种设备领域违法违规乱象，遏制违法行为和违章作业，推动特种设备安全形势持续稳定。 
（四）切实加强属地管理责任。各乡镇、街道特别是开发区要深刻吸取事故教训，切实履行属地监管责任，紧盯建筑施工领域事故高发、多发这一薄弱环节，采取有力有效防控措施，督促生产经营单位消除事故隐患，确保安全生产。
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