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联捷空调系统（昆山）有限公司洗涤塔吊装
工程及保养项目“1·13”一般起重伤害事
故调查报告
2022 年 1 月 13 日上午 9 时 38 分许，联捷空调系统（昆
山）有限公司在浙江黎明智造股份有限公司厂区内进行吊装
洗涤塔作业时，洗涤塔砸到一名辅助作业人员，造成 1 人死
亡。直接经济损失约 180 万元，主要为事故赔偿费用和医疗
费用。
依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报
告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）和《浙江省生产
安全事故报告和调查处理规定》等法律法规规定，市政府依
法成立了由市应急局牵头，市公安局、市总工会和高新区管
委会应急局派员组成，邀请市检察院派员参加的事故调查
组，并邀请事故发生企业所在地政府昆山市应急管理局的工
作人员，参与事故调查工作。
事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、
实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、
调查取证、分析论证，查明了事故发生的原因、经过，认定
了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处
理建议，并针对事故原因暴露出的问题，提出了下一步安全
防范与整改措施建议。
事故调查组调查认定，联捷空调系统（昆山）有限公司
洗涤塔吊装工程及保养项目“1·13”起重伤害事故是一起
因违反起重机械安全规程，在进行吊装作业时违章施工造成
的一般生产安全责任事故。
一、事故有关情况
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（一）事故发生经过、应急处置情况。
1.事故发生经过。
2022 年 1 月 13 日上午，联捷空调系统（昆山）有限公
司（以下简称联捷公司）项目负责人刘某军安排董某、姚某、
辛某等三人将洗涤塔吊装到浙江黎明智造股份有限公司（以
下简称黎明智造公司）厂区西北位置二楼洗涤塔安装平台。
8 时 40 分左右，汽车吊驾驶员吴某伟驾驶汽车吊到达黎明智
造公司吊装现场，将汽车吊支腿展开，董某使用汽车吊上的
吊带捆绑洗涤塔，捆绑好后，董某到达二楼安装平台上，辛
某站在平台西北侧位置，姚某站在平台东侧位置（平台内
侧），董某站在平台西侧（平台外侧），辛某负责现场指挥，
董某、姚某二人负责将洗涤塔放置到指定位置。9 时32 分左
右，洗涤塔被吊到二楼平台上，董某、辛某、姚某三人用手
扶着洗涤塔调整位置，董某用双手挂在洗涤塔上，其身体多
次处于悬空状态。9 时 37 分 36 秒，洗涤塔外壁破损，吊带
嵌入到洗涤塔内部，致使洗涤塔失衡滑落，将悬挂在洗涤塔
底部的董某砸到二楼平台上。
2.事故救援情况。
事故发生后，项目负责人刘某军拨打 120 救护，汽车吊
驾驶员吴某伟拨打 110 报警，9 时 57 分医护人员到达现场，
将伤者董某送往舟山医院进行抢救，经抢救无效死亡。
3.事故信息报送情况。
事故发生后 9 时 55 分，黎明智造公司将事故情况报告
了高新区管委会应急局。10 时 04 分，高新区管委会应急局
报告了市应急局。
（二）事故现场勘查情况。
1.现场情况。
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事故位于浙江省舟山高新技术产业园区新港园区弘禄
大道浙江黎明智造股份有限公司厂区西北位置，在通道上停
放有一辆汽车吊，汽车吊臂处于延伸状态，汽车吊四个支腿
处于展开状态，在汽车吊臂下方放置一个破损的洗涤塔，吊
装洗涤塔使用吊带进行吊装，吊带以捆绑形式进行绑扎，吊
带嵌入到洗涤塔内侧。在二楼洗涤塔安装平台上用工字钢焊
接的底架，主要用于放置洗涤塔，在二楼外侧区域地面上有
一滩血迹，在血迹边上放置有一顶安全帽，在二楼外侧部分
避雷带破损。
2.汽车吊情况。
汽车吊车牌为浙L23371，车辆类型为重型非载货专项作
业，车辆所有人为舟山市海宏起重有限公司，品牌型号为三
一 牌 SYM5305JQZ （ STC250 ）， 车 辆 识 别 代 号 为
LFCNKC4P1K2001031，发动机号码为1019B004962，车辆注册
日期为2019 年 4 月 2 日，车辆总质量为 30000kg。
3.洗涤塔情况。
洗涤塔高度为6.2 米，直径为 3.5 米，重量约 1.5 吨。
4.视频监控情况。
黎明智造公司西围墙监控视频记录了洗涤塔吊装作业
过程，通过监控视频可以看到，洗涤塔在吊装作业过程中，
有一名作业人员在二楼外侧进行指挥作业，一名施工作业人
员双手抓在洗涤塔上，多次存有双脚离地悬空，在洗涤塔吊
装北侧钢棚内站有两名人员。监控视频显示 9：37：46 时，
洗涤塔突然向下滑将悬挂在洗涤塔下方的工人压在下方。
5.死者位置情况。
据现场人员事发后拍摄的照片，死者双脚跪在地面上，
身体后仰侧躺在墙角，地面上有血迹。
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6.事故发生时风力情况。
根据舟山市定海区气象局提供的2022年 1月13 日9时
到 10 时黎明智造公司厂区周边自动气象站干览（K9535）站
的监测资料显示，极大风速为 14.2 米/秒（7 级）。
（三）事故涉及项目情况。
洗涤塔吊装工程及保养项目。2021 年 12 月 3 日，联捷
公司与黎明智造公司签订洗涤塔吊装工程及保养合约书，双
方约定的作业项目主要内容为排风设备拆除安装、清洗保养
等。2022 年 1 月 13 日，联捷公司项目负责人（公司法定代
表人）刘某军安排董某、姚某、辛某等三人负责吊装洗涤塔
作业。洗涤塔吊装使用的汽车吊由舟山市海宏起重有限公司
（以下简称海宏公司）委派驾驶员吴某伟协助作业，具体吊
装费用由联捷公司支付。
二、事故直接原因
事故调查组通过深入调查和综合分析，认定事故的直接
原因是：辅助作业人员董某安全意识淡薄，在捆绑洗涤塔时，
未对洗涤塔捆绑位置的强度进行确认，未考虑当时当地 7 级
劲风对载荷和起重机械的影响，仍进行吊装作业，在对洗涤
塔进行吊装作业时违章施工，使用双手调整洗涤塔位置，身
体悬挂在洗涤塔底部，未佩戴安全帽，洗涤塔因其外壁破损
后吊带嵌入到内部而失衡滑落，导致悬挂在洗涤塔底部的董
某被砸身亡。
三、事故相关人员及单位主要问题
（一）相关人员主要问题。
1.刘某军，联捷公司项目负责人及现场管理人员。对董
某等人违规吊装作业未及时制止，未组织制定公司安全生产
教育和培训计划，安全教育培训不到位，对施工现场安全检
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查不力，未及时消除施工现场安全事故隐患。在现场管理吊
装作业时，未考虑当时当地7 级劲风对载荷和起重机械的影
响，仍允许进行吊装作业。
2.吴某伟，海宏公司汽车吊驾驶员。在洗涤塔吊装作业
时，未对吊装的物件捆绑牢固情况进行确认，在明知有危险
的情况下，未及时制止吊装物件下方悬挂人员，未考虑当时
当地 7 级劲风对载荷和起重机械的影响，仍进行吊装作业，
存在重大安全隐患。
（二）相关单位主要问题。
联捷公司。未对吊装作业现场危险危害因素进行辨识分
析，未办理内部审签手续，未告知现场作业人员（吊装作业
辅助工和汽车吊驾驶员）作业危险危害因素、安全作业要求
及应急措施等内容，未组织制定公司安全生产教育和培训计
划，安全教育培训不到位，对施工现场安全检查不力，未及
时消除施工现场安全事故隐患。
四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议
（一）对死者董某的处理建议。
董某，联捷公司现场施工作业人员，对事故的发生负有
责任，鉴于其在事故中死亡，不再追究其责任。
（二）建议司法机关依法追究刑事责任的人员。
1.刘某军。联捷公司法定代表人、现场负责人，对事故
的发生负有责任，建议司法机关依法追究其刑事责任。
2.吴某伟。海宏公司汽车吊驾驶员，对事故的发生负有
责任，建议司法机关依法追究其刑事责任。
3.韩泽东。黎明制造公司现场管理人员，违反公司相关
安全管理制度，对事故的发生负有责任，建议司法机关依法
追究其刑事责任。
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（三）建议依法作出行政处罚的单位。
联捷公司。对事故的发生负有责任，建议市应急局依法
对其进行行政处罚。
五、事故防范和整改措施建议
（一）联捷公司。深刻吸取事故教训，认真剖析事故原
因，建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，要强化对从
业人员的安全培训教育，切实提高工人的安全意识，要加大
安全生产的日常管理力度，尤其是对危险作业的安全管理，
要完善应急救援预案，定期开展应急救援预案演练，对从业
人员开展经常性的应急教育和培训，落实作业现场人员劳动
防护用品的正确佩戴和使用，落实好安全事故隐患排查制
度，全力遏制事故发生。
（二）高新区管委会。要认真落实属地监管责任，针对
相关方施工作业现场存在的缺乏安全防护意识、防护措施落
实不到位、作业过程缺少安全监管等事故隐患加大监督整改
力度，进一步督促企业对作业现场实现规范化管理。
