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普陀六横舟山市润鼎环保科技有限公司
“12·5”一般机械伤害事故调报告
2024 年 12 月 5 日上午 7 时 35 分许，舟山市普陀区六横
镇舟山市润鼎环保科技有限公司二号车间精细风选机发生
一起机械伤害事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约人民币
137.5 万元。
事故发生后，舟山市安委办对该起事故挂牌督办，普陀
区人民政府高度重视，根据《生产安全事故报告和调查处理
条例》（国务院令第 493 号）和《浙江省生产安全事故报告
和调查处理规定》（省政府令第 310 号）等有关法律法规规
定，成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区生态环境
局、区总工会、区检察院、六横镇派员参加的事故调查组。
事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实
事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合
研判分析，查明了事故发生的原因、经过，认定了事故性质
和责任，提出了对事故有关责任人员及责任单位的处理建议，
并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整
改措施建议。
经调查认定，普陀六横舟山市润鼎环保科技有限公司
“12·5”事故是一起一般机械伤害生产安全责任事故。
一、事故基本情况
（一）事故发生单位概况
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舟山市润鼎环保科技有限公司（以下简称润鼎公司）
注册地址：浙江省舟山市普陀区六横镇*****
统一社会信用代码：9133*****
成立时间：2022 年 01 月 07 日
法定代表人：孙*
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；固体废
物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加
工；再生资源销售；生产性废旧金属回收；生物质燃料加工。
建设情况：2022 年 6 月开始土地建设，到 2023 年 7 到
8 月完成建筑物验收，但未按照《建设项目安全设施“三同时”
监督管理办法》开展安全生产条件和设施综合分析，并形成
书面报告。2023 年 11 月至 12 月，润鼎公司陆续完成再生资
源回收设备一期、二期的安装，一期于 2024 年 1 月 23 日完
成了验收，二期未验收。事故发生设备精细风选机属于二期
设备。
润鼎公司系事故中死者郑**所在的工作单位。
（二）事故发生单位安全管理情况
1.事故设备操作规程及执行情况。润鼎公司中控室管控
生产车间磁选机、破碎机、精细风选机、反击破碎机、板链
给料机、皮带机等所有大型设备的启停开关，润鼎公司未制
定中控室控制岗位操作规程，由设备组组长向中控室操作人
员马**口述后约定形成操作流程。
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每日 7:30 打铃上班，中控室操作人员根据设备组微信群
前一日设备组组长的留言确定当天有没有设备检修任务，如
无检修任务，中控室操作人员会在对讲机上呼叫“我要开机了”
两次，润鼎公司设备组全员佩戴和开启对讲机（每天上班前
没有确认每名组员佩戴对讲机并开机的程序），如无人应答，
则按顺序启动各型设备；如有作业需要，作业人员会在对讲
机上呼叫需要进行何种任务，要求暂停开机，中控室操作人
员接到呼叫后会停止开机，直到任务完成后，作业人员会通
过对讲机呼叫中控室操作人员完成作业，中控室操作人员再
次呼叫“我要开机了”以后，如无人应答，继续按顺序启动各
型设备。
如有设备需要进行检修的，设备组组长会在前一天通过
微信群布置任务，接收任务人员确认接收任务，中控室操作
人员也属设备组成员，每天会查看微信群内设备组组长是否
发布任务，看到发布的检修任务后，默认次日相关设备不开
机，待设备检修完成后，按先前约定的操作流程重新开机。
润鼎公司精细风选机在公司内部制度和操作规程里精
细风选机有设备运行简要流程和注意事项的操作规程，缺少
设备检修和开停机内容。根据设备组组长等口述润鼎公司二
号车间精细风选机检修程序，检修必须由两名设备组员工进
行，以对讲机呼叫中控室操作人员切断精细风选机电源，随
后打开精细风选机侧门，由一名员工指挥和观察，另一名员
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工，从侧门进入精细风选机内部检修；检修排除问题后，两
名员工从侧门外以螺丝将门固定。
2.员工教育培训情况。死者于 2024 年 9 月 2 日入职，有
公司（厂）级、部门（车间）级、班组级三级教育培训记录，
经询问润鼎公司对其进行了三级教育培训，但记录内无具体
培训时间，进行了相应考核，签订了《安全责任承诺书》。
润鼎公司部分员工未经专门的三级教育培训。
3.安全管理机构设置、安全管理制度建立情况。润鼎公
司共有员工 43 名，未设置安全管理机构，配备有 2 名安全
管理员，人数符合《浙江省安全生产条例》的要求。建立了
安全生产管理制度，但未建立包括车间主任、班组长等重要
生产岗位在内的全员安全生产责任制，未建立安全风险分级
管控和隐患排查治理双重预防工作机制、无中控室操作规程。
（二）事故经过、救援情况
2024 年 12 月 5 日上午 7 时 28 分许，润鼎公司监控画面
显示设备组员工郑**从地面通过步梯走向二层平台的精细
风选机，随后消失在监控画面中。2024 年 12 月 5 日上午 7
点 30 分许，润鼎公司中控室打铃上班，中控室操作人员马
**通过对讲机呼叫准备开机，随后机械组组长周*从对讲机
告知马**需要进行铲装作业；7 时 35 分许，机械组组长周*
回复作业完毕可以开机。中控室操作人员马**在再次呼叫将
要开机后，开启了精细风选机。7:50 左右，在二号车间作业
的设备组组长周**需要组员郑**和侯**二人参与其他任务，
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通过对讲机呼叫，但郑**一直未应答。后马**关闭所有机器，
周**和孙**开始寻找郑**，后发现郑**蜷缩于精细风选机二
号机内。
（三）事故现场情况
事故发生现场位于润鼎公司二号车间精细风选机二号
机。精细风选机二号机内部输送带尽头是皮带槽，内部输送
带上有物料杂物遗留，皮带槽上方箱门被发现处于关闭状态，
救援伤亡人员时打开。精细风选机二号机内，郑**头靠着出
风口，手脚没有伸出，全身蜷缩成很小的一团，趴在十七号
皮带槽的上方，未落到皮带里，身上盖了一些密度稍重的物
料，经呼叫后无应答。郑**被救出后安全帽掉落地面，呈严
重破碎状态，现场无血迹，对讲机损坏。后舟山市普陀区第
二人民医院出具居民死亡医学证明书，显示死者头颅、手脚、
肋骨等多处骨折。
（四）人员伤亡及直接经济损失情况
事故造成 1 人死亡，事故直接经济损失为人民币 137.5
万元。
二、事故应急处置及评估情况
（一）事故信息接报及响应情况
事故发生后，润鼎公司启动应急响应，立即组织应急救
援，将当事人送至舟山市普陀区第二人民医院抢救。后郑**
抢救无效死亡，润鼎公司积极联系死者家属，及时处理善后
事宜，与死者家属签订了调解协议书，并进行了赔偿。
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（二）事故应急处置评估情况
润鼎公司和六横镇、区政府相关职能部门接到事故信息
后及时响应，相继赶到事故现场进行救援和处置，并对事故
现场进行保护，暂停施工作业，应急处置工作有力有序，确
保了受害者的合法权益，没有引起不良社会影响。
三、事故原因分析
（一）直接原因
郑**未与中控室联络，擅自进入即将运转的精细风选机
二号机，被运转的精细风选机伤害。
（二）间接原因
管理措施及决策的缺陷：润鼎公司中控室作为各个大型
设备的统一启动岗位，缺少中控室操作规程，未明确如何开
机确认，精细风选机操作规程内缺少检修、开停车等各个重
要环节；未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防
工作机制，未辨识精细风选机等岗位存在的危险有害因素并
加以预防；未建立包括车间主任、班组长等重要生产岗位在
内的全员安全生产责任制；未明确员工如何正确佩带和使用
通讯设备，未明确任务信息的发布和确认，未补充检维修工
作程序。
技术原因：润鼎公司精细风选机振动板到输送带之间未
设置可靠的安全防护装置，精细风选机外无紧急切断装置。
二车间包括精细风选机在内的大型设备安装后已运行超一
年，仍未经安装验收。未按照《建设项目安全设施“三同时”
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监督管理办法》开展安全生产条件和设施综合分析形成书面
报告、安全设施设计和安全设施验收等三同时工作。
培训与教育的不足：润鼎公司中控室操作人员马**及设
备组部分员工未经三级教育培训且培训记录不全。
四、有关责任单位存在的主要问题
（一）润鼎公司落实安全生产主体责任不到位。润鼎公
司安全生产规章制度和操作规程制订不全，未建立包括车间
主任、班组长等重要生产岗位在内的全员安全生产责任制，
未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机
制，无中控室操作规程，员工未经三级教育培训且培训记录
不全，说明该公司在落实安全生产主体责任方面有欠缺。
（二）润鼎公司现场管理不规范。事发当天，润鼎公司
未安排郑**工作任务，但其进入即将运转的精细风选机内，
现场车间主任、班组长、中控室操作人员均未发现。
（三）润鼎公司作业流程管控存在缺陷。润鼎公司虽然
制定了精细风选机的操作规程，但其操作规程与设备实际情
况不符，且缺少重要的中控室操作规程，二车间包括精细风
选机在内的大型设备安装后已运行超一年，仍未经安装验收。
五、相关部门履职情况
六横镇作为属地监管部门，事故发生前对润鼎公司进行
了 3 次安全生产检查，发现问题隐患 11 项，均按期整改到
位。润鼎公司未列入六横镇年度安全生产监督检查计划，但
六横镇仍按重点企业对该企业开展监督检查，目前已基本履
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职。2024 年 11 月 22 日，六横镇对该企业就防范企业火灾事
故开展了现场勘查、起火原因分析，举一反三加强火灾防范
安全管理工作，采取了停产停业整顿措施。
六、对有关责任单位和责任人员的处理建议
（一）润鼎公司未对员工进行三级教育培训；未建立安
全风险分级管控制度，并按照安全风险分级采取相应的管控
措施；未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未对生产安
全事故隐患采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，
违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款和
第四十一条第一款、第二款的规定，对事故发生负有责任，
建议区应急管理局依法对润鼎公司进行行政处罚。
（二）孙*，润鼎公司董事长。在明知邬**身体状况不
适任于润鼎公司主要负责人，无法依法履行润鼎公司主体责
任的情况下，孙*作为法人代表理应承担主要负责人的责任。
其未健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定本
单位操作规程；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患
排查治理双重预防工作机制，违反了《中华人民共和国安全
生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（五）项
的规定，对事故的发生负有责任，建议区应急管理局依法对
孙*进行行政处罚。
（三）邬**，润鼎公司总经理。未健全并落实本单位全
员安全生产责任制；未组织制定本单位操作规程；未组织建
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立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作
机制，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第
（一）项、第（二）项、第（五）项的规定，对事故的发生
负有责任，建议区应急管理局依法对邬**行政处罚。因邬**
因身体健康存在无法履职的问题，建议六横镇政府督促该单
位调换总经理职务。
（四）周**，润鼎公司副总经理兼生产厂长。未组织或
者参与拟订本单位安全生产操作规程；未组织或者参与本单
位安全生产教育和培训并如实记录安全生产教育和培训情
况；未及时排查生产安全事故隐患，并提出改进安全生产管
理的建议。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五
条第（一）、（二）、（五）项，对事故的发生负有责任，
建议区应急管理局依法对周**进行行政处罚。
（五）郑**，润鼎公司从业人员，安全生产意识不强，
教育培训不到位，未经指派进入即将运转的精细风选机内部，
违反了精细风选机的检修流程，对该起事故的发生负有责任，
鉴于其已在事故中死亡，不再追究其责任。
（六）马**，润鼎公司从业人员。马**开启精细风选机
的行为虽然导致了郑**的死亡，但其操作没有主观故意，润
鼎公司中控室岗位无操作规程，同时马**未改变口头约定的
中控室岗位操作流程，限于角度未在监控上观察到郑**进入
精细风选机，因此马**对于事故的发生无法预见，根据《中
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华人民共和国刑法》第十六条“行为在客观上虽然造成了损害
结果，但是不是出于故意或者过失，而是由于不能抗拒或者
不能预见的原因所引起的，不是犯罪。”因此不予追究刑事责
任。马**对岗位作业不够精细，未能及时发现中控室缺乏岗
位操作规程和监控探头覆盖不全的安全风险，建议润鼎公司
作出内部处分。
（七）润鼎公司二车间包括精细风选机在内的大型设备
安装后已运行超一年，仍未经安装验收，未按照《建设项目
安全设施“三同时”监督管理办法》开展安全生产条件和设施
综合分析形成书面报告、安全设施设计和安全设施验收等三
同时工作，与本次事故发生没有直接因果关系，但违反了《中
华人民共和国安全生产法》和《建设项目安全设施“三同时”
监督管理办法》，建议六横镇人民政府应急办予以另案处罚。
七、事故整改和防范措施
润鼎公司要深刻吸取事故教训，认真剖析事故原因，落
实落细安全生产主体责任，制定完善本单位的各项规章制度，
举一反三开展针对性的安全警示和教育培训工作，保证从业
人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制
度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故
应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。
润鼎公司应全面加强企业的安全生产主体责任，遵守安
全生产法律、法规、规章，加强安全生产管理，加大对安全
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生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生
产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险
分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解
机制，提高安全生产水平，确保安全生产。润鼎公司主要负
责人应全面落实主要负责人对本单位的安全生产职责，如主
要负责人无法正常履职的，建议更换主要负责人。
润鼎公司应建立健全本单位的全员安全生产责任制、建
立健全安全生产规章制度和操作规程、建立并落实安全风险分
级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，严格落实安全生产
教育培训制度。应对建设项目安全生产条件和设施进行综合分
析，应当组织对安全设施进行竣工验收，并形成书面报告备查。
应当对安全设施进行检查，对发现的问题及时整改，开展风险
辨识并落实防护措施。
润鼎公司应密切联系环保设备生产厂方，全面采用新技
术新方案对各型设备的风险部位的防护做好改造，提升本质
安全水平。
六横镇人民政府应严格执行《中华人民共和国安全生产法》
和《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》，督促生产经
营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目)的安
全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产
和使用，安全设施投资应当纳入建设项目概算。同时，应吸取
教训，举一反三，对与润鼎公司作业方式类似的企业要加强安
全生产监督检查，提出相应的防范措施。
