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 吴兴东林保丰村（农民）新村建设工程项目“4·27”一般物体打击事故调查报告 
 发布日期：2025-09-17 10:25:10 

2024年4月27日9时48分许，位于湖州市吴兴区东林镇保丰村村委会对面新村建设工程1号楼水泵房施工过程中发生部分钢板掉落，造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失180万元。
事故发生后，区委常委、常务副区长吴斌，区委常委费屹巍，区住建局、区应急管理局、区消防救援大队、东林镇等相关领导第一时间赶赴现场，指导抢险救援和处理善后工作。
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，吴兴区人民政府授权区安全生产委员会办公室批准成立了由区安委办牵头，区人民检察院、区住建局、区应急管理局、区公安分局、区总工会和东林镇人民政府组成的吴兴东林保丰村（农民）新村建设工程项目“4·27”一般物体打击事故调查组。
事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查询问、查阅资料，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和有关企业、单位、人员的责任，提出了处理意见。针对事故暴露的问题，提出了防范措施及整改建议。
事故调查组认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。
一、事故有关情况
事故发生经过
2024年4月27日上午7时许，东林镇保丰村（农民）新村建设工程项目浙江云辉建设工程有限公司泥工班组赵**、王**等17名作业人员进行1#水泵房基坑土方转运及基础承台砖胎膜砌筑施工。上午9时40分许，作业面上共有13人，其中13名泥工班组人员在A-c轴×4-5轴范围进行承台砖胎膜砌筑施工，一台60型挖掘机1人位于A-c轴×1-2轴坑内作业，一台长臂挖掘机1人位于A轴坑外作业，管理人员赵**在1轴西侧带班，监理人员吴**在1轴西侧旁站。上午9时48分许，东南侧拉森钢板桩形式的基坑支护水平斜向支撑因长臂挖掘作业时不慎触碰掉落。赵**、王**被掉落围檩压倒，其他人员安全撤离。
事故的救援情况
2024年4月27日09时48分，湖州市消防救援支队指挥中心接到报警，位于湖州市吴兴区东林镇保丰村村委会对面新村建设工程1号楼水泵房部分钢板掉落有人被困，立即调派升山站2车14人，东林专职队1车7人，埭溪专职队1车7人，西塞山特勤站2车14人共4站6车42人赶赴现场处置，同时联动公安、应急、医疗等部门到场协助处置，支队全勤指挥部与大队指挥部遂行出动。9时50分，东林专职队到场后立即联系工地负责人让其安排挖机驾驶员驾驶挖机对西侧部分进行加固，防止二次坍塌，同时让其联系大吨位吊车到场协助处置。10时18分，埭溪专职队，升山站相继到场，10时25分，吊车到场协同处置，10时35分，西塞山特勤站到达现场。吊车到场后，停靠水泵房北侧路上，利用车上大钩对一根有倒塌风险的钢梁进行固定，同时用小钩将压在被困人员身上的钢梁进行起吊。10时32分，压在被困人员身上的钢梁已经完全脱离被困人员身上，升山站立即联合东林专职队和埭溪专职队选派三名班长骨干携带担架等器材前往塌方处救援，同时周边安排四名安全员随时观察现场情况，防止二次坍塌。10时50分，两名被困人员被成功营救，并立即送往医院救治。经医院抢救赵**（女，342601********6205），伤势过重、经抢救无效宣布死亡，王**（女，342601********4225），伤情比较稳定，无生命危险。
事故项目基本情况
1.项目概况：
2.项目审批情况：
3.项目相关协议签订情况：
4.
5.图审情况：
6.项目施工情况：
事故所涉相关单位情况
1.建设单位：
2.勘察单位：
3.设计单位：
4.施工单位：
5.全过程工程咨询服务单位：
6.施工图审查单位：，
７.承包公司：
二、事故直接原因
经调查，事故当日湖州气象数据为阴到多云，气温16～22℃，东北风3级，无降水。排除因地震、恶劣天气等自然灾害因素引发事故的可能性。
经认定，本次事故的直接原因为：长臂挖掘机在基坑挖土转运的过程中不慎触碰基坑东南角一处斜向水平钢支撑致使钢梁脱落造成事故。
三、事故相关单位主要问题
（一）浙江云辉建设工程有限公司
（二）湖州市吴兴区东林镇保丰村股份经济合作社
（三）湖州市第二建设工程有限公司
四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议
2024年4月27日9时48分，吴兴区东林镇保丰村农民新村水泵房建设中，有部分钢板掉落，造成1人死亡1人重伤。吴兴区应急管理局行政执法队根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故罚款处罚规定》、《中华人民共和国刑法》对其事故发生单位和人员做出以下处罚建议：
1.浙江云辉建设工程有限公司。
2.湖州市第二建设工程有限公司。
3.张*。
4.倪**。
5.杨**。
6.东林镇政府
7.区建设局：
五、事故防范和整改措施建议 
为深刻吸取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故发生，提出以下建议措施。 
（一）全面落实参建各方安全生产主体责任。一是压实建设单位责任。二是压实设计单位责任。三是压实施工单位责任。四是压实监理单位责任。
（二）要全面推行建筑领域双重预防机制落地。
（三）严厉打击建筑领域违法违规行为。
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