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台州市某新能源科技有限责任公司“4·17”
一般中毒窒息事故调查报告
2025 年 4 月 17 日 4 时许，台州市某新能源科技有限责任公
司在成品仓灭火时发生一般中毒窒息事故，造成两人死亡，两人
受伤，直接经济损失 350 万余元。
事故发生后，县应急管理局根据《天台县人民政府关于授权
县应急局牵头组织一般生产安全事故调查的通知》的规定，牵头
组织县纪委、县公安局、县人社局、县总工会、洪畴镇等部门有
关人员组成事故调查组，事故调查组聘请浙江省应急管理科学研
究院专家参与事故调查的技术分析工作。
事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实
效”原则和“四不放过”要求，通过勘查事故现场、查阅有关资
料、调取影像资料、技术分析、调查询问有关当事人和综合研判
分析，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等
情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人
员的处理建议和事故防范整改措施。
经调查认定，台州市某新能源科技有限责任公司“4·17”
一般中毒窒息事故是一起因成品仓内木质生物质颗粒自燃的情
况下，员工未穿戴劳动防护用品进入仓内灭火作业时，吸入木质
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生物质炭化生成的一氧化碳导致人员伤亡的一般生产安全责任
事故。
一、事故发生单位基本情况
（一）事故相关单位概况
事故发生企业。台州市某新能源科技有限责任公司，成立于
2024 年 10 月 21 日，注册地位于浙江省台州市天台县洪畴镇洪
畴西路（自主申报），统一社会信用代码为 91331023MADKYG**40。
法定代表人为叶某某。经营范围为一般项目：技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物质燃料加
工；生物质成型燃料销售；生物质能技术服务；除尘技术装备制
造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；建筑废弃
物再生技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
出租企业。台州某塑胶有限公司。成立于 2025 年 1 月 23
日。注册地位于浙江省台州市天台县洪畴镇洪畴西路（自主申
报），统一社会信用代码为 91331023MA2HFA**7Q。法定代表人
为戴某某。经营范围为一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；
轮胎销售；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品生产（不含
许可类化学产品）；化工产品销售（不含许可类化学产品）；高
铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路专用测量或检验
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仪器制造；铁路专用测量或检验仪器销售；物料搬运装备制造；
物料搬运装备制造销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。
（二）事故发生经过
4 月 17 日 4 时许，台州市某新能源科技有限责任公司技术
工卢某在生产生物质颗粒过程中，发现存放生物质颗粒的成品仓
内冒气（烟），于是将车间内的消防水带引至料仓顶部往里灌水，
灌水过程中产生更为浓烈的雾气，当场晕倒，叶某某、陈某某、
缪某某得知消息后前往处置，相继晕倒。4 时 20 分许，后续赶
来的员工黄某某、张某某将晕倒的 4 人转移至车间外抢救，并拨
打 120 急救电话、119 火警电话。5 时许，120 急救车到达后将
叶某某、陈某某、缪某某、卢某送往天台县人民医院进行医治，
陈某某、卢某到达医院后已无生命体征。5 月 14 日，叶某某治
疗完毕出院，缪某某于 6 月 3 日死亡。
现场勘查：
现场基本工艺流程：
图 2-1 生物质颗粒生产工艺流程图
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1.生物质破碎
收集好的部分需要破碎的物料先经破碎机破碎，将物料破碎
成 30—60mm，使粉碎机的粉碎效率提高。
2.物料粉碎
破碎好的物料通过输送带和绞龙运输至一道粉碎机粉碎，将
粒度较大的颗粒粉碎成 3—8 mm，用于烘干后细粉碎。
3.物料烘干
物料经一道粉碎机粉碎之后由提升机、绞龙运输至湿料区，
由输送带输送至烘干机进行干燥，在烘干机中将物料的水分降低
至 15%—20%，以满足成型的需要。物料在烘干机中将含水率降
低达到要求之后，以便于细粉碎。
4.二道粉碎
烘干好的物料经负压吸入一级旋风除尘收尘箱，箱内物料通
过绞龙输送至干料暂存区，再通过绞龙、输送带输送至二道粉碎
机细粉碎，将粒度较大的颗粒细粉碎成 3—5 mm，再经过绞龙和
提升机进入待成型料仓，用于制粒机制粒成型。
5.制粒成型
经绞龙为 5 台生物质制粒机提供充足的物料，5 台制粒机制
粒成型（直径 0.6 cm到 0.8 cm，长度 3 cm到 6 cm 的圆柱状）。
6.冷却、包装
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物料在制粒机中完成制粒成型后经横向输送带及斜向输送
带运送至成品料仓中进行自然冷却，将成品温度降低至可以满足
包装要求的温度，自然冷却后的成品经斗式提升机送入打包区打
包，包装好的生物质颗粒经过码垛存入成品区，完成整个生产线
的作业。
成品冷却仓规格：长 12 米、宽 6 米、高 2.6 米。成品冷却
仓中部位置木质生物质颗粒有大量碳化痕迹（见图 2-2），成品
冷却仓只有底部有自动传送带，事故时该成品传送带未启动，成
品冷却仓内部无电气线路（见图 2-3）。
图 2-2 成品冷却仓中部位置木质生物质颗粒有大量碳化痕迹现场图
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图 2-3 成品冷却仓底部现场图
（三）人员伤亡情况
本次事故造成 2 死 2 伤。
二、事故应急处置及评估情况
（一）信息接报及善后处理情况
事故发生后，员工立即拨打急救电话并报警，医务人员到达
事故现场后宣告陈某某、卢某已经死亡，叶某某、缪某某送天台
县人民医院救治。接到事故报告后，接警后，天台县应急、消防、
洪畴镇政府等第一时间赶赴事故现场，紧急开展事故救援和应急
处置工作，县委书记陈晨在一线指挥应急救援和善后处置。洪畴
镇安排专人全程跟进伤者的治疗情况，并成立工作组积极调解赔
偿事宜。目前，均与死者家属达成赔偿协议。
（二）事故应急及善后处置评估
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事故调查组对事故应急及善后处置复盘评估认为，事故发生
后属地街道及相关部门能第一时间赶赴事故现场开展救援及善
后处置，应急响应及时、组织指挥有效、救援行动迅速、善后处
理及舆情管控平稳有序。
三、事故技术分析
天台县人民医院的血液检测结果显示，陈某某的氧饱和度为
86.2%；卢某的氧饱和度和碳氧血红蛋白分别为：81.5%和 79.5%。
符合一氧化碳中毒特征。
经浙江省应急管理科学研究院固体废物检测分析、气象记录
分析（温度、湿度）、火灾分析（烟头引发火灾分析、引燃能力
对照分析）、雷击引发火灾分析、电气线路故障引发火灾分析、
木质生物质颗粒自燃条件分析，得出以下结论：
事故当天生物质原材料未经烘干，生物质中残留的水分（通
常含水量 15%—30%）为微生物（如细菌、真菌）提供生长环境。
微生物分解有机物时产生热量，当天最低气温在 17℃，导致冷
却仓中部生物质颗粒热量无法及时散发，并导致温度逐渐升高。
生物质中的油脂、纤维素等成分与氧气缓慢氧化，释放热量。温
度升高会加速氧化反应，形成正反馈循环。由于该成品冷却仓自
动化输料设计导致颗粒堆积过厚、通风不良的储存方式会阻碍热
量散失，加速热量积累。高温潮湿环境进一步加剧氧化反应，最
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终引发仓内中部位置生物质颗粒自燃，自燃导致该区域生物质颗
粒碳化，并产生烟气。卢某发现仓内烟气后，使用消防栓喷水灭
火，并通过悬梯爬入仓内继续喷水。在高温（通常 650—700℃
以上）及受限氧气的条件下，生物质炭化与水蒸气发生反应，主
要反应如下：
碳（C）与水蒸气（H2O）反应生成一氧化碳（CO）和氢气（H2）
卢某吸入一氧化碳后中毒昏厥，其余 3 名员工在未佩戴防护用品
的情况下相继进入仓内处置，陆续吸入一氧化碳后也中毒昏厥。
四、事故发生的原因和事故性质
（一）事故直接原因
台州市某新能源科技有限责任公司作业人员卢某安全意识
淡薄，在成品仓内木质生物质颗粒自燃的情况下，未穿戴劳动防
护用品进入仓内用水喷洒进行灭火作业，在高温及受限氧气的条
件下，木质生物质炭化并与水蒸气发生反应生成一氧化碳，卢某
吸入过量一氧化碳中毒昏厥，其余 3 名员工也未佩戴防护用品盲
目进入仓内处置相继昏厥引发事故。
（二）事故间接原因
台州市某新能源科技有限责任公司。1.未对从业人员进行有
针对性的安全生产教育和培训，部分新员工未掌握本岗位的安全
操作技能，不了解事故应急处置措施；2.未针对工艺特殊性建立
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安全风险分级管控制度，导致成品仓冒烟后员工无法采取相应的
管控措施；3.未对工艺中可能存在的生产安全事故隐患和危害进
行风险辨识和评估，及时消除事故隐患。
五、其他存在的问题
台州某塑胶有限公司。作为出租方，未对台州市某新能源科
技有限责任公司定期进行检查，及时督促整改安全隐患。
六、有关部门及属地存在的问题
（一）县应急管理局
对新业态企业安全生产指导不够细致。
（二）洪畴镇人民政府
落实安全生产工作不够有力，日常检查巡查作用发挥不够到
位，网格化管理制度未有效落实。
七、对有关责任人员和责任单位的处理建议
（一）对涉事人员的处理建议
1.叶某某，台州市某新能源科技有限责任公司主要负责人。
（1）未对张某某等人进行三级教育培训，对本单位安全生产教
育落实不到位；（2）未建立并落实本单位安全风险分级管控制
度；（3）未针对成品仓可能发生的生产安全事故的特点和危害
进行风险辨识和评估，并制定相应的生产安全事故应急救援预
案。导致发生事故，涉嫌犯罪，建议移送司法机关依法处理。
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2.卢某，台州市某新能源科技有限责任公司技术工、安全员。
在成品仓冒烟气时未按规范佩戴防毒面具劳动防护用品进行灭
火作业，导致中毒窒息事故发生。鉴于其已死亡，建议免予追究
其相关责任。
（二）建议对责任单位的处理建议
责成洪畴镇人民政府向天台县人民政府作出深刻书面检查。
（三）对有关公职人员的处理建议
对在事故调查过程中发现的有关部门的公职人员履职方面
存在的问题线索及相关材料移交纪委监委机关，对相关人员依纪
依规进行问责处理。
（四）对涉事企业的处理建议
1.台州市某新能源科技有限责任公司。未按规定对所有从业
人员进行安全生产教育和培训，部分新员工未进行三级教育培
训；未建立安全风险分级管控制度；未针对本单位可能发生的生
产安全事故的特点和危害进行风险辨识和评估，并制定相应的生
产安全事故应急救援预案。对事故发生负有主要责任，建议依据
《中华人民共和国安全生产法》相关规定，由天台县应急管理局
依法处理。
2.台州某塑胶有限公司。对台州市某新能源科技有限责任公
司安全检查不力，未及时督促整改安全隐患，建议依据《中华人
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民共和国安全生产法》相关规定，由天台县应急管理局依法处理。
八、事故防范和整改措施
（一）台州市某新能源科技有限责任公司要深刻吸取本次事
故教训，全面开展全厂性风险评估和安全整治，认真梳理完善安
全管理制度和操作规程，加强从业人员的安全教育培训，构建完
善的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，有效防范
各类生产安全事故发生。
（二）洪畴镇及相关职能部门要深刻吸取事故教训，全面梳
理监管服务对象清单，分级分类搭建行业安全管理塔群，织密织
牢“县-乡-村企”三级防护网，将生产经营单位负责人、安全管
理人员及重点岗位从业人员等纳入群组，定期推送政策解读、事
故案例警示等宣教内容，进一步完善安全责任体系。各方主体需
健全完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制，切实推动企业
安全生产责任全员覆盖、全岗落实，构建全方位、全链条、全覆
盖的安全生产责任体系。
（三）各乡镇（街道）要做到举一反三，加强对本辖区内企
业的安全生产日常监管，督促企业全面落实安全生产主体责任，
强化教育培训和隐患排查，确保企业生产安全平稳有序推进。
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