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G42 沪蓉高速安徽段“2019.12.7”
较大道路交通事故调查报告
2019 年 12 月 7 日 1 时 8 分许，在 G42 沪蓉高速（六安
市金寨县境内）下行线 610km+950m 处，发生一起重型半挂
牵引车冲入事故救援现场警戒区域，撞上施救车辆，造成 1
人当场死亡，2 人经抢救无效死亡，6 人受伤的较大道路交
通事故。依据《安全生产法》《安徽省生产安全事故报告和
调查处理办法》等法律法规，经六安市政府授权，由市应急
管理局牵头，组织六安市公安局、市总工会、市交通运输局、
金寨县政府和淮北市政府等单位有关人员，成立 G42 沪蓉高
速六安段“2019.12.7”较大道路交通事故调查组，邀请了
市纪委监委派员参加，并聘请相关行业安全专家参与事故调
查工作。调查组经过现场勘察、调查取证，事故经过、事故
原因和有关责任者的责任已经查明。现将有关情况报告如
下：
一、道路交通事故发生经过和救援情况
（一）道路交通事故发生经过
2019 年 12 月 6 日 23 时 52 分许，在 G42 沪蓉高速公路
（安徽段）下行线 610km+950m 处，发生一起两辆货车追尾
相撞事故，造成前车侧翻，车上所载木头散落，事故未造成
人员伤亡（以下简称第一起事故）。接警后，公安交警、路
政、高速管理公司相关人员迅速赶赴现场开展处置工作。12
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月 7 日1 时 8 分许， 葛*好驾驶皖 F81956(皖 F9225 挂)号重
型半挂牵引车，沿 G42 沪蓉高速公路（安徽段）下行线行驶
至 610km+950m 处事故现场时，冲入交通事故现场警戒区域
内，撞倒防护锥筒后，车辆所载货物超宽部分刮撞到警戒区
域内正在移动车辆准备开展施救作业的张*林驾 驶的皖
AE3442 号中型非载货专项作业车驾驶室后方左侧纵梁，致使
皖 AE3442 号车顺时针旋转并向前滑移，撞到车辆前方正在
处置前一起事故（23 时 52 分发生的事故）的 9 名现场人员
及侧翻在路边的皖 NER097 号轻型普通货车、停放在警戒区
域内的皖 N8L158 号小型普通客车，造成前一起事故侧翻车
辆驾驶人汪*成当场死亡，路政大队工作人员吴*勋、永达救
援工作人员侯*忠经抢救无效死亡，永达救援工作人员张*
林、柴*权、王*松、路政大队工作人员潘*涛、高速公司工
作人员储*钦、高速交警大 队民 警李*受伤，皖
F81956(皖 F9225 挂)号重型半挂牵引车及所载货物、皖
AE3442 号中型非载货专项作业车、皖 NER097 号轻型普通货
车、皖 N8L158 号小型普通客车、道路设施受损的较大道路
交通事故。
（二）应急处置情况
2019 年 12 月 6 日 23 时 55 分，六安市公安局交警支队
高速二大队（以下简称“六安高速二大队”）接到 110 指挥
中心转警称：武汉往六安方向离金寨出口两公里处路面有木
材散落在行车道上。接警后，大队值班人员立即向梅山中队
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反馈警情，梅山中队民警于 23 时 58 分上路巡查，12 月7 日
0 时 7 分，民警巡逻至上行线 611km 处，发现对向车道有事
故，民警立即通知六安北监控中心通知相关单位赶赴现场。
监控中心分别于12月6日2 3时 58分、12月7日 0时1 2分、
0 时 13 分、0 时 15 分，通知养护部门、高速管理公司、六
武高速路政大队和永达施救公司。0 时 34 分养护单位到达，
开始摆放锥桶，设置现场防护区域，0 时 40 分高速管理公司人
员到达。0 时51 分，民警李*、辅警姜*驾驶皖 N9991 警车到达
现场，将警车停于现场后方，开启警灯、警报器和车载 LED 显
示屏进行警示。养护单位工作人员根据民警李*的要求，向上
游来车方向继续摆放锥筒，扩大警戒区范围。0时 54 分，路政
大队人员到达现场，将执法车辆停于警戒区域内皖N9991 警车
后方，同时永达施救公司人员到达现场。 0 时 58 分民警刘*
明、 辅警吴*松驾驶皖 N9007 警车到达事故后方的 611km+600m
处，开启警灯、警报进行预警。1 时03 分，民警对事故按照简
易程序处置完毕后，永达施救开始对现场进行施救，民警李*
在施救车辆前方指挥施救。
1 时 08 分左右，葛*好驾驶皖 F81956(皖 F9225 挂)号重
型半挂牵引车，冲入交通事故救援现场警戒区域内，碾压防护
锥筒后，又刮撞到仍在警戒区域内的皖 AE3442 号中型非载货
专项作业车，造成交通事故。
1 时34 分， 120 急救车辆陆续到达现场， 开始抢救伤员，
经医生确认，汪*成已当场死亡，并将其余 8 名伤者送往医
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院救治。六安高速二大队值班负责人万*超教导员立即向上
级部门汇报，并赶赴现场指挥救援，处置事故现场。6 时 55
分现场勘查及施救完毕，道路恢复畅通。
接到事故信息后，省公安厅交警总队、六安市政府、市
应急管理局、市公安局、市公安局交警支队等相关负责人及
时赶赴事故现场，指导救援和事故调查等工作。
（三）人员伤亡和直接经济损失情况
该起较大道路交通事故造成汪*成、吴*勋、侯*忠等3
人死亡，张*林、柴*权、王*松、潘*涛、储*钦、李*等 6 人
不同程度受伤。事故直接经济损失约 291 万元。
二、事故有关基本情况
（一）当事人情况
1.葛*好， 皖 F81956 重型半挂牵引车驾驶人,男， 汉族，
身份证号：3401**********1071，户籍所在地：安徽省合肥
市肥西县高店乡岗集村， 准驾车型： A2， 初次领证日期： 1990
年 9 月 8 日，有效期止：2020 年 9 月 8 日。2012 年 7 月 9
日申领道路运输从业资格证。
2.汪*成，皖 NER097 号轻型普通货车驾驶人，男，身
份证号：3424**********311X，户籍所在地：安徽省金寨县
古碑镇宋河村新龙组，事发时站在现场警戒区内。汪*成在
事故中当场死亡。
3.吴*勋，男，身份证号：3412**********5793，户籍
所在地：安徽省颍上县十八里铺乡谢庄村，工作单位：六武
5
高速路政大队，事发时正在现场协助施救。吴*勋在事故中受
伤后经抢救无效死亡。
4.侯*忠，男，身份证号：3401**********033X，户籍所
在地：安徽省肥东县店埠镇安乐村，工作单位：永达交通救
援服务中心，事发时正在现场进行施救。侯*忠在事故中受伤
后经抢救无效死亡。
5.张*林，皖 AE3442 号中型非载货专项作业车驾驶人，
男，汉族，身份证号:3424**********0030,户籍所在地：安
徽省金寨县梅山镇梅山村桂冲组。工作单位：永达交通救援
服务中心，准驾车型：B2，初次领证日期：2004 年 11 月 2
日，有效期止：2020 年 11 月2 日。张*林在事故中受伤。
6.王*松，男，身份证号：3401**********0036，户籍
所在地：安徽省肥东县店埠镇，工作单位：永达交通救援服
务中心，事发时正在现场进行施救。王*松在事故中受伤。
7.柴*权，男，身份证号：3401**********0575，户籍所
在地： 安徽省肥东县店埠镇定光居委会上王组， 工作单位：永
达交通救援服务中心，事发时正在现场进行施救。柴*权在事
故中受伤。
8.潘*涛，男，身份证号：3424**********0457，户籍所
在地：安徽省金寨县白塔畈镇大岗村中楼组，工作单位：六
武高速路政大队，事发时正在现场协助施救。潘*涛在事故中
受伤。
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9.储*钦，男，身份证号：3424**********0214，户籍
所在地：安徽省金寨县梅山镇江店社区朝阳组，工作单位：
六安北高速公路管理中心，事发时正在现场协助施救。储*
钦在事故中受伤。
10.李*，男，身份证号：3401**********7512，户籍所
在地：安徽省合肥市庐阳区，工作单位：六安市公安局交警
支队高速二大队，事发时正在处置交通事故现场。李*在事
故中受伤。
（二）车辆情况
1.皖 F81956 号重型半挂牵引车，解放牌，登记所有人：
淮北众泰物流有限公司，实际所有人为葛*好，初次登记日
期：2016 年 7 月 7 日，检验有效期至：2020 年 7 月，整备
质量：7805kg，准牵引总质量：38000kg。该车辆在太平洋
财产保险股份有限公司办理了机动车保险业务，保险终止
日：2019 年 12 月 31 日。车辆装有卫星定位装置，事故发生
时运行正常。2017 年 6 月 30 日在合肥市顺捷机动车辆检测
技术有限公司进行检验；2018 年 5 月 8 日在合肥市裕和机动
车辆检测技术有限公司进行检验；2019 年5 月 7 日在六安汽
车城机动车检测技术有限公司进行检验。
2.皖 F9225 号重型低平板半挂车， 儒源牌， 登记所有人：
淮北众泰物流有限公司，实际所有人为葛*好，初次登记日
期：2016 年 6 月 22 日，检验有效期至 2020 年 6 月 30 日，
整备质量：8000kg，总质量：40000kg。车辆运输性质为仅
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限于运输不可拆解物体，该车辆在太平洋财产保险股份有限
公司办理了机动车保险业务。经鉴定，该车外廓尺寸(长
21000mm,宽3800mm)与登记尺寸(长16000mm,宽3000mm)不一
致，经过非法改装。事故发生时，该车上载有冰箱 438 台，
车货宽度 3800mm、长度 24000mm、高度 4600mm，所载货物超
宽、超长、超高。
调查中，据葛*好供述，其于 2016 年 7 月非法改装了
皖 F9225 挂号重型低平板半挂车，加长、加宽了挂车平板。
由于葛*好私自改装了事故车辆的时间较长，调查中未能提
供任何发票及相关手续的证明材料，不能查实葛*好车辆的
具体改装单位。葛*好每次开展车辆年审时，在提前卸掉平
板加长部分和加宽部分后才参加年审。由于每次参加年审时
车辆均已被恢复原样，因此检测机构不能判定车辆尺寸不符
合国家标准要求。葛*好先后于 2017 年 5 月23 日在荆州市
晨达环保技术有限公司、 2018 年 4 月 3 日在六安汽车城机动
车检测技术有限公司、 2019 年 5 月7 日在六安汽车城机动车
检测技术有限公司顺利通过了车辆检测。
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图1 平板车超宽、超长、超高装载情况
图 2 平板车加装的超宽钢板
图 3 平板车尾部加装的钢板
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图4 2019年5月7日肇事车辆在六安市汽车城开展车
辆检验时的现场照片（平板车加长、加宽的钢板均已卸掉）
3.皖 AE3442 号中型非载货专项作业车，品牌：常奇牌,
所有人：合肥市徽障施救有限公司，初次登记日期：2010 年
1 月 28日，检验有效期止：2020 年1 月 31 日，该车在中国
人民财产保险股份有限公司办理了机动车保险业务，保险终
止日期：2020 年 1 月 28 日。经检验，该车灯光信号装置齐
全，转向性能及制动性能是否有效无法确定。
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图5 皖 AE3442 号中型非载货专项作业车（施救车辆）
4.皖 NER097 号轻型普通货车，品牌：福田牌，所有人：
汪*成，初次登记日期：2018 年7 月 3 日，检验有效期止：
2020 年 7 月 31 日。该车在中国人寿财产保险股份有限公司
办理了机动车保险业务，保险终止日期：2020 年 7 月6 日。
事故发生时，该车侧翻于道路右侧路边。经检验，该车除右
前大灯在事故中损坏外其余灯光信号装置齐全，转向性能及
制动性能是否有效无法确定。
图6 皖 NER097 号轻型普通货车
11
5.皖 N8L158 小型普通客车，品牌：北京现代牌,所有人：
安徽省交通控股集团有限公司，初次登记日期：2017 日6 月
6 日，检验有效期止：2021 年 6 月 30 日，机动车状态：违
法未处理。该车在中国人寿财产保险股份有限公司办理了机
动车保险业务，事故发生时，停于现场警戒区内。经检验，
该车灯光信号装置齐全，转向及行车制动有效。
图 7 皖 N8L158 小型普通客车
（三）道路及环境等有关勘察情况
沪蓉高速公路安徽段（六武高速），全长共 90.869 公
里，北起六安市姚李镇大顾店，接合六叶高速公路，南与皖
鄂省界长岭关相连，途径六安市叶集区、金寨县。该道路于
2006 年 2 月18 日开工，2009 年12 月 28 日通车，2011 年湖
北段通车。事故现场位于 G42 沪蓉高速（安徽段）下行线
610km+950m 处（金寨县境内），路段呈南北走向，双向四车
道，整体式路基宽 26 米，路面宽 22.5 米，采用 18cm 沥青
混凝土路面，划分为两条行车道（各宽 3.8 米）和一条应急
车道（宽 2.8 米），中分带采用双波护栏板，路侧采用三波
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护栏板。事故现场为弯道下坡路段，竖曲线坡长 544.79m，
坡比 1.75%，事故路段上游来车方向渐进设置了 3 块提示牌：
612km+100m 设置了“山区路段谨慎驾驶”提示牌，612km+100m
设置了“陡坡慢行”提示牌，611km+600m 设置了“疲劳驾驶
严重查处”提示牌。事故发生时该路段未实行交通管制，小
型车辆、大型车辆限速均为每小时100 公里。
图 8 事故路段
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图9 事故现场勘察图
（四）相关企业情况
1.淮北众泰物流有限公司，系皖 F81956 号重型半挂牵
引车所属的登记所有人，地址：淮北市濉溪县濉溪经济开发
区张庄，成立于 2015 年7 月 21 日，法定代表人：修*伟，注
册资本：伍拾万元整。经营范围：道路普通货物运输、物流
服务、车辆信息咨询。道路运输经营许可证：皖交运管许可
淮北字 340621700114 号，证照在有效期，期限为 2019 年8
月 5 日-2023 年 8 月 1 日。公司负责安全生产的经理为王*
强。
2.安徽国力物流有限公司，系事故车辆所载冰箱的承运
方，于2019 年 12 月6 日与葛家好签订《货物运输合同》，
委托葛家好用皖F81956号重型半挂牵引车（挂车号皖F9225）
运输 438 台冰箱，从湖北荆州运往安徽阜阳、合肥等地。公
司地址：安徽省合肥市长丰县岗集镇，法定代表人：杨*力，
成立日期：2001 年 11 月 9 日，注册资本：壹仟万圆整，经
营范围：货物运输、配载服务，仓储、房屋租赁服务，车辆
修理，汽车配件（不含发动机），冰箱配件生产、加工、销
售，民用建材，日用百货销售。道路运输经营许可证：皖交
运管许可合字340121200129 号，证照在有效期，期限为2018
年 8 月15 日-2022 年 7 月30 日。
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（五）肇事车辆事故发生前运行情况
2019 年 12 月 6 日 12 时许，葛*好驾 驶皖 F81956(皖
F9225 挂)号重型半挂牵引车从湖北荆州沙市区到美的工业园
安得物流园装载冰箱。17 时 51 分许出发，驶往安徽省阜阳
市。18 时 10 分经荆州市沙市收费站驶入沪渝高速公路。 20
时27 分至 21 时16 分在湖北西湖服务区停车休息，23 时49
分至 12 月 7 日 0 时02 分在湖北木子店服务区短暂停留。 1
时08分在G42沪蓉高速 （安徽段） 下行线行驶至610km+950m处
发生交通事故。
（六）相关检验鉴定情况
1.当事人酒驾毒驾检验鉴定情况
经安徽高诚司法鉴定所鉴定，葛家好事发时血液中乙醇
含量为 0mg/100ML，不涉及酒驾。
经六安高速二大队现场检测（胶体金法检测），葛*好
不涉及毒驾。
2.肇事车辆检验鉴定情况
经安徽中和司法鉴定中心对皖F81956(皖F9225挂)号重
型半挂牵引车事故发生时的形态等进行鉴定，有关情况如
下：
（1）重型半挂牵引车事故时的碰撞形态。经鉴定，事
故发生时，皖 F81956(皖F9225 挂)号重型半挂牵引车行驶至
事发路段，其右侧与前方施救区域的皖 AE3442 号中型非载
货专项作业车左侧发生连续性接触刮撞，在刮撞惯性力作用
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下，皖 AE3442 号中型非载货专项作业车车体发生顺时针旋
转，旋转过程中前部右侧与道路右侧侧翻的皖 NER097 号轻
型普通货车驾驶室顶部发生接触刮碰，刮碰后，皖 AE3442
号中型非载货专项作业车在继续旋转中，其右侧前部又与停
放在施救区域的皖 N8L158 号小型普通客车尾部发生接触刮
碰，同时，皖 AE3442 号中型非载货专项作业车车体与施救
区域的人员发生接触碰撞，最终皖 AE3442 号非载货专项作
业车静止于事故路面的施救区域，皖 F81956(皖 F9225 挂)
号重型半挂牵引车向前滑移一段距离后静止在路面。
（2）重型半挂牵引车行驶速度。经鉴定，皖F81956(皖
F9225 挂)号 重 型 半 挂 牵 引 车 事 发 时 的 行 驶 速 度为
76-79km/h，不涉及超速行驶。
（3）重型半挂牵引车辆技术参数。经检验，皖F81956(皖
F9225 挂)号重型半挂牵引车挂车宽度 3.8m，挂车平板两侧
均加装有宽 0.4m 的钢板架；挂车平板后部加装有长 5m 的纵
向钢架。挂车实际宽度 3.8m 与登记宽度 3m不一致。
（4）重型半挂牵引车上装载的货物是否超宽、超长、
超高鉴定情况：经检验，皖 F81956(皖 F9225 挂)号重型半挂
牵引车车上装载货物长 24m，宽3.8m，距地高度 4.5m、4.6m。
皖F81956(皖F9225挂)号重型半挂牵引车挂车注册登记外廓
尺寸为 16000×3000×1700mm。根据《中华人民共和国道路
交通安全法实施条例》第五十四条：“机动车载物不得超过
机动车行驶证上核定的载质量，装载长度、宽度不得超出车
厢，并遵守下列规定：（一）重型、中型载货汽车、半挂车
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载物，高度从地面起不得超过 4 米，载运集装箱的不得超过
4.2 米”之规定，认为皖 F81956(皖 F9225 挂)号重型半挂牵
引车车上装载货物不符合《中华人民共和国道路交通安全法
实施条例》规定。
（5）关于第一起事故安全防护情况鉴定意见等：针对
第一起事故发生后现场采取的安全防护情况，根据六安高速
二大队委托和提供的事故路段监控视频文件，经安徽中和司
法鉴定中心鉴定：2019 年 12 月7 日 00:34:37 图像上见一黄
灯闪烁车辆到达事故现场并见有人员下车勘查事故现场；
2019年1 2月7日 00:36:25—00:39:34图像上见有人员在事
故现场摆放锥桶；在 2019 年 12 月 7 日 00:56:03 图像上见
有五辆施救及巡逻车辆到达事故现场；在2019 年 12 月7 日
01:08:39 图像上见有事故发生。
根据六安市中级人民法院于202 0年9月 18日就葛家好
案件作出的刑事裁定书，六安市中级人民法院认定：通过监
控视频能非常清楚的看到，在被锥桶围起来的前起交通事故
现场警戒区域内，六七辆参与前起交通事故处理的车辆开着
双闪灯或大灯依次靠边排放，其中更有警车、路政车等五六
辆车车顶开着警示灯；当被撞的作业车在警示区内经稍稍倒
车调整车头后慢慢往前滑行时，上诉人葛*好驾驶的重型半挂
牵引车像庞然大物一样以比其前方三四十米远的一辆小轿
车还快的速度冲过去，瞬间将作业车撞得旋转过来，发生本
起交通事故。交通事故周围放置锥桶、警告标志所起的作用
意在提醒过往车辆和行人注意， 前方发生事故、 注意安全；
17
在本案中六七辆闪着警示灯、双闪灯和大灯的车辆在警戒区
域内形成一条灯的长龙，应该从很远处就能发现，上诉人葛
*好驾驶的重型半挂牵引车通过现场时其前后均为小型轿
车，也无视线被遮挡的可能，在这样的情况下其未发现前方
事故现场，只能是其未注意观察路面情况、采取措施不当，
加之其擅自改变机动车已登记的结构、构造，机动车载货宽
度超过规定，交警部门根据《中华人民共和国道路交通安全
法》和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》的相关
规定，认定其负本起事故的全部责任正确，上诉人葛*好及
其辩护人称葛*好不应负事故的全部责任的诉辩意见不能成
立，不予采纳。
（七）辖区大队基本情况及勤务安排情况
六安高速二大队 2010 年 5 月份成立，下设综合办公室
和梅山中队（管辖路段为 595km 至 644km）、长岭关中队（管
辖路段为 644km 至 686km）。事发路段为梅山中队辖区。大
队负责人日常按照两天一班循环带班，梅山中队和长岭关中
队各分为两个班组，两班组按照两天一班循环值班。根据大
队值班备勤安排，12 月 6 日大队教导员万胜超为值班领导，
梅山中队指导员刘*明，副中队长卫*保，民警李*，辅警李*
辉、姜*等为梅山中队值班人员。根据日常勤务安排，事发
当天，梅山中队共安排巡逻任务 5 趟次，事故发生前中队已
完成 3 趟次巡逻任务。23 时 55 分接到事故报警后，民警李
辉、辅警姜健驾驶皖 N9991 警车上路巡逻查看，0 时07
18
分接到民警通知，指导员刘*明、辅警吴*松驾驶皖 N9007号
警车赶赴事故现场，共同开展事故现场处置。
（八）事故发生时天气情况
根据金寨县气象局提供的资料，12 月 7 日 1 时许，气温
2.5 度，能见度 5.2 公里，相对湿度 88%。事故发生时，无
影响安全驾驶的气象条件。
三、事故发生原因及性质认定
（一）直接原因
葛*好驾驶擅自改变机动车已登记的结构、构造的机动
车，装载货物超宽、超长、超高，在行经高速公路事故救援
警戒区域时，疏忽大意，未注意观察路面情况，采取措施不
力，是造成本起事故的直接原因。
（二）间接原因
1.淮北众泰物流有限公司，一是公司安全教育培训不到
位，法定代表人修*伟、分管安全负责人王*强均未经安全教
育培训合格，未按照《安全生产法》要求做到持证上岗；公
司未对驾驶员葛*好开展安全教育培训，致使葛*好安全意识
较差，违规改装车辆，超宽、超长、超高装载、运输货物，
上路行驶形成安全隐患； 二是公司隐患排查治理不到位，未
对皖 F81956(皖 F9225 挂)号重型半挂牵引车开展安全检查，
未及时发现该车辆存在的被违规改装的问题。
2.湖北楚天智能交通股份有限公司沙市管理所，作为高
速公路沙市收费站运营管理单位，同意运输“美的”冰箱的
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超宽、超长、超高车辆驶入高速公路，对高速公路入口把关
不严。事故发生当天，允许葛家好驾驶超宽、超长、超高装
载货物的车辆上高速行驶，形成了安全隐患。
（三）性质认定
调查组认定，G42 沪蓉高速安徽段“2019.12.7”道路交
通事故是一起较大生产安全责任事故。
四、责任认定及处理建议
（一）追究刑事责任人员
1.葛*好，擅自改装机动车结构，装载货物超宽、超长、
超高上高速公路行驶，在行经高速公路警戒区域时，疏忽大
意，未注意观察路面情况，采取措施不力，其行为违反了《道
路交通安全法》第十六条第一款第（一）项和第二十二条第
一款、《道路交通安全法实施条例》第五十四条第一款第（一）
项等有关规定，构成了交通肇事罪，已于 2020 年 7 月 8 日
被金寨县人民法院判处有期徒刑 4 年。
（二）给予行政处罚的责任单位和人员
2.淮北众泰物流有限公司，作为道路运输企业，未依法
落实企业安全生产主体责任。公司安全教育培训不到位，法
定代表人修*伟、分管安全负责人王*强均未经安全教育培训
合格，未按照《安全生产法》要求做到持证上岗；公司未对
驾驶员葛*好开展安全教育培训，致使葛*好安全意识较差，
违规改装车辆，超宽、超长、超高装载、运输货物，上路
行驶形成安全隐患；公司隐患排查治理不到位，未对皖
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F81956(皖F9225 挂)号重型半挂牵引车开展安全检查，未及
时发现该车辆存在的被违规改装的问题，对本起事故发生负
主要责任，建议由六安市应急局依法依规对其给予行政处
罚。
3.修*伟，淮北众泰物流有限公司法定代表人，未经安全
教育培训合格，未按照《安全生产法》要求做到持证上岗；未
组织制定并实施安全生产教育和培训计划，未组织对肇事驾
驶员葛*好开展安全教育培训；未督促、检查本单位的安全生
产工作，未组织对葛*好车辆情况进行检查，未对葛*好超
宽、超长、超高装载货物情况进行检查管理，对本起事故发
生负重要领导责任，建议由六安市应急局依法依规对其给予
行政处罚。
4.王*强，淮北众泰物流有限公司分管安全生产负责
人，未经安全教育培训合格，安全管理能力欠缺，检查本单
位安全生产工作不到位，未及时排查发现对葛*好非法改装车
辆情况，未及时检查发现葛*好超宽、超长、超高装载货物情
况，对本起事故发生负有重要责任，建议由六安市应急局依
法依规对其给予行政处罚。
（三）其它问题线索及处理建议
5.安徽国力物流有限公司，未依法落实企业安全生产主
体责任。公司法定代表人杨*力未经安全教育培训合格，未按
照《安全生产法》要求做到持证上岗，安全管理能力欠缺；公
司从业人数超过 300 人，未按照《安徽省安全生产条例》
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要求设置安全生产管理机构，建议移交由合肥市人民政府有
关部门依法依规处理。
6.杨*力， 安徽国力物流有限公司法定代表人、 总经理，
未经安全教育培训合格，未按照《安全生产法》要求做到持
证上岗；未建立健全公司安全生产责任制，致使公司的安全
生产责任体系混乱；作为物流企业的主要负责人，管理的员
工超过 300 人，未按照《安徽省安全生产条例》规定设置安
全生产管理机构，建议移交由合肥市人民政府有关部门依法
依规处理。
7.湖北楚天智能交通股份有限公司沙市管理所，作为高
速公路沙市收费站运营管理单位，同意运输“美的”冰箱的
超宽、超长、超高车辆驶入高速公路，对高速公路入口把关
不严。事故发生当天，允许葛*好驾驶超宽、超长、超高装载
货物的车辆上高速行驶，形成了安全隐患，其行为违反了
《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十九条等规定，建
议移交由湖北省交通运输厅组织深入调查处理。
四、事故防范措施
（一）强化运输企业安全管理。淮北众泰物流有限公司、
安徽国力物流有限公司，要从此次事故中深刻吸取教训，按
要求落实企业安全生产主体责任，建立健全各项安全生产管
理制度和操作规程，企业主要负责人、安全管理人员要严格
按照《安全生产法》等法律法规要求，做到持证上岗；要加
强对公司车辆的日常安全检查，发现存在违规改装，违规装
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载等情况要一律责令改正，严格对驾驶员及车辆的安全管
理；要加强对驾驶人员的安全培训教育，提高驾驶员的安全
意识和安全素质，杜绝非法改装车辆，超载、超速或者危险
驾驶行为，确保所属驾驶员及车辆不发生各类安全生产责任
事故。
（二）强化交通运输行业监管。各级交通运输管理部门，
要切实落实行业部门监管责任，加强对辖区交通运输企业的
安全管理，发现企业制度不健全、责任体系不完善、隐患排
查治理不到位的，要严肃查处，坚决杜绝只发证不监管的问
题。各有关高速交警部门要加强路面巡逻管控力度，切实做
到勤巡逻、早发现、早预警、快处置，严厉打击和查处货车
非法改装、超载运输、疲劳驾驶等交通违法行为。
（三）强化属地监管。各级政府及各类开发园区，要高
度重视安全生产工作，严格落实属地管理责任，以对党和人
民高度负责的精神，坚持发展绝不以牺牲人的生命为代价，
加强对物流行业的管理，督促交通运输、公安交警、高速公
路等落实各方安全责任，把好货运车辆出门上路关和高速公
路入口关，切实把各项安全生产责任制落到实处，坚决防范
各类生产安全事故发生。
（四）加强车辆检验机构教育培训。全市各有关车辆检
测机构要深刻吸取该起事故有关教训，要加大对检测人员的
机能培训，加大对有改装嫌疑车辆的检查力度，防止非法改
装车辆利用各种手段混过年检关。
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（五）加大安全事故警示宣传。各级公安交警、交通运
输等部门要结合交通事故典型案例，充分利用广播、电视、
报纸、双微、抖音等载体，加强交通安全宣传教育。高速公
路交警要结合自身工作实际，依托收费道口、服务区、工作
站采取悬挂宣传条幅、发放宣传资料、摆放宣传展板、展示
事故车辆残骸等方式有针对性开展对车辆驾驶人的安全教
育，切实提高交通参与者的交通安全意识。
