长乐江田福州兴闽达物流有限公司

“7·3”一般道路交通事故

调 查 报 告
福州市长乐区政府事故调查组

2024年11月

目 录

2一、事故基本情况


2（一） 事故发生单位情况


3（二）事故有关人员基本情况


31、闽A***97重型半挂牵引车及闽H***3挂重型自卸半挂车驾驶员


32、无牌电动三轮摩托车驾驶员


33、无牌电动三轮摩托车乘员


3（三） 事故车辆情况


41、肇事车辆闽A***97重型半挂牵引车


42、闽H***3挂重型自卸半挂车


43、无牌电动三轮摩托车


5

（四）事故发生单位安全管理情况

5

（五）事故发生经过

6

（六）事故现场情况

8

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

8二、事故应急处置情况


8

（一）现场应急处置情况

8

（二）医疗救治和善后情况

9三、事故原因分析


9

（一）直接原因分析

9

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

10

（三）事故间接原因

10四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议


10

（一）建议司法机关采取强制措施人员

11

（二）其他处理建议

12五、事故整改和防范措施


（一）福州市公路事业发展中心长乐分中心
12
（二）仓山区道路运输管理部门
13
（三）江田镇
13



2024年7月3日12时32分许，福州兴闽达物流有限公司驾驶员赵**驾驶闽A***97重型半挂牵引车牵引闽H***3挂重型自卸半挂车，在福州市长乐区江田镇文松路和溪山路交叉路口与王**驾驶的无牌三轮电动车（上载焦**）发生交通事故，造成王**受伤，乘员焦**受伤后抢救无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《福建省人民政府安委会办公室关于印发〈防范道路运输车辆事故安全风险十项措施〉的通知》（闽安委办〔2022〕73号）等相关规定，2024年9月12日，区政府成立长乐江田福州兴闽达物流有限公司“7.3”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），调查组由区应急管理局牵头，区公安局交警大队、区交通运输局、区总工会和江田镇等单位为成员，事故车辆单位所在地福州市仓山区人民政府派员参加调查，并邀请区纪委监委、区检察院参加。事故调查组还聘请了道路交通专家参与事故调查，为本起事故调查提供必要的技术支撑。 
事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析和专家论证，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和隐患整改措施。

经调查认定，长乐江田福州兴闽达物流有限公司“7.3”一般道路交通事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一） 事故发生单位情况

福州兴闽达物流有限公司，统一社会信用代码：91350104MA

31JU1F80，企业类型：有限责任公司，法定代表人是雍**，公司注册地址：福建省福州市仓山区螺洲镇杜园路18号海峡西岸国际物流商贸城（二期）16号楼11层04办公，实际经营地点是：福州市闽侯县祥谦镇兰圃村祥宏中路224号附近，注册资本：****万（元），成立日期：2018年3月22日，营业期限：2018年3月22日至2048年3月21日，经营范围：冷藏车道路运输；集装箱道路运输；货物检验代理服务；货物报关代理服务；通用仓储（不含危险品）；运输货物打包服务；国内货运代理；其他专业咨询；基础软件开发；供应链管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。福州兴闽达物流有限公司已取得《道路运输经营许可证》，证号为：闽交运管许可榕字35010******号，有效期至2026年4月10日。 

事故前，福州兴闽达物流有限公司共有34名员工，其中管理人员4人，驾驶员30名，名下运营货车83部。福州兴闽达物流有限公司实际由总经理林*负责经营管理，雍**未实际参与经营管理。林*已通过道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核。公司安全员及动态监控员林**，已通过道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核。
（二）事故有关人员基本情况
1、闽A***97重型半挂牵引车及闽H***3挂重型自卸半挂车驾驶员
赵**，男，汉族，已婚，文化程度：初中，身份证号码：522122**********14，户籍地址：贵州省桐梓县*********，实际住址：福州市鼓楼区**********，“7.3”事故前系福州兴闽达物流有限公司驾驶员。于2004年5月17日取得机动车驾驶证，准驾车型为A2，有效期为2020年5月17日至长期，档案编号：350134******，事故时状态：正常。已取得道路运输从业资格证，证件号与身份证同号，从业资格类型为：J－货运，有效期至：2028年8月10日，本事故中未受伤。
2、无牌电动三轮摩托车驾驶员
王**，男，1979年9月17日出生，户籍所在地：江苏省扬州市*********，身份证号码：321028**********12，持有驾驶证，准驾车型：B2，档案编号：32120******，事故时状态：正常，在事故中受伤。

3、无牌电动三轮摩托车乘员
焦**，女，****年**月**日出生，户籍所在地：福建省福州市长乐区*********，身份证号码：522422**********20，在事故中死亡。

（三） 事故车辆情况 
1、肇事车辆闽A***97重型半挂牵引车
肇事车辆闽A***97重型半挂牵引车，车身颜色：黄色，品牌：解放牌，型号：CA4256P2K15T1E5A80，车辆识别代号：LFWSRXSH

******，发动机号码：1416******。车辆登记所有人：福州兴闽达物流有限公司，车辆登记所有人统一社会信用代码：91350104MA31JU1F80，车辆所有人是福州兴闽达物流有限公司。车辆已取得《道路运输证》，证号：闽交运管榕字35010******，发证日期：2022年4月11日；机动车三者强制责任险和机动车第三者保险均投保于中国平安财产保险股份有限公司，保险期限从2023年9月5日18:00至2024年9月5日24:00。车辆于2024年3月19日在福州市晋安区盛辉机动车检测有限公司进行机动车安全检验，检验结论为合格。
2、闽HT923挂重型自卸半挂车

闽HT923挂重型自卸半挂车，车身颜色：红色，品牌型号：通泰鼎盛牌／TZL9402ZHX，车辆识别代码：LFWSRXSH******，登记的所有人：建瓯市宇捷物流有限公司，统一社会信用代码：91350783******，初次登记时间：2021年11月2日，检验有效期止：2024年11月。
3、无牌电动三轮摩托车

车身颜色：蓝/黑色，品牌型号：无，车架号：RYD1912-0322F，电机号：DM-60V1000W45H2211108920，属轻便正三轮载货摩托车，未经依法登记上牌，未投保。
（四）事故发生单位安全管理情况
2024年10月12日，事故调查组组织应急、交通、交警等部门前往福州兴闽达物流有限公司查阅公司安全生产内页资料，并询问相关人员：该公司安全生产责任制、安全生产机构与人员、安全生产规章制度、安全操作规程、安全生产教育和培训、隐患排查和治理及卫星动态监控系统内页资料齐全。有利用营运车辆卫星动态监控系统落实交通违法行为实时处置措施，有效落实企业奖惩制度，及时惩戒员工违规行为；建立并落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，定期组织实施并如实记录企业员工安全教育培训工作，有针对性地开展道路交通事故应急救援演练。

（五）事故发生经过
2024年7月3日上午，福州兴闽达物流有限公司主要负责人林*安排赵**从福州市仓山区林浦村运输废铁去长乐区松下镇大东海公司。11点30分左右，赵**驾驶闽A***97重型半挂牵引车从福州市仓山区林浦村装了一车废铁到长乐区松下镇大东海有限公司。运行路线从林浦村出发，走道庆洲大桥、G316国道，到文武砂街道后沿着万新路，转文松路，经江田镇到松下镇大东海公司。

2024年7月3日上午10点30分左右，死者焦**驾驶事故电动三轮车载着王**前往附近购买打墙用的钻头，12点10分左右购买钻头、吃完午餐后，焦**让王**驾驶电动三轮车返回位于金滨路附近的垃圾压缩站。

12点30分左右，焦**乘坐王**驾驶的电动三轮车从溪山路由西往东在道路右车道行驶至文松路交叉路口。王**未观察路口道路交通情况，未采取刹车等措施，以约17公里每小时的速度直接穿过文松路。此时，赵**沿着文松路右侧第三机动车道由北往南直行，行驶速度在64公里每小时，在距离溪山路口约十来米的位置时，赵**看到右侧突然有电动三轮车从溪山路往文松路方向蹿了出来，丝毫没有刹车的迹象。于是急忙猛踩刹车，同时向左猛打方向盘往漳流村牌坊方向避让，但是电动三轮车仍撞击到了牵引车驾驶室与半挂车厢之间，碰撞后，牵引车及半挂车带动无牌三轮车车头部位形成顺时针转动，三轮车上的驾驶员王**及乘员焦**被抛出车外。牵引车及半挂车在对向车道停下，焦**躺驱动轮下面一动不动；三轮车头损坏严重，斜在人行道和左侧道路中间，王**坐在三轮车旁边，头部流血。牵引车和半挂车之间的贮气筒被撞坏。

（六）事故现场情况
事故后调查组调阅公安部门现场证据材料，聘请道路专家根据公安部门现场证据材料和现场实际勘验情况，并对照法律法规及规范的规定开展技术分析鉴定后，确认如下事故现场情况：

事故路口位于江田镇文松路与溪山路、漳流村村道形成的“十字”形交叉口。该处平面为直线段，纵坡平缓。文松路为二级公路兼城市主干路，双向8车道，断面布置为中央分隔带+4×机动车道+2×机非分隔栏杆+2×非机动车道，未设人行道。沥青混凝土路面，行车道设计速度60公里/小时，已运营多年。溪山路为乡道，断面布置为双向4车道，未设非机动车道及人行道。水泥混凝土路面。事故当天为晴天，路面干燥。

根据现场观测，文松路路口交通量较大，且大型货车较多；溪山路进入交叉口的非机动车交通量较大；整个交叉口行人交通量不大。

现场踏勘后发现事故道路存在如下问题：

根据《公路路线设计规范》JTG D20-2017第10.1.3条3）款规定：主要公路交通量相当大（指主要公路双向交通量大于或等于900辆/小时），应采用交通信号灯管制交叉口。但文松路交通量已达到相当大，事故路口采用让行交叉口，不符合规范要求。

根据《公路路线设计规范》JTG D20-2017第10.1.6条规定：二级及二级以上公路的平面交叉必须进行渠化设计。根据《城市道路交叉口设计规程》CJJ152-2010第4.5.4条1款的规定：交叉口人行横道两侧沿路缘石30--120米范围内，应设置隔离设施，强制使行人及非机动车从斑马线过街。但事故交叉口未进行渠化，未设置人行横道隔离设施，交通组织措施不符合规范要求。根据现场观察，非机动车直接穿越交叉口，基本不沿人行横道过街，存在交通安全隐患。

事故路口为双向8车道的二级公路，设计速度60公里/小时。根据强制性条文《城市道路交通工程项目规范》GB55011-2021第4.0.9条规定，人行横道上应设置安全岛。文松路设有行人二次过街安全岛，但不规范。

据实地勘察，事故路口通视三角区范围内有电杆、交通标志牌、树木、灌木丛等，不符合规范要求。

事故路口4个方向均设有人行横道标线，但存在以下问题： 

非机动车道、人行横道指示标志设置位置不合理。

人行横道标线设置位置不合理。

人行横道标线与两侧人行道、非机动车道未做好衔接。
（七）人员伤亡和直接经济损失情况

该事故造成无牌三轮电动载货摩托车驾驶员王**受伤，乘员焦**死亡，直接经济损失预计达到70万元。

二、事故应急处置情况
（一）现场应急处置情况
事故发生后，闽A***97重型半挂牵引车及闽H***3挂重型自卸半挂车驾驶员赵**第一时间下车查看，将伤者王**扶到路边，拨打120及110。接报后，公安交警部门及医务救援人员第一时间赶赴现场组织事故救援工作。

（二）医疗救治和善后情况
长乐区交警大队派员到达现场后，第一时间拉起警戒线，会同120医务人员抢救2名伤者。经现场检查，医护人员确认伤者焦**因脑颅损伤及胸腹腔脏器损伤现场死亡，并将王**送往长乐区人民医院救治，王**达轻伤二级。截止事故调查结束，福州兴闽达物流有限公司投保的中国平安财产保险股份有限公司、电动三轮车驾驶员王**仍在与死者焦**家属商讨善后赔偿事宜。                    
三、事故原因分析

（一）直接原因分析
电动三轮车驾驶员王**驾驶与其准驾车型不符的电动三轮车，从长乐区江田镇溪山路由西往东在道路右车道行经没有交通信号灯、交通标线控制，也没有交通警察指挥的文松路交叉路口左转弯，未注意观察路口交通情况，未让直行车辆先行，在与闽A***97重型半挂牵引车及闽H***3挂重型自卸半挂车即将发生碰撞前，未采取任何减速、避让措施，电动三轮车撞击到闽A***97重型半挂牵引车及闽H***3挂重型自卸半挂车驾驶室与半挂车厢之间，牵引车及半挂车带动无牌三轮车车头部位形成顺时针转动，电动三轮车上的驾驶员王**及乘员焦**被抛出车外后，导致乘员焦**死亡，驾驶员王**受伤，这是导致本起事故的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况
根据南方司法鉴定中心〔2024〕痕（C）鉴字第2709号《司法鉴定意见书》鉴定意见：1、无号牌正三轮电动车（车驾号为RYD1912-0322F）事故时前照灯的功能状态不能确定。2、无号牌正三轮电动车（车驾号为RYD1912-0322F）事故时转向功能有效。3、无号牌正三轮电动车（车驾号为RYD1912-0322F）事故时制动功能有效。
南方司法鉴定中心〔2024〕痕（C）鉴字第2710号《司法鉴定意见书》鉴定意见：1、闽A***97重型半挂牵引车及闽HT923挂重型自卸半挂车照明及信号装置的安全状态均符合要求。2、闽A***97重型半挂牵引车及闽H***3挂重型自卸半挂车转向安全状态符合要求。3、闽A***97重型半挂牵引车及闽H***3挂重型自卸半挂车行车制动安全状态符合要求。
综上，排除因无号牌正三轮电动车及闽A***97重型半挂牵引车及闽HT923挂重型自卸半挂车因转向及行车制动功能失效、超速等原因造成本起事故。

经长乐区公安局交通警察大队调查，于2024年8月16日作出《道路交通事故认定书》（第350182120240000059号），认定电动三轮车驾驶员王**负本事故主要责任、赵**负本事故次要责任，焦**无责任。
（三）事故间接原因       

闽A***97重型半挂牵引车及闽H***3挂重型自卸半挂车驾驶员赵**驾驶车辆经没有交通信号灯、交通标线控制，也没有交通警察指挥的溪山路交叉路口，未注意观察路口交通情况，减速慢行，是造成本起事故的间接原因。
四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议司法机关采取强制措施人员
电动三轮车驾驶员王**驾驶与其准驾车型不符的电动三轮车，从长乐区江田镇溪山路由西往东在道路右车道行经没有交通信号灯、交通标线控制，也没有交通警察指挥的文松路交叉路口左转弯，未注意观察路口交通情况，未让直行车辆先行，在与闽A***97重型半挂牵引车及闽H***3挂重型自卸半挂车即将发生碰撞前，未采取任何减速、避让措施，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条、第四十四条及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十二条第三款的规定，是造成本起事故的直接原因，建议公安司法机关对其涉嫌犯罪行为进行立案。

（二）其他处理建议
1、赵**
赵**驾驶闽A***97重型半挂牵引车及闽H***3挂重型自卸半挂车经没有交通信号灯、交通标线控制，也没有交通警察指挥的溪山路交叉路口，未注意观察路口交通情况，减速慢行，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第四十四条、第四十八条第一款的规定，是造成本起事故的间接原因，建议由公安交管部门依法处理。
2、福州兴闽达物流有限公司

福州兴闽达物流有限公司落实了安全生产主体责任，严格执行企业各项安全生产规章制度，利用营运车辆卫星动态监控系统落实交通违法行为实时处置措施，有效落实企业奖惩制度，及时惩戒员工违规行为；建立并落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，定期组织实施并如实记录企业员工安全教育培训工作，针对性地开展道路交通事故应急救援演练。经事故调查组调查认定：福州兴闽达物流有限公司已履行了安全管理职责，其管理行为与本起事故的发生不存在因果关系，对本起事故的发生不负有责任，建议不予处理。
五、事故整改和防范措施

（一）福州市公路事业发展中心长乐分中心

要进一步加强对事故路段的安全隐患排查整治工作。根据专家提出的意见，采取有效措施做好文松路事故隐患整改工作：

（1）文松路和溪山路交叉口交通量较大，应采用信号灯管制。按规范要求对交叉口进行渠化设计，并在人行横道两侧（包括交叉口相邻的人行横道之间）沿路缘石120米范围内，设置隔离设施。
（2）文松路人行横道上应按规范设置行人二次过街安全岛。

（3）清除文松路和溪山路交叉口通视三角区范围内的电杆、交通标志牌、树木、灌木丛等影响视距的障碍物。

（4）按规范要求补充完善文松路非机动车道、人行横道标志、标线设置。

（5）文松路靠营滨路一侧的人行横道往福北路方向适当移动，缩短文松路上车辆经过交叉口的时间，也便于人行横道两侧与相交道路慢行系统的衔接。

（6）文松路人行横道标线与两侧人行道、非机动车道应做好衔接，形成连续通道。
（二）仓山区道路运输管理部门

仓山区道路运输管理部门要进一步加强辖区道路交通运输安全监管。强化道路运输企业主体责任，不断提升道路运输企业安全生产管理水平，督促其严格履行安全生产法定责任，完善内部管理工作，确保各项制度和措施执行到位。
（三）江田镇
要进一步落实安全生产属地管理责任。深刻吸取本起道路交通事故教训，严格按照“党政同责、一岗双责”的规定，落实属地安全监管，加强对辖区道路的隐患排查，发现问题及时上报有关部门，同时充分利用海报、广播、电视等宣传工具，结合“安全生产月”“交通安全日”等活动，进一步加强道路交通安全宣传教育力度，提升运输企业驾驶人员和广大人民群众的道路交通安全意识，防范类似事故的再次发生。

