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福清渔溪“4·13”一般道路交通死亡事故调查报告
2024 年 4 月 13 日 8 时 30 分许，福州市翔诚物流有限公司
所属的闽AR0685 号重型自卸货车，行驶至福清市渔溪镇红山村
（福州通威威廉饲料有限公司）路段与个人驾驶的闽 ADA7153
号厢式货车发生碰撞，造成 1 人死亡。事故发生后，市政府高
度重视,要求认真开展善后工作,抚慰死者家属,尽快查明事故
原因。根据国务院 493 号令《生产安全事故报告和调查处理条
例》等有关法律法规规定和福建省人民政府安委会办公室《防
范道路运输车辆事故安全风险十项措施》（闽安委办〔2022〕
73号）文件精神，经福清市政府批准，成立了由福清市应急管
理局牵头，福清市公安局（交警大队）、市效能办、总工会、
交通局以及渔溪镇人民政府等单位参加的福清渔溪“4·13”一
般道路交通死亡事故调查组（以下简称事故调查组），事故发
生单位所在地福州市仓山区人民政府派员参与调查，同时邀请
福清市纪委监委参加事故调查工作。事故调查组通过现场勘察、
询问相关人员、查阅有关资料等方式，查明了事故发生的经过、
原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，
提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见和事故防范措施
建议。由于相关鉴定报告于5 月 17 日才出具，为进一步查明事
故情况，事故调查组向福清市人民政府申请延长该起事故调查
时限 60天，并经福清市人民政府同意延长。
经调查认定，福清渔溪“4·13”一般道路交通死亡事故是
一起一般道路运输安全生产责任事故。
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一、事故基本情况
（一）事故车辆情况
1、闽 AR0685号重型自卸货车，负道路交通事故主要责任。
车辆所有人：福州市翔诚物流有限公司，车辆性质：货运，车
架号：LZGCR2V66KX057012，车辆品牌：陕汽牌，道路运输证号：
闽交运管榕字350181*****4 号，年检有效期至 2025 年05 月 30
日,车辆强制保险投保公司：中国人民财产保险股份有限公司，
保险有效期至：2024 年 11月 03 日。
南方司鉴中心〔2024〕痕（C）鉴字第1869 号显示:闽 AR0685
号陕汽牌重型自卸货车的前左及前右转向灯事故前均已失效；
其他外部照明及信号装置的功能均有效;转向系及动系的功能
均有效，符合所依据标准中的运行安全技术条件。
2、闽 ADA7153 号轻型厢式货车，负道路交通事故次要责任。
车辆所有人：福州绿色慧联汽车租赁有限公司，车辆性质：货
运 ， 总 质 量 ：4495kg, 核 定 载 质 量 ： 1300kg, 车 架 号 ：
HGLH3ACF3NA703827，车辆品牌：远程牌，年检有效期至 2024
年09 月 29日,车辆强制保险投保公司：中国人寿财产保险股份
有限公司，保险有效期至：2024 年09 月 26日。
根据《交通运输部办公厅关于取消总质量 4.5 吨及以下普
通货运车辆道路运输证和驾驶员从业资格证的通知》（交办运
函〔2018〕2052 号）要求,闽ADA7153 号轻型厢式货车无需道路
运输证，驾驶员无需取得相应从业资格证。
南方司鉴中心〔2024〕痕（C）鉴字第 1868 号显示:闽 ADA7153
号远程牌轻型厢式货车的前部照明及信号装置事故撞击破损，
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无法检验其事故前功能;后部照明及信号装置均完好，安装牢
固，未见异常;事故时转向系及制动系的功能均有效，符合所依
据标准中的运行安全技术条件。
经查，闽 ADA7153 号轻型厢式货车事故时的核载1300Kg，
实际载质量 6120Kg，超载率370.8%。
（二）事故相关人员情况
1、闽 AR0685号重型自卸货车驾驶员
周某胜，男，汉族，1969 年出生，户籍地址：四川省，现
住址：福建省，准驾记录：B2，持《道路运输从业人员从业资
格证》，从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，有效期
至2026 年 8 月 16日。
南方司鉴中心〔2024〕毒鉴字第 202404371 号意见显示：
经检验，送检的周某胜血液中未检出甲基苯丙胺、氯胺酮、MDMA、
依托咪酯成分。
南方司鉴中心〔2024〕醇鉴字第1477 号意见显示：经检验，
送检的周某胜血液中未检出乙醇。
经查，周某胜于2024年3月入职福州市翔诚物流有限公司，
经公司岗前安全培训并经考试合格后上岗，从事驾驶员岗位至
事故发生时。
2、闽 ADA7153 号轻型厢式货车驾驶员
梁某，男，侗族，1998 年出生，户籍地址：贵州省，现住
址：福建省，准驾记录C1，在本起事故中死亡。
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南方司鉴中心〔2024〕毒鉴字第 202404369 号意见显示：
经检验，送检的梁某血液中未检出甲基苯丙胺、氯胺酮、MDMA、
依托咪酯成分。
南方司鉴中心〔2024〕醇鉴字第1452 号意见显示：经检验，
送检的梁某血液中未检出乙醇。
南方司鉴中心〔2024〕病鉴字第 144号意见显示：梁某符
合因交通事故致颅脑损伤死亡。
3、王某胜
王某胜，男，汉族，1968 年出生，住址：福建省，系福州
市翔诚物流有限公司企业主要负责人。
4、汤某业
汤某业，男，汉族，1983 年出生，住址：福建省，系事故
当天雇佣梁某运输货物的临时雇主。
（三）事故车辆所属情况
1、闽 AR0685号重型自卸货车所属企业
福州市翔诚物流有限公司（以下简称“翔诚公司”)，统一
社会信用代码：91350181MA34ACWK0J，类型：有限责任公司，
住所：福建省福清市石竹太城农场三区新村90 号，法定代表人：
王某龙，成立日期：2016 年 8 月 22日，营业期限：2016-08-22 至
无固定期限，经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险
货物）；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；建筑材料销
售；建筑装饰材料销售；装卸搬运；运输货物打包服务；房屋
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拆迁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
道 路 运 输 经 营 许 可 证 编 号 ： 闽 交 运 管 许 可 榕 字
350181*****7 号，证件有效期至2025 年 11 月15 日，经营范围：
道路普通货物运输。
通过查阅企业内业资料（安全管理台账）和有关人员调查
笔录显示，福州市翔诚物流有限公司设置安全生产管理领导小
组，组长王某胜为企业主要负责人（持道路运输企业主要负责
人证），配备了陈某梅为安全管理人员（持道路运输企业安全
生产管理人员证），法人代表王某龙是车队长；企业未健全安
全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未对车辆
运行线路进行风险评估并将排查出的线路风险融入到驾驶人员
的安全教育与培训中，导致驾驶员周某胜多次在途经设有禁止
掉头标志事故路段实施掉头；其次，企业及相关责任人员未落
实《车辆技术管理制度》和《车辆安全检查制度》，事发前闽
AR0685 重型自卸货车的前左及前右转向灯均已失效、安装于驾
驶室的行车记录仪线头脱落，但检查人员未能及时发现且未将
相关检查情况如实记录，导致闽AR0685 重型自卸货车带故障上
路行驶。
2、闽 ADA7153 号轻型厢式货车各相关方
（1）福州绿色慧联汽车租赁有限公司（以下简称“绿色慧
联公司”），闽 ADA7153 号轻型厢式货车所有人，统一社会信
用代码：91350104MA8RYDAT83，类型：有限责任公司，住所：
福建省福州市仓山区螺洲镇螺洲街 8 号 1 号楼 208 室，经营范
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围：小微型客车租赁经营服务；汽车销售；租赁服务（不含许
可类租赁服务）等。
2023 年，绿色慧联公司与福州瑞达驰新能源汽车销售有限
公司（以下简称“瑞达驰公司”）签订《运营商业务合作合同
2023 版》（合同编号：HT2023041025479），绿色慧联汽公司授
权瑞达驰公司为绿色慧联公司在福建省福州市的车辆租售非独
家品牌运营商，合作期限：自2023 年 4 月 1 日起至2023 年 12
月31 日止。
2023 年 08 月 28 日，绿色慧联公司将闽 ADA7153 号轻型厢
式货车交给瑞达驰公司代为租赁运营。
（2）福州瑞达驰新能源汽车销售有限公司，闽 ADA7153 号
轻 型 厢 式 货 车 租 赁 运 营 方 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91350121MA31DYH05L，类型：有限责任公司，住所：福建省福
州市仓山区盖山投资区高南路 2 号 1 号楼 2 层，经营范围：租
赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；运输设备租
赁服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除
网络货运和危险货物）等。
2023 年 8 月 28日，瑞达驰公司与梁某、杨某高（杨某高与
梁某二人是合作关系）签订《车辆运营服务合同》，将闽 ADA7153
号轻型厢式货车租给梁某，合同时限是2023年8月28日至2024
年8 月 28 日。该《车辆运营服务合同》中包含有“附件《安全
生产责任书》”，对梁某和杨某高二人落实安全生产责任的要
求进行了规定，车辆出租给梁某和杨某高二人后，车辆承接运
输业务以及安全管理由他们自行负责。2023 年8 月 29 日瑞达驰
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公司向梁某进行车辆交付时，对梁某在“绿色慧联 APP”上开展
了一次安全培训，梁某取得培训合格证明。
（四）车辆出行目的及轨迹情况
1、闽 AR0685号重型自卸货车
2024 年 4 月 13日上午 5 时许，周某胜驾驶闽AR0685号重
型自卸货车从翔诚公司出发到渔溪镇红山村采石厂装载石子，
后运到江阴镇鸿生搅拌站，完成事故当天第一趟运输。8 时许，
周某胜驾驶车辆（空载）从江阴镇鸿生搅拌站，继续前往渔溪
镇红山村石子厂装载第二趟石子，8 时32 分行驶至事故发生路
段。渔溪镇红山村石子厂位于渔溪镇红山村福州通威威廉饲料
有限公司往南约200 米处。
2、闽 ADA7153 号轻型厢式货车
2024 年 4 月 12日晚上，汤某业打电话给梁某商定雇佣梁某
运输货物饲料事宜（共运输153包饲料，劳务费为 5 元/包），
运输路线为莆田市涵江区江口镇富民饲料厂到福清市宏路街道
下曹村，汤某业未要求梁某运输时间及次数。2024 年 4 月 13
日上午 8 时，梁某到达富民饲料厂装载全部 153 包饲料（每包
重量 40Kg），8 时 32分行驶至事故发生路段。
（五）现场勘验情况
1、事故道路情况：现场位于国道 324 线55km+50m(福清市
渔溪镇红山村福州通威威廉饲料有限公司前路段)，道路呈南北
走向，南往新厝镇区方向，北往宏路街道方向，事故处南北向
系中央金属护栏分隔的双向两条机动车道，每条机动车道宽 350
厘米，机动车道两侧分别设有一条非机动车道，每条非机动车
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道宽 340 厘米，事故缺口处设有“大型车辆禁止掉头”警示标
志。
2、现场车痕情况：根据南方司鉴中心〔2024〕车痕鉴字第
664 号意见显示:当闽 ADA7153 号轻型厢式货车呈向左倾斜状
态，轻型厢式货车与闽 AR0685号重型自卸货车处于接近垂直相
交行驶状态相遇时，轻型厢式货车前部与重型自卸货车左后部
发生碰撞。
3、现场监控系统：经调取公安天网监控显示 2024 年 4 月
13日 08 时32 分，一部闽AR0685 号重型自卸货车沿 324国道由
新厝往宏路方向行驶，途经渔溪红山村通威威廉饲料有限公司
路段时由行车方向最右侧非机动车道往左实施连续变道时，遇
一部闽 ADA7153 号轻型厢式货车由后方快车道驶来并往右紧急
避让过程中发生碰撞。
二、事故发生经过及应急处置情况
（一）事故发生经过
2024 年 4 月 13日 8 时 32分，周某胜驾驶闽 AR0685号重型
自卸货车沿 324 国道由新厝镇区方向往宏路街道方向靠路右非
机动车道行驶，途经国道 324线 55km+50m(福清市渔溪镇红山村
福州通威威廉饲料有限公司前路段)由非机动车道往左跨越，连
续跨越多车道实施掉头，遇梁某驾驶闽 ADA7153 号轻型厢式货
车由后方同向驶来并往右避让过程中，闽 ADA7153 号轻型厢式
货车前部碰撞闽AR0685 号重型自卸货车车身左后侧，造成梁某
当场死亡，两车不同程度受损的道路交通事故损害结果。
（二）事故应急处置情况
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接报后，公安交警部门负责同志第一时间赶往事故现场组
织事故救援及勘查工作，并协助“120”抢救伤者梁某，民警迅
速开展现场勘察，对闽 AR0685号重型自卸货车驾驶员周某胜和
闽 ADA7153 号轻型厢式货车驾驶员梁某进行抽血送检，现场扣
留车辆及证件。后经 120 急救医生确认，梁某经抢救无效死亡。
（三）事故善后情况
事故发生后，交警大队等相关部门积极安抚死者家属，同
时开展协调善后处理工作。目前，关于交通亡人事故赔偿款项
根据责任按照保险公司规定，已赔付交强险责任限额内的18 万
元给死者家属，但保险公司与死者家属关于交强险责任限额内
以外的其他赔偿项目存在争议，目前死者家属已提交法院诉讼
处理中。
（四）事故应急处置情况
经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置
得当、救援行动开展有序，对该路段车流做好疏导，事故应急
处置到位，救援过程未发生二次事故，符合相关法律法规及事
故处理工作规范的要求。
三、事故造成的人员伤亡与经济损失
本起事故造成1 人死亡，直接经济损失尚在估算中。
四、事故原因和性质
（一）事故直接原因
根据福清市公安局交通警察大队于 2024 年 5 月 24 日下达
《道路交通事故认定书》（第 350181120240*****1 号）以及事
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故调查组对相关单位管理责任的调查，对造成这次事故的原因
分析如下：
周某胜，作为闽AR0685 号重型自卸货车驾驶员，驾驶前部
转向灯存在故障的机动车，途经设有禁止掉头标志的事故路段
实施掉头，且在变更车道过程中未注意观察路面动态、未让优
先通行的车辆先行，属交通违法过错行为，该过错在本起事故
中起主要作用，是造成本起交通事故的直接原因。
（二）事故间接原因
1、梁某，作为闽 ADA7153 号轻型厢式货车驾驶员，驾驶载
货超过行驶证上注明的核定载质量的机动车上路行驶，途经事
故路段，未注意观察路面动态、未确保安全驾驶，属交通违法
过错行为，是造成本起交通事故的间接原因。
2、福州市翔诚物流有限公司,作为闽 AR0685号重型自卸货
车所属公司，未健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预
防工作机制，未对车辆运行线路进行风险评估并将排查出的线
路风险融入到驾驶人员的安全教育与培训中，导致驾驶员周某
胜多次在途经设有禁止掉头标志事故路段实施掉头；其次，企
业及相关责任人员未落实《车辆技术管理制度》和《车辆安全
检查制度》，事发前闽 AR0685重型自卸货车的前左及前右转向
灯均已失效、安装于驾驶室的行车记录仪线头脱落，但检查人
员未能及时发现且未将相关检查情况如实记录，导致闽 AR0685
重型自卸货车带故障上路行驶,最终造成事故发生，是造成本起
交通事故的间接原因。
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3、王某胜，作为福州市翔诚物流有限公司主要负责人，未
落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未
对车辆运行线路进行风险评估并将排查出的线路风险融入到驾
驶人员的安全教育与培训中，导致驾驶员周某胜多次在途经设
有禁止掉头标志事故路段实施掉头；同时，未有效督促、检查
本单位的安全生产工作，未有效实施企业《车辆技术管理制度》
和《车辆安全检查制度》，存在未能及时发现闽 AR0685重型自
卸货车的前左及前右转向灯事故前均已失效、安装于驾驶室的
行车记录仪线头脱落且事故当天检查记录表中未将检查情况如
实记录的情况，导致闽AR0685 重型自卸货车带故障上路行驶,
最终造成事故发生，是造成本起交通事故的间接原因。
（三）事故性质
经调查认定，福清渔溪“4·13”一般道路交通死亡事故是
一起一般道路运输生产安全责任事故。
四、事故有关人员的处理意见与建议
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员
梁某，作为事故车辆闽 ADA7153 号轻型厢式货车驾驶员，
驾驶载货超过行驶证上注明的核定载质量的机动车上路行驶，
途经事故路段，未注意观察路面动态、未确保安全驾驶的行为
违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款
和第四十八条第一款规定，属交通违法过错行为，该行为是引
发本起道路交通事故的间接原因，鉴于其在事故中死亡，建议
免于追究责任。
（二）建议公安机关进一步调查处理的人员
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周某胜，作为事故车辆闽 AR0685 号重型自卸货车驾驶员，
周某胜驾驶前部转向灯存在故障的机动车，途经设有禁止掉头
标志的事故路段实施掉头，且在变更车道过程中未注意观察路
面动态、未让优先通行的车辆先行，导致事故发生，其行为违
反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条和《中华
人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十四条第二款和第
四十九条第一款规定，对本起事故负有直接责任，已经由公安
交警部门介入调查处理。
（三）对事故有关人员和企业的处理建议
1、王某胜，作为福州市翔诚物流有限公司主要负责人，未
落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未
对车辆运行线路进行风险评估并将排查出的线路风险融入到驾
驶人员的安全教育与培训中，导致驾驶员周某胜多次在途经设
有禁止掉头标志事故路段实施掉头；同时，未有效督促、检查
本单位的安全生产工作，未有效实施企业《车辆技术管理制度》
和《车辆安全检查制度》，存在未能及时发现闽AR0685 重型自
卸货车的前左及前右转向灯事故前均已失效、安装于驾驶室的
行车记录仪线头脱落且事故当天检查记录表中未将检查情况如
实记录的情况，导致闽 AR0685 重型自卸货车带故障上路行驶,
最终造成事故发生，对本起事故负有管理责任，建议由福清市
应急管理局依法对其进行行政处罚。
2、福州市翔诚物流有限公司,作为事故车辆闽 AR0685号重
型自卸货车所属公司，未健全安全风险分级管控和隐患排查治
理双重预防工作机制，未对车辆运行线路进行风险评估并将排
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查出的线路风险融入到驾驶人员的安全教育与培训中，导致驾
驶员周某胜多次在途经设有禁止掉头标志事故路段实施掉头；
其次，企业及相关责任人员未落实《车辆技术管理制度》和《车
辆安全检查制度》，事发前闽 AR0685重型自卸货车的前左及前
右转向灯均已失效、安装于驾驶室的行车记录仪线头脱落，但
检查人员未能及时发现且未将相关检查情况如实记录，导致闽
AR0685 重型自卸货车带故障上路行驶,最终造成事故发生，对本
起事故负有责任，建议由福清市应急管理局依法对其进行行政
处罚。
五、事故防范措施建议
（一）举一反三，深刻吸取事故教训。福州市翔诚物流有
限公司，作为事故车辆闽 AR0685号重型自卸货车所属公司，要
深刻反思，举一反三，结合事故发生原因，建立健全安全风险
分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，全面开展自查自
纠工作及安全隐患排查治理工作，强化对车辆故障和运行线路
风险进行全面细致排查，并将排查出的线路风险融入到驾驶人
员的安全教育与培训中，注重驾驶人员的安全培训效果，强化
驾驶人员的安全意识培养，加强安全生产标准化、信息化建设，
及时消除生产安全事故隐患，严格防范各类事故发生，确保安
全生产。
（二）严厉打击各类道路交通违法行为。交通运输部门要
进一步加强道路交通运输安全监管，强化道路运输企业主体责
任，不断提升道路运输企业安全生产管理水平，督促其严格履
行安全生产法定责任，完善内部管理工作，确保各项制度和措
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施执行到位。要督促道路运输企业认真开展法律法规教育、典
型交通事故案例警示等培训，不断提高驾驶人的交通安全意识
和遵守交通安全法律法规的自觉性。要加强对运输企业的检查
力度，对安全管理制度不落实、安全管理混乱、存在重大安全
隐患的，依法责令停业整顿，对整改不达标的按规定取消其相
应资质
公安机关交通管理部门要以此事故为教训，严查辖区内各
类道路交通违法行为，特别是对无证驾驶、疲劳驾驶、非法营
运车辆等违法行为开展不定期的清查行动，依法严厉查处“三
超一疲劳”等严重交通违法行为。要增强宣传工作力量，加大
典型交通事故案例曝光力度，结合辖区近期发生的典型交通事
故案例积极引导拒绝超员、超速、超限、超载、拒绝酒驾醉驾、
拒绝疲劳驾驶等各类交通违法行为，自觉遵守交通法规，安全
文明出行。
（三）进一步落实属地管理责任，夯实安全基础。渔溪镇
人民政府要进一步落实安全生产属地管理责任，深刻吸取本起
道路交通事故教训，加强对辖区道路交通安全工作的领导、督
促和协调工作，深化完善应急联动机制。充分利用海报、广播、
电视等宣传工具，结合“安全生产月”、“交通安全日”等活
动，进一步加强道路交通安全宣传教育力度提升广大人民群众
及驾驶员的道路交通安全意识，防范类似事故的再次发生。
