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沙厦高速尤溪“4·10”一般道路运输事故
调查报告
2026 年4 月 10 日00 时 09 分，沙厦高速 B 道 60KM+600M 路
段发生一起车辆追尾碰撞的一般道路运输事故（以下简称“事
故”），造成1 人死亡，直接经济损失 719332.6 元。
事故发生后，尤溪县委、县政府高度重视，县委常委、副县
长蓝积文批示：全力开展善后处置，加快事故原因调查，举一反
三强化高速路面巡查管控，压实交通安全责任，切实防范交通运
输事故。为进一步查明事故原因，认定事故性质和事故责任，总
结事故教训，提出防范和整改措施，依据《中华人民共和国安全
生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告
和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等法律法规和三明市人
民政府安全生产委员会挂牌督办文件的要求，尤溪县人民政府成
立沙厦高速尤溪“4·10”一般道路运输事故调查组（以下简称
事故调查组）开展事故调查。事故调查组由县应急管理局、县公
安局、县交通运输局、龙三高速交警支队十一大队、三明高速行
政执法支队一大队西城中队、县总工会、坂面镇人民政府及厦门
市湖里区应急管理局等单位相关人员组成，组长单位为县应急管
理局，并邀请县纪委监委、县检察院派员参与事故调查，全面开
展事故调查工作。
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事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实
事求是、注重实效”的原则，通过询问相关人员、查阅有关资料
等方式，并结合福建省公安厅交通管理总队龙三高速交警支队十
一大队出具的《道路交通事故认定书》（第35541112026000****
号）。经综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情
况，认定了事故性质和责任，提出了处理意见和事故防范及整改
措施建议。
经调查认定，沙厦高速尤溪“4·10”一般道路运输事故是
一起因陈*明驾驶苏 UD3P08 号轻型厢式货车在高速公路上行驶
时未与前车保持安全距离，且在事故即将发生时未采取制动减速
避让措施、未按照操作规范安全驾驶导致与闽 DF0692 号重型半
挂牵引车牵引闽 DW973 挂号重型集装箱半挂车追尾碰撞而造成
的一般道路运输生产安全责任事故。
一、事故基本情况
（一）事故有关单位概况及安全管理情况
1.厦门市九通物流有限公司。成立于2005 年 6 月21 日，注
册资金 1000 万元，类型：法人商事主体【有限责任公司（自然
人投资或控股）】，法定代表人宁*志，注册地址：中国（福建）
自由贸易试验区厦门片区虎屿北路 6 号保税物流园区 3#仓库。
主要从事国内集装箱进出口运输及仓储服务，具体经营范围
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为：道路货物运输（不含危险货物）等
[1]
。现有员工 38 人，分
别为管理人员8 人（其中安全管理人员 2 人），驾驶员30 人；集
装箱拖车 30 辆（含新能源车、燃油车），车架 34 个，拥有 5000
平方米专用停车场，取得《中华人民共和国道路运输经营许可证》
（闽交运管许可厦字35020100****），有效期至 2026 年 10 月 17
日，经营范围：普通货运及货物专用运输。设立安全生产管理机
构，建立安全生产责任制和岗位责任制度、安全生产监督检查制
度、从业人员安全管理制度、安全例会制度、安全培训和教育学
习制度、车辆设施设备安全管理制度、驾驶员管理制度等制度，
全员签订安全责任书。经理、实际负责人任*宁任职未满6个月
[2]
，
暂未取得道路运输企业主要负责人证书；安全管理员沈*春，取
得《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格
证明》，证件有效期为 2011 年 11 月 6 日至 2027 年 11 月 6 日，
证明编号为 A0120213565****；安全管理员沈*茵，取得《道路
运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》，
证件有效期为2021 年 7 月 30 日至 2027 年 7 月 30 日，证明编号
为 B0120213556****。对新员工采取岗前资质审核和安全教育培
[1] 具体经营范围为：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国际货物运输代理；国内货物运
输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；装卸搬运；装卸搬运和运输
代理业（不包括航空客货运代理服务）；港口货物装卸搬运活动；进出口代理；货物进出口；技术进出口；普通货
物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；无船承运业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。
[2] 《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法》 第七条:道路运输企业主要负责人和安全
生产管理人员应当在从事道路运输安全生产相关工作 6 个月内参加安全考核，并在从事道路运输安全生产相关工
作 1 年内考核合格。
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训考核；每月组织驾驶员安全教育培训，2026 年至事故发生前
共开展 4 场次，驾驶员黄*明均有参加；不定时通过微信工作群
进行安全教育普及和特定时节、天气的安全行车提醒。2026 年
至事故发生前共组织各类安全检查12 次，排查出一般事故隐患
6 项、自查重大事故隐患 3 项，均已整改，投入整改资金 5 万余
元，对隐患排查整治情况在微信工作群进行通报。制定《突发性
事件综合应急预案》，分别于 2026 年 2 月 10 日交通事故应急救
援演练（黄*明参加）；4 月1 日组织开展防汛防台风应急演练（黄
*明参加）；4 月 3 日组织开展防汛防台风应急演练（黄*明未参
加）。累计投入维修费用 25.94 万元（其中，闽 DF0692 维修保养
费用为6388 元；距离事故发生前最近一次检修时间为 2026 年 4
月 8 日，检修项目是更换刹车分泵，维修公司为厦门志顺达汽车
维修服务有限公司。已投保工伤保险、雇主险、商业险、交强险、
货物险等保险。截至事故发生前，2026 年度接收公安交警部门
抄告或动态监控抓拍驾驶员交通违章 43 条，企业对违章行为采
取通报批评、检讨、罚款等处理。截至事故发生前，2026 年度
动态监控系统累计处理报警数据 877 条。安全费用提取和使用按
上年度营业收入 1%的比例提取本年度安全生产费用，截至入
38.82 万元。
2.江苏满运软件科技有限公司。2016 年 10 月 20 日成立，
注册资金：1 亿元整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），
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法定代表人石*，住所：南京市雨花台区凤信事故发生前已投路
20 号万博科技园，经营范围：道路货物运输（网络货运）、互联
网信息服务等
[3]
。公司为“运满满”货运信息服务平台的实际经
营主体，主要依托“运满满”APP 平台开展普通货物运输信息发
布、供需匹配及交易撮合服务，属于货运信息中介服务主体，不
参与道路货物线下实际承运作业。“运满满”平台为开放式货运
信息撮合服务平台，服务对象涵盖货运货主、货运司机两类群体。
所有用户均通过自主下载“运满满”APP、自主完成注册认证后
使用平台服务。
针对货运车辆超载、超限等违法运输行为，“运满满”平台
建立了基础线上安全提示及规则约束机制，具体落实举措如下：
一是规则协议约束。平台通过用户端页面公示、平台规则告知、
《用户服务协议》约定等方式，明确要求货主、司机不得发布、
承接超载超限货物运输业务，对平台用户行为作出合规性约束。
二是交易节点提醒。在货主发布货源、司机线上接单的关键交易
环节，平台同步推送安全提示信息，提醒交易双方杜绝超载、超
限等违法运输行为，强化事前风险警示。三是安全宣教推送。平
[3] 经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；测绘服务；第二类增值电
信业务；互联网信息服务；广播电视节目制作经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：软件开发；软件销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅
助设备零售；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；以自有资金从事投资活动；智能车载设备销售；汽车
零配件零售；电子产品销售；日用百货销售；日用品销售；针纺织品销售；服装服饰零售；国内货物运输代理；
总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；信息技术咨询服务；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；市场调查（不含涉外调查）；图
文设计制作；广告制作；广告发布；广告设计、代理；市场营销策划；咨询策划服务（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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台在司机用户APP 端设置“我的－司机课堂”专属板块，常态化
推送道路运输安全法律法规、合规驾驶、风险防范等安全课程内
容，供司机自主学习提升安全营运能力。该宣教模式为用户自主
自愿学习，平台未设置学习考核、学时记录、合规核验等管控机
制。
（二）事故车辆基本情况
1.苏 UD3P08 号轻型厢式货车
品牌型号：豪沃牌 ZZ5047XXYG3215F144B，车辆识别代号：
LZZ1BAFB1PE997844，发动机号码：BJ07256300，使用性质：货
运，核载 3 人，事故发生时实载 1 人，总质量 4490kg，核载质
量 1495kg，事故发生时车货总质量 14680kg（实载货物质量
11880kg），《道路交通事故认定书》载明超过最大允许总质量约
227%
[4]
，但未达到《超限运输车辆行驶公路管理规定》之“二轴
货车车货总质量超过 18000kg”的规定
[5]
。未安装汽车行驶记录
仪和行车视频记录仪。行驶证上载明的所有人：王*，登记住所：
江苏省苏州市，注册日期：2023 年 8 月22 日，检验有效期至 2026
年 8 月 31 日。机动车交通事故责任强制保险投保于中国人民财
产 保 险 股 份 有 限 公 司 苏 州 市 分 公 司 ， 保 险 单 号 ：
PDZA202532050000953551，有效期为 2025 年 8 月22 日 17 时 00
分起至2026 年 8 月 22 日 17 时00 分；机动车商业保险投保于中
[4] 超载比例=（卸载前车货总质量-车辆最大允许总质量）÷车辆最大允许总质量*100%。
[5] 《超限运输车辆行驶公路管理规定》 第三条:本规定所称超限运输车辆，是指有下列情形之一的货物运输车辆：
（四）二轴货车，其车货总质量超过 18000 千克。
— 7 —
国人民财产保险股份有限公司苏州市分公司，保险单号：
PDAA202532050000868148。苏 UD3P08 号轻型厢式货车由陈*明以
王*名义出资购买，陈*明与王*双方系继父继子关系，车辆日常
由陈*明使用管理。
图1 苏UD3P08 号轻型厢式货车
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图2 苏UD3P08 号轻型厢式货车
2.闽 DF0692 号重型半挂牵引车牵引闽 DW973 挂号重型集装
箱半挂车
（1）闽 DF0692 号重型半挂牵引车。品牌型号：王牌牌
CDW4180A1T5，车辆识别代号：LJVA4JDL3JS003784，发动机号码：
180807804477，使用性质：货运，准牵引总质量35770kg，核载
2 人，事故发生时实载1 人。已取得《中华人民共和国道路运输
证》（闽交运管厦字 35020123****），经营许可证号：
35020100****，吨（座）位35.77 吨，经营范围：普通货运及货
物专用运输，有效期至 2028 年 8 月25 日。已安装汽车行驶记录
仪和行车视频记录仪，经检查，事发时的视频文件损坏。行驶证
上载明的所有人：厦门市九通物流有限公司，登记住所：中国（福
建）自由贸易试验区厦门片区虎屿北路 6 号保税物流园区 3#仓
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库，注册日期：2018 年 9 月 29 日，检验有效期至 2026 年 9 月
30 日。机动车交通事故责任强制保险投保于中国太平洋财产保
险股份有限公司厦门分公司，保险单号：AXIMC02CTP25B007849I，
有效期为 2025 年 9 月 20 日 00 时 00 分起至 2026 年 9 月 19 日
24 时00 分；机动车商业保险投保于中国太平洋财产保险股份有
限公司厦门分公司，保险单号：AXIMC02S2025B000677E，有效期
为2025年10月7日00时00分起至2026年10月6 日24时00
分。
（2）闽 DW973 挂号重型集装箱半挂车。品牌型号：中集牌
ZJV9406TJZDY，车辆识别代号：LJRC12389JN000468，使用性质：
货运，总质量 40000kg，核载质量 34500kg，事故发生时实载质
量 6960kg，运载货物为纸箱。注册日期：2018 年 9 月29 日，检
验有效期至 2026 年 9 月30 日。已取得《中华人民共和国道路运
输证》（闽交运管厦字 35020123****），经营许可证号：
35020100****，吨（座）位 34.5 吨，经营范围：普通货运及货
物专用运输（集装箱），有效期至 2027 年 9 月 26 日。行驶证上
载明的所有人：厦门市九通物流有限公司，登记住所：中国（福
建）自由贸易试验区厦门片区虎屿北路 6 号保税物流园区 3#仓
库。
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图3 闽DF0692 号重型半挂牵引车
图4牵引闽 DW973 挂号重型集装箱半挂车
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（三）驾驶人有关情况
1.陈*明。男，汉族，户籍地址：四川省大竹县，身份证号
码：513029********145X。取得《机动车驾驶证》，准驾车型：
C1，初次领证日期为2016 年 4 月 7 日，有效期至2032 年 4 月 7
日。于2017 年 9 月 18 日在“运满满”平台进行司机注册认证，
2026年4月9日至事故发生前，苏UD3P08号轻型厢式货车在“运
满满”平台成交三个订单，为陈*明自主承接，该三个订单即为
苏 UD3P08 号轻型厢式货车在事故发生时所承载货物，运输费用
由陈*明与货主商定（三个订单运费共 4350 元），“运满满”平台
向陈*明收取技术服务费共 96 元，陈*明及货主双方均未在 APP
端内签署平台提供的运输协议。陈*明驾驶苏UD3P08 号轻型厢式
货车在事故中当场死亡。
2.黄*明。男，汉族，户籍地址：福建省厦门市，身份证号
码：350421********3013。取得《机动车驾驶证》，准驾车型：
A2E，初次领证日期为 2001 年 11 月 9 日，有效期长期。2018 年
3 月 6 日通过厦门市九通物流有限公司入职体检、新员工安全教
育培训（培训学时24 小时）并考核合格正式任职厦门市九通物
流有限公司驾驶员。持有《中华人民共和国道路运输从业人员从
业资格证》，从业资格类别：道路货物运输驾驶员，有效期至 2027
年 12 月 24 日。截至事故发生前，2026 年共参与公司 4 次驾驶
员每月安全教育培训，1 次应急救援演练，签订 2026 年度安全
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责任书；2026 年共被公安部门发现交通违章行为 2 条
[6]
均已处
理。2026 年 4 月 9 日，黄*明在出发前对闽 DF0692 号重型半挂
牵引车牵引闽 DW973 挂号重型集装箱半挂车开展出车前安全检
查，未发现事故隐患，随后驾驶该车辆从事普通货物道路运输直
至发生事故。
（四）事故发生经过
苏UD3P08号轻型厢式货车于2026年4月9日21时29分自
高速公路福建安溪官桥收费站驶入高速。其间，于 22 时 05 分驶
入高速公路达埔服务区，22 时38 分自高速公路达埔服务区驶出
继续朝三明方向行驶。
闽 DF0692 号重型半挂牵引车牵引闽 DW973 挂号重型集装箱
半挂车于 2026 年 4 月 9 日 21 时 07 分自高速公路厦门收费站驶
入高速。其间，于 21 时 43 分驶入高速公路龙桥服务区，21 时
55 分自高速公路龙桥服务区驶出，23 时 21 分驶入高速公路戴云
山服务区，23 时24 分自高速公路戴云山服务区驶出继续朝三明
方向行驶。
2026年4月10日00时09分许，当事人陈*明驾驶苏UD3P08
号轻型厢式货车沿沙厦高速泉州往三明方向行驶，此时车上装载
自“运满满”平台自主承接的 3 个订单零担货物，苏 UD3P08 号
轻型厢式货车以 79km/h-85km/h 速度行至沙厦高速 B 道
60KM+600M 路段右侧车道正面追尾碰撞前方同车道由黄*明以
[6] “疲劳驾驶，超过 4 小时未停车”“驾驶时抽烟”，共受到罚款 150 元、公司批评教育和检讨等处理。
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28km/h-31km/h 速度驾驶的闽 DF0692 号重型半挂牵引车牵引闽
DW973 挂号重型集装箱半挂车尾部。碰撞发生后，苏 UD3P08 号
轻型厢式货车车头变形严重，车辆由于碰撞形变转向系统损坏及
惯性作用，继续向左前方偏移行驶约 25M，车头左侧碰撞到道路
左侧水泥防护墙（刮痕 1.9M）斜停于左侧车道内，碰撞过程及
碰撞后未见有制动痕迹；闽 DF0692 号重型半挂牵引车牵引闽
DW973 挂号重型集装箱半挂车在碰撞后继续向前行驶了约 120M
后停于应急车道内并开启双闪信号灯。事故造成苏 UD3P08 号轻
型厢式货车驾驶人陈*明死亡、两车不同程度损坏、两车货物部
分损毁。
（五）事故现场情况
事故发生于 2026 年4 月 10 日00 时 09 分凌晨，现场位于沙
厦高速B 道（泉州往三明方向）60KM+600M 路段（尤溪县境内），
经度 118°10′17″，纬度 26°2′44″，为全封闭高速公路，
路型一般左弯上坡（坡度约为 0.5°），沥青路面，路面干燥，
能见度良好，同方向设有两条行车道和一条应急车道，两条行车
道分别为左侧车道与右侧车道，行车车道宽度均为 3.75 米，应
急车道宽度为2.4 米，路面划有车道分界线、车道边缘线，道路
左侧设有水泥防护墙，右侧设有波形防护栏。沙厦高速 B 道
65KM+200M 处设有限速标志牌，事故路段七座以下小型客车最高
限速 100km/h，最低限速 60km/h，其他车辆最高限速 80km/h，
最低限速 60km/h；61KM+900M 处设有“急弯下坡减速”“谨慎驾
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驶”标志牌；61KM+500M 处路侧设有 LED 提示牌；61KM 处设有坂
面收费站出口导向牌；60KM+700M 处设有“请勿疲劳驾驶”提示
牌；60KM+500M 处设有监控设备。事故现场可见《道路交通事故
现场图》（附件2）。
图5 往三明方向事故现场
图6 往泉州方向事故现场
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（六）人员伤亡和直接经济损失情况
事故造成1 人（陈*明）死亡，直接经济损失719332.6 元。
二、事故应急处置及评估情况
（一）事故信息接报及响应情况
2026 年 4 月 10 日 00 时 09 分发生事故后，黄*明驾驶闽
DF0692 号重型半挂牵引车牵引闽 DW973 挂号重型集装箱半挂车
向右驶向应急车道停车并开启双闪信号灯，下车朝苏 UD3P08 号
轻型厢式货车跑去查看陈*明情况，见陈*明无反应，回返闽
DF0692 号重型半挂牵引车牵引闽 DW973 挂号重型集装箱半挂车
取“三角警告牌”放至苏UD3P08 号轻型厢式货车后方 150 米外，
于 00 时 11 分拨打“110”报警电话、00 时 16 分拨打宁*志电话、
00 时 19 分拨打“120”电话、00 时 21 分呼转被叫“12122”及
“119”电话。接报后，龙三高速交警支队十一大队启动长下坡
路段突发事件应急处置预案，于 00 时38 分到达事故现场进行事
故应急处置和交通管控。清障部门于 00 时 48 分到达事故现场开
展工作。尤溪县环城路消防救援站于 00 时 56 分到达事故现场进
行应急处置工作。三明高速行政执法支队一大队西城中队启动
《福建省三明高速公路行政执法支队突发事件应急预案》一般响
应，于01 时 17 分到达事故现场开展事故应急处置和交通管控工
作。4 月10 日 9 时29 分，龙三高速交警支队十一大队向尤溪县
应急指挥中心报告事故情况。
（二）事故现场应急处置情况
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事故发生后，龙三高速交警支队十一大队于 01 时 00 分至
03 时30 分进行现场勘查，暂扣事故车辆，对相关人员进行调查
询问及酒精检测，开展初步调查。尤溪县环城路消防救援站于
00 时 56 分到达事故现场通过破拆苏 UD3P08 号轻型厢式货车驾
驶室将被困人员陈*明救出。
（三）医疗救治和善后情况
尤溪县总院于01 时08 分到达事故现场开展医疗救助工作。
事故造成苏 UD3P08 号轻型厢式货车驾驶员陈*明经县总医院现
场诊断当场死亡。事故发生后，涉事双方车辆保险公司已介入经
济赔偿调解，目前各方未达成一致协议，调解工作尚在进行。
（四）事故应急处置评估
经龙三高速交警评估，此次事故发生后，龙三高速交警支队
十一大队、三明高速行政执法支队一大队西城中队、尤溪县环城
路消防救援站及县总医院等有关单位应急响应迅速、现场应急处
置得当、家属安抚及善后协调到位、信息舆情管控平稳，未发生
次生事故和上访事件，总体符合相关法律法规和事故处理工作规
范的要求。
三、事故原因分析
（一）直接原因分析
驾驶人陈*明驾驶苏 UD3P08 号轻型厢式货车行经事故高速
公路路段时，车辆行驶速度维持在 79km/h-85km/h，在前方黄*
明所驾车辆仅以 28km/h-31km/h 低速行驶、两车存在较大车速差
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的情况下，未严格按照安全驾驶规范
[7]
与前车保持有效安全跟车
距离。在行车过程中，陈*明未能及时预判前方路况风险，在事
故即将发生的关键时段，未及时采取制动减速、变更车道等有效
避让处置措施，未尽到安全驾驶、谨慎操作的义务，其违规驾驶、
处置不当的不安全行为，直接导致两车发生碰撞，是造成本次事
故发生的直接原因。
（二）事故相关检测检验和鉴定情况
1.陈*明死亡原因根据《福建龙津司法鉴定所司法鉴定意见
书》（闽龙津司鉴〔2026〕病鉴字第 43 号）鉴定意见：死者陈*
明的死亡原因符合道路交通事故致胸腹部闭合性损伤合并失血
性休克死亡。
2.陈*明血液乙醇含量根据《福建龙津司法鉴定所司法鉴定
意见书》（闽龙津司鉴〔2026〕醇鉴字第 584 号）鉴定意见：送
检的 R184992 血液中未检出乙醇。
3.陈*明体内常规毒物定性根据《福建龙津司法鉴定所司法
鉴定意见书》（闽龙津司鉴〔2026〕毒鉴字第 42 号）鉴定意见：
经检验，R189096 血液中未检出甲基苯丙胺、氯胺酮、MDMA 成分。
4.闽 DF0692 号重型半挂牵引车牵引闽 DW973 挂号重型集装
箱半挂车的车辆安全技术鉴定情况根据《福建中联司法鉴定所司
法鉴定意见书》（闽中联司鉴字〔2026〕224 号）鉴定意见：
（1）排除本次事故造成的损坏因素，闽DF0692 号重型半挂
[7]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款:机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律法规的规定，
按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。
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牵引车牵引闽DW973 挂号重型集装箱半挂车的行车制动系统、转
向系统、行驶系统及后部安全防护装置性能均正常。
（2）排除本次事故造成的损坏因素，闽DF0692 号重型半挂
牵引车牵引闽 DW973 挂号重型集装箱半挂车尾部除左后危险警
告信号灯不亮，不符合《机动车运行安全技术条件》
（GB7258-2017）之相关规定要求外，其余照明及信号灯装置性
能均正常。
（3）闽 DF0692 号重型半挂牵引车牵引闽 DW973 挂号重型集
装箱半挂车的尾部未设置车辆尾部标志板及粘贴车身反光标识，
不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）之相关规定
要求。
5.苏 UD3P08 号轻型厢式货车的车辆安全技术鉴定情况根据
《福建中联司法鉴定所司法鉴定意见书》（闽中联司鉴字〔2026〕
225 号）鉴定意见：排除本次事故造成的损坏因素，苏 UD3P08
号轻型厢式货车的行车制动系统、转向系统、行驶系统及前照灯
装置性能均未见异常。
6.闽 DF0692 号重型半挂牵引车牵引闽 DW973 挂号重型集装
箱半挂车事故时车速鉴定情况根据《福建中联司法鉴定所司法鉴
定意见书》（闽中联司鉴字〔2026〕226 号）鉴定意见：闽DF0692
号重型半挂牵引车牵引闽 DW973 挂号重型集装箱半挂车在文件
名为“坂面收费站机房 1#DVR_G2517 沙厦 BK60+500 坂面互通
_20260410000500_20260410001500_.hav”的固定视频内，画面
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数显时间 00:08:33 第 10 帧至 00:09:19 第 7 帧对应路段区间行
驶平均车速介于 28km/h 至 31km/h 之间。
7.苏 UD3P08 号轻型厢式货车事故时车速鉴定情况根据《福
建中联司法鉴定所司法鉴定意见书》（闽中联司鉴字〔2026〕227
号）鉴定意见：苏 UD3P08 号轻型厢式货车在文件名为“坂面收
费 站 机 房 1#DVR_G2517 沙 厦 BK60+500 坂 面 互 通
_20260410000500_20260410001500_.hav”的固定视频内，画面
数显时间00:09:03第9帧至00:09:19第7帧对应路段区间行驶
平均车速介于79km/h 至85km/h 之间。
（三）其他可能因素排除
通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人
为故意伤害、酒驾、醉驾、毒驾、突发灾害性因素等影响。
（四）间接原因分析
双方驾驶人员未掌握夜间高速行车规范、风险预判、安全车
距把控、突发险情避让等关键行车知识，实操能力不足遇险未采
取避让措施等违规操作，是引发本次事故的间接原因之一。
四、事故有关单位存在的主要问题
厦门市九通物流有限公司主要存在以下几个方面问题：
1.闽 DF0692 号重型半挂牵引车牵引闽 DW973 挂号重型集装
箱半挂车尾部除左后危险警告信号灯不亮，不符合《机动车运行
安全技术条件》（GB7258-2017）之相关规定。
2.闽 DF0692 号重型半挂牵引车牵引闽 DW973 挂号重型集装
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箱半挂车未设置符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）
规定的车辆尾部标志板及车身反光标识。
3.2026 年度培训未注明分数和日期，车辆未制定二级维护
计划，部分车辆的警示标志未及时进行维护，2026 年 4 月10 日
后车辆违章信息部分未及时处理，未及时组织开展全员培训，未
按管理制度要求频次开展隐患排查，未完善事故“四不放过”台
账。
五、对有关人员和单位的处理建议
（一）对事故责任人员的责任认定及处理建议
1.陈*明。男，汉族，群众，驾驶苏 UD3P08 号轻型厢式货车
在高速公路上行驶，未与前车保持安全距离，在事故即将发生时
未采取制动减速等避让措施，未按照操作规范安全驾驶机动车，
违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款规定，
是事故发生的直接原因，在事故中负主要责任。鉴于其已在事故
中死亡，建议不予追究责任。
2.黄*明。男，汉族，群众，厦门市九通物流有限公司驾驶
员，夜间时段在高速公路上驾驶尾部危险警告信号灯不亮（除左
后）、尾部标志板及车身反光标识等不符合《机动车运行安全技
术条件》（GB7258-2017）规定的闽 DF0692 号重型半挂牵引车牵
引闽DW973挂号重型集装箱半挂车以28km/h-31km/h之间的车速
行驶，影响了后方车辆对前方路面情况的判断。黄*明相关交通
违法行为，建议由龙三高速交警支队十一大队依据有关法律法规
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规定处理。黄*明在 2026 年 4 月 9 日对闽 DF0692 号重型半挂牵
引车牵引闽 DW973 挂号重型集装箱半挂车开展出车前安全检查
时未发现车辆尾部危险警告信号灯不亮（除左后）、尾部标志板
及车身反光标识等不符合《机动车运行安全技术条件》
（GB7258-2017）规定问题，存在事故隐患排查整治走过场行为，
建议由厦门市九通物流有限公司依据公司相关规章制度进行处
理。
3.任*宁。男，汉族，中共党员，厦门市九通物流有限公司
经理、实际负责人，全面负责业务及其具体的管理工作。经厦门
市交通运输局检查，未制定车辆二级维护计划，部分车辆的警示
标志未及时进行维护，建议由厦门市九通物流有限公司依据公司
相关规章制度进行处理。
4.沈*春。男，汉族，群众，厦门市九通物流有限公司安全
员、车辆 GPS 监管员。经厦门市交通运输局检查，未按管理制度
要求频次开展隐患排查、未完善事故“四不放过”台账、2026
年 4 月 10 日后车辆违章信息部分未及时处理，建议由厦门市九
通物流有限公司依据公司相关规章制度进行处理。
5.沈*茵。女，汉族，群众，厦门市九通物流有限公司安全
员。经厦门市交通运输局检查，未按管理制度要求频次开展隐患
排查、未完善事故“四不放过”台账、2026 年度培训未注明分
数和日期，未及时组织开展全员培训，建议由厦门市九通物流有
限公司依据公司相关规章制度进行处理。
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（二）事故相关单位的处理意见
1.厦门市九通物流有限公司。车辆超低速行驶，反光标识未
及时维护与事故的发生没有直接的因果关系，建议由其主管部门
厦门市交通运输局对该公司依法进行执法检查，并将检查处理结
果反馈事故调查组。
2.江苏满运软件科技有限公司。结合平台运营模式、服务属
性及《运满满用户服务协议》等相关约定，本次涉事货运交易的
货源发布、接单承运、线下运输等行为均由货主、涉事司机自主
完成、自行负责，平台仅提供中立的信息中介匹配服务，未参与
线下货物装载、运输管控，且已尽到线上安全提示、规则约束、
安全宣教的基础义务。据此，本起事故中，“运满满”平台及实
际经营主体符合法律关于货物撮合平台的要求，不承担相应行政
责任。
六、事故防范和整改措施
为预防同类事故的发生，建议相关单位落实如下整改措施：
（一）厦门市九通物流有限公司
深入汲取事故教训，在事故调查结束后一个月内组织全体员
工开展事故警示教育，提升员工安全意识。对本公司车辆开展全
面安全生产隐患排查整治，加大事故隐患自查自纠频率，将车身
安全警示标志、车辆动态监控、员工安全教育培训及车辆维护保
养等方面纳入重点排查整治内容。加强对驾驶员安全教育培训，
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督促驾驶员按照操作规范安全驾驶机动车，禁止出现超载、超速、
疲劳驾驶、酒驾、高速公路低速行驶等行为。对违章信息和动态
监控预警预报信息及时处理，并采取多种方式进行整改纠正。规
范制定车辆二级维护计划，并按计划落实到位。及时完善事故“四
不放过”台账，做好相关记录。
（二）龙三高速交警支队十一大队
根据辖区事故特点和车流规律，科学调整勤务模式，突出凌
晨、午后、夜间等事故高发时段及节假日等重点节点的针对性巡
逻管控，常态化开展错峰整治和交叉执法，提高路面见警率和管
事率。依托高速公路服务区、收费站设置执勤点，严查超速行驶、
疲劳驾驶、违法停车、违法占用应急车道、不按规定车道行驶、
超载等行为。同时，与高速行政执法部门建立联合执法机制，从
严治理非法营运等违法行为。充分利用高速公路路面信息板、服
务区大屏幕滚动播放安全驾驶提示。
（三）三明高速行政执法支队一大队西城中队
加大高速公路交通执法力度，定期在高速公路出入口、服务
区等重点区域开展交通安全执法检查，重点检查“两客一危一重”
车辆。加强与高速交警等部门协调联动，开展联合执法，严厉打
击各类交通运输违法违规行为。
