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古城镇人民政府，各有关单位：
 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定，经研究，县政府同意《厦蓉高速长汀古城镇路段“10·25”一般道路交通事故调查报告》（汀应急〔2026〕13号）及调查组对事故的原因分析、事故的认定、事故的防范建议，现批转给你们，请按照事故调查报告要求认真抓好相关工作的落实，吸取事故教训，剖析原因，举一反三，防范类似事故再次发生，并于2026年4月30日前将落实处理结果和有关整改情况书面报送至县政府安委办。
 
 长汀县人民政府
 2026年3月24日
 （此件主动公开）
 
 
厦蓉高速长汀古城镇路段 “10·25”一般道路交通事故调查报告
 
 2025年10月25日4时 20分许，厦蓉高速公路B道281公里500米（福建省长汀县境内，江西往福建方向），发生一起货车追尾的交通事故，事故造成2人死亡，直接经济损失约人民币358万元。
 事故发生后，长汀县人民政府依法成立了由长汀县应急管理局牵头，龙三高速交警支队二大队、长汀县总工会、长汀县交通运输局、长汀县市场监督管理局、长汀县工信科技局、古城镇人民政府、福建省高速公路集团有限公司龙岩管理分公司等有关单位组成的事故调查组开展事故调查工作，同时邀请县纪委监委派员参加。后因调查需要，追加了安徽省阜阳市经济技术开发区应急管理局和阜阳市颍州区交通运输局相关人员作为事故调查组成员。
 事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和事故调查“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、人员问询、技术鉴定和综合分析等方式，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，查清了涉事企业存在的问题，提出了对事故有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。
 经事故调查组调查认定，厦蓉高速长汀古城镇路段“10·25”一般道路交通事故是一起因驾驶员疲劳驾驶导致追尾造成的生产安全责任事故。
 一、事故基本情况
 （一）事故车辆情况
1.闽FB2772号重型特殊结构货车
 2024年7月至今，该车共有23条交通违法记录，超速14条，不按规定粘贴反光标识3条，分心驾驶3条，不按道3条，违反禁令标志指示1条。
 2025年1月至今，该车在厦蓉高速公路长汀县古城路段往江西方向通行35次，其中夜间时段（18-24时）通行10趟次，凌晨时段（0-8时）通行1趟次，月通行次数3.5趟次；江西往龙岩方向通行6次，均为凌晨时段（0-8时）通行，月通行次数0.6次（含发生事故趟次），不属于高频通行车辆①。
2.皖KV3533号重型半挂牵引车
 2025年1月至今，该车途经厦蓉高速长汀路段共54次，其中出福建省方向32次，进福建省方向22次，其中夜间时段（18-24时）通行17趟次，凌晨时段（0-8时）通行15趟次。该车月通行次数3.375次，不属于高频通行车辆。
3.闽EK680挂号重型集装箱半挂车
 2024年7月至今，该车共有2条交通违法记录，均为违反禁令标志指示。
 事故发生后，经勘验，该车为6轴车，闽EK680挂车使用不符合《中华人民共和国国家标准 系列1集装箱分类、尺寸和额定质量》（GB/T1413-2023）规定的45英尺IEE型集装箱尺寸的箱体装载货物，箱内装载日用百货，箱体长17.7米，宽3.08米，高4.4米与其道路运输证上登记车辆尺寸长13.95米，宽2.55米，高1.5米不一致；皖KV3533（闽EK680挂）整车车货总长度21米，限值18.1米，超过限值2.9米，车货总宽度3.08米，限值2.55米，超过限值0.53米，车货总高度4.4米，限值4米，超过限值0.4米。该车车货总体外廓尺寸超过限值。
 （二）事故有关人员情况
1.吴延华
 经公安交通管理综合应用平台查询，2025年2月至本次事故发生，吴延华共有9条违法记录，分心驾驶3条，违反禁令标志指示1条，违反禁止标线指示4条，违停1条。
2.郭青华
3.方继相
4.黄永桂
 （三）事故发生单位情况
1.龙岩市新宏机物流有限公司（以下简称“新宏机物流公司”）
2.阜阳市和运物流有限公司（以下简称“和运物流公司”）
3.漳州市鑫泰物流有限公司（以下简称“鑫泰物流公司”）
 （四）事故发生单位安全管理情况
1.新宏机物流公司
2.和运物流公司
3.鑫泰物流公司
 （五）有关单位监督管理情况
1.龙三高速交警支队二大队，
2.龙岩高速公路行政执法支队一大队，
3.福建省高速公路集团有限公司龙岩管理分公司，
 （六）事故发生经过
 2025年10月24日18时9分，吴延华按照黄永桂的安排，驾驶闽FB2772号重型特殊结构货车从龙岩市新罗区适中镇电业局对面停车场出发，前往江西省会昌县运载生猪至漳州市，黄永桂还临时聘请了抓猪工人郭青华与吴延华一同前往。当晚10时10分许吴延华到达生猪饲养厂；25日0时16分装猪完毕，吴延华驾驶车辆从饲养厂出发，0时17分，车辆在行驶过程中右前轮胎陷入路缘，直至2时39分车辆脱困后吴延华继续驾驶车辆经济广高速会昌南收费站进入高速公路；4时18分，吴延华驾驶车辆行驶至厦蓉高速公路B道281公里500米处时，追尾碰撞前方由方继相驾驶的皖KV3533号重型半挂牵引车牵引的闽EK680挂号重型集装箱半挂车尾部。事故发生后，经高速交警部门确认，事故发生时闽FB2772号重型特殊结构货车时速为75.6km/h，皖KV3533号重型半挂牵引车时速为26km/h。
 （七）事故现场情况
 事故地点位于厦蓉高速B道（江西往龙岩方向）281公里500米路段，路形为微上坡（坡度1°），沥青路面，中间分道施划虚线，两侧施划白色实线，道路中央隔离设施和路侧防护设施均为水泥挡墙，事故发生时为夜间，阴天，路面干燥，能见度一般，同方向设有两条行车车道和一条应急车道，行车道宽度均为3.75米，应急车道宽度为2.25米。事故前方100米设“长较大桥”指路标牌，其中限速标志值为：7座以下小客车100km/h,其他车辆80km/h。近三年，除本起事故外，该事故路段前后1公里范围内，未发生过道路交通事故，3公里范围内发生简易道路交通事故5起。根据《福建省道路交通安全排查整治工作指南与督办办法 （试行）》（闽道安办[2024]6号），该路段不属于危险路段及事故多发路段。
 事故发生后，经高速交警现场勘查，闽FB2772号重型特殊结构货车挫划印438cm，驾驶室塌陷、脱落，散落物面积为334425cm2，未见其制动痕迹；皖KV3533号重型半挂牵引车牵引的闽EK680挂号重型集装箱半挂车尾部车厢被撞至凹陷。
 （八）人员伤亡和直接经济损失情况
 1.事故造成2人死亡。
 （1）吴延华，龙岩市新罗区人，身份证号码352601********4534。
 （2）郭青华，四川省蓬溪县人，身份证号：510921********3251。
 2.根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）等规定，经调查组核定，事故造成直接经济损失约人民币358万元（其中对吴延华的赔偿218万元、对郭青华的赔偿约130万元，闽FB2772号货车报废损失约10万元）。
 二、事故应急处置及评估
 （一）事故信息接报及响应情况
1.高速公路公司响应
 2025年10月25日4时23分，路网中心接司机报警后，立即启动“路警民”三方通话并通报信息，同步通知省高速公路联网中心及执法、救援部门。新泉路勤站长汀执勤点人员于5时03分抵达现场，配合交警布控。重型清障车于5时16分到达并开始作业，至9时09分清障完毕。
2.高速交警部门响应
 2025年10月25日4时21分，指挥中心接报警后，龙三高速交警支队二大队长汀中队民警立即赶赴现场。4时45分接报现场有人员被困，随即协调119、120救援。民警于4时56分许抵达并开展安全布控，大队、支队领导随后陆续到达现场指挥处置。
3.高速行政执法部门响应
 2025年10月25日4时34分，龙岩高速行政执法支队长汀中队接指令，赶赴G76厦蓉高速B线281K+600M处货车追尾事故现场。执法人员于5时10分抵达后，协助救援并勘验路产，确认无损坏，随后按职责对涉事车辆开展运输违法行为调查。
4.医院、消防部门响应
 2025年10月25日4时45分，汀州医院与长汀消防救援大队接警后，立即赶赴厦蓉高速B道281公里处货车追尾事故现场。救援人员于5时19分抵达并开展救援工作，至7时18分结束救援后撤离现场。
 （二）事故现场应急处置情况
 2025年10月25日4时56分，交警抵达现场并组织布控。5时19分起，消防与医疗人员展开救援，先后于5时54分和7时03分救出两名被困人员，均确认死亡。随后，现场完成勘验、遗体转移及事故车辆拖离。9时09分，清障完毕，道路恢复通行。
 （三）事故善后情况
 事故发生后，龙三高速交警支队二大队成立善后工作小组，协调处理后续事宜。死者吴延华、郭青华的尸检于10月25日完成，家属对报告无异议。12月9日，黄永桂、新宏机物流公司与吴延华家属达成赔偿协议，总额218万元，保险理赔正在进行中。郭青华的赔偿事宜则因家属不认可黄永桂方律师核算的130万元，已诉至法院，目前司法程序仍在进行。
 （四）事故应急处置评估
 本起事故现场处置过程中，各联动部门信息畅通、响应迅速、配合密切，未发现到场不及时、处置不力等情况，现场施救有效、舆情社情平稳，未发生次生、衍生事故。
 三、事故原因分析
 （一）直接原因分析
 闽FB2772号重型特殊结构货车驾驶员，夜间过度疲劳驾驶机动车，导致车辆追尾碰撞前方正在行驶的重型半挂牵引车。
 （二）事故相关检验检测和鉴定情况
1.事故现场勘验及询问情况
 （1）根据现场勘查笔录、现场图、现场照片、闽FB2772号重型特殊结构货车汽车行驶记录仪的行驶数据、闽FB2772号重型特殊结构货车汽车卡口过车记录、证人黄永桂和李步青询问笔录等可以证实：10月24日18时许，吴延华驾驶车辆从龙岩市新罗区适中镇出发，前往江西会昌装载货物，后返程至25日4时许追尾碰撞由方继相驾驶的皖KV3533号重型半挂牵引车牵引的闽EK680挂重型集装箱半挂车尾部，期间未休息，存在长时间驾驶、过度疲劳仍驾驶机动车的情况。
 （2）根据皖KV3533号重型半挂牵引车汽车行驶记录仪行驶数据、驾驶员方继相询问笔录等可以证明：皖KV3533号重型半挂牵引车在事故发生时行驶速度小于60km/h，低于高速公路规定的最低时速。
 （3）根据现场勘查笔录、现场图、现场照片、驾驶员方继相询问笔录等可以证实：闽EK680挂号重型集装箱半挂车装载的集装箱长度1765cm、宽度305cm，分别超出车辆行驶证登记的外廓尺寸（13950cm×2550cm×1500cm）370cm和50cm，车辆尾部超过外廓227cm。
 （4）根据现场勘查笔录、现场图、现场照片等可以证实：事故现场勘查未检见闽FB2772号重型特殊结构货车制动痕迹。
2.涉事车辆技术鉴定情况
 （1）福建华宇司法鉴定所出具的司法鉴定意见书（华宇司鉴[2025]车技鉴字第522号）证实闽FB2772号重型特殊结构货车事故前转向功能有效；制动功能可检部分未见异常；事故造成前部左右灯具总成及电源线路损坏脱落分离，故无条件检验其事故前灯光功能。
 （2）福建华宇司法鉴定所出具的司法鉴定意见书（华宇司鉴[2025]车技鉴字第523号）证实皖KV3533号重型半挂牵引车后挂闽EK680挂重型集装箱半挂车事故前车辆尾部灯光功能有效；后部反光标识合格；后部防撞装置不合格。
3.其他检验鉴定情况
 （1）福建龙津司法鉴定所司法鉴定意见书（闽龙津司鉴[2025]病鉴字第110号）证实：死者吴延华的死亡原因符合道路交通事故致机械性窒息而死亡。
 （2）福建龙津司法鉴定所司法鉴定意见书（闽龙津司鉴[2025]病鉴字第111号）证实：死者郭青华的死亡原因符合道路交通事故致机械性窒息而死亡。
 （3）福建龙津司法鉴定所司法鉴定意见书（闽龙津司鉴[2025]醇鉴字第1532号）证实：送检的吴延华血液中未检出乙醇。
 （4）福建龙津司法鉴定所司法鉴定意见书（闽龙津司鉴[2025]毒鉴字第116号）证实：送检的吴延华血液中未检出甲基苯丙胺、氯胺酮、MDMA成分。
 （三）间接原因分析
1.皖KV3533号重型半挂牵引车
2.新宏机物流公司，
3.和运物流公司，
4.鑫泰物流公司，
 （四）排除有关因素 
1.排除酒驾毒驾因素
 经司法鉴定，排除闽FB2772号重型特殊结构货车驾驶人吴延华及皖KV3533号重型半挂牵引车驾驶人方继相因酒驾和毒驾导致驾驶行为失控的因素。
2.排除车辆故障因素 
 经司法鉴定，闽FB2772号重型特殊结构货车及皖KV3533号重型半挂牵引车在事发前未发生机械故障，符合机动车安全运行的相关标准要求，排除因故障导致车辆失控的因素。
 四、对有关责任人员和责任单位的处理建议
 （一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员
1.吴延华
 （二）对事故有关责任人员和责任单位的处理建议
1.方继相
2.陈伟，
3.吴秀华
4.新宏基物流公司，
5.和运物流公司，
 （三）其他处理建议
1.和运物流公司
2.鑫泰物流公司
 五、事故整改和防范措施
 为切实吸取事故教训，各有关部门、企业要举一反三，有效防范和遏制道路交通事故发生，特提出如下防范措施及建议：
 （一）对事故有关企业的整改措施建议
新宏机物流公司和运物流公司鑫泰物流公司
 （二）对事故有关监管单位的防范措施建议
龙三高速交警支队二大队龙岩高速公路行政执法支队一大队福建省高速公路集团有限公司龙岩管理分公司
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附注：
 ①调查组向龙三高速交警支队二大队处了解，其通过每月辖区内车辆行驶数据筛选，认为月通行次数在20趟次及以上的车辆，为该路段高频通行车辆。
 ②《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十八条第一款：高速公路应当标明车道的行驶速度……最低车速不得低于每小时60公里。
 ③《中华人民共和国安全生产法》第二十一条:生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；……。
 《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全生产监督管理总局令第3号）第十三条：生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。……
 ④《中华人民共和国安全生产法》第九十四条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。……
 ⑤《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；……。
 ⑥《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；……。
 ⑦《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……。
 ⑧《公路安全保护条例》第三十三条第一款：超过公路、公路桥梁、公路隧道限载、限高、限宽、限长标准的车辆，不得在公路、公路桥梁或者公路隧道行驶。
 第三十五条：车辆载运不可解体物品，车货总体的外廓尺寸或者总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道的限载、限高、限宽、限长标准，确需在公路、公路桥梁、公路隧道行驶的，从事运输的单位和个人应当向公路管理机构申请公路超限运输许可。
 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第六条：载运不可解体物品的超限运输(以下称大件运输)车辆，应当依法办理有关许可手续，采取有效措施后，按照指定的时间、路线、速度行驶公路。未经许可，不得擅自行驶公路。
 《中华人民共和国公路法》第五十条第一款：超过公路、公路桥梁、公路隧道或者汽车渡船的限载、限高、限宽、限长标准的车辆，不得在有限定标准的公路、公路桥梁上或者公路隧道内行驶，不得使用汽车渡船。超过公路或者公路桥梁限载标准确需行驶的，必须经县级以上地方人民政府交通主管部门批准，并按要求采取有效的防护措施；运载不可解体的超限物品的，应当按照指定的时间、路线、时速行驶，并悬挂明显标志。
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