分宜钤山分宜县华星盘坑铁矿有限公司“2·28”一般物体打击事故调查报告
来源：分宜县应急管理局　新余市分宜县·安全隐患排查（安全事故公开）
原文链接：https://www.fenyi.gov.cn/fenyi/xaqsc/2024-08/21/content_f5a5c83d5f864ebd9f5e2455fd11e49e.shtml
发布时间：2026-08-31　抓取时间：2026-10-16

•  县委 
•  县人大 
•  县政府 
•  县政协  
用户中心
加入收藏
关怀版
无障碍
手机版
[image: ]
长者助手
关怀版
[image: ]
• 首页
• 览要闻
• 看政务
• 享服务
• 爱问政
• 来投资
• 游分宜
• 查数据
您当前的位置： 首页>看政务>法定主动公开内容>重点领域>公共监管>安全生产 
索引号：信息分类：内容分类：发文日期：发布机构：生成日期：生效日期：废止时间：文号：关键词：名称：
  分宜钤山分宜县华星盘坑铁矿有限公司“2·28”一般物体打击事故调查报告  
 发布时间： 2024-06-12 11:24  
打印
字号：
中
• 大
• 中
• 小
分宜钤山分宜县华星盘坑铁矿有限公司“2·28”一般物体打击事故调查报告


2024年2月28日15时许,分宜县华星盘坑铁矿有限公司发生一起物体打击事故,事故造成1人死亡,直接经济损失约118万元。

事故发生后,县委县政府主要领导高度重视,要求立即开展调查,组织相关部门查明事故原因,做好事故善后工作,对相关责任人依法依规严肃问责,深刻汲取事故教训,全面开展矿山安全隐患大排查大整治,狠抓安全生产责任落实,各行业要举一反三,严防此类事故再次发生。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》等有关法律法规文件规定,2月29日分宜县人民政府成立由县应急管理局牵头,县纪委县监委、县总工会、县公安局、县自然资源局等单位有关人员组成的分宜县华星盘坑铁矿有限公司“2·28”事故调查组(以下简称事故调查组)。同时,邀请国家矿山安全监察局江西局派员指导监督事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则,通过现场勘验、调查取证、综合分析,查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况,认定了事故性质和责任,提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议,同时,针对事故原因及暴露出的突出问题,提出了事故防范整改措施。

分宜县华星盘坑铁矿有限公司“2·28”一般物体打击事故是一起因企业安全生产责任制不落实、安全管理缺失、安全生产教育培训不到位、未经审批违规动火作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故发生单位概况

分宜县华星盘坑铁矿有限公司(以下简称盘坑铁矿),位于分宜县钤山镇砻里村境内,法定代表人:胡旭,统一社会信用代码:91360521662019034W。开采方式为地下开采,开采矿种为铁矿,主要经营范围为铁矿开采,铁精粉、矿产品加工销售。采矿许可证号:C3600002011012110******,生产规模15万吨/年,矿区面积3.1022平方公里,开采标高+383米至0米,有效期2023年7月28日至2032年3月28日。主要负责人鲁思明,证书编号:360502198306******,有效期2023年7月17日至2026年7月16日。该矿山处于建设期间,2月28日事故发生时,处于停工停建状态。

盘坑铁矿设有矿长、生产副矿长、总工程师、安全副矿长、机电副矿长各一名;配有主要负责人1名,安全管理人员3名,均取得安全生产知识和管理能力考核合格证且在有效期内;现有员工45人,配备五职矿长,配备采矿、地质、测绘、机电等专业技术人员4人。

(二)事故现场有关情况

2024年春节前,盘坑铁矿认为破碎车间三层振动筛没达到预期效果,计划年后将三层筛改成双层筛。春节后,鲁思明(主要负责人)要求涂异(安全副矿长)安排破碎车间班组长王军装(在事故中死亡)在公司复工后选择时间进行改造,拆除现有三层振动筛及料斗,新购置并安装双层筛及料斗。

破碎车间三层振动筛位于车间东北部钢筋混凝土框架平台上,坐西朝东,下方有两个料斗分别接粗料和细料,西侧料斗接细料,东侧料斗(事发前已拆除)接粗料。细料斗为上大下小的不规则锥形,由6mm钢板焊接而成,上沿长6.3米、宽3米,高2.9米,由前后两根横梁(10号槽钢)支撑,后面(西侧)横梁两端置于振动筛水泥平台框架上,前面(东面)横梁两侧由两根高约2.5米立柱(10号槽钢)落地支撑,料斗出料口外沿南北两侧各有一根高约1米立柱(10号槽钢)落地支撑。

(三)事故发生经过

2月28日下午,破碎车间班组长王军装带领电焊工郭团根持有效证件(持焊接与热切割特种作业证,证号:T360521196912******)、杂工梁良生、电工潘禾根(持低压电工作业证。证号:T360521196403******),在破碎车间对振动筛下方细料斗采用氧焊切割作业方法拆除。事故发生前,电工潘禾根在水泥框架外部检查电缆情况;杂工梁良生在一旁清理杂物,做打扫卫生工作;电焊工郭团根在料斗下部进行切割作业,死者王军装在水泥框架外部指挥作业,此时细料斗的前面横梁两端立柱、后面横梁与料斗板焊接处均已切断,以及出料口处南侧立柱均已拆除,仅剩出料口北侧立柱支撑。15时许,王军装站到料斗下方东北角混凝土立柱内侧现场指挥切割作业,同时郭团根将北侧立柱(料斗的最后支撑点)拆除,王军装被突然下落倾倒的料斗砸到头部倒在地上(见图1),腿部被挤压在料斗与混凝土立柱中间,头部严重受伤昏迷。
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图1事故现场照片

事故发生后,郭团根使用备用割枪在料斗的上部东北角割了一个圆形孔洞,借助车间内的铲车和钢丝绳将料斗稍微抬起,把王军装抢救了出来。潘禾根立即电话向安全副矿长涂异汇报,涂异安排工程师胡海洋到事故现场指挥并拨打120请求救援。同时,胡海洋等人用皮卡车把王军装送往医院,在途中与赶来急救的松山卫生院医务人员相遇,医护人员在检查伤者情况并做出简单抢救后,建议立即将伤者送往新余市较大医院抢救。随后胡海洋等人立即将伤者送往新余市袁河医院,经袁河医院抢救无效后宣布死亡,开具了死亡证明,推断遇难者死亡时间为2月28日15时30分,随后遇难者遗体被送往新余市殡仪馆。盘坑铁矿涂异20时32分第一次向钤山镇分管领导伍佳文进行事故报送,报送主要内容为:当天15时许,一个工人在看守盘坑铁矿厂棚意外受伤,20时许抢救无效死亡,死者名叫王军装。

(四)人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况(1人死亡)

王军装,男,中共党员,汉族,56岁,家庭住址:江西省宜春市宜丰县棠浦镇,身份证号:362229196810******。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)核定,本起事故造成直接经济损失约118万元(不含事故罚款)。

二、事故应急处理及评估

(一)事故信息接报及响应情况

28日15时许事故发生后,现场电工潘禾根立即电话向安全副矿长涂异汇报,在钤山镇政府办事的涂异安排工程师胡海洋到事故现场指挥并拨打120请求救援,并及时送往抢救。

20时32分盘坑铁矿涂异和鲁思明均向钤山镇人民政府分管应急管理的副镇长伍佳文电话报告了事故,称15时许,一个工人在看守盘坑铁矿厂棚意外受伤,20时许抢救无效死亡,死者名叫王军装;

21时21分宜县政府值班室接市政府总值班室电话询问,是否有收到钤山镇矿山亡人事故报告,随后县政府值班室立即询问钤山镇及县公安局,并要求其立即反馈;

22时许,钤山镇人民政府以死者王军装看守盘坑铁矿厂棚意外受伤,28日20许抢救无效死亡这一事件上报县政府值班室;

29日上午9时许,县应急局接市应急局电话通知:市政府值班室接到钤山镇盘坑铁矿发生一起事故的报告。接通知后,县应急局立即组织县自然资源局、县环境保护局等有关部门人员前往盘坑铁矿现场核实,根据盘坑铁矿现场人员描述,事故为28日15时许,死者王军装看守盘坑铁矿厂棚意外受伤,28日20时许抢救无效死亡。

调查人员返程后,29日10时许县应急局以现场核查的情况(28日15时许,死者王军装看守盘坑铁矿厂棚意外受伤,28日20时许抢救无效死亡)上报市应急管理局值班室;

29日中午12点30分,钤山镇人民政府以死者王军装看守盘坑铁矿厂棚意外受伤,28日20许抢救无效死亡向分宜县政府值班室书面续报了事故;

(二)事故善后情况

事故发生后,盘坑铁矿与死者家属达成了赔偿协议,赔偿死者家属118万元。

(三)事故应急处置评估

调查评估认为,该起事故发生后,盘坑铁矿第一时间组织现场自救,应急救援合理。但盘坑铁矿没有将事故发生的真实情况如实上报给钤山镇政府,也未按规定时限将事故信息如实向县应急管理部门报告,属于迟报、谎报。钤山镇人民政府接到事故报告后未第一时间将事故发生的真实情况按规定的时限向县政府值班室、县应急局值班室报送事故信息,事故响应和信息报告不规范,属于迟报。

三、事故发生的原因

(一)直接原因

郭团根对振动筛细料斗拆除作业时,未采取有效的防范措施,作业现场监护人员王军装违规进入料斗下方危险区域进行观察,料斗在出料口立柱切断后,失去支撑突然下坠,砸中王军装头部导致其受伤死亡。

(二)间接原因

1.盘坑铁矿。一是未制定拆除作业方案。二是违规动火作业。三是安全教育培训不到位。

四是安全管理缺失。

2.钤山镇人民政府。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

(一)因在事故中死亡免予追究责任人员

盘坑铁矿破碎车间班组长王军装,安全意识淡薄,未遵守安全管理规章制度,作业前未按规定对作业现场进行安全检查,未确认作业现场环境安全即开始作业,破碎车间对振动筛下方细料漏斗采用切割作业方法拆除作业,作业前未对料斗进行加固,作业中,没有站立在有利位置观察、指挥、监护作业安全,自身处于不安全位置,导致被突然下落倾倒的料斗砸到头部,对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡,免予追究责任。

(二)对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.郭团根,男,群众,盘坑铁矿电焊工(持焊接与热切割特种作业证,证号:T360521196912******),安全意识淡薄,未遵守安全管理规章制度,作业前未按规定对作业现场进行安全检查,未确认作业现场环境安全即开始作业,对事故的发生负有直接责任,责令盘坑铁矿按企业内部管理规定予以处理。

2.涂异,男,群众,盘坑铁矿分管安全副矿长,未履行安全生产岗位责任制,安全意识淡薄,未遵守安全管理规章制度,安排拆除作业未组织编制拆除作业方案,未对作业现场的危险有害因素进行辨识、评价和制定相应的风险管控措施,未安排对正在拆除料斗未采取有效的措施进行加固,动火作业许可制度不落实。对事故的发生负有主要责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三项、第五项;规定,建议由分宜县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定予以行政处罚。

3.鲁思明,男,群众,盘坑铁矿主要负责人,未组织编制拆除作业方案,未组织实施本单位安全生产教育和培训,未对作业现场的危险有害因素进行辩识、评价和制定相应的风险管控措施,对事故的发生负有领导责任,违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第三项、第五项;建议由分宜县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定予以行政处罚;未及时、如实报告生产安全事故的经过,违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款、《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第七项,属迟报、谎报。建议由分宜县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第一款、第二款规定予以行政处罚。

(三)对事故有关责任单位的行政处罚建议

盘坑铁矿

(四)建议追责问责的有关公职人员

1.伍佳文,男,中共党员,钤山镇副镇长,协管本辖区企业的安全生产工作,对辖区内企业发生人员伤亡事故,没有第一时间将事情真实情况核实清楚和未按照规定时间上报,对事故未按规定时间要求上报负有责任,建议将有关问题线索移交分宜县纪委监委处理。

2.张黎伟,男,中共党员,钤山镇党委副书记,盘坑铁矿包矿领导,对包矿矿山责任落实不力,对事故发生负有责任,建议将有关问题线索移交分宜县纪委监委处理。

(五)其他处理建议

依据《分宜县安全生产约谈实施办法》(分安字〔2018〕16号),建议由县安委会(办)约谈钤山镇党委、政府主要负责人。责成分宜县钤山镇党委和镇政府向分宜县委、县政府作出深刻书面检查。责成分宜县钤山镇、分宜县应急管理局分管领导手写一份检讨书,并附上各级领导签名意见,报送至新余市政府分管安全生产领导。

五、事故整改和防范措施

(一)强化企业主体责任。

(二)强化安全警示教育。

(三)强化停产停工管理。

(四)强化政府安全监管。

(五)强化专委会统筹协调。

(六)强化事故信息报送。
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