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福建华业工程建设有限公司“4·2”车辆伤害一般事故调查报告技术专篇

2020年4月2日16时10分许，戈壁明渠121公里923米处，戈壁明渠渠道排水改造工程施工工作中发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失150万元。事故调查技术专篇如下：
一、事故发生经过和应急救援情况
2020年4月2日16时10分左右，福建华业工程建设有限公司员工刘明洪（负责渠底铺沙工作班组的班组长），擅自驾驶装载机运输沙子过程中，因操作不当造成装载机从渠顶马道侧翻至渠底。被附近工作人员发现后进行救援。事故发生后，福建华业工程建设有限公司安排车辆将刘明洪送往医院进行救治。21时08分送至第十师182团医院报临床死亡。
二、事故现场相关情况
事故发生地点位于南干渠戈壁明渠121＋900处，渠道南北走向。渠道截面为等腰梯形，上口宽31米，渠底宽6米，渠深5.1米，渠帮坡比1:25，因处于维修期，渠内无水。渠内有一黄色型号为柳工ZLC40B装载机，装载机驾驶室变形，有被破拆痕迹。装载机上有大面积油渍，装载机周围有散落的仪表盘、驾驶室门、玻璃封条、蓄电池、红色安全帽、鞋、保温杯等物件。装载机东侧有喷溅状血迹，渠底砂浆垫层有被压碎的痕迹。渠帮有沙子撒落和11.6米长的车轮轮胎摩擦痕迹，轮胎摩擦痕迹与渠沿石交角度8°。沿渠沿石2.5米处有轮胎下滑擦痕迹。沿渠沿石6.5米处有大面积碎玻璃。距离渠沿石2米处有被掀起2块混凝土板。沿渠帮顶有南北走向的渠沿石，渠沿石高度0.1米。渠沿石东面有宽度为5米的马道，马道为渠系巡检道路。马道为白砂岩路面。马道东侧有一坡度为11°，长度为48米的临时下坡车道，下车道底部与渠沿石相交，交角度30°。下车道顶部有一堆细沙，沙堆有铲运痕迹。
三、事故技术分析意见
刘明洪非公司指定大型工程机械操作人员,自行操作大型工程机械，下坡拐弯操作不当致使车辆侧翻至渠底。渠帮坡比大、渠道高差大是造成刘明洪死亡的主要原因。
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