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一、事故档案信息
	事故地点
	中国山西省阳泉市平定县张庄镇宁艾村的阳泉杰鑫晟工贸有限公司

	发生时间
	2024-04-09 00:00:00

	涉事单位
	阳泉杰鑫晟工贸有限公司

	事故类型
	其他伤害

	事故等级
	一般事故

	事故性质
	生产安全责任事故

	所属行业
	建材

	死亡人数
	1

	直接经济损失(万元)
	130

	行政区域
	中国,山西省,阳泉市,平定县

	详细时间
	15:53:00



二、事故概况
2024年4月9日15时53分，位于平定县张庄镇宁艾村的阳泉杰鑫晟工贸有限公司发生一起其他伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失130万元。
三、调查报告正文
（一）事故单位基本情况
阳泉杰鑫晟工贸有限公司位于平定县张庄镇宁艾村，官南线与宁南线交叉路口往西约270米。该公司于2017年5月12日成立，企业类型为有限责任公司（自然人独资），注册资金200万元，统一社会信用代码为91140321MA0HFPE01K，经营范围为建材生产、销售，建筑材料、PVC系列管材、五金交电、工矿配件销售等，营业期限为长期。主要产品产能为年产1.2亿块页岩煤矸石环保砖。
该公司现有职工20名，董事长（法定代表人）为葛**、厂长为马**、生产副厂长为魏**，车间负责人（安全管理员）为万**、烧窑技术负责人为张**。公司下设销售部、保安部、财务部、生产车间（包括粉碎工段和配土工段）、运转车间、烧结车间和打包车间。
（二）主要生产工艺流程
以煤矸石和废渣土为原料，通过粉碎、混料筛分、加水配料、真空挤出、切坯分坯、干燥、隧道窑焙烧、冷却出窑、检验等工序。具体流程如下：
1.原料堆放、粉碎及混料
该公司生产使用的煤矸石原料外购入厂，存放在煤矸石原料堆场，黄土外购入厂存放在黄土堆场；分别经过粉碎后，用铲车按比混合筛分后进行混料。
2.切坯混干
混料完成后的泥土进入650双级真空挤砖机（JKY型），经过上挤出、抽真空、下挤出等过程，挤出的泥条经自动切条、切坯进行切割成型，经整理机、布坯机将砖坯码放在摆渡车上。由工人对切割出来的砖坯进行初步检验，经检验合格的半成品临时堆存至半成品库暂存。废边脚料由回废皮带返回生产。
3.干燥与焙烧
干燥后的砖坯经自动码坯机直接码至摆渡车上，经液压油缸推进隧道窑，进行干燥、烘焙、冷却。隧道窑冷却段的高温空气，直接由引风机抽入干燥窑作为热源，依次循环。
4.检验打包
出窑后的成品经检验后进行打包包装，送入成品库。
（三）粉碎工段主要设备及工艺流程
本次事故发生在阳泉杰鑫晟工贸有限公司生产车间煤矸石粉碎工段煤矸石料仓内，该工段主要设备及工艺流程如下：
1.煤矸石粉碎工段主要设备
（1）煤矸石料仓，1台；（2）皮带输送机，5台；（3）锤式破碎机，1台；（4）50铲车，1台。
2.煤矸石粉碎生产工艺流程
铲车将煤矸石原料铲入煤矸石料仓，经料仓下皮带机输送到破碎机入料皮带进入锤式破碎机，破碎机出料筛下的料经皮带输送至车间外，筛上料（比较粗的料）经回料皮带机重新返回到锤式破碎机进行二次破碎，依次循环。
3.人员组织情况
粉碎工段由破碎机操作工郭**负责煤矸石破碎设备的运行，李**为杂工（事发当天休息），铲车司机翟**负责往煤矸石原料仓装煤矸石，李**负责粉碎工段设备维修。
（一）事故发生经过
2024年4月9日13时，生产车间煤矸石粉碎工段操作工郭**、维修工李**、铲车司机翟**开始上下午班。15时30分许，发现煤矸石料仓底部挡料皮漏料后，李**和郭**将煤矸石料仓内的原料清空，停止皮带运行，告诉翟**停机维修大约半小时。随后翟**离开车间为铲车打黄油。李**离开去下料。15时53分，翟**打完黄油驾驶铲车返回，在未确认煤矸石原料仓内情况下，将一铲斗煤矸石倒入煤矸石料仓后离开。16时许，李**返回后，未找到郭**，怀疑郭**被埋在料仓内，便立即向万**汇报了情况。
（二）事故救援情况
经组织救援，将被埋在料仓内的郭**救出后，立即对其进行心肺复苏抢救，现场人员拨打了120急救电话。
16时53分，平定县人民医院120救护车到达事故现场。经出诊医生现场诊断郭**无生命体征。随后120救护车将郭**尸体送至阳煤二院太平间。
本次事故造成1人死亡。
死者郭**，男，49周岁，身份证号：3701811975******34，籍贯：山东省章丘市文祖镇郭家庄村。
依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等有关规定统计，本起事故共造成直接经济损失130万元。
（一）事故直接原因
破碎机操作工郭**在没有现场安全监护的情况下，擅自进入料仓内进行挡料皮维修作业；铲车司机翟**没有进行现场安全确认的情况下，向煤矸石料仓加入一铲斗煤矸石，致使郭**被掩埋，造成窒息死亡。
（二）事故间接原因
1.事故企业主要问题
（1）阳泉杰鑫晟工贸有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条[2]的规定，未制定料仓安全操作规程及检维修制度[3]。
（2）阳泉杰鑫晟工贸有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[4]，对职工安全生产规章制度和安全操作规程方面的教育培训不到位，仅口头进行安全教育，作业人员安全防范意识不强。
（3）阳泉杰鑫晟工贸有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[5]的规定，未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，隐患排查治理情况无记录。
2.属地政府主要问题
张庄镇人民政府未认真履行安全生产监管责任，对阳泉杰鑫晟工贸有限公司安全教育和培训督促指导不到位，企业职工安全防范意识不强；对企业安全的督查、检查、巡查不深不细，对企业现场管理的监管不到位；未严格监督企业落实县委县政府关于安全生产“三项制度”。
（三）事故性质
经调查认定，平定张庄阳泉杰鑫晟工贸有限公司“4·9”其他伤害事故是一起因维修作业制度措施不健全、现场安全管理不到位而导致的生产安全责任事故。
针对这起事故，事故调查组建议移送司法机关处理人1人，给予行政处罚4人，给予党纪政务处分3人。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[7]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条规定给予行政处罚。
（一）阳泉杰鑫晟工贸有限公司要全面落实企业安全生产主体责任，健全完善破碎机操作工、检维修工、铲车司机的安全生产责任制，进一步完善安全生产管理制度和操作规程。要进一步完善隐患排查治理制度，明确相关设施设备的隐患排查责任人。要制定煤矸石破碎工序操作规程，规范作业流程、检维修安全管理及危险作业的监护制度等，提高维修作业安全管理水平。
（二）阳泉杰鑫晟工贸有限公司要加强从业人员安全教育培训，保证从业人员具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能，提高作业人员安全防范意识；要增强法治意识，提高对事故信息报告工作的认识，要严格执行事故信息上报规定，及时准确上报事故。
（三）阳泉杰鑫晟工贸有限公司要全面开展危险有害因素辨识和评估，有效管控作业安全风险，规范管理各种危险作业环节；要在重点作业环节配备现场安全管理员，严格落实重点作业环节现场安全员管理制度；要加强作业现场安全检查，举一反三开展反“三违”活动，及时发现和纠治“三违”行为，特别是对长期存在的习惯性违章行为要采取零容忍措施，坚决防范类似事故发生。
（四）张庄镇人民政府要加强对企业安全生产工作的监督检查，指导企业深入开展安全生产治本攻坚三年行动。要督促指导企业规范开展安全生产教育培训，落实企业安全生产主体责任。指导企业切实提高风险隐患排查整改质量，切实提升发现问题和解决问题的强烈意愿和能力水平，防范生产安全事故发生。
