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一、事故档案信息
	事故地点
	葫芦岛锌冶炼有限公司

	发生时间
	2024-08-13 00:00:00

	涉事单位
	葫芦岛锌冶炼有限公司

	事故类型
	其他伤害

	事故等级
	一般事故

	事故性质
	生产安全事故

	所属行业
	有色

	死亡人数
	1

	直接经济损失(万元)
	110

	行政区域
	中国,辽宁省,葫芦岛市

	详细时间
	18:00:00



二、事故概况
2024年8月13日凌晨1时28分左右，葫芦岛锌冶炼有限公司电解车间内，操作工张某发现当时负责搬板的樊某突然仰面向后倒地，一块阴极板压在其腿上。送医后，樊某于8月13日18时经葫芦岛市中心医院抢救无效死亡，直接经济损失约110万元。
三、调查报告正文
1.葫芦岛锌冶炼有限公司（以下简称葫芦岛锌冶炼）是一家从事锌冶炼,副产品销售,金属材料销售等业务的公司，成立于2000年9月1日，地址为：葫芦岛杨家杖子经济开发区，信用代码：9121140072374541X3，法人是龚某，注册资本为17300万元人民币，企业的经营范围为:锌冶炼及副产品销售；非贵重金属矿产品（专项规定除外）、金属材料、电器机械及器材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2.发生事故的工段情况
发生事故工段为电解车间刷板机工段。刷板为单独作业，只在晚班进行，一个班次，每班次2人。主要是将电解后的锌板上面附着的锌皮刷净，刷干净的锌板重新用于电解使用。
（一）事故发生经过
8月13日凌晨1时许，刷板工樊某、张某正在电解车间内进行刷板作业，由张某负责刷板、樊某在旁边递板。1时28分左右，张某在转身接板的时候发现负责递板的樊某突然呈仰面状向后倒下，樊某倒地后，樊某倒地后，张某立即搬开阴极板，并大声呼喊求救，运转班长左某听到喊声后来到现场帮忙并报告值班主任赵某。
（二）事故救援情况
1.事故现场应急处置情况
赵某到达事故现场后，于8月13日凌晨1时30分拨打120急救电话，1时36分，120急救车到达现场，将樊某送往葫芦岛第六人民医院进行初步救治。经CT检查脑内出血严重，颅骨多发骨折，心电图显示侧壁心肌梗塞、时期不明。葫芦岛第六人民医院建议转至上级医院进一步治疗。2时34分，市120急救车到达葫芦岛第六人民医院，将樊某转送至葫芦岛市中心医院进行深入治疗，13日18时左右经葫芦岛市中心医院抢救无效死亡。
2.事故信息报告情况
2024年8月13日1时28分许，张某发现樊某倒地后，大声呼救，左某听到喊声后立即赶到现场，查看情况后，向车间主任赵某报告了事故情况，赵某接到报告后立即赶到现场，同时拨打了120急救电话，1时36分，120急救车到达现场，赵某随120车一同到达葫芦岛市第六人民医院。2时10分左右，赵某分别给公司安全部部长李某和公司董事长龚某打电话报告了事故情况。6时左右，龚某接到医院陪护员工赵某报告称伤者有生命危险，7时30分左右，龚某向杨家杖子开发区应急局报告，企业发生员工受伤事故，18时17分，龚某收到樊某死亡报告后，立即向杨家杖子开发区应急局报告了事故最新情况。
此次事故中1人死亡，无受伤人员。
直接经济损失约110万元。
（一）事故直接原因
本次事故发生的直接原因为樊某在递板操作时，突然后仰倒地，脑内出血经抢救无效死亡。
（二）事故间接原因
樊某本人安全意识不强，未按照《头部防护安全帽》（GB2811-2019）标准要求正确佩戴安全帽。樊某在后仰倒地的过程中，安全帽从头部脱落，樊某头部在失去安全帽保护作用后直接撞击地面，造成颅脑严重损伤加重了脑内出血程度，导致其经抢救无效死亡。
（三）事故性质
经调查认定：杨家杖子锌冶炼有限公司“8·13”一般其他伤害事故是一起一般生产安全事故，不属于生产安全责任事故。
赵某，男，葫芦岛锌冶炼车间主任，负责车间全面管理工作，未严格督促作业人员正确佩戴安全帽情况，对本次事故发生负有一定的管理责任，建议由葫芦岛锌冶炼根据企业内部规定对其做出处理，并将处理结果报事故调查组备案。
（一）葫芦岛锌冶炼要进一步提升企业内部安全管理，加强对员工的安全教育培训工作，严格要求员工规范佩戴劳动防护用品，提高员工安全意识和安全知识。
（二）葫芦岛锌冶炼要针对本企业可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行有效的风险辨识和评估，建立健全并落实隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。
（三）葫芦岛锌冶炼提要切实提高管理水平，设置并完善相关安全设备设施。向科技要效益，采取科技手段对企业进行全方位安全监管，全面防范生产安全事故。
