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一、事故档案信息
	事故地点
	河南宸岳化工有限公司

	发生时间
	2025-10-11 00:00:00

	涉事单位
	河南宸岳化工有限公司

	事故类型
	火灾

	事故等级
	一般事故

	事故性质
	生产安全责任事故

	所属行业
	化工

	直接经济损失(万元)
	96

	行政区域
	中国,河南省,洛阳市,孟津区



二、事故概况
2025年10月11日16时46分，孟津区先进制造业开发区河南宸岳化工有限公司有机硅生产车间发生事故，无人员伤亡，直接经济损失约96万元。
三、调查报告正文
河南宸岳化工有限公司（以下简称：宸岳公司）成立于2024年1月19日，位于孟津区白鹤镇炎黄大道106号。公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人张某友，经营范围包括一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
事故发生在宸岳公司新型有机硅系列生产项目（以下简称：有机硅项目）生产车间，车间建筑面积为1088平方米，火灾危险性类别为乙类，地上一层，车间墙体为80毫米厚彩钢岩棉夹芯板，屋面为100毫米厚彩钢岩棉夹芯板坡屋面。车间内南半部分由南向北依次布置有6台酸解釜及相应的冷却、集液系统；北半部分布置有2台重排釜及相应的冷却、集液系统以及硅油反应釜和相应的冷却、集液系统。
有机硅项目于2024年2月取得孟津区先进制造业开发区管理委员会出具的《河南省企业投资项目备案证明》，2024年5月编制完成项目安全预评价报告并经专家评审通过，2024年6月编制完成项目安全设施设计专篇并经专家评审通过，2025年3月项目安全设施施工建设完成并进入试生产。该项目原料为硅橡胶（边角料）、硫磺、十二烷基苯磺酸、氢氧化钠、氢氧化钾、磷酸、蒸馏水、活性炭和十甲基四硅氧烷等；产品为二甲基硅油、室温硫化甲基硅橡胶（107胶）、二甲基硅氧烷混合环体（DMC）（兼做中间产品）。
该项目生产过程中涉及二甲基硅氧烷混合环体（DMC）、十甲基四硅氧烷、天然气，均属于易燃、易爆化学品。其中，二甲基硅氧烷混合环体（DMC）、十甲基四硅氧烷在反应釜内的温度高于其闪点，一旦泄漏极易燃烧。上述物质与空气形成的混合物，高温情况下极易闪爆。
发生事故的部位位于重排釜R1001B东部框架外侧接收桶桶口处。最先发生事故的XXIBC-01钢塑复合中型散装容器（以下简称吨桶），由宸岳公司从杭州临平洽鸣贸易经营部（个体工商户）购置，生产日期为2025年9月，内胆日期为2025年7月。该吨桶公称容量1000L，可用于盛放密度≤1.5kg/L的化工液体，包装单件皮重56±1kg，阀门为DN80球阀，阀门密封为PE材质，盖子密封为EPDM材质，内容器质量为15.5±1kg，外形尺寸为1200×1000×1150（±5）mm，最小壁厚≥1.5mm，该容器经厂家气密、液压、堆码、跌落、底部提升、震动实验合格，满足《国际海运危险货物规则》-2012及GB/T19161-2008标准要求，合格。
事故发生时，该公司生产厂区内共有17人，其中起火车间内6人，在事故发生后全部安全撤离。
（一）事故发生经过
10月11日16时40分许，宸岳公司有机硅生产车间操作工杨某伟在用吨桶从重排反应釜接收罐收集二甲基硅氧烷混合环体（DMC）过程中，发现该吨桶下方阀门发生少量泄漏。随后，杨某伟叫来叉车司机将叉车开至生产车间空地抬高该吨桶实施倒桶作业，司机将叉车熄火后离开车间。杨某伟打开阀门将二甲基硅氧烷混合环体（DMC）采取敞口自流的方式倒入下方空吨桶中。在倒桶作业时，于16时46分下方用于承接物料的吨桶易燃性混合气体被静电点燃，导致吨桶胀破起火。生产厂长魏某培听到车间内一声闷响，随即带领公司员工进入车间使用干粉灭火器进行处置，后因火势发展迅猛，失去控制，随即组织全厂人员进行疏散撤离。
（二）事故救援情况
16时59分，宸岳公司员工王某权拨打“119”电话报警，孟津区消防救援大队接警报后，立即调派2个消防站、9辆消防车、45名指战员前往处置，同时向洛阳市消防救援支队指挥中心请求增援，支队增派12个消防站、53辆消防车、233名指战员前往进行处置。17时12分第一批消防救援队伍到场时，火势正处于猛烈燃烧阶段，厂房中部燃烧最为猛烈，北部呈大面积流淌火形式向外蔓延，外墙铁皮脱落，钢结构已变形坍塌。20时05分，火势得到控制，21时18分，现场明火全部扑灭。
事故未造成人员伤亡。
直接经济损失约96万元。
（一）事故直接原因
综合调查询问、现场勘验、视频分析，查明事故直接原因为宸岳公司操作工杨某伟在对出现泄漏的盛有DMC物料的吨桶进行倒料作业过程中，高位自流的DMC物料在流动过程中产生静电，积聚的静电荷接触到下方吨桶口部的金属漏斗后发生静电放电现象，引起DMC物料蒸气与空气的混合物爆燃，继而造成下部吨桶内DMC物料燃烧胀破吨桶，形成大面积流淌火。
（二）事故间接原因
1.地方党委政府安全生产责任压得不紧不实。
对发展与安全的关系统筹有所欠缺，未能及时填补区住房和城乡建设局、应急管理局监管漏洞；在开发区管委会落实安全生产属地监管职责上未提供精准化督促指导，导致属地管理责任落地乏力；对近期辖区内“6·22”事故思想警醒流于形式，未从事故案例中深挖共性风险，堵塞管理漏洞。
2.孟津区住房和城乡建设局对企业消防安全问题失管。
作为建设工程消防设计、审查、验收部门，对企业未履行消防手续的情况下违规进行生产的行为失管。2025年7月21日在对宸岳公司进行“消防验收”时发现该单位存在73项问题后，未及时采取任何有效措施，对建设项目消防安全管理工作失管。
3.孟津区应急管理局行政执法工作不严格。
6月份和8月份对宸岳公司检查中发现的违法行为直到10月10日才下达行政处罚决定书，未让企业深刻认识到不遵法不守法的严重后果，导致企业对安全生产工作缺乏敬畏之心。
4.开发区属地监管责任扛得不实不牢。
虽对安全生产工作有部署，但执行中缺乏“钉钉子”精神，未针对企业安全管理难点、基层监管堵点主动破题；监管部门和分包部门存在工作漏洞，对宸岳公司未履行消防手续的问题一无所知；专业力量不足，对企业的隐患排查工作浮于表面，未能触及深层次的风险点，分包人员在2025年9月25日对检查宸岳公司安全教育培训情况时，仅检查出乔某、李某三级安全教育记录不全，未能检查出本次事故操作工杨某伟未按规定进行岗前车间级、班组级安全教育培训的问题，对企业教育培训方面存在的问题不够重视，为事故发生埋下隐患。
（三）事故性质
经调查认定，孟津区河南宸岳化工有限公司“10·11”事故是一起因二甲基环硅氧烷混合物（DMC）吨桶泄漏后，员工违规倒桶作业过程中产生静电，引发爆燃造成的一般生产安全责任事故。
（一）建议给予处理的企业人员
1.杨某伟，宸岳公司操作工，未按规定进行岗前车间级、班组级安全生产教育培训，违规处理DMC吨桶泄漏作业，对事故发生负有直接责任，建议宸岳公司依据内部规定对其进行严肃处理。
2.王某旺，宸岳公司安全部长，履行安全生产管理职责不到位，未按规定组织开展危险源辨识和评估，未按规定组织从业人员岗前车间级、班组级安全生产教育培训，未组织拟订异常工况处理安全操作规程，检查本单位的安全生产状况不到位，未及时排查生产安全事故隐患，对从业人员违规处理DMC吨桶泄漏作业失管，对事故发生负有主要责任，建议由孟津区应急管理局依法依规对其进行行政处罚。
3.魏某培，宸岳公司生产厂长，履行安全生产管理职责不到位，违规允许未进行岗前车间级、班组级安全生产教育培训的从业人员上岗作业，对从业人员违规处理DMC吨桶泄漏作业失管，未能及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有主要责任，建议由孟津区应急管理局依法依规对其进行行政处罚。
4.张某友，宸岳公司总经理、法定代表人，履行安全生产管理职责不到位，未按规定组织制定异常工况处理安全操作规程，对从业人员岗前安全教育培训工作失察，安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制浮于表面，督促、检查安全生产工作不力，未能及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有主要责任，建议由孟津区应急管理局依法依规对其进行行政处罚。
（二）建议对有关公职人员依法依规进行处理
无
（三）对责任单位的处理建议
1.河南宸岳化工有限公司。建议由孟津区应急管理局依法依规对其进行行政处罚。
2.孟津区应急管理局。建议向孟津区人民政府作出深刻检查。
3.孟津区住房和城乡建设局。建议向孟津区人民政府作出深刻检查。
4.孟津区先进制造业开发区管委会。建议向孟津区人民政府作出深刻检查。
5.孟津区人民政府。建议向洛阳市人民政府作出深刻检查。
（一）坚决锚定安全发展理念，严格压实各级安全责任。
各级党委政府必须坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，将安全生产纳入经济社会发展全局同规划、同部署、同推进、同考核。主要负责同志要定期研究安全生产重大问题，分管负责同志要靠前指挥，协调解决难点问题，切实把“促一方发展、保一方平安”的政治责任扛在肩上、落到实处。各负有安全生产监督管理职责的部门必须按照“三管三必须”要求，厘清监管边界，消除监管盲区，健全联合执法、信息共享、线索移送机制，形成监管合力。开发区管委会、乡镇（街道）要切实承担起属地管理责任，配齐配强专业监管力量，健全安全网格化管理体系，将日常巡查、隐患整改、宣传教育等基础工作抓实抓细，打通安全生产“最后一公里”。
（二）持续强化安全管理监督，扎实夯实安全生产基础。
区应急管理、住建、消防救援等部门应建立常态化联合执法机制，紧盯化工、建筑施工、人员密集场所等重点行业领域，采取“四不两直”、专家会诊、异地交叉互查等方式，加大执法检查频次和深度。特别是对消防验收未通过即投入生产、重大事故隐患整改不力等严重违法行为，必须依法依规顶格处罚，形成有力震慑。要推动企业加大安全生产投入，严格依据规范标准配置并维护消防设施、防爆电气、可燃气体报警、紧急切断等安全设备，淘汰落后工艺装备。开发区管委会需配齐配强专业监管力量，尤其要强化化工安全监管队伍建设，引入第三方专业技术服务机构参与日常隐患排查和风险评估，提升监管精准性。
（三）深刻汲取安全事故教训，坚决筑牢安全生产防线。
各级党委政府、相关部门及企业必须将本次事故作为反面教材，深入开展警示教育，剖析事故原因和管理漏洞，确保每个环节的教训入脑入心。企业应定期组织员工观看事故案例，强化风险辨识能力，重点针对易燃物料操作、静电防控等薄弱环节进行专项培训，要严格按照法律要求开展安全生产教育和岗前安全培训，杜绝类似违规作业行为。结合事故暴露出的应急处置缺陷，修订完善应急预案并进行演练，重点模拟吨桶泄漏、初期火灾扑救等场景，切实提升员工应急处置能力。开发区管委会要结合园区特点优化制度体系，推行有力举措，确保事故防范措施深植根基，筑牢安全生产的铜墙铁壁。
