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上海金化海堤工程建设有限公司
“12·8”机械伤害一般事故调查报告
2022 年12 月 8 日9 时 32 分，上海金化海堤工程建设有
限公司在卫二路143号内使用高空作业平台车作业过程中发
生机械伤害事故，造成 1 人死亡。
根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故
报告和调查处理条例》（国务院令第 493号）、《上海市实
施<生产安全事故报告和调查处理条例>的若干规定》（沪府
规〔2018〕7 号）等有关规定，上海市应急管理局会同市公
安局金山分局、市总工会组成上海金化海堤工程建设有限公
司“12·8”机械伤害一般事故调查组（以下简称事故调查
组）展开调查。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实
事求是、注重实效”的原则，深入开展调查工作，通过现场
勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原
因、人员伤亡和直接经济损失情况，分析了事故暴露出的问
题和教训，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人的
处理建议及事故防范和整改的措施建议。
经调查认定，上海金化海堤工程建设有限公司“12·8”
机械伤害一般事故是一起生产安全责任事故。
一、基本情况
（一）相关单位情况
1.上海金化海堤工程建设有限公司（以下简称金化海堤
公司）。法定代表人：宋地荣；住所：上海市金山区荔浦路
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257弄 56 号A 室；统一社会信用代码：91310116676256866C；
经营范围：围堤工程，海塘养护，市政工程，土石方工程，
建筑装潢工程，防腐工程，保温工程，建筑工程等。
2.岳阳长岭炼化方元监理咨询公司（以下简称方元监理
公司）。法定代表人：廖安；住所：岳阳经济技术开发区巴
陵东路370 号湖南汇智科技发展有限公司办公楼2 楼；统一
社会信用代码：91430600707328704R；经营范围：凭《工程
监理企业资质证书》从事化工石油工程、市政公用工程、房
屋建筑工程、机电安装工程、电力工程的项目管理、技术咨
询业务。
3.中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称上海
石化公司），系中国石油化工股份有限公司控股子公司。法
定代表人：万涛；住所：上海市金山区金一路 48 号；统一
社会信用代码：91310000132212291W；经营范围：原油加工，
油品，化工产品生产，合成纤维制造，塑料制品制造，针纺
织原料及制品等。
（二）合同签订情况
1.2022 年 6 月，上海石化公司与金化海堤公司签订《中
国石化上海石油化工股份有限公司塑料部控制室合规性改
造项目建筑工程施工总承包合同》（合同编号：30450000-2
2-FW0205-0100）及《承包商作业安全环境和健康（HSSE）
协议书》，由金化海堤公司成立项目部，项目经理为陈冬。
2.2022 年 6 月，上海石化公司与方元监理公司签订《中
国石化上海石油化工股份有限公司塑料部控制室合规性改
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造项目监理合同》（合同编号：30450000-22-FW0101-0034）
及《安全生产管理协议》。
（三）作业安排情况
上海石化公司为解决合成树脂部（原塑料部）控制室不
合规的问题，设立合成树脂部（原塑料部）控制室合规性改
造项目，其中金化海堤公司总承包该项目，方元监理公司负
责项目监理。2022 年 11 月24 日，该项目控制室外墙装饰板
安装基本完成，需对外墙进行零星修补工作。根据作业安排，
于 12月 1 日至 12 月8 日，使用直臂式高空作业平台车（以
下简称直臂车）在控制室北侧外墙进行保温装饰板修补及打
胶勾缝作业。
12 月 8 日 8 时 30 分，上海石化公司合成树脂部设备科
周春荣开具《上海石化公司高处作业许可证（II级）》，落
实“原工会大楼区域，金化海堤土建施工：外墙保温打胶、
路灯基础浇筑、水电安装、零星修补”工作，许可证有效期
2022 年 12 月 8 日至 12 月 10 日。作业人员为金化海堤公司
任志虎。
（四）直臂车相关情况
事发直臂车型号：中联重科（ZOOMLOIN）ZT30J，最大
工作高度：32.48 米，最大作业幅度：19.78 米。直臂车由
工作平台总台、平台控制台、飞臂、拖链系统、臂架总成等
构成，由平台控制台和地面控制台两组操作终端的独立或者
联锁操作实现作业面范围内的回转、上升下降、工作平台的
回转等功能。
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2022 年 10月 26 日，方元监理公司收到金化海堤公司上
报的直臂车报验资料后，要求金化海堤公司通知直臂车出租
单位上海通冠机械租赁有限公司（以下简称通冠租赁公司）
对事发直臂车进行年检。2022 年 10月 30 日，金化海堤公司
正式向通冠租赁公司租赁事发直臂车。11 月2 日，事发直臂
车完成年检后进场使用。
二、事故经过
（一）事故经过
12 月 8 日 8 时 40 分左右，任志虎在穿戴劳动防护措施
的情况下操作直臂车进行控制室外墙刷补作业，金化海堤公
司王立春作为监护人现场监护。9 时 32 分 20 秒，任志虎在
直臂车作业平台内通过控制台调整至作业点附近，背对控制
室继续向外墙及屋檐方向调整，9 时 32 分 27 秒，任志虎被
挤压在屋檐与平台控制台之间（图1）。
图 1 作业人员被挤压在屋檐与操作台之间
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（二）事故救援情况
9 时33 分，金化海堤公司安全经理胡建胜、安全员沈士
明到达现场开始组织救援，9 时 52 分 05 秒，直臂车被调整
至地面后，任志虎由金化海堤公司安排车辆送往金山医院救
治，经抢救无效死亡。
三、人员伤亡和直接经济损失
（一）死亡人员情况
任志虎，男，52岁，汉族，四川省盐亭县人，2022 年
6 月 25 日与金化海堤公司签订劳动合同，合同期限自 2022
年 6 月25 日至 2022 年 12月 31 日。
（二）直接经济损失情况
事故造成直接经济损失约 180 万元。
四、现场勘查、鉴定和调查情况
（一）现场勘查情况
1.事故发生在上海石化公司合成树脂部控制室东北侧
外墙。外墙屋檐突出约 2 米，下檐距离地面约 10 米高，上
有长条型的破损痕迹。地面平整。
2.事发直臂车在救援完成后停放在距离事发点位西侧
65 米处的停车场（见图 2）。该直臂车呈东西向停放，作业
平台朝东，其中散落有安全帽（上标有任志虎 0456、金化海
堤字样）、劳保鞋1 只、油漆桶1 只等。作业平台连接直臂
车飞臂处为长2.44 米×宽 0.91 米的作业平台。飞臂上有长
约 0.15 米的新断裂的痕迹（见图 3）。
— 6 —
图 2 直臂式高空作业平台（车）
图 3 作业斗飞臂断裂点
（二）相关鉴定、检测和专家意见
1.死亡人员情况。复旦大学附属金山医院出具任志虎的
《居民死亡医学证明书》（No.2021-2-0318908），死亡时
间为“2022-12-08”，直接死亡原因为“挤压伤”。司法鉴
定科学研究院出具的《司法鉴定科学研究院司法鉴定意见
书》（司鉴院〔2022〕病鉴字第 344号）鉴定结论为“任志
虎符合遭钝性物体挤压致胸、腹部损伤死亡”。
2.检测情况。上海恒炜检测技术中心出具的《自行走直
臂式高空作业平台车技术分析和咨询报告》（编号：
202301100002-01）结论为：经过对控制状态分析以及现场
— 7 —
动作验证，确认直臂式高空作业平台的操作逻辑和地面/平
台联锁条件等整体状态后，该直臂式高空作业平台车整体状
态正常。
3.专家分析意见。事故调查组邀请的专家通过现场模
拟，查阅视频监控、图纸资料，以及询问相关人员，认为事
发直臂车状态完整良好，操作反馈、安全装置、主体传感器
等皆运行正常反馈及时；作业斗关联飞臂存在明显撕裂（断
面观察为新发生断裂），判断为在液压系统施加的压力超过
结构强度而导致。综合分析认为，导致事故的原因是高空作
业车操作人员未能对高空作业车的运行路径上的障碍物做
出有效预判，错误判断动作速度与相对距离，操作不当。
（三）教育培训情况
2021 年6 月，任志虎至通冠租赁公司进行直臂车培训，
取得《高空作业设备作业证》，有效期 2021 年 6 月 8 日至
2022 年 12月 31 日。
2022年6月，上海石化公司对任志虎等人员进行了公司、
部门、班组（班组级教育由金化海堤公司落实）三级安全教
育并考核合格。
五、事故原因分析
（一）直接原因
作业人员在具有挤压风险的高空作业场合操作直臂车
平台上升，操作不当
1
，造成人员被挤压在平台与屋檐之间，
1 《中联重科 ZT30J 高空作业平台操作手册》
第一章 安全注意事项 1.6 操作安全 1.6.2 工作区安全
碰撞的危险 （b）检查工作区，以免头顶出现障碍物或有其他可能的危险。
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导致事故发生。
（二）间接原因
1.现场有关管理人员未能有效督促作业人员严格执行
本单位的安全操作规程，及时发现和制止作业人员违规操作
行为。
2.金化海堤公司未能督促从业人员严格执行本单位的
安全操作规程。
六、事故责任分析及处理建议
（一）对事故责任者的认定及处理建议
1.建议不追究责任
（1）任志虎，金化海堤公司操作工。违反操作规程，
未有效检查工作区，在具有挤压风险的高空作业场合操作直
臂车平台上升，对事故发生负有直接责任。鉴于在事故中死
亡，建议不追究责任。
2.建议按照有关规章制度给予处理
（2）王印华，金化海堤公司班组长。未能督促作业人
员严格执行本单位的安全操作规程，及时发现和制止作业人
员违规操作行为，对事故发生负有责任。
（3）陈冬，金化海堤公司项目经理。未能有效督促检
查项目部的安全生产工作，及时发现并制止作业人员违规操
作行为。对事故发生负有责任。
金化海堤公司按照有关规章制度给予处理。
（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议
金化海堤公司未能督促从业人员严格执行本单位的安
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全生产规章制度和安全操作规程。对事故发生负有责任。建
议市应急局对金化海堤公司依据相关法律法规给予行政处
罚。
（三）其他处理意见
鉴于上海石化公司区域内接连发生亡人事故，为督促企
业落实安全生产主体责任，强化对作业现场综合管理工作，
建议市应急局对上海石化公司出具《事故预防建议书》。
七、事故防范和整改措施
（一）深刻吸取事故教训，加强现场安全管控
金化海堤公司要深刻吸取事故教训，严格落实全员安全
生产岗位责任，提升管理层安全生产管理水平。要教育并督
促作业人员严格执行安全生产规章制度和标准操作规程，强
化现场安全管控力度，对现场各类违章违规行为采取“零容
忍”的态度，严肃处罚违章操作行为，坚决杜绝作业现场规
章制度有章不循的发生。针对上海石化公司区域内连续发生
多起生产安全事故的情况，上海石化公司要深刻反思，总结
事故教训，切实履行安全生产主体责任，加强对承包单位安
全生产工作的协调和管理。
（二）有效开展风险辨识，梳理各类施工器具
金化海堤公司要有效开展风险辨识工作，及时、全面向
从业人员进行安全交底，告知作业场所和工作岗位存在的危
险因素，防范措施以及事故应急措施，严格落实作业风险管
控的各项措施。上海石化公司要梳理各类施工器具的管理流
程，明确不同情况下各类施工器具的管理责任；加强进场施
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工器具的检查和隐患排查，确保施工器具使用全过程合格好
用，形成施工作业工器具安全管理长效机制。
（三）加强安全培训教育，有效提升安全技能和意识
金化海堤公司要认真组织开展安全教育培训。着重强化
安全操作规程专项培训和应急救援能力培训，确保从业人员
熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握应急救援
有关措施，提高全体员工安全技能和意识。上海石化公司要
介入并梳理各类进场工器具的安全操作注意事项、使用条件
等内容，分类组织承包、分包单位和装置人员开展针对性的
精准培训，确保人员正确的使用工器具。
上海金化海堤工程建设有限公司
“12·8”机械伤害一般事故调查组
2023 年 2 月17 日
