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科思创聚合物（中国）有限公司
“9·11”机械伤害一般事故调查报告
2022 年 9 月 11 日 9 时许，位于上海化学工业区内的科
思创聚合物（中国）有限公司掺混料工厂内，作业人员在清
理5号生产线2号色料喂料器内残留物料的过程中发生1起
机械伤害事故，导致1 人死亡。
根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故
报告和调查处理条例》（国务院令第 493号）以及《上海市
实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪
府规〔2018〕7 号）等相关法律法规及规范性文件，市应急
局会同市公安局化工区分局、市总工会以及上海化学工业区
管委会组成科思创聚合物（中国）有限公司“9·11”机械
伤害一般事故调查组（以下简称事故调查组）展开调查。事
故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”
的原则，深入开展调查工作，通过现场勘查、调查取证、综
合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接
经济损失情况，分析了事故暴露出的问题和教训，认定了事
故性质和责任，提出了对有关责任人的处理建议及加强和改
进工作措施的建议。
经调查认定，科思创聚合物（中国）有限公司“9·11”
机械伤害一般事故是一起生产安全责任事故。
一、基本情况
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（一）事故单位情况
科思创聚合物（中国）有限公司（以下简称科思创公司），
法定代表人：LEI HUANLI；住所：中国上海市漕泾上海化学
工业区目华路82 号；统一社会信用代码：913100007109365
242；经营范围：开发、生产聚碳酸酯、双酚 A、碳酸二苯酯
及聚碳酸酯与其他聚合物的掺混料等。企业持有上海市应急
管理局核发的《安全生产许可证》（编号：沪 WH 安许证字
〔2021〕0076），许可范围：详见许可范围明细。
科思创公司掺混料工厂为科思创公司上海一体化基地
内专门从事工程塑料业务生产的工厂。
（二）设备及工艺流程情况
科思创公司掺混料工厂 5 号生产线成于 2007 年，主要
生产含玻纤增强聚碳酸酯掺混料产品。其基本工艺流程为：
由聚碳酸酯原料，加上 ABS、玻纤、色料等添加剂，通过色
料喂料器喂入挤出机，在挤出机的作用下，原料充分熔融混
合，之后进入切粒机进行造粒，再进行干燥和金属检测后，
合格产品进入包装机包装成成品。基本工艺流程见下图。
涉事的 2 号色料喂料器属于 5 号生产线，其用途是将配
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置的色粉按照一定的比例稳定喂入挤出机。为防止物料结
团，色料喂料器内的搅拌桨以每分钟7 转的速度搅动物料。
色料喂料器上方的拓展料斗与喂料器使用卡扣方式链接，其
高度大于85 厘米。（图一）
二、事故发生经过和事故救援情况
（一）事故发生经过
2022 年 9 月 11日 8 时 20分左右，科思创公司掺混料工
厂 B153 车间 C 班副班长孙焓峰，安排 C 班组员潘计铖和前
来加班的D 班组员吉冠平，对 5 号和 6 号生产线更换其他颜
色的物料。8 时45 分左右，潘计铖和吉冠平在车间现场商定，
吉冠平负责 5 号生产线，潘计铖负责 6 号生产线，两人各自
开始工作。
现场监控视频显示，9 时许，吉冠平穿戴好个人防护用
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品，到达 5 号生产线2 号色料喂料器位置，在未切断设备电
源的情况下查看了周围及拓展料斗内的情况，后打开了拓展
料斗与喂料器之间的4 个卡扣，手动将拓展料斗移开，蹲下
身体，将右手伸入喂料器操作。操作过程中，其右手臂被喂
料模块内转动的搅拌桨卷入。随着搅拌桨不停转动，吉冠平
上半身被紧紧卡在喂料模块上口（方型不锈钢材质）位置，
导致事故发生。
（二）事故救援情况
9 时 10 分左右，潘计铖在完成6 号线的换色工作后，准
备到 5 号线喂料器平台协助吉冠平作业。9 时 12 分，潘计铖
到达 5 号线喂料平台，发现吉冠平趴在 2 号色料喂料器上，
右手伸入喂料器，安全帽掉落在一旁。潘计铖上前拍打、呼
叫吉冠平，均无应答，于是立即报告当班主管，当班主管接
报后，于 9 时 14 分通知公司基地应急响应中心，并赶往事
故现场。基地应急响应中心与化工区医疗急救站救援人员于
9 时16 分到达事发现场并采用液压破拆工具展开施救。9 时
28分，吉冠平被移出喂料器；10时 03 分，吉冠平被120 救
护车转运至复旦大学附属金山医院抢救，10 时 44 分，医院
宣布吉冠平抢救无效死亡。
三、事故造成人员伤亡情况和直接经济损失
（一）人员伤亡情况
死者，吉冠平，男，41岁，河南濮阳县人，与科思创公
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司签订劳动合同，从事掺混料工厂翻班操作工作。
（二）直接经济损失情况
事故造成直接经济损失约 114 万元。
四、现场勘查、鉴定和调查情况
（一）现场勘查情况
1. 事故发生地点位于化工区科思创公司掺混料厂B153
车间 5 号生产线的喂料器平台，涉及的设备是2 号色料喂料
器。
2. 事发平台距离地面 2.3 米，南北约 4.1 米；东西约
3.0米；该平台东北侧约 6 米处为事发装置的电子操作屏幕。
平台上设备布置情况如下图所示。（维修开关位置）
3. 事发的 2 号色料喂料器下半部分（喂料器主体部分）
已被破拆，与基座分离，并横置在基座东侧约0.3米处，内
有喂料器搅拌桨和一只橡皮手套。基座北侧约 1 米处为色料
喂料器上部罩壳（拓展料斗）及当事人白色安全帽。
（二）鉴定情况
色料喂料器维修开关
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司法鉴定科学研究院出具的《司法鉴定科学研究院司法
鉴定意见书》（司鉴院【2022】病鉴字第231 号）显示，吉
冠平符合遭较大钝性物体（搅拌机）挤压至胸部、右上肢损
伤合并创伤性窒息死亡。
（三）相关调查情况
1. 吉冠平于 2018 年 7 月正式入职科思创公司，先后接
受过基地入场安全培训、PCS 入场安全培训、岗位所涉及的
JHA 培训和 SOP 操作规程培训。2022 年 6 月 20 日，接受过
公司组织的《喂料器操作》（EP-CPD-SOP-202）培训。发生
事故前，一直在科思创公司掺料工厂作业。
2. 事故涉及的设备设备型号：DDW-MS-DSR67-60；生产
厂家：德国布拉本达公司；购入时间：2012 年 5 月 20 日。
该设备在发生事故前最后一次预防性保养按计划于 2022 年
6 月28 日完成（每三月一次）。
3. 2020 年 12月，科思创公司掺混料工厂完成喂料器工
艺安全分析，分析报告显示：喂料器旋转部件的风险包括“喂
料器顶盖打开后，手部可能触碰到旋转部件，将会产生严重
的伤害”；技术防护措施“喂料器桶体设计足够高（大于 85
公分），手从喂料器顶部深入桶体，不可能触碰到旋转部件”；
管理措施“打开喂料器顶盖前，必须先关闭喂料器的维修开
关，可以通过标准操作程序（SOP）或者维修作业票（包括
上锁程序）”。
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4. 根据吉冠平当日实际作业内容，比对现场遗留证据、
视频显示以及吉冠平 2022 年度劳动防护用品领用情况可认
定，吉冠平当日作业时所佩戴的劳动防护用品符合企业管理
规定。
5.经调查，科思创公司 2022 年以来，组织企业级演练2
次，装置及班组级演练 90次。其中实战演练75 次，桌面演
练17 次。演练内容涉及“两重点一重大”管理、消防管理、
特种设备管理、特殊作业管理等。
五、事故原因
（一）直接原因
作业人员违反作业规程
1
，在未关闭维修开关并上锁的情
况下，松开拓展料斗和喂料模块之间的卡扣并挪开拓展料
斗，将手伸入运行中的喂料模块，导致事故发生。
（二）间接原因
1. 企业管理人员安全生产履职不力。布置工作时，未
能督促作业人员严格执行企业安全生产操作规程；未能及时
发现和纠正现场作业人员在作业过程中存在的问题。
2. 企业未能督促从业人员严格执行本单位的安全生产
规章制度及操作规程。
1
《喂料器操作》（CPD-SOP-202）5.2 清洗:
5.2.1.停机—5.2.2排料—5.2.3.安装称重传感器保护红铁—5.2.4.关闭维修开关并上锁—5.2.5.打
开上盖,使用吸尘器清理——
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六、责任认定及处理建议
（一）对事故责任者的责任认定及处理建议
1. 建议免于追究责任
（1）吉冠平，掺混料工厂操作工。违反作业规程，在
未关闭维修开关并上锁的情况下，松开拓展料斗和喂料模块
之间的卡扣并挪开拓展料斗，随后将手伸入喂料模块内进行
清理，导致事故发生。对事故发生负有直接责任。鉴于已在
事故中死亡，建议免于究责任。
2. 建议按照有关规章制度给予处理
（2）孙焓峰，吉冠平当班副班组长，安排吉冠平开展5
号生产线的 2 号喂料器换色工作。未能督促作业人员严格执
行企业安全生产操作规程。对事故发生负有责任。
（3）诸伟峰，科思创公司掺混料工厂倒班（C 班）主管。
对当班作业人员违章作业，当班管理人员履职不力情况失
管。对事故发生负有责任。
（4）郭连俊，科思创公司掺混料工厂厂长。对工厂作
业人员违反操作规程，管理人员安全生产履职不力情况失
察。对事故发生负有责任。
科思创公司对上述责任人员及其他责任人员按照有关
规章制度给予处理。处理结果报上海化学工业区管委会及市
应急局。
（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议
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科思创公司未能督促从业人员严格执行本单位的安全
生产规章制度及操作规程。对事故发生负有责任。
建议上海市应急管理局对科思创公司依据相关法律法
规给予行政处罚。
（三）其他处理建议
事故调查组对事故责任以外的其他问题提出如下处理
建议：
陈耘，科思创公司上海一体化基地总经理。作为基地主
要负责人，在日常工作中履职不力。未能认真督促落实企业
全员安全生产责任制。
建议上海市应急管理局依据相关法律法规给予行政处
罚。
七、事故防范和整改措施
（一）深刻吸取事故教训，加强现场管理力度
企业要深刻吸取事故教训，严格落实全员安全生产岗位
责任，提升工厂管理层安全生产管理水平。要教育并督促作
业人员严格执行安全生产规章制度和标准操作规程，强化现
场监管和区域管控力度，充分利用现有的视频监控，对现场
各类违章违规行为采取“零容忍”的态度，严肃处罚违章操
作行为，坚决杜绝作业现场规章制度有章不循的发生。严格
落实风险管控和隐患排查与治理制度，及时有效化解安全风
险。
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（二）加强安全风险识别，提升工厂本质安全水平
企业要组织技术及设备专业人员，举一反三，全面排查
工厂存在的事故隐患。针对事故设备，要组织相关技术专家
开展全过程危害分析，全面开展机械安全评估，细化机械安
全风险识别，研究增加位置开关联锁的必要性，并结合现场
实际情况落实本质安全措施，有效实现技防结合人防，保障
安全生产，提升工厂本质安全水平。
（三）强化安全教育培训，提升现场事故处置能力
企业要针对本次事故所暴露出的问题全面审视公司安
全教育培训的针对性和有效性。要组织能量隔离程序再培
训，扎实开展包括实操练兵、案例警示在内的技能培训和教
育，确保作业人员充分具备岗位日常操作能力，提升现场事
故处置能力，确保异常情况及时发现及时处置，全面提升员
工安全意识与专业技能。
科思创聚合物（中国）有限公司
“9·11”机械伤害一般事故调查组
2022 年12 月 15日
