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上海孚宝港务有限公司
“7·6”淹溺一般事故调查报告
2022 年 7 月 6 日凌晨 1 时 45 分，在上海化学工业区码
头区域上海孚宝港务有限公司码头 W7 泊位，上海孚宝港务
有限公司1 名作业人员在登船过程中坠海溺亡。
根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故
报告和调查处理条例》（国务院令第 493号）以及《上海市
实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪
府规〔2018〕7 号）等相关法律法规及规范性文件，市应急
局会同市交通委、市公安局化工区分局、市总工会以及上海
化学工业区管委会组成上海孚宝港务有限公司“7·6”淹溺
一般事故调查组（以下简称事故调查组）展开调查。事故调
查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的
原则，深入开展调查工作，通过现场勘查、调查取证、综合
分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经
济损失情况，分析了事故暴露出的问题和教训，认定了事故
性质和责任，提出了对有关责任人的处理建议及加强和改进
工作措施的建议。
经调查认定，上海孚宝港务有限公司“7·6”淹溺一般
事故是一起生产安全责任事故。
一、基本情况
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上海孚宝港务有限公司（以下简称孚宝港务公司），法
定代表人：朱建；住所：上海市金山区化学工业区联合路 9
号；统一社会信用代码：913100007366557713；经营范围主
要包括建设、管理和经营上海化学工业区内化学物品专业码
头及其相关的贮存装运设施等。企业持有上海市交通委员会
颁发的《中华人民共和国港口经营许可证》（编号：（沪外）
港经证（0046）号）；上海市应急管理局颁发的《危险化学
品经营许可证》（编号：沪应急管危经许[2022]202225（C））。
二、事故发生经过和救援情况
（一）事故发生经过
2022 年 7 月 5 日凌晨 3 时 22 分，散装化学品船“紫罗
兰”号（总长 93.8 米、型宽 15.0 米、型深 6.7 米、总吨位
2442 吨）停靠在孚宝港务公司码头 W7 泊位，计划装载丙烯
腈货物。7 月 6 日凌晨0 时 43 分，装载作业基本完成；1 时
15 分，码头风浪增大，W7 泊位作业人员陆春锋向值班主管
费连强申请拆除输料管；1 时 35 分，陆春锋穿戴好防化服、
空气呼吸器、防化手套以及安全帽、安全鞋等个人防护用品，
在登船梯安全网尚未调整到位的情况下，从岸上登上登船
梯，走到登船梯末端（处于船舷内侧），并准备从左侧走下
登船梯上船时，由于风浪影响船舶晃动，陆春锋突然失去平
衡并向侧后方跌出船舷外侧，坠入海中。
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（二）事故救援情况
事故发生后，码头其他操作人员和船方人员先后抛下救
生圈、挂网、引水梯施救，试图将陆春锋营救上岸。1 时 36
分，孚宝港务公司中控室人员报告化工区应急响应中心，同
时呼叫上海东安水上污染防治中心有限公司
1
（以下简称东安
公司），请求出动小船协助救援。由于现场风浪较大，东安
公司告知小船无法出港营救。
1 时 45 分，在现场救援人员实施救援过程中，陆春锋因
体力不支，被海流冲向西侧并很快从水面消失。孚宝港务公
司中控室立即通报金山海事局，请求拖轮搜救，金山海事局
立即安排拖轮搜救，同时通知过往船只进行搜寻。
7 月 6 日，金山海事局联系专业海搜志愿者利用救援艇、
无人机扩大搜寻范围，未果。7 月 7 日 16 时 30 分，陆春锋
被发现并确认死亡。
三、人员伤亡和直接经济损失
（一）死亡人员情况
陆春锋，男，34 岁，上海人，与孚宝港务公司签订劳动
合同。
（二）直接经济损失
事故造成的直接经济损失约 180万元。
1
上海东安水上污染防治中心有限公司属于上海海事局授权，有资质从事水上污染防治的专业公司，东
安公司在孚宝码头为船舶提供带揽、围油栏布置等业务并收取费用。由于东安公司提供服务所使用的船舶
日常停靠在孚宝工作码头，双方签署安全管理协议，约束作业人员的行为规范。双方同时约定，如果发生
水上紧急情况，东安公司有义务参与救援工作。
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四、现场勘验、鉴定和调查情况
（一）现场勘验情况
1. 事故发生地点位于上海化学工业区码头区域的上海
孚宝港务有限公司码头W7 泊位。
2. 现场监控视频显示，陆春锋实施登船前，连接船舶
与码头之间的安全网未处于登船梯正下方。
3. 现场系缆墩处可见登船梯、救生圈、水上飞翼、空
气呼吸器等救援物品。经调查，现场所见空气呼吸器为救援
时从陆春锋身上脱落。
（二）鉴定意见
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司法鉴定科学研究院出具的《司法鉴定科学研究院司法
鉴定意见书》（司鉴院〔2022〕病鉴字第133 号）显示，陆
春锋符合生前溺水死亡，未检见机械性损伤的尸体征象。
（三）调查情况
1. 事故发生后，调查人员询问多名孚宝港务公司人员，
反复查看救援过程监控，可确认陆春锋当时身着公司发放的
深色连体防化服，随身携带空气呼吸器（空气瓶+呼吸器）。
2. 7 月 7 日16 时 30分，陆春锋尸体被打捞上岸时，现
场救援人员确认，尸体外穿连体服装，拉链完整并拉到颈部；
内穿标有名字（陆春锋）的工作服，未见救生衣。
3. 事故发生后，调查人员在孚宝港务公司码头 W7泊位
的操作室内发现陆春锋的救生衣。该操作室为当班作业人员
临时休息场所。
4. W7 泊位的《船岸安全通道检查表》显示，当班安全
检查记录仅至 7 月 5 日 18 时，7 月 5 日 18 时至 7 月 6 日事
故发生前的检查记录缺失
2
，根据管理规定，该表格由当班作
业人员（陆春锋）负责填写。
5. 陆春锋于 2014 年 3 月入职孚宝港务公司，当月完成
公司三级安全教育。2021 年陆春锋参加公司组织的安全培训
18次，内容涉及 PPE管理（劳动防护用品穿戴）、码头吊机
2 孚宝港务公司《操作程序—码头吊机和舷梯操作》
3.13 巡检至少每 2小时检查一次，并做好记录；（如处于急涨或急落潮期间，需要加大检查频次）。
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和舷梯操作、岗位安全责任制等内容。
6.2021 年以来，孚宝公司围绕人员落水、高处坠落、防
台防汛、火灾爆炸、化学品泄露等项目，先后开展综合演练
4 次，专项演练 60余次，应急演练由公司安全管理部门负责
评估，并对评估表反馈的问题进行跟踪督促整改。
五、事故发生原因
（一）直接原因
作业人员在码头区域作业过程中未穿戴救生衣，登上安
全网尚未完全设置到位的登船梯。登船过程中，船舶因风浪
晃动，导致作业人员身体失去平衡，坠海救援未果，最终导
致溺亡。
（二）间接原因
1.现场作业人员风险隐患辨识不到位。未按企业管理规
定，定时落实船岸安全通道检查，开展作业现场风险辨识工
作，及时发现并消除登船梯安全网设置不到位的风险隐患。
2.公司相关管理人员安全生产履职不力。未能及时发现
和纠正现场作业人员在作业过程中存在的问题；未能督促现
场作业人员认真开展风险隐患辨识工作，及时消除生产安全
事故隐患。
3.企业未能督促从业人员严格执行本单位的安全生产
规章制度及操作规程。
— 7 —
六、事故责任认定及处理建议
（一）对事故责任者的责任认定及处理建议
1.建议不追究责任
（1）陆春锋，孚宝港务公司运营部操作四班高级操作
技工，事故发生时负责 W7 泊位的装卸作业。作业过程中未
按企业管理规定，定时检查船岸安全通道
3
，开展作业现场风
险辨识，及时发现并消除登船梯安全网设置不到位的事故隐
患；未严格执行企业安全操作规程，在登船作业（码头区域）
过程中正确穿戴劳动防护用品
4
。对事故发生负有直接责任，
鉴于已在事故中死亡，建议不追究责任。
2.建议按照有关规章制度给予处理
（2）周晟艳，孚宝港务公司运营部操作四班码头值班
长。事发当日安排陆春锋负责 W7 泊位的装卸作业。安全生
产履职不力。未能及时发现和督促码头操作人员定时检查船
岸安全通道，开展作业现场风险辨识工作，及时发现并消除
登船梯安全网设置不到位的事故隐患。对事故发生负有责
任。
（3）武佳锋，孚宝港务公司运营部操作四班值班副主
管。事故发生前，安排陆春锋登船落实输料管拆除工作。安
3
孚宝港务公司《操作程序—码头吊机和舷梯操作》
3.2 如果舷梯固定在岸上并设置有结构组件制造的永久栏杆系统，则不需要安全网。对于其他类型的
舷梯和安全绳索或链条栏杆或可移动扶手的舷梯，应在舷梯下方铺展全防护安全网。
4
孚宝港务公司《PPE管理程序》—作业与产品分析及 PPE矩阵
4. 进入码头区域必须全时穿戴救生衣（码头 Gangway、消防平台/工作船码头的建筑物内除外）。
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全生产履职不力。未督促并确认班组作业人员严格执行企业
安全操作规程，登船作业前正确穿戴劳动防护用品。对事故
发生负有责任。
（4）费连强，孚宝港务公司运营部操作四班值班主管。
事故发生时负责公司码头运行过程。安全生产履职不力。对
事故当日码头区域作业人员及管理人员未严格执行企业安
全操作规程开展风险隐患排查和登船作业情况失管。对事故
发生负有责任。
（5）陆伟强，孚宝港务公司运营部操作经理。安全生
产履职不力。对操作四班各级人员未严格执行企业安全生产
管理规范和安全操作规程的情况失管失察。对事故发生负有
责任。
孚宝港务公司对上述事故责任人员及其他相关人员按
照有关规章制度给予处理，处理结果报上海化学工业区管委
及市应急局。
（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议
孚宝港务公司未能督促从业人员严格执行本单位的安
全生产规章制度及操作规程。对事故发生负有责任。
建议上海市应急管理局对孚宝港务公司依据相关法律
法规给予行政处罚。
（三）其他处理建议
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事故调查组对事故责任以外的其他问题提出如下处理
建议：
严必玮，时任孚宝港务公司总经理。作为孚宝港务公司
主要负责人，在日常工作中履职不力，未能认真督促落实企
业全员安全生产责任制。
建议上海市应急管理局依据相关法律法规给予行政处
罚。
七、事故防范和整改措施
（一）切实落实安全生产主体责任
孚宝港务公司要深刻吸取事故教训，切实落实安全生产
主体责任，牢固树立红线意识，有效落实全员安全生产责任
制。化学工业区管委会要进一步督促企业严格落实各项安全
生产规章制度的执行，严格执行各项风险防控和隐患排查治
理制度措施，切实做到隐患排查整改工作“五落实”，确保
企业主体责任落实于公司操作运行的各个环节，及时有效防
范和化解生产安全事故隐患和风险。
（二）强化现场安全管理
登船梯作为船岸双方安全通道，对人员安全通行至关重
要。孚宝港务公司要进一步细化登船梯的安全技术要求；严
格执行登船梯的定期重复检查，并保持记录；强化风险辨识
和管控。在作业层面，要积极加强和船方的沟通协调，确保
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作业指令明晰可靠、闭环有效，确保安全防护措施落到实处。
（三）加强员工安全培训教育
孚宝港务公司要深刻吸取本次事故的教训，认真组织开
展员工安全培训。针对事故暴露出来的问题，落实全员安全
生产教育培训工作。积极开展多种个人防护用品的叠加穿戴
技能和应急救援能力培训，做到个人防护到位，应急救援措
施有效，提高全体员工安全技能和意识。
上海孚宝港务有限公司
“7·6”淹溺一般事故调查组
2022 年 12月 15 日
