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上海能利实业有限公司
“5·7”高处坠落一般事故调查报告
2022 年5 月 7 日 14时 35 分左右，在江南造船（集团）
有限责任公司内，上海能利实业有限公司作业人员在拆除脚
手架过程中发生一起高处坠落事故，造成1 人死亡。
根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报
告和调查处理条例》（国务院令第 493号）《上海市实施〈生
产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规
〔2018〕7 号）等相关法律法规和文件，上海市应急管理局
会同上海市经济和信息化委员会、上海市总工会、上海市公
安局崇明分局成立“上海能利实业有限公司‘5·7’高处坠
落事故调查组”。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、
实事求是、注重实效”的原则，深入开展调查工作。通过现
场勘查、调查取证、综合分析等工作，查明了事故原因，认
定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的
处理建议和改进工作的措施建议。
经调查认定，上海能利实业有限公司“5·7”高处坠落
事故是一起生产安全责任事故。
一、基本情况
（一）事故相关单位情况
1.江南造船（集团）有限责任公司（以下简称江南造船
公司），法定代表人：林鸥，住所：上海市崇明县长兴江南
大道 988号，统一社会信用代码：913100001322043124， 经
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营范围：军工产品，船舶设计、开发、修造等。
2.上海能利实业有限公司（以下简称能利公司），法定
代表人：王建龙；住所：浦东新区大团镇永春南路 1 号；统
一社会信用代码：913101157776226859；经营范围：钢模、
钢管、扣件租赁；建筑及船舶脚手架搭建等。企业持有上海
市住房和城乡建设管理委员会颁发的《建筑业企业资质证
书》，证书编号：D231226666；资质类别及等级：模板脚手
架专业承包不分级。
（二）合同签署情况
2021 年 8 月，能利公司与江南造船公司签订了《86KVL
GC(H2727)后行脚手架搭设（含安措）》合同（编号：JN21-
21-H2727-0105）。合同有效期为 2021 年6 月 30 日至 2022
年 5 月25 日。江南造船公司具体履行部门为搭载部。
2022 年1 月，江南造船公司和能利公司签署《年度工作
合同》，对当年度可能发生的合作项目做出原则性规定。合
同期限自 2022 年1 月 1 日至 2022 年 12月 31 日，双方同时
签署《安全生产管理协议》。
（三）相关工作情况
江南造船公司原计划于 2022 年 3 月下旬对 8 号平台风
雨棚进行拆除作业，因疫情封控影响，江南造船公司 2022
年 3 月 17 日开始停产，为配合军品制造需要，安排能利公
司于5月5 日至5月7日期间组织封控在厂区内的人员进行
8 号平台3#风雨棚内架拆除工作。
二、事故发生经过和救援情况
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（一）事故发生经过
2022 年5 月 7 日，能利公司赵志刚带领架子工张玉顶、
陈开勇、严和军等6 名作业人员拆除 3#风雨棚西侧、北侧内
脚手架工作，14 时左右完成西侧内脚手架拆除工作。14 时
10 分左右开始拆除北侧内脚手架，赵志刚在地面上现场监
护。14 时35 分左右，张玉顶在风雨棚北侧高约 20米的内脚
手架顶层，陈开勇在其同层东侧约5 米处，严和军在下层，
三人配合自西向东拆除内脚手架（见图 1、图 2）。张玉顶
将安全带系挂在南面正在拆除的 1 根 6 米长横杆上。作业过
程中，横杆发生旋转，导致张玉顶被带落至地面。
图 1 3#风雨棚北侧内脚手架现场图
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图 2 3#风雨棚北侧内脚手事故发生前、后示意图
（二）事故救援情况
14 时 45 分左右，江南造船公司救援人员及救护车到达
事故现场开展救援，将张玉顶送上海市第七人民医院救治。
16 时01 分，张玉顶经抢救无效死亡。
三、人员伤亡和经济损失
（一）死亡人员基本情况
张玉顶，男，52岁，汉族，河南省南阳市人，与能利公
司签订劳务合同，工种为架子工。持有上海市应急管理局颁
发的“特种作业人员—高处作业—登高架设作业”证书，有
效期至2025 年11 月 24日。
（二）直接经济损失情况
事故造成直接经济损失约 144 万元。
四、现场勘查、鉴定和调查情况
（一）现场勘验情况
1.事故发生于江南造船公司8号平台3#风雨棚北面内脚
手架顶层（第 10 层顶部）平台上，平台宽约 1 米，距离地
面约 20 米。
2.北面内脚手架东西长39 米，相邻立杆间距约2.6 米，
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脚手架南面 C、D、E 立杆顶层之间横杆已拆除（见图3）。
3.脚手架第 8 层平台位置，可见一根长 6 米，重约 21.8
千克的钢管，上有长约 3.6 米的划痕（见图 4）。经调查，
该钢管为 C、D、E 立杆间顶层横杆，事故发生后因救援需要
被拆除。
图 3 3#风雨棚北侧内脚手架立柱标点图
图 4 原固定于第 C、D 立杆上 6 米横杆的划痕
4.脚手架南侧下方地面有 0.4 米*0.5 米见方的血迹，至
北侧内架距离约 1.1 米，血迹附近有散开的五点式安全带 1
副（上有救援时剪切的痕迹）、扳手 1 把、散落的立杆和扣
件若干。
EDA CB F
西侧 东侧
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（二）相关鉴定情况
1.死亡人员鉴定情况
2022 年5 月 7 日，上海市第七人民医院出具《居民死亡
医学证明书》(No 2021-2-0314521)显示，张玉顶直接死亡
原因为：闭合性颅脑损伤特重型；引起死亡的情况为：高坠
伤。
2.专家分析意见
事故调查组邀请的专家综合作业安排、现场勘验和人员
询问等情况，9 月2 日出具的《上海能利实业有限公司“5.7”
高处坠落事故专家分析报告》认为：架子工张玉顶在 3#风雨
棚北侧脚手架顶层进行脚手架拆除作业过程中，违规将安全
带系挂在拆除中的脚手栏杆上，导致横杆下坠带动其坠落至
地面。
（三）调查情况
经调查，2022 年 5 月 4 日，能利公司现场负责人李鸿组
织张玉顶等作业人员进行了《液罐风雨棚脚手架安全拆除作
业方案》的交底。5 月 5 日班前会上李鸿安排脚手架作业班
组长赵志刚负责脚手拆除工作。赵志刚带领人员当日完成了
3#风雨棚内架的南侧、东侧脚手架拆除工作。5 月 6 日未作
业。
（四）安全培训情况
经调查，江南造船公司于 2020 年 6 月对张玉顶等人进
行了高处作业安全管理规定培训；于 2021 年 8 月月对张玉
顶等人员进行了公司、部门、班组（班组级教育由能利公司
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落实）三级安全教育并考核合格；于 2022 年 5 月对张玉顶
等人组织了复工复产期间做好安全生产工作的专项培训。
五、事故原因
（一）直接原因
作业人员在 3#风雨棚北侧脚手架顶层进行脚手架拆除
作业过程中，将安全带系挂在拆除中的脚手架横杆上，横杆
失稳带动其坠落至地面。
（二）间接原因
1.作业人员违规作业
能利公司作业人员未遵守能利公司《脚手架搭设安全规
定》
1
和江南造船公司《高处作业安全管理规定》
2
（JNAQ-BO
-00-034-2020），作业时将安全带系挂在拆除中的脚手架横
杆上。
2.管理人员履职不力
能利公司、江南造船公司管理人员安全生产履职不力。
制定的施工方案缺乏针对性；未能检查、督促作业人员落实
安全防范措施，及时发现并制止作业人员违规系挂安全带的
情况；未按江南造船公司《高处作业安全管理规定》
3
履行高
1 《脚手架搭设安全规定》
八.脚手架拆卸安全要求
4.禁止将安全带抛锚在正在拆卸或即将拆卸的脚手架平台或脚手管上。
2 《高处作业安全管理规定》（JNAQ-BO-00-034-2020）
六、管理要求（六）作业前安全作业要求 1、按照“高挂低用”原则，正确系挂安全带，
确认牢靠；（七）作业中安全作业要求 3、移动到新的作业点进行高处作业时，首先要将安
全带正确系挂牢靠，再进行施工。
3 《高处作业安全管理规定》（JNAQ-BO-00-034-2020）
六、管理要求（一）高处作业许可管理范围及要求 3、许可范围、审批、监护要求（1）
进行以下高处作业的，作业前应先按附录《III级以上高处作业审批单》办理许可审批手续。
3）符合本规定的 III级及以上高处（悬空、悬边临空或临水）作业（III级：15m≤高处作
业高度<30m）。
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处作业报批手续；未对复工复产人员的安全意识、综合身体
机能水平进行上岗复工安全能力评估
4
。能利公司管理人员未
健全并落实全员安全生产责任制。
3.安全生产责任制不落实
能利公司未能保证全员安全生产责任制的落实；能利公
司、江南造船公司未能有效督促从业人员严格执行本单位的
安全生产规章制度及操作规程，统筹做好疫情防控期间安全
生产工作。
六、事故责任认定及处理建议
（一）对事故责任者的责任认定及处理建议
1.不追究责任人员建议
（1）张玉顶，能利公司架子工。在进行脚手架拆除作
业时，将安全带系挂在拆除中的脚手架横杆上。对事故的发
生负有责任，鉴于已在事故中死亡，建议不追究责任。
2.建议给予行政处罚人员建议
（2）王建龙，能利公司法定代表人、总经理。企业安
全生产第一责任人。未健全并落实本单位全员安全生产责任
制；督促本单位的安全生产工作不力，未能及时消除生产安
全事故隐患。对事故发生负有领导责任。建议上海市应急管
理局对王建龙给予行政处罚。
2.按照企业规定给予处理人员建议
4 《江南造船（集团）有限责任公司复工复产疫情防控工作方案》
三、主要工作内容（四）开展复工复产风险辨识与隐患排查治理 2、开展复工复产前重
点安全检查，消除安全隐患。（1）人员安全意识与能力 2）对复工复产项目的工种匹配情
况进行评估，并对作业能力开展评价；
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（3）赵志刚，能利公司班组长。未能督促作业人员落
实安全防范措施，未按规定履行高处作业报批手续。对事故
发生负有责任。
（4）李鸿，能利公司现场负责人。安全生产履职不力，
未督促班组长按规定开展高处作业审批工作，未对复工复产
人员的安全意识、综合身体机能水平进行上岗复工安全能力
评估。对事故发生负有责任。
（5）陈剑浩，江南造船公司搭载部支持作业区副作业
长、作业区负责人。安全生产履职不力，未能督促作业人员
落实安全防范措施，对能利公司未申请高处作业审批失管。
对事故发生负有责任。
（6）王志浩，江南造船公司搭载部生产安全室副主任。
安全生产履职不力，对复工复产压力测试期间作业项目现场
监管和公司复工复产安全管控要求落实情况的监督检查不
到位。对事故发生负有责任。
（7）王国军，江南造船公司搭载部党委书记、副部长。
安全生产履职不力，对能利公司未申请高处作业审批失察，
安全指导不足，未充分考量复工复产期间脚手架拆除作业方
案的不全面、人员技能水平不高等因素。对事故发生负有责
任。
（8）张国华，江南造船公司搭载部部长，部门安全生
产第一责任人。未严格落实江南造船公司关于复工复产期间
的安全管控要求，对本部门及承包单位的安全生产工作监
督、检查不到位，对能利公司未申请高处作业审批失管、失
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察。对事故发生负有责任。
建议能利公司、江南造船公司对上述事故责任人员及其
他相关人员按照企业规定给予处理，处理结果报上海市应急
管理局。
（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议
能利公司、江南造船公司未能有效督促从业人员严格执
行本单位的安全生产规章制度及操作规程，统筹做好疫情防
控期间安全生产工作，对事故发生负有责任。建议市应急管
理局对江南造船公司、能利公司依据相关法律法规给予行政
处罚。
七、事故防范和整改措施
（一）压实安全生产责任，深刻吸取事故教训
能利公司针对连续发生事故的情况，要切实压实安全生
产主体责任，深刻吸取事故教训，牢固树立安全生产红线意
识。能利公司、江南造船公司要查摆安全责任落实的各个环
节，堵塞安全漏洞，有针对性的对重点区域、特殊作业的风
险辨识、岗前安全交底、安全措施有效性开展检查，举一反
三抓好事故整改，防范类似事故重复发生，坚决遏制事故频
发的态势。
（二）狠抓规章制度落实，严格执行安全管理规定
能利公司、江南造船公司要周密制定特殊作业的施工方
案，严格执行安全生产规章制度和安全操作规程。布置、协
调生产任务时，强化人员状态、作业环境、施工方案的安全
评估，制定针对性安全措施和管控要求；切实有效落实作业
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票审批规定，妥善安排现场监护，加大安全巡查检查力度。
（三）严格承包队伍管理，加强安全教育培训
江南造船公司要认真把好承包单位的审核关，切实加
强对承包队伍的协调管理，督促承包单位落实安全管理规
定及隐患排查整改等工作；要充分认识事故暴露出来的问
题，督促职能部门强化安全教育工作，努力提高各级、各
类人员的安全意识；要采取切实有效的措施，督促、检查
承包单位日常安全教育培训，提高现场作业人员安全意识，
确保作业现场各类安全管控措施得到贯彻落实。
上海能利实业有限公司
“5·7”高坠一般事故调查组
2022 年 10月 31 日
