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上海检通管道安装有限公司
“9·1”触电一般事故调查报告
2021 年 9 月 1 日 18 时 50 分左右，在上海化学工业区普
工路 B5-4 地块 218 号上海化学工业区气体有限公司空分扩建
项目纯化区域预制场地内，上海检通管道安装有限公司 1 名
作业人员在作业过程中触电死亡。
根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告
和调查处理条例》（国务院令第 493 号）以及《上海市实施〈生
产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规
〔2018〕7 号）等相关法律法规，市应急局会同市公安局上
海化学工业区公安分局、市总工会及上海化学工业区管委会
组成上海检通管道安装有限公司“9·1”触电一般事故调查
组（以下简称调查组）对事故原因展开调查，并聘请有关专
家参与事故直接原因的认定。调查组坚持“科学严谨、依法
依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展调查工作。
通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的
经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性
质和责任，提出了对有关责任人的处理建议，分析了事故暴
露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。
经调查认定，上海检通管道安装有限公司“9·1”触电
一般事故是一起生产安全责任事故。
一、基本情况
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（一）相关单位基本情况
1.建设单位
上海化学工业区工业气体有限公司（以下简称工业气体
公司），法定代表人：李臻旻；住所：上海市化学工业区州工
路 139 号；统一社会信用代码：913100007333773231；经营
范围主要包括危险化学品生产、基础化学原料制造、工业气
体领域内的技术服务、技术开发等。
2.代建单位
液化空气（杭州）有限公司（以下简称液空公司），法定
代表人：HAN ZONGKUI；住所：杭州市拱墅区拱宸桥北三里洋；
统一社会信用代码：913301006091670032；经营范围主要包
括生产工业气体设备、低温储槽及配套设备制造、零部件，
并提供相应的工程、技术、服务等。
3.总承包单位
中石化工建设有限公司（以下简称中石化建公司），法定
代表人：孙建国；住所：石家庄市丰收路 128 号；统一社会
信用代码：91130000104322610K；经营范围主要包括普通机
械设备维修；管道及其附属设施维修；机电设备及其附属设
施的运行、维护、技术支持、技术服务等。持有河北省住房
和城乡建设厅颁发《建筑业企业资质证书》（证书编号：
D213018138）资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级等；
《 安 全 生 产 许 可 证 》（ 编 号 ：（ 冀） JZ 安 许 证 字【 2009】
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003880-2/8），许可范围：建筑施工。持有国家市场监督管理
总局颁发的《特种设备安装改造修理许可证（压力管道）》（编
号：TS3810158-2023）。
中石化建公司总承包的上海化学工业区气体有限公司空
分扩建项目（以下简称空分扩建项目）由中石化工建设有限
公司第六分公司（以下简称中石化建六分公司）具体负责，
设备安装阶段指定尚国强为项目经理。
中石化建六分公司持有石家庄市长安区行政审批局颁发
的营业执照。公司负责人：柴伯清；营业场所：石家庄长安
区丰收路东段；统一社会信用代码：911301006975864500；
经营范围主要包括化工石油工程施工总承包壹级、房屋建筑
工程施工总承包壹级等。
4.分包单位
上海检通管道安装有限公司（以下简称检通公司），法定
代表人：姚尧；住所：上海市金山区金山卫镇松金公路 1793
号 37-6#；统一社会信用代码：913101167584195507；经营
范围：各类工程建设活动、建筑房屋分包等。持有上海市住
房和城乡建设管理委员会颁发的《建筑业企业资质证书》（证
书编号：D231573021），资质类别及等级：施工劳务企业资质
劳务分包不分级；《安全生产许可证》（编号：（沪）JZ 安许
证字【2010】150396），许可范围：建筑施工。
（二）合同签订情况
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1.2021 年 2 月 22 日，工业气体公司与中石化建公司签
订《机械、管道、电气和仪表现场安装合同协议书》（合同编
号：5400246），明确由中石化建公司总包负责“中国上海化
学工业园 B5 地块区新建一套名为 SCIPIG ASU4 空分装置及外
部配套的管道工程”的建设工作。双方同时签订《工程施工
安全协议》。
2.同月，工业气体公司、液空公司、中石化建公司三方
签订《补充协议》，协议规定：工业气体公司将施工发包合同
（合同编号：5400246）项下的管理决定权均委托给液空公司；
液空公司同意代表工业气体公司提供管理服务；中石化建公
司同意遵守液空公司的管理。
3.2021 年 8 月 21 日，中石化建公司与检通公司就“上
海化学工业园区工业气体有限公司空分扩建项目（第二部分）
装置区内管道施工”签订《管道施工合同》。约定开工日期为
2021 年 8 月 21 日，计划竣工日期为 2021 年 10 月 30 日。双
方同时签订《分包工程安全生产管理协议》。
（三）其他情况
工业气体公司于 2020 年 10 月 16 日取得《上海市生态环
境局关于上海化学工业区工业气体有限公司空分扩建项目环
境影响报告书的审批意见》（沪环保许评〔2020〕42 号），于
2020 年 12 月 13 日和 2021 年 1 月 29 日分别取得《危险化学
品建设项目安全审查意见书》（沪应急危条审〔2020〕31 号）
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和（沪应急危设审〔2021〕2 号）。该项目于 2021 年 2 月 3
日取得《建筑工程施工许可证》（编号 310116202102030107）。
2021 年 3 月 8 日，工业气体公司、液空公司、中石化建公司
等相关单位召开开工前安全交底会议。
二、事故发生经过和救援情况
（一）事故发生经过
2021 年 9 月 1 日上午，检通公司现场负责人殷建安排赵
化龙、路文华、李国胜、张建国 4 人在空分扩建项目纯化区
域预制场地内，对 2 根长 7.8 米，直径 0.7 米的碳钢管道进
行对接焊接作业。管道工路文华、李国胜、张建国 3 人负责
管道调整就位，焊工赵化龙进行管道对接焊接。18 时 30 分
左右，3 名管道工先后离开现场下班，赵化龙继续留在现场
焊接。18 时 45 分左右，在空分扩建项目部（以下简称项目
部）工地门口等候的路文华等 3 人先后通过电话、微信与赵
化龙联系，无应答，路文华返回施工现场寻找。
路文华返回到作业现场未见到赵化龙，就到焊接管道东
侧查看，看见管道口夹了一个焊机夹子，管道内疑似有人。
路文华取下焊机夹子后，跑到管道西侧，发现有电焊焊把线
通往管道内部。路文华拉动焊把线，将焊把线连同赵化龙一
并拖出。
（二）事故救援情况
赵化龙被拉出管道时已无意识。闻讯赶来的人员对赵化
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龙实施心肺复苏，同时通过电话向殷建及项目部管理人员报
告。19 时 30 分左右，120 救护车将赵化龙送往复旦大学附属
金山医院急救，赵化龙经医院抢救无效死亡。
三、人员伤亡和直接经济损失
（一）死亡人员情况
赵化龙，男，29 岁，山东省巨野县人。检通公司作业人
员，未签劳动合同，持有河南省平顶山市质量技术监督局颁
发的“特种设备作业人员—特种设备焊接作业”证书，有效
期至 2021 年 11 月 29 日。
（二）直接经济损失
事故造成的直接经济损失约 160 万元。
四、现场勘验、调查和鉴定情况
（一）现场勘验情况
1.事故发生地点位于上海化学工业区普工路 B5-4 地块
218 号的上海化学工业区工业气体有限公司空分扩建项目纯
化区域预制场地内。
2.事发碳钢管道呈东西走向放置于预制场地东侧地面，
该管道由 2 根长 7.8 米，直径为 0.7 米的管道焊接而成。现
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场管道焊缝已经完成焊接打底，尚未进行焊接填充和盖面。
3.管道东侧地面有 1 个灰色软管连接的黄色氩弧焊把连
接至管口南侧 3.6 米处氩气钢瓶，1 个黑色电缆联接的金属
接地夹子，另一端连接至东侧管口西南侧 6.8 米处的氩弧焊
机正极。
4.事发管道东侧管口南侧约 3.6 米处有 2 个竖立的氩气
钢瓶，西侧钢瓶连接压力表和蓝色软管，该钢瓶顶端压力阀
拧开后，无气体外溢声音，且压力表显示为“0”；东侧钢瓶
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未连接软管和压力表。
5.管道西侧地面有 1 副电焊手套；1 个电动打磨机；1 个
手电筒；1 个普通电焊把（黑色，焊把笼头上焊接固定 1 根
氩弧焊焊丝），焊把连接至西侧管道口东南侧约 7.5 米处的氩
弧焊机负极。
6.事发氩弧焊机侧标注有“融成”“逆变式直流脉冲氩弧
焊机”“南通市金通焊接设备有限公司”等字样，正面标注有
焊牢
氩弧焊焊条
普通电焊把
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“WSM-400A”“IGBT 模块机”等内容，正面正负极分别连接
着电缆线，背面有焊机开关和电源线，电源线连接至南侧约
0.5 米处的 3 级电箱。
（二）现场询问、调查情况
1.检通公司于 2021 年 8 月 23 日招聘殷建、赵化龙、路
文华、李国胜、张建国 5 人进入公司。检通公司未与 5 人签
订劳动合同、没有开展入职三级安全教育，将 5 人派到空分
扩建项目部工作，并指定殷建为现场负责人。
2.殷建等 5 人进入项目工地后，参加了空分扩建项目部
的入场、受限空间、作业票、临时用电等安全培训。其中赵
化龙按规定，经空分扩建项目部焊工作业考核合格后，取得
《现场焊工证》。
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3.8 月 31 日下午，空分扩建项目部作业人员王春志根据
项目部施工经理郑永碧的安排，在未了解实际作业负责人和
作业区域的情况下开具了检通公司 9 月 1 日作业内容的《安
全工作许可》作业票及附件《热工作业安全检查表》（编号：
0352032）。《热工作业安全检查表》中“作业负责人”填写的
是袁原（非检通公司作业人员），“热工作业位置”为“内管
廊”区域（非实际作业区域），“监火员”为常福来。随后王
春志将相关表格放置在作业现场安全展示板的“作业票存放
处”。
4.事发当日作业前，检通公司现场负责人殷建未按项目
部 HSE 管理计划1要求，对管道焊接编制作业方案，并对作业
人员进行安全技术交底。
5.负责纯化区域监护工作的作业人员常福来，于事发当
日 18 时 30 分左右，看到路文华、李国胜、张建国 3 人已经
在收拾工具，认为检通公司已经结束当日工作，在未核实作
业现场的情况下，离开作业现场。
6.经查询气象记录，2021 年 9 月 1 日，上海化学工业区
天气情况为：高温 36℃、低温 27℃、小雨转阴、西南风。
（三）专家技术分析意见
1.事故调查组委托上海市安全生产科学研究所对现场、
电焊设备进行勘验分析，检测意见：在高温、潮湿情况等存
1 《HSE 管理计划》第 21.1 总体要求：“现场使用任何焊接/切割设备或者其它点火设备前，必须仔细地制
定作业方案。”
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在触电危险性较大的环境下，作业人员人体皮肤电阻和附近
的绝缘性能显著降低，当作业人员在狭小空间采用拘束姿势
从事电焊作业时，与带电部件相接触，存在触电风险。
2.调查组邀请的管道焊接专家对事故现场进行模拟分析
后认为：不排除事故发生时，因现场氩气已消耗完毕，该名
焊工就近拿起电焊笼头夹着氩弧焊焊丝爬进管道内部进行检
查并修补焊缝。由于氩弧焊焊丝本身属于没有绝缘保护的焊
材，在焊接引弧时碰到管道内壁，存在触电可能。
3.10 月 9 日，调查组委托的司法鉴定科学研究院出具《司
法鉴定意见书》（司鉴院【2021】病鉴字第 257 号）“死者左
肩部内侧皮肤电流斑符合法医病理学特征。……另发现死者
双眼睑球结膜充血、唇黏膜及双手指甲床发绀等，符合电击
死的一般尸表征象”，鉴定意见“赵化龙符合电击死亡”。
五、事故发生原因
（一）直接原因
在未采取安全措施的情况下，作业人员赵化龙进入管道
进行焊接作业，导致触电事故发生。
（二）间接原因
1.中石化建六分公司
（1）对承接项目安全管理不到位，主体责任不落实。未
能督促项目部管理人员严格执行安全生产管理规定；未能对
分包单位安全生产工作实施统一协调、管理。
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（2）项目部主要负责人未落实安全生产责任制。未能督
促、检查本项目的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐
患。
（3）管理人员安全生产履职不力。未能有效督促分包单
位制定作业方案并对作业人员进行安全技术交底；作业票管
理制度执行流于形式；未能有效落实对作业现场的安全监护。
2.检通公司
（1）企业安全生产主体责任不落实。未按规定对从业人
员开展入职三级安全教育；未能督促从业人员严格执行相关
安全管理规定。
（2）企业主要负责人未落实安全生产责任制。对新进公
司人员未能及时组织并实施安全教育；未能认真检查本单位
安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。
（3）管理人员安全生产履职不力。作业前未按相关管理
规定，对管道焊接编制作业方案并进行安全技术交底；作业
现场风险辨识不足，未能及时发现并消除作业现场存在较大
触电危险的风险隐患。
六、事故责任认定及处理建议
（一）对事故责任者的认定及处理建议
1.建议给予行政处罚人员（2 人）
（1）尚国强，中石化建六分公司空分扩建项目部设备安
装阶段项目经理。项目部在设备安装阶段安全生产第一责任
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人。未落实安全生产责任制。未能督促、检查本项目的安全
生产工作，及时消除生产安全事故隐患。对事故发生负有领
导责任。
（2）姚建卿，检通公司总经理，公司安全生产第一责任
人。未落实安全生产责任制，对新进公司人员未能及时组织
制定并实施安全教育；未能认真检查本单位安全生产工作，
及时消除生产安全事故隐患。对事故发生负有领导责任。
建议上海市应急管理局对尚国强、姚建卿依据相关法律
法规分别给予行政处罚。
2.建议企业处理人员（8 人）
（3）赵景振，中石化建六分公司项目总监，负责公司在
上海区域项目部安全管理工作。对项目部管理人员履职不力
情况失管。对事故发生负有管理责任。
（4）陈玉森，中石化建六分公司空分扩建项目部执行经
理，负责现场施工、安全、质量、技术等管理工作。安全生
产履职不力。未能督促项目部管理人员正确履职，有效落实
对作业现场的安全监护。对事故发生负有管理责任。
（5）郑永碧，中石化建六分公司空分扩建项目部施工经
理，负责现场施工管理。安全生产履职不力。未能督促项目
部管理人员正确履职，作业票管理制度执行流于形式。对事
故发生负有管理责任。
（6）赵宾，中石化建六分公司空分扩建项目部分管纯化
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区域技术员。安全生产履职不力。未能有效督促分包单位制
定作业方案并进行安全技术交底。
（7）王春志，中石化建六分公司空分扩建项目部作业人
员，根据项目部安排负责作业班组相关作业票证开具工作。
作业票管理制度执行流于形式。对事故发生负有管理责任。
（8）常福来，中石化建六分公司空分扩建项目部作业人
员，根据项目部安排，负责纯化区域动火作业监护。未能有
效落实对作业现场的安全监护。对事故发生负有管理责任。
（9）张海健，检通公司工程部经理，负责公司所属项目
的进度、安全、质量等工作。安全生产履职不力。对作业现
场管理人员履职不力情况失管。对事故发生负有管理责任。
（10）殷建，检通公司聘用人员，当班作业负责人。安
全生产履职不力。作业前未按相关管理规定，对管道焊接编
制作业方案，并对作业人员进行安全技术交底；作业现场风
险辨识不足。对事故发生负有管理责任。
建议中石化建六分公司及其上级公司、检通公司对上述
事故责任人员及其他相关人员按照企业规定给予处理，处理
结果报上海市应急管理局。
（二）对事故责任单位的认定及行政处罚建议
1.中石化建六分公司对承接项目安全管理不到位，主体
责任不落实。未能督促项目部管理人员严格执行安全生产管
理规定；未能对分包单位安全生产工作实施统一协调、管理。
第 15 页 共 16 页
对事故发生负有责任。
2.检通公司安全生产主体责任不落实。未按规定对从业
人员开展入职三级安全教育；未能督促从业人员严格执行相
关安全管理规定。对事故发生负有责任。
建议上海市应急管理局对中石化建六分公司、检通公司
依据相关法律法规分别给予行政处罚。
七、事故防范和整改措施
（一）切实落实安全生产主体责任
工业气体公司、液空公司、检通公司、中石化建六分公
司及其上级公司等企业要深刻吸取事故教训，切实落实安全
生产主体责任，牢固树立红线意识，有效落实全员安全生产
责任制。要从方案制定、风险辨识、安全技术交底、作业票
签发等各个环节开展全面排查，严格执行各项风险防控和隐
患排查治理制度措施，切实做到隐患排查整改工作“五落实”，
确保企业主体责任落实在施工作业的各个环节，及时有效防
范和化解生产安全事故隐患和风险。
（二）强化项目部安全生产管理工作
中石化建六分公司和检通公司各级负责人要增强安全生
产工作的紧迫感和责任感，切实履行安全生产主体责任。要
在布置、协调生产任务的过程中同时落实安全生产各项措施，
加强各级管理人员和从业人员对规章制度的执行力度，坚决
杜绝各项管理制度流于形式的情况；要加大对生产现场的监
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管力度，督促作业人员严格执行安全生产规章制度和安全操
作规程，确保安全生产措施落到实处。
（三）加强对分包单位的统一协调管理
中石化建六分公司要针对事故所暴露出来的分包单位存
在的问题，全面排查现有分包单位管理措施的落实情况。要
严格按照相关法律法规的要求，加强对分包单位安全生产工
作的统一协调和管理，全面审核现有各类分包队伍的安全生
产状况，加强对各类分包单位的考核力度，督促相关单位落
实安全生产主体责任，消除企业安全生产管理过程中的盲点，
杜绝同类型事故的再度发生。
（四）强化对各类人员的安全教育工作
中石化建六分公司和检通公司要深刻吸取本次事故的教
训，针对事故暴露出来的问题，落实全员安全生产教育培训
工作。相关企业要严格落实对新入职人员的三级安全教育，
加强对作业人员动态管理，提高作业人员的自我保护意识。
上海检通管道安装有限公司
“9·1”触电事故调查组
2021 年 11 月 11 日
