六里屯安置房项目“7·6”一般生产安全事故调查报告
来源：北京市海淀区应急管理局　北京市海淀区应急管理局·事故调查
原文链接：https://zyk.bjhd.gov.cn/jbdt/auto4504_56383/auto4504_53332/auto4504_53362/sgdc/202509/t20250916_4787176.shtml
发布时间：2025-09-16　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

-1-
六里屯安置房项目“7·6”
一般生产安全事故调查报告
2025 年 7 月 6 日 16 时 25 分左右，在海淀区西北旺镇六里
屯地块定向安置房项目施工现场发生一起物体打击事故。北京建
工集团有限责任公司在使用 1#塔吊吊装集水坑成品模架时，集
水坑成品模架吊耳的钢丝绳发生脱扣，模架随即从空中（高约
40 米）坠落至地面，散落的钢管和木方滚落到电梯坑内将坑内
正在抹灰作业的工人杨**砸压，现场人员发现后立即将伤者送往
309 医院进行救治，后经抢救无效死亡。
根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和
调查处理条例》《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》等
有关规定和区政府授权，区应急管理局会同公安海淀分局、区总
工会、区人力社保局、区住建委、西北旺镇等有关部门组成事故
调查组，并邀请区纪委监委和海淀检察院参加，同步开展事故调
查工作。调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效
和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、视频分析、
检测鉴定，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经
济损失，认定了事故性质以及事故单位的责任，提出了整改和防
范措施。
经调查认定，六里屯安置房项目“7·6”物体打击事故是一
起因吊耳绳卡质量存在加工缺陷、隐患排查不到位而造成的一般
-2-
生产安全责任事故。
一、事故基本情况
（一）合同签订情况
海淀区西北旺镇六里屯地块定向安置房项目（西区剩余地
块）的建设单位为永创兴业（北京）置业有限公司,项目监理单
位为北京和平诚信工程建设监理有限公司（以下简称北京和平诚
信公司）。2024 年 11 月 15 日，建设单位通过招标与中标单位
北京建工集团有限责任公司（以下简称北京建工集团）签订了建
设工程施工合同，合同约定由北京建工集团负责该项目图纸显示
的全部建设工程，合同总价款约 51912.78 万元。2025 年 6 月 1
日，北京建工集团与北京锦程瑞通机械设备租赁有限公司（以下
简称锦程瑞通公司）签订了材料买卖合同，约定由锦程瑞通公司
分批次交付 10 个集水坑成品模架，规格型号以图纸为准，合同
价款为15 万元。2025 年6 月 3 日，锦程瑞通公司与中宏智远（北
京）建筑劳务有限公司（以下简称中宏智远公司）签订委托加工
合同，约定由中宏智远公司完成10 个集水坑成品模架的加工工
作，合同价款为 11 万元。事发当天，锦程瑞通公司安排人员到
中宏智远公司将已经加工完成的 3 个集水坑成品模架，用货车运
送至涉事项目施工现场，完成交付后便离开现场。
（二）事故相关单位情况
1.工程监理单位：北京和平诚信公司为有限责任公司（自然
人投资或控股），成立于 1999 年2 月 23 日，法定代表人郭友，
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住所在北京市朝阳区和平街和平西苑 20 楼 B 座 801 室，注册资
本 300 万元，统一社会信用代码：91110105700178934G。2024
年 3 月 28 日取得房屋建筑工程监理甲级资质证书，证书编号：
E111006351，证书有效期至 2029 年 3 月28 日。
2.施工总承包单位：北京建工集团为有限责任公司（国有独
资），成立于 1993 年 11 月 17 日，法定代表人樊军，住所在北
京市西城区广莲路 1 号，注册资本 827350 万元，统一社会信用
代码：911100001011328547。2023 年 12 月 22 日取得建筑工程
施工总承包特级资质证书，证书编号：D111031459，证书有效期
至2028 年 12 月22 日。2022 年11 月 9 日取得安全生产许可证，
证书编号：（京）JZ 安许证字〔2022〕100001，有效期至 2025
年11 月 8 日。
3.材料供货单位：锦程瑞通公司为有限责任公司（自然人投
资或控股），成立于 2018 年 02 月 22 日，法定代表人张建国，
住所在北京市顺义区高丽营镇四村高泗路 10 号，注册资本 3 万
元，统一社会信用代码：91110113MA01AFGD19。经营范围：零售
建筑材料、机械设备、通讯器材；租赁机械设备等。
4.材料加工单位：中宏智远公司为有限责任公司（自然人投
资或控股），成立于 2020 年8 月 28 日，法定代表人梁文武，住
所在北京市平谷区中关村科技园区平谷园 1 区-221558，注册资
本 1000 万元，统一社会信用代码：91110117MA01UHRE4J。经营
范围：销售五金交电、建筑材料、装饰材料、金属材料等；
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（三）现场勘验情况
事故地点位于海淀区西北旺镇六里屯地块定向安置房项目
施工现场基坑内。集水坑成品模架坠落在坐标为（6-8/C-E）轴
的电梯坑东南侧地面上，模架坠地解体后一部分木方和钢管散落
在地面，一部分散落到电梯坑内，电梯坑呈漏斗形（底口长 2.1m*
宽 2.2m*深 1.55m），坑内斜坡和底部散落有木方和钢管，坑内
还放置有抹灰作业的物料和操作工具等（如图 1）。电梯坑北侧
为 1#塔吊，塔吊起重臂吊索上的四个 U 型吊环未坠落且完好未
损坏。
经查，涉事集水坑成品模架尺寸长1.85m*宽1.95m*高1.6m，
重量约470kg，模架四个角处有钢丝绳（直径 5mm，外套塑料皮）
加工而成的吊耳，每个吊耳由1 根钢丝绳和3 个绳卡（马鞍式）
组成环套共同固定确保吊耳承载力（如图 2、3、4）。1#塔吊采
用四点起吊的方式吊运模架过程中，模架（包括吊耳）坠落至电
梯坑东南侧的地面发生解体，散落的木方和钢管将正在电梯坑内
进行抹灰作业的工人杨**砸压，杨**倒地后其佩戴的安全帽未完
全脱离头部。
图1 现场情况 图2同类型模架
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图3 吊装细节 图4 绳卡
（四）政府部门监管情况
1.海淀区住建委：涉事工程于2024 年 11 月15 日取得了《建
筑工程施工许可证》，工程规模 88050.52 平方米。2024 年 11
月18 日，区住建委对该项目进行了首次安全技术交底。2025 年
3 月6 日和 2025 年 5 月 28 日，对该工程进行安全、质量和劳务
执法检查，检查发现存在消防、临边防护等方面问题，工程参建
单位已按要求完成整改。
区住建委收到事故报告后，立即安排工作人员赶赴现场了解
情况并配合调查，并对该工程下达了停工整改通知，要求项目部
全面排查现场安全隐患并及时整改，同时妥善处理善后问题，待
复查同意后再行施工。
2.西北旺镇政府：2025 年 1 月至今镇政府平安建设办公室
已对该项目开展安全生产帮扶指导5 次，发现问题隐患 6 处，已
全部整改完毕。项目总包单位及劳务分包均已完成“企安安”系
统注册，并已开展了安全隐患自查自纠，发现的安全隐患已处置
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完毕。
3.通过调阅海淀区住建委、西北旺镇政府三定方案及相关材
料，同时查阅相关法律法规，目前暂未发现相关部门及人员存在
履职问题。
二、事故经过及应急评估情况
（一）事故发生经过
2025 年 7 月 6 日16 时许，北京建工集团安排 1#塔吊信号司
索工刘娟，协助将位于现场西侧的集水坑成品模架（简称模架）
吊运至基坑内临时放置。刘娟随即通知另一名信号司索工易中宣
开始配合塔吊司机进行吊装作业（如图 3）。现场顺利完成第一
个模架吊运后，16 时 30 分左右塔吊开始吊运第二个模架，模架
起吊后沿着基坑边缘转运，转运过程中模架突然从高约 40 米的
空中坠落至电梯坑东南角地面，部分木方和钢管散落到电梯坑内
将正在坑内进行抹灰作业的杨**砸压，现场人员发现后立即组织
施救，并将伤者送往309 医院进行救治，伤者后经抢救无效死亡。
事故造成直接经济损失约 185 万元。
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图3 施工现场吊运示意图
经查，中宏智远公司针对涉事模架的加工制作编制了《集水
坑、电梯井定型模板材料加工方案》，该方案经过了项目总包单
位和监理单位的审批，方案中要求模架吊耳采用直径不小于 5mm
钢丝绳且至少使用 3 个绳卡固定。结合现场勘验情况，涉事模架
吊耳符合加工方案制作工艺要求。吊耳的绳卡是中宏智远公司从
各建材市场分批次采购入库，由于绳卡外观、大小尺寸相同，无
法确认涉事绳卡的来源及厂家。
总包单位编制的该项目《吊装施工方案》中要求吊装模架采
用四点起吊的方式，并在四个角固定安装好钢丝绳。作业现场
1#塔吊司机具备塔式起重机操作资格，配合吊装作业的两名信号
司索工也均具备建筑起重信号司索工操作资格，涉事模架吊装过
程符合《吊装施工方案》的要求。事故发生后，专家组对《吊装
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施工方案》进行了技术论证，出具的专家咨询意见为方案中集水
坑成品模架吊运方式可行。
（二）人员伤亡情况
死者基本情况：
杨**，河北邢台人。
（三）应急救援评估情况
事故发生后，现场安全员立即向北京建工集团项目部进行了
汇报，公司立即启动应急预案，维持现场秩序，组织相关人员施
救，并向区政府相关部门报告事故情况。区政府相关部门接到事
故报告后，应急响应迅速，信息报送渠道通畅，信息流转及时有
效，现场救援处置措施得当，救援力量配备充分，善后工作及时
有效，对事故信息和舆情进行了有效的管理。
三、事故的原因
事故调查组依法对事故现场进行了认真勘验，并查阅了有关
资料，对事故涉及的相关人员进行了询问，结合第三方鉴定机构
出具的技术鉴定报告，查明了该事故的原因和性质。
（一）事故直接原因
吊耳的一个绳卡所使用的螺栓极有可能是在套丝时出现加
工异常，螺牙高度不足，螺母可承受荷载降低。在吊运过程中，
由于模架的摆动使得吊耳承受力量增大，力量传递给螺母后，使
螺栓的螺纹出现损伤，导致螺母滑丝绳卡失效。一个绳卡失效后
另外两个绳卡对吊耳钢丝绳两个端头的固定力无法承载模架摆
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动的载荷，导致钢丝绳两端完全从三个绳卡中脱开。一个吊耳失
效后引发连锁反应，又导致其他三个吊耳的钢丝绳相继从绳卡中
脱开，最终导致模架整体坠落。
（二）事故间接原因
1.锦程瑞通公司作为材料供货单位，对集水坑成品模架质量
把关不严，未及时发现并消除绳卡螺栓存在加工缺陷，会导致吊
耳因钢丝绳从绳卡中脱开而失效的事故隐患。
2.中宏智远公司作为材料加工单位，未及时发现采购的绳卡
螺栓存在加工螺牙高度不足的安全隐患，致使采用存在缺陷的绳
卡螺栓组装集水坑成品模架吊耳，为事故的发生埋下了隐患。
四、对有关责任单位的处理建议
根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和
调查处理条例》《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》等
有关法律、法规的规定，调查组依据事故调查核实的情况和事故
原因分析，认定下列单位应当承担相应的责任，并提出如下处理
建议：
1.锦程瑞通公司作为材料供货单位，对集水坑成品模架质量
把关不严，未及时发现并消除绳卡螺栓存在加工缺陷，会导致吊
耳因钢丝绳从绳卡中脱开而失效的事故隐患，其行为违反了《中
华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款
[1]
的规定，事故调
[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查
治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工
大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有
安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。
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查组据此认定锦程瑞通公司对事故发生负有管理责任，并建议区
应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条
第一款第（一）项
[2]
和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条
第（二）项
[3]
的规定，对锦程瑞通公司处以五十万元以上七十万
元以下罚款的行政处罚。
2.中宏智远公司作为材料加工单位，未及时发现采购的绳卡
螺栓存在加工螺牙高度不足的安全隐患，致使采用存在缺陷的绳
卡螺栓组装集水坑成品模架吊耳，为事故的发生埋下了隐患，其
行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款
[4]
的规定。事故调查组据此认定中宏智远公司对事故发生负有直接
责任，并建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》
第一百一十四条第一款第（一）项
[5]
和《生产安全事故罚款处罚
规定》第十四条第（二）项
[6]
的规定，对中宏智远公司处以五十
万元以上七十万元以下罚款的行政处罚。
五、事故整改和防范措施
[2] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产
经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故
的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。
[3] 《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14 号）第十四条第（二）项：事故发生单
位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1人死亡，或者 3人以上 6人以下重伤，或者 300
万元以上500 万元以下直接经济损失的，处50 万元以上 70 万元以下的罚款。
[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查
治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工
大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有
安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。
[5] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产
经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故
的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。
[6] 《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14 号）第十四条第（二）项：事故发生单
位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1人死亡，或者 3人以上 6人以下重伤，或者 300
万元以上500 万元以下直接经济损失的，处50 万元以上 70 万元以下的罚款。
-11-
为深刻吸取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似
事故，提出以下措施建议：
锦程瑞通公司要深刻吸取事故教训，依法加强对集水坑成品
模架质量缺陷问题的隐患排查，及时发现并消除绳卡螺栓存在加
工螺牙高度不足的安全隐患；严格把关集水坑成品模架质量，交
付前加大试吊等承载力抽查试验范围，确保吊装部件符合质量标
准，避免类似事故再次发生。
中宏智远公司要深刻吸取事故教训，立即开展对绳卡质量专
项隐患排查，防止螺栓加工质量不符合标准的绳卡投入使用；同
时采取有效措施完善绳卡管理制度，努力实现源头可追溯。
北京建工集团要深刻吸取事故教训，强化起重吊装等危险作
业专项隐患排查,采取有效措施严把吊装作业材料进场验收关，
确保进场的吊装作业材料质量安全可靠，及时消除吊装作业事故
隐患，避免类似事故再次发生。
