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内蒙古锦泰能源（集团）有限公司长滩煤矿
“5·14”一般机电事故调查报告
2024 年 5 月 14 日 14 时 07 分许，内蒙古锦泰能源（集团）
有限公司长滩煤矿发生一起一般机电事故，造成 1 人死亡，直接
经济损失 217.56 万元。
2024 年 5 月 15 日，依据《中华人民共和国安全生产法》《生
产安全事故报告和调查处理条例》《煤矿安全生产条例》《矿山
生产安全事故报告和调查处理办法》等规定，国家矿山安全监察
局内蒙古局会同准格尔旗人民政府，组织准格尔旗能源局、应急
管理局、公安局、总工会等单位成立了内蒙古锦泰能源（集团）
有限公司长滩煤矿“5·14”一般机电事故调查组（以下简称事故
调查组），开展事故调查工作，邀请准格尔旗纪委监委介入，聘
请 3 名专家参与。
事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效
的原则，通过现场勘查、查阅资料、调取视频及人员轨迹、询问
调查、综合分析等方式，查清了事故经过、人员伤亡和直接经济
损失情况，确定了事故等级、类别，评估了应急处置工作，分析
了事故原因，查明了事故性质，认定了事故责任，提出了对事故
责任单位和人员的处理建议，总结了事故教训，提出了事故防范
和整改措施，形成了事故调查报告并由事故调查组成员签名确
认。
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经调查认定，内蒙古锦泰能源（集团）有限公司长滩煤矿
“5·14”一般机电事故是一起因现场人员违章作业导致的生产
安全责任事故。
一、事故基本情况
（一）事故发生单位概况
1.煤矿概况
内蒙古锦泰能源（集团）有限公司长滩煤矿（以下简称长滩
煤矿）位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗，隶属于内蒙古锦
泰能源（集团）有限公司（以下简称锦泰能源公司），为民营企
业。核定生产能力 300 万吨/年，属低瓦斯矿井，水文地质类型
为中等，煤层自燃倾向性均为Ⅰ类容易自燃。开拓方式为斜井单
水平开拓，通风方式为中央并列式，通风方法为机械抽出式，安
全生产标准化管理体系等级为二级。
2.煤矿上级公司情况
锦泰能源公司是专业从事煤炭开采、洗选、销售的民营煤炭企
业，成立于 2005 年。总部位于鄂尔多斯市准格尔经济开发区，下
辖独资长滩煤矿、川宏煤矿、碓臼沟煤矿。
（二）事故发生单位安全管理情况
1.安全管理机构设置和人员配备情况
长滩煤矿配备了矿长、总工程师，及分管生产、机电、安全的
副矿长和具体负责生产、安全、技术、机电、通风等的副总工程师。
设有生产技术部、机电动力部、安检部、调度室、综采队、综掘队、
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机电队等科室和生产及辅助区队。
2.工作面基本概况
502 运输巷为实体煤巷道，设计掘进长度为 1102 米，机头段
巷宽 6.5 米，高 3.8 米，其余段巷宽 5.2 米，高 3.8 米。施工工艺
流程为：巷道采用一次成巷施工方法，采用 EBZ-200A 型综掘机
沿 5 煤层底板掘进，实现截割、装载、转载、运输连续化工作。采
用 DSJ80/40/2*55 配套胶带机，截至 5 月 14 日，巷道掘进 98 米，
根据巷道长度，综掘队 5 月 11 日早班开始安装胶带机机头。
3.劳动组织形式
长滩煤矿综掘队劳动组织形式为“三八”作业制，早 班
8:00-16:00 检 修 作 业 ， 中 班 16:00-0:00 生 产 作 业 ， 零 点 班
0:00-8:00 生产作业。
4.安全规章制度及培训情况
长滩煤矿按照规定建立了全员安全生产责任制，制定了安全
生产规章制度。煤矿主要负责人和安全生产管理人员进行了相应
安全培训并经过考核合格，取得了安全生产知识和管理能力考核
合格证；特种作业人员经考核合格，取得了特种作业操作资格证
书；其他从业人员经过安全生产教育和培训，取得了相应安全培
训合格证明。
5.规程措施制定和贯彻情况
5 月 11 日早班，综掘队开始安设胶带机机头段搭接至 5 层
西翼运输大巷胶带机上。综掘队提前制定了《502 运输巷掘进工
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作面作业规程》《502 运输巷安装安全技术措施》。
《502 运输巷掘进工作面作业规程》机电管理安全措施中第
三条规定：容易碰到的、裸露的带电体及机械外露的转动和传动
部分必须加装护罩或遮栏等防护设施；第九章掘进工作面风险辨
识及预控措施中第二条第十三项规定：电气设备及其带动的机器
外露的转动和传动部分，都必须加装护罩或遮栏，防止人员碰触
危险。
《502 运输巷安装安全技术措施》第五条调试胶带输送机中
规定：试运转胶带输送机时，所有人员工作服装束整齐，扎紧袖
口，在启动胶带机过程中，必须远离传动部件、转动位置。
6.监管部门安全监管情况。
长滩煤矿日常安全监管工作由鄂尔多斯市准格尔旗能源局
综合行政执法大队二中队负责。2024 年 1-4 月份监管执法检查 4
次，复工检查 1 次，共查出安全隐患 25 条，罚款 14 万元。
（三）事故经过
2024 年 5 月 14 日 6 时 40 分，综掘队队长胜利组织召开早
班班前会，早班跟班副队长黄振安排电工李金付、检修工尤振江
在 502 运输巷安装调试胶带机。
14 时 04 分安装调试胶带机过程中，黄振负责在胶带机机头
整理堆煤保护、线缆等工作，李金付负责胶带机开关启停，尤振
江负责传递信号。第一次点动胶带机发现不运行，黄振下达第二
次点动胶带机指令。
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14 时 07 分许，李金付接到尤振江信号后第二次点动胶带机，
黄振在观察寻找皮带拉不动原因时接近减速器，衣物被高速旋转
的减速器二轴键槽卷住，其腹部被卷在二轴上。尤振江听到身后
有声响，随后发现黄振仰面倒在胶带机减速器下方，头向机头，
脚向机尾，腰部衣服破损，小腹裸露有血迹，至此事故发生。
（四）事故现场情况
事故发生在 502 运输巷胶带机机头电机减速器处，减速器距
离巷帮 3.5 米，胶带机机头设备已安装完毕，减速器二轴未防护，
裸露部分直径 0.05 米，长 0.17 米，轴头有键槽，防护罩放置在
减速器旁。
（五）人员伤亡和直接经济损失情况
1.人员伤亡情况
根据准格尔旗中心医院与准格尔旗公安局薛家湾第三派出
所出具的材料，确定此次事故造成 1 人死亡。
2.直接经济损失情况
根据长滩煤矿提供的统计结果确定，截至 2024 年 5 月 24 日，
事故共造成直接经济损失 217.56 万元。
二、事故应急处置及评估情况
（一）事故信息接报及响应情况
5 月 14 日 14 时 27 分，井下安全员李金向调度室报告事故
情况；
14 时 38 分，调度员向生产矿长王海林汇报事故情况；
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14 时 44 分，王海林向矿长上官庆峰报告事故情况；
16 时 16 分，上官庆峰向准格尔旗能源局汇报事故情况。
矿长上官庆峰接到事故报告后，未在 1 小时内向负有安全监
督管理职责的部门报告，属于迟报。
（二）事故现场应急处置情况
事故发生后，现场作业人员尤振江呼救并寻找人车，电工李
金付利用自己的工作服为伤者止血，其他作业地点闻讯赶来的作
业人员汇报地面值班领导，利用栅栏和风筒组成简易担架，将伤
者抬上人车。队长接到事故报告后立即组织地面车辆并拨打 120
急救电话。
（三）医疗救治和善后情况
1.医疗救治情况
14 时 28 分，黄振被运至地面，随即转移至私家车送往医院，
中途与 120 救护车相遇交接。
15 时 27 分，黄振被送达准格尔旗中心医院。
16 时 15 分许，黄振经抢救无效死亡（死亡原因为“创伤性
休克”）。
2.事故善后情况
事故发生后锦泰能源公司相关部门成立了善后工作组对遇
难者与家属进行善后处置及安抚工作。2024 年 5 月 22 日，遇难
者家属签署赔偿协议，善后处理工作结束，未引发导致社会不稳
定的情况和事件。
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（四）事故应急处置评估
1.煤矿应急处置责任落实情况
事故发生后，事故现场人员进行了先期处置并送往医院救
治，煤矿接到事故报告后迅速启动了应急救援预案，开展应急处
置工作。
2.政府部门应急处置责任落实情况
2024 年 5 月 14 日，国家矿山安全监察局内蒙古局监察执法
四处、准格尔旗能源局接到事故报告后，于下午赶赴长滩煤矿，
开展现场处置工作。先后组织勘查了事故现场，核实了事故伤亡
人数等有关情况，将有关核查结果及时按规定程序上报，并安排
专人负责后续事故信息的接收、流转与报送工作，指导长滩煤矿
妥善处置遇难人员的善后事宜。
3.应急处置评估结论
从事故应急处置总体情况看，这起事故煤矿应急救援预案启
动迅速，现场人员先期处置及时。事故现场管控有序，善后处理
工作得当。
三、事故原因分析
（一）直接原因
带班副队长黄振违章接近高速旋转的胶带机减速器二轴，衣
服被卷住导致其腹部受伤致死，造成事故发生。
（二）间接原因
1.机电设备安全管理不到位。502 运输巷胶带机在安装调试
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过程中，安全防护设施安装滞后，裸露在外的减速器二轴未及时
安装防护罩。
2.现场管理人员安全意识淡薄。带班副队长对胶带机减速器
二轴未安装防护罩的安全风险防范意识差，指挥启动胶带机时违
章靠近高速旋转的胶带机减速器二轴。
3.现场安全监督检查不到位。当班安全检查人员发现胶带机
减速器二轴未安装防护罩后，未监督落实整改措施。
4.安全教育培训不到位。针对机械转动部位伤人的安全隐患
培训教育及警示教育不力，从业人员风险意识不足，自保、互保
意识差。
四、责任划分和处理建议
对 8 名相关责任人进行处理，1 人因在事故中死亡不予追究
责任。对锦泰公司安全副总经理，暂停《安全生产知识和管理能
力考核合格证》，并处罚款；对长滩煤矿矿长，处罚款，事故发
生后迟报，处罚款；对长滩煤矿生产副矿长、机电副矿长、安全
副矿长、采煤副总工程师，暂停《安全生产知识和管理能力考核
合格证》，并处罚款；对长滩煤矿综掘队队长，暂停《安全生产
知识和管理能力考核合格证》，并处罚款，撤职；对长滩煤矿安
全员，暂停《安全生产知识和管理能力考核合格证》，并处罚款，
由长滩煤矿给予处分；长滩煤矿综掘队副队长，因在事故中死亡
不予追究责任。对长滩煤矿罚款 70 万元，安全生产标准化管理
体系等级降为三级。
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五、事故主要教训
（一）现场安全管理不到位
胶带机安装作业现场管理人员风险防范能力不足，安全意识
差，现场带班队领导违章作业，执行规程措施不严。
（二）煤矿安全监管不到位
煤矿安全生产管理人员履职不力，对违章作业行为监督整改
落实不力，未及时制止现场存在的违章行为并有效排除安全事故
隐患。
（三）安全教育培训不扎实
从业人员日常安全培训不到位，安全意识差，现场作业存在
侥幸心理，安全隐患排查能力不足，自保互保意识差。
（四）煤矿安全主体责任落实不到位
煤矿安全风险分级管控与隐患排查工作落实不严，各级管理
人员法律意识淡薄，未在规定时限内上报事故，造成事故迟报。
六、事故防范和整改措施
（一）压实煤矿安全生产主体责任
深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，认真贯
彻落实两办《意见》、国务院安委会《硬措施》、《煤矿安全生
产条例》，对照条款开展隐患排查；深入推进矿山安全生产治本
攻坚三年行动，明确攻坚任务、完成时限；坚决杜绝迟报、瞒报
安全生产事故的行为。
（二）加强机电设备安全管理
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建立健全各类设备安装使用维护的安全管理制度，明确管理
职责，压实工作责任；针对大型设备安装回撤、机电检修等高风
险环节，设备入井前切实加强风险隐患辨识，确保各类保护装置
齐全有效，消除安全隐患；强化现场监管，落实人防、技防措施，
高风险作业现场要安排专职安全员盯防，坚决防范同类事故。
（三）加大人员不安全行为管控力度
建立完善人员不安全行为管理办法，明确各级管理人员查抓
不安全行为的目标和责任，常态化开展不安全行为专项整治；对
重点作业场所全部加装视频监控，做到“无视频，不作业”；要
采用视频倒查、违章自动识别、自动预警、远程监督等方式，严
肃查处井下“三违”行为，形成不敢违、不想违的安全文化氛围。
（四）扎实开展安全教育培训
扎实开展煤矿全员安全教育培训，定期开展规程措施专项安
全培训和警示教育，增强从业人员风险辨识能力，强化风险分级
管控措施，不断提升从业人员安全意识，自保、互保、联保意识
及安全操作技能，确保员工做到“上标准岗，干标准活”。牢固
树立法治思维，不断提高煤矿全员依法依规生产作业的意识。
