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中天合创能源有限责任公司门克庆煤矿
“1·12”瞒报机电事故调查报告
2020 年 1 月12 日 10时 20 分左右，中天合创能源有限责任
公司门克庆煤矿（以下简称门克庆煤矿）2201 综采工作面发生
一起机电事故，造成1 人死亡。事故直接经济损失230 万元。
事故发生后，门克庆煤矿未按规定向当地人民政府相关部门
及煤矿安全监察机构报告，隐瞒了事故。
2020年3月25日，内蒙古煤矿安全监察局鄂尔多斯监察分局
（以下简称鄂尔多斯监察分局）接到内蒙古煤矿安全监察局转办
的实名举报信息,举报称门克庆煤矿2020年1月16日发生一起事
故，死亡1人，隐瞒未报。对此，鄂尔多斯监察分局依据原国家
安全监管总局《生产经营单位瞒报谎报事故行为查处办法》和内
蒙古煤矿安全监察局《煤矿生产安全事故举报案件核查处理办
法》有关规定，会同鄂尔多斯市能源局、公安局组成了事故核查
组，查实了该起事故。依据《中华人民共和国安全生产法》《煤
矿安全监察条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，
4月9日鄂尔多斯监察分局会同鄂尔多斯市能源局、公安局、应急
局、总工会、纪委监委等部门，组成事故调查组，展开事故调查
工作。调查组先后调查询问相关人员23人，制作调查取证笔录27
份，收集各种材料21份，入井勘察1次。通过查阅资料、外围走
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访、调查取证和综合分析，查明了事故发生的时间、地点、人员
伤亡、财产损失情况及事故的瞒报过程，确定了事故性质、类别，
对事故原因、责任进行了分析，提出了对事故责任单位和事故责
任人的处理建议，并对避免类似事故的发生提出了防范整改措
施。现将调查结果报告如下：
一、事故单位概况
（一）中天合创能源有限责任公司概况
中天合创能源有限责任公司是由中煤能源、中国石化、上海
申能集团、内蒙古满世集团四家股东单位投资注册成立,下设中
天合创煤炭分公司和化工分公司。中天合创煤炭分公司安全生产
管理机构设有党委书记、总经理和副总经理，分公司下设企业管
理部、计划管理部、生产技术部、机电管理部、总调度室、安全
监察部、地企环保部、地测水文部（防冲办公室）等部门。门克
庆煤矿隶属于该公司。
（二）门克庆煤矿概况
（1）煤矿地理位置及储量
门克庆煤矿位于内蒙古自治区鄂尔多斯市呼吉尔特矿区的
中部，行政区划隶属乌审旗图克镇管辖。工业广场设置在乌审旗
图克镇东南 20km 处。
井田内可采煤层 9 层，共有工业储量2283.81Mt，可采储量
为1493.83Mt，设计生产能力 800万吨/年，矿井服务年限133.4
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年。
（2）矿井建设概况
门克庆煤矿采用立井多水平开拓，设计共划分四个水平开拓
全井田，分别在各水平煤层中布置三条大巷，即运输大巷、辅助
运输大巷和回风大巷。
煤矿始建于 2011 年 1 月，主、副、风井均位于工业场地内。
主立井井筒直径9.6m，装备两对（4 个）载煤量 50t 的立井多绳
提煤箕斗；副立井井筒净直径10m，装备两套提升系统，主立井、
副立井进风；风井井筒净直径 8m，担负全矿井回风任务，并兼
作安全出口，井筒内设有梯子间及灌浆管路。
矿井初期开采的 2-2
中
、3-1 煤，划分为一个水平开采，一
水平标高+580.5m。全井田划分为九个采区，首采区为11 采区，
在 2-2
中
煤、3-1 煤各布置一个综采工作面，工作面采用长壁后
退式综合机械化采煤法，顶板全部垮落法管理顶板。布置 3 个掘
进工作面。
主运输为胶带连续运输；辅助运输为无轨防爆胶轮车运输，
在井底车场环线内及从马头门至换装硐室之间铺设轨道，作为运
送重型设备时需经换装硐室进行换装时使用。
矿井工业场地建有 110kV 变电站一座，双回路供电电源分别
引自中天合创能源公司煤化工区内的220kV变电站110kV侧不同
母线段，采用LGJ-240 型架空线路。
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矿井通风采用中央并列通风方式，机械抽出式通风方法。
井下排水系统由主立井井底附近的主排水泵房和主水仓入
口附近的强排水泵房组成,中央水泵房选用 9 台矿用耐磨多级离
心式水泵;强排系统水泵选用 4 台矿用潜水泵。
矿井安全监测监控系统型号为 KJ95X，配备服务器一台，监
测主机两套。井下中央变电所、2-2
中
煤盘区变电所和 3-1 煤盘
区变电所等地点设置环网交换机 5 台，井下共安装29 台分站。
矿井水文地质类型为复杂型。2-2
中
煤及顶底板鉴定均为弱
冲击倾向性，3-1煤层鉴定具有强冲击倾向性、顶底板具有弱冲
击倾向性； 2-2
中
煤层、3-1 煤层冲击危险程度整体评价为中等。
矿井瓦斯等级为低瓦斯矿井，煤层自燃倾向性为容易自燃～自
燃，煤尘具有爆炸性。矿井劳动组织采用“三八制”。煤矿现有
职工 1860 人。
（3）煤矿持证情况
事故发生前门克庆煤矿《采矿许可证》《安全生产许可证》
《营业执照》及矿长《安全生产知识和管理能力考核合格证》均
在有效期范围内。
（4）煤矿安全管理机构概况
门克庆煤矿安全生产管理机构设有矿长、书记、副书记、安
全副矿长、生产副矿长、掘进副矿长、机电副矿长、总工程师各
1 人，配备了 6 名副总工程师，均取得了《安全生产知识和管理
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能力考核合格证》。煤矿设置有生产技术科、机电管理科、安全
管理科、调度室、防冲办公室等职能科室，安全管理组织机构健
全。相关管理人员都取得相应资格证。
（三）事故前矿井生产情况
事故发生前，门克庆煤矿井下共布置 2 个综采工作面。其
中 2201 综采工作面设计推进长度 1581m，已回采至 456m；3102
综采工作面设计推进长度 5530.7m，已回采至 2300m。井下布置
3 个掘进工作面，分别为2-1煤集中辅运巷、2-1 煤集中主运巷、
2-1 煤集中回风巷。
（四）事故地点概况
2201综采工作面倾向长度 300 米，走向长度 1581m，采高
约为 2.3-2.4 米，采用综合机械化走向长壁后退式采煤方法，一
次采全高，全部垮落法管理顶板。事故发生当班，因需要调整刮
板运输机位置，当班采用从机尾向机头割煤的单向割煤工序，移
架方式为滞后采煤机后滚筒2-3架追机拉架，主要采用邻架操
作，当支架电控系统故障或是检修设备需要时候，采用本架操作，
一般成组操作支架护帮板，成组上下操作最大范围为 15 架。事
故发生地点在2201 综采工作面 4
#
过渡支架处。该工作面安装液
压支架175架，机头 1-3
#
及机尾172-175
#
支架为端头支架，无护
帮板；4
#
、171
#
支架为过渡支架，装有护帮板，护帮板长度为 1
米，打开时，距离电缆槽最近为 119mm。事故上班生产时，4
#
支
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架的配液块脱落，受进液管和回液管的压力，配液块被挤压到支
架立柱和侧护板的缝隙处。事故当班为方便 4
#
支架检修，在煤机
割完机头煤后，4
#
支架未向前拉架，支架的推拉杆推出，推拉头
距离支架底座为865mm。
（五）事故发生前政府及部门管理情况
门克庆煤矿日常安全监管工作由鄂尔多斯市能源局负责，该
局按照监管计划对其进行安全监督检查。
二、事故发生、抢救及瞒报经过
（一）事故发生、抢救经过
2020 年 1 月 12 日 6 时 40 分，门克庆煤矿综采一队召开早
班班前会，队长梁智军通报了夜班 2201 综采工作面生产情况，
安排了当班的生产、检修任务和注意事项。7 时 50 分，综采一
队当班工人入井，8 时20 分抵达2201综采工作面，与上班工人
进行了交接班。8 时 40 分开始割煤。煤机从机尾 160
#
支架位置
斜切进刀后，先割机尾三角煤，然后向1
#
支架（机头位置）方向
割煤。生产时，采煤机司机为高江、张东泽，煤机后滚筒方向支
架工为孟贤勇、高国平、豆江涛、高小飞，推溜工为李权，刮板
运输机司机为田东，前滚筒方向支架工为当班班长杨庆庆，负责
机头方向支架操作，推移转载机并监督工程质量。10 时05 分采
煤机割完机头煤后，采煤机从机头空刀返回，杨庆庆从 5
#
支架开
始追机拉架（1- 4
#
支架未向前拉架），拉架期间未打开护帮板。
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约10 时 20 分，杨庆庆追机拉架到 19
#
支架，使用 19
#
支架的控制
台，用最大操作范围成组打开 18
#
-4
#
支架的护帮板，随后继续追
机拉架。10 时 25 分煤机到达 30
#
支架附近停机后，杨庆庆使用
30
#
支架处的喊话器向田东喊话“拉空停机”，但是刮板运输机未
停，杨庆庆前往机头查看情况。10 时 30 分，在走到 10
#
支架附
近的时候，发现田东在 4
#
支架前方，被4
#
支架护帮板从后背挤压
到刮板运输机电缆槽处（见附件 2）。杨庆庆迅速赶往 4
#
支架，
途径 5
#
支架时关闭刮板运输机，到达 4
#
支架后手动操作收起 4
#
支架护帮板。在收起护帮板后，田东身体耷拉到电缆槽上，杨庆
庆拍打田东肩膀并喊话，没有回应。随后杨庆庆通过晃灯和喊话
器让工作面的人到事故现场帮忙，并使用 2
#
支架处的调度电话向
地面要运人车辆和救护车，又用喊话器通知在回风顺槽组织清理
积水的梁智军。杨庆庆打电话要车的时候，高江、张东泽、高国
平、李权等人赶到事故现场。10 时40 分左右救援人员将田东用
简易担架抬到运输顺槽的胶带运输机上，通过胶带将田东护送到
达 2201 综采工作面三联巷，由在此等候的防爆胶轮车运往井底
车场。11 时20 分左右车辆升井，然后将田东运到煤矿北门外的
超市附近，经等候的图克镇卫生院 120 出诊医生诊断，确认田东
已死亡。随后调度副总工程师马其、综采一队支部书记田文平、
材料员高立军等人将田东送往榆林市人民医院，14：30 左右经
医生再次确诊田东已死亡，至此抢救工作结束。
- 8 -
（二）善后处理情况
2020年1月14日门克庆煤矿与死者家属协商达成善后处理
协议，进行了善后处理。
（三）事故隐瞒过程
2020 年 1 月 12 日 11 时 30 分左右，梁智军向生产副矿长
和发新进行汇报，和发新随即电话向矿长连忠文汇报了情况。
连忠文得知田东死亡后，安排和发新和马其进行善后处理，未
向中天合创煤炭分公司汇报该起事故，也未向地方政府有关部
门和煤矿安全监察机构报告事故，隐瞒了该起事故。
2020 年 3 月 25 日，鄂尔多斯监察分局接到内蒙古煤矿安
全监察局转办的实名举报信息，组成核查组对事故展开核查，
掌握了确凿证据后，4 月 2 日向门克庆煤矿进行核实，煤矿矿
长连忠文承认了该起事故。
三、事故原因及性质
（一）直接原因
当班班长（液压支架工）杨庆庆，在使用联动功能成组打开
液压支架护帮板时，未观察清楚支架前人员活动情况，未喊话通
知工作面人员，违章操作4
#
过渡支架护帮板，将田东挤压到刮板
运输机电缆槽上导致死亡是事故发生的直接原因。
（二）间接原因
1.2201 综采工作面 4
#
过渡支架不完好，在采煤机割煤后，
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未能及时移架，造成该处行人通道在护帮板活动范围内。
2.门克庆煤矿现场安全监督检查不到位，贯彻落实《2201
综采工作面作业规程》不力，未及时发现制止作业人员的违章行
为。
3.门克庆煤矿对作业人员安全教育培训不力，监督落实安全
生产责任制不到位，部分人员安全意识差。
4.门克庆煤矿“重生产、轻安全”思想严重，未严格执行《2201
综采工作面作业规程》中检修班全班检修的规定，在检修班安排
生产作业。
（三）事故类型、等级、性质
经事故调查组分析认定，该起事故类型为机电事故，死亡 1
人，属一般事故。根据以上事故原因分析，认定这是一起生产安
全责任事故，且事故发生后瞒报。
四、责任划分和处理建议
（一）对事故有关责任人的责任认定及处理建议
1.杨庆庆，群众，门克庆煤矿综采一队检修班班长，当班液
压支架工。实际履行职责中,在操作液压支架时未观察清楚支架
前人员活动情况，未喊话通知工作面人员，违章操作造成事故发
生。对事故发生负有直接责任，依据《生产安全事故报告和调查
处理条例》第四十条第一款的规定，建议相关部门撤销其《安全
生产知识和管理能力考核合格证》，依据《安全生产领域违法违
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纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第（七）项的规定，建议处
以留用察看一年处分，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》
第四十五条第（一）项的规定，建议处罚款人民币肆仟玖佰元
（¥4900）。对其是否涉嫌犯罪，建议由司法机关进行调查处理。
2.梁智军，中共党员，门克庆煤矿综采一队队长，负责综采
一队全面工作，事故发生当班的跟班队长。在实际履行职责中，
对职工安全思想教育和安全技能知识培训不到位，作业人员安全
意识差，贯彻落实《2201 综采工作面作业规程》不力，监督检
查《2201 综采工作面作业规程》执行情况不到位，对事故发生
负有主要责任。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四
十条第一款的规定，建议相关部门撤销其《安全生产知识和管理
能力考核合格证》，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分
暂行规定》第十二条第（七）项的规定建议给予行政撤职处分，
依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项
的规定，建议处罚款人民币柒仟玖佰元（¥7900）。
3.田文平，中共党员，门克庆煤矿综采一队党支部书记，负
责综采一队职工安全思想教育工作。在实际履行职责中，对职工
的安全思想、业务技术和遵章守纪培训教育不到位，对事故发生
负有责任。建议给予撤销党内职务处分，并依据《安全生产违法
行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定，建议处罚款
人民币柒仟元（¥7000）。
- 11 -
4.刘志财，中共党员，门克庆煤矿通风副总工程师，事故当
班的带班矿长。实际履行职责中，带班期间现场安全检查不到位，
对事故发生负有领导责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办
法》第四十五条第（一）项的规定，建议处罚款人民币玖仟元
（¥9000）。
5.和发新，中共党员，门克庆煤矿生产副矿长，负责煤矿生
产管理工作，分管综采一队。实际履行职责中，监督落实分管范
围内的安全生产责任制不到位，监督落实《2201 综采工作面作
业规程》不力，对事故发生负有领导责任。依据《安全生产领域
违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第（七）项的规定，
建议给予行政撤职处分，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》
第四十五条第（一）项的规定，建议处罚款人民币玖仟元（¥9000）。
6.李韦军，中共党员，门克庆煤矿安全副矿长，负责矿井安
全生产的综合管理工作。在实际履行职责中，监督落实安全生产
责任制、安全技术措施不到位，对事故发生负有领导责任。依据
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规
定，建议处罚款人民币玖仟元（¥9000）。
7.李志伟，中共党员，门克庆煤矿党委书记，负责煤矿党委
全面工作，对矿井安全生产负有教育责任，是安全教育的第一责
任人。实际履行职责中，对职工的安全思想、遵章守纪教育不到
位，监督落实安全生产责任制不到位，对事故发生负有领导责任。
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建议给予撤销党内职务处分，并依据《安全生产违法行为行政处
罚办法》第四十五条第（一）项的规定，建议处罚款人民币玖仟
元（¥9000）。
8.连忠文，中共党员，门克庆煤矿矿长，负责煤矿全面工
作，煤矿安全生产第一责任人。在实际履行职责中，督促检查
本单位安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患，对
事故发生负有领导责任，依据《生产安全事故报告和调查处理
条例》第三十八条第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定（试
行）》第十八条第（一）项的规定（处上一年年收入30%的罚款），
建议处罚款人民币柒万捌仟叁佰元（¥78300）；且事故发生后隐
瞒事故，对事故瞒报负有责任，建议给予撤销党内职务处分，依
据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十三条第
一款第（一）项的规定，建议给予行政撤职处分；依据《生产安
全事故报告和调查处理条例》第四十条第一款的规定，建议相关
部门撤销其《安全生产知识和管理能力考核合格证》；依据《生
产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项、《生
产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十三条第（二）项的规定
（处以上一年年收入100%的罚款），建议处罚款人民币贰拾陆万
壹仟元（¥261000）；依据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》
第二十条的规定，建议合并处罚款人民币叁拾叁万玖仟叁佰元
（¥339300）。
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（二）对事故责任单位实施行政处罚的建议
门克庆煤矿未严格落实安全管理制度，安全教育培训不到
位，现场安全管理不严格，设备检修维护不到位，对事故发生
负有责任，且事故发生后瞒报。依据《生产安全事故罚款处罚
规定（试行）》第十四条第二款的规定，建议对该矿处罚款人民
币伍拾万元（¥500000）；对于其瞒报行为，依据《生产安全事故
报告和调查处理条例》第三十六条的规定，建议对该矿处罚款人
民币贰佰万元（¥2000000）。依据《生产安全事故罚款处罚规定
（试行）》第二十条的规定，建议对门克庆煤矿合并处罚款人民
币贰佰伍拾万元（¥2500000）。
五、防范和整改措施
1.门克庆煤矿要深刻吸取事故教训，坚决消除“重生产、轻
安全”的思想，增强安全红线意识，强化安全生产主体责任落实，
加强对从业人员安全培训教育和事故警示教育，提升煤矿的安全
管理水平，强化煤矿干部职工的安全意识和自保互保意识。
2.门克庆煤矿要加强现场管理，确保安全管理人员认真履行
职责，发挥好安全员、跟班区队领导和带班矿领导的管理作用，
做好风险管控和隐患排查治理工作，杜绝“三违”现象的发生。
3.中天合创煤炭分公司要认真吸取事故教训，强化安全生产
主体责任落实，监督所属煤矿严格遵守安全生产法律法规及有关
规定和要求，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，强
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化安全生产底线思维，牢固树立安全发展理念，促进所属煤矿安
全生产，有效防范事故发生。
中天合创能源有限责任公司门克庆煤矿
“1·12”瞒报机电事故调查组
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