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上海洪铺钢结构工程有限公司
“10·26”一般物体打击事故调查报告
2023 年10 月 26 日 8 时 27 分许，位于奉贤区奉城镇协
新路485 号的上海洪铺钢结构工程有限公司桥梁车间内吊运
作业时发生一起一般物体打击事故，造成 1 人死亡，直接经
济损失（包括死者赔偿费用）135 万余元。
事故发生后，依据《安全生产法》和《生产安全事故报
告和调查处理条例》等有关法律法规以及《上海市实施〈生
产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规
〔2023〕5 号），成立了由奉贤区应急管理局、公安奉贤分
局、奉贤区总工会等有关负责同志参加的上海洪铺钢结构工
程有限公司“10·26”一般物体打击事故调查组（以下简称
“事故调查组”），开展事故调查工作。
事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、
实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、
调查取证和分析论证，查明了事故发生的原因、经过、人员
伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出
了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因
及暴露出的问题，提出了事故防范措施。
一、基本情况
（一）相关事故单位情况
上海洪铺钢结构工程有限公司（以下简称“洪铺公司”）
成立于1998 年 5 月，住所：上海市奉贤区奉城镇协新路 388
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号，统一社会信用代码：91310120134038397B，法定代表人：
严建明，有限责任公司，注册资本10400 万元，经营范围：
钢结构建设工程专业施工，钢结构件制造、加工，机械设备
及配件制造、加工，冷作钣金加工，管道建设工程专业施工，
防水防腐保温建设工程专业施工，铝合金制品、橡塑制品、
五金制品、机械设备、金属材料、钢材、板材、建筑材料、
木材制品、机电设备、仪器仪表、船舶配件、船舶设备、电
气成套设备的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。
（二）涉事设备基本情况
设备类别：桥式起重机，规格型号：QD50/10t 38m A6,
使用登记证编号：重沪 FX8558，使用单位：上海洪铺钢结构
工程有限公司，最近检验日期：2023 年 6 月 1 日，下次检验
2025 年 6 月，最近检验无不合格项。
二、事故发生经过、应急救援情况
（一）事故发生经过
2023 年10 月 26 日 8 时许，洪铺公司生产厂长尹传明根
据公司发货计划，安排行车操作员陈大军、油漆工邹铭、赵
以传配合对桥梁车间内清理打磨区域需要发货的6 根防撞墙
进行清污、补漆作业。8 时 27 分许，陈大军操作行车将卧放
于地面的最后一根防撞墙吊起并摆放于地面，松开防撞墙两
端吊钩后，在未观察到松开的吊钩钩到了防撞墙底部嵌孔的
情况下，继续操作行车向南移动，导致一根防撞墙被钩住倾
倒，压到了正在两根防撞墙中间进行清污作业的邹铭。
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（二）应急救援情况
事故发生后，洪铺公司安全管理人员沈志国立即拨打了
120 急救电话，生产厂长尹传明立即驾驶叉车将防撞墙铲起，
周围人员将邹铭从防撞墙下救出并开展急救，8 时50 分许，
120 急救到达现场开展急救，9 时 30 分许，120 急救宣布抢
救无效死亡。
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失
（一）死亡人员情况
死者基本情况：邹铭，男，39 岁，湖南省人。司法鉴定
科学研究院出具的《司法鉴定科学研究院司法鉴定意见书》
（司鉴院〔2023〕病鉴字第 357 号）鉴定结论为：邹铭符
合因钝性外力（如防撞墙碰撞、挤压等）作用致胸部损伤死
亡。
（二）事故直接经济损失
该起事故造成直接经济损失（包括死者赔偿费用）135
万余元。
四、现场勘查情况
事故现场位于奉贤区协新路485 号洪铺公司桥梁车间
内。该车间长约 206 米，宽约 120 米，高约 24 米，清理打
磨区域位于车间门口约 20 米处中间位置；现场共有 6 根防
撞墙，南北排列 2 排，每排三根，每根间距约 1 米，西侧一
排由南往北两根已倾倒，防撞墙长约 7 米，高 1.3 米，厚 0.5
米，钢制，平底，有嵌孔，顶部有吊耳；死者被压在西排北
侧两根防撞墙之间（图 1）。
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（图 1）
五、事故发生原因及事故性质
（一）事故发生的原因
1.直接原因
根据监控视频发现，行车操作人员解开防撞墙吊耳上的
吊钩后，在没有仔细观察吊钩状态，也未将吊钩升起的情况
下，贸然启动行车，松开的吊钩钩住了防撞墙底部嵌孔，导
致行车在移动过程中将防撞墙拉倒，压到了在防撞墙之间作
业的死者，是事故发生的直接原因。
2. 间接原因
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（1）违反操作规程作业
①
。行车操作人员解钩后未将吊
钩最低点提升至相应高度，使得行车移动过程中吊钩不慎钩
住了构件，导致构件倾倒。
（2）交叉作业。现场吊运作业和清污补漆作业同时开
展，未有效进行风险辨识，对可能存在危险认识不足。
（3）现场安全管理不力。现场安全管理人员未能制止
和纠正从业人员违反操作规程的行为。
（4）安全教育培训不力。虽对从业人员开展了安全教
育培训，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握
岗位安全操作技能。
（二）事故性质
经调查认定，上海洪铺钢结构工程有限公司“10·26”
一般物体打击事故是一起生产安全责任事故。
六、对有关责任人员和单位的处理建议
（一）对事故责任人的责任认定和处理建议
1.邹铭，洪铺公司油漆工。安全意识淡薄，对作业现场
存在的风险认识不足，明知现场吊运作业未完成，仍冒险开
展清污补漆作业，对事故发生负有直接责任，鉴于本人在事
故中死亡，建议不再予以追究。
2.陈大军，洪铺公司行车操作人员。违反安全操作规程，
吊运作业时没有及时劝退周围其他作业人员，吊运结束时没
有按规定将吊钩提升至规定高度，对事故发生负有直接责任，
① 上海洪铺钢结构工程有限公司遥控起重安全操作规程第 12 条，在没有吊运构
件时必须保证吊钩最低点距离地面高度大于 2.5 米。
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建议移送司法机关处理。
3.沈志国，洪铺公司安全管理人员。未能及时制止和纠
正从业人员违反操作规程的行为，对事故发生负有责任，建议
洪铺公司加强管理，并按照企业的有关规定予以处理，并将
处理结果报奉贤区应急管理局备案。
4.严建明，洪铺公司法定代表人。未有效履行主要负责
人对本单位安全生产职责，督促、检查本单位安全生产工作，
及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，建议奉
贤区应急管理局对其予以行政处罚。
（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议
上海洪铺钢结构工程有限公司作为安全生产的责任主
体，未能督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度
和安全操作规程，对事故发生负有责任，建议奉贤区应急管
理局对其予以行政处罚。
七、整改防范措施建议
（一）洪铺公司要认真分析事故的原因，举一反三，加
强作业现场的安全检查，采取技术、管理措施，及时发现并
消除事故隐患。
（二）洪铺公司要深刻吸取事故教训，加强对全员安全
生产责任制落实情况的监督考核，督促从业人员严格执行本
单位的安全生产规章制度和安全操作规程。
（三）洪铺公司要切实加强对从业人员的安全教育培
训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安
全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。
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附件：上海洪铺钢结构工程有限公司“10·26”一般物体打
击事故调查组名单
上海洪铺钢结构工程有限公司
“10·26”一般物体打击事故调查组
2023 年 12 月22 日
