金平区现代产业集聚区广东盛威智能科技有限公司“4·3”一般高处坠落事故调查报告
来源：金平区应急管理局　金平区·事故调查报告（搜索直采）
原文链接：http://www.gdjinping.gov.cn/zdlyxxgk/scaqsgxxgk/scaqsgdcbgxx/content/post_2463426.html
发布时间：2025-08-15　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

1
金平区现代产业集聚区广东盛威智能科技
有限公司“4·3”一般高处坠落
事故调查报告
2025 年 4 月 3 日，位于汕头市金平区鮀中路 169 号金平工
业园区现代产业集聚区的广东盛威智能科技有限公司（曾用名：
广东邦承智能科技有限公司）发生一起高处坠落致 1 人死亡的
事故，直接经济损失人民币 138 万元。
依据《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订版，下
同）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493
号）等法律法规规定，2025 年 4 月 9 日，金平区人民政府成立
了由区分管安全生产工作的领导任组长，金平公安分局、区应
急管理局、区住房和城乡建设局、区总工会、区工业园区办派
员组成的“汕头市金平区‘4·3’事故金平区政府调查组”（以下简
称事故调查组），开展事故调查工作。事故调查组聘请了建筑
领域、安全生产领域专家参与调查。同时将成立事故调查组的
批复抄送金平区纪委监委。
事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实
效的原则，通过现场勘查、调查取证、询问笔录、专家鉴定论
证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员死亡和直
接经济损失情况，认定了事故性质，分清了事故责任，并针对
事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故处理以及防范措施
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建议。现将有关情况报告如下：
一、基本情况
（一）项目基本情况
广东邦承智能科技有限公司（现更名：广东盛威智能科技
有限公司）电子专用材料制造项目（一期）包括 1 栋 5 层厂房
A1、1 层地下消防水池泵房及围墙，总建筑面积 18133.45㎡，
其中厂房 A1 建筑面积 17916.53 ㎡，地下消防水池泵房建筑面
积 216.92 ㎡。计容建筑面积 23480.82㎡。围墙总长度 281.4m，
工程造价 2800 万。该项目 2023 年 10 月 13 日获批施工许可（施
工许可证号：440511202310130101），建设单位为广东邦承智
能科技有限公司（现更名：广东盛威智能科技有限公司），2023
年 10 月 17 日正式开工，2025 年 1 月 24 日通过汕头市金平区建
筑工程质量与安全中心安全验收并终止安全监督，2025 年 3 月
24 日项目由参建五方主体验收合格，2025 年 3 月 31 日汕头市
金平区建筑工程质量与安全中心终止质量监督。广东邦承智能
科技有限公司电子专用材料制造项目（一期）施工范围不包含
电气安装工程，截止事发前土建已完工。
涉事项目为广东邦承智能科技有限公司电子专用材料制造
项目（一期）土建工程完工后的电气安装工程，建设单位为广
东盛威智能科技有限公司（曾用名：广东邦承智能科技有限公
司），公司法定代表人陈×军口头约定由张×福进行新建厂房
一楼到五楼的电气安装，包括厂房的照明、设备、监控等电气
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线路安装，陈×军未提供相应设计图纸，张×福叫来工人，按
照陈×军的口头要求进行施工。施工材料及施工机具由陈×军
提供，张×福仅提供劳务用工。涉事双方未签订协议或合同，
未签订安全生产协议或约定双方安全生产责任，未约定项目具
体工期及工程款项，工程完工后结算工程款以张×福提供的用
工量为准。截止事发前，涉事项目的电气安装已基本完工，剩
下一楼的部分监控信号线还未布置完成。
（二）电气安装工程事故涉及单位概括
1.建设方
广东盛威智能科技有限公司（曾用名：广东邦承智能科技
有限公司）。该司位于汕头市金平区鮀中路 169 号金平工业园
区现代产业集聚区西片区厂房 A1 幢第一层之一；登记机关：汕
头市市场监督管理局；法定代表人：陈×军；成立日期:2022 年
4 月 27 日；经营范围：通用设备制造（不含特种设备制造）；
专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；包装专用设备制
造；电子专用材料制造；机械设备研发；机械电气设备制造；
金属成形机床制造；金属加工机械制造；气体压缩机械制造；
电子元器件与机电组件设备制造；新能源原动设备制造；模具
制造；安防设备制造；有色金属铸造；黑色金属铸造；机械零
件、零部件加工；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维
护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
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交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；互
联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备销售；包装专
用设备销售；金属成形机床销售；电气机械设备销售；电气设
备销售；机械零件、零部件销售；电气设备销售；电子元器件
与机电组件设备销售；电子元器件零售；新能源原动设备销售；
模具销售；电子产品销售；安防设备销售；金属材料销售；五
金产品批发；五金产品零售；塑料制品销售；橡胶制品销售；
智能仪器仪表制造；仪器仪表销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）；统一社会信用代码：
91440500MABMJT2B2A。
2.施工方
张×福，男，汉族，1975 年 11 月 18 日出生，潮州市饶平
县人，身份证号码：44052219**********，系广东盛威智能科
技有限公司（曾用名：广东邦承智能科技有限公司）新建厂房
装修电气安装劳务承包人，雇佣谢×秋、翁×贤等人，负责广
东盛威智能科技有限公司（曾用名：广东邦承智能科技有限公
司）新建厂房电气安装。未注册公司，未持有施工劳务资质。
（三）事故涉及的相关人员概况
1.翁×贤，事故死者，男，汉族，1990 年 9 月 19 日出生，
汕头市金平区人，身份证号码：44050919**********，受张×
福雇佣，未签订劳动合同或用工协议，系张×福指派到广东盛
威智能科技有限公司（曾用名：广东邦承智能科技有限公司）
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新建厂房装修项目杂工，从事电气线路安装工作，未持有高处
作业特种作业操作证。
2.谢×秋，男，汉族，1993 年 12 月 19 日出生，汕头市龙
湖区人，身份证号码：44058319**********，受张×福雇佣，
未签订劳动合同或用工协议，系张×福指派到广东盛威智能科
技有限公司（曾用名：广东邦承智能科技有限公司）新建厂房
装修项目杂工，从事电气线路安装工作。
3.张×福，男，汉族，1975 年 11 月 18 日出生，潮州市饶
平县人，身份证号码：44052219**********，系广东盛威智能
科技有限公司（曾用名：广东邦承智能科技有限公司）新建厂
房装修项目电气安装工程的劳务承包人，负责为广东盛威智能
科技有限公司（曾用名：广东邦承智能科技有限公司）新建厂
房电气安装提供劳务。
4.陈×军，男，汉族，1974 年 9 月 18 日出生，江西省丰城
市人，身份证号码：36220219**********，广东盛威智能科技
有限公司（曾用名：广东邦承智能科技有限公司）法定代表人、
主要负责人，全面负责公司的日常运营管理。
二、事故发生经过和救援情况
（一）事故发生经过
事故现场未安装监控设备，第一现场仅翁×贤、谢×秋二
人，无其他直接目击证人，事故调查组通过察看现场状况、技
术勘验及询问谢×秋等在场相关人员，对事故发生经过进行调
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查了解、充分讨论和综合分析，还原事故基本经过：
2025 年 4 月 3 日下午，张×福安排翁×贤、谢×秋二人在
新建厂房一楼安装监控信号线。至当天 17 时左右，翁×贤在移
动门式作业架顶部作业平台完成一处线路安装作业，准备移动
作业架到旁边的作业位置，谢×秋告诉翁×贤要坐稳扶好准备
移动，由于作业架顶部作业平台铺设木板用于站立，谢×秋被
遮挡住视线，无法观察到翁×贤的状态，在听到翁×贤肯定的
答复后便开始移动作业架。在移动的过程中，谢×秋感觉到作
业架重心失衡，随即作业架往移动方向倒下，翁×贤摔倒在地
面上失去意识。
（二）事故救援情况
事发后，谢×秋将翁×贤扶在怀中，呼喊翁×贤的名字，
翁×贤没有反应。附近的现场人员听到作业架倒下的声音，电
话通知正在公司大门装 LED 灯牌的张×福到场，随后自己赶往
事故现场，现场人员看到现场情况后，便去找陈×军告知情况。
张×福到达现场并于 17 时 06 分拨打 120 急救电话，陈×军认
为公司位置偏僻，又处在下班高峰期时段，怕贻误抢救时机，
便与救护车沟通，于绿梦生态园周边汇合。随后，陈×军安排
员工驾车将翁×贤送到绿梦生态园附近并转移到救护车上，将
伤者送到汕头市中心医院进行抢救。于 4 月 4 日晚 18 时许，医
生宣布翁×贤经抢救无效死亡。
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接报后，公安部门、应急管理部门、区工业园区办及属地
居委立即赶到事故现场了解情况。金平区应急管理局、金平公
安分局鮀江派出所、区工业园区办督促广东盛威智能科技有限
公司（曾用名：广东邦承智能科技有限公司）要保护好现场环
境，切实做好事故善后工作，防止引发其他不稳定因素，同时
要求涉事单位主动积极配合有关部门开展事故调查处理工作。
（三）事故应急处置的评估意见
经评估，事发后金平区各级各相关部门及时、主动、有序
开展应急救援工作，陈×军、张×福等人及时组织将伤者送至
汕头市中心医院救治。事故现场应急救援处置及时、方法得当，
救援过程中未发生次生事故，善后工作处置有力有效，未导致
更大人员伤亡的财产损失，未引发社会不稳定因素。
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失
（一）事故伤亡情况
事故造成 1 人死亡，死者翁×贤，男，汉族，1990 年 9 月
19 日出生，汕头市金平区人，身份证号码：44050919********
**，受张×福雇佣，未签订劳动合同或用工协议，系张×福指
派到广东盛威智能科技有限公司（曾用名：广东邦承智能科技
有限公司）新建厂房装修项目杂工。
据汕头市金平区公安司法鉴定中心出具的《尸体检验报告》
（编号：2025061），对死者翁×贤的鉴定意见为“初步检验意
见：翁×贤符合高坠致全身多处骨折，重型颅脑损伤死亡，为
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进一步明确死因需对尸体进行解剖，并完善病理及理化等相关
检验”。经公安部门询问死者家属，死者家属表示对鉴定结果没
有异议，不需要法医对死者遗体做进一步解剖。
（二）直接经济损失
事故造成直接经济损失人民币 138 万元，主要用于对死者
家属的经济赔偿和善后处理事项等。
四、事故发生的原因和事故性质
根 据 《 生 产 过 程 危 险 和 危 害 因 素 分 类 与 代 码 》
（GB/T13861-2009），分别对事故相关的人为因素、物的因素、
环境因素和管理因素等要素进行分析，依据《企业职工伤害事
故分类》（GB6411）和公安司法鉴定部门的鉴定意见，综合考
虑起因物，引发事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，其
事故原因分析如下：
（一）发生事故相关要素情况
1.作业时段天气情况
据汕头市气象台官方微博 2025 年 4 月 3 日 10 时发布的未
来 24 小时天气预报：“陆地天气：晴间多云，东北到东风 3～4
级，15～25℃。汕头附近海面：晴间多云，东北风 5～6 级阵风
7 级。”
根据汕头气象台上述气象预报情况和事发场所情况，事故
调查组分析认定：当天自然天气对事发场所无明显影响。
2.现场勘察情况
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事故发生地点位于广东盛威智能科技有限公司（曾用名：
广东邦承智能科技有限公司）新建厂房（一期）1 楼西南侧，厂
房 1 楼面积约 3583m2，厂房为钢筋混凝土结构，地面地坪平坦。
涉事移动门式作业架由广东盛威智能科技有限公司（曾用名：
广东邦承智能科技有限公司）采购并提供给张×福作施工用具，
张×福临时雇佣工人进行组装，作业架架体上未见铭牌，广东
盛威智能科技有限公司（曾用名：广东邦承智能科技有限公司）
未能提供作业架生产(制造)许可证、产品合格证。作业架宽度约
2 米、宽度约 1.5m，高度约 4 米，由两个长约 2 米、宽度约 1.5m，
高度约 2 米的门架搭设而成，上下 4 榀门架采用线绳绑扎固定，
底部门架装有导向轮及制动装置，作业架顶部安装有踏板并加
盖木板用于站立，作业架上方作业平台安装有高度约 1m 的围
护，作业架底部未设置扫地杆，作业架未按步在门架立杆上设
置水平加固杆。
涉事作业架倒在地上，通过勘查现场情况，涉事作业架行
进路线未有障碍物，周边地面平坦，基本排除作业架因障碍物
或地面凹凸不平等外界环境因素影响而倾倒的可能性。
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图 1 涉事作业架倒下位置
综合市安全生产专家技术分析，事故调查组调查认定：基
本排除作业架因障碍物或地面凹凸不平等外界环境因素影响而
倾倒的可能性；涉事移动门式作业架门架仅用绑绳固定，未设
置水平加固杆、扫地杆，不符合《建筑施工门式钢管脚手架安
全技术标准》（JGJ/T128-2019）“6.5.3 移动门式作业架应按步
在每个门架的两根立杆上分别设置纵横向水平加固杆，应在底
部门架立杆上设置纵横向扫地杆”相关要求，架体的稳定性不能
保证，作业架不符合安全生产要求，存在安全风险和隐患。
3.作业违规情况
翁×贤安全意识不足，作业过程中未佩戴安全帽等劳动防
护用品，由于未接受广东盛威智能科技有限公司（曾用名：广
未经允许，不得转载
11
东邦承智能科技有限公司）、张×福的安全生产教育和培训，
采取过往的作业经验，在门式作业架移动过程中，翁×贤仍处
在作业架上方操作平台，违反了《建筑施工高处作业安全技术
规范》（JGJ80-2016）“6.2.4 移动式操作平台移动时，操作平台
上不得站人”的规定。
谢×秋，未接受广东盛威智能科技有限公司（曾用名：广
东邦承智能科技有限公司）、张×福的安全生产教育和培训，
未具备岗位所必须的安全生产知识，在翁×贤仍处在作业架上
方操作平台的情况下，移动作业架，违反了《建筑施工高处作
业安全技术规范》（JGJ80-2016）“6.2.4 移动式操作平台移动时，
操作平台上不得站人”的规定。
4.安全管理情况
（1）合规审查情况。张×福未注册公司，未具备施工劳务
资质，广东盛威智能科技有限公司（曾用名：广东邦承智能科
技有限公司）未审查张×福相关资质证明，将公司新建厂房的
电气安装项目发包给不具备安全生产条件或者相应资质的个
人，未与张×福签订承包合同和安全生产管理协议，未明确各
自的安全生产管理职责。
（2）安全生产规章制度制定情况。由于未明确各自的安全
生产管理职责，广东盛威智能科技有限公司（曾用名：广东邦
承智能科技有限公司）未将张×福作为第三方承包单位纳入管
理，广东盛威智能科技有限公司（曾用名：广东邦承智能科技
未经允许，不得转载
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有限公司）、张×福双方均未针对涉事项目制订安全生产规章
制度，未制定关于作业架的操作规程。
（3）安全教育情况。广东盛威智能科技有限公司（曾用名：
广东邦承智能科技有限公司）、张×福仅口头要求现场作业人
员注意安全，未正式开展安全生产教育和培训，作业人员移动
作业架时，操作人员仍在作业平台上，对从业人员安全生产教
育和培训不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识。
（4）日常安全管理情况
项目管理方面。广东盛威智能科技有限公司（曾用名：广
东邦承智能科技有限公司）作为发包方，未统一协调、管理承
包方的安全生产工作，未定期进行安全检查，未督促现场作业
人员佩戴劳动防护用品，采购施工机具时，未选择具有生产(制
造)许可证、产品合格证的施工机具。
现场管理方面。劳务承包人张×福，系个人经营的投资人，
安全生产资金投入不足，未取得施工劳务资质，违规承包施工
作业项目，未向现场施工作业人员配备劳动防护用品，对作业
现场进行安全巡查和管理不到位。
综上，事故调查组调查认定：
一是广东盛威智能科技有限公司（曾用名：广东邦承智能
科技有限公司）将装饰装修工程的电气安装工程发包给不具备
安全生产条件或者相应资质的个人；未与张×福签订承包合同
和安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责；未对
未经允许，不得转载
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承包单位的安全生产工作进行统一协调管理，未定期进行安全
检查，督促现场隐患排查整改；督促施工作业人员配备安全帽
等劳动防护用品不到位；采购不具有生产(制造)许可证、产品合
格证的施工机具；项目现场存在安全隐患，未采取技术、管理
措施，及时发现并消除事故隐患。
二是广东盛威智能科技有限公司（曾用名：广东邦承智能
科技有限公司）法定代表人、主要负责人陈×军。作为主要负
责人，未组织实施对项目进场员工安全生产教育和培训；督促
检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除安全隐患。
三是项目劳务承包人张×福，系个人经营的投资人，安全
生产资金投入不足，未取得施工劳务资质，违规承包施工作业
项目，未对现场作业人员进行必要的安全生产教育和培训，未
向现场施工作业人员配备劳动防护用品，对作业现场进行安全
巡查和管理不到位。
四是现场作业人员翁×贤，安全意识不足，未接受安全生
产教育和培训，未具备岗位所必须的安全生产知识，事发前开
展作业未佩戴安全帽等劳动防护用品，在移动式作业架移动过
程中，翁×贤仍处在作业架上方操作平台，未按《建筑施工高
处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）规定要求离开作业架。
五是现场作业人员谢×秋，未接受安全生产教育和培训，
未具备岗位所必须的安全生产知识，违反《建筑施工高处作业
安全技术规范》（JGJ80-2016）规定，在翁×贤仍处在作业架
未经允许，不得转载
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上方操作平台的情况下，移动作业架。
（二）事故直接原因
事发现场监控未安装，事发第一时间现场唯一人证谢×秋
视线受遮挡，无法直观看到事发过程。涉事作业架行经路线未
有障碍物，且地面较为平坦，据谢×秋描述，其在移动作业架
过程中也未察觉到异常，未感受到导向轮卡住的迹象，基本排
除作业架因障碍物或地面凹凸不平等外界环境因素影响而倾倒
的可能性。
综合尸体检验报告、证人证言及市安全生产专家现场勘察
及事故调查组调查了解情况，事故直接原因分析如下：
涉事移动门式作业架门架仅用绑绳固定，未设置水平加固
杆、未设置扫地杆，不符合《建筑施工门式钢管脚手架安全技
术标准》（JGJ/T128-2019）“6.5.3 移动门式作业架应按步在每
个门架的两根立杆上分别设置纵横向水平加固杆，应在底部门
架立杆上设置纵横向扫地杆”相关要求，架体的稳定性不能保
证。移动作业架过程中，翁×贤安全意识不足，未具备与所从
事的生产经营活动相应的安全生产知识，未离开作业架顶层操
作平台，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）
“6.2.4 移动式操作平台移动时，操作平台上不得站人”规定，在
移动过程中存在其本人重心失衡和作业架整体稳定性不足综合
作用下导致的作业架重心失衡摔落的可能性，而事发时翁×贤
未佩戴安全帽等劳动防护用品，摔倒地面致全身多处骨折，重
未经允许，不得转载
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型颅脑损伤死亡。
2025 年 4 月 3 日，翁×贤同谢×秋在新建厂房 1 楼进行监
控布线，至 17 时左右，翁×贤完成一处线路安装作业，准备移
动作业架到旁边的作业位置，谢×秋在得到翁×贤已坐稳扶好
的答复后便开始移动作业架，由于作业架架体的稳定性不能得
到保证，翁×贤安全意识不足未离开作业架顶层操作平台，移
动过程中存在翁×贤重心失衡导致作业架重心失衡摔落的可能
性。由于缺少安全帽等劳动防护用品保护，最终翁×贤摔落到
地面，致全身多处骨折，重型颅脑损伤死亡，是导致事故发生
的直接原因。
（三）事故间接原因
1.广东盛威智能科技有限公司（曾用名：广东邦承智能科技
有限公司）将装饰装修工程的电气安装工程发包给不具备安全
生产条件或者相应资质的个人；未与张×福签订承包合同和安
全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责，致双方未
制定安全生产规章制度和操作规程；未对承包单位的安全生产
工作进行统一协调管理，未定期进行安全检查，督促现场隐患
排查整改不到位；督促施工作业人员配备安全帽等劳动防护用
品不到位；采购不具有生产(制造)许可证、产品合格证的施工机
具；项目现场存在安全隐患，未采取技术、管理措施，及时发
现并消除事故隐患是导致事故发生的间接原因之一。
2.陈×军，作为公司主要负责人，组织制定并实施本单位安
未经允许，不得转载
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全生产教育和培训计划不到位，未组织实施对项目进场员工安
全生产教育和培训；督促检查本单位的安全生产工作不到位，
未及时消除安全隐患，是导致事故发生的间接原因之二。
3.张×福，作为项目承包人，系个人经营的投资人，安全生
产资金投入不足，未取得施工劳务资质，违规承包施工作业项
目，未对现场作业人员进行必要的安全生产教育和培训，未向
现场施工作业人员配备劳动防护用品，对作业现场进行安全巡
查和管理不到位，是导致事故发生的间接原因之三。
4.谢×秋，未接受安全生产教育和培训，未具备岗位所必须
的安全生产知识，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》
（JGJ80-2016）规定，在翁×贤仍处在作业架上方操作平台的
情况下，移动作业架，是导致事故发生的间接原因之四。
（四）事故性质
经调查分析，汕头市金平区“4·3”事故是一起一般生产安全
责任事故。
五、事故责任的认定以及有关处理建议
（一）建议不再追究责任的责任人员（1 人）
翁×贤，事故死者，男，汉族，1990 年 9 月 19 日出生，汕
头市金平区人，身份证号码：44050919**********，受张×福
雇佣，未签订劳动合同或用工协议，系张×福指派到广东盛威
智能科技有限公司（曾用名：广东邦承智能科技有限公司）新
建厂房装修项目杂工，从事电气线路安装工作，未持有高处作
未经允许，不得转载
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业特种作业操作证。翁×贤安全意识不足，未接受安全生产教
育和培训，未具备岗位所必须的安全生产知识，违反《建筑施
工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）有关规定，移动作
业架时，未离开作业架作业平台，在无安全帽等个人防护措施
的情况下，移动作业架时仍停留在操作平台上，导致事故的发
生。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七
条的规定，对事故负有直接责任。鉴于翁×贤本人已在事故中
死亡，建议不再追究其责任。
（二）建议依法给予行政处罚处理的责任单位（1 家）
广东盛威智能科技有限公司（曾用名：广东邦承智能科技
有限公司），将装饰装修工程的电气安装工程发包给不具备安
全生产条件或者相应资质的个人；未与张×福签订承包合同和
安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责，致双方
未制定安全生产规章制度和操作规程；未对承包单位的安全生
产工作进行统一协调管理，未定期进行安全检查，督促现场隐
患排查整改；督促施工作业人员配备安全帽等劳动防护用品不
到位；采购不具有生产(制造)许可证、产品合格证的施工机具；
项目现场存在安全隐患，未采取技术、管理措施，及时发现并
消除事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》
第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十九条第一款、
第二款和《建设工程安全生产管理条例》第三十四条第一款的
规定，对该起事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安
未经允许，不得转载
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全生产法》第一百一十四条第（一）项、第一百一十五条、《生
产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第 14 号）第十四条
第（二）项的规定，建议由金平区应急管理局依法对其进行行
政处罚。
（三）建议给予行政处罚的责任人员（2 人）
1.陈×军，男，汉族，1974 年 9 月 18 日出生，江西省丰城
市人，身份证号码：36220219**********，广东盛威智能科技
有限公司（曾用名：广东邦承智能科技有限公司）法定代表人、
主要负责人，全面负责公司的日常运营管理。陈×军作为公司
主要负责人，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划
不到位，未组织实施对项目进场员工安全生产教育和培训；督
促检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除安全隐患。
以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第
（三）、（五）项规定，对事故的发生负有责任。依据《中华
人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项、第一百一十
五条、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第 14 号）
第十九条第（一）项规定，建议由金平区应急管理局依法对其
进行行政处罚，并由广东盛威智能科技有限公司（曾用名：广
东邦承智能科技有限公司）依据《中华人民共和国安全生产法》
第九十四条第二、三款以及《中华人民共和国公司法》有关规
定进行处理。
2.张×福，男，汉族，1975 年 11 月 18 日出生，潮州市饶
未经允许，不得转载
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平县人，身份证号码：44052219**********，作为项目劳务承
包人，系个人经营的投资人，安全生产资金投入不足，未取得
施工劳务资质，违规承包施工作业项目，未对现场作业人员进
行必要的安全生产教育和培训，未向现场施工作业人员配备劳
动防护用品，对作业现场进行安全巡查和管理不到位。以上行
为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款的
规定，对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生
产法》第九十三条第二款、第一百一十五条、《生产安全事故
罚款处罚规定》（应急管理部令第 14 号）第二十一条第（一）
项规定，建议由金平区应急管理局依法对其进行行政处罚。
（四）建议进行其他处理的人员（1 人）
谢×秋，男，汉族，1993 年 12 月 19 日出生，汕头市龙湖
区人，身份证号码：44058319**********，受张×福雇佣，未
签订劳动合同或用工协议，系张×福指派到广东盛威智能科技
有限公司（曾用名：广东邦承智能科技有限公司）新建厂房装
修项目杂工，从事电气线路安装工作。谢×秋未具备岗位所必
须的安全生产知识，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》
（JGJ80-2016）规定，在翁×贤仍处在作业架上方操作平台的
情况下，移动作业架。鉴于其未受广东盛威智能科技有限公司
（曾用名：广东邦承智能科技有限公司）、张×福开展的安全
生产教育培训，且其本身安全意识淡薄，建议责令张×福解除
与谢×秋之间的劳动关系或立即暂停其上岗作业，重新进行安
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全教育培训并考核合格后方可上岗作业。
（五）有关部门的履职情况及处理建议（2 个）
1.区住房和城乡建设局，承担建筑工程质量安全监督管理职
责，委托金平区建筑工程质量与安全中心（以下简称区质安中
心）对金平区内受监管在建工程的施工质量和安全进行监督。
2023 年 9 月 28 日区质安中心收到广东邦承智能科技有限公司电
子专用材料制造项目(一期)项目监督登记申请，区质安中心于项
目开工前签发《施工质安监督告知书》《施工质安监督计划书》，
按照监督计划书实施监督。监督过程共发出监督抽查记录表 14
份，限期整改通知书 2 份（共 12 项隐患），局部停止施工通知
书 1 份，监督过程中根据发生的安全生产隐患分别对专监、安
全员进行记扣分处罚，并整改完成。施工单位于 2025 年 1 月 5
日完成施工合同约定的各项内容结束施工，2025 年 1 月 22 日向
区质安中心申请终止施工安全监督。经区质安中心监督组到现
场勘察，现场己工完场清，符合施工安全评定条件，于 2025 年
1 月 24 日向建设单位广东邦承智能科技有限公司（现更名：广
东盛威智能科技有限公司）出具终止施工安全监督知书，2025
年 3 月 31 日出具工程现场施工质量监督任务完成告知书，2025
年 4 月 25 日，广东邦承智能科技有限公司电子专用材料制造项
目(一期)项目向区住房和城乡建设局备案参建五方竣工验收报
告。区住房和城乡建设局基本履行建筑工程质量安全监督管理
职责，但据调查涉事装修项目在 2024 年 12 月进场作业，区质
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安中心仍未终止施工安全监督，建议责令区住房和城乡建设局
按照职责对负有建筑施工领域安全监管职责的内设机构及相关
工作人员进行批评教育，建议责令区住房和城乡建设局在全区
会议上作出深刻检讨，并将结果以书面形式向金平区人民政府
报告，并将检讨报告抄送区安委办。
2.区工业园区管理办公室，2025 年共组织开展 5 期生产经
营单位主要负责人和安全管理人员安全生产和消防安全知识培
训，累计 213 家次企业 342 人次参加。2024 年 4 月份至今年 4
月份期间，共检查各类生产经营建设单位 228 家次，排查隐患
400 处，均已督促落实整改。其中，检查现代产业集聚区各类生
产经营建设单位 19 家次，排查隐患 29 处。2024 年 1 月 27 日，
检查广东邦承智能科技有限公司电子专用材料制造项目(一期)
项目，未发现安全隐患。从事故调查发现的诸多问题情况来看，
暴露出区工业园区管理办公室在督促检查辖区内在建工地的工
作力度不足，巡查存在质量不高的情况。建议责令区工业园区
办按照职责对负有建筑施工领域安全监管职责的内设机构及相
关工作人员进行批评教育，建议责令区工业园区办在全区会议
上作出深刻检讨，并将结果以书面形式向金平区人民政府报告，
并将检讨报告抄送区安委办。
若发现该事故涉嫌犯罪的，由司法机关依法独立进行调查
处理。
（六）其他问题
未经允许，不得转载
22
在事故调查组勘查现场及与证人问询过程中，发现如下 3
个问题隐患，请各有关部门、单位（个人）核实并依法依规进
行处理。
1.在事故调查过程中发现广东盛威智能科技有限公司（曾用
名：广东邦承智能科技有限公司）在未完成全部验收手续的情
况下便将部分厂房出租，建议区住房和城乡建设局、区工业园
区办核实有关情况，若存在违法违规行为，依法依规进行处理。
2.对于涉事作业架门架仅用绑绳固定，未设置水平加固杆、
扫地杆，架体的稳定性不能保证，作业架不符合安全生产要求，
存在安全风险和隐患的问题，建议责令广东盛威智能科技有限
公司停止使用，并由区工业园区办跟踪处理。
3.对于广东盛威智能科技有限公司（曾用名：广东邦承智能
科技有限公司）新建厂房验收阶段便有第三方施工队进场施工，
建议区住房和城乡建设局核实是否符合有关规定，依法依规进
行处理。
请上述问题的落实单位，将处理情况书面反馈区安委办。
六、事故防范和整改措施
（一）广东盛威智能科技有限公司（曾用名：广东邦承智
能科技有限公司），要严格承包商准入审查，确保承包商具备
承包工程项目对应的法律、行政法规和国家标准或者行业标准
规定的安全生产条件及相应资质。要深刻认识到业主单位对承
包单位的安全生产工作统一协调、管理的责任和义务，设置安
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全生产管理机构或配备安全生产管理人员，对承包单位的安全
生产工作履行监督职责，要将劳务人员纳入公司统一管理，组
织员工及被派遣劳动人员进行岗位安全操作规程和安全操作技
能的教育和培训，确保员工具备岗位所必须的安全知识。要强
化公司安全生产规章制度体系的覆盖范围，要针对公司建设项
目制定或组织承包单位制定相关的规章制度和操作规程，要对
施工用具进行排查，确保施工机具具备生产(制造)许可证、产品
合格证。广东盛威智能科技有限公司（曾用名：广东邦承智能
科技有限公司）要解除与张×福之间的承包关系，在法律法规
允许的范围内进行发包。
（二）张×福，要认真吸取事故教训，落实安全生产主体
责任，要在取得对应的法律、行政法规和国家标准或者行业标
准规定资质范围内承包工程。要加强施工现场安全管理，开展
具有针对性的安全生产教育培训，做好教育培训书面记录，确
保从业人员具备所从事的生产经营活动相应的安全生产知识，
明确施工作业流程、熟悉掌握操作规程和各项安全防护措施，
提高作业人员的安全意识。要安排好用于配备劳动防护用品的
经费，采购符合标准、人数要求的劳动防护用品，为从业人员
提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并督促检查
施工人员配备好劳动防护用品。
（三）区住房和城乡建设局，要严格执行“党政同责、一岗
双责”和“三管三必须”要求，压实企业主体责任、属地管理责任
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和部门监管责任。结合安全生产治本攻坚三年行动，深化排查
整治，开展住建领域安全生产专项整治，重点排查深基坑、高
支模、起重机械、脚手架等高风险环节，紧盯焊接与热切割、
高处作业等高危特种作业人员持证上岗情况。除土建工程之外，
还要牢抓装饰装修等专业工程，在检查监督过程中要做到“应查
尽查”。要抓牢企业三级教育培训，落实班前会制度，提高施工
作业人员安全意识水平，坚守安全红线，远离危险底线。要严
查违法违规行为，对违法分包、挂靠资质、无证施工等行为依
法顶格处罚，切实把坚持人民至上、生命至上融入到日常安全
生产监管工作中，推动全区安全生产形势平稳向好。
（四）区工业园区办，要深入学习贯彻习近平总书记关于
安全生产的重要论述精神，将安全监管作为践行"人民至上、生
命至上"理念的具体行动，严格按照属地管理、三管三必须和网
格化管理要求，抓好辖区内在建工程监管工作。要将装饰装修
工程作为近期着力点，重点排查高处作业、焊接作业等特种作
业，关注脚手架、临边洞口等易发生坠落事故的关键部位，全
面排查消除事故隐患。要加强检查人员业务培训，重点学习建
筑施工、装饰装修工程安全规范，着力提高检查人员发现问题、
解决问题的能力，避免检查漏重点、走形式的情况，全面遏制
辖区内生产安全事故的发生。
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